SEZIONE 10 RADIO
INDICE DEI CONTENUTI


10. RADIO
10.1 ASCOLTO DELLA RADIO DALL'ALTOPARLANTE INCORPORATO
10.2 CONTROLLO FREQUENZA
10.3 REGISTRAZIONE DEL CANALE E MOVIMENTO FRA I CANALI
10.4 REGISTRAZIONE SUONO DALLA RADIO
10.4.1 CAMBIARE LA CARTELLA DI REGISTRAZIONE
10.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE
10.6 TASTI CALDI NELLA RADIO



10. RADIO
Per utilizzare la Radio di BrailleSense U2 collegare le cuffie perché hanno anche la funzione di antenna.
Premere Invio sul programma Radio del menù programmi. Non appena la Radio è in esecuzione, viene annunciata la frequenza del sintonizzatore. L'intervallo di frequenze supportato è 87.5MHz - 108MHz.

10.1 ASCOLTO DELLA RADIO DALL'ALTOPARLANTE INCORPORATO
Quando vengono collegate le cuffie, il suono viene inviato a queste ultime e non più all'altoparlante incorporato. Se si vuole attivare anche l'altoparlante, procedere come segue:
1) Premere Spazio-m (punti 1-3-4) per il menù e poi Invio su File. Nel sottomenù, premere Invio su Impostazioni. In alternativa si può utilizzare la scorciatoia Invio-Spazio-e (punti 1-5).
2) Si apre un dialogo e la voce annuncia Altoparlante esterno? No.
3) Premere Spazio per passare a Si e poi premere Invio.
Questa impostazione vale per il programma Radio. Se, dopo aver chiuso la Radio si vuole ascoltare dall'altoparlante esterno, bisogna scollegare le cuffie.
Quando è in funzione l'altoparlante esterno, se si preme Spazio-4 è possibile regolare il volume. Il volume della radio può essere modificato anche con Spazio-freccia giù e Spazio-freccia su.

10.2 CONTROLLO FREQUENZA
Se durante l'ascolto della radio si desidera cambiare frequenza, possono essere utilizzate le funzioni Frequenza precedente e Frequenza successiva del menù Frequenza o le scorciatoie punto 2 e punto 5 che portano rispettivamente alla frequenza successiva o alla precedente. Premendo il punto 6, la frequenza viene aumentata di 0.2MHz. Con il punto 3, la frequenza viene diminuita di 0.2MHz.
Premendo Spazio-f (punti 1-2-4) si può scrivere direttamente la frequenza desiderata. 
Se si pone il selettore della modalità, quello sulla sinistra, su FM, la radio può essere comandata dai pulsanti frontali e la frequenza potrà essere variata con i pulsanti Avanti o Indietro.

10.3 REGISTRAZIONE DEL CANALE E MOVIMENTO FRA I CANALI
Durante l'ascolto della radio, si possono salvare i vari canali come segue:
1) Premere Spazio-m (punti 1-3-4) per il menù e poi Invio su Canali. In fine, premere Invio su Registra canale. In alternativa usare la scorciatoia Invio-Spazio-s (punti 2-3-4).
2) Si apre il dialogo di registrazione e viene annunciato Frequenza? (frequenza corrente).
3) Premere Spazio-4-5. Viene annunciato Etichetta? Scrivere il nome che si vuole dare al canale.
4) Premere Spazio-4-5 fino al pulsante di conferma e premere Invio.
Se si vuole salvare una frequenza diversa da quella che si sta ascoltando, quando viene richiesta la frequenza, scrivere il valore desiderato.
Dopo aver registrato tutti i canali che si desidera, ci si sposta fra questi con il punto 1 o il punto 4 oppure premendo la prima lettera del nome assegnato al canale.
Per cancellare un canale, dopo averlo selezionato premere Spazio-d (punti 1-4-5). Il canale viene cancellato senza richieste di conferma.
I canali possono essere salvati o cancellati nel dialogo di gestione dei canali che si attiva dal sottomenù Canali o con la scorciatoia Invio-Spazio-m (punti 1-3-4). Il dialogo consiste nella Lista dei canali registrati, e nei pulsanti Registra, Cancella, Modifica e Chiudi fra cui ci si muove con Tab (Spazio-4-5 o F3) o Shift-Tab (Spazio-1-2 o Spazio-F3).
Il pulsante Registra apre il dialogo per il salvataggio del file spiegato sopra. Il pulsante Modifica apre un dialogo simile a quello per registrare dove è possibile modificare le impostazioni esistenti. Se si vuole cancellare un canale, selezionarlo dalla lista e poi premere Invio sul pulsante Cancella.
Per uscire dal dialogo usare il pulsante Chiudi o la scorciatoia Spazio-e (punti 1-5).
Lo spostamento fra i canali salvati si ottiene anche attraverso i pulsanti del pannello frontale, quando il selettore della modalità è su FM: premendo il tasto di registrazione per più di 2 secondi si apre il dialogo Registra canale. Premendo il tasto Avanti o Indietro per più di 2 secondi, ci si sposta nella lista. Premendo il tasto Stop per più di 2 secondi, il canale selezionato viene cancellato.

10.4 REGISTRAZIONE SUONO DALLA RADIO
Se si vuole registrare il suono della radio utilizzare la funzione Registra dal menù o la scorciatoia Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5). Si apre il dialogo ed inizia la registrazione. Il dialogo consiste nei pulsanti Pausa/Continua, Stop ed Annulla, e nella barra Stato della registrazione. Fra i controlli ci si muove con Tab (Spazio-4-5 o F3) o Shift-Tab (Spazio-1-2 o Spazio-F3). 
Durante la registrazione, il tasto Pausa interrompe e riprende la registrazione. Stato della registrazione mostra la frequenza del canale che si sta registrando. Premendo Stop, la registrazione viene arrestata definitivamente. I file sono salvati nella cartella Flashdisk/media/radio come file .wav. Durante la registrazione non è possibile cambiare la frequenza.
Per controllare il tempo di registrazione, premere “Spazio-4” durante la registrazione.
Durante l'ascolto di un certo canale, si può avviare la registrazione premendo il tasto di Registrazione sul pannello frontale. Premendo Invio sul pulsante Annulla, la registrazione non viene salvata ed il dialogo viene chiuso. Premendo Invio su Stop, la registrazione si interrompe ed il file viene salvato. Se si preme Pausa la registrazione viene interrotta. Il pulsante Pausa cambia nome e diventa Continua, per permettere di riprendere la registrazione.

10.4.1 CAMBIARE LA CARTELLA DI REGISTRAZIONE
Per cambiare la cartella in cui vengono salvati i file registrati: 
1) Premere Spazio-m (punti 1-3-4) e poi Invio su File.
2) Premere Invio su Impostazioni di registrazione o Backspace-Spazio-s (punti 2-3-4).
3) Si apre il dialogo di registrazione e viene annunciato Frequenza di campionamento: 8000Hz.
4) Premere Spazio-4-5 per andare su Cartella registrazione.
5) Viene mostrato il messaggio Cartella di registrazione? Flashdisk/media/radio. Premere Invio.
6) Si entra nella lista delle cartelle della radio. Con Backspace si va al livello superiore; con Spazio-1 o Spazio-4 ci si sposta alla cartella desiderata.
7) Premere Spazio sulla cartella desiderata e premere Invio.
8) Viene annunciato Cartella di registrazione? (Cambia cartella).
1. Con Spazio-4-5 andare sul pulsante di conferma e premere Invio.
Nel dialogo delle impostazioni di registrazione può essere modificata la frequenza di campionamento: quando viene annunciato Frequenza di campionamento: 8000Hz, premere spazio e cambiare il valore. Dopo, premere Spazio-4-5 fino al pulsante di conferma e premere Invio. 

10.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE
1) Regolazione sensibilità
Quando viene attivata la radio, se BrailleSense U2 non riesce a regolare la ricezione, è possibile regolarne la sensibilità: aprire il dialogo delle impostazioni come spiegato al paragrafo 9.1 e premere Spazio-4 fino a Sensibilità. Premere Spazio o Backspace per regolare la sensibilità. Con valori elevati, la radio sarà più sensibile e saranno trovati più canali. 
2) Muto
Se si vuole zittire la radio durante l'ascolto, premere Spazio. Per continuare l'ascolto, premere ancora Spazio. Dal pannello frontale, l'ascolto si interrompe premendo Stop e si riprende premendo Play. Se si mette la radio su Muto, la sintesi vocale potrà comunque essere sentita.

10.6 TASTI CALDI NELLA RADIO
Dialogo Impostazioni: Invio-Spazio-e (punti 1-5)
Menù comandi: Spazio-m (punti 1-3-4) o F2
Altoparlanti interni on/off: Spazio-x (punti 1-3-4-6)
Frequenza successiva: punto 6
Frequenza precedente: punto 3
Frequenza precedente automatica: punto 2, tasto Indietro
Frequenza successiva automatica: punto 5, tasto Avanti 
Vai alla frequenza: Spazio-f (punti 1-2-4)
Canale precedente: punto 1, tasto Indietro premuto a lungo 
Canale successivo: punto 4, tasto Avanti premuto a lungo
Salva canale: Invio-Spazio-s (punti 2-3-4), tasto Record premuto a lungo
Cancella canale: tasto Stop premuto a lungo
Dialogo registrazione: Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5)
Registrazione start/pausa: tasto Record
Ferma registrazione: tasto Stop
Muto on: tasto Stop, Spazio
Muto off: tasto Play, Spazio
Scansione automatica canali: tasto Play premuto a lungo
Aumenta Volume:  Spazio-freccia su
Riduci Volume:  Spazio-freccia giù




