14. Altre Funzioni
14.1 Calcolatrice
14.1.1 Funzioni Generali
14.1.2 Aritmetica Frazionaria
14.1.3 Funzioni Di Memoria
14.1.4 Funzioni Seno
14.1.5 Funzioni Coseno
14.1.6 Funzioni Tangente
14.1.7 Funzione Logaritmo
14.1.8 Convertitore Unità
14.1.9 Copia Negli Appunti
14.1.10 Ritorna Formula
14.1.11 Impostazione Opzioni
14.1.12 Esci
14.1.13 Semplici Calcoli
14.2 Bussola
14.2.1 Opzioni Della Bussola
14.2.2 Calibrare la bussola
14.3 Imposta Data Ed Ora
14.4 Sveglia
14.4.1 Imposta Orario
14.4.2 Suono Di Allarme
14.4.3 Termine
14.4.4 Durata Suono
14.4.5 Intervallo Di Ripetizione
14.4.6 Numero Di Volte
14.4.7 Conferma Ed Annulla
14.5 Calendario
14.5.1 Uso Del Calendario
14.6 Cronometro
14.7 Screen Reader
14.7.1 Connettere Allo Screen Reader
14.7.2 Memoria Terminal
14.8 Stato Rete
14.9 Controlla Stato Alimentazione
14.10 Format
14.10.1 Formatta Disco
14.11 Timer Standby
14.12 Uso Di Macro
14.12.1 Registrare Una Macro.
14.12.2 Eseguire Una Macro
14.12.3 Gestione Macro
14.13 Aggiornamento Del BrailleSense
14.13.1 Aggiornamento Del BrailleSense Via Internet
14.13.2 Aggiornamento Del BrailleSense Da Disco
14.14 Tasti Caldi

14. ALTRE FUNZIONI
Il menù utility fornisce diverse funzioni speciali al BrailleSense U2 Mini. In tale menù sono contenuti i seguenti elementi:
Calcolatrice, Set data/ora, Verifica data ed ora, Verifica stato alimentazione, Set Internet, Screen reader. Per accedere a queste funzioni, quando si è nel menù principale, premere Spazio-1 o Spazio-4 fino ad Impostazioni e poi Invio. In alternativa si può utilizzare la scorciatoia u (punti 1-3-6).

14.1 CALCOLATRICE
L'uso della Calcolatrice di BrailleSense U2 Mini consente il calcolo di semplici equazioni o di complessi calcoli scientifici. Le formule ed i risultati vengono annunciati da BrailleSense U2 Mini. Durante l'uso della calcolatrice si può richiamare l'Aiuto con spazio-h (punti 1-2-5) per avere un veloce accesso ai tasti caldi.
Per richiamare la calcolatrice, si può premere c (punti 1-4) quando ci si trova nel menù Utility. Nell'inserimento delle formule bisogna usare il computer Braille. La calcolatrice viene inizializzata con Backspace-Spazio-c (punti 1-4). Se si inseriscono numeri o formule nel risultato, il risultato sparisce; se si inserisce negli operatori si può eseguire il calcolo. In aggiunta, il risultato del calcolo può essere memorizzato e richiamato all'occorrenza. Funzioni ed operatori possono essere richiamati attraverso il menù o con scorciatoie.

14.1.1 FUNZIONI GENERALI
Funzioni generali è un dialogo che contiene la Lista delle funzioni generali, un pulsante di conferma ed un pulsante per annullare. Ci si sposta fra i vari elementi del dialogo con Tab (Spazio-4-5) e Shift-tab (Spazio-1-2). Dentro la lista delle funzioni ci si sposta con Spazio-1 o Spazio-4 o premendo la prima lettera dell'operatore che interessa. Il menù viene aperto con Spazio-m (punti 1-3-4) o con F2. Dopo si preme Invio su Funzioni Generali. In alternativa si può usare la scorciatoia Invio-Spazio-g (punti 1-2-4-5). Una volta nella lista delle funzioni, si può selezionare la funzione desiderata. I tasti caldi per gli operatori sono i seguenti:
Più: punti 2-3-5
Meno: punti 3-6
Diviso: punti 2-5-6
Per: punti 3-5
Percento: punti 1-2-3-4-5-6
Elevato a:  punti 2-3-7-4-6
Radice quadrata: Spazio-Invio-q (punti 1-2-3-4-5)
Punto decimale: punti 3
Aperta parentesi: punti 2-3-6
Chiusa parentesi: punti 3-5-6
PI greco:  Invio-Spazio-p (punti 1-2-3-4)
Esponenziale:  Invio-Spazio-e (punti 1-5)
Se si vuole inserire un numero negativo bisogna utilizzare il segno meno (punti 3-6) ed il numero, mettendo tutto tra parentesi. Ad esempio: (-2).  
Per le operazioni con le Percentuali, inserire il segno di % subito dopo il numero. Dopo aver immesso il segno di Percentuale, il numero viene convertito in valore Percentuale. Ad esempio, se si scrive 90 + 20% si ottiene la somma 90 + 18 in cui, chiaramente, si vede che il 18 non è altro che il 20% di 90. Il risultato finale sarà 108.

14.1.2 ARITMETICA FRAZIONARIA 
Braille Sense può eseguire operazioni con le frazioni quali semplificazioni, moltiplicazioni e conversione in decimale. Quando si inserisce una frazione, premere "Backspace-Spazio-punti 3-4" per il numeratore. Per inserire la frazione un mezzo scrivere "1, Backspace- Spazio-3-4, 2". Quando si inserisce un numero misto, come 1 e un mezzo mettere uno spazio fra l'intero e la frazione: "1, Spazio, 1, Backspace- Spazio-3-4, 2".
Per moltiplicare due terzi per tre ottavi scrivere "2, Backspace- Spazio-3-4, 3, punti-3-5, 3, Backspace- Spazio-3-4, 8". Premere Invio per avere il risultato 6/24, che viene semplificato in ¼. 
È anche possibile convertire frazionari in decimali o frazioni improprie in numeri misti. Quando il risultato è frazionale attivare le opzioni per le frazioni con "Spazio-3-4" e muoversi fra le opzioni Frazione a decimale o Ritorna alla frazione originale. Se la frazione è impropria ci sarà l'opzione Frazione impropria a numero mesto e Numero misto a frazione impropria. In fine, se il risultato è decimale, con "Spazio-3-4", il decimale viene convertito in frazione. 

14.1.3 FUNZIONI DI MEMORIA
Questa funzione pone sia i calcoli che i risultati in memoria. Il menù Calcolatrici Variabili contiene quattro sottomenù: Richiama elementi, Cancella tutti gli elementi salvati, salva elementi e Funzioni statistiche. Ci si sposta fra questi elementi con Spazio-4 o Spazio-1 e poi si preme Invio sulla funzione desiderata. Per accedere al menù si usa Spazio-m (punti 1-3-4).

14.1.3.1 Richiama Elementi
Richiama elementi è un dialogo che contiene i controlli Lista elementi, Cancella, Mostra dettagli ed i pulsanti per confermare o annullare. Ci si sposta fra i vari elementi con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2). La scorciatoia per aprire il dialogo è Backspace-Spazio-r (punti 1-2-3-5) direttamente dalla linea di calcolo. La Lista elementi contiene una lista di Nome elemento: Risultato in cui ci si sposta con Spazio-1 o Spazio-4. L'elemento selezionato può essere inserito nella linea di calcolo premendo Invio. Ogni elemento della lista può essere copiato. Per selezionare i vari elementi basta premere lo spazio e poi Invio-Spazio-i (punti 2-4) copia gli elementi selezionati negli appunti. Mostra dettagli mostra il nome dell'elemento seguito dall'impostazione predefinita "no", che significa "non mostrare i dettagli". Premendo spazio l'impostazione viene commutata su "si" per cui si vedrà Nome elemento: formula = Risultato, informazioni annunciate in voce. Cancella si usa per cancellare gli elementi registrati. Se si vuole cancellare un elemento, prima bisogna selezionarlo e poi premere Invio su Cancella. Se si vogliono cancellare tutti gli elementi, si può usare Invio-Spazio-a (punto 1), per selezionare tutti gli elementi, e poi Spazio-d (punti 1-4-5). Se si vogliono cancellare solo alcuni elementi, basta selezionarli con lo Spazio e poi premere Spazio-d (punti 1-4-5).  

14.1.3.2 Cancella Tutti Gli Elementi Salvati
Utilizzando questa funzione vengono cancellati tutti gli elementi della lista degli elementi richiamabili. Si accede al menù con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2. Con le frecce in su o in giù ci si sposta su Calcolatrici variabili e si preme Invio. Dopo, sempre con le frecce, si sceglie Cancella tutti gli elementi salvati ed in fine si preme Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-d (punti 1-4-5), dalla linea di calcolo.

14.1.3.3 Salva Elementi
Salva elementi è un dialogo in cui c'è una casella di edit per la scrittura del nome dell'elemento ed i pulsanti di conferma e per annullare. Ci si muove tra i controlli con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2). Si accede alla funzione attraverso il menù Calcolatrici variabili o, dalla linea di calcolo, con la scorciatoia Backspace-Spazio-s (punti 2-3-4). Quando nella linea di calcolo si introduce un nome elemento ed una formula, ad esempio a=2+sin(30), e poi si preme Invio, il calcolo viene salvato. A partire dal risultato, invece, utilizzando la funzione Salva elemento, si da un nome a quel risultato. Se per nome si sceglie quello di una funzione già esistente, come ad esempio sin, cos, o pi, si riceve un messaggio di errore; se si utilizza un nome già usato in precedenza, un messaggio chiede la conferma della sovrascrittura. 

14.1.3.4 Funzioni Statistiche
Utilizzando questo elemento del menù, si apre un dialogo consistente nella lista di tutte le variabili salvate, nella lista di tutti risultati di diverse funzioni e dal pulsante Chiudi. Ci si sposta fra i vari elementi con Tab (Spazio-4-5), o Shift-tab (Spazio-1-2). Per richiamare questo dialogo, si può usare la scorciatoia Backspace-Spazio-t (punti 2-3-4-5) dalla linea di calcolo. Nella lista delle variabili sono mostrati il nome delle variabili ed il loro valore attuale. Nella lista ci  si muove con Spazio-4 o Spazio-1. Per selezionare una variabile da utilizzare nel calcolo, premere Spazio quando si è sul nome. Dopo aver selezionato tutte le variabili da utilizzare nel calcolo, premere Tab (Spazio-4-5) per andare alla lista dei Risultati in cui vengono mostrati la somma, la media, la varianza e le deviazione standard delle variabili. In questa lista ci si muove con Spazio-4 o Spazio-1.  Se si vuole copiare alcuni risultati negli appunti, premere spazio sugli elementi da copiare e poi Invio-Spazio-i (punti 2-4). Per chiudere il dialogo, premere Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Invio sul pulsante Chiudi. Per calcolare le statistiche su un altro insieme di variabili, dopo aver letto i risultati, premere Shift-tab (Spazio-1-2) per tornare alla lista delle variabili. Per annullare la selezione fatta in precedenza, premere Spazio-e (punti 1-5).

14.1.4 FUNZIONI SENO
Il menù Funzioni seno contiene gli elementi seno, arcoseno e seno iperbolico, pronti per essere inseriti nella linea di calcolo.

14.1.5 FUNZIONI COSENO
Il menù Funzione coseno contiene gli elementi coseno, arcocoseno e coseno iperbolico, pronti per essere inseriti nella linea di calcolo.

14.1.6 FUNZIONI TANGENTE
Il menù Funzioni Tangente contiene gli elementi Tangente, arcotangente e Tangente iperbolica, pronti per essere inseriti nella linea di calcolo.

14.1.7 FUNZIONE LOGARITMO
Il dialogo Funzione logaritmo contiene la lista delle funzioni ed i pulsanti di conferma e per annullare. La lista delle funzioni consiste nel logaritmo comune e nel logaritmo naturale.
Oltre che attraverso il menù, il dialogo per le funzioni logaritmiche si avvia anche con la scorciatoia Invio-Spazio-l (punti 1-2-3).  

14.1.8 CONVERTITORE UNITÀ 
Questo dialogo consente la conversione delle misura di massa, area, volume, distanza e temperatura. Per avviare l'applicazione, premere Spazio-M o F2 per aprire il menu, andare a "Convertitore Unità" e premere "Invio". La scorciatoia è Invio-Spazio-u (punti-1-3-6).
Il dialogo contiene: "Unità", "Unità Corrente", "Cambia Unità", "Inserisci numero", "Converti", "Annulla" e "Risultato". Ci si muove fra i controlli con Tab (F3 o Spazio-4-5) o Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2). Nei combo box ci si muove con Spazio-1 o Spazio-4. 
Le categorie in unità disponibili sono Distanza, Area, Peso, Volume, Temperatura, Data, Numero, Testo. Scegliere la categoria di partenza e, in base a questa, scegliere le unità iniziale e finale fra quelle disponibili. 
Le opzioni disponibili per la Distanza sono: Millimetri, Centimetri, Metri, Chilometri, Pollici, Piedi, yarde, Miglia.
Le opzioni disponibili per l'Area sono: Metri quadri, Are, Piedi quadrati, yarde quadrate, Acri, Ettari.
Le opzioni disponibili per il Peso sono: Milligrammi, Grammi, Chilogrammi, Tonnellate, Grani, Once, Libbre.
Le opzioni disponibili per il Volume sono: Decilitri, Millilitri, Litri, Centimetri cubi, Metri cubi, Pollici cubi, Piedi cubi, Yarde cube, Galloni, Once fluide, Tazze, Quarti.
Le opzioni disponibili per la Temperatura sono:  Celsius, Fahrenheit e Kelvin. 
Le opzioni disponibili per Data sono: Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte.
Le opzioni disponibili per Numero sono: Hex, Dec, Binario.
Le opzioni disponibili per Testo sono: Testo.
Selezionare l'unità iniziale (ad esempio "Unità" pari a Distanza, "Unità corrente" pari a metri), quindi selezionare nel campo "Cambia Unità" l'unità di destinazione (ad esempio Yarde) Inserire il valore numerico della misura da convertire nell'edit box ed azionare il pulsante Converti per ottenere il risultato.

14.1.9 COPIA NEGLI APPUNTI
La funzione di copia negli appunti viene utilizzata per copiare la formula o il risultato in un documento dell'Editor. Tale funzione si attiva dal menù o con la scorciatoia Invio-Spazio-i (punti 2-4). Dopo il comando di copia, si ascolta il messaggio Copia completata e si ritorna alla linea di calcolo.
È possibile anche accedere allo storico degli ultimi 20 calcoli effettuati premendo Spazio-Invio-h (punti 1-2-5). Da qui poi si possono eventualmente selezionare le linee dello storico e copiarle negli appunti.

14.1.10 RITORNA FORMULA 
Talvolta, dopo aver visto risultato si vorrebbe ricordare l'espressione che l'ha generato. In questi casi si utilizza il comando Ritorno formula con Invio-Spazio-r (punti-1-2-3-5) oppure dal menù navigando fino alla opzione "Ritorna formula" e poi dando Invio.
Quando si dà questo comando, viene visualizzata la formula che ha generato il risultato visualizzato.

14.1.11 IMPOSTAZIONE OPZIONI
Impostazione opzioni è un dialogo che contiene la Lista impostazioni ed i pulsanti per confermare o annullare. Ci si sposta tra i controlli con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2). La lista contiene gli elementi Gradi e Radianti. Nella lista ci si sposta con Spazio-1 o Spazio-4.  
Se si seleziona Radianti, allora nelle funzioni trigonometriche può essere utilizzato il Pi greco (PI); se si usa il pi greco con le impostazioni su Gradi, si ottiene un risultato errato. La scorciatoia per il dialogo impostazioni è Invio-Spazio-o (punti 1-3-5). 

14.1.12 ESCI
Questo comando è utilizzato quando si desidera uscire dalla Calcolatrice. La scorciatoia è Spazio-z (punti 1-3-5-6).

14.1.13 SEMPLICI CALCOLI
Seguono degli esempi di calcolo:
Funzioni generali:
Addizione.
Per il segno più premere i punti 2-3-5.
Per sommare i numero 10 e 20 scrivere 10+20. Il risultato sarà 30.

Sottrazione
Per il segno meno premere i punti 3-6.
Per sottrarre 5 dalla somma di 10 e 20, scrivere 10+20-5. Il risultato sarà 25.

Moltiplicazione
Per il segno "per" premere i punti 3-5.
Per moltiplicare 10 per 20, scrivere 10*20. Il risultato sarà 200.

Divisione
Per il segno di diviso premere i punti 2-5-6.
Per dividere 20 per 10 scrivere 20/10. Il risultato sarà 2.

Percentuale
Per il segno di Percentuale premere i punti 1-2-3-4-5-6.
Se si vuole sommare a 20 il suo 10% scrivere 20+10%. Il risultato sarà 22 perché 2 è il 10% di 20.
Per sottrarre a 20 il suo 10% scrivere 20-10%. Il risultato sarà 18.
Per sapere che Percentuale rappresenta 20 rispetto a 10, scrivere 20/10%. Il risultato sarà 200.  
Per calcolare il 10% di 20 scrivere 20*10%. Il risultato sarà 2.

Potenza
Per il segno di elevamento a potenza premere 2-3-4-6-7.
Per calcolare 2 alla decima, scrivere 2^10. Il risultato sarà 1024.

Radice quadrata
Per il segno di radice quadrata premere Invio-Spazio-1-2-3-4-5.
Per calcolare la radice quadrata di 16 scrivere Invio-Spazio-1-2-3-4-5, 16 poi la parentesi tonda chiusa infine Invio. Il risultato sarà 4. 

Esponenziale
Per il segno di esponenziale premere Invio-Spazio-1-5.
Per calcolare l'esponenziale di 2 scrivere Invio-Spazio-1-5 poi 2 e poi ). In fine premere Invio. Il risultato sarà 7.3890561.

Funzioni trigonometriche
Seno:
Per il segno di seno premere Invio-Spazio-2-3-4 e poi s, che viene mostrato come sin(.
Per l'arcoseno premere Invio-Spazio-2-3-4 e poi a, che viene mostrato come asin(.
Per il seno iperbolico premere Invio-Spazio-2-3-4 e poi h, che viene mostrato come sinh(.
Per calcolare il seno di 30 gradi premere Invio-Spazio-2-3-4, s, 30, ) ed in fine Invio. Il risultato sarà 0.5.

Coseno:
Per il segno di coseno premere Invio-Spazio-1-4 e poi c, che viene mostrato come cos(.
Per l'arcocoseno premere Invio-Spazio-1-4 e poi a, che viene mostrato come acos(.
Per il coseno iperbolico premere Invio-Spazio-1-4 e poi h, che viene mostrato come cosh(.
Per calcolare il coseno di 30 gradi premere Invio-Spazio-1-4, c, 30, ) ed in fine Invio. Il risultato sarà 0.8660254.

Tangente:
Per il segno di Tangente premere Invio-Spazio-2-3-4-5 e poi t, che viene mostrato come tan(.
Per l'arcotangente premere Invio-Spazio-2-3-4-5 e poi a, che viene mostrato come atan(.
Per la Tangente iperbolica premere Invio-Spazio-2-3-4-5 e poi h, che viene mostrato come tanh(.
Per calcolare la Tangente di 30 gradi premere Invio-Spazio-2-3-4-5, t, 30, ) ed in fine Invio. Il risultato sarà 0.57735027.

Logaritmo:
Per il Logaritmo decimale premere Invio-Spazio-1-2-3 e poi scegliere decimale. La scorciatoia è scrivere log, che viene mostrato come log(.
Per calcolare il logaritmo decimale di 100 premere Invio-Spazio-1-2-3, n, 100). Il risultato sarà 2.
Per il Logaritmo naturale premere Invio-Spazio-1-2-3, che viene mostrato come ln(.
Per calcolare il logaritmo naturale di 100 premere Invio-Spazio-1-2-3, e, 100). Il risultato sarà 4.60517019.

14.2 BUSSOLA
Utilizzare quest'opzione per visualizzare la direzione della bussola del BrailleSense U2 Mini.  Basterà premere Invio+56 per ottenere l'informazione richiesta.
Se invece si vogliono utilizzare i menu, andare in altre funzioni (u), e selezionare Bussola (h). 
Se si cambia direzione, per controllare quella attuale premere lo spazio. Per uscire, premere Spazio-e o Spazio-z.
Nota: potrebbero volerci fino a 15 minuti per individuare il segnale GPS, nel caso una di queste situazioni si verificassero:
Ci si trova ad una distanza molto grande dall'ultima volta che è stata utilizzata la bussola.
L'unità è rimasta scarica per più di un mese.

14.2.1 OPZIONI DELLA BUSSOLA
Vi sono due impostazioni che si possono modificare riguardo la bussola:
"Tempo di aggiornamento" e "tipo visualizzazione bussola".
Tempo di Aggiornamento:
E' possibile impostare un intervallo  di tempo dopo il quale verrà annunciata automaticamente la direzione della bussola. Per impostare questa opzione, operare come segue:
Attivare la funzione Bussola.
Il BrailleSense U2 Mini mostrerà la rotta attuale.
Premere Tab (Spazio-4-5).
Si viene posizionati nella casella editazione "tempo di aggiornamento".
Digitare il numero di secondi desiderato. Il valore accettato va da 0 a 120.

Tipo visualizzazione bussola:
E' possibile impostare la tipologia di bussola desiderata seguendo questi passi:
Attivare la funzione Bussola.
Il BrailleSense U2 Mini mostrerà la rotta attuale.
Premere Tab (Spazio-4-5) fino a spostarsi in tipo visualizzazione bussola.
I parametri disponibili sono "cardinale e gradi", "solo cardinali", "solo gradi". Con lo spazio si modifica il valore del parametro.

14.2.2 CALIBRARE LA BUSSOLA
Se la bussola non segue la direzione corretta mentre ci si sposta, o non presenta l'intera  gamma di gradi delle direzioni della bussola, Potrebbe essere necessario calibrarla.
Per calibrare la bussola, seguire questi punti:
1) Attivare la sezione della bussola.
2) Viene mostrato l'attuale stato della bussola 
3) Ruotare lentamente il Braille Sense in senso orizzontale difronte a se.
4) Ruotare lentamente il Braille Sense in verticale dal
davanti verso il dietro.
5) Ruotare lentamente il Braille Sense in verticale da sinistra a destra.
La bussola ora deve iniziare a 
seguire accuratamente la tua direzione.

14.3 IMPOSTA DATA ED ORA
Se si vuole impostare l'orologio interno del BrailleSense U2 Mini, basta premere Invio sulla voce Set data/ora dal menù Utility. Si apre un dialogo che contiene la Zona temporale, Utilizza salvataggio ore giornaliere, Formato ora, Ora, Data ed i pulsanti di conferma o per annullare. Ci si muove fra questi controlli con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2). 
Quando si attiva Set data/ora per la prima volta, si vede Zona temporale? Pacific Time (US & Canada); Tijuana (GMPT-08:00) che è l'impostazione predefinita. Premendo Spazio-4 o Spazio-1, ci si sposta sulle altre zone. Con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2) ci si sposta sugli altri elementi.  
Utilizza salvataggio ora giornaliere viene utilizzato in accordo con la zona temporale e viene mostrato se è selezionata la relativa casella di controllo.
Il prossimo elemento è Formato ora, dove si ha l'impostazione sulle 12 o le 24 ore, selezionabili con Spazio-1 o Spazio-4.  
Con il controllo Ora è possibile impostare l'orario. Se il formato è sulle 12 ore, allora ci sarà anche l'indicazione A.M. o P.M. dopo le ore ed i minuti. In questo formato, si può impostare l'ora dopo aver scelto A.M. o P.M. con Spazio-x (punti 1-3-4-6). Nel formato a 24 ore si può immettere direttamente l'orario. Quando si scrive un orario, le ore ed i minuti vanno separati con uno spazio o con i :.
Dopo si trova il controllo Data in cui bisogna inserire due cifre per il mese, due cifre per il giorno e quattro cifre per l'anno, separate da spazio o /. Al termine bisogna confermare premendo Invio sul pulsante di conferma o, in alternativa, premendo Invio quando si è completata l'ultima impostazione.
Per controllare data ed ora la scorciatoia è Spazio-t (punti 2-3-4-5). Premendo la combinazione viene annunciato l'ora; premendo Tab (Spazio-4-5), viene annunciata la data. 

14.4 SVEGLIA
Se la funzione di Sveglia è stata impostata, BrailleSense U2 Mini emetterà un suono ad uno specifico orario ogni giorno. La sveglia si trova nel menù Utility. Quando la si apre per la prima volta, BrailleSense U2 Mini chiederà Impostare ora?. Il dialogo contiene Imposta orario, Suono, Termine, Durata avviso, Intervallo di ripetizione, Numero di volte ed i pulsanti di conferma e per annullare. Ci si sposta fra questi controlli con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2). Se si vogliono controllare le impostazioni fatte, riaprire il dialogo. Se si vuole arrestare l'allarme mentre sta suonando, premere Backspace-Spazio-Invio.  BrailleSense U2 Mini resta acceso. Se, in questo caso si vuole spegnerlo, usare l'interruttore di accensione e spingerlo prima verso ON, poi verso OFF ed in fine premere Backspace-Spazio-Invio. Se non si desidera spegnere BrailleSense U2 Mini, per salvaguardare le batterie è bene attivare la modalità di risparmio energetico, come spiegato al paragrafo 2.4.

14.4.1 IMPOSTA ORARIO
Quando si apre il dialogo della sveglia ci si trova subito nell'edit box in cui impostare l'orario della sveglia. Il valore che si legge è quello impostato l'ultima volta. L'orario può essere impostato direttamente o con le scorciatoie spiegate al paragrafo 6.3. Dopo, premendo Tab (Spazio-4-5) ci si sposta al prossimo campo.  

14.4.2 SUONO DI ALLARME
Come suono di allarme è possibile selezionare uno dei 3 suoni di allarme, la vibrazione, un file multimediale o una stazione audio. Se si preme "Tab (Spazio-4-5)" da "Imposta ora" si ascolta il suono correntemente impostato. Premere "Spazio-1" o "Spazio-4" per cambiare il suono. Nono appena si sceglie un suono diverso, lo si ascolta. Raggiunta la quarta opzione, "Vibrazione", Braille Sense U2 MINI produce una vibrazione lunga. 
Se si sceglie "File Multimediale", premere Tab per andare a "Nome File" e premere Invio per entrare nella lista dei file tra cui scegliere il suono desiderato. Dopo aver trovato il file, premere Invio per impostarlo. Se si sceglie "FM Radio", premendo una volta Tab si entra in un edit box in cui inserire la frequenza della stazione radio da impostare. 
Al termine, premere "Tab (Spazio-4-5)" per andare al campo successivo.

14.4.3 TERMINE
In questo campo si possono specificare i giorni della settimana in cui l'allarme deve scattare. Ci sono quattro opzioni: Spento, Una volta, Giorno della settimana ed Ogni giorno, tra cui ci si muove con Spazio-1 o Spazio-4. Se il Termine è impostato su Spento, l'allarme non scatterà all'orario specificato; se è impostato a Una volta, l'allarme scatterà una volta; se è impostato su Giorno della settimana si avrà l'allarme dal lunedì al venerdì; impostando su ogni giorno, si avrà l'allarme anche nel weekend. Dopo aver scelto, premere Tab (Spazio-4-5).

14.4.4 DURATA SUONO
Questa opzione imposta la durata del suono di allarme. Le opzioni sono 1 minuto, 2 minuti, o 3 minuti. Terminato il tempo impostato, la sveglia smetterà di avvisare. Per fermare l'allarme premere Backspace-Spazio-Invio.

14.4.5 INTERVALLO DI RIPETIZIONE
Questa opzione serve ad impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere per ripetere il suono di allarme. Le impostazioni disponibili sono 3, 5, 10, 15, o 20 minuti.

14.4.6 NUMERO DI VOLTE
Questa opzione permette di decidere quante volte l'allarme deve suonare. Le impostazioni disponibili sono da 1 a 10 volte e valgono fino a che non viene premuto Backspace-Spazio-Invio.

14.4.7 CONFERMA ED ANNULLA
Premendo Invio sul pulsante di conferma, i cambiamenti effettuati vengono salvati; se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare il pulsante per annullare. 

14.5 CALENDARIO
Nel Calendario sono disponibili il Calendario solare, il Calendario lunare e Giorno della settimana. I tre tipi di informazioni sono accessibili dal 1841 al 2043. Immettendo una data fuori dall'intervallo specificato si ottiene un messaggio di errore.

14.5.1 USO DEL CALENDARIO
1) Muoversi fra gli elementi
Ci si sposta tra i Calendario solare, lunare o giorno della settimana con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2).

2) Inserimento data
Le date vanno inserite nel formato Mese, Giorno, Anno. Per l'anno utilizzare 4 cifre mentre, per il mese ed il giorno, usare 2 cifre in computer Braille grado 1, senza segna numero. Per separare gli elementi si può utilizzare lo Spazio o la barra (/). Se si preme Invio dopo l'immissione della data, la si sente annunciata una volta e si passa al prossimo elemento. Ad esempio, se si è nel Calendario solare, si passa al Calendario lunare.

3) Tasti caldi
Dopo aver inserito la data si passa al Calendario solare, lunare o al giorno della settimana con Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2).
Giorno successivo:  Spazio-6
Giorno precedente:  Spazio-3
Settimana successiva:  Spazio-5
Settimana precedente:  Spazio-2
Mese successivo:  Spazio-4
Mese precedente:  Spazio-1
Anno successivo:  Spazio-5-6
Anno precedente:  Spazio-2-3

14.6 CRONOMETRO
Quando si preme Invio sul Cronometro, si ascolta 00:00:00. Premendo Invio, il cronometro parte. Premendo ancora Invio lo si mette in pausa. Per farlo continuare, si preme ancora Invio. 
Premendo Backspace su Avvia o Pausa, viene annunciato il tempo trascorso. Mentre il cronometro è in funzione, se si preme Spazio, BrailleSense U2 Mini annuncia il tempo trascorso fino a quel momento.
Premendo Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2) prima di avviare il Cronometro, o mentre è in funzione, si passa al Conto alla rovescia. In questo caso viene richiesta l'immissione di ore, minuti e secondi, che vanno inseriti ognuno con due cifre in computer Braille. Se si preme Invio senza inserire l'intervallo di tempo, viene usato l'intervallo standard che è di 1 minuto. All'avvio viene annunciato Conto alla rovescia xx minuti. Premendo Invio sul timer, BrailleSense U2 Mini annuncia il tempo restante e va in pausa. Premendo ancora Invio, riprende il conteggio. Premendo Backspace il conto alla rovescia viene inizializzato. Se il conteggio raggiunge lo zero, si ascoltano 10 secondi di allarme. Premendo Backspace-Spazio-Invio durante l'allarme, il conteggio si re inizializza e viene accettato un nuovo intervallo di tempo.  
Premendo "tab (Spazio-4-5)" o "shift-tab (Spazio-1-2)" ancora dal conto alla rovescia, il cronometro ritorna disponibile.
Premendo Tab (Spazio-4-5) o Shift-tab (Spazio-1-2) si torna al Cronometro. Per uscire dall'applicazione, premere Spazio-z (punti 1-3-5-6).

14.7 SCREEN READER
La funzione screen reader consente di utilizzare Braille Sense U2 MINI come display Braille quando connesso ad un computer o ad un telefono che utilizza uno screen reader compatibile come ad esempio Window-Eyes, Supernova o VoiceOver. Prima di utilizzare questa funzione assicurarsi di aver connesso Braille Sense U2 MINI tramite la connessione seriale Bluetooth o via USB. Per attivare questa funzione andare al menu Altre funzioni e premere "Spazio-4" fino a trovare "Screen reader". Poi premere Invio.
Il tasto caldo globale è "F3-s (punti-2-3-4)".
All'attivazione della funzione viene chiesto di scegliere le connessione fra "Connessione seriale Bluetooth" e "USB ". Premere "Spazio-1" o "Spazio-4" per scegliere e poi premere Invio. Se si è scelto il Bluetooth, nel caso in cui questo sia spento, viene acceso automaticamente.
A questo punto Braille Sense U2 MINI comincia a comportarsi come un display Braille, aspettando un input dal PC.
Per uscire da questa funzione usare "Spazio-backspace-z (punti 1-3-5-6)".

14.7.1 CONNETTERE ALLO SCREEN READER
14.7.1.1 Connessione Al PC Via USB
Per connettere Braille Sense ad uno screen reader Windows, come ad esempio Jaws, NVDA, System Access o Window-Eyes via USB, bisogna installare correttamente il driver come segue:

Nota: per JAWS versione 14 o inferiore è necessario installare 2 driver: il driver generico HIMS USB ed un driver specifico per JAWS.
Per tutti gli altri screen reader e JAWS 15 o superiore basta installare il driver generico Braille Sense USB driver.

1) Scaricare il driver USB per Braille Sense dal sito HIMS:  
Driver USB generico: 
http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip
Driver JAWS, specifico per Jaws V14 o inferiore: 
http://www.himsintl.com/upload/JAWS/HIMS_Braille_Driver_For_Jaws_V2_1.zip
2) scompattare il file compresso ed eseguire Braille_SENSE_USB_Driver.exe.
3) Quando l'installazione è avviata, selezionare il pulsante "Install". 
4) Proseguire selezionando il pulsante "Next". 
5) Al termine dell'installazione premere il pulsante "Finish". 
6) Collegare il Braille Sense al PC via USB, ed assicurarsi di impostarlo in modalità Screen reader. 
7)  
A. se si utilizza Windows 7/8, il driver viene individuato automaticamente dal sistema operativo. Se si usa XP, seguire il punto B.
B. Quando appare il dialogo di riconoscimento nuovo hardware, scegliere Installa da una posizione specifica e poi premere Avanti. 
8) Quando viene richiesto di scegliere la opzioni di installazione, scegliere di indicare manualmente la posizione del driver e premere Avanti. 
9) Quando viene chiesto di scegliere il driver che bisogna installare per l'hardware trovato, scegliere "HIMS USB DRIVER" e premere Avanti.
10) Al termine dell'installazione premere Fine. 

Dopo, seguire le istruzioni per la connessione allo screen reader via USB.

14.7.1.2 Connessione Al PC Via Porta Seriale Bluetooth
Le istruzioni che seguono presumo l'utilizzo almeno di Windows XP, Service Pack 2. Prima di iniziare assicurarsi che Braille Sense sia acceso e di conoscerne il nome Bluetooth.

1. Istruzioni per Windows XP
1) Aprire il Bluetooth nella System Tray. Se l'icona del Bluetooth non appare in andare a Pannello di Controllo, Dispositivi Bluetooth, Opzioni ed attivare l'opzione per avere l'icona nell'area di notifica.
2) Attivare le Impostazioni Bluetooth.
3) Selezionare la scheda Dispositivi.
4) Selezionare il pulsante Aggiungi.
5) Selezionare l'opzione Il mio dispositivo è pronto per essere trovato.
6) XP troverà un dispositivo chiamato ""Braille Sense----. 
7) Selezionare il proprio dispositivo.
8) Selezionare il pulsante Avanti.
9) Il PC chiede un codice PIN. Scrivere 4 cifre e poi premere Invio. A questo punto anche Braille Sense chiederà il PIN. Scrivere le stesse cifre in Braille Sense e premere Invio.
10) Il computer aprirà il dialogo di installazione di un nuovo hardware, l'installazione procederà in automatico fino alla fine. Prendere nota delle porte COM associate. Ad esempio potrebbe essere che la porta in uscita assegnata sia COM 5 e che la porta in ingresso si a COM 6 (l'assegnazione delle porte può variare da computer a computer).
11) Attivare il pulsante Fine.
12) Si ritorna al dialogo dei dispositivi Bluetooth. Controllare l'impostazione delle porte COM.
13) Premere OK.

2. Connessione via Bluetooth con Windows 7/Windows 8 
1) Aprire il Pannello di Controllo.
2) Aprire dispositivi e stampanti
3) Azionare il pulsante Aggiungi dispositivo.
4) Windows cerca i dispositivi e li mostra in una lista.
5) Scegliere Braille Sense e premere Invio.
6) Viene chiesto il PIN. Scrivere il codice di propria scelta e premere Invio. Braille Sense chiede il PIN a sua volta. Inserire il PIN e premere Invio.
7) Il computer mostra il dialogo di riconoscimento ed installazione nuovo hardware che va avanti in automatico fino a completare l'installazione. Prendere nota delle porte COM assegnate perché serviranno per impostare correttamente lo screen reader.
 
14.7.1.3 Uso di Braille Sense con Window-Eyes
1) Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader.
2) Aprire il Pannello di controllo di  Window-Eyes.
3) Andare su Dispositivi.
4) Andare su Display Braille ed aprire la lista dei display disponibili.
5) Andare alla lista delle porte.
6) Se si sta usando il Bluetooth utilizzare la porta COM assegnata dalla connessione Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, scegliere USB.
7) Premere su Attiva.
8) Se l'attivazione ha successo si hanno 15 secondi di tempo per mantenere le impostazioni o ritornare allo stato precedente.
9) Scegliere di mantenere le impostazioni.
10) Salvare le impostazioni.
11) Minimizzare il Pannello di Controllo di Window-Eyes. 
Nota: Potrebbe essere necessario riavviare Window-Eyes per iniziare a vedere le scritte sul display Braille.

14.7.1.4 Uso Del Braille Sense Con JAWS
1) Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader e connesso al PC. 
2) Aprire il menu di JAWS. 
3) Aprire il menu Opzioni.
4) Aprire la voce "Braille".
5) Scegliere HIMS Braille Sense come dispositivo Braille.
6) Andare su Avanzate.
7) Scegliere la porta USB se si è fatta la connessione via cavo USB oppure selezionare la porta COM assegnata dal Bluetooth.
8) Premere "OK".
9) Riavviare JAWS.

14.7.1.5 Uso Di Braille Sense Con NVDA
1) Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader e connesso al PC. 
2) Aprire il menu di NVDA.
3) Scegliere Preferenze.
4) Scegliere Impostazioni Braille.
5) Scegliere "HIMS Braille Sense" dalla lista dei display Braille.
6) Controllare che la porta di connessione sia stata selezionata correttamente (l'impostazione è automatica).
7) Scegliere le opzioni che più si desiderano nel dialogo.
8) premere "OK".

Nota: Assicurarsi di salvare le impostazioni prima di chiudere NVDA.
 
14.7.1.6 Uso Di Braille Sense Con System Access
Attualmente Braille Sense funziona con System Access solo via Bluetooth. 
Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader e connesso al PC via Bluetooth. 
 All'avvio di System Access il dispositivo è riconosciuto in automatico ed il Braille inizia ad essere visualizzato.

14.7.1.7 Uso Di Braille Sense Con VoiceOver Su Mac
Per utilizzare Braille Sense come display Braille USB con Mac e VoiceOver, basta accendere il dispositivo, metterlo in modalità Screen reader e collegarlo via USB. Il dispositivo viene riconosciuto ed il Braille inizia ad essere visualizzato.
Per utilizzare la connessione Bluetooth:
 1) Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader e che il Bluetooth sia attivo.
2. Premere Vo-F8 per aprire il menu Utility di VoiceOver.
3. Navigare fino a "Categorie" e premere Vo-Shift-Giù per iniziare ad interagire col menu.
4. Premere B per Braille.
5. Premere Vo-Shift-Su per fermare l'interazione con il gruppo di categorie.
6. Premere Vo-Destra per andare a Display e premere Vo-Spazio per attivarlo.
7. Navigare fino ad "Aggiungi", e premere Vo-Spazio per attivarlo.
8. VoiceOver annuncia la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
9. Navigare fino alla lista dei dispositivi Bluetooth e premere Vo-Shift-Giù per interagire con la tabella.
10. Navigare fino a "Braille Sense " e premere Vo-Shift-Su per fermare l'interazione con la tabella.
11. Navigare fino a "Ricorda questo dispositivo" e premere Vo-Spazio per attivare la casella.
12. Navigare fino a "Seleziona" e premere Vo-Spazio per attivarlo.
13. VoiceOver chiede il codice PIN.
14. Inserire un codice di 4 cifre e premere Invio. Braille Sense chiederà a sua volta il codice PIN. Inserirlo e premere Invio.
Un suono indica la corretta connessione tra VoiceOver ed il display Braille. 

14.7.1.8 Uso Di Braille Sense Con Dispositivi IOS
Le istruzioni che seguono si applicano a iPhone, iPad, o iPod. 

Nota: Deve essere installato IOS 4.2 o superiore.
 1) Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader e che il Bluetooth sia attivo.
2) Su iPhone, navigare fino a Impostazioni/Generale/Accessibilità/VoiceOver/Braille.
3) Se il Bluetooth non è attivo, I-Phone chiede di accenderlo. Quando il Bluetooth è attivo, I-Phone inizia la ricerca dei dispositivi.
4) Braille Sense appare nella lista dei dispositivi disponibili.
5) Doppio tap su Braille Sense.
6) Viene chiesto il codice PIN. Inserire un codice di 4 cifre ed avviare la connessione con doppio tap sul pulsante di connessione.
7) Braille Sense chiederà il PIN a sua volta. Inserire lo stesso PIN utilizzato al passo precedente e premere Invio.
Un suono avverte dell'avvenuta connessione ed il Braille comincerà ad essere visualizzato.
 
14.7.1.9 Uso Di Braille Sense Con BrailleBack Per Android
Per utilizzare il Braille con Android via BrailleBack, bisogna prima di tutto installare l'applicazione tramite il Google Play store. Dopo aver fatto ciò, per utilizzare Braille Sense come display Braille per BrailleBack:
1) Assicurarsi che Braille Sense sia acceso ed in modalità Screen reader e che il Bluetooth sia attivo.
2. Nel dispositivo Android andare alle Impostazioni".
3. Scegliere Bluetooth.
4. Selezionare "Cerca dispositivi".
5. Scegliere Braille Sense dalla lista dei dispositivi.
6. Quando richiesto inserire un PIN di 4 cifre e poi selezionare il pulsante OK:
A questo punto anche Braille Sense richiederà il PIN. Inserirlo e premere Invio.
7. Ad accoppiamento terminato ritornare alle Impostazioni e poi scegliere Accessibilità.
8. Selezionare BrailleBack ed attivarlo. Il display Braille viene riconosciuto ed il Braille inizia ad essere visualizzato.

14.7.2 MEMORIA TERMINAL
Questa funzione consente di creare e modificare del testo su Braille Sense prima di inviarlo attraverso la funzione di terminale per Screen reader al dispositivo connesso. Questo è utile in situazioni in cui, ad esempio utilizzando VoiceOver, se non si scrive abbastanza velocemente, alcune parole possono essere trascritte in maniera errata da una sorta di completamento automatico.
Per avviare la Memoria Terminal premere "Spazio- -Invio-I (punti-2-4)". Scrivere il testo come si farebbe con un testo normale in quanto, momentaneamente, viene interrotta l'interazione con il dispositivo che ha lo screen reader. Quando si finisce di scrivere, per inviare tutto al computer o PDA, premere "Spazio-Invio-S (punti-2-3-4)" ed il testo viene rapidamente trasferito all'atro dispositivo.
Un tipico utilizzo della Memoria Terminal è il trasferimento di testo da un documento o da una mail in Braille Sense, al computer o allo SmartPhone connesso. Nell'Editor della Memoria Terminal, infatti, sono utilizzabili i comandi di Copia e Incolla.

14.8 STATO RETE
Questa funzione permette di verificare se BrailleSense U2 Mini è connesso ad Internet, fornendo informazioni sul tipo di connessione attiva, l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway, i DNS e l'indirizzo Mac.  La funzione è accessibile dal menù utility. Mentre si scorrono le varie informazioni che vengono via via mostrate, premendo Tab (Spazio-4-5) si arriva al pulsante Aggiorna.
Il primo elemento mostra lo stato ed il tipo di connessione ad Internet. Segue l'indirizzo IP e le altre informazioni fra cui ci si sposta con Spazio-4 o Spazio-1. Se BrailleSense U2 Mini non è connesso ad Internet, lo stato mostra la connessione come spenta. Premendo Invio su Aggiorna, viene ritentata la connessione ad internet con i parametri attuali. Per uscire da questo programma basta premere Spazio-z (punti 1-3-5-6) o attivare il pulsante Esci.   

14.9 CONTROLLA STATO ALIMENTAZIONE
Qualsiasi funzione sia in uso in BrailleSense U2 Mini, si può richiamare la funzione di controllo dell'alimentazione con Spazio-1-6. Il dialogo che si apre mostra due tipi di informazioni che riguardano la Percentuale di carica e se si sta utilizzando l'alimentazione esterna o la batteria. Quando si attiva questa funzione si ascolta il messaggio Carica xx%, uso batteria o alimentatore. Dopo aver fatto il controllo, premere Spazio-z (1-3-5-6) per uscire.

14.10 FORMAT
14.10.1 FORMATTA DISCO
Per formattare un disco:
Avviare il programma Format da Altre Funzioni.
Viene visualizzato Disco: flashdisk.
Premere Invio
Viene chiesto se si desidera formattare il Flashdisk. 
Se si risponde si, compare un altro avvertimento in cui si chiarisce che verranno cancellati tutti i dati.
Se si risponde ancora si, parte la formattazione.
Al termine si torna alla lista dei dischi.

È possibile formattare anche carte CF, SD e stick USB, sempre nello stesso modo, scegliendo il disco giusto  al punto 4.

È possibile eseguire la formattazione anche dal Menu principale:
Premere Spazio-1-2-3 nel Menu principale.
Mentre Spazio -1-2-3 è tenuto premuto, premere e rilasciare velocemente il tasto di reset.
Continuare a tenere premuti i tasti Spazio -1-2-3 fino a che non inizia la formattazione del disco
Al termine della formattazione si torma alla Gestione File.

14.11 TIMER STANDBY
È possibile impostare un timer di standby per cui BrailleSense U2 Mini  si spegnerà automaticamente senza tener conto dell'operazione in corso.
Dalla lista di Altre Funzioni scegliere Timer standby e premere Invio.
La scorciatoia è  Spazio-j (punti 2-4-5).
Viene chiesto di inserire entro quanti minuti si desidera lo spegnimento.
Inserire un numero fra 0 e 90 e poi premere Invio


14.12 USO DI MACRO
Le Macro consentono di automatizzare le operazioni ripetitive. Per esempio, potrebbe essere utile automatizzare l'apertura di una serie di programmi e documenti con cui iniziare il lavoro ogni mattina oppure per inserire del testo e formattare un documento oppure, ancora, per impostare in automatico una sveglia per le 6 del mattino seguente.

14.12.1 REGISTRARE UNA MACRO.
Per creare una macro basta chiedere al dispositivo di registrare un insieme di comandi e di eseguirli, quindi si salva l'operazione. Per iniziare la registrazione premere F2-R (punti-1-2-3-5). Eseguire tutte le operazioni che si desidera automatizzare e poi premere F2-R ancora una volta per fermare la registrazione. Alla fine verrà chiesto un nome da assegnare alla macro. Scrivere il nome e premere Invio. Se si sono commessi errori e non si desidera più salvare la macro, premere Spazio-Z (punti1-3-5-6).

14.12.2 ESEGUIRE UNA MACRO
Per eseguire una macro premere F2-e (punti-1-5) da qualsiasi punto ci si trovi nel Braille Sense. Viene chiesto il nome della macro da eseguire e viene visualizzato il nome dell'ultima macro creata. Per eseguirla premere Invio. Viene annunciata l'esecuzione della macro, che impiegherà diversi secondi per essere completata. Al termine si ritorna nella stessa posizione in cui ci si sarebbe trovati eseguendo le operazioni manualmente.
Si può anche definire una Macro per fare in modo che una operazione venga eseguita più volte. Il numero delle volte che la macro deve essere ripetuta si imposta dal dialogo di Esecuzione Macro. Dopo aver premuto "F2-E", premere Tab fino al campo editazione "Ripetizione?", quindi scrivere il numero di volte che si vuole che la macro venga ripetuta. Il numero di ripetizioni viene mantenuto  finché lo si cambia nuovamente o si resetta l'unità.

14.12.3 GESTIONE MACRO
La Gestione Macro consente di eseguire e gestire le macro create in precedenza. Il Gestore Macro si trova in Altre funzioni, proprio prima dell'Aggiornamento. Per aprire Gestione macro premere "U (punti-1-3-6)" dal menu principale e poi navigare fino a "Gestione Macro " e premere Invio o premere "M (punti-1-3-4)" dal menu Altre funzioni. Il tasto caldo è F2-l (punti-1-2-3). 
Il dialogo che si apre contiene i seguenti elementi: Lista dei Nomi Macro, "Cancella Macro", "Rinomina Macro", "Esegui Macro" e "Chiudi".
La lista dei Nomi Macro contiene l'elenco di tutte le macro create. Per eseguire una macro, dopo averla selezionata premere Invio oppure andare al pulsante "Esegui Macro" e premere Invio o utilizzare il tasto caldo "F2-E". Per cancellare una macro, navigare fino alla macro che si vuole eleminare, premere Tab fino a "Cancella Macro" e premere Invio. In alternativa premere "Spazio-D". Per rinominare una macro, dopo averla selezionata andare al pulsante "Rinomina Macro" e premere Invio. Si entra in un box di edit dove inserire il nuovo nome e premere Invio.

14.13 AGGIORNAMENTO DEL BRAILLESENSE
Attivando questa funzione si può eseguire l'aggiornamento del BrailleSense attraverso una connessione Internet o da un disco che contiene l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento tutte le impostazioni ritornano quelle predefinite. I dati della Flashdisk saranno comunque protetti. Ad ogni modo, prima di eseguire l'aggiornamento, si raccomanda di salvare tutti i dati.  
Durante l'aggiornamento non è possibile annullare l'operazione, non deve essere premuto il pulsante di reset e bisogna evitare che manchi l'alimentazione. Si raccomanda di non toccare il BrailleSense durante l'aggiornamento. Questa operazione, a seconda della velocità della connessione Internet, può durare circa 30 minuti. Al termine dell'aggiornamento BrailleSense si riavvia.

14.13.1 AGGIORNAMENTO DEL BRAILLESENSE VIA INTERNET
L'aggiornamento via Internet si esegue come segue:
Assicurarsi che sia disponibile una connessione Internet. Invio su Aggiorna BrailleSense dal menù Utility. Si ascolterà Aggiorna? online. Collegare BrailleSense all'alimentatore esterno. Premere Invio su Aggiorna? Online. BrailleSense si connetterà al server HIMS per il confronto della versione attuale con quella del server. Verrà chiesto se si vuole procedere con l'aggiornamento. Se si preme Invio su No, aggiornamento viene annullato. Per scegliere Si o No basta premere lo spazio. Se si preme Invio su Si, BrailleSense inizia a scaricare i file. Se l'operazione non ha successo, un messaggio avvisa del fallimento. In caso contrario l'aggiornamento inizia. Se non c'è abbastanza memoria disponibile sulla flashdisk, BrailleSense avvisa, richiedendo la cancellazione dei dati non necessari. 
Dopo aver scaricato il file, BrailleSense fa partire l'aggiornamento. Ricordarsi di non eseguire alcuna azione fino al riavvio del dispositivo.
Dopo l'aggiornamento, la versione del software si verifica con Spazio-v (punti 1-2-3-6), dal menù programmi.

14.13.2 AGGIORNAMENTO DEL BRAILLESENSE DA DISCO
Per aggiornare BrailleSense U2 da disco, operare come segue:
Collegare il disco (che può essere la carta CF, la SD o una memoria USB) al BrailleSense. L'aggiornamento deve trovarsi nella radice. Premere Invio su Aggiorna BrailleSense.
Appare la domanda Aggiorna? Online. Con Spazio-4 andare a Aggiorna? Offline e poi premere Invio.
Dopo viene chiesto se si vuole continuare l'aggiornamento. Premendo Invio su Si, inizia l'aggiornamento.
Ricordarsi di non toccare nessun tasto durante l'aggiornamento, fino al riavvio del dispositivo.
Dopo l'aggiornamento, la versione del software si verifica con Spazio-v (punti 1-2-3-6), dal menù programmi.

14.14 TASTI CALDI
Calcolatrice: c (punti 1-4)
Ripulisci: Spazio-backspace-c (punti 1-4)
Cancella numeri o operatori: Backspace

Funzioni generali: Spazio-Invio-g (punti 1-2-4-5)
PIÙ: punti 3-4-6
Meno: punti 3-6
Diviso: punti 3-4
Per: punti 1-6
Percento: punti 1-4-6
Elevato a: Spazio-backspace-4-5
Radice quadrata: Spazio-Invio-q (punti 1-2-3-4-5)
Punto decimale: punti 4-6
Aperta parentesi: punti 1-2-3-5-6
Chiusa parentesi: punti 2-3-4-5-6
PI GRECO: Spazio-Invio-p (punti 1-2-3-4)
Exp: Spazio-Invio-e (punti 1-5)

Funzioni di memoria:
Richiama elementi: Spazio-backspace-r (punti 1-2-3-5)
Cancella tutti elementi salvati: Spazio-Invio-d (punti 1-4-5)
Salva elementi: Spazio-backspace-s (punti 2-3-4)

Funzioni trigonometriche: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4)
Seno: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4), s (punti 2-3-4)
Arcoseno: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4), a (punto 1)
Seno iperbolico: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4), h (punti 1-2-5)
Coseno: Spazio-Invio-c (punti 1-4), c (punti 1-4)
Arcocoseno: Spazio-Invio-c (punti 1-4), a (punto 1)
Coseno iperbolico: Spazio-Invio-c (punti 1-4), h (punti 1-2-5)
Tangente: Spazio-Invio-t (punti 2-3-4-5), t (punti 2-3-4-5)
Arcotangente: Spazio-Invio-t (punti 2-3-4-5), a (punto 1)
Tangente iperbolica: Spazio-Invio-t (punti 2-3-4-5), h (punti 1-2-5)

Funzioni logaritmiche: Spazio-Invio-l (punti 1-2-3)
Logaritmo naturale: Spazio-Invio-l (punti 1-2-3), e (punti 1-5)
Logaritmo decimale: Spazio-Invio-l (punti 1-2-3), n (punti 1-3-4-5)

Copia negli appunti: Spazio-Invio-i (punti 2-4)

Impostazioni opzioni: Spazio-Invio-o (punti 1-3-5)

Controlla data ed ora: Spazio-t (punti 2-3-4-5)

Calendario: l (punti 1-2-3)
Movimenti
Elemento precedente: Tab (Spazio-4-5)
Elemento successivo: Shift-Tab (Spazio-1-2)

Navigazione in Calendario
Avanti di un giorno: Spazio-6
Indietro di un giorno: Spazio-3
Avanti di una settimana: Spazio-5
Indietro di una settimana: Spazio-2
Avanti di un mese: Spazio-4
Indietro di un mese: Spazio-1
Avanti di un anno: Spazio-5-6
Indietro di un anno: Spazio-2-3

Cronometro: w (punti 2-4-5-6)
Cronometro avvio, pausa, riprendi: Invio
Controlla tempo trascorso: Backspace
Arresta visualizzazione tempo: Spazio-F2
Riprendi visualizzazione tempo: Spazio-F2
Passa a Cronometro/Conto alla rovescia: "Tab (Spazio-4-5)" o "shift-Tab (Spazio-1-2)"
Conto alla rovescia pausa, riavvia: Invio
Conto alla rovescia azzera: Backspace
Esci dal Cronometro/Conto alla rovescia: Spazio-z (punti 1-3-5-6)

Stato alimentazione: Spazio-1-6

Stato rete: Spazio-n (punti 1-3-4-5)

Format: Tenere premuto Spazio-1-2-3 mentre si preme e rilascia il tasto "Reset"

Timer spegnimento automatico: Spazio-j (punti 2-4-5)

Aggiornamento Firmware: u (punti 1-3-6)
Controllo progresso download: Spazio-i (punti 2-4)
Annulla download ed esci: Spazio-z (punti 1-3-5-6)



