SEZIONE 13 GESTIONE BLUETOOTH
INDICE DEI CONTENUTI

13. GESTIONE BLUETOOTH
13.1 LISTA DISPOSITIVI BLUETOOTH
13.2 LISTA SERVIZI BLUETOOTH
13.2.1 CONNESSIONE SERVIZI
13.2.2 SERVIZIO LAN
13.2.3 SERVIZIO FTP
13.2.3.1 COPIA E INCOLLA
13.2.3.2 INVIA A
13.2.3.3 RECUPERA FILE
13.2.3.4 NUOVA CARTELLA
13.2.3.5 CANCELLA FILE/CARTELLE
13.2.3.6 INFORMAZIONI
13.2.4 SERVIZIO ACTIVESYNC
13.2.5 PORTA SERIALE
13.2.5.1 IMPOSTARE IL BrailleSense U2 COME DISPLAY BRAILLE BLUETOOTH
13.2.5.2 IMPOSTAZIONI PER IL COMPUTER
13.2.5.3 IMPOSTAZIONI DI WINDOW-EYES
13.2.5.4 IMPOSTAZIONI DEL BrailleSense U2
13.2.5.5 Utilizzare BrailleSense U2 come display braille con Iphone, Ipad o Ipod
13.2.6 Servizio Tastiera Bluetooth
13.2.7 SERVIZIO DI STAMPA BLUETOOTH
13.2.8 USO SIMULTANEO DI PIÙ SERVIZI
13.3 TASTI CALDI DELLA GESTIONE BLUETOOTH



13. GESTIONE BLUETOOTH 
Il BrailleSense U2 è predisposto per il Bluetooth. Il Bluetooth è l'ultima tecnologia senza fili pensata per il Personal Area Network (PAN). Diversamente dalla tecnologia tradizionale di comunicazione senza fili, Wireless Local Area Network (WLAN), la nuova tecnologia agisce in un'area più limitata. Il Bluetooth consente lo scambio di diversi tipi di informazioni.
Per utilizzare il Bluetooth del BrailleSense U2 bisogna attivare l'interfaccia come spiegato nella sezione 2.4.2.26 di questa guida.
Il Bluetooth del BrailleSense U2 permette il trasferimento dei file tra BrailleSense U2 e computer, l'uso di Internet via computer o l'utilizzo di BrailleSense U2 come tastiera Braille senza fili per un computer con screen reader.  Per utilizzare BrailleSense U2 come tastiera Braille bisogna avviare lo screen reader Window-Eyes, JAWS o Supernova.  Nel caso di screen reader diverso, rivolgersi alla casa madre del software per chiedere chiarimenti. Notare che, siccome il Bluetooth è uno standard in evoluzione, a seconda del sistema in uso possono esservi funzionalità diverse.
BrailleSense U2 usa il programma interno Gestione Bluetooth a cui si può accedere in diversi modi. Dal Menù programmi si preme spazio-1 o spazio-4 fino a trovare Gestione Bluetooth, oppure premere spazio fino a che non si arriva a Bestione Bluetooth. A questo punto va premuto Invio per attivare la funzione. La scorciatoia dal Menù programmi è la lettera l (punti 1-2-3).

13.1 LISTA DISPOSITIVI BLUETOOTH
Dopo aver attivato Gestione Bluetooth inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth nell'area circostante. La ricerca può richiedere tempo per cui si ritiene che il processo sia completo dopo 30 o 40 secondi. All'inizio del processo si ascolta il messaggio Scansione dispositivi. Se le opzioni Bluetooth nel menù Opzioni sono impostate su off, o se BrailleSense U2 non riconosce che il Bluetooth è acceso, si ascolta il messaggio Bluetooth non attivato e, dopo due secondi, si esce da Gestione Bluetooth.  
Quando BrailleSense U2 individua dei dispositivi Bluetooth, questi vengono mostrati come “nome dispositivo (untrusted (or trust)) xx/yy” dove xx è il numero del dispositivo secondo l'ordine in cui compare nella lista ed yy è il numero totale dei dispositivi nella lista. “Trusted” significa che il servizio è autenticato mentre “untrusted” significa che il servizio non è stato autenticato. Se nei dintorni non ci sono dispositivi Bluetooth, la voce annuncerà 0/0. Con spazio-1 o spazio-4 ci si sposta nella lista. Per selezionare un dispositivo della lista, premere Invio quando se ne ascolta il nome.
Al termine della ricerca dei dispositivi Bluetooth, si può accedere al menù premendo spazio-m (punti 1-3-4) o F2. Il primo elemento del menù sarà Ricerca dispositivi, che permette di ripetere la scansione per la ricerca di dispositivi Bluetooth. Per attivare questo elemento premere Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5), utilizzabile senza entrare nel menù.
Il prossimo elemento del menù è Nome dispositivo. Dopo averlo trovato con spazio-m (punti 1-3-4) e poi spazio-1 o spazio-4, premere Invio. Qui si può assegnare un nome specifico a BrailleSense U2. Il nome predefinito è “BRAILLE_SENSE”. Si accede a questa funzione, senza attivare il menù, con la scorciatoia Invio-Spazio-n (punti 1-3-4-5). Dopo l'attivazione di questa funzione appare un box di edit che contiene il nome corrente. Questo può essere corretto e modificato. Al termine si preme Invio. Dopo aver scritto il nuovo nome bisogna chiudere tutti i programmi e resettare BrailleSense U2 attraverso il pulsante di reset posto sul retro. Per annullare le modifiche, premere spazio-e (punti 1-5) o F4. In tal modo si ritorna a Gestione Bluetooth.
Il prossimo elemento è Apri FTP a cui si accede con spazio-m (punti 1-3-4) e spazio-1 o spazio-4. Una volta premuto Invio per attivare la funzione, BrailleSense U2 annuncia Connessione al servizio. La scorciatoia ad Apri FTP è Invio-Spazio-t (punti 2-3-4-5). Questa funzione consente l'apertura di una connessione FTP diretta con il dispositivo Bluetooth remoto, senza il bisogno di selezionare il dispositivo e poi il servizio. Ad ogni modo, prima di poter trasferire i file, il servizio deve essere attivo. In caso contrario si ascolta il messaggio Servizio FTP disconnesso.
La funzione Disconnetti permette di terminare i servizi di connessione attivi. Se non ci sono servizi attivi, si ascolta Nessun servizio connesso. Se invece, ci sono dei servizi attivi, si vedrà la lista delle connessioni correnti nella maschera Quale vuoi disconnettere nella lista? xxx yyy 1/1 dove xxx è il nome del dispositivo Bluetooth remoto ed yyy è il servizio attivo. Ci si sposta nella lista con spazio-1 o spazio-4. Il servizio da disconnettere si sceglie con Invio. Se si vogliono scollegare tutti i servizi bisogna premere spazio-z (punti 1-3-5-6) da qualsiasi posizione della lista dei dispositivi Bluetooth.
Il prossimo elemento del menù è Esci. Si arriva alla funzione con spazio-m (punti 1-3-4) e poi spazio-1 o spazio-4. Per attivare, si preme Invio. Senza entrare nei menù, può essere utilizzata la scorciatoia spazio-z (punti 1-3-5-6). L'uscita dal menù si ottiene con spazio-e (punti 1-5) o F4. Per uscire da Gestione Bluetooth si può usare spazio-z (punti 1-3-5-6).

13.2 LISTA SERVIZI BLUETOOTH
Quando si conosce qual è il dispositivo Bluetooth che si vuole collegare, ricercarlo nella lista dei dispositivi trovato con spazio-1 o spazio-4 e poi premere Invio sul nome. Si ascolterà il messaggio Scansione servizi. BrailleSense U2 supporta sette servizi:  LAN, FTP, ACTIVESYNC, serial port, usb port, headset, e Dun BlueTooth. Headset sta per cuffie.
. Per accedere a queste funzioni, assicurarsi che i dispositivo remoto sia in modalità visibile e che tutti i servizi siano attivi. A seconda dei dispositivi che si tenta di connettere, alcuni servizi possono essere attivi mentre altri no. Ad esempio possono essere attivi LAN ed FTP mentre ActiveSync e porta Seriale sono disabilitati. In questo caso BrailleSense U2 mostrerà solo LAN ed FTP.
Dopo che BrailleSense U2 ha verificato i servizi disponibili, li mostra in una lista nel formato “nome servizio xx/yy” dove xx è il numero del servizio nell'ordine della lista ed yy è il numero totale di servizi disponibili. Ci si muove nella lista con spazio-1 o spazio-4. Si ritorna alla lista dei dispositivi Bluetooth con backspace.
Dopo ogni nome di servizio si ascolta anche il messaggio “trusted” o “untrusted” per indicare se il servizio è stato autenticato oppure no. Le impostazioni di autenticazione vengono salvate nella memoria di BrailleSense U2. Per cancellare queste impostazioni, premere Invio-Spazio-s (punti 2-3-4) dentro la lista dei servizi Bluetooth. BrailleSense U2 annuncerà Impostazione servizio rimossa. Questa modifica sarà relativa solo al dispositivo corrente.

13.2.1 CONNESSIONE SERVIZI
Per autenticare un servizio e connettersi, premere Invio sul servizio. Dopo aver premuto Invio si ascolta il messaggio Servizio in connessione. Dopo si presenta un edit box che chiede il Codice PIN. Utilizzando i caratteri ASCII, scrivere il codice. Si ascolterà Codice PIN CE, ma solo per i servizi che sono ancora “untrusted”. Si esce dall'edit box o si cancella il testo inserito con spazio-z (punti 1-3-5-6). In questo caso si ritorna alla Lista dei servizi Bluetooth.
Se è stato inserito un codice PIN e poi si è premuto Invio, si ascolterà il messaggio Attendere l'autentificazione. Se il dispositivo remoto è impostato correttamente e non è stato impostato per permettere sempre la connessione, anche questo richiederà l'immissione del PIN di autentificazione. Se i due codici corrispondono, il dispositivo viene autentificato e si ascolta il messaggio Autentificazione codice PIN superata. Dopo bisogna attendere per i permessi di accesso al servizio. Se il dispositivo di accesso non concede i permessi, si ascolterà il messaggio Connessione fallita e si ritorna alla lista dei servizi Bluetooth. Se, invece, vengono concessi i permessi, si ascolterà il messaggio Connessione riuscita e, di seguito al nome del servizio, si vedrà la scritta trusted.
È possibile impostare il dispositivo remoto per accettare sempre la connessione da BrailleSense U2, o per richiedere il codice PIN ogni volta. Se nella lista dei dispositivi Bluetooth di BrailleSense U2 si preme Invio-Spazio-s (punti 2-3-4), tutte le autentificazioni vengono rimosse per cui, alla prossima connessione, viene richiesto il codice PIN.
Durante la connessione, premendo Invio-Spazio-d, il servizio viene disconnesso e si ritorna alla lista dei servizi. Se durante una connessione si tenta di connettere un servizio con un dispositivo diverso, il servizio in corso viene disconnesso mentre si attiva la connessione con il nuovo.  
Connettendo il servizio FTP si vedrà una lista di file e cartelle, che sono quelle contenute nel dispositivo remoto.

13.2.2 SERVIZIO LAN 
Grazie al servizio LAN è possibile connettersi ad Internet attraverso la connessione del PC. Connettendo questo servizio sarà possibile utilizzare il browser web ed il programma di email allo stesso modo in cui si opera con la connessione modem dial-up o con wireless LAN card. Naturalmente bisogna impostare l'Internet Connection Sharing (ICS) sul dispositivo remoto.  Senza queste impostazioni, non sarà possibile collegarsi ad Internet attraverso il servizio LAN. 

13.2.3 SERVIZIO FTP
Questo servizio funziona in modo simile al servizio FTP Internet e permette il trasferimento di file e cartelle con il dispositivo Bluetooth remoto da e verso il BrailleSense U2. La Lista cartelle remota del servizio FTP è la lista di file e cartelle del dispositivo Bluetooth remoto. La  Lista cartelle locali è la lista dei file e delle cartelle del dispositivo non remoto.
Dopo la connessione al servizio FTP, il programma Gestione Bluetooth invia alla lista delle cartelle remote che, di solito, è la cartella di scambio Bluetooth.  
La lista delle cartelle remote è molto simile a quella della Gestione File e permette di eseguire le seguenti funzioni:
1) Copia
2) Incolla
3) Invia a
4) Cerca file
5) Nuova cartella
6) Cancella file/cartella
7) Apri cartella locale. Se si preme Invio su questa opzione ci si sposta sulla lista delle cartelle locali.
8) Seleziona tutto
9) Informazioni

13.2.3.1 COPIA E INCOLLA
Per spostare file dalle cartelle locali alla cartella remota:
1) Dopo aver connesso il servizio FTP ci si ritrova nella lista delle cartelle remote. Qui si accede al menù con spazio-m (punti 1-3-4) o F2 e poi con spazio-1 o spazio-4 si naviga fino ad Apri cartella locale, dove si preme Invio. La scorciatoia per questa funzione è Invio-Spazio-o (punti 1-3-5), senza che si debba accedere al menù. Dopo l'attivazione di questa funzione ci si ritrova nella lista dei dischi che appare in Gestione File. Per default si parte da Flashdisk ma, se si è inserita una carta CF o una chiave USB, si può navigare con spazio-1 o spazio-4.
2) Proprio come accade nella Gestione File, si accede al disco premendo Invio quando viene annunciato il nome. I tasti di navigazione sono gli stessi descritti al capitolo 3 ma qui non è possibile selezionare delle cartelle, possono essere selezionati solo dei file.
3) Dopo aver selezionato i file con spazio, è possibile copiarli con spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per accedere al menù, spazio-1 o spazio-4 fino a trovare Copia e, in fine, Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-c (punti 1-4).
4) Dopo l'attivazione del comando copia si viene portati alla lista delle cartelle remote.
5) Qui ci si sposta nella cartella in cui si desidera incollare i file copiati. Per incollare si usa la scorciatoia Invio-Spazio-v (punti 1-2-3-6) o, utilizzando i menù, si preme spazio-m (punti 1-3-4), spazio-1 o spazio-4 sino ad Incolla e poi Invio. Durante l'operazione di Incolla viene emesso un suono che indica l'operazione in corso. Se il file è più grande di 300 KB, si ascolta il progresso ogni volta che viene completato un 10%. Se il file è più piccolo di 300 KB, il progresso dell'operazione non viene annunciato.
6) Al termine dell'operazione si ascolta il messaggio “xxx incollato” dove xxx è il numero degli oggetti. Se il file non viene incollato correttamente, si ascolta il messaggio “xxx non incollato”. Dopo si torna alla lista delle cartelle.

Per copiare dalla cartella remota a quella locale:
1) Dopo aver connesso il servizio FTP ci si ritrova nella lista delle cartelle remote dove si opera come per la Gestione File descritta al capitolo 3. 
2) Dopo aver selezionato i file con spazio, è possibile copiarli con spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per accedere al menù, spazio-1 o spazio-4 fono a trovare Copia e, in fine, Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-c (punti 1-4).
3) Dopo l'attivazione del comando copia bisogna andare alla cartella locale di destinazione. Accedere al menù con spazio-m (punti 1-3-4) o F2 e poi con spazio-1 o spazio-4 navigare fino ad Apri cartella locale e premere Invio. La scorciatoia per questa funzione è Invio-Spazio-o (punti 1-3-5), senza che si debba accedere al menù. Dopo l'attivazione di questa funzione ci si ritrova nella lista dei dischi che appare in Gestione File. Per default si parte da Flashdisk ma, se si è inserita una carta CF o una chiave USB, si può navigare con spazio-1 o spazio-4.
4) Qui ci si sposta nella cartella in cui si desidera incollare i file copiati. Per incollare si usa la scorciatoia Invio-Spazio-v (punti 1-2-3-6) o, utilizzando i menù, si preme spazio-m (punti 1-3-4), spazio-1 o spazio-4 sino ad Incolla e poi Invio. Durante l'operazione di Incolla viene emesso un suono che indica l'operazione in corso. Se il file è più grande di 300 KB, si ascolta il progresso ogni volta che viene completato un 10%. Se il file è più piccolo di 300 KB, il progresso dell'operazione non viene annunciato.
5) Al termine dell'operazione si ascolta il messaggio “xxx incollato” dove xxx è il numero degli oggetti. Se il file non viene incollato correttamente, si ascolta il messaggio “xxx non incollato”. Dopo si torna alla lista delle cartelle.

13.2.3.2 INVIA A
Questa funzione consente l'invio di file dalla Lista cartelle locali a quella remota ed è disponibile solo nella Lista cartelle locali. Il funzionamento è molto simile al Copia e Incolla, con la differenza che non bisogna incollare perché l'operazione avviene in automatico. Questa funzione consente di inviare i file solo alla radice della Lista cartelle remote.
Si opera come segue:
1. Dopo aver connesso il servizio FTP si accede al menù con spazio-m (punti 1-3-4) o F2 e poi con spazio-1 o spazio-4 si naviga fino ad Apri cartella locale, dove si preme Invio. La scorciatoia per questa funzione è Invio-Spazio-o (punti 1-3-5), senza che si debba accedere al menù. 
2. Dopo l'attivazione di questa funzione ci si ritrova nella lista dei dischi che appare in Gestione File. Per default si parte da Flashdisk ma, se si è inserita una carta CF o una chiave USB, si può navigare con spazio-1 o spazio-4.
3. Dopo aver selezionato i file con spazio, premere spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per accedere al menù, spazio-1 o spazio-4 fono a trovare Invia a e, in fine, Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-s (punti 2-3-4).
4. Durante l'operazione viene emesso un suono che indica l'operazione in corso. Se il file è più grande di 300 KB, si ascolta il progresso ogni volta che viene completato un 10%. Se il file è più piccolo di 300 KB, il progresso dell'operazione non viene annunciato. Al termine dell'operazione si ascolta il messaggio “xxx incollato” dove xxx è il numero degli oggetti. Se il file non viene incollato correttamente, si ascolta il messaggio “xxx non incollato”. Dopo si torna alla lista delle cartelle remote.

13.2.3.3 RECUPERA FILE
La funzione Cerca file consente di recuperare un file nelle cartelle remote e di spostarlo nella cartella locale. Pertanto la funzione è attiva quando ci si trova nella lista delle cartelle remote. I file potranno essere salvati esclusivamente nella cartella flashdisk/download. Per attivare la funzione operare come segue:
1) Dopo aver attivato la connessione FTP ci si ritrova nella lista delle cartelle remote in cui si naviga come descritto nel capitolo 3 per la Gestione File.
2) Selezionare il file desiderato premendo lo spazio quando lo si trova nella lista. Notare che è possibile selezionare file e non cartelle.
3) Dopo aver selezionato il file, aprire il menù con  spazio-m (punti 1-3-4) e poi, con spazio-1 o spazio-4, andare su Cerca file e premere Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5).
4) Come accade per l'operazione di Copia e Incolla, si sentiranno dei suoni ad indicare che il BrailleSense U2 sta eseguendo delle operazioni. Se il file è più grande di 300 Kb, si ascolta un segnale di avanzamento ogni volta che viene completato un 10% dell'operazione. In caso contrario si ascolta solo un suono e non si hanno notizie sull'avanzamento dell'operazione. Al termine del trasferimento si ascolta il messaggio “xxx file recuperato”, dove xxx è il nome del file. Se l'operazione fallisce verrà emesso il messaggio “xxx file non recuperato”.  Al termine del trasferimento di tutti i file si ascolta il messaggio “recupero completato”. Dopo si ritorna alla lista delle cartelle remote.

13.2.3.4 NUOVA CARTELLA
La funzione Nuova cartella consente la creazione di una nuova cartella nella lista delle cartelle remote:
1) Dopo aver attivato il servizio FTP, si naviga nella lista delle cartelle remote.
2) Premere spazio-m (punti 1-3-4) e poi spazio-1 o spazio-4 per andare fino a Nuova cartella e poi premere Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-f (punti 1-2-4).
3) Compare un edit box che richiede il nome da dare alla cartella. Scrivere il nome in caratteri ASCII e poi premere Invio. Se la creazione avviene con successo, si ascolta il messaggio Cartella xxx creata, dove xxx è il nome assegnato alla cartella. Dopo, automaticamente, si torna alla lista in cui si era prima.
4) Per annullare tutti i cambiamenti fatti, usare spazio-z (punti 1-3-5-6).

13.2.3.5 CANCELLA FILE/CARTELLE
Questa funzione consente la cancellazione di file e cartelle dalla lista delle cartelle locali o remote. Notare che se la cartella contiene altre cartelle al suo interno, non sarà possibile cancellarle. Per attivare questa funzione procedere come segue:
1) Dopo aver avviato i servizi FTP è possibile navigare nella lista delle cartelle locali e remote e selezionare file e cartelle con spazio, come si fa per la Gestione file descritta al capitolo 3.
2) Dopo aver selezionato i file e le cartelle, premere spazio-m (punti 1-3-4), spazio-1 o spazio-4 per raggiungere il comando Cancella File/Cartelle e premere Invio. La scorciatoia è spazio-d (punti 1-4-5).
3) Se la cancellazione avviene con successo si ascolta il messaggio Cancellazione completa.  

13.2.3.6 INFORMAZIONI
Questa funzione consente la consultazione di informazioni sui file e le cartelle della lista cartelle locale o remota:
1) Dopo aver connesso il servizio FTP, navigare nelle cartelle locali o remote fino a trovare il file o la cartella di cui si desiderano informazioni. 
2) Premere spazio-m (punti 1-3-4), usare spazio-1 o spazio-4 per andare su Informazioni e poi premere Invio. La scorciatoia è Invio-Spazio-i (punti 2-4).
3) Compare un dialogo che mostra tipo, dimensione, data ed attributi. Ci sono poi i pulsanti per confermare o annullare. Ci si sposta fra i controlli con Tab (spazio-4-5) o Shift-tab (spazio-1-2). Se sono stati selezionati diversi file, il dialogo Informazioni indicherà il numero dei file selezionati.

13.2.4 SERVIZIO ACTIVESYNC 
Questo servizio funziona allo stesso modo in cui funzionerebbe l'ActiveSync via USB. Come per tutti i servizio Bluetooth, è richiesta l'autorizzazione per consentire la connessione. Come per la versione USB, è possibile fare il copia e incolla di file fra il dispositivo remoto ed il BrailleSense U2 e viceversa.  
Se si vuole disconnettere il servizio, premere Invio-Spazio-d (punti 1-2-4) nella Gestione Bluetooth. BrailleSense U2 avvertirà che il servizio è disconnesso. Si ritorna nella lista dei servizi Bluetooth e, dopo la voce ActiveSync non si leggerà più la parola Connesso.  
ActiveSync non può essere attivato contemporaneamente via USB e via Bluetooth.

13.2.5 PORTA SERIALE
Se si connette questo servizio, gli altri servizi non potranno essere connessi. Il servizio Porta Seriale consente l'utilizzo di BrailleSense U2 come tastiera Braille senza fili, via Bluetooth. L'utilizzo di BrailleSense U2 come tastiera Braille è stato particolarmente curato con Window-Eyes. Se si desidera utilizzare altri screen reader, contattare il produttore dello screen reader.

13.2.5.1 IMPOSTARE IL BRAILLESENSE U2 COME DISPLAY BRAILLE BLUETOOTH
Si assume che sul PC sia installato il Bluetooth, Window-Eyes 5.5 o superiore, almeno Windows XP SP2.
Assicurarsi che il BrailleSense U2  sia acceso. Chiudere tutte le applicazioni in uso nel BrailleSense U2 .

13.2.5.2 IMPOSTAZIONI PER IL COMPUTER
1) Accedere all'icona Bluetooth della System Tray e premere il tasto del menù contestuale. Se l'icona Bluetooth non compare, bisogna cambiare le impostazioni dalle opzioni Bluetooth del pannello di controllo di Windows.
2) Accedere alle impostazioni Bluetooth.
3) Selezionare la scheda per il controllo dei dispositivi.
4) Cercare ed attivare il pulsante Aggiungi.
5) Attivare la casella di controllo che conferma che il dispositivo remoto (BrailleSense U2) è pronto per essere trovato ed, in fine, premere Invio.
6) Il PC trova il BrailleSense U2 e lo indica con il nome Windows CE. Se il BrailleSense U2 non era acceso durante l'operazione descritta, non viene trovato. In questo caso, accendere il  BrailleSense U2, uscire dalle impostazioni Bluetooth e ricominciare la procedura dal punto 1.
7) Usare le frecce per selezionare Windows CE.
8) Premere Tab fino al pulsante Avanti e premere Invio.
9) Con la freccia in giù attivare il pulsante radio che permette le scelta della password. Si attiva subito un edit box per la scrittura della password. Ad esempio, si può scrivere 1112.
10) Premere Invio. Windows inizia lo scambio della password e, sul PC appare un nuovo dialogo.
11) BrailleSense U2 richiede la password, dicendo Computer edit box Codice PIN? Scrivere la stessa password immessa al passaggio precedente nel PC e poi premere Invio sul BrailleSense U2.
12) Il PC annuncerà il collegamento di un nuovo hardware e mostrerà l'ultimo dialogo in cui viene specificata la porta COM assegnata alla connessione Bluetooth. Supponiamo, per esempio, che la porta di uscita sia la COM 5 e che quella di entrata sia la COM 6.
13) Con il Tab andare sul pulsante Fine e premere Invio.
14) Si ritorna nel dialogo di impostazione dei dispositivi Bluetooth. Con Ctrl-Tab andare alla scheda delle porte COM.
15) Con Tab si accede alla lista delle porte COM. Usando le frecce in su o in giù, controllare che le impostazioni corrispondano con quanto detto prima. Si ascolta prima la porta COM, poi la direzione ed, in fine, il nome.
16) Verificato che tutto coincide, andare su OK e premere Invio. A questo punto bisogna impostare Window-Eyes.  

13.2.5.3 IMPOSTAZIONI DI WINDOW-EYES
1) Accedere al pannello di controllo di Window-Eyes con control+\.
2) Dal menù File scegliere Seleziona display Braille e premere Invio.
3) Dalla lista dei display compatibili, scegliere BrailleSense U2.
4) Premere Tab per andare alla lista delle porte COM.
5) Selezionare la porta COM che era stata data come di uscita, nell'esempio la COM 5.
6) In fine premere Invio. A questo punto bisogna impostare il BrailleSense U2.  

13.2.5.4 IMPOSTAZIONI DEL BRAILLESENSE U2
1) Premere f1 per accedere al Menù programmi.
2) Premere spazio-1 o spazio-4 per trovare il menù Utility, o premere la lettera u.
3) Premere Invio.
4) Premere spazio-1 o spazio-4 fino a Terminale per Screen Reader, e premere Invio.
5) Premere spazio-1 o spazio-4 fino a Porta Seriale Bluetooth e premere Invio.
BrailleSense U2 si connetterà come tastiera Braille. Per uscire da questa modalità, premere spazio-z sul BrailleSense U2. Notare che f1 sul BrailleSense U2 porta sempre al Menù Programmi consentendo l'utilizzo di applicazione nel BrailleSense U2 e poi di ritornare all'uso come tastiera Braille.

13.2.5.5 UTILIZZARE BRAILLESENSE U2 COME DISPLAY BRAILLE CON IPHONE, IPAD O IPOD
Nota, è necessario possedere una versione del firmware Ios uguale o superiore alla 4.2 sul proprio dispositivo per connettere il BrailleSense con Voiceover. 
Nel BrailleSense U2:
1. Accendere il Bluetooth tramite la combinazione di tasti "BackSpace-3-4-5-6".
2. Dal menu principale Premere le lettere u per andare in funzioni di servizio, poi s per Terminal for screen reader.
3. Selezionare "serial bluetooth" come metodo di connessione.
4. Il BrailleSense U2 ora è in attesa di connettersi con il dispositivo.
5. Sull'Iphone-ipod-ipad:
6. Andare in impostazioni/generale/accessibilità/VoiceOver/Braille.
7. Se il bluetooth non è attivo, verrà chiesto di attivarlo e, dopo aver confermato, verrà effettuata la ricerca di un display braille.
8. Dovrebbe comparire BrailleSense U2 nell'elenco dei display braille disponibili.
9. Fare doppio tap su BrailleSense U2.
10. Viene richiesto un pin code: inserirne uno a piacere.
11. Doppio tap sul pulsante abbina.
12. Tornare sul BrailleSense U2:
13. Viene richiesto di inserire un pin code. Digitare lo stesso inserito in precedenza sull'iphone e premere invio.
14. A questo punto, dopo aver ascoltato un suono di conferma sull'iphone, tutto dovrebbe funzionare correttamente. Per informazioni su come utilizzare l'iphone con un display braille, controllare la sezione accessibilità sul sito di Apple.

13.2.6 SERVIZIO TASTIERA BLUETOOTH
Si può utilizzare questo servizio per connettere una tastiera Bluetooth al BrailleSense u2. Assicurarsi che i due apparecchi siano accesi e in un raggio adeguato. 
1) Andare  sulla tastiera Bluetooth nell'elenco dei dispositivi rilevati e premere invio.
2) Keyboard o "tastiera" sarà disponibile nell'elenco dei servizi.
3) Premere invio.
4) Nel caso venga richiesto un pin code, inserirlo. Non tutti i dispositivi lo richiedono.
5) Se necessario, inserire il pin code anche nel BrailleSense. 

13.2.7 SERVIZIO DI STAMPA BLUETOOTH
È possibile stampare documenti connettendo al BrailleSense U2  una stampante via Bluetooth:
1) Premere Backspace-3-4-5-6 per avviare il Bluetooth.
2) Eseguire il programma Bluetooth.
3) I dispositivi Bluetooth vengono riconosciuti.
4) Premre Spazio-1 o Spazio-4 per scegliere la stampante da impostare. 
5) Premere Invio.
6) Viene mostrata la lista dei servizi disponibili.
7) Premendo Spazio-1 o Spazio-4 posizionarsi su Stampante.
8) Premere Invio 
9) La stampante risulterà connessa la BrailleSense U2 .

13.2.8 USO SIMULTANEO DI PIÙ SERVIZI
I servizi Bluetooth LAN, FTP ed ActiveSync possono essere usati contemporaneamente. In questo caso, per evitare problemi, bisogna connettere l'FTP prima di LAN e di ActiveSync. Se si vuole attivare il servizio di porta seriale, bisogna disconnettere tutti gli altri servizi.

13.3 TASTI CALDI DELLA GESTIONE BLUETOOTH
Ricerca dispositivi Bluetooth: Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5)
Connessione dispositivo: Invio sul nome del dispositivo
Connessione servizio: Invio sul nome del servizio
Disconnessione servizio: Invio-Spazio-d (punti 1-4-5)
Servizio FTP
Apri cartella locale: Invio-Spazio-o (punti 1-3-5)
Copia: Invio-Spazio-c (punti 1-4)
Incolla: Invio-Spazio-v (punti 1-2-3-6)
Invia a: Invio-Spazio-s (punti 2-3-4)
Ricerca file: Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5)
Nuova cartella: Invio-Spazio-f (punti 1-2-4)
Cancella file/cartella: Spazio-d (punti 1-4-5)
Informazioni: Invio-Spazio-i (punti 2-4) 







