SEZIONE 03 MENÙ OPZIONI
INDICE DEI CONTENUTI

3 MENÙ OPZIONI
3.1 PANORAMICA SUL MENÙ OPOZIONI
3.2 IL MENÙ IMPOSTAZIONI IN DETTAGLIO
3.2.1 DISPLAY BRAILLE
3.2.2 CURSORE BRAILLE
3.2.3 MODALITÀ 8 PUNTI
3.2.4 GRADO DI BRAILLE
3.2.5 CODICE BRAILLE
3.2.6 TEMPO DI VISUALIZZAZIONE MESSAGGIO
3.2.7 VOCE
3.2.8 LIVELLO PUNTEGGIATURA
3.2.9 ECO TASTIERA
3.2.10 AVVERTIMENTO CARATTERI MAIUSCOLI
3.2.11 NUMERI
3.2.12 ABBREVIAZIONI
3.2.13 VOLUME DELLA VOCE
3.2.14 VELOCITÀ VOCE
3.2.15 TONO VOCE
3.2.16 VOCE DI SCORRIMENTO
3.2.17 Volume Principale
2.4.18 LCD
3.2.19 RUOTA DISPLAY LCD
3.2.20 DIMENSIONE CARATTERI LCD
3.2.21 VISUALIZZAZIONE A VIDEO
3.2.22 PORTA STAMPANTE
3.2.23 DIMENSIONI CARTA PER LA STAMPA
3.2.24 MESSAGGIO DI ATTENZIONE
3.2.25 SEGNALE SONORO
3.2.26 PULSANTI DI SCORRIMENTO LATO SINISTRO
3.2.27 PULSANTI DI SCORRIMENTO LATO DESTRO
3.2.28 USO DEI TASTI FRECCIA
3.2.29 SALTA RIGHE VUOTE
3.2.30 INFORMAZIONI DI CONTROLLO
3.2.31 MOSTRA PASSWORDS
3.2.32 INFORMAZIONI TASTI CALDI
3.2.33 ANNUNCIO TASTI DI SCELTA RAPIDA
3.2.34 MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
3.2.35 ENTRATA IN FUNZIONE DELLA MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
3.2.36 ENTRATA IN RISPARMIO ENERGETICO
3.2.37 CONTROLLO APPUNTAMENTI DEL GIORNO
3.2.38 MODALITÀ MANO SINGOLA
3.2.39 CONTROLLO AUTOMATICO ORTOGRAFIA
3.2.40 DOCUMENTO DI DEFAULT
3.2.41 SUONO DI PROGRESSIONE
3.2.42 BLUETOOTH
3.2.43 WIRELESS
3.2.44 SCHEDA DI RETE
3.2.45 DISCO RIMOVIBILE
3 MENÙ OPZIONI
Il menù opzioni del BrailleSense U2 contiene le informazioni su tutte le impostazioni fatte. È possibile cambiare le preferenze riguardo ogni opzione. 
Per accedere al menù Opzioni: premere F1 per aprire il menù programmi; poi “spazio-4” o “spazio-1” finché si trova “Impostazioni” e poi premere Invio. Il tasto caldo per aprire il menù opzioni ovunque ci si trovi nel BrailleSense U2 è “Spazio-o (punti 1-3-5)”. Ci si può spostare tra i vari elementi del menù Impostazioni con “Spazio-1” o “Spazio-4” oppure utilizzando i tasti freccia.  Premendo “Spazio” su un elemento del menù Opzioni è possibile cambiare la scelta tra le varie opzioni disponibili per il dato elemento.
Il menù “Impostazioni” è come un box di dialogo. Per cambiare e salvare le impostazioni bisogna premere “Invio” una volta selezionate tutte le opzioni desiderate. Se non si preme “Invio” (o si seleziona “Conferma”) l'impostazione non verrà salvata. Una volta che viene premuto Invio per salvare le impostazioni il BrailleSense U2 dirà “opzione salvata”, e ritornerà nella posizione dove si era prima di entrare nel menù Impostazioni. Per annullare i cambiamenti alle impostazioni premere il tasto “F4”, “spazio-e (punti 1-5)” o “spazio-z (punti 1-3-5-6)”. In questo caso il BrailleSense U2 dirà “salvataggio opzioni cancellato”. Quando si è in una opzione è possibile usare il tasto “tab (spazio-4-5)” o “Shift-tab (spazio-1-5)” per andare ai pulsanti Conferma e Cancella. Se si vogliono salvare le impostazioni premere Invio in corrispondenza del pulsante Conferma. Se invece non si vogliono salvare i cambiamenti premere Invio in corrispondenza del pulsante Cancella.
Prima di descrivere in dettaglio le varie opzioni del menù, verrà fatta una panoramica su cosa vi si può trovare.

3.1 PANORAMICA SUL MENÙ OPOZIONI
Il menù Impostazioni contiene diverse opzioni che permettono di personalizzare il BrailleSense U2. Premendo “spazio-o (punti 1-3-5)” si apre il menù opzioni a partire da qualunque applicazione. Il menù Impostazioni è diviso in gruppi:
* Impostazioni Braille (che include il display Braille, il cursore Braille, il grado Braille ed il tempo di visualizzazione messaggi) 
* Impostazioni Voce (che include voce, livello di punteggiatura, ripetizione tastiera, suono per carattere maiuscolo, numeri, volume voce, velocità voce, tono voce e voce di scorrimento)
* Impostazioni display (include LCD, dimensione carattere LCD e visualizzazione video)
* Impostazioni Generali (che include porta stampante, dimensioni carta stampante, messaggi di attenzione, segnale sonoro, scorrimento invertito, salta righe vuote, informazioni di controllo, informazioni comandi rapidi, vocalizzazione tasti rapidi, modalità risparmio energia, entrata in funzione del risparmio energia, controllo appuntamenti odierni, modo una mano sola, documento predefinito, suono progressione, Bluetooth, connessione wireless e disco rimovibile)
È possibile muoversi tra i gruppi premendo “Pagina giù (“spazio-3-4-5” o “F3-F4”)” o “Pagina su (“spazio-1-2-6” o “F1-F2”)”.  
Una serie di opzioni viene definita “Lista”. È possibile spostarsi tra gli elementi della Lista premendo “spazio-1” o “spazio-4”. Si può poi cambiare l'impostazione di opzione premendo Spazio o Backspace su tale opzione.

3.2 IL MENÙ IMPOSTAZIONI IN DETTAGLIO
Ora si vedranno in dettaglio tutte le funzioni del menù Impostazioni e tutti i passi necessari ad apportare le modifiche richieste. È importante notare che ci sono dei tasti di scelta rapida duplicati per cui, premendo un tasto rapido si sposta il focus sull'elemento associato a quel tasto rapido. Premendo nuovamente lo stesso tasto, il focus verrà spostato sull'elemento successivo associato a quel tasto fino a che, se non ci sono altri elementi associati a quel tasto rapido, il BrailleSense U2 sposterà il focus di nuovo sul primo elemento della lista associato a quel tasto. Premendo “spazio-1” o “spazio-4” si sposta il focus all'impostazione precedente o a quella successiva lungo la lista. Premendo “pagina - su (“spazio-punti 1-2-6”)” o “pagina - giù (“spazio-punti 3-4-5”)” si sposta il focus all'inizio del gruppo di impostazioni precedente o successivo. 

3.2.1 DISPLAY BRAILLE 
Il primo elemento che si incontra all'apertura del menu Opzioni è Display Braille, opzione che consente di attivare o disattivare il display Braille. L'impostazione predefinita è su Attivo ma, utilizzando lo Spazio, si passa all'impostazione Disattivo. Il tasto caldo per raggiungere questa opzione è b (punti 1-2). Per modificare l'opzione senza dover andare al menu Opzioni, si utilizza Backspace-F3. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.2 CURSORE BRAILLE	
È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione del cursore sul display Braille. Il tasto di scelta rapida è “c (punti 1-4)”.  Di default il cursore è impostato su attivo. Per cambiare l'impostazione premere il tasto Spazio per impostarlo su non attivo. Dopo aver cambiato le impostazioni, premendo il tasto Invio le modifiche vengono salvate. È anche possibile spostarsi sul tasto Conferma con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare le impostazioni, spostarsi al tasto Cancella con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” e premere Invio. 
È possibile annullare il salvataggio delle impostazioni premendo “Spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “Spazio-e (punti 1-5)”.
Ci sono tre modi di rappresentazione del cursore: “punti 7-8”, “punti 7-8 lampeggianti”, “punti 1-2-3-4-5-6-7-8 lampeggianti”.
I punti 7-8 lampeggianti vengono visualizzati quando si è in modalità “Inserimento” nell'Editor. I punti 1-2-3-4-5-6-7-8 lampeggianti vengono visualizzati quando si sta usando la selezione nell'Editor di testi o in un box di edit. In tutte le altre situazioni il cursore verrà visualizzato in modalità “punti 7-8”.

3.2.3 MODALITÀ 8 PUNTI
È possibile scegliere se utilizzare il Braille a 6 oppure 8 punti. Il tasto rapido è e (punti 1-5). Le impostazioni predefinite prevedono l'uso del Braille a 6 punti. Per cambiare impostazione, premere Spazio. Senza entrare nel menu Opzioni, questa impostazione si cambia con F1-scroll in basso. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.4 GRADO DI BRAILLE
È possibile scegliere quale gradi di braille utilizzare durante la lettura. Il tasto rapido è g (punti 1-2-4-5). In generale, la scelta è fra Braille non contratto, Braille contratto e Computer Braille, opzioni fra cui si effettua la scelta premendo lo Spazio. È anche possibile impostare ciclicamente una delle opzioni premendo Spazio-g (punti 1-2-4-5), senza dover entrare nel menu opzioni. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.5 CODICE BRAILLE
Il codice Braille è un sistema di scrittura che contiene le regole per la scrittura in Braille. Le impostazioni possibili sono fra I set “US” o “UEBC.” “UEBC (Unified English Braille Code)” è un codice il cui principale scopo era di unire i codici preesistenti per letteratura (English Braille, American Edition), notazione matematica e scientifica (Nemeth Code) e computer (Computer Braille Code). 

La scorciatoia è “c (punti 1-4).” L'impostazione predefinita è “US.” Per passare a “UEBC”, premere “Spazio.” Dopo aver cambiato l'impostazione, premere Invio per salvarla. È anche possibile premere “tab (“Spazio-4-5”)” o “shift-tab (“Spazio-1-2”)” fino al raggiungere il tasto di conferma e poi premere Invio. Per annullare, premere Invio sul pulsante Annulla oppure usare “Spazio-z (punti 1-3-5-6)” o “Spazio-e (punti 1-5).”

Nota: Se si modificano le opzioni di codifica Braille duirante la modifica di un docuemnto Braille, il Braille correntemente scritto verrà cambiato secondo le nuove regole. Per evitare questa situazione, è consigliabile cambiare le regole del Braille prima di lanciare il programma di Editor.

3.2.6 TEMPO DI VISUALIZZAZIONE MESSAGGIO
È possibile scegliere per quanto tempo un messaggio di sistema resta visualizzato sul display Braille. Queste impostazioni funzionano solo quando l'impostazione della voce è su “Spento”. Il tasto di scelta rapida è “m (punti 1-3-4)”. Le scelte possibili sono “standby,” “ignora”, e gli intervalli da 1 a 10 secondi. Di default il tempo di visualizzazione è impostato a 10 secondi. Tramite la Barra Spaziatrice si incrementa il valore; con il Backspace si decrementa. In modalità Standby il messaggio resterà visualizzato finché non viene premuto un tasto qualsiasi. Più alto è il valore selezionato più a lungo il messaggio resterà visualizzato. Se si legge il messaggio più velocemente del tempo impostato, lo si può cancellare premendo un qualsiasi tasto. Se si sceglie “Ignora”, il messaggio verrà ignorato e quindi non verrà visualizzato sul display. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare invece le impostazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.7 VOCE
Nell'uso di BrailleSense U2 è possibile scegliere tra voce attiva o voce spenta. Il tasto di scelta rapida è “v (punti 1-2-3-6)”. Di default l'opzione voce è impostata su Attiva e quindi si sentirà parlare il BrailleSense U2. Si può cambiare questa opzione con la Barra Spaziatrice. In qualsiasi momento, senza richiamare il menù Opzioni, è possibile scegliere una o l'altra opzione premendo la combinazione “Backspace-Spazio-F2”.  Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare invece le impostazioni salvate premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”. 
Se si vuole accendere il BrailleSense U2 senza voce, premere i punti 1-2 durante l'accensione. Anche quando il BrailleSense U2 viene resettato è possibile accenderlo senza voce se si premono i punti 1-2 quando si preme il pulsante di reset. 

3.2.8 LIVELLO PUNTEGGIATURA
È possibile scegliere come il BrailleSense U2 legge i segni di punteggiatura. Il tasto di scelta rapida è “p (punti 1-2-3-4)”.  Le opzioni di scelta sono “tutto”, “spento”, “punteggiatura” e “simboli”.  L'impostazione di default è “tutto”, cioè il BrailleSense U2 legge tutta la punteggiatura e i simboli. Il tasto “spazio” permette di cambiare tra le varie opzioni. Se si seleziona “spento”, il BrailleSense U2 non vocalizza i segni di punteggiatura. L'opzione “punteggiatura” farà vocalizzare solo i segni di punteggiatura mentre l'opzione “simboli” dirà solo i simboli ma senza i segni di punteggiatura. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.9 ECO TASTIERA
Con l'opzione Ripetizione tastiera è possibile decidere che cosa vocalizza il BrailleSense U2 durante la scrittura. Il tasto di scelta rapida è “k (punti 1-3)”. Le opzioni disponibili sono “caratteri e parole”, “caratteri”, “parole” e “spento”. Se si sceglie l'impostazione di default, “caratteri e parole”, è possibile sentire l'annuncio sia di ogni pressione di tasto (lettera) sia della parola dopo che completa. Se si seleziona “carattere” saranno vocalizzati solo i caratteri. Se, invece, si sceglie l'opzione “parola” si sentirà vocalizzata la parola, una volta completata, e non le singole lettere. Ci si può spostare tra le varie opzioni premendo la Barra Spaziatrice. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.
 
3.2.10 AVVERTIMENTO CARATTERI MAIUSCOLI
Si può decidere come il BrailleSense U2 vocalizza le maiuscole durante la lettura di un documento tramite le combinazioni Spazio-3 o Spazio-6. Il tasto di scelta rapida è “u (punti 1-3-6)”. Le opzioni disponibili sono “spento”, “segno maiuscolo” ed “altezza”. Il valore di default è “spento”. Se si sceglie il valore di default le lettere in maiuscolo e quelle in minuscolo verranno lette allo stesso modo. Se si seleziona “segno maiuscolo” si sentirà un “mai” prima della lettera scritta in maiuscolo. Per esempio, quando si incontra la lettera maiuscola “V”, il BrailleSense U2 dirà “mai v”. Se invece si seleziona “altezza”, si sentirà un tono più alto quando viene letta una maiuscola. Ci si può spostare tra le varie opzioni premendo la Barra Spaziatrice. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.11 NUMERI
È possibile scegliere come BrailleSense U2  legge i numeri. La scorciatoia è n (punti 1-3-4-5) e l'impostazione predefinita è Acceso. Questo significa che il numero 2010 sarà letto come “duemiladieci”; impostando su Spento, la pronuncia sarà “due zero uno zero”. La scelta fra le due impostazioni si fa premendo lo spazio. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.12 ABBREVIAZIONI
La traduzione degli acronimi può essere attivata o disattivata in modo che, ad esempio, “Ala” viene annunciato come “Alabama” se la traduzione è attiva, o come “Ala” se è disattiva. 

Per cambiare l'impostazione seguire i passi che seguono:
1) Dal menu princiupale, andare al menu “Opzioni globali” con “o (punti 1-3-5)” o con I tasti di navigazione.
2) La scorciatoia è “a (punto 1).” In alternative, navigare fino ad “Abbreviazioni” con “Spazio-4”. 
3) L'impostazione predefinita è “On”. Premendo “Spazio” si può cambiare in “Off”.
4) Premmendo “Invio” l'impostazione viene salvata.

3.2.13 VOLUME DELLA VOCE
È possibile impostare il livello di volume della voce tramite il tasto di scelta rapida “l (punti 1-2-3)”. I valori sono compresi tra 1 e 10 ed il default è impostato a 6. Il livello di volume più basso è il livello 1 mentre quello più alto è il 10. Se si imposta il volume a livello 1 non si sentirà nulla. Il tasto Spazio aumenta il volume di un livello alla volta mentre il tasto Backspace lo diminuisce. Notare che, una volta raggiunto il livello 10, premendo nuovamente il tasto Spazio, si ritorna al livello 1. Allo stesso modo, se ci si trova a livello 1 e si preme il tasto Backspace, ci si porta al livello 10. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.
Senza aprire il menù opzioni si può incrementare il volume con la combinazione di tasti Backspace e F4 e diminuirlo con la combinazione di tasti Backspace e F1.

3.2.14 VELOCITÀ VOCE
Con la funzione Livello voce è possibile impostare la velocità della voce del BrailleSense U2. Il tasto di scelta rapida è “r (punti 1-2-3-5)”. I valori che si possono scegliere sono da 1 a 12 ed il default è impostato a 8. Il tasto Spazio aumenta la velocità di un livello alla volta mentre il tasto Backspace la diminuisce. Raggiunto il livello 12, se si preme nuovamente lo Spazio si andrà al livello 1. Lo stesso accade se si è al livello uno e si scende di un'unità: si torna al livello 12. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”. 
Senza aprire il menù opzioni si può aumentare la velocità della voce tramite la combinazione dei tasti Spazio-F4 e diminuirla con la combinazione Spazio-F1

3.2.15 TONO VOCE
È possibile controllare il tono della voce tramite il tasto di scelta rapida “t (punti 2-3-4-5)”. I valori che si possono scegliere sono da 1 a 10 ed il default è impostato a 6. Al livello 10 il tono sarà il più alto disponibile mentre a livello 1 avremo il tono più basso. Il tasto Spazio incrementa di un livello alla volta mentre il tasto Backspace lo diminuisce. Come nei casi precedenti, se si è a livello 10 e si incrementa di un'ulteriore unità ci si sposterà a livello 1 mentre, se si è a livello 1 e si decrementa di una unità, ci si sposterà a livello 10.  Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.
Senza aprire il menù opzioni si può aumentare il tono premendo la combinazione di tasti Invio-Spazio-F4 e lo si può diminuire premendo la combinazione Invio-Spazio-F1.

3.2.16 VOCE DI SCORRIMENTO
Con questa opzione si può decidere se si vuole che il BrailleSense U2 parli mentre si stanno usando i tasti di scorrimento. Il tasto di scelta rapida è “s (punti 2-3-4)” e l'opzione di default è impostata su “spento”, per cui il BrailleSense U2 non parla durante lo scorrimento. Il tasto Spazio commuta tra Acceso e Spento. Se viene impostato su Acceso si può sentire il BrailleSense U2 durante lo scorrimento. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio. Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.17 VOLUME PRINCIPALE
Utilizzare l'opzione Volume principale per controllare il volume master dell'unità. Modificando questo volume verranno cambiati anche i volumi di sistema e della sintesi vocale. I valori disponibili vanno da 0 a 21.
Utilizzare lo spazio per aumentare il valore e Backspace per diminuirlo. Il tasto rapido è v.
è anche possibile modificare il volume principale da qualsiasi punto ci si trovi utilizzando la combinazione di tasti Backspace-Spazio-f1 per diminuirlo, e Backspace-Spazio-f4 per aumentarlo.

2.4.18 LCD
È possibile decidere in che modo il BrailleSense U2 visualizza il testo sullo schermo LCD.  Se si decide di attivare lo schermo LCD le persone vicine saranno in grado di vedere su cosa si sta lavorando attraverso lo schermo LCD. Il tasto rapido è “l (punti 1-2-3)”. L'opzione, per default è impostata su spento.  Le opzioni disponibili sono “acceso”, “spento” e “tutto acceso”.  Quest'ultima opzione attiva l'illuminazione dello schermo. È possibile scorrere le varie opzioni tramite la barra spaziatrice. 
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio. Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.19 RUOTA DISPLAY LCD
Questa opzione consente di scegliere, premendo lo Spazio, l'orientamento della scritta sullo schermo LCD. L'impostazione predefinita è su Spento, per cui la scritta sarà leggibile dalla posizione dell'utente. Impostando su Acceso, la scritta sarà leggibile da una persone che si trova di fronte all'utente. Questa funzione risulta essere molto utile, ad esempio, nel caso in cui l'utente sia una persona sordo cieca. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.20 DIMENSIONE CARATTERI LCD
Il tasto rapido per cambiare la dimensione dei caratteri dello schermo LCD è “f (punti 1-2-4)”.  Le dimensioni di default sono impostate su 19, ma si può scegliere un valore compreso tra 12 e 20. I valori si incrementano attraverso la barra spaziatrice e si diminuiscono con il tasto “backspace”. Oltre il 20 si ritorna alla dimensione 12, mentre se da 12 si diminuisce si passa alla dimensione 20. 
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio. Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.21 VISUALIZZAZIONE A VIDEO
È possibile visualizzare su un monitor VGA le operazioni fatte con BrailleSense U2. Per fare ciò è necessario collegare il cavo VGA di un monitor esterno. Il tasto rapido per attivare l'opzione è “d (punti 1-4-5)” e di default  l'impostazione è su “spento”.  Si può cambiare questa impostazione (acceso/spento) attraverso la barra spaziatrice Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio. Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.22 PORTA STAMPANTE
È possibile scegliere quale porta utilizzare per la stampa dei documenti. Il tasto rapido è p (punti 1-2-3-4) e l'impostazione predefinita è USB. Premendo lo Spazio, si cambia l'impostazione sulla porta Parallela o la Bluetooth. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).
Ricordarsi che, nel caso si intenda utilizzare la porta parallela, bisogna collegare il convertitore USB/Parallela.

3.2.23 DIMENSIONI CARTA PER LA STAMPA
Questa opzione consente di scegliere le dimensioni della carta che sarà utilizzata perla stampa in nero. La scorciatoia è s (punti 2-3-4). La scelta fra le varie opzioni si fa con lo spazio e si può scegliere fra Letter (8.5 x 11 pollici) o Legal (8.5 x 14 pollici.). Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.24 MESSAGGIO DI ATTENZIONE	
È possibile scegliere se sentire o meno un suono di attenzione. Il tasto di scelta rapida è “w (punti 2-4-5-6)”. Questa opzione è di grande aiuto se le impostazioni voce del BrailleSense U2 sono disattivate. Di default questa opzione è Attiva. Se si spegne la voce, si sentono dei beep quando vengono digitati dei caratteri o premuti dei tasti non accettati dal BrailleSense U2. Se non si vogliono sentire i suoni di avvertimento si può premere lo Spazio per impostare l'opzione su Spento. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.25 SEGNALE SONORO
Questa opzione permette di scegliere se ascoltare o no il segnale sonoro di accensione e spegnimento del BrailleSense U2. Il tasto di scelta rapida è “s (punti 2-3-4)”. Per default questa opzione è impostata su Attivo. Se si tengono le impostazioni di default si sentirà un segnale sonoro quando si accende e si spegne il BrailleSense U2.
Se non si vuole sentire il segnale sonoro di Accensione/Spegnimento premere Spazio per disattivare il segnale sonoro.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare invece le impostazioni salvate premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.26 PULSANTI DI SCORRIMENTO LATO SINISTRO
Si può decidere come usare i pulsanti di scorrimento posizionati a sinistra del display Braille. La scelta possibile è tra “scorri riga”, “muovi per carattere”, “muovi per riga” e “muovi per paragrafo”. 
Se si imposta su “scorri riga”, questi pulsanti verranno usati per scorrere ai caratteri Braille lungo la stessa riga. Nello specifico quello in alto a sinistra sarà usato per muoversi all'indietro, verso sinistra, quello in basso a sinistra andrà in avanti, verso destra.
Se si imposta su “muovi per carattere” i pulsanti saranno impostati per muoversi per singolo carattere; quello in alto andrà al carattere precedente, quello in basso al carattere successivo, come se si premesse “spazio-3” o “spazio-6”.
Se si imposta su “muovi per riga”, i pulsanti saranno utilizzati per andare alla riga precedente o successiva, proprio come se si premesse “spazio-1” o “spazio-4”.
Infine, se si imposta su “muovi per paragrafo”, i pulsanti saranno utilizzati per andare al paragrafo precedente o al paragrafo successivo, come se si premesse “spazio-2-3” o “spazio-5-6”.
Dopo aver cambiato questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vuole salvare i cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Annulla e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.27 PULSANTI DI SCORRIMENTO LATO DESTRO
Come descritto sopra per i tasti posizionati a sinistra del display Braille, allo stesso modo è possibile configurare i pulsanti di scorrimento di destra: come per i precedenti è possibile scegliere tra “scorrimento riga”, “muovi per carattere”, “muovi per riga” e “muovi per paragrafo”.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare invece le impostazioni salvate premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.28 USO DEI TASTI FRECCIA
È possibile abilitare le funzioni dei tasti freccia. Il tasto rapido è “a (punto 1)”. Le opzioni sono “normale”, “inverso” e “solo tasti freccia su e giù”. Ci si può spostare tra una opzione e l'altra tramite la Barra Spaziatrice. Il default è impostato su “normale”. Se si tiene questa impostazione è possibile usare i Tasti Freccia come spiegato nella sezione “1.2.1 Pannello Superiore”. 
Se si selezione “Inverso”, i tasti freccia a sinistra divInvioanno Freccia Su e Freccia Giù mentre quelli a destra divInvioanno Freccia Sinistra quello superiore e Freccia Destra quello inferiore. 
Se si seleziona Solo Tasti Freccia Su e Giù, i tasti freccia sia a destra che a sinistra saranno usati come Freccia Su e Freccia Giù.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare invece le impostazioni salvate premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.29 SALTA RIGHE VUOTE
Si può scegliere se far leggere o no le righe vuote. Il tasto di scelta rapida è “e (punti 1-5)” ed il default è impostato su “Spento”. Se si mantiene l'impostazione di default si sentirà “Riga Vuota” quando si incontrerà una riga bianca. La Barra Spaziatrice attiverà o disattiverà questa opzione. Se ci si sposta su Attivo, il BrailleSense U2 salterà le righe bianche e non vocalizzerà “Riga Vuota”. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.30 INFORMAZIONI DI CONTROLLO 
È possibile scegliere la posizione di visualizzazione delle informazioni riguardanti i file ed i menù del BrailleSense U2. Il tasto di scelta rapida è “I (punti 2-4)”, ed il valore di default è “Dopo”.
Se si mantiene il valore di default si sentiranno le informazioni di controllo quali “elemento lista” o “elemento menù” dopo l'elemento lista o l'elemento menù. Se, invece, si seleziona “Prima”, si sentiranno le informazioni di controllo prima di un menù o di un elemento lista. Se infine si è selezionato “Spento”, non si sentirà “Elemento lista” o “Elemento menù”. 
Notare che se il navigatore internet è attivato, il controllo simboli appare anche se l'opzione “Informazioni di controllo” è disattivata. Per spostarsi tra le tre opzioni premere la Barra Spaziatrice. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. 
Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare invece le impostazioni salvate premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.31 MOSTRA PASSWORDS
È possibile scegliere se, quando si inserisce una password, sul display debbano comparire dei segni di asterisco o le lettere che vengono digitate. La scorciatoia per questa funzione è p (punti 1-2-3-4) e l'impostazione predefinita è su Spento. Per cambiare impostazioni basta premere lo Spazio. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.32 INFORMAZIONI TASTI CALDI 
Come descritto precedentemente, i tasti caldi sono tasti speciali che permettono di raggiungere un elemento di un menù o di una lista in modo diretto.
È possibile scegliere il metodo di vocalizzazione di un tasto caldo. Le opzioni disponibili sono “Carattere ASCII”, “Composizione punti” e “Spento”. Premendo la Barra Spaziatrice ci si sposta tra le varie opzioni. Il valore impostato di default è “Carattere ASCII”. 
Per esempio, quando viene selezionato “Carattere ASCII”, l'etichetta ”Apri (O) Invio-Spazio-O” verrà vocalizzato come “Apri (O) Invio-Spazio-o”; se invece si seleziona “Composizione Punti” verrà vocalizzato con “Apri (O) Invio punti 1 3 5”. Infine, se si seleziona “Spento” non verranno date informazioni sui tasti caldi.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.33 ANNUNCIO TASTI DI SCELTA RAPIDA
L'opzione di “Annuncio tasti di scelta rapida” permette di decidere se il tasto di scelta rapida associato alla funzione deve essere annunciato o no. Di default è impostato su “Attivo”.
Per esempio se si sente “file f ha un sottomenù” il tasto di scelta rapida sarà la lettera “f”. Se si vuole che il BrailleSense U2 dica solo “file ha un sottomenù” è necessario impostare questa opzione su “Spento”. Per spostarsi tra le due opzioni premere la Barra Spaziatrice. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è s (punti 2-3-4)”.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.34 MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
È possibile fare in modo che il BrailleSense U2 usi la modalità risparmio energia. Il tasto di scelta rapida è “p (punti 1-2-3-4)” ed il default è impostato su “Attivo”, cioè viene usata la modalità risparmio energia. Tramite la Barra Spaziatrice ci si può spostare tra le varie opzioni che sono “Attivo”, “Spento” e “Messaggio”. Se non si vuole usare la modalità risparmio energia si deve scegliere l'opzione “Spento”. Se invece si seleziona “Messaggio”, si ascolterà il messaggio “Acceso” se non viene premuto nessun tasto durante il tempo di entrata in funzione dello stand-by. Informazioni riguardanti le impostazioni del tempo di entrata in funzione dello stand-by verranno spiegate nella prossima sezione. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.35 ENTRATA IN FUNZIONE DELLA MODALITÀ RISPARMIO ENERGIA
Quando si vuole usare la modalità risparmio energia, è necessario impostare il tempo di entrata in funzione di questa modalità. Il tasto di scelta rapida è “k (punti 1-3)” con un valore di default impostato su “Dopo 10 minuti”. Se si mantiene il valore di default il BrailleSense U2 entrerà in Modalità Risparmio Energia se non viene usato per 10 minuti. Con la Barra Spaziatrice si può scegliere tra 10 minuti, 20 minuti o 30 minuti. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.36 ENTRATA IN RISPARMIO ENERGETICO
Questa opzione consente la scelta dell'intervallo di tempo entro cui far entrare in funzione il risparmio energetico. La scorciatoia è k (punti 1-3) e l'impostazione predefinita è Dopo 10 minuti per cui il BrailleSense U2  entrerà in risparmio energetico dopo 10 minuti di non utilizzo. Con lo spazio si cambia l'opzione in 20 minuti o 30 minuti. Dopo aver cambiato l'opzione, premere Invio per salvare l'impostazione oppure usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio. Se non si vogliono salvare i cambiamenti, usare tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) per portarsi al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure utilizzare Spazio-z (punti 1-3-5-6) o Spazio-e (punti 1-5).

3.2.37 CONTROLLO APPUNTAMENTI DEL GIORNO
Nella “gestione appuntamenti” (che verrà spiegata successivamente) è possibile tenere traccia degli appuntamenti presi. Il BrailleSense U2 è abilitato per il Controllo Appuntamento del Giorno e si può decidere se si vuole che vengano visualizzati gli appuntamenti del giorno all'accensione o quando si esce dalla modalità risparmio energia. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è “s (punti 2-3-4)”. Usare la Barra Spaziatrice per spostarsi tra l'opzione Attivo o Non Attivo. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.38 MODALITÀ MANO SINGOLA
Quando si usa il BrailleSense U2  possibile scegliere se attivare o meno la modalità Mano Singola. Il tasto di scelta rapida è “h (punti 1-2-5)” e per default è impostato su “Non Attivo”. Le opzioni disponibili sono “Attivo” e “Non Attivo”. Per maggiori dettagli su questa modalità fare riferimento alla sezione “2.13 Modalità Mano Singola”.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.39 CONTROLLO AUTOMATICO ORTOGRAFIA
È possibile scegliere se il BrailleSense U2 controlli o meno l'ortografia. Questa opzione è disponibile in box di edit multipli in programmi come Agenda, Rubrica, Posta Elettronica, Editor, ecc. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è “c (punti1-4)”. Di default questa opzione è impostata su “Non Attiva” il che significa che non verrà fatto il controllo ortografico. Per attivarla premere la Barra Spaziatrice per spostarsi su “Attiva” e poi premere Invio. In alternativa si può premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se si imposta l'opzione su “Attiva” e si inserisce una parola sbagliata, si sentirà un beep. Questo beep si sentirà solo se l'opzione Messaggio di Avvertimento discussa nella sezione “2.4.2.18” non è impostata su “Spenta”. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.

3.2.40 DOCUMENTO DI DEFAULT
Questa funzione permette di impostare il documento di default utilizzato dal BrailleSense U2 quando viene creato un nuovo documento tramite l'editor di testi. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è “q (punti 1-2-3-4-5)”. Di default viene creato un “Documento Braille” (estensione .brl). Si può scegliere fra: Documento Sense; Documento Braille e Documento di Testo. Premere la Barra Spaziatrice per spostarsi tra le varie opzioni. Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”. 
3.2.41 SUONO DI PROGRESSIONE
Il Suono di Progressione mostra la progressione di apertura di un documento, di copiatura di un file o apertura di una pagina internet. Questa opzione è usata per impostare il segnale di progressione. Il tasto di scelta rapida è “p (punti 1-2-3-4),” e si può scegliere tra “Spento”, “Beep” e “Messaggio”. Il default è impostato su “Messaggio”. Premere la Barra Spaziatrice per spostarsi all'opzione desiderata e premere Invio per confermarla.
Se viene mantenuta l'impostazione di default il BrailleSense U2 dirà la progressione tramite un messaggio in percentuale come 10% o 20%. Se viene impostato su “Beep” il BrailleSense U2 emetterà un beep durante l'apertura di un documento, di una pagina internet o durante la copia di un documento.

3.2.42 BLUETOOTH
È possibile attivare o spegnere il Bluetooth. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è “b (punti 1-2)”. Le opzioni disponibili sono “Acceso” o “Spento” e si possono cambiare usando la Barra Spaziatrice. Di default l'opzione è impostata su “Spento”. Senza richiamare il menù opzioni, se si stanno usando altri programmi, è possibile usare la combinazione “Backspace-Spazio-3-4-5-6” per attivare o disattivare questa opzione.
Per poter usare le funzioni Bluetooth del BrailleSense U2 è necessario attivare il Bluetooth. Se invece non si usano queste funzioni, per preservare la batteria sarebbe meglio disattivare il Bluetooth.

3.2.43 WIRELESS
È possibile attivare o disattivare la Wireless LAN. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è “w (punti 2-4-5-6)”. Le opzioni disponibili sono “Acceso” o “Spento” e si possono cambiare usando la Barra Spaziatrice. Di default è impostato su “Spento”. Senza richiamare il menù opzioni e si stanno usando altri programmi è possibile usare la combinazione “Backspace-Spazio-1-4-5-6” per attivare o disattivare questa opzione.
Per poter usare le funzioni della wireless LAN del BrailleSense U2 è necessario attivarla. Se invece non si usano queste funzioni, per preservare la batteria sarebbe meglio disattivare la wireless LAN.

3.2.44 SCHEDA DI RETE
Tramite questa opzione è possibile decidere se attivare o meno la scheda di rete del BrailleSense U2. La combinazione di tasti rapidi per questa opzione è “l (punti 1-2-3)”. Per spostarsi tra una opzione e l'altra premere la barra spaziatrice; di default l'opzione è impostata su “accesa”.
Se si sta usando un altro programma è possibile attivare/disattivare questa opzione premendo la combinazione “Backspace-Spazio-1-5-6” senza dover necessariamente richiamare il menu opzioni.
Se si è cambiata questa opzione, la si può salvare premendo il tasto Invio. Per salvare i cambiamenti si può anche premere “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” fino al pulsante Conferma e premere poi Invio. Se non si vogliono salvare questi cambiamenti, spostarsi con il “tab (“spazio-punti 4-5”)” o “shift-tab (“spazio-punti 1-2”)” sul pulsante Cancella e poi premere Invio.  Per annullare le variazioni premere “spazio–z (punti 1-3-5-6)” o “spazio-e (punti 1-5)”.
Suggerimento: Per risparmiare batteria disattivare la scheda di rete se non viene usata.

3.2.45 DISCO RIMOVIBILE
È possibile scegliere di utilizzare il BrailleSense U2 come disco rimovibile quando viene collegato ad un computer tramite il cavo USB. Il tasto di scelta rapida per questa opzione è “d (punti 1-4-5)” con impostato per default “Attivo”. Tramite la Barra Spaziatrice posso spostarmi tra “Attivo” e “Disattivo”. Se si mantiene l'impostazione di default, il computer riconoscerà il BrailleSense U2 come disco rimovibile in modo automatico una volta collegato lo strumento al PC. Se si seleziona “Disattivo” il computer riconoscerà il BrailleSense U2 come dispositivo esterno ed il collegamento avverrà attraverso il programma Active Sync che si può scaricare gratuitamente dal sito della Microsoft ed installare nel PC.





