1. Introduzione
1.1 Cos'è il Braille Sense U2 Mini?
1.2 L'Hardware
1.2.1 Pannello Superiore
1.2.2 Pannello laterale destro.
1.2.3 Pannello laterale sinistro
1.2.4 Pannello posteriore
1.2.5 Pannello Frontale.
1.3 Specifiche Hardware
1.4 La Memoria
1.5 Come Utilizzare La Custodia E La Copertina DI Protezione

1. INTRODUZIONE
1.1 COS'È IL BRAILLE SENSE U2 MINI?
Il BrailleSense U2 Mini è un palmare prodotto dall'HIMS per persone non vedenti o ipovedenti che permette di fare le seguenti cose:
È possibile usare l'editor di testi e la tastiera Braille per creare documenti in Braille.
È possibile stampare ad inchiostro utilizzando una qualsiasi stampante compatibile.
È possibile stampare a rilievo, collegando il dispositivo ad una stampante Braille.
È possibile aprire documenti Microsoft (MS) Word e tradurli in Braille.
Usando il programma di posta elettronica è possibile spedire messaggi e-mail a singole persone e leggere la propria posta.
Usando la funzione agenda è possibile inserire gli appuntamenti. Il BrailleSense U2 Mini provvederà ad avvertire all'ora dell'appuntamento.
Con la Gestione Indirizzi, è possibile inserire informazioni riguardo ai contatti e recuperarli in ogni momento.
Usando Internet è possibile navigare nel Web.
Usando il Lettore Multimediale audio del BrailleSense U2 Mini è possibile ascoltare della musica o qualsiasi altro brano musicale registrato in formato mp3, wma o wave, compresi video e audiolibri.
È possibile ascoltare la radio FM attraverso la funzione Radio.
È possibile registrare il suono della voce o della radio in file mp3 o wav.
Con la calcolatrice è possibile impostare equazioni algebriche e calcoli scientifici.
È possibile copiare qualsiasi file dal proprio computer al BrailleSense U2 Mini, e viceversa.
È possibile usare il BrailleSense come display braille per il PC su cui è installato uno screen reader compatibile come, ad esempio, Window-Eyes o Voiceover.
È possibile copiare, spostare e cancellare file dal BrailleSense.
Si può regolare il volume, la velocità ed il tono della voce e di altre funzioni del BrailleSense U2 Mini.  
È possibile usare la Gestione Database per creare la propria banca dati per tenere ed immagazzinare informazioni importanti
Si può usare MSN Messenger per comunicare in tempo reale con altre persone che usano MSN Messenger.
Utilizzare il sensore GPS integrato o la bussola per navigare in maniera indipendente senza adoperare dispositivi GPS esterni.

1.2 L'HARDWARE
1.2.1 PANNELLO SUPERIORE
Nel pannello superiore del Braille Sense U2 Mini, si localizza subito il display Braille, composto da diciotto celle, vicino al pannello frontale. Ognuna delle celle è sormontata da un piccolo pulsante detto cursor routing. Questi tasti possono essere utilizzati per spostare il cursore sulla cella Braille corrispondente durante la scrittura o la modifica dei documenti o, in certe situazioni, come scorciatoie per l'esecuzione di comandi.
Sia all'estrema destra che all'estrema sinistra ci sono due coppie di tasti detti tasti di scroll in alto e in basso e servono a far scorrere le informazioni che appaiono sul display Braille. 
In alto, vicino ai tasti di cursor routing ci sono quattro pulsanti rettangolari in mezzo ai quali si trova un grosso tasto, lo Spazio. I quattro tasti rettangolari hanno una riga sulla sommità, sono i tasti funzione e si chiamano, da sinistra verso destra, F1,F2, F3 ed F4.
Più in alto ci sono i tasti della tastiera Braille, disposti come in una dattilo braille. I pollici delle due mani vanno posizionati sullo Spazio mentre le altre dita delle mani destra e sinistra, si posizionano rispettivamente sui tasti Braille di destra e sinistra.
I tasti di sinistra, a partire dall'indice verso l'anulare sono i tasti Braille 1, 2 e 3. Il tasto sotto al mignolo sinistro è il backspace. I tasti di destra sono i tasti braille 4, 5 e 6. Sotto al mignolo destro c'è il tasto Invio.
Al centro del lato superiore si trova un piccolo altoparlante.

1.2.2 PANNELLO LATERALE DESTRO.
Partendo dal lato frontale verso quello posteriore, sul pannello destro si trova un piccolo foro che contiene il microfono incorporato. Spostandosi verso il retro si trovano i connettori per le cuffie e poi per il microfono esterno. In fondo c'è l'alloggiamento per una scheda SD.

1.2.3 PANNELLO LATERALE SINISTRO
Sul lato sinistro, muovendosi dal lato anteriore verso il posteriore, si trovano il selettore di blocco che ha tre posizioni. La posizione più vicina all'utilizzatore è quella in cui la macchina è completamente sbloccata; la posizione centrale blocca solo il pannello superiore; la posizione più verso il retro blocca tutti i tasti. Segue la porta USB OTG per il collegamento ad un PC e, in fine, il connettore per l'alimentazione esterna

1.2.4 PANNELLO POSTERIORE
All'estrema sinistra del pannello posteriore c'è l'alloggiamento per la batteria mentre, a destra, si trova il pulsante di reset tramite il quale il Braille Sense U2 Mini viene resettato e riavviato. Il riavvio viene completato entro 15 secondi.
Non premere il reset per più di 5 secondi. 
È possibile fare un reset meno profondo che si attiva premendo i tasti F2-F3-1-2-3-4-5-6. 
Premendo insieme i tasti 1-2-Reset mentre il Braille Sense U2 Mini viene acceso, al riavvio la sintesi risulta disabilitata.

1.2.5 PANNELLO FRONTALE.
All'estrema sinistra del pannello frontale c'è il selettore della modalità audio e cinque pulsanti che servono per la registrazione e l'ascolto di suoni, a destra troviamo il GPS. Dopo c'è il selettore di accensione e spegnimento: per accendere il Braille Sense U2 Mini, spostare il selettore verso destra; per spegnerlo, spostarlo nuovamente a destra.

1.3 SPECIFICHE HARDWARE
Sistema operativo: Windows CE 5.0
Memoria Flash: 32 Gb
RAM: 256 MB
Estensioni di memoria: SD memory o USB stick
CPU: Intel PXA270
Batteria: Ioni di Litio
Tastiera: Tastiera Braille, 4 tasti funzione, diciotto tasti di cursor routing, 4 pulsanti di scroll, 5 pulsanti audio
Pulsanti addizionali: Selettore di blocco tastiera, selettore modalità audio, pulsante reset
Display Braille: diciotto celle
Wireless: WLAN b/g, Bluetooth
Interfacce: USB OTG, SD
Suono: Altoparlante interno, Presa cuffie stereo
Registrazione Voce: Microfono interno, presa per microfono esterno
Sensore interno: GPS, Giroscopio, Bussola elettronica

1.4 LA MEMORIA
Braille Sense U2 Mini ha 256 MB di RAM (random access memory) e 32GB di memoria flash. La RAM è la memoria riservata all'esecuzione dei programmi ed è una memoria temporanea per i programmi che sono in esecuzione o viene usata durante l'editazione dei documenti. I dati presenti nella RAM vengono persi se la batteria si esaurisce ed il connettore AC non viene connesso. Questi dati vengono persi ugualmente anche se, per qualsiasi ragione, il sistema viene riavviato. I dati presenti nella memoria flash non si perdono sia che si esaurisca la batteria sia che il sistema si riavvii.
Ora che si conosce com'è fatto il Braille Sense U2 Mini, proseguire con la prossima sezione in cui si impareranno le funzioni di base dello strumento. 

1.5 COME UTILIZZARE LA CUSTODIA E LA COPERTINA DI PROTEZIONE
1) Come inserire BrailleSense U2 MINI nella custodia. 
(1) Inserire lo spigolo frontale di Braille Sense U2 MINI nella custodia. 
(2) Premere la parte posteriore verso il basso fino a che non si assesta nella corretta posizione con un click.

2) Come rimuovere Braille Sense U2 MINI dalla custodia.
(1) Premere gentilmente verso l'esterno il piccolo fermo in plastica nella parte posteriore della custodia. 
(2) Afferrare la parte posteriore del Braille Sense U2 MINI e spostarla verso l'alto fuori dalla custodia. 

3) Come installare la copertina di protezione sul Braille Sense U2 MINI
(1) Localizzare i due piccoli fori nella banda elastica
(2) Posizionare gli angoli contenenti i piccoli fori sotto agli angoli frontali del Braille Sense U2 MINI. Tirare la copertina oltre la faccia superiore ed assicurare gli altri due angoli  sotto agli angoli posteriori del Braille Sense U2 MINI. 

Nota: la copertina di protezione risulterà tesa sul Braille Sense U2 MINI proteggendolo da sostanze estranee o liquidi. La copertina è stata studiata in modo da rendere utilizzabili sia la tastiera che il display Braille, con la copertina installata. 

4) Come installare la copertina di protezione quando si utilizza anche la custodia. 
(1) Inserire il bordo frontale del Braille Sense U2 MINI nella custodia.
(2) Premere la parte posteriore verso il basso fino a sentire il click che ne conferma il corretto posizionamento. 
(3) Rimuovere la tracolla dalla custodia e posizionare i due piccoli fori della copertina intorno agli anelli metalli a cui si aggancia la tracolla della custodia.
(4) Tirare la copertina oltre la faccia superiore ed agganciarla sotto agli angoli posteriori del Braille Sense U2 MINI.



