TABLE OF CONTENTS

3. Réglage des options
3.1 Présentation du menu Options
3.2 Afficheur braille
3.3 Curseur Braille
3.4 Mode Huit Points
3.5 Aperçu / Entrée mode braille abrégé
3.6 Code Braille
3.7 Saut de ligne
3.8 Durée d'affichage des messages
3.9 Voix
3.10 Niveau de ponctuation
3.11 Écho clavier
3.12 Annonce Majuscules
3.13 Nombres
3.14 Abréviations
3.15 Volume de la Voix
3.16 Vitesse de la Voix
3.17 Hauteur de la Voix
3.18 Défilement Vocalisé
3.19 Inverser l'affichage LCD
3.20 Taille de la police LCD
3.21 Port Imprimante
3.22 Format de papier d'impression
3.23 Alertes Audio
3.24 Son de Mise en marche / Arrêt
3.25 Boutons de défilement gauche
3.26 Boutons de défilement droite
3.27 Sauter les lignes vides
3.28 Informations de contrôle
3.29 Masquer les mots de passe
3.30 Informations sur les raccourcis
3.31 Annonce des lettres d'appel
3.32 Mode d'économie d'énergie
3.39 Réglage de l'économie d'énergie
3.34 Vérifier les évènements du jour courant
3.35 Mode Uni-manuel
3.36 Vérification orthographique automatique
3.37 Document par défaut
3.38 Synchroniser automatiquement avec le temps internet
3.39 Indicateur de progression
3.40 Bluetooth
3.41 Réseau sans fil
3.42 Mode périphérique de stockage


3. Réglage des options

Le menu "Réglage des options" du BrailleSense 18 contient les informations sur tous vos paramètres. Vous pouvez modifier vos préférences concernant chaque option. Vous pouvez accéder au menu "Réglage des options" en appuyant sur "F1". Ensuite, utilisez "Espace-4" ou "Espace-1" jusqu'à ce que vous trouviez "Réglage des options". Ensuite, appuyez sur "Entrée" sur "Réglage des options". En appuyant sur le "Espace-o (points 1-3-5)," vous pouvez ouvrir le menu "Réglage des options" quelle que soit votre position dans le BrailleSense 18. Vous pouvez naviguer tous les éléments de "Réglage des options" par "Espace-1" ou "Espace-4". Vous pouvez également utiliser les touches de défilement pour naviguer à travers chacun des éléments. Vous pouvez modifier les valeurs de réglage avec les touches "Espace" ou "Backspace". De nombreuses touches de raccourci vous permettent de vous déplacer rapidement dans le menu "Réglage des options". En appuyant sur "Espace" sur un élément du menu "Réglage des options", vous pouvez activer ou désactiver le réglage ou alterner entre les différentes options qui sont disponibles pour l'élément courant.

Le "Réglage des options", c'est comme une boîte de dialogue. Pour modifier et enregistrer les paramètres dans le "Réglage des options", vous devez appuyer sur "Entrée" une fois que vous avez sélectionné le réglage que vous souhaitez enregistrer. Si vous n'appuyez pas sur "Entrée" (ou sélectionnez "Confirmer") sur le paramètre que vous souhaitez, celui-ci ne sera pas sauvegardé. Une fois que vous appuyez sur "Entrée" pour sauvegarder le réglage, le BrailleSense 18 dit, "options sauvegardées", et vous renvoi à l'endroit où vous étiez avant que vous n'entriez le "Réglage des options". Pour annuler la modification du réglage, appuyez sur la touche "F4", "Espace-e (points 1-5)" ou "Espace-z (points 1-3-4-5)". Le BrailleSense 18 annonce alors le message : "annulation sauvegarde option". Lorsque vous êtes sur une option, vous pouvez également utiliser "Tab ("Espace-4-5 ")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller aux commandes "Confirmer" et "Annuler" . Si vous voulez enregistrer vos paramètres, appuyez sur "Entrée" sur le bouton "Confirmation". Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées aux paramètres, appuyez sur "Entrée" sur le bouton "Annulation".

Avant d'aller dans des détails de chaque option, nous allons d'abord passer par un bref aperçu de ce que vous trouvez dans le "Réglage des options".

3.1 Présentation du menu Options 

Le menu "Réglage des options" contient différents paramètres qui peuvent être modifiés dans le BrailleSense 18. En appuyant sur "Espace-o (points 1-3-5)," vous pouvez ouvrir le menu "Réglage des options" quelle que soit votre position dans le BrailleSense 18. Le menu "Réglage des options" contient cinq groupes.

1) Réglage du braille (qui comprend l'affichage braille, le curseur braille, le mode braille 8 points, l'abrègement braille, le code braille, le saut de ligne et le temps d'affichage des messages). 
2) Le réglage de la voix (qui inclut la voix, le niveau de ponctuation, l'écho clavier, la gestion des majuscules, des nombres, les abréviations, le volume, la vitesse, la tonalité de la voix, et le défilement de la voix).
3) Le réglage de l'affichage (qui comprend l'inversion de l'écran LCD, taille de police du LCD - LCD est un équipement externe qui peut être connecté au BrailleSense 18)
4) Les paramètres d'impression (qui comprennent le port d'imprimante et la taille du papier).
5) Les réglages généraux (qui comprennent des alertes audio, les sons à la mise en marche, les flèches de défilement gauche, défilement droite, sauter des lignes vides, la visualisation des informations, l'affichage du mots de passe, l'information sur les touches de raccourci, l'annonce des lettres d'appel, le mode économie d'énergie, l'entrée en mode d'économie d'énergie, la vérification de l'agenda, le mode d'un uni-manuel, la vérification orthographique automatique, le type de document par défaut, la synchronisation automatique, l'indicateur de progression, le Bluetooth, le réseau sans fil, le réseau local LAN, le port Ethernet et le mode de stockage de masse.)

Vous pouvez vous déplacer entre les cinq groupes en appuyant sur "page suivante ("Espace-3-4-5 "ou" F3-F4 ")" ou "page précédente ("Espace-1-2-6" ou "F1-F2")". Quand un groupe est ouvert, une liste d'options s'affiche qui peut être différente selon le contexte particulier où vous vous trouvez. Une liste d'options liée à un groupe, est considérée comme une "liste". Vous pouvez vous déplacer entre les éléments dans la "liste" en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4". Vous pouvez ensuite modifier le réglage de chaque option en appuyant sur "Espace" ou "Backspace" sur chaque option.

3.2 Afficheur braille 

Le premier élément que vous trouvez dans les "Réglage des options" est "Affichage braille". Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage en braille avec la touche "Espace". La valeur par défaut est réglé sur "Activé" et la lettre d'appel est "b (points 1-2)". Vous pouvez modifier le mode d'affichage braille en appuyant sur "Backspace-F3" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense 18, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.3 Curseur Braille 

Vous pouvez choisir le mode d'affichage du curseur braille. La lettre d'appel est "c (points 1-4)". Par défaut, le curseur est réglé sur "Toujours affiché". Si vous ne voulez pas que le curseur soit réglé sur "Toujours affiché", appuyez sur la touche "Espace" pour choisir le mode "Clignotant", et à nouveau sur "Espace" pour le mode "Désactivé". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

Notez qu'il existe trois types de curseurs :
1) "points 7-8"
2) Clignotant "points 7-8"
3) Clignotant "points 1-2-3-4-5-6-7-8"
Le clignotement "points 7-8" s'affiche lorsque vous êtes en mode "modification" dans le traitement de texte. Le clignotement "points 1-2-3-4-5-6-7-8" s'affiche lorsque vous utilisez le paramètre "Début de sélection" dans le traitement de texte et quand vous êtes dans une zone d'édition. Dans tous les autres cas, le curseur s'affiche en mode "points 7-8".




3.4 Mode Huit Points 

Vous pouvez choisir d'utiliser l'affichage braille "6 points" ou "8 points" quand vous utilisez le mode de texte. La lettre d'appel est "e (points 1-5)". Par défaut, le mode d'affichage braille "8 points" est désactivé. Vous pouvez activer cette option "8 points" en appuyant sur la touche "Espace". Vous pouvez modifier cette option en appuyant sur "F1-touche de défilement bas" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense 18, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.5 Aperçu / Entrée mode braille abrégé 

Vous pouvez choisir le mode d'affichage braille lors de la lecture. La lettre d'appel est "g (points 1-2-4-5)". Le choix de réglage sont "Intégral", "Abrégé" et "Informatique". Vous pouvez basculer entre les réglages en appuyant sur la touche "Espace". Vous pouvez appuyer sur "Espace-g (points 1-2-4-5)" pour faire défiler les trois réglages pendant que vous utilisez d'autres programmes sans aller au "Réglage des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.6 Code Braille 
NB : ce chapitre ne concerne pas la version française : ne pas tenir compte.
Le code braille est un système d'écriture qui fixe la règle braille. Le BrailleSense 18 peut être configuré soit en mode "US" soit en mode "UEBC". "UEBC (Code braille unifié anglais)" dont l'objectif initial était d'explorer la possibilité de réunir trois des codes Braille officiels qui sont utilisés pour le braille dans les pays à des fins diverses, à savoir : Matières littéraires (braille anglais, Éditions Américaines), les mathématiques et la notation scientifique (Code Nemeth) et la notation ordinateur (Code braille informatique). 

Le raccourci du code braille est "c (points 1-4)". Le réglage par défaut est "US". Si vous souhaitez passer à "UEBC" vous devez appuyer sur "Espace". 

Si vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

Note : Si vous modifiez l'option Code braille lorsque vous saisissez du braille dans l'éditeur de texte, l'écriture courante en braille pourra avoir une signification différente dans le texte. Afin d'éviter cette situation, l'option Code braille doit être changée avant de lancer l'éditeur de texte.
3.7 Saut de ligne 

Quand vous lisez un document, si Saut de ligne est désactivé, vous pouvez passer au mot précédent / suivant, un par un sans sauter de ligne. 

1) Aller au mot précédent / suivant : Espace-2 ou Espace-5
2) Aller au caractère précédent / suivant : Espace-3 ou de Espace-6

Par exemple, quand vous lisez "Nouveau nom de dossier de documents", d'abord, vous pouvez voir "Nouveau nom de" sur l'afficheur braille. Lorsque vous appuyez sur "Espace-6" ou "Espace-5", le message se transforme en "de dossier". Lorsque vous appuyez sur "Espace-6" ou "Espace-5" à nouveau, il se transforme en "dossier de documents".

Lorsque le saut de ligne est activé, la ligne change automatiquement. Par exemple, quand vous lisez "Nouveau nom de dossier de documents", d'abord, vous pouvez voir "Nouveau nom de" sur l'afficheur braille. Lorsque vous appuyez sur "Espace-6" ou "Espace-5", le système change la ligne et affiche "dossier de documents".

Pour exécuter "Saut de ligne", procédez comme suit :
(1) Appuyez sur "Espace-o (points 1-3-5)" pour appeler le menu "Options".
(2) Il s'affiche "Affichage Braille".
(3) Appuyez sur "Espace-4", allez à "Saut de ligne". Ou appuyez sur "a (point 1)".
(4) Il s'affiche "Saut de ligne: Activé".

La valeur par défaut est "Activé". Pour modifier la valeur de réglage, appuyez sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.8 Durée d'affichage des messages 

Vous pouvez choisir combien de temps un message en Braille sera affiché sur l'afficheur braille. Cette fonction est disponible lorsque la voix est éteinte. En cas de mode "Permanent" et "Ignoré", vous pouvez activer la voix. La lettre d'appel est "m (points 1-3-4)". Vous pouvez choisir entre "Permanent", "Ignoré" et de 1 à 10 secondes. La valeur par défaut est "3 secondes". La valeur est augmentée lorsque vous appuyez sur "Espace" et diminuée lorsque vous appuyez sur "Backspace". Pour définir le mode "Permanent", appuyez sur "Espace" jusqu'à "Permanent". Dans ce mode, le message disparait lorsque vous appuyez sur une touche. Plus la valeur de réglage que vous sélectionnez est grande, plus le message reste affiché longtemps. Si vous sautez le message avant le temps que vous avez paramétré, vous pouvez effacer le message en appuyant sur n'importe quelle touche. Si vous choisissez "Ignoré", alors les messages ne seront pas affichées sur l'écran. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également appuyer sur "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" et faire "Entrée" sur le bouton "Confirmer". Si vous ne voulez pas enregistrer le réglage, appuyez sur "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" et faites "Entrée" sur le bouton "Annuler". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.9 Voix 

Ce menu vous permet de d'activer ou de désactiver la voix du BrailleSense 18. La lettre d'appel est "v (points 1-2-3-6)". Par défaut la voix est activée et vous entendez le BrailleSense 18 parler. Vous pouvez désactiver la voix avec la touche "Espace". Vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur "Backspace-F2" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense 18, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

Vous pouvez également appuyer sur "points 1-2" tout en mettant en marche le BrailleSense 18, ce qui configurera l'appareil sans parole. Lors de la réinitialisation du BrailleSense 18, vous pouvez également appuyer sur "points 1-2" lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation du BrailleSense 18, ce qui configurera l'appareil sans parole.

3.10 Niveau de ponctuation 

Vous pouvez choisir comment vous voulez que le BrailleSense 18 lise les signes de ponctuation. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4)". Les options de configuration sont "Toute", "Aucune", "Ponctuation" et "Symbole". Le réglage par défaut est réglé sur "Toute" dans lequel le BrailleSense 18 dit tous les signes de ponctuation et les symboles. La touche "Espace" vous permet de faire défiler les quatre valeurs de réglage. Si vous sélectionnez "Aucune", le BrailleSense 18 ne dit pas les signes de ponctuation. L'option, "Ponctuation" fait que le BrailleSense 18 ne dit que les signes de ponctuation, tandis que l'option "Symbole" fait dire tous les symboles sans les signes de ponctuation. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.11 Écho clavier 

Avec cette option, vous pouvez décider de la façon de parler du BrailleSense 18 quand vous saisissez du texte. La lettre d'appel est "k (points 1-3)". Les valeurs de réglage sont "Caractères et mots", "Caractères", "Mots," et "Désactivé". Si vous sélectionnez la valeur par défaut "Caractères et mots," vous pouvez entendre chaque action de touche et le mot constitué. Si vous sélectionnez "Caractères", vous entendez chaque action de touche, lettre par lettre. Si vous sélectionnez l'option "Mots", vous entendez chaque mot juste après qu'il soit terminé, mais pas chaque lettre. Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.12 Annonce Majuscules 

Vous pouvez décider de la façon dont le BrailleSense 18 dit les caractères majuscules lorsque vous tapez du texte ou lisez un document à l'aide de "Espace-3" ou "Espace-6" dans une boîte d'édition. 
La lettre d'appel est "u (points 1-3-6)". Les valeurs de réglage sont "Désactivé", "Signe majuscule" et "Intonation". La valeur par défaut est "Intonation". Si vous sélectionnez la valeur par défaut, vous entendrez la voix plus aiguë lorsque vous rencontrez une lettre majuscule. Et si vous sélectionnez "Désactivé", le retour vocal est le même pour les caractères majuscules et minuscules. Et si vous sélectionnez le "Signe majuscule" vous entendez le message "Majuscule" avant la lettre. Par exemple, lorsque vous rencontrez la lettre majuscule "V", le BrailleSense 18 dit "majuscule v".
Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.13 Nombres 

Vous pouvez choisir comment vous voulez que le BrailleSense 18 lise les nombres. La lettre d'appel est "n (points 1-3-4-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "Activé". Par exemple, si vous paramétrez la valeur "Activé", le nombre "2007" sera lu "deux mille sept". Et vous réglez "Désactivé", "2007" sera lu "deux zéro zéro sept". Vous pouvez modifier la valeur à l'aide de la touche "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.14 Abréviations 

Vous pouvez activer ou désactiver la traduction des sigles sur le BrailleSense 18. Par exemple, lorsque le BrailleSense 18 lit "NY, il annonce "New York". Mais si vous désactivez les "abréviations", il annonce "NY".

Pour modifier la valeur de réglage, suivez ces étapes ci-dessous.
(1) Déplacez-vous au "Réglage des options" en appuyant sur "o (points 1-3-5)" ou naviguez dans le programme principal.
(2) Le raccourci est "a (point 1)". Appuyez sur le raccourci ou passez à "Abréviations" en appuyant sur "Espace-4". 
(3) La valeur par défaut est "Activé". Appuyez sur "Espace" pour passer à "Désactivé".
(4) Appuyer sur "Entrée" vous permet de modifier et d'enregistrer le réglage.

3.15 Volume de la Voix 

Vous pouvez régler le volume de la voix sur le BrailleSense 18. La lettre d'appel est "l (points 1-2-3)". Les valeurs de réglage vont de 1 à 21 avec 15 par défaut. Lorsque vous avez défini cette option à 1, le volume est réglé au niveau le plus bas. Si vous définissez cette option à 21, le volume est le plus élevé. Si vous réglez le volume à 1, vous ne serez presque pas en mesure d'entendre. La touche "Espace" augmente le volume et "Backspace" diminue le volume d'un numéro à chaque action. Notez que si le volume est à 21 et que vous l'augmentez d'un cran, il passera au niveau 1. C'est la même chose si le volume est au niveau 1 et que vous le diminuez d'une unité. Il passera alors au niveau 21. Sans devoir ouvrir le menu du "Réglage des options", vous pouvez augmenter le volume avec la combinaison de touches "Backspace" et "F4" touches et le diminuer avec les touches "Backspace" et "F1".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.16 Vitesse de la Voix 

Vous pouvez contrôler la vitesse de la voix du BrailleSense 18. La lettre d'appel est "r (points 1-2-3-5)". Les valeurs de réglage vont de 1 à 12 avec 8 par défaut. La touche "Espace" augmente la vitesse et "Backspace" la diminue d'un numéro à chaque action. Sans devoir ouvrir le menu du "Réglage des options", vous pouvez augmenter la vitesse avec la combinaison de touches "Espace" et "F4" et le diminuer avec les touches "Espace" et "F1". Si vous êtes au niveau 12 et augmentez la vitesse d'une unité, vous passez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et réduisez la vitesse d'une unité, vous passez au niveau 12.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.17 Hauteur de la Voix 

Vous pouvez contrôler la tonalité de la voix du BrailleSense 18. La lettre d'appel est "t (points 2-3-4-5)". Les valeurs disponibles vont de 1 à 10 avec 6 comme valeur par défaut. Au niveau 10, la tonalité de la voix est la plus élevée, et, au niveau 1, la plus basse. La touche "Espace" augmente la tonalité de la voix et "Backspace" la diminue d'un niveau. Tout comme avec le volume et la vitesse de la voix, si vous êtes au niveau 10, et que vous augmentez la tonalité d'un niveau, vous allez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et réduisez la tonalité d'une unité, vous passez au niveau 10. Quand vous n'êtes pas dans le menu des options, vous pouvez augmenter la tonalité en appuyant sur "Entrée" et "F4", ou la réduire en appuyant sur "Entrée" et "F1". 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.18 Défilement Vocalisé 

Vous pouvez décider si vous voulez que le BrailleSense 18 parle lors de l'utilisation des touches de défilement dans un document. La lettre d'appel est "s (points 2-3-4)" avec la valeur par défaut réglée sur "Désactivé". Le réglage par défaut (Désactivé) ne permet pas au BrailleSense 18 de parler pendant le défilement. La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous paramétrez l'option sur "Activé", vous pouvez entendre le BrailleSense 18 pendant le défilement.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.19 Inverser l'affichage LCD 

Note : L'écran LCD est un équipement externe qui doit être connecté au BrailleSense 18.

Vous pouvez décider si le texte sur l'écran LCD est représenté dans la bonne direction ou inversé. Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez basculer sur la valeur "Activé" ou "Désactivé". Si vous définissez cette option à "Désactivé", le texte sur l'écran LCD est représenté dans la bonne direction et si vous définissez cette option sur "Activé", le texte sur l'écran LCD est représenté dans le sens inverse ; cela signifie que les personnes voyantes qui font face à vous peuvent voir le texte sur l'écran LCD dans la bonne direction. C'est un bon outil pour les enseignants ou les personnes sourdes-aveugles.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.20 Taille de la police LCD 

Note : L'écran LCD est un équipement externe qui doit être connecté au BrailleSense 18.

Ici, vous pouvez changer la taille de la police sur votre écran LCD. La lettre d'appel est "f (points 1-2-4)". La valeur par défaut est fixé à 19, mais vous pouvez définir la taille de la police partout de 12 à 20. Vous pouvez augmenter la police d'une taille avec "Espace" et la réduire avec "Backspace". Si la taille de police est réglée à 20, et que vous l'augmentez d'une taille, celle-ci passe à 12. Si la taille de police est réglée à 12, et que vous la réduisez d'une taille, celle-ci passe à 20.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.21 Port Imprimante 

Vous pouvez choisir quel port sera utilisé lors de l'envoi de vos documents sur une imprimante. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4)". La valeur par défaut est "USB". Si vous souhaitez utiliser une imprimante USB, vous conservez le paramètre par défaut. Si vous souhaitez utiliser une imprimante parallèle, vous devez changer le réglage. Vous pouvez changer d'option en appuyant sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".
Pour votre information, si vous souhaitez utiliser une imprimante parallèle, vous devez connecter le port USB à un convertisseur USB/parallèle.

3.22 Format de papier d'impression 

Cette option vous permet de sélectionner la taille du papier que l'imprimante à jet d'encre utilise, si vous l'imprimez sur une imprimante à jet d'encre. La touche de raccourci pour cette fonction est "s (points 2-3-4)". Vous pouvez modifier la taille pour cette option en appuyant sur "Espace". Vous pouvez choisir entre les réglages "Lettre" (8,5 par 11 pouces) et "Legal" (8,5 par 14 pouces).

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.23 Alertes Audio 

Vous pouvez choisir si vous voulez entendre ou pas un avertissement sonore. La lettre d'appel est "a (point 1)". Cette option est utile si la voix de synthèse du BrailleSense 18 est éteinte. La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Si vous désactivez la voix, vous entendrez un bip sonore lorsque vous tapez des commandes que BrailleSense 18 n'accepte pas. Si vous ne voulez pas entendre le signal d'alerte, appuyez sur la touche "Espace" pour les désactiver. 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.24 Son de Mise en marche / Arrêt 

Vous pouvez choisir si voulez entendre ou pas des sons lorsque vous mettez en marche ou arrêtez le BrailleSense 18. La lettre d'appel est "s (points 2-3-4)". La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Si vous conservez le réglage par défaut, vous entendrez un signal sonore de départ lorsque vous activez ou désactivez le BrailleSense 18.
Si vous ne voulez pas entendre le signal d'alerte, appuyez sur la touche "Espace" pour les désactiver.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.25 Boutons de défilement gauche 

Vous pouvez décider comment les touches de défilement sur le côté gauche de l'afficheur braille sont utilisées. Vous pouvez définir la valeur parmi les options "Défilement par ligne", "Saut par caractère", "Saut par paragraphe" et "Déplacement par phrase". 
Si vous définissez la valeur à "Défilement par ligne", les boutons de défilement gauche sont utilisés pour faire défiler vers la plage braille précédente ou suivante. Cela signifie que si vous appuyez en haut à gauche le bouton de défilement, vous allez à la plage braille précédente et si vous appuyez sur le bouton de défilement gauche en bas, vous allez à la prochaine Braille.

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par ligne", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer à la ligne précédente ou suivante. 

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par caractère," les touches de défilement gauche sont utilisées pour passer au caractère suivant ou précédent sur l'afficheur braille. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche de défilement gauche en haut, vous allez au caractère précédent sur l'afficheur braille et si vous appuyez sur la touche de défilement gauche en bas, vous allez au prochain caractère sur l'afficheur braille ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace -3 "ou "Espace-6 ".

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par paragraphe", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer au paragraphe précédent ou suivant ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace-2-3" ou "Espace-5-6." 

Si vous paramétrez la valeur sur "Déplacement par phrase", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer à la phrase précédente ou suivante ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace-2-3-5" ou "Espace-2-5-6."

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.26 Boutons de défilement droite 

Vous pouvez décider comment les touches de défilement sur le côté droit de l'afficheur braille sont utilisées. Vous pouvez définir la valeur parmi les options "Saut par ligne", "Saut par caractère", "Saut par paragraphe" et "Déplacement par phrase".

Si vous définissez la valeur à "Défilement par ligne", les boutons de défilement droite sont utilisés pour faire défiler vers la plage braille précédente ou suivante. Cela signifie que si vous appuyez en haut à droite sur le bouton de défilement, vous allez à la plage braille précédente et si vous appuyez sur le bouton de défilement droit en bas, vous allez à la prochaine Braille.

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par ligne", les touches de défilement droite permettent de se déplacer à la ligne précédente ou suivante ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace-1" ou "Espace-4". 

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par caractère," les touches de défilement droite sont utilisées pour passer au caractère suivant ou précédent sur l'afficheur braille. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche de défilement droite en haut, vous allez au caractère précédent sur l'afficheur braille et si vous appuyez sur la touche de défilement droite en bas, vous allez au prochain caractère sur l'afficheur braille ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace -3 "ou "Espace-6".

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par paragraphe", les touches de défilement droite permettent de se déplacer au paragraphe précédent ou suivant ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace-2-3" ou "Espace-5-6". 

Si vous paramétrez la valeur sur "Déplacement par phrase", les touches de défilement droite permettent de se déplacer à la phrase précédente ou suivante ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Espace-2-3-5" ou "Espace-2-5-6".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.27 Sauter les lignes vides 

Vous pouvez choisir que le BrailleSense 18 lise ou saute les lignes vides. La lettre d'appel est "e (points 1-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "Désactivé". Si vous conservez le paramètre par défaut, vous entendez les mots "ligne vide" le cas échéant. La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous choisissez d'activer cette option, le BrailleSense 18 saute toutes les lignes vides, et vous n'entendez pas les mots "ligne vide" quand il y a une ligne blanche. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.28 Informations de contrôle 

Vous pouvez choisir l'emplacement de l'affichage d'informations concernant les fichiers et les menus dans le BrailleSense 18. La lettre d'appel est "i (points 2-4)" et la valeur par défaut réglée sur "Après". Pour basculer le paramètre entre "Avant", "Après" et "Désactivé", appuyez sur "Espace".

Si vous sélectionnez "Avant", vous entendrez des informations de contrôle avant un élément de menu ou de liste. Si vous sélectionnez "Après", vous entendrez des informations de contrôle telles que "élément de la liste" ou "menu" après un élément de menu ou de liste. Si vous désactivez les informations de contrôle, vous n'entendrez pas "élément de liste" ou "élément de menu".

Notez que si le navigateur Web est activé, les symboles de contrôle apparaîtront même si vous désactivez l'option "Visualiser information". 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.29 Masquer les mots de passe 

Lorsque vous entrez le mot de passe dans une zone d'édition, vous pouvez afficher sur l'afficheur braille soit le caractère "* (points 3-5)" soit le mot que vous écrivez. 
 
La lettre d'appel est "p (points1-2-3-4)" et la valeur par défaut réglée sur "Activé".
Lorsque vous entrez le mot de passe, ce que vous écrivez sera montré exactement l'afficheur braille.

En appuyant sur "Espace", vous pouvez modifier la valeur à "Désactivé". Lorsque vous tapez le mot de passe, il sera affiché "* (points 3-5)" sur l'afficheur braille.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également appuyer sur "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" et faire "Entrée" sur le bouton "Confirmer". Si vous ne voulez pas enregistrer le réglage, appuyez sur "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" et faites "Entrée" sur le bouton "Annuler". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.30 Informations sur les raccourcis 

Comme décrit précédemment, les touches de raccourci sont commandes qui vous permettent d'atteindre directement un élément, comme un menu ou un élément particulier dans une liste. Vous pouvez choisir la méthode de restitution vocale du raccourci. La lettre d'appel est "h (points 1-2-5)" et la valeur par défaut réglée sur "Caractère noir". Les valeurs de réglage sont "Caractère noir", "Points braille" et "Désactivé". Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Par exemple, lorsque vous sélectionnez "Caractère noir", "Ouvrir (o) Entrée-o" s'affiche. Et si vous sélectionnez "Points braille", "Open (o) Entrée-o" (points 1 3 5)" s'affiche. Et si vous sélectionnez "Désactivé", vous n'entendrez pas l'information de raccourci.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.31 Annonce des lettres d'appel 

L'option "Annonce lettres d'appel" vous permet de décider si le BrailleSense 18 dit la lettre d'appel d'une fonction. La lettre d'appel est "s (points 2-3-4)" avec la valeur par défaut réglée sur "Activé".
Par exemple, si vous entendez, "fichier f allez vers le bas", la lettre d'appel est la lettre "f". Si vous préférez que le BrailleSense 18 dise seulement, "Fichier Allez vers le bas", vous devez désactiver l'option "Annonce lettres d'appel". Pour basculer le paramètre "Annonce lettres d'appel" entre Activé et Désactivé, appuyez sur "Espace". 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.32 Mode d'économie d'énergie 

Vous pouvez faire en sorte que le BrailleSense 18 utilise le mode d'économie d'énergie. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4)". Le réglage par défaut est réglé sur "Activé", qui utilise le mode économie d'énergie. En appuyant sur "Espace", vous pouvez basculer entre "Activé", "Désactivé" et "Message". Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode économie d'énergie, vous devez choisir l'option "Désactivé". Si vous choisissez l'option "Message", vous entendrez un message d'avertissement qui dit : "Sous tension" par intervalle de 10, 20 ou 30 minutes (selon le réglage que vous avez choisir pour le déclenchement de l'économiseur d'énergie), si vous n'avez pas appuyé sur une touche du BrailleSense 18. La section suivante explique comment modifier le déclenchement de l'économiseur d'énergie à 10, 20 ou 30 minutes. 

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)". 

Pour votre information, cette option est disponible uniquement lorsque l'adaptateur secteur est connecté à l'unité. En d'autres termes, même si vous paramétrez l'option sur "Activé", si l'adaptateur secteur est raccordé à l'unité, cette dernière ne rentre pas en mode veille automatiquement lorsque le temps de déclenchement de l'économiseur est atteint.

3.39 Réglage de l'économie d'énergie 

Lorsque vous souhaitez utiliser le mode économie d'énergie, vous pouvez régler la durée où le mode économie d'énergie s'enclenche. La lettre d'appel est "k (points 1-3)" avec la valeur par défaut fixée à "Après 10 minutes". Si vous gardez cette option par défaut, le BrailleSense 18 entre en mode économie d'énergie lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant 10 minutes. La touche "Espace" permet de changer l'option de réglage à 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.34 Vérifier les évènements du jour courant 

Dans "l'agenda" (qui vous apprendrez plus tard), vous pouvez garder une trace de vos rendez-vous avec le BrailleSense 18. Le BrailleSense 18 peut vérifier l'agenda du jour lorsque vous l'allumez. Vous pouvez décider que le BrailleSense 18 affiche l'agenda du jour lorsque qu'il démarre. La lettre d'appel pour cette fonction est "s (points 2-3-4)". Pour faire basculer cette option entre "Désactivé" et "Activé", appuyez sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.35 Mode Uni-manuel 

Vous pouvez choisir que le mode uni-manuel soit activé ou désactivé lorsque vous utilisez le BrailleSense 18. La lettre d'appel est "h (points 1-2-5)". La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Désactivé". Les options de configuration sont "Activé" et "Désactivé". Les informations détaillées sur le mode uni-manuel se trouvent au paragraphe "2.14 Mode Uni-manuel".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)". 

Pour votre information, cette option est réglée sur "Désactivé" même si vous l'avez mise à "Activé" lorsque le BrailleSense 18 est connecté au clavier USB. Et si vous débranchez le clavier USB, cette option retourne à la valeur avant d'avoir connecté un clavier USB.

3.36 Vérification orthographique automatique 

Vous pouvez choisir si le BrailleSense 18 vérifie l'orthographe ou non. Cette option est disponible dans les "zones d'édition multiples" dans les programmes agenda, carnet d'adresses, mail, éditeur de texte, etc. La lettre d'appel de cette option est "c (points 1-4)."

Par défaut, ce paramètre est réglé sur "Désactivé" qui ne vérifie pas l'orthographe. Si vous souhaitez vérifier l'orthographe, appuyez sur "Espace" pour activer l'option "Activé" et appuyez sur "Entrée". Ou, appuyez sur "Tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

Si vous définissez l'option sur "Activé" et entrez un mot mal orthographié, vous entendrez un bip sonore. Vous entendrez un bip sonore même si vous désactivez l'alerte audio.

Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

3.37 Document par défaut 

Cette fonction est utilisée pour définir le type de document par défaut appliqué lorsque vous créez un nouveau document en utilisant l'éditeur de texte sur le BrailleSense 18. La lettre d'appel de cette option est "q (dot 1-2-3-4-5)". Lorsque vous créez un nouveau document dans l'"éditeur de texte", "document braille" (fichier. BRL) est sélectionné comme type de fichier par défaut. Vous pouvez modifier le réglage par défaut en utilisant cette option.

Vous pouvez choisir entre "document Sense", "document braille" et "document texte". Par défaut, il est réglé sur "document braille". Appuyez sur "Espace" pour faire défiler les trois paramètres, et appuyez sur "Entrée", ou appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée", pour enregistrer le réglage modifié.

Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

Pour votre information, cette option est ajustée sur "document texte" même si vous êtes paramètre sur "document Sense" ou "document braille" lorsque le BrailleSense 18 est connecté au clavier USB. Et si vous débranchez le clavier USB, cette option retourne à la valeur avant d'avoir connecté un clavier USB.

3.38 Synchroniser automatiquement avec le temps internet 

"Synchroniser automatiquement avec le temps Internet", la date et l'heure sont synchronisées automatiquement, lorsque le BrailleSense 18 est connecté à Internet. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez corriger le l'heure du BrailleSense 18 via le temps internet. Une fois le BrailleSense 18 connecté à l'Internet, vous entendrez le son. A partir de là, la date et l'heure du BrailleSense 18 sont synchronisées automatiquement via le serveur Internet . 

La valeur par défaut est "Activé", vous pouvez vérifier ou modifier cette option dans les étapes suivantes.
Appuyez sur "Espace-o (points 1-3-5)" pour appeler le menu.
Appuyez sur "T (points 2-3-4-5)" ou sur "Espace-4", jusqu'à "Synchronisation automatique avec temps Internet" et appuyez sur "Entrée".
En appuyant sur "Espace", vous pouvez modifier la valeur de réglage.
Appuyez sur "Entrée" pour appliquer.

3.39 Indicateur de progression 

Son de progression affiche l'avancement de l'ouverture d'un document, de la copie de fichiers ou de l'ouverture de n'importe quelle page Web. Cette option est utilisée pour définir l'indicateur de progression. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4), et vous pouvez choisir parmi "Désactivé", "Bip", et "Message de progression". Par défaut, il est réglé sur "Message de progression". Appuyez sur "Espace" pour basculer entre les trois paramètres, et appuyez sur "Entrée" pour sauvegarder l'option.
S'il est réglé sur "Message de progression", le BrailleSense 18 dit la progression en pourcentage, comme 10% ou 20%. S'il est réglé sur "Bip", le BrailleSense 18 génère un bip sonore durant la copie ou l'ouverture de tout document ou page web. S'il est réglé sur "Désactivé", le BrailleSense 18 ne génère pas de son pendant la copie et l'ouverture. 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.40 Bluetooth 

Vous pouvez décider si le BrailleSense 18 active le mode Bluetooth. La lettre d'appel de cette option est "b (points 1-2)". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur "Backspace-3-4-5-6" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense 18, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".

Pour votre information, afin d'utiliser la fonction Bluetooth du BrailleSense 18, mettez-la en service. Et désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

3.41 Réseau sans fil 

Vous pouvez décider si le BrailleSense 18 fonctionne avec le réseau sans fil. La lettre d'appel de cette option est "w (points 2-4-5-6)". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur "Backspace-1-4-5-6" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense 18, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".
Pour votre information, afin d'utiliser la fonction Réseau sans fil du BrailleSense 18, mettez-la en service. Et désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

3.42 Mode périphérique de stockage 

Vous pouvez choisir si le BrailleSense 18 sera utilisé dans un mode de périphérique de stockage ou non lorsqu'il est connecté à l'ordinateur personnel (PC) via le port USB. La lettre d'appel est "d (points 1-4-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "Activé". La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous conserver le réglage par défaut, le PC reconnaît automatiquement le BrailleSense 18 comme appareil de stockage lorsque vous le branchez au PC.

Si vous sélectionnez "Désactivé", le PC ne reconnaît pas le BrailleSense 18. Dans ce cas, si vous souhaitez connecter le PC au BrailleSense 18, vous devez installer et exécuter le programme ActiveSync sur le PC. Vous pouvez télécharger le programme ActiveSync à partir du site Web de Microsoft gratuitement.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)".
