TABLE OF CONTENTS

22. Guide de dépannage
22.1 Le BrailleSense 18 ne s'allume pas
22.2 La voix est inaudible
22.3 Les voix est trop rapide
22.4 La tonalité de la voix est trop faible ou trop élevée
22.5 Vous êtes perdu
22.6 Mail
22.7 L'afficheur braille n'affiche rien
22.8 Le BrailleSense 18 ne répond pas


22. Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec le BrailleSense 18, essayez les suggestions suivantes en fonction de votre problème :

22.1 Le BrailleSense 18 ne s'allume pas

1) Assurez-vous que la batterie est insérée dans son compartiment correctement.
2) Si la batterie est insérée correctement, branchez l'adaptateur secteur et branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique. La batterie peut avoir besoin d'être rechargée.
3) Ou, vérifiez l'emplacement de l'interrupteur de verrouillage du clavier. Si ce commutateur est sur "Lock", l'interrupteur d'alimentation ne fonctionne pas.

22.2 La voix est inaudible

1) Assurez-vous que le volume est monté. Appuyez sur "Backspace-F4" pour augmenter le volume.
2) Assurez-vous que la voix est activée. Appuyez sur "Espace-o (points 1-3-5)" pour ouvrir le "Réglages des options". Appuyez sur "F3-F4" une fois. Ensuite, appuyez sur "Espace". Ensuite, appuyez sur "Entrée". Ceci allumera la voix.

22.3 Les voix est trop rapide

Appuyez sur "Espace-F1" pour ralentir la vitesse de la voix.

22.4 La tonalité de la voix est trop faible ou trop élevée

Appuyez sur "Entrée-F1" pour abaisser la hauteur, ou appuyez sur "Entrée-F4" pour augmenter la hauteur de la voix.

22.5 Vous êtes perdu

Si vous savez plus où vous vous trouvez dans le BrailleSense 18, appuyez sur "F1" pour accéder au menu "programmes". Ensuite, appuyez sur "F2-F3" pour basculer entre les programmes qui sont ouverts. Si vous êtes dans l'éditeur de texte, en appuyant sur "Espace1-5-6", vous obtenez votre position actuelle.

22.6 Mail

Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement de mails, contactez votre fournisseur de services Internet pour vous assurer que vous avez les bons paramètres POP3 et SMTP.

22.7 L'afficheur braille n'affiche rien

Si l'afficheur braille n'affiche rien, assurez-vous que ce dernier est allumé. Pour ce faire, appuyez sur "Espace-o (points 1-3-5)" et sur "Espace". Ensuite, appuyez sur "Entrée". L'affichage Braille va maintenant être mis en marche si cette option a été désactivée. 

22.8 Le BrailleSense 18 ne répond pas

Si le BrailleSense 18 ne répond pas aux frappes ou aux commandes, il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil. Pour réinitialiser le BrailleSense 18, appuyez sur le bouton de réinitialisation ou appuyez sur "1-2-3-4-5-6-F2-F3". Ne pas tenir le bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes.
