목 차

12. 보조 프로그램
12.1 구글맵스
12.1.1 소개
12.1.2 사용되는 주요 용어
12.1.3 GPS 수신기 연결 설정하기
12.1.4 구글맵스 기본 상태창
12.1.5 검색하기
12.1.6 상태 확인 및 설정 기능
12.1.7 부록: GPS와 GPS 측위 오차
12.2 보행 내비게이션
12.2.1 사용되는 주요 용어
12.2.2 내비게이션 기본 설정하기
12.2.3 GPS 수신기 연결 설정하기
12.2.4 내비게이션 지도 경로 설정하기
12.2.5 내비게이션 기본 상태창
12.2.6 검색과 경로 생성하기
12.2.7 사용자 POI 사용하기
12.2.8 상태 확인 및 설정 기능
12.2.9 부가 기능
12.2.10 부록: GPS와 GPS 측위 오차
12.3 엑셀 뷰어
12.3.1 소개
12.3.2 지원되는 문서 형식
12.3.3 실행과 종료
12.3.4 엑셀 파일 열기
12.3.5 시트 탐색하기
12.3.6 사용자 테이블 영역 설정과 헤더셀 읽기
12.3.7 다른 시트로 이동하기
12.3.8 찾기 기능 사용하기
12.3.9 마크 기능 사용하기
12.3.10 읽기 기능
12.3.11 새 이름으로 저장
12.3.12 뷰어 환경 설정하기
12.4 드랍 박스
12.4.1 드랍 박스 소개
12.4.2 실행과 종료
12.4.3 로그인 하기
12.4.4 파일, 폴더 목록과 기능
12.4.5 파일 업로드 하기
12.4.6 파일 다운로드하기
12.4.7 새 폴더 생성하기
12.4.8 파일과 폴더 복사하기
12.4.9 파일과 폴더 이동하기
12.4.10 파일과 폴더 삭제하기
12.4.11 파일과 폴더 링크 생성하기
12.4.12 파일 검색
12.4.13 사용자 정보 확인하기
12.4.14 로그인 설정 옵션
12.4.15 로그 아웃
12.5 온라인 데이지
12.5.1 온라인 데이지 소개
12.5.2 실행과 종료
12.5.3 로그인 하기
12.5.4 초기 메뉴

12. 보조 프로그램

12.1 구글맵스

12.1.1 소개
구글맵스는 GPS 수신기로부터 받아온 현재 위치를 기반으로 하여 구글 지도에서 근접한 주변 정보를 확인할 수 있는 프로그램입니다. 구글맵스 프로그램을 이용하여 현재 위치 주변에 어떤 주요 건물이 있는지 확인할 수 있습니다. 또한, 검색된 위치에 대한 주소, 전화번호 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 
구글맵스는 인터넷을 통해 구글 지도를 이용하여 검색 결과를 제공하므로 최신의 지도 데이터를 기반으로 위치를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다.

구글맵스 프로그램은 프로그램 목록에서 'G(1-2-4-5점)'을 눌러 '보조 프로그램' 하위메뉴에 진입한 후 다시 한 번 G(1-2-4-5점)을 누르면 실행됩니다. 또는 스페이스-1점 이나 스페이스-4점을 눌러 '보조 프로그램' 메뉴로 이동한 후 엔터를 누릅니다. 그리고 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 '구글맵스'로 이동하여 엔터를 눌러서 실행할 수 있습니다.

12.1.2 사용되는 주요 용어
1) POI: 관심지점(Point of Interest)으로 지도 좌표 상에 표시된 의미있는 지점으로 내비게이션 등의 전자지도 위에 표시된 건물과 상점 등을 의미합니다.
2) GPS 수신기: GPS 위성에서 반송되는 좌표 신호를 수신하는 장치로 USB, 블루투스 등 다양한 외장 형태의 수신기와 본체에 내장되어 있는 내장 형태의 수신기가 있습니다. 한소네 U2에는 내장 GPS가 있어, 별도로 외장 형태의 수신기는 필요로 하지 않습니다.
3) 카테고리: 수많은 POI를 유사 또는 관련 유형별로 분류한 것으로 POI 및 주소 검색에서 사용됩니다.

12.1.3 GPS 수신기 연결 설정하기
구글맵스 프로그램을 사용하기 위해서는 반드시 인터넷이 연결되어 있어야 합니다. 그러므로 프로그램 실행 전에 설정의 인터넷 설정을 통해 인터넷에 연결하시기 바랍니다. 또한, 구글맵스 프로그램 사용을 위해서는 GPS수신기에 연결되어 있어야 합니다. 아래에서 GPS 수신기 연결 방법을 설명하겠습니다.
한소네 U2에서 GPS 장치를 연결하는 방법은 내장 GPS 수신기를 이용하는 방법과 블루투스 외부 GPS 수신기를 연결하는 방법 두 가지가 있습니다.
한소네 U2 본체에 내장된 GPS 수신기를 이용하여 구글맵스 사용시 프로그램을 실행하면 기본적으로 내장 GPS를 통해 위성과의 연결을 수행하므로 특별한 설정 과정이 필요하지 않습니다.
단, 내장 GPS 최초 연결 시에는 위성 신호를 받아오기 위한 초기화 과정이 수행되므로, 정상 연결시까지 약 3~5분 가량의 시간이 소요될 수 있습니다. 내장 GPS 최초 연결 시에는 구글맵스 프로그램을 실행한 후 실외의 한 자리에 한소네 U2을 3~5분 정도 놓아두는 것을 권장합니다.
(참고) 외부 블루투스 GPS 수신기 연결 방법은 '12.1.6.4 GPS 설정'을 참고하시기 바랍니다.

12.1.4 구글맵스 기본 상태창
구글맵스 프로그램이 실행되어 처음으로 나타나는 상태창이 구글맵스 기본 상태창입니다.
기본 상태창은 3개의 창으로 분리되어 아래와 같이 구성되어 있습니다.
1) 현재위치 정보 상태창
2) 가상위치 1 상태창
3) 가상위치 2 정보 상태창

3개의 상태창은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.

현재 위치, 가상위치 1, 2 정보창은 각 위치의 주소 정보, 위도, 경도 등을 확인할 수 있도록 3개의 정보 목록으로 구성되어 있습니다.
(현재 위치 정보창)
현재 위치 정보: 정보 없음 1/3 - 현재 위치 정보가 확인되지 않은 상태입니다.
위도: XXX 2/3 - 현재 위치의 위도값이 출력됩니다.
경도: yyy 3/3 - 현재 위치의 경도값이 출력됩니다.
기본 상태창에서 사용할 수 있는 이동키는 다음과 같습니다.
1) 다음 정보 목록으로 이동: 스페이스-4점
2) 이전 정보 목록으로 이동: 스페이스-1점
3) 정보 목록 처음으로 이동: 스페이스-1-3점 또는 스페이스-1-2-3점
4) 정보 목록 끝으로 이동: 스페이스-4-6점 또는 스페이스-4-5-6점
5) 현재 위치와 가상 위치 정보창 전환: 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)

12.1.5 검색하기
구글맵스에서 제공되는 검색 방법은 3가지로 근접 POI 검색(F), 주소 검색(스페이스-f), 카테고리 검색(엔터-f)가 있습니다. 각 대화상자에서는 검색된 POI의 세부정보를 보거나 '가상 위치로 설정' 기능을 수행할 수 있습니다.

12.1.5.1 근접POI 검색
근접 POI 검색은 현재 위치를 중심으로 주변의 POI 정보를 검색하는 기능입니다.
근접 POI 검색 대화상자를 호출하기 위해서는 기본 상태창에서 F(1-2-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 검색 하위 메뉴의 근접 POI 검색을 실행하면 됩니다. 단, 근접 POI 검색은 GPS에 연결되어 현재 위치 정보가 확인된 경우에만 실행됩니다.
근접 POI 검색 대화상자는 다음과 같이 구성되어 있으며, 해당 콘트롤 간 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)로 다음 콘트롤 이동, 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 콘트롤 이동을 할 수 있습니다.
1) 카테고리 선택: 검색 분류를 선택하는 목록 콘트롤로 검색 분류를 음식점, 은행, 지하철 등 다양한 분류를 선택하여 검색 범위를 특정 분류로 한정합니다.
2) POI 검색 범위(미터): 편집창으로, 현재 위치를 기준하여 반경 몇 미터까지의 범위를 검색할 것인지 입력합니다.
3) POI명 입력: 편집창으로 검색하고자 하는 POI명 전체 또는 일부 글자를 입력합니다.
4) 검색: 검색 버튼으로 지역 선택과 POI명에서 설정된 POI 정보를 검색합니다.
5) POI명: 목록 콘트롤로 검색된 POI 목록이 제시됩니다.
6) POI 정보 상태창: POI명 목록에서 선택한 POI의 정보를 출력합니다. 이름, 전화번호, 주소 등의 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
7) 가상위치 1로 설정: 버튼 콘트롤로 GPS 미연결시 정보 확인을 위한 가상위치로 등록하는 기능을 수행합니다.
8) 가상위치 2로 설정: 버튼 콘트롤로 GPS 미연결시 정보 확인을 위한 가상위치로 등록하는 기능을 수행합니다.
9) 닫기: 근접 POI 검색 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
(참고) 검색이 수행되지 않은 상태에서는 POI명 목록, POI정보, 가상 위치로 설정 등의 콘트롤은 나타나지 않습니다.
근접 POI 검색을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
근접 POI 검색 대화상자가 호출되면 카테고리 선택 콘트롤이 나타납니다. 카테고리 선택에서는 스페이스-4 또는 스페이스-1점 등의 이동키를 사용해 검색 분류 유형을 선택할 수 있습니다. 예로 음식점, 관공서, 은행, 학교 등을 선택합니다. 카테고리 검색의 기본값은 전체 선택입니다.
카테고리를 선택한 다음 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI 검색 범위 입력창으로 이동합니다.
POI 검색 범위 입력창에는 기본 300미터가 제시되어 있습니다. 원하는 반경 범위를 입력합니다. 입력 가능한 범위는 50미터에서 5,000미터 범위입니다. 검색 반경 범위를 입력하였다면 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI명 입력창으로 이동합니다.
POI명 입력창에서는 찾고자 하는 상호명 중 일부 글자를 입력하고 엔터를 누르거나, 탭(F3또는 스페이스-4-5점)을 눌러 검색 버튼에서 엔터를 누르면 지정된 근접 POI 검색을 수행합니다. 아무런 입력없이 엔터를 누르면 현재 위치 주변의 POI중 20개를 무작위 검색하여 표시합니다.
검색이 수행되면 자동으로 포커스 위치가 POI명 목록 콘트롤로 이동되고 검색된 POI 목록이 나타납니다. 검색된 POI명 목록에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 원하는 POI명으로 이동한 다음 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 POI 정보 상태창이 표시됩니다.
POI 정보 상태창에서는 해당 POI의 이름, 종류, 전화번호, 주소 정보를 확인할 수 있습니다. 각 정보는 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 이동합니다.
검색된 POI를 대상으로 다음과 같이 위치 지정을 설정할 수 있습니다.
1) 가상 위치 1로 설정: 백스페이스-S(2-3-4점)
2) 가상 위치 2로 설정: 백스페이스-D(1-4-5점)

POI 목록이나 POI 정보 상태창에서 앞의 단축키를 이용해 검색된 POI를 원하는 설정으로 위치를 지정하면, 근접 POI 검색 대화상자가 종료됩니다.
또한, POI명 목록에서 단축키를 사용하지 않고 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)를 이용해 원하는 위치 설정 버튼으로 이동한 다음 엔터를 눌러 지정할 수 있습니다.

12.1.5.2 카테고리 검색에 의한 위치 설정
카테고리 검색은 POI를 원하는 분류에 따라 검색하는 기능으로 가장 많이 사용되는 검색 기능입니다.
카테고리 검색 대화상자를 호출하기 위해서는 기본 상태창에서 엔터-F(1-2-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 검색 하위 메뉴의 카테고리 검색을 실행하면 됩니다. 카테고리 검색은 주소 검색과 유사한 방법으로 구성되어 있으며, 사용법 역시 유사합니다.
카테고리 검색 대화상자는 다음과 같이 구성되어 있으며, 해당 콘트롤 간 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)로 다음 콘트롤 이동, 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 콘트롤 이동을 할 수 있습니다.
1) 지역 선택: 하위 대화상자로 검색 대상 지역을 선택합니다.
2) 카테고리 선택: 검색 분류를 선택하는 목록 콘트롤로 검색 분류를 음식점, 은행, 지하철 등 다양한 분류를 선택하여 검색 범위를 특정 분류로 한정합니다.
3) POI 검색 범위(미터): 편집창으로, 선택한 지역을 기준하여 반경 몇 미터까지의 범위를 검색할 것인지 입력합니다.
4) POI명 입력: 편집창으로 검색하고자 하는 POI명 전체 또는 일부 글자를 입력합니다.
5) 검색: 검색 버튼으로 지역 선택과 POI명에서 설정된 POI 정보를 검색합니다.
6) POI명: 목록 콘트롤로 검색된 POI 목록이 제시됩니다.
7) POI 정보 콘트롤: POI명 목록 해당되는 거리, 방향, 주소, X좌표, Y좌표 등의 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
8) 가상위치 1로 설정: 버튼 콘트롤로 GPS 미연결시 정보 확인을 위한 가상위치로 등록하는 기능을 수행합니다.
9) 가상위치 2로 설정: 버튼 콘트롤로 GPS 미연결시 정보 확인을 위한 가상위치로 등록하는 기능을 수행합니다.
10) 닫기: 근접 POI 검색 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
(참고) 검색이 수행되지 않은 상태에서는 POI명 목록, POI정보, 가상 위치로 설정 등의 콘트롤은 나타나지 않습니다.

카테고리 검색을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
카테고리 검색 대화상자가 호출되면 지역 선택 버튼이 나타납니다. 지역 선택 대화상자에서는 광역시, 구 또는 시 단위, 동을 순차적으로 선택할 수 있습니다.
지역을 선택하기 위하여 지역 선택 버튼에서 엔터를 누릅니다. 제시된 광역시 목록에서 원하는 지역을 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 이동한 다음 엔터를 눌러 진행합니다. 구 또는 시를 선택하는 목록이 나타나면 원하는 목록으로 이동하고 엔터를 눌러 계속 진행합니다. 동을 선택하는 목록이 나타나면 찾고자 하는 동으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면, 초기 지역 선택 버튼으로 되돌아오고, 선택된 지역명이 지역 선택 버튼 오른쪽에 표시됩니다. 예를 들어, '지역 선택: 대전광역시 유성구 가정동'으로 제시됩니다.
지역 선택 대화상자에서 사용되는 이동키는 다음과 같습니다.
1) 다음 지역 목록으로 이동: 스페이스-4점
2) 이전 지역 목록으로 이동: 스페이스-1점
3) 선택된 하위 주소로 진입: 엔터
4) 상위 주소 목록으로 이동: 백스페이스
5) 지역 선택 취소: 스페이스-E(1-5점) 또는 F4
6) 목록 내 첫글자에 의한 빠른 이동 가능
지역 선택이 완료되면 지역 선택 대화상자가 닫히면서 자동으로 지역 선택 다음 콘트롤인 카테고리 선택 콘트롤로 이동됩니다.
카테고리 선택에서는 스페이스-4 또는 스페이스-1점 등의 이동키를 사용해 검색 분류 유형을 선택할 수 있습니다. 예로 음식점, 관공서, 은행, 학교 등을 선택합니다. 카테고리 검색의 기본값은 전체 선택입니다.
카테고리를 선택한 다음 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI 검색 범위 입력창으로 이동합니다.
POI 검색 범위 입력창에는 기본 300미터가 제시되어 있습니다. 원하는 반경 범위를 입력합니다. 입력 가능한 범위는 50미터에서 5,000미터 범위입니다. 검색 반경 범위를 입력하였다면 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI명 입력창으로 이동합니다.
POI명 입력창에서 찾고자 하는 상호명 중 일부 글자를 입력하고 엔터를 누르거나, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 검색 버튼에서 엔터를 누르면 POI 검색을 수행합니다. 아무런 입력없이 엔터를 누르면 모든 POI명을 검색합니다.
검색이 수행되면 자동으로 포커스 위치가 POI명 목록 콘트롤로 이동되고 검색된 POI 목록이 나타납니다. 예를 들어, 'POI명: 힘스 인터내셔널 1/1'로 나타납니다. 만일, POI명 입력창에서 아무런 입력없이 엔터를 눌렀다면 'POI명: 힘스 인터내셔널 1/20'과 같이 선택한 지역 주변의 POI중 20개를 무작위 검색하여 표시합니다.
검색된 POI명 목록에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 원하는 POI명으로 이동한 다음 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 POI 정보 상태창이 표시됩니다.
POI 정보 상태창에서는 해당 POI의 이름, 종류, 전화번호, 주소 정보를 확인할 수 있습니다. 각 정보는 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 이동합니다.
검색된 POI를 대상으로 다음과 같이 위치 지정을 설정할 수 있습니다.
1) 가상 위치 1로 설정: 백스페이스-S(2-3-4점)
2) 가상 위치 2로 설정: 백스페이스-D(1-4-5점)

POI 목록이나 POI 정보 상태창에서 앞의 단축키를 이용해 검색된 POI를 원하는 설정으로 위치를 지정하면, 카테고리 검색 대화상자가 종료됩니다.
또한, POI명 목록에서 단축키를 사용하지 않고 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)를 이용해 원하는 위치 설정 버튼으로 이동한 다음 엔터를 눌러 지정할 수 있습니다.

12.1.5.3 주소 검색하여 정보 보기
주소 검색은 주소 지번을 이용해 찾고자 하는 위치를 검색하는 기능입니다.
주소 검색 대화상자를 호출하기 위해서는 기본 상태창에서 스페이스-F(1-2-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 검색 하위 메뉴의 주소 검색을 실행하면 됩니다. 주소 검색은 카테고리 검색과 유사한 방법으로 구성되어 있으며, 사용법 역시 유사합니다.
주소 검색 대화상자는 다음과 같이 구성되어 있으며, 해당 콘트롤 간 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)로 다음 콘트롤 이동, 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 콘트롤 이동을 할 수 있습니다.
1) 지역 선택: 하위 대화상자로 검색 대상 지역을 선택합니다.
2) 길명 또는 지번: 편집창으로 주소 지번을 입력합니다.
3) 검색: 검색 버튼으로 지역 선택과 지번에서 설정된 주소 정보를 검색합니다.
4) 주소 정보: 상태바 콘트롤로 검색된 주소에 대한 정보가 표시됩니다.
5) 가상위치 1로 설정: 버튼 콘트롤로 GPS 미연결시 정보 확인을 위한 가상위치로 등록하는 기능을 수행합니다.
6) 가상위치 2로 설정: 버튼 콘트롤로 GPS 미연결시 정보 확인을 위한 가상위치로 등록하는 기능을 수행합니다.
7) 닫기: 주소 검색 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
(참고) 검색이 수행되지 않은 상태에서는 주소 정보, 가상 위치로 설정 등의 콘트롤은 나타나지 않습니다.
주소 검색을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
주소 검색 대화상자가 호출되면 지역 선택 버튼이 나타납니다. 지역 선택 대화상자에서는 광역시, 구 또는 시 단위, 동을 순차적으로 선택할 수 있습니다.
지역을 선택하기 위하여 지역 선택 버튼에서 엔터를 누릅니다. 제시된 광역시 목록에서 원하는 지역을 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 이동한 다음 엔터를 눌러 진행합니다. 구 또는 시를 선택하는 목록이 나타나면 원하는 목록으로 이동하고 엔터를 눌러 계속 진행합니다. 동을 선택하는 목록이 나타나면 찾고자 하는 동으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면, 초기 지역 선택 버튼으로 되돌아오고, 선택된 지역명이 지역 선택 버튼 오른쪽에 표시됩니다. 예를 들어, '지역 선택: 대전광역시 유성구 가정동'으로 제시됩니다.
다음은 지역 선택 대화상자에서 사용되는 이동키 입니다.
1) 다음 지역 목록으로 이동: 스페이스-4점
2) 이전 지역 목록으로 이동: 스페이스-1점
3) 선택된 하위 주소로 진입: 엔터
4) 상위 주소 목록으로 이동: 백스페이스
5) 지역 선택 취소: 스페이스-E(1-5점) 또는 F4
6) 목록 내 첫 글자에 의한 빠른 이동 가능
지역을 선택한 다음 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 길명 또는 지번 편집창으로 이동합니다.
지번 편집창에서 지번을 입력하고 엔터를 누르거나, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 검색 버튼에서 엔터를 누르면 주소 검색을 수행합니다. 만일, 지번을 입력하지 않고 엔터를 누르면 '새 길명이나 대지번을 입력하여야 합니다.'라는 메시지를 출력하고, 지번 편집창에 다시 위치합니다.
검색이 수행되면 자동으로 포커스 위치가 주소 정보 콘트롤로 이동되고 검색된 주소 정보가 나타납니다. 예를 들어, '주소 정보: 대한민국 대전광역시 유성구 가정동 139-9'로 나타납니다. 
검색된 주소 정보를 대상으로 다음과 같이 위치 지정을 설정할 수 있습니다.
1) 가상 위치 1로 설정: 백스페이스-S(2-3-4점)
2) 가상 위치 2로 설정: 백스페이스-D(1-4-5점)

주소 정보에서 앞의 단축키를 이용해 검색된 지번을 원하는 설정으로 위치를 지정하면, 주소 검색 대화상자가 종료됩니다.
또한, POI명 목록에서 단축키를 사용하지 않고 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)를 이용해 원하는 위치 설정 버튼으로 이동한 다음 엔터를 눌러 지정할 수 있습니다.

12.1.6 상태 확인 및 설정 기능	
12.1.6.1 알림 설정 
알림 설정 옵션은 알림 사운드 출력, 상태창에서 POI 출력 등 구글맵스에서 사용되는 옵션을 설정할 수 있습니다. 
알림 설정 옵션을 호출하려면 기본 상태창에서 백스페이스-N(1-3-4-5점)을 누르거나 메뉴를 호출한 다음 설정 하위 메뉴의 알림 설정 메뉴를 실행합니다.
알림 설정 옵션의 콘트롤은 다음과 같이 구성되어 있으며, 각 콘트롤은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 알림 사운드 재생: 선택상자로 보행이나 이동 시 지역이 변경될 때나 횡단보도, 교차로를 만날 때 특정 사운드 출력 여부를 선택합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
2) 상태창에서 POI 출력: 선택상자로 보행이나 이동 시 POI 알림 여부를 결정합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
3) 설정 저장: 상기 변경된 각 옵션을 설정, 저장합니다. 설정 저장은 각 옵션에서 엔터에 의해서 곧바로 수행됩니다.
4) 설정 초기화: 상기 변경된 옵션을 모두 기본 설정된 상태로 초기화합니다.
5) 닫기: 알림 및 거리 설정 옵션을 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소됩니다.

12.1.6.2 현재 위치 정보 확인
현재 위치는 현재 위치한 곳의 주소, 위/경도 좌표 정보를 확인해 주는 기능입니다. 또한, 현재 위치를 가상 위치로 설정할 수 있습니다.
현재 위치 정보를 확인하려면 기본 상태창에서 엔터-I(2-4점)을 누르거나 메뉴를 호출한 다음 위치 설정 메뉴의 현재 위치 메뉴를 실행합니다.
현재 위치 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 현재 위치 정보: 상태창으로 주소, 위도/경도좌표 등의 3가지 정보 목록으로 구성되어 있습니다.
2) 가상 위치1 로 설정: 근접한 POI 목록 중 선택된 POI를 가상 위치로 설정합니다.
3) 가상 위치 2 로 설정: 근접한 POI 목록 중 선택된 POI를 두 번째 가상 위치로 설정합니다.
4) 닫기: 현재 위치 정보 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.

12.1.6.3 GPS 상태 정보
GPS 상태 정보는 현재 GPS 수신기의 연결상태를 확인할 수 있습니다.
GPS 상태 정보는 스페이스-/(3-4점)을 눌러 확인할 수 있습니다.

12.1.6.4 GPS 설정
GPS 설정은 GPS 수신기의 연결 방식, GPS 수신기의 연결 상태 확인, GPS 수신기와 연결이 끊겼을 때 재연결 시도 간격을 설정합니다.
GPS 설정 대화상자는 단축키 '엔터-G(1-2-4-5점)'를 누르거나 메뉴를 호출한 다음 설정 하위 메뉴의 GPS 설정 메뉴를 실행합니다.
GPS 설정 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.
1) 설정 목록: GPS 관련 설정 옵션이 표시되는 목록입니다. 각 설정은 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 이동하며, 설정값을 변경하려면 스페이스 또는 백스페이스를 눌러 변경합니다.
A. GPS 연결 방식: GPS 연결 방식에는 블루투스 시리얼, 액티브싱크 시리얼, 내장 GPS 리시버가 있습니다. 기본은 내장 GPS 리시버입니다.
B. GPS 수신 상태 좋지 않음 알림: GPS 수신기 연결 상태가 좋지 않을 경우 상태 메시지 출력 여부를 설정합니다. '예'와 '아니오' 중 하나를 선택합니다. 기본값은 '예' 입니다.
C. GPS와 연결 시도 간격: GPS 수신기와 통신이 원활하지 않을 경우 연결 시간 간격을 설정합니다. '10초', '30초', '1분', '3분', '5분', '재 연결 하지 않음' 중 하나를 선택합니다. 기본값은 30초입니다.
2) 설정 저장: 상기 설정값을 저장합니다. 각 콘트롤에서 엔터에 의해서도 설정 저장됩니다.
3) 설정 초기화: 사용자에 의해 변경된 설정값을 기본 초기값으로 돌립니다.
4) 닫기: GPS 설정 대화상자를 취소합니다. '스페이스-Z(1-3-5-6점)'에 의해서도 취소됩니다.
만약 외부 블루투스 GPS 수신기를 이용하여 구글맵스를 사용하려면 아래 절차에 따라 설정을 진행합니다.
블루투스 GPS 수신기는 처음 구입한 상태에서 3~5시간 가량 충분히 충전을 하십시오. GPS수신기마다 충전 시간이 다르기 때문에 구입한 제품의 매뉴얼을 통해 충전 시간을 확인하십시오. 충분한 충전이 되었다면 다음의 순서로 한소네 U2과의 연결을 설정합니다.
(1) 블루투스 GPS 수신기를 켭니다. (수신기 전원 온/오프는 수신기 매뉴얼 참고)
(2) 한소네 U2 블루투스 옵션을 켭니다. 단축키는 백스페이스-3-4-5-6점입니다.
(3) 한소네 U2에서 블루투스를 실행합니다.
(4) 블루투스 검색이 수행되면 주변의 블루투스 장치 목록이 검색되어 나타납니다.
(5) '스페이스-4점'을 눌러 사용하는 GPS수신기 목록으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다.
예) FreeNavi GPS760 또는 Holux M-1000
(6) '스페이스-1'점 또는 '스페이스-4점'을 눌러 '시리얼 포트(Serial Port)' 목록으로 이동하여 엔터를 누릅니다.
(7) '연결 성공'이란 메시지 확인 후 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 눌러 블루투스를 종료합니다.
(8) 'g(1-2-4-5점)'을 두 번 눌러 구글맵스를 실행합니다. 
(9) 단축키 '엔터-G(1-2-4-5점)'를 눌러 GPS 설정 대화상자를 실행합니다. 
(10) 'GPS 수신기 연결 방식: 내장 GPS'이 나타납니다. 여기서 '스페이스'를 눌러 블루투스 시리얼'로 변경하고 엔터를 누릅니다. 
(11) 외부 블루투스 GPS 수신기와 연결을 시도합니다.
(12) 블루투스 연결 설정이 수행되면 다음부터는 연결 설정을 다시 수행하지 않아도 됩니다. 다만, 한소네 U2을 콜드 리셋하거나 배터리가 방전된 이후라면 위의 방법으로 다시 연결 설정을 수행해야 합니다.

12.1.7 부록: GPS와 GPS 측위 오차	
12.1.7.1 GPS의 원리 및 시스템의 구조	
GPS(Global Positioning System)는 미 국방성에서 개발한 것으로 위성을 이용하여 위치, 속도 및 시간 측정 서비스를 제공하는 시스템으로 전세계적인 공통 좌표계인 WGS84를 사용한다는 특징이 있습니다. 사용자는 GPS 전용 수신기를 사용하는 것만으로 정확한 위치를 알 수 있습니다. 
GPS는 지구의 주위를 선회하는 6개의 궤도면에 24개의 인공위성(고도 20,200km, 경사각 55도, 주기 12시간)과 5개소의 감시국 그리고 제어국으로 구성됩니다. 위성은 사용자가 최소한 5개의 위성으로부터 신호를 수신할 수 있도록 배치되어 있습니다.

12.1.7.2 GPS 수신기 측위
GPS에 의한 측위는 위성으로부터 송신되는 전파의 지연시간을 계측하고, 궤도로부터의 거리에서 현재의 위치를 구하는 방법으로 기본 3~4개의 위성 신호를 가지고 측위를 합니다.
위성은 항상 1575.42MHz의 L1주파에 C/A코드를 실어서 반송하고, 수신기에서도 똑같은 코드를 발생시켜 수신된 위성의 코드와 비교하여 위성의 신호가 위성을 떠나 수신기까지 도착하는데 소요된 시간을 측정합니다.

12.1.7.3 GPS의 오차	
GPS를 통해 수신되는 좌표 정보는 여러 가지 원인에 의해 오차가 발생됩니다. 외부적인 전파의 영향과 위성 배치관계 및 요동에 의한 오차, 수신기 내부 클럭에 의한 오차, 전리층을 통과하면서 발생되는 오차 및 대류권을 통과하면서 발생되는 오차 등에 의해 수직 30m, 수평 10~100m 사이의 오차가 발생됩니다.

12.2 보행 내비게이션

'보행 내비게이션'은 이동하고자 하는 경로를 대상으로 목적지를 설정하고 도보 또는 버스 경로를 생성하여 차량 내비게이션과 유사한 방법으로 최단 거리로 보행 안내를 가능케 해 주는 시스템입니다. 뿐만 아니라, 이동 중 현재 위치 정보를 확인한다든지 현재 위치를 중심으로 반경 내 위치하고 있는 건물 또는 상호명 등을 확인할 수 있습니다.
또한, 이동 시 횡단보도나 육교 등의 건널목이 있을 경우에도 안내를 받을 수 있습니다. 아울러, 지도 데이터에 등록되어 있지 않은 위치 정보를 등록하여 보행 시 안내를 받을 수 있습니다.
다만, 모든 안내는 사용되는 지도 데이터의 부정확성이나 GPS수신기의 오차 등으로 안내되는 정보가 정확하지 않을 수 있습니다. 또한 보행 시 장애물이나 하수구 덮개 등과 같은 정보는 안내되지 않습니다.
따라서, 보행 내비게이션을 사용하는 사용자는 내비게이션에서 안내되는 정보에 전적으로 의존하여 보행해서는 안 되며, 보행 시 주변의 위치 정보를 확인하는 정도의 참조 도구로 사용해야 합니다.
* 현재 보행 내비게이션에서 전자 지도를 통한 출발지와 목적지를 설정하여 경로 생성이 가능한 지역은 서울, 경기, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 울산 등의 광역시 이상에서만 가능합니다.
그러나, 건물이나 상호 등에 따른 전국 좌표 데이터는 지도 데이터를 통해 확인되기 때문에 사용자는 GPS 수신기를 한소네와 연결하여 이동하게 되면 현재 위치로부터 주변에 존재하는 건물이나 상호명 등을 확인할 수 있습니다.

보행 내비게이션 프로그램은 프로그램 목록에서 보조프로그램으로 들어간 후 'V(1-2-3-6점)'을 누르거나, '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러, '보행 내비게이션'으로 이동한 후 엔터를 누르면 실행됩니다.

12.2.1 사용되는 주요 용어

1) POI: 관심지점(Point of Interest)으로 지도 좌표 상에 표시된 의미있는 지점으로 내비게이션 등의 전자지도 위에 표시된 건물과 상점 등을 의미합니다.
2) GPS 수신기: GPS 위성에서 반송되는 좌표 신호를 수신하는 장치로 USB, 블루투스 등 다양한 외장 형태의 수신기와 본체에 내장되어 있는 내장 형태의 수신기가 있습니다. 한소네 U2에는 내장 GPS가 있어, 별도로 외장 형태의 수신기는 필요로 하지 않습니다.
3) 실제 GPS 모드: GPS 위성으로부터 수신된 좌표 신호를 통해 지도 데이터에 기록된 좌표 정보를 탐색하여 현재 위치로부터 주변 POI 정보 및 보행 안내를 수행하는 모드입니다.
4) 가상 GPS 모드: 실시간 GPS 위성 신호에 상관없이 틋정 주소, POI 정보를 중심으로 가상으로 주변 정보를 탐색 또는 설정된 경로를 시뮬레이션할 수 있는 모드입니다.
5) 가상 시작 위치: 가상 시작 위치란 간단히 말해 가상 모드에서 탐색하고자 하는 시작 위치 또는 경로를 생성코자 할 때 사용되는 시작 위치를 의미합니다.
6) 사용자 POI: 지도 데이터에 존재하지 않는 위치 중 사용자가 의미있는 지점을 직접 등록하여 사용하는 위치 정보입니다.
7) 경로 미리보기: 가상 보행 모드에서 시작점과 목적지의 경로를 가상으로 안내해 주는 기능입니다.
8) 지난 경로 보기: 실제 GPS 모드에서 보행 안내 또는 가상 GPS 모드에서 경로 미리보기 중 내비게이션이 안내한 메시지를 다시 확인하는 기능입니다.
9) 카테고리: 수많은 POI를 유사 또는 관련 유형별로 분류한 것으로 POI 및 주소 검색에서 사용됩니다.
10) 경유지: 경로 진행 중에 거쳐가는 중간 지점입니다.
11) 목적지: 가고자 하는 최종 지점입니다.
12) WGS84: 좌표 출력 방법의 하나로 현재 좌표를 정수형으로 나타내는 좌표계입니다 X좌표는 X축을, Y좌표는 Y축을 기준으로 한 좌표값입니다.
13) 시분초: 좌표를 정수형이 아닌 '시 분 초'로 나타냅니다.

12.2.2 내비게이션 기본 설정하기

한소네 U2의 보행 내비게이션 시스템을 사용하기 위해서는 내비게이션을 실행하여 지도 데이터 경로를 설정하여야 합니다. 지도 데이터는 힘스 인터내셔널에서 제공되는 전용 보행용 데이터를 사용합니다. 내비게이션 사용을 위한 각 단계별 설정 방법을 아래에서 설명하겠습니다.

12.2.3 GPS 수신기 연결 설정하기

한소네 U2에서 GPS 장치를 연결하는 방법은 내장 GPS 수신기를 이용하는 방법과 블루투스 외부 GPS 수신기를 연결하는 방법 두 가지가 있습니다.
한소네 U2 본체에 내장된 GPS 수신기를 이용하여 내비게이션 사용시 보행 내비게이션 프로그램을 실행하면 기본적으로 내장 GPS를 통해 위성과의 연결을 수행하므로 특별한 설정 과정이 필요하지 않습니다.
단, 내장 GPS 최초 연결 시에는 위성 신호를 받아오기 위한 초기화 과정이 수행되므로, 정상 연결시까지 약 3~5분 가량의 시간이 소요될 수 있습니다. 내장 GPS 최초 연결 시에는 보행 내비게이션 프로그램을 실행한 후 실외의 한 자리에 한소네 U2을 3~5분 정도 놓아두는 것을 권장합니다.

(참고) 외부 블루투스 GPS 수신기 연결 방법은 '7.8.8 GPS 설정'을 참고하시기 바랍니다.

12.2.4 내비게이션 지도 경로 설정하기

한소네 U2과 GPS 수신기 연결이 완료된 다음 보행 내비게이션 프로그램을 실행합니다. 내비게이션이 처음 실행되면 '메뉴를 통해 지도 경로를 지정해 주세요.'라는 메시지가 출력됩니다. 
지도 데이터의 경로를 설정하기 위해서는 '엔터-O(1-3-5점)'를 누르거나 파일 메뉴의 하위 메뉴인 '지도 경로 설정'에서 엔터를 누르면 지도 위치 설정 대화상자가 호출됩니다.
지도 위치 설정 대화상자가 호출되면 탐색기와 같은 파일 목록이 나타납니다. 파일 목록에서 지도 데이터가 저장되어 있는 폴더로 이동한 다음 스페이스를 눌러 해당 폴더를 선택하고 엔터를 누르면 지도 데이터 경로가 설정됩니다.
예를 들어, 지도 경로가 sd/gns에 위치하고 있다면 gns 폴더까지 이동한 다음 스페이스를 눌러 gns 폴더를 선택하고 엔터를 누릅니다.
만일 지도 경로가 설정된 이후, 지도 데이터 경로명이 변경될 경우 이와 같은 방법으로 지도 데이터 경로를 설정해야 합니다.

12.2.5 내비게이션 기본 상태창

내비게이션 지도 데이터 경로가 설정된 다음 내비게이션 프로그램이 실행되어 처음으로 나타나는 상태창이 내비게이션 기본 상태창입니다.

12.2.5.1 기본 상태창 구성 및 정보 확인

기본 상태창은 2개의 창으로 분리되어 현재 위치 정보창과 경로 리스트창으로 구분되어 있습니다. 2개의 상태창은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.

현재 위치 정보창은 현재 위치 정보, X좌표, Y좌표 등을 확인할 수 있도록 3개의 정보 목록으로 구성되어 있습니다.
(현재 위치 정보창)
현재 위치 정보: 알 수 없음 1/3 - 현재 위치 정보가 확인되지 않은 상태입니다.
X좌표: XXX 2/3 - 현재 위치의 X좌표값이 출력됩니다.
Y좌표: yyy 3/3 - 현재 위치의 Y좌표값이 출력됩니다.

경로 리스트창은 경로 이동 시 안내되었던 모든 메시지와 POI 정보를 확인할 수 있는 정보창입니다. 출력되었던 모든 메시지는 경로 리스트창에서 확인할 수 있습니다.
(경로 리스트창)
경로 리스트: 목록 없음

기본 상태창에서 사용할 수 있는 이동키는 다음과 같습니다.
1) 다음 정보 목록으로 이동: 스페이스-4점
2) 이전 정보 목록으로 이동: 스페이스-1점
3) 정보 목록 처음으로 이동: 스페이스-1-3점 또는 스페이스-1-2-3점
4) 정보 목록 끝으로 이동: 스페이스-4-6점 또는 스페이스-4-5-6점
5) 현재 위치 정보와 경로 리스트창 전환: 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)

12.2.5.2 실제 GPS 모드와 가상 GPS 모드

내비게이션이 실행될 때 GPS수신기 연결 상태에 따라 내비게이션 실행 모드가 달라집니다.

1) 실제 GPS 모드로 프로그램 실행

GPS 수신기가 한소네 U2과 정상적으로 연결된 상태에서 내비게이션이 실행되면 실제 GPS 모드로 실행됩니다. 내비게이션이 실행되고 잠시 기다리면 현재 위치 정보의 '알 수 없음' 정보가 GPS수신기로부터 받아온 좌표를 확인하여 현재 위치의 주소 정보가 출력됩니다. 예를 들어, "현재 위치 정보: 대전시 유성구 가정동 1/3"
현재 주소 정보가 정상적으로 출력되고 있다면 이동할 때마다 주변의 POI 정보가 출력됩니다. 예를 들어, "다름고개가 32미터 2시 방향에 있음"
만일, 실내와 같이 폐쇄된 공간에서 내비게이션을 사용할 경우 GPS 수신기가 정상적으로 연결되고 실제 GPS 모드로 실행될지라도 GPS 수신기가 위성으로부터 정보를 수신하지 못할 수 있기 때문에 현재 위치 정보는 계속 '알 수 없음'으로 나타날 수 있습니다.
한편, 보행 내비게이션 실행시 위성으로부터 좌표 정보를 받아오는데에 약 1분 가량의 시간이 소요됩니다. 또한 외부 블루투스 GPS 수신기 사용시에도 수신기가 켜지고 위성으로부터 좌표 정보를 수신하기까지 대략 1분여 시간이 소요됩니다. 따라서 GPS 수신기를 켜자마자 곧바로 내비게이션을 실행할 경우 좌표 정보를 정상적으로 수신하기 까지는 몇 분 가량이 소요될 수 있습니다.

2) 가상 모드로 프로그램 실행

위성에서 좌표 정보를 받아오지 못하는 상태이거나 외부 GPS 수신기를 사용하도록 설정되어 있을 때 수신기가 꺼진 상태에서 내비게이션이 실행되면 프로그램은 항상 가상 모드로 실행됩니다.
가상 모드에서는 특정 주소 또는 POI 정보를 이용해 수동으로 가상 보행을 수행하거나 원하는 경로를 설정하여 가상으로 경로 안내를 시뮬레이션해 볼 수 있습니다.
가상 모드에서 현재 위치 정보는 이전에 가상 모드를 종료했던 위치 정보 또는 가상 시작 위치로 설정된 위치 정보로 나타납니다. 프로그램이 비정상적으로 종료되었거나 콜드 리셋 또는 지도 데이터 경로를 재설정할 경우에는 가상 모드의 현재 위치 정보는 '알 수 없음'으로 출력됩니다.

3) 실제 GPS 모드와 가상 GPS 모드 수동 전환

실제 GPS 모드와 가상 GPS 모드에서 주소 검색, 카테고리 검색, 반경 내 검색 등 대부분의 기능은 동일합니다. 다만, 실제 GPS 수신기에 의한 안내를 받느냐 그렇지 않고 지도 데이터에 의한 좌표값만으로 임의로 가상 검색을 수행하느냐의 차이를 가집니다.
실제 GPS 모드와 가상 GPS 모드는 사용자에 의해 다음의 단축키로 쉽게 전환할 수 있습니다.
- 실제 GPS 모드에서 가상 GPS 모드로 전환: V(1-2-3-6점)
- 가상 모드에서 실제 GPS 모드로 전환: V(1-2-3-6점)
V(1-2-3-6점)은 토글키로 누를 때마다 다른 모드로 전환됩니다. 이 모드 전환은 메뉴를 호출하여 설정 하위 메뉴의 '가상/실제 GPS모드 변경'를 통해서도 전환됩니다.

12.2.6 검색과 경로 생성하기

보행 내비게이션에서 제공되는 검색 방법은 3가지로 주소 검색(스페이스-f), 카테고리 검색(f), 반경 내 POI 검색(N) 등이 있습니다. 각 대화상자에서는 검색된 POI의 세부정보를 보거나 '가상 시작 위치로 설정', '목적지로 설정', '경유지로 추가', '경로 생성'의 기능을 수행할 수 있습니다.
실제 GPS 모드에서는 GPS 수신기에 의해 확인된 현재 위치가 시작 위치로 자동 설정됩니다. 따라서 실제 GPS모드에서는 목적지만 검색하여 설정한 후 경로 생성을 수행하면 됩니다. 반면에, 가상 GPS모드에서는 현재 위치와 상관없이 출발지를 설정할 수 있습니다. 출발지와 목적지를 순차적으로 검색하여 설정한 다음 경로 생성을 통해 미리 가보기를 수행할 수 있습니다.
출발지와 목적지만 설정된 경우 경로 생성 시에는 가상이나 실제 GPS모드에서 지도 데이터의 최단 거리로 경로를 생성합니다. 그러나, 출발지와 목적지 사이에 경유지를 추가할 경우 경로 생성은 출발지로부터 가까운 경유지를 거쳐 목적지로 향하는 경로를 생성하여 안내를 해 줍니다.
경로 구성을 위한 출발지, 경유지, 목적지 등은 주소 검색, 카테고리 검색, 반경 내 검색 등을 모두 사용하여 설정 가능합니다. 예를 들면, 목적지는 카테고리 검색에 의해 설정하고, 경유지는 반경 내 검색에 의해 설정이 가능합니다.
경로 구성은 기본적으로 3가지의 검색 방법에 의해 출발지와 목적지를 설정한 다음 경로 생성 단축키인 'R(1-2-3-5점)'을 눌러 제시된 도보, 버스 경로 등의 생성 옵션을 선택하여 해당 경로를 구성합니다.

12.2.6.1 주소 검색에 의한 위치 설정

주소 검색은 주소 지번을 이용해 찾고자 하는 위치를 검색하는 기능입니다.
주소 검색 대화상자를 호출하기 위해서는 기본 상태창에서 스페이스-F(1-2-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 검색 하위 메뉴의 주소 검색을 실행하면 됩니다.

주소 검색 대화상자는 다음과 같이 구성되어 있으며, 해당 콘트롤 간 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)로 다음 콘트롤 이동, 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 콘트롤 이동을 할 수 있습니다.
1) 지역 선택: 하위 대화상자로 검색 대상 지역을 선택합니다.
2) 길명 또는 지번: 편집창으로 주소 지번을 입력합니다.
3) 검색: 검색 버튼으로 지역 선택과 지번에서 설정된 주소 정보를 검색합니다.
4) POI명: 목록 콘트롤로 검색된 주소 목록이 제시됩니다.
5) POI 정보 콘트롤: POI명 목록 해당되는 거리, 방향, 주소, X좌표, Y좌표 등의 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
6) 가상 시작 위치로 설정: 검색된 POI 목록을 시작 위치로 설정합니다.
7) 목적지로 설정: 검색된 POI 목록을 목적지로 설정합니다.
8) 경유지로 설정: 검색된 POI 목록을 경유지로 설정합니다.
9) 경로 생성: 검색된 POI 목록을 목적지로 설정하면서 곧바로 경로 생성 대화상자가 호출됩니다.
10) 닫기: 주소 검색 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
(참고) 검색이 수행되지 않은 상태에서는 POI명 목록, POI정보, 가상 시작 위치로 설정, 목적지로 설정, 경유지로 설정, 경로 생성 등의 콘트롤은 나타나지 않습니다.

주소 검색을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
주소 검색 대화상자가 호출되면 지역 선택 버튼이 나타납니다. 지역 선택 대화상자에서는 광역시, 구 또는 시 단위, 동을 순차적으로 선택할 수 있습니다.
지역을 선택하기 위하여 지역 선택 버튼에서 엔터를 누릅니다. 제시된 광역시 목록에서 원하는 지역을 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 이동한 다음 엔터를 눌러 진행합니다. 구 또는 시를 선택하는 목록이 나타나면 원하는 목록으로 이동하고 엔터를 눌러 계속 진행합니다. 동을 선택하는 목록이 나타나면 찾고자 하는 동으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면, 초기 지역 선택 버튼으로 되돌아오고, 선택된 지역명이 지역 선택 버튼 오른쪽에 표시됩니다. 예를 들어, '지역 선택: 대전광역시 유성구 가정동'으로 제시됩니다.
다음은 지역 선택 대화상자에서 사용되는 이동키 입니다.
1) 다음 지역 목록으로 이동: 스페이스-4점
2) 이전 지역 목록으로 이동: 스페이스-1점
3) 선택된 하위 주소로 진입: 엔터
4) 상위 주소 목록으로 이동: 백스페이스
5) 지역 선택 취소: 스페이스-E(1-5점) 또는 F4
6) 목록 내 첫 글자에 의한 빠른 이동 가능

지역을 선택한 다음 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 지번 편집창으로 이동합니다.
지번 편집창에서 지번을 입력하고 엔터를 누르거나, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 검색 버튼에서 엔터를 누르면 주소 검색을 수행합니다. 만일, 지번을 입력하지 않고 엔터를 누르면 '새 길명이나 대지번을 입력하여야 합니다.'라는 메시지를 출력하고, 지번 편집창에 다시 위치합니다.

검색이 수행되면 자동으로 포커스 위치가 POI명 목록 콘트롤로 이동되고 검색된 주소 목록이 나타납니다. 예를 들어, 'POI명: 139-9 1/1'로 나타납니다. 만일, 지번에서 번지 입력을 139-9가 아닌 139만 입력하였다면 139로 시작되는 모든 지번 정보가 POI명 목록에 나타납니다.
검색된 POI명 목록에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 원하는 주소 번지로 이동한 다음 해당 주소 번지를 대상으로 다음과 같이 위치 지정을 설정할 수 있습니다.
1) 가상 시작 위치로 설정: 스페이스-V(1-2-3-6점)
2) 목적지로 설정: 엔터-D(1-4-5점)
3) 경유지로 설정: 엔터-W(2-4-5-6점)
4) 경로 생성: 엔터-R(1-2-3-5점) (목적지로 설정하면서 경로 생성 대화상자를 곧바로 호출)

POI명 목록에서 앞의 단축키를 이용해 검색된 지번 목록을 원하는 설정으로 위치를 지정하며, 경유지로 설정을 제외한 나머지 설정 콘트롤은 지정되면서 주소 검색 대화상자가 종료됩니다.
또한, POI명 목록에서 단축키를 사용하지 않고 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)를 이용해 원하는 위치 설정 버튼으로 이동한 다음 엔터를 눌러 지정할 수 있습니다.

12.2.6.2 카테고리 검색에 의한 위치 설정

카테고리 검색은 POI를 원하는 분류에 따라 검색하는 기능으로 가장 많이 사용되는 검색 기능입니다.
카테고리 검색 대화상자를 호출하기 위해서는 기본 상태창에서 F(1-2-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 검색 하위 메뉴의 카테고리 검색을 실행하면 됩니다. 카테고리 검색은 주소 검색과 유사한 방법으로 구성되어 있으며, 사용법 역시 유사합니다.

카테고리 검색 대화상자는 다음과 같이 구성되어 있으며, 해당 콘트롤 간 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)로 다음 콘트롤 이동, 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 콘트롤 이동을 할 수 있습니다.
1) 지역 선택: 하위 대화상자로 검색 대상 지역을 선택합니다.
2) 카테고리 선택: 검색 분류를 선택하는 목록 콘트롤로 검색 분류를 관공서, 은행, 지하철/철도 등 다양한 분류를 선택하여 검색 범위를 특정 분류로 한정합니다.
3) POI명 입력: 편집창으로 검색하고자 하는 POI명 전체 또는 일부 글자를 입력합니다.
4) 검색: 검색 버튼으로 지역 선택과 POI명에서 설정된 POI 정보를 검색합니다.
5) POI명: 목록 콘트롤로 검색된 POI 목록이 제시됩니다.
6) POI 정보 콘트롤: POI명 목록 해당되는 거리, 방향, 주소, X좌표, Y좌표 등의 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
7) 가상 시작 위치로 설정: 검색된 POI 목록을 시작 위치로 설정합니다.
8) 목적지로 설정: 검색된 POI 목록을 목적지로 설정합니다.
9) 경유지로 설정: 검색된 POI 목록을 경유지로 설정합니다.
10) 경로 생성: 검색된 POI 목록을 목적지로 설정하면서 곧바로 경로 생성 대화상자가 호출됩니다.
11) 닫기: 카테고리 검색 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
(참고) 검색이 수행되지 않은 상태에서는 POI명 목록, POI정보, 가상 시작 위치로 설정, 목적지로 설정, 경유지로 설정, 경로 생성 등의 콘트롤은 나타나지 않습니다.

카테고리 검색을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
카테고리 검색 대화상자가 호출되면 지역 선택 버튼이 나타납니다. 지역 선택 대화상자에서는 광역시, 구 또는 시 단위, 동을 순차적으로 선택할 수 있습니다.
지역을 선택하기 위하여 지역 선택 버튼에서 엔터를 누릅니다. 제시된 광역시 목록에서 원하는 지역을 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 이동한 다음 엔터를 눌러 진행합니다. 구 또는 시를 선택하는 목록이 나타나면 원하는 목록으로 이동하고 엔터를 눌러 계속 진행합니다. 동을 선택하는 목록이 나타나면 찾고자 하는 동으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면, 초기 지역 선택 버튼으로 되돌아오고, 선택된 지역명이 지역 선택 버튼 오른쪽에 표시됩니다. 예를 들어, '지역 선택: 대전광역시 유성구 가정동'으로 제시됩니다.
지역 선택 대화상자에서 사용되는 이동키는 다음과 같습니다.
1) 다음 지역 목록으로 이동: 스페이스-4점
2) 이전 지역 목록으로 이동: 스페이스-1점
3) 선택된 하위 주소로 진입: 엔터
4) 상위 주소 목록으로 이동: 백스페이스
5) 지역 선택 취소: 스페이스-E(1-5점) 또는 F4
6) 목록 내 첫글자에 의한 빠른 이동 가능

지역 선택이 완료되면 지역 선택 대화상자가 닫히면서 자동으로 지역 선택 다음 콘트롤인 카테고리 선택 콘트롤로 이동됩니다.
카테고리 선택에서는 스페이스-4 또는 스페이스-1점 등의 이동키를 사용해 검색 분류 유형을 선택할 수 있습니다. 예로 아파트, 관공서, 은행, 학교 등을 선택합니다. 카테고리 검색의 기본값은 전체 선택입니다.
카테고리를 선택한 다음 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI명 입력창으로 이동합니다.
POI명 입력창에서 찾고자 하는 아파트 또는 상호명 중 일부 글자를 입력하고 엔터를 누르거나, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 검색 버튼에서 엔터를 누르면 POI 검색을 수행합니다. 아무런 입력없이 엔터를 누르면 모든 POI명을 검색합니다.

검색이 수행되면 자동으로 포커스 위치가 POI명 목록 콘트롤로 이동되고 검색된 POI 목록이 나타납니다. 예를 들어, 'POI명: 힘스 인터내셔널 1/1'로 나타납니다. 만일, POI명 입력창에서 아무런 입력없이 엔터를 눌렀다면 'POI명: 힘스 인터내셔널 1/8'과 같이 주변의 모든 POI명이 검색되어 나타납니다.
검색된 POI명 목록에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 원하는 POI명으로 이동한 다음 다음과 같이 위치 지정을 설정할 수 있습니다.
1) 가상 시작 위치로 설정: 스페이스-V(1-2-3-6점)
2) 목적지로 설정: 엔터-D(1-4-5점)
3) 경유지로 설정: 엔터-W(2-4-5-6점)
4) 경로 생성: 엔터-R(1-2-3-5점)

POI명 목록에서 앞의 단축키를 이용해 검색된 POI 목록을 원하는 설정으로 위치를 지정하며, 경유지로 설정을 제외한 나머지 설정 콘트롤은 지정되면서 카테고리 검색 대화상자가 종료됩니다.
또한, POI명 목록에서 단축키를 사용하지 않고 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 이용해 원하는 위치 설정 버튼으로 이동한 다음 엔터를 눌러 지정할 수 있습니다.

12.2.6.3 반경 내 POI 검색에 의한 위치 설정

반경 내 POI 검색은 현재 위치를 중심으로 주변의 POI 정보를 검색하는 기능입니다. 다른 검색과 달리 지역 선택 대화상자가 없으며, 반경 내 범위를 지정하는 편집창이 제공됩니다.
반경 내 POI 검색 대화상자를 호출하기 위해서는 기본 상태창에서 N(1-3-4-5점)을 누르거나 메뉴를 호출하여 검색 하위 메뉴의 반경 내 POI 검색을 실행하면 됩니다. 반경 내 POI 검색은 카테고리 검색과 유사한 방법으로 구성되어 있으며, 사용법 역시 유사합니다.

반경 내 POI 검색 대화상자는 다음과 같이 구성되어 있으며, 해당 콘트롤 간 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)로 다음 콘트롤 이동, 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 콘트롤 이동을 할 수 있습니다.
1) 카테고리 선택: 검색 분류를 선택하는 목록 콘트롤로 검색 분류를 관공서, 은행, 지하철/철도 등 다양한 분류를 선택하여 검색 범위를 특정 분류로 한정합니다.
2) POI 검색 범위: 편집창으로 50미터에서 5,000미터 범위 안의 반경 범위를 검색합니다.
3) POI명 입력: 편집창으로 검색하고자 하는 POI명 전체 또는 일부 글자를 입력합니다.
4) 검색: 검색 버튼으로 지역 선택과 POI명에서 설정된 POI 정보를 검색합니다.
5) POI명: 목록 콘트롤로 검색된 POI 목록이 제시됩니다.
6) POI 정보 콘트롤: POI명 목록 해당되는 거리, 방향, 주소, X좌표, Y좌표 등의 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
7) 가상 시작 위치로 설정: 검색된 POI 목록을 시작 위치로 설정합니다.
8) 목적지로 설정: 검색된 POI 목록을 목적지로 설정합니다.
9) 경유지로 설정: 검색된 POI 목록을 경유지로 설정합니다.
10) 경로 생성: 검색된 POI 목록을 목적지로 설정하면서 곧바로 경로 생성 대화상자가 호출됩니다.
11) 닫기: 반경 내 검색 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
(참고) 검색이 수행되지 않은 상태에서는 POI명 목록, POI정보, 가상 시작 위치로 설정, 목적지로 설정, 경유지로 설정, 경로 생성 등의 콘트롤은 나타나지 않습니다.

반경 내 POI 검색을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
반경 내 POI 검색 대화상자가 호출되면 카테고리 선택 콘트롤이 나타납니다. 카테고리 선택에서는 스페이스-4 또는 스페이스-1점 등의 이동키를 사용해 검색 분류 유형을 선택할 수 있습니다. 예로 아파트, 관공서, 은행, 학교 등을 선택합니다. 카테고리 검색의 기본값은 전체 선택입니다.
카테고리를 선택한 다음 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI 검색 범위 입력창으로 이동합니다.
POI 검색 범위 입력창에는 기본 300미터가 제시되어 있습니다. 원하는 반경 범위를 입력합니다. 입력 가능한 범위는 50미터에서 5,000미터 범위입니다. 검색 반경 범위를 입력하였다면 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 눌러 POI명 입력창으로 이동합니다.
POI명 입력창에서는 찾고자 하는 아파트 또는 상호명 중 일부 글자를 입력하고 엔터를 누르거나, 탭(F3또는 스페이스-4-5점)을 눌러 검색 버튼에서 엔터를 누르면 지정된 반경 내 POI 검색을 수행합니다. 아무런 입력없이 엔터를 누르면 현재 위치 주변의 모든 POI명을 검색합니다.

검색이 수행되면 자동으로 포커스 위치가 POI명 목록 콘트롤로 이동되고 검색된 POI 목록이 나타납니다. 검색된 POI명 목록에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 원하는 POI명으로 이동한 다음 다음과 같이 위치 지정을 설정할 수 있습니다.
1) 가상 시작 위치로 설정: 스페이스-V(1-2-3-6점)
2) 목적지로 설정: 엔터-D(1-4-5점)
3) 경유지로 설정: 엔터-W(2-4-5-6점)
4) 경로 생성: 엔터-R(1-2-3-5점)

POI명 목록에서 앞의 단축키를 이용해 검색된 POI 목록을 원하는 설정으로 위치를 지정하며, 경유지로 설정을 제외한 나머지 설정 콘트롤은 지정되면서 카테고리 검색 대화상자가 종료됩니다.
또한, POI명 목록에서 단축키를 사용하지 않고 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)을 이용해 원하는 위치 설정 버튼으로 이동한 다음 엔터를 눌러 지정할 수 있습니다.

12.2.6.4 경로 생성

경로 생성은 앞에 설명한 주소 검색, 카테고리 검색, 반경 내 검색 등에 의해 설정된 출발지와 목적지가 정확히 지정되어야만 경로를 설정할 수 있습니다. 만일, 목적지가 설정되지 않았다면 경로생성은 수행되지 않습니다. 
실제 GPS 모드에서는 현재 지점이 출발지로 자동 인식되기 때문에 출발지를 설정할 필요는 없습니다. 실제 GPS 모드에서는 목적지만 정확히 검색하여 위치를 지정하는 것만으로도 간단히 경로를 설정할 수 있습니다. 
그러나, 가상 GPS 모드에서는 가상으로 전국 어느 지역이나 미리 보기를 시뮬레이션할 수 있기 때문에 출발지와 목적지를 정확히 설정해주어야 합니다. 만일, 가상 모드로 전환했을 경우 현재 위치 정보로부터 미리 가보기를 수행하고 싶다면 목적지만 검색하여 지정하면 됩니다.
앞에서 설명된 검색 방법으로 목적지가 정확히 설정되고 나면 기본 상태창에 위치하고 있게 됩니다. 이 상태에서 경로 생성 대화상자 단축키인 R(1-2-3-5점)을 누릅니다. 이 기능은 메뉴를 호출한 다음 경로 하위 메뉴인 경로 생성 메뉴를 통해서도 수행됩니다.
단축키 R(1-2-3-5점)을 누르면 탐색 모드라는 메시지와 함께 다음과 같은 목록이 나타나며, 다음 목록 간 이동은 스페이스-1점 또는 스페이스-4점에 의해 이동됩니다.
1) 도보1/4
2) 버스 2/4
3) 지하철 3/4
4) 모두 이용 4/4

* 도보를 선택한 경우, 출발지와 목적지 간 경로를 도보에 의해 이동할 수 이도록 경로가 구성됩니다. 
현재 제공되는 지도 데이터에서는 서울, 경기, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 울산 등의 광역시에서 경로 구성이 가능합니다.
* 버스를 선택한 경우, 출발지와 목적지 간 경로를 도보와 버스 경로를 사용하여 구성합니다. 즉, 출발지로부터 가장 가까운 버스 정류장까지 도보로 안내하고 몇 번 버스를 타야 할 지 알려준 다음 버스 이동 중 내려야 할 버스 정류장을 알려 줍니다. 버스에서 하차한 다음부터 도보에 의한 경로를 목적지까지 안내합니다. 
현재 버스 경로 구성이 가능한 지역은 서울, 경기, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산 등의 광역시와 전주, 춘천 지역입니다.
* 지하철을 선택한 경우, 출발지와 목적지 간 경로를 도보와 지하철을 포함하여 경로를 구성합니다. 즉, 출발지로부터 가장 가까운 지하철 입구까지 도보로 안내한 다음 목적지 지하철역을 알려 줍니다. 지하철 이동 후 안내를 받았던 지하철 출구로 나온 이후부터는 도보로 안내를 받게 됩니다.
지하철 진입한 다음부터 지하철 출구로 나오기까지 내비게이션 안내는 불가능합니다. 지하로 진입하게 되면 위성으로부터 좌표 정보를 받을 수 없기 때문입니다.
* 모두 이용을 선택한 경우, 출발지와 목적지 간 경로를 도보, 버스, 지하철을 모두 사용하여 경로를 구성하여 안내합니다.

경로 생성 후 경로 안내 중에 생성된 경로 안내를 종료하고 싶다면 다시 R(1-2-3-5점)을 누릅니다. 단축키 R(1-2-3-5점)은 경로 생성이 안 된 경우에는 경로를 생성하지만, 경로가 생성된 후 경로 안내 중에는 경로 안내를 중단하는 토글키 기능을 합니다.
가상 GPS 모드에서 경로 생성 메뉴는 경로 미리 보기 명으로 바뀌어 나타납니다.
가상 GPS 모드에서 경로 미리 보기가 구성될 경우 자동으로 출발지부터 목적지까지 경로를 초당 15미터 속도로 자동 시뮬레이션됩니다. 

12.2.7 사용자 POI 사용하기

사용자 POI란 지도 데이터에 존재하는 POI 이외에 사용자가 특정 위치를 POI로 등록한 것을 의미합니다. 사용자 POI는 GPS수신기로부터 확인된 좌표 데이터에 이름을 등롟함으로써 보행 시 해당 지역을 통과할 때 안내를 받을 수 있어 랜드 마크로 사용할 수 있습니다. 아울러, 가상 시작 위치, 목적지, 경유지 등으로도 위치 설정할 수 있어 다양한 용도로 사용됩니다.

12.2.7.1 사용자 POI 등록하기

사용자 POI는 보행 또는 이동 중 사용자 POI로 지정하고자 하는 위치에서 단순히 '엔터'만 누르면 사용자 POI 등록 대화상자가 호출됩니다. 사용자 POI 등록 대화상자는 기본 상태창에서만 엔터에 의해 수행됩니다.

사용자 POI 등록 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) POI명: 편집창으로 등록하고자 하는 사용자 POI명을 입력합니다.
2) 위도: 현재 좌표의 위도 정보가 출력됩니다.
3) 경도: 현재 좌표의 경도 정보가 출력됩니다.
4) POI 설명: 편집창으로 설명을 작성합니다.
5) 미디어 파일 선택: 버튼으로 사용자 POI 안내 시 출력할 사운드 파일을 지정합니다.
6) 등록: 사용자 POI를 등록합니다.
7) 닫기: 사용자 POI 대화상자를 종료합니다.

사용자 POI 등록 대화상자가 호출되었을 때 나타난 POI명 편집창에서 등록하고자 하는 이름만 입력하고 엔터를 누르면 간단히 사용자 POI로 등록되고, 대화상자는 종료됩니다.
등록하고자 하는 위치의 위/경도 데이터 값을 확인하고자 할 경우에는 POI명을 입력하고 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)를 눌러 해당 내용을 확인할 수 있습니다. 사운드 지정 버튼을 제외한 콘트롤에서 엔터를 누르면 사용자 POI를 등록하고 해당 대화상자를 종료합니다.

12.2.7.2 사용자 POI 관리

사용자 POI 관리 대화상자는 등록된 사용자 POI를 변경, 삭제 및 해당 POI의 주소, 좌표 정보 등을 확인 및 관리하는 기능입니다. 물론, 사용자 POI 등록 역시 가능합니다.
기본 상태창에서 엔터-U(1-3-6점)를 누르면 사용자 POI 관리 대화상자가 호출됩니다. 이 기능은 메뉴를 호출하여 사용자 POI 하위 메뉴인 사용자 POI 관리 메뉴를 통해 실행할 수 있습니다.

사용자 POI 관리 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 사용자 POI명: 등록된 사용자 POI 목록이 제시됩니다. 목록에서 이동은 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용합니다.
2) POI 정보: 7개의 정보 목록으로 구성되어 있으며, 등록된 POI명, POI설명, 미디어 경로, 거리, 방향, X/Y좌표 등으로 구성되어 있습니다. 목록에서 이동은 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용합니다.
3) 가상 시작 위치로 설정: 선택된 사용자 POI 목록을 시작 위치로 설정합니다.
4) 목적지로 설정: 선택된 사용자 POI 목록을 목적지로 설정합니다.
5) 경유지로 설정: 선택된 사용자 POI 목록을 경유지로 설정합니다.
6) 경로 생성: 선택된 사용자 POI 목록을 목적지로 설정하면서 곧바로 경로를 생성합니다.
7) 등록: 대화상자가 호출되었던 위치 정보를 사용자 POI로 등록합니다.
8) 수정: 선택된 사용자 POI 목록의 정보를 수정합니다.
9) 삭제: 선택된 사용자 POI 목록을 삭제합니다.
10) 닫기: 사용자 POI 관리 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.
 
사용자 POI 관리 대화상자가 호출되면 현재 등록된 사용자 POI가 목록으로 제시됩니다. 제시된 목록에서 상기 콘트롤로 이동하지 않고 단축키로 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
1) 새로운 사용자 POI를 등록하기 위해서는 '엔터-N(1-3-4-5점)'을 눌러 사용자 POI 등록 대화상자를 호출합니다.
2) 제시된 사용자 POI를 수정하려면 수정하고자 하는 목록으로 이동한 다음, '엔터-M(1-3-4점)'을 눌러 현재 등록된 정보를 수정합니다.
3) 사용자 POI를 삭제하려면 삭제하고자 하는 목록으로 이동한 다음, '스페이스-D(1-4-5점)'를 눌러 삭제합니다.

12.2.8 상태 확인 및 설정 기능

12.2.8.1 최근 위치 관리

최근 위치 관리는 경로 생성 시 목적지로 설정했던 POI 정보가 최근 위치 목록으로 자동 등록되며, 해당 목록을 통해 최근 사용했던 POI 정보를 확인할 수 있습니다. 사용자는 자주 사용되는 목적지 정보를 검색할 필요없이 최근 위치 관리 대화상자를 호출하여 여러 가지 위치 설정을 수행할 수 있습니다. 최근 위치 목록은 20개까지만 저장되며, 가장 최근에 등록된 순서로 목록화됩니다.
최근 위치 관리 대화상자는 기본 상태창에서 백스페이스만 누르는 것으로 간단히 실행됩니다. 또한 'F2나 스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출한 다음 파일 하위 메뉴에 진입한 후 '최근 위치 관리 대화 상자'에서 엔터를 눌러도 실행됩니다.

최근 위치 관리 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 수행됩니다.
1) 최근 위치 목록: 목록 콘트롤로 사용자가 목적지로 설정했던 POI 정보가 최근 사용했던 순서로 제시됩니다. 각 목록 이동은 스페이스-4점 또는 스페이스-1점에 의해 수행됩니다.
2) 최근 위치 정보: 목록 콘트롤로 최근 위치 목록에서 선택된 POI 정보의 주소, X/Y좌표, 거리, 방향 등 5개 정보 목록이 나타납니다. 각 목록 이동은 스페이스-4점 또는 스페이스-1점에 의해 수행됩니다.
3) 선택된 POI 삭제: 목록 콘트롤로 최근 위치 목록에서 선택된 POI를 삭제합니다. 삭제 후에 대화상자는 종료되지 않습니다.
4) 선택된 POI를 목록의 가장 위로: 최근 위치 목록에서 선택된 POI를 가장 첫번째 목록으로 이동시킵니다. 이동 기능이 수행되면 포커스는 최근 위치 목록으로 이동됩니다.
5) 가상 시작 위치로 설정: 선택된 최근 위치 목록의 POI를 시작 위치로 설정합니다.
6) 목적지로 설정: 선택된 최근 위치 목록의 POI를 목적지로 설정합니다.
7) 경유지로 설정: 선택된 최근 위치 목록의 POI를 경유지로 설정합니다.
8) 경로 생성: 선택된 최근 위치 목록의 POI를 목적지로 설정하면서 곧바로 경로 생성 대화상자가 호출됩니다.
9) 초기화: 최근 위치 목록에 등록된 모든 POI 정보를 비웁니다.
10) 닫기: 최근 위치 관리 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소됩니다.

12.2.8.2 알림 및 거리 설정 옵션

알림 및 거리설정 옵션은 내비게이션에서 출력되는 좌표 출력 방법, POI, 교차로 정보, POI 검색 및 목적지 알림 거리 등 다양한 옵션을 설정할 수 있습니다. 
알림 및 거리 설정 옵션을 호출하려면 기본 상태창에서 백스페이스-N(1-3-4-5점)을 누르거나 메뉴를 호출한 다음 설정 하위 메뉴의 알림 및 거리 설정 메뉴를 실행합니다.

알림 및 거리 설정 옵션의 콘트롤은 다음과 같이 구성되어 있으며, 각 콘트롤은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 좌표 출력 방법: 목록창으로 WGS84, 시 분 초 등 2개의 목록으로 구성되어 있습니다. 기본값은 WGS84입니다.
2) POI 검색 범위: 편집창으로 이동 시 POI가 검색될 반경 범위를 지정합니다. 기본값은 200미터입니다.
3) 사용자 POI 알림: 선택상자로 보행이나 이동 시 등록된 사용자 POI 알림 여부를 결정합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
4) 교차로 알림: 선택상자로 보행이나 이동 시 교차로를 만날 때 교차로 정보 알림 여부를 결정합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
5) 알림 사운드 재생: 선택상자로 보행이나 이동 시 지역이 변경될 때나 횡단보도, 교차로를 만날 때 특정 사운드 출력 여부를 선택합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
6) 백그라운드 시 알림 사운드 재생: 선택상자로 내비게이션 프로그램이 다른 프로그램 실행으로 백그라운드에서 실행 중일 때 지역이 변경될 때나 횡단보도, 교차로를 만날 때 특정 사운드를 백그라운드에서 출력할 것인지 그렇지 않을 것인지를 선택합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
7) 목적지 알림 거리: 편집창으로 경로 이동 시 목적지 부근에 도착할 경우 지정된 거리에서 목적지 도착 메시지를 출력합니다. 기본값은 50미터입니다.
8) 경로 이탈 범위: 편집창으로 이동 경로 이동 중 경로가 이탈되었을 때 경로를 재검색하기 위한 기준 거리 설정입니다. 기본값은 200미터입니다.
9) 상태창에서 POI 출력: 선택상자로 보행이나 이동 시 POI 알림 여부를 결정합니다. 스페이스에 의해 선택 또는 선택 취소됩니다. 기본값은 선택입니다.
10) 설정 저장: 상기 변경된 각 옵션을 설정, 저장합니다. 설정 저장은 각 옵션에서 엔터에 의해서 곧바로 수행됩니다.
11) 설정 초기화: 상기 변경된 옵션을 모두 기본 설정된 상태로 초기화합니다.
12) 닫기: 알림 및 거리 설정 옵션을 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소됩니다.

12.2.8.3 가상 보행 속도 설정

가상 보행 속도 설정은 가상 GPS 모드에서 사용되는 기능으로 가상 보행이나 경로 미리 보기 시 진행 속도를 설정합니다.
가상 보행 속도 설정 대화상자는 기본 상태창에서 단축키 백스페이스-S(2-3-4점)를 누르거나 메뉴를 호출한 다음 설정 하위 메뉴의 가상 속도 설정 메뉴를 실행합니다.
가상 보행 속도 설정 대화상자가 호출되면 가상 입력 속도 편집창이 나타납니다.  사용자는 원하는 가상 보행 속도를 1~500 사이의 값으로 입력합니다. 기본 속도는 초당 15미터입니다. 

12.2.8.4 현재 위치 정보 확인

현재 위치 정보는 현재 위치한 곳의 정보, 주변에 위치한 교차로, 근접한 POI를 확인해 주는 기능입니다. 현재 위치 정보에서도 근접한 POI 등을 선택하여 다양한 위치 설정을 수행할 수 있습니다.
현재 위치 정보를 확인하려면 기본 상태창에서 1-5-6점을 누르거나 메뉴를 호출한 다음 위치 설정 및 알림 하위 메뉴의 현재 위치 정보 메뉴를 실행합니다.

현재 위치 정보 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 현재 위치 정보: 목록 콘트롤로 주소, X/Y좌표 등의 3가지 정보 목록으로 구성되어 있습니다.
2) 근접한 교차로: 목록 콘트롤로 현재 위치로부터 근접한 교차로 정보가 목록으로 제시됩니다.
3) 근접한 POI: 목록 콘트롤로 현재 위치로부터 근접한 POI 정보가 목록으로 제시됩니다.
4) 가상 시작 위치로 설정: 근접한 POI 목록 중 선택된 POI를 시작 위치로 설정합니다.
5) 목적지로 설정: 근접한 POI 목록 중 선택된 POI를 목적지로 설정합니다.
6) 경유지로 설정: 근접한 POI 목록 중 선택된 POI를 경유지로 설정합니다.
7) 경로 생성: 근접한 POI 목록 중 선택된 POI를 목적지로 설정하면서 곧바로 경로를 생성합니다.
8) 닫기: 현재 위치 정보 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소할 수 있습니다.

12.2.8.5 목적지 정보 확인

목적지 정보 확인은 현재 위치로부터 목적지까지 남은 거리, 방향 정보를 알려주는 기능입니다.
다양한 검색 등에 의해 목적지가 설정되었다면 이동 중에 기본 상태창에서 단축키 엔터-D(1-4-5점)를 통해 목적지까지의 거리, 방향 등을 확인합니다.
목적지까지 거리, 방향 정보는 다음 2가지의 상황에 따라 다르게 나타납니다.
* 출발지와 목적지를 통해 경로를 생성한 후 이동 중 목적지 정보 확인을 수행할 경우 생성된 거리를 계산하여 거리 정보가 출력됩니다.
* 목적지만 설정하고 이동 중에 목적지 정보 확인을 수행할 경우에는 생성된 경로가 없기 때문에 현재 위치 좌표와 목적지 좌표 상의 일직선 거리값이 출력됩니다.

12.2.8.6 지난 경로 보기

지난 경로 보기는 경로 진행 중 내비게이션이 안내한 이동 방향 정보 및 POI 정보를 다시 확인하는 기능입니다.
지난 경로 보기 대화상자에서는 제시된 지난 경로 목록을 일반 텍스트 파일로 저장하거나 경로 목록을 초기화할 수도 있습니다.
지난 경로 보기 대화상자를 호출하려면 기본 상태창에서 'H(1-2-5점)'을 누르거나 메뉴를 호출한 다음 경로 하위 메뉴의 지난 경로 보기 메뉴를 실행합니다.

지난 경로 보기 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 경로 목록: 목록 콘트롤로 이동 중 안내된 모든 메시지와 POI 정보가 제시됩니다.
2) 초기화: 버튼으로 경로 목록에서 제시된 모든 목록을 초기화시킵니다.
3) 파일로 저장: 경로 목록에 제시된 모든 메시지와 POI명을 파일로 저장합니다. 실행되면 파일 저장 대화상자가 호출됩니다.
4) 닫기: 지난 경로 보기 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 대화상자는 취소됩니다.

지난 경로는 리스트 형태로 보여집니다. 만일, 안내된 지난 경로가 없다면 '지난 경로 정보가 없습니다' 메시지가 출력되고 지난 경로 대화상자가 취소됩니다. 지난 경로 정보는 사용자가 초기화 할 때까지 계속 누적됩니다. 지난 경로를 초기화 하려면 지난 경로 목록에서 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 초기화 버튼으로 이동한 다음 엔터를 누르면 현재 누적되어 있는 지난 경로 정보가 초기화 됩니다. 또한, 초기화 버튼 위치에서 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '파일로 저장'으로 이동한 다음 엔터를 누르면 지난 경로 정보가 텍스트 파일로 저장됩니다.

12.2.8.7 GPS 상태 정보

GPS 상태 정보는 실제 GPS 모드에서만 확인할 수 있으며, 현재 GPS 수신기의 연결 상태 및 정보를 확인할 수 있습니다.
GPS 상태 정보 대화상자는 스페이스-/(3-4점) 또는 /(3-4점)를 누르거나 메뉴를 호출한 다음 도구 하위 메뉴의 GPS 상태 정보 메뉴를 실행합니다.
GPS 상태 정보는 다음과 같은 콘트롤로 구성되었으며, 각 콘트롤은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)에 의해 이동됩니다.
1) 정보 목록: 목록 콘트롤로 속도, 방향, 고정 위성 개수, 위성 상태 등 4개의 목록으로 구성되어 있습니다. 목록 간 이동은 스페이스-4점 또는 스페이스-1점에 의해 해당 정보를 확인합니다.
2) 현재 날짜: GPS 위성으로부터 수신된 날짜가 표시됩니다.
3) GPS 장치로 시간 동기화: GPS에서 수신된 날짜와 시간을 한소네 날짜와 시간으로 설정합니다.
4) 닫기: GPS 상태 정보 대화상자를 취소합니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점)에 의해서도 취소됩니다.

12.2.8.8 GPS 설정

GPS 설정은 GPS 수신기의 연결 방식, GPS 수신기의 연결 상태 확인, GPS 수신기와 연결이 끊겼을 때 재연결 시도 간격을 설정합니다.
GPS 설정 대화상자는 단축키 '백스페이스-G(1-2-4-5점)'를 누르거나 메뉴를 호출한 다음 설정 하위 메뉴의 GPS 설정 메뉴를 실행합니다.

GPS 설정 대화상자는 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점) 또는 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.
1) GPS 연결 방식: GPS 연결 방식에는 블루투스 시리얼, 액티브싱크 시리얼, 내장 GPS 리시버가 있습니다. GPS 연결 방식을 선택하는 방법은 '스페이스-4점'이나 '스페이스-1점' 또는 '위/아래 스크롤 버튼'을 눌러 연결하고자 하는 방식으로 이동합니다. 기본은 내장 GPS 리시버입니다.
2) GPS 수신 상태 좋지 않음 알림: 선택상자로 블루투스 연결 상태가 좋지 않을 경우 상태 메시지 출력 여부를 설정합니다. 기본값은 선택입니다.
3) GPS와 연결 시도 간격: 목록 콘트롤로 GPS 수신기와 통신이 원활하지 않을 경우 연결 시간 간격을 설정합니다. 기본값은 30초입니다.
4) 설정 저장: 상기 설정값을 저장합니다. 각 콘트롤에서 엔터에 의해서도 설정 저장됩니다.
5) 설정 초기화: 사용자에 의해 변경된 설정값을 기본 초기값으로 돌립니다.
6) 닫기: GPS 설정 대화상자를 취소합니다. '스페이스-Z(1-3-5-6점)'에 의해서도 취소됩니다.

만약 외부 블루투스 GPS 수신기를 이용하여 내비게이션을 사용하려면 아래 절차에 따라 설정을 진행합니다.
블루투스 GPS 수신기는 처음 구입한 상태에서 3~5시간 가량 충분히 충전을 하십시오. GPS수신기마다 충전 시간이 다르기 때문에 구입한 제품의 매뉴얼을 통해 충전 시간을 확인하십시오. 충분한 충전이 되었다면 다음의 순서로 한소네 U2과의 연결을 설정합니다.

(1) 블루투스 GPS 수신기를 켭니다. (수신기 전원 온/오프는 수신기 매뉴얼 참고)
(2) 한소네 U2 블루투스 옵션을 켭니다. 단축키는 백스페이스-3-4-5-6점입니다.
(3) 한소네 U2에서 블루투스를 실행합니다.
(4) 블루투스 검색이 수행되면 주변의 블루투스 장치 목록이 검색되어 나타납니다.
(5) '스페이스-4점'을 눌러 사용하는 GPS수신기 목록으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다.
예) FreeNavi GPS760 또는 Holux M-1000
(6) '스페이스-1'점 또는 '스페이스-4점'을 눌러 '시리얼 포트(Serial Port)' 목록으로 이동하여 엔터를 누릅니다.
(7) '연결 성공'이란 메시지 확인 후 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 눌러 블루투스를 종료합니다.
(8) '스페이스-1점' 또는 '스페이스-4점'을 눌러 '보행 내비게이션' 항목까지 이동하여 엔터를 누릅니다. 그러면 프로그램이 실행되고, '현재 위치 정보: 알 수 없음'이 나타납니다. 
(9) 단축키 '백스페이스-G(1-2-4-5점)'를 눌러 GPS 설정 대화상자를 실행합니다. 
(10) 'GPS 수신기 연결 방식: 내장 GPS 3/3'이 나타납니다. 여기서 '스페이스-1점'을 눌러 '블루투스 시리얼'로 변경하고 엔터를 누릅니다. 
(11) 외부 블루투스 GPS 수신기와 연결을 시도합니다.
(12) 블루투스 연결 설정이 수행되면 다음부터는 연결 설정을 다시 수행하지 않아도 됩니다. 다만, 한소네 U2을 콜드 리셋하거나 배터리가 방전된 이후라면 위의 방법으로 다시 연결 설정을 수행해야 합니다.

12.2.8.9 GPS 수신기 재연결

GPS 수신기 재연결은 사용되는 GPS 수신기와 내비게이션 프로그램을 수동으로 다시 연결하는 기능입니다.
GPS 수신기 재연결 단축키는 엔터-G(1-2-4-5점)를 누르거나 메뉴를 호출한 다음 도구 하위 메뉴의 GPS 수신기 재연결 메뉴를 실행합니다.

GPS 수신기 재연결은 다음과 같은 경우에 수행합니다.
1) GPS 수신기와 내비게이션 프로그램과의 수신 상태가 원활하지 않을 경우
2) 내비게이션 프로그램이 먼저 실행된 다음 GPS 수신기를 이후에 켜고 자동으로 연결이 원활하게 이루어지지 않을 경우
3) 이동 중 지하철과 같은 지하도나 긴 터널 통과 후에 GPS 수신기 연결이 원활하지 않을 경우

12.2.9 부가 기능

12.2.9.1 경로 구성 초기화

경로 구성 초기화 기능은 현재까지 구성된 경로를 초기화 합니다.
경로를 구성하는 중 잘못된 지점을 추가 했거나 새로운 경로를 구성하고자 할 때 이 기능을 수행하여 현재 만들어진 경로 정보를 초기화 할 수 있습니다.
경로 구성 초기화는 핫키 백스페이스-I(2-4점)를 누르거나, 메뉴를 호출하여 경로 하위 메뉴의 경로 구성 초기화를 실행하면 됩니다.

12.2.9.2 사용자 POI 저장

사용자 POI 저장 기능은 사용자가 등록한 사용자 POI를 'csv' 파일 형태로 저장합니다.
사용자 POI 저장을 수행하려면 단축키 스페이스-S(2-3-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 사용자 POI 하위 메뉴의 사용자 POI 저장 메뉴를 실행합니다.
사용자 POI 저장 대화상자가 실행되면 저장할 파일명을 입력한 후 엔터를 누르거나 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)를 눌러 '등록' 버튼까지 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 현재 등록된 사용자 POI가 입력한 파일에 저장됩니다. 저장된 파일은 수정이나 추가 등의 작업 후 재사용 할 수 있으며, 사용자간 공유가 가능합니다.

12.2.9.3 사용자 POI 불러오기

사용자 POI 불러오기 기능은 'csv' 파일 형태로 저장된 사용자 POI 파일을 불러오는 기능입니다.
사용자 POI 불러오기를 수행하려면 단축키 엔터-L(1-2-3점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 사용자 POI 하위 메뉴의 사용자 POI 불러오기 메뉴를 실행합니다.
사용자 POI 불러오기 대화상자가 호출되면 탐색기와 유사한 형태로 파일 목록이 나타납니다. 불러올 파일 목록으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 
'동일한 이름 저장 방식'을 물어보는 프롬프트가 나타납니다. 기존에 존재하는 동일한 POI명을 가진 사용자 POI를 갱신하려면 '덮어쓰기'를 선택하고 동일한 POI명을 가진 사용자 POI가 있다고 하더라도 같은 이름으로 추가하려면 '추가'를 선택하면 됩니다.

12.2.9.4 경로 저장

경로 저장은 현재 구성된 경로를 내비게이션 프로그램이 인식하는 파일 형식으로 저장합니다. 파일 형식은 'rt' 파일로 저장됩니다.
만일, 동일한 경로가 자주 이용될 경우 매번 경로를 설정하는 것보다는 경로 저장 기능을 통해 경로를 저장한 다음, 이후에 언제든 저장된 경로 파일을 읽어들여 재사용할 수 있습니다.
경로 저장을 수행하려면 단축키 엔터-S(2-3-4점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 경로 하위 메뉴의 경로 저장 메뉴를 실행합니다.

12.2.9.5 경로 불러오기

경로 불러오기는 경로 저장 대화상자에 의해 저장된 경로 파일을 불러와 경로로 설정해 줍니다.
경로 불러오기 대화상자는 단축키 백스페이스-O(1-3-5점)를 누르거나 메뉴를 호출하여 경로 하위 메뉴의 경로 불러오기 메뉴를 실행합니다.
경로 불러오기 대화상자가 호출되면 탐색기와 유사한 형태로 파일 목록이 나타납니다. 불러올 파일 목록으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 


12.2.10 부록: GPS와 GPS 측위 오차

12.2.10.1 GPS의 원리 및 시스템의 구조 

GPS(Global Positioning System)는 미 국방성에서 개발한 것으로 위성을 이용하여 위치, 속도 및 시간 측정 서비스를 제공하는 시스템으로 전세계적인 공통 좌표계인 WGS84를 사용한다는 특징이 있습니다. 사용자는 GPS 전용 수신기를 사용하는 것만으로 정확한 위치를 알 수 있습니다. 
GPS는 지구의 주위를 선회하는 6개의 궤도면에 24개의 인공위성(고도 20,200km, 경사각 55도, 주기 12시간)과 5개소의 감시국 그리고 제어국으로 구성됩니다. 위성은 사용자가 최소한 5개의 위성으로부터 신호를 수신할 수 있도록 배치되어 있습니다.

12.2.10.2 GPS 수신기 측위

GPS에 의한 측위는 위성으로부터 송신되는 전파의 지연시간을 계측하고, 궤도로부터의 거리에서 현재의 위치를 구하는 방법으로 기본 3~4개의 위성 신호를 가지고 측위를 합니다.
위성은 항상 1575.42MHz의 L1주파에 C/A코드를 실어서 반송하고, 수신기에서도 똑같은 코드를 발생시켜 수신된 위성의 코드와 비교하여 위성의 신호가 위성을 떠나 수신기까지 도착하는데 소요된 시간을 측정합니다.

12.2.10.3 GPS의 오차

GPS를 통해 수신되는 좌표 정보는 여러 가지 원인에 의해 오차가 발생됩니다. 외부적인 전파의 영향과 위성 배치관계 및 요동에 의한 오차, 수신기 내부 클럭에 의한 오차, 전리층을 통과하면서 발생되는 오차 및 대류권을 통과하면서 발생되는 오차 등에 의해 수직 30m, 수평 10~100m 사이의 오차가 발생됩니다.

12.3 엑셀 뷰어

12.3.1 소개
엑셀 뷰어란 마이크로 소프트 오피스 엑셀(MS Office Excel)에서 작성된 문서를 한소네에서 읽을 수 있도록 해주는 프로그램 입니다. 엑셀 뷰어 프로그램을 이용하여 엑셀 문서내의 셀 내용뿐만 아니라 각 셀이 가지고 있는 속성, 하이퍼링크 등을 확인할 수 있으며, 여러 개의 테이블이 포함된 문서도 표의 시작과 끝 지점을 설정하여 혼란없이 해당 표의 구조를 확인할 수 있습니다.
*알아두기
엑셀 뷰어는 오직 문서를 읽는 용도의 프로그램으로 데이터의 입력, 수정, 저장 기능은 지원하지 않습니다.

12.3.2 지원되는 문서 형식
한소네의 엑셀 뷰어에서 지원되는 문서 형식은 아래와 같습니다.
- micro soft office 97 ~ 2003에서 작성된 xls 파일
- Micro Soft office 2007에서 작성된 xlsx, xlsm 파일(단, macro는 지원하지 않음)

12.3.3 실행과 종료
엑셀 뷰어는 프로그램 메뉴의 "보조프로그램" 카테고리내에 위치해 있습니다. 엑셀 뷰어를 실행하려면 프로그램 메뉴에서 "g(1-2-4-5점)"을 눌러 "보조 프로그램"에 진입한 후 "X(1-3-4-6점)"을 누릅니다. 또 다른 방법으로 프로그램 메뉴에서 "스페이스-1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 "보조 프로그램"까지 이동하여 엔터를 눌러 진입한 후 다시 "스페이스-1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 "엑셀 뷰어"까지 이동하여 엔터를 누르면 실행됩니다.
또한, 어느 위치에서든 글로벌 핫키인 "f1-X(1-3-4-6점)"를 누르면 엑셀 뷰어가 실행됩니다.
엑셀 뷰어를 종료하려면 "스페이스-Z(1-3-4-6점)"을 누르거나, "파일" 메뉴에서 "끝내기"를 선택합니다.

12.3.4 엑셀 파일 열기
엑셀 뷰어로 엑셀 문서를 여는 방법에는 엑셀 뷰어를 실행하여 나타나는 열기 대화상자를 이용하는 방법, 엑셀 문서를 보는 도중에 열기 대화상자를 호출하여 여는 방법, 탐색기를 통해 여는 방법의 세가지가 있습니다.
먼저, 뷰어를 실행했을 때 나타나는 열기 대화상자를 이용하는 방법을 설명하겠습니다. 
엑셀 뷰어가 실행되면 바로 열기 대화상자가 나타납니다. 이곳에서 아래의 키를 이용하여 열고자 하는 엑셀 문서를 탐색한 후 엔터를 누르면 문서가 열립니다.
1) 이전 목록: 위 방향키(스페이스-1점)
2) 다음 목록: 아래 방향키(스페이스-4점)
3) 목록의 처음으로: Ctrl-Home(스페이스-1-2-3점)/Home(스페이스-1-3점)
4) 목록의 끝으로: Ctrl-End(스페이스-4-5-6점)/End(스페이스-4-6점)
5) 폴더 진입: 엔터
6) 상위 폴더로 이동: 백스페이스
열기 대화상자에서 "취소(F4 또는 스페이스-1-5점)"을 누르면 엑셀 뷰어가 종료됩니다.

문서를 보는 도중 다른 엑셀 문서를 열고자 하면 아래 절차에 따라 수행합니다.
1) 엔터-O(1-3-5점)을 눌러 열기 대화상자를 실행합니다. 또는 "F2 또는 M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출한 후 "파일" 메뉴에서 "열기"를 선택하여 엔터를 누릅니다.
2) 열기 대화상자가 실행되면 상기 나열한 키를 이용하여 열고자 하는 엑셀 파일을 선택하고, 엔터를 누릅니다. 현재 열려 있던 문서가 닫히고, 선택한 파일이 열립니다.
3) 열기 대화상자에서 "취소(F4 또는 스페이스-1-5점)"을 누르면 대화상자를 닫고, 기존 열려 있던 문서로 돌아갑니다.

탐색기에서 파일 탐색 중 엑셀 문서에서 엔터를 누르면 바로 엑셀 뷰어로 연결되어 문서가 열립니다.

12.3.5 시트 탐색하기
이 장에서는 엑셀 문서의 시트 탐색 방법에 대해서 다루도록 하겠습니다. 

12.3.5.1 기본 개념 알아두기
엑셀 문서의 한 시트는 기본적으로 사각형 "표"의 형태로 이루어져 있습니다. 표에서 "칸"이라 부르는 부분을 엑셀 문서에서는 "셀(cell)"이라고 부릅니다. 시트는 여러개의 셀이 가로와 세로로 배열된 구조를 가지고 있습니다.  엑셀 문서라 함은 위에서 설명한 시트가 하나 이상 포함되어 있는 파일을 의미합니다.
시트를 구성하는 각 셀에는 "a1", "b1" 등과 같이 고유한 주소가 부여됩니다. 셀 주소는 일정한 규칙에 따라 부여되는데, "행"이 증가할 수록 즉, 아래로 이동할 수록 "숫자"가 증가합니다. "열"이 증가하면 즉, 오른쪽으로 이동할 수록  "알파벳"이 증가합니다. 
예를들어 가로 6칸, 새로 5칸의 시간표를 시트로 만들었다고 가정하여 설명하도록 하겠습니다.
가로 6칸(6열)은 요일입니다. 구분점과 월요일부터 금요일 까지를 의미합니다. 새로 5칸(5행)은 시간입니다. 구분점과 1교시부터 4교시 까지를 의미합니다. 
A1(왼쪽 맨 윗칸)은 요일과 시간이 중첩되어 만나지 않도록 기준점으로 두고, B1(왼쪽에서 2번째 칸)부터 F1(왼쪽에서 6번째 칸)까지가 요일, A2(위에서 2번째 칸)부터 A5(위에서 5번째 칸)까지가 시간이 됩니다. 
맨 윗줄 즉, 월요일부터 금요일 까지를 표시하는 열의 셀 주소를 살펴보면 다음과 같습니다. 왼쪽에서부터 오른쪽으로 이동합니다.
 - 구분: A1
 - 월요일: B1
 - 화요일: C1
 - 수요일: D1
 - 목요일: E1
 - 금요일: F1
가장 왼쪽편을 새로로 따라 내려가는 즉, 시간이 표시되는 행의 셀 주소를 살펴보면 다음과 같습니다. 위에서부터 아래로 이동합니다.
 - 구분: A1
 - 1교시: A2
 - 2교시: A3
 - 3교시: A4
 - 4교시: A5
즉, 셀 주소는 알파벳인 "열"을 먼저 표시하고, 숫자인 "행"을 뒤에 표시합니다. 그래서 셀 주소 "c3"은 왼쪽 맨 위 기준점인 "a1"에서 오른쪽으로 3칸, 아래로 3칸 이동한 지점이 됩니다.

12.3.5.2 기본적인 시트 탐색 방법
엑셀 뷰어로 문서를 열면 가장 처음 셀인 "a1"에 위치합니다. 아래 키들을 사용하여 시트를 탐색할 수 있습니다.
1) 다음 열로 이동: 우 방향키(스페이스-6점)
2) 이전 열로 이동: 좌 방향키(스페이스-3점)
3) 다음 행으로 이동: 아래 방향키(스페이스-4점)
4) 이전 행으로 이동: 위 방향키(스페이스-1점)
5) 열 처음으로 이동: 홈(스페이스-1-3점)
6) 열 끝으로 이동: 엔드(스페이스-4-6점)
7) 시트 처음으로 이동: 콘트롤-홈(스페이스-1-2-3점)
8) 시트 끝으로 이동: 콘트롤-엔드(스페이스-4-5-6점)
9) 이전 그룹으로 이동: 스페이스-2-3점
10) 다음 그룹으로 이동: 스페이스-5-6점

상기 나열한 이동키의 사용법을 가로 6칸, 새로 5칸의 시간표 시트를 예로 들어 설명하도록 하겠습니다.
가로 6칸(a1 ~f1)은 구분점과 요일입니다. 새로 5칸(a1 ~a5)은 구분점과 시간입니다.
시작 위치인 "a1"에서 스페이스-6점을 누르면 다음 열인 "b1(월요일)"로 이동하며, 스페이스-4점을 누르면 다음 행인 "a2(1교시)"로 이동하게 됩니다. 
a1에서 스페이스-4-6점을 누르면 행의 끝인 "f1(금요일)"로 이동합니다. f1 위치에서 스페이스-1-3점을 누르면 행의 처음인 "a1(기준점)"으로 이동합니다.
a1에서 스페이스-4-5-6점을 누르면 해당 시트의 맨 끝인 "f5(금요일 4교시에 해당하는 수업)"으로 이동합니다. f5 위치에서 스페이스-1-2-3점을 누르면 문서의 처음인 "a1(기준점)"로 이동합니다.
"그룹"이란 문서에서의 더블 엔터와 같은 것으로, 행과 행 사이에 빈셀이 삽입된 형태를 의미합니다. 그룹 이동 키를 누를 때 마다 빈 행을 찾아 바로 다음 내용으로 이동하게 됩니다.

12.3.5.3 원하는 셀로 바로 이동하기
이동하고자 하는 셀 주소를 직접 입력하여 해당 셀 위치로 바로 이동하는 기능입니다. 셀 직접 이동을 수행하려면 엑셀 문서를 연 상태에서 엔터-j(2-4-5점)을 눌러 셀 이동 대화상자를 호출합니다. 또는 메뉴를 호출하여 "읽기" 메뉴에서 "셀 이동"을 선택하여 엔터를 눌러도 결과는 동일합니다.
셀 이동 대화상자는 아래와 같이 4개의 콘트롤로 구성되어 있습니다. 콘트롤은 탭(f3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트탭(스페이스-f3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다.
(1) 이동할 주소 편집창: 셀 주소를 입력하는 편집창입니다. "A1", "C3"과 같이 이동하고자 하는 셀의 주소를 입력합니다.
(2) 검색 범위 라디오 버튼: 주소를 찾을 때 검색할 범위를 선택합니다. 현재 시트와 전체 시트 중 하나를 선택할 수 있습니다. 값은 스페이스를 눌러 변경합니다.
(3) 확인 버튼: 셀 이동을 수행합니다. 입력한 셀 주소가 유효할 경우 해당 셀로 바로 이동합니다. 만약, 입력한 셀 주소가 유효하지 않을 경우 셀 주소를 다시 입력하라는 메시지가 출력되고, 셀 주소 입력 편집창에 위치합니다.
(4) 취소 버튼: 검색을 취소하고, 실행 직전 상태로 돌아갑니다.

12.3.5.4 블록 설정하기
시트 탐색 중 원하는 내용을 블록 설정하는 기능입니다. 블록으로 설정된 부분은 복사하여 워드프로세서 등에 붙여넣을 수 있습니다.
블록 설정 방법은 원하는 부분을 일부 선택하는 방법, 현재 시트의 모든 내용을 선택하는 방법이 있습니다.
1) 원하는 부분 선택하여 블록 설정하기.
원하는 부분을 선택하여 블록을 설정하려면 엔터-B(1-2점)을 누르거나 "편집" 메뉴에서 "블록"을 선택합니다. 블록 기능을 실행한 이후부터 이동하는 모든 셀이 블록으로 설정됩니다.
2) 모두 선택하기
현재 시트의 모든 내용을 블록 설정하는 기능으로, 엔터-A를 누르거나 "편집"메뉴의 "모두 선택"을 선택하면 실행됩니다.
3) 복사하기
블록으로 설정된 내용을 복사하려면 엔터-C(1-4점)을 누르거나, "편집" 메뉴에서 "복사"를 선택합니다. 클립보드에 블록 내용이 복사됩니다. 워드프로세서 등의 편집창에서 엔터-V(1-2-3-6점)을 눌러 클립보드의 내용을 붙여넣을 수 있습니다. 붙여넣기시 행은 엔터 값(CR)로, 열은 쉼표(,)로 구분되어 붙여넣어 집니다.

블록 설정을 취소하려면 "취소(F4)"를 누릅니다.

12.3.5.5 셀 활성화
현재 위치한 셀에서 엔터를 누르거나 "보기" 메뉴의 "셀 활성화"를 실행하면 셀 활성화 모드로 진입합니다. 셀 활성화 모드는 읽기 전용 편집창으로 표시되며, 해당 셀의 내용을 한 글자씩 이동하면서 읽거나, 블럭을 설정하여 워드프로세서 등에 붙여넣을 수 있습니다.
셀 활성화 모드에서 사용되는 키는 아래와 같습니다.
1) 이동 키
(1) 이전 글자로 이동: 3점
(2) 다음 글자로 이동: 6점
(3) 다음 단어로 이동: 5점
(4) 이전 단어로 이동: 2점
(5) 줄의 처음으로 이동: 1-3점
(6) 줄의 끝으로 이동: 4-6점
(7) 이전 줄로 이동: 1점
(8) 다음 줄로 이동: 4점
(9) 첫 글자로 이동: 1-2-3점
(10) 마지막 글자로 이동: 4-5-6점
2) 읽기 키
(1) 현재 라인 읽기: 1-4점
(2) 현재 단어 읽기: 2-5점
(3) 현재 글자 읽기: 3-6점
셀 활성화 모드에서 "취소(f4 또는 스페이스-E(1-5점)"을 누르거나, 백스페이스를 누르면 셀 활성화 모드가 해제됩니다.

12.3.5.6 셀 속성 확인하기
현재 위치한 셀의 글꼴, 글자 크기, 테두리 등의 속성 정보를 확인하는 기능입니다. 셀 속성을 확인하려면 엑셀 문서를 연 상태에서 엔터-i(2-4-점)을 눌러 셀 속성 정보 대화상자를 호출합니다. 또는 메뉴를 호출하여 "파일" 메뉴에서 "셀 속성 정보"를 선택하여 엔터를 눌러도 결과는 동일합니다.
셀 속성 정보 대화상자는 "속성 목록"과 "닫기 버튼" 두개의 콘트롤로 구성되어 있습니다. 콘트롤은 탭(f3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트탭(스페이스-f3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다.
(1) 속성 목록: 글꼴, 글자 크기, 글꼴 스타일, 폰트 색상, 표시 형식, 정렬, 테두리 등의 셀 속성 정보가 표시됩니다. 각 정보는 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 확인합니다.
(2) 닫기 버튼: 세ㅔㄹ 속성 정보 대화상자를 닫고, 실행 직전 상태로 돌아갑니다.

12.3.5.7 하이퍼 링크 연결하기
하이퍼링크란 셀 내용이 인터넷 링크로 구성되어 웹 브라우저로 연결할 수 있는 셀을 의미합니다. 하이퍼링크 셀은 엑셀 뷰어에서 셀 탐색 중에 "하이퍼링크"라는 메시지로 알려줍니다. 
하이퍼 링크로 연결하기 위해서는 하이퍼링크 셀에서 엔터-H(1-2-5점)을 누르거나, 메뉴를 호출한 후 "파일" 메뉴에서 "하이퍼링크"를 선택하고, 엔터를 누릅니다. 
웹 브라우저가 자동 실행되어 해당 셀의 링크 주소로 자동 연결합니다. 단, 하이퍼링크로의 정상적인 연결을 위해서는 한소네가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

12.3.5.8 숨겨진 시트 및 행, 열 확인하기
서식 또는 필터에 의해 숨겨진 행, 열, 시트를 활성 또는 비활성화 하는 기능입니다.
숨겨진 시트를 확인하려면 "엔터-S(2-3-4점)"을 누르거나, "보기" 메뉴에서 "숨겨진 시트 활성/비활성"을 선택합니다. 엑셀 문서에 숨겨진 시트가 있다면 숨겨진 시트가 활성화 되었다는 메시지를 출력하고, 숨겨진 시트를 보여줍니다. "엔터-S(2-3-4점"를 한 번 더 누르거나 "보기" 메뉴의 "숨겨진 시트 활성/비활성"을 다시 한 번 선택하면 숨겨진 시트가 비활성됩니다.
숨겨진 행을 확인하려면 "엔터-R(1-2-3-5점)"을 누르거나, "보기" 메뉴에서 "숨겨진 행 활성/비활성"을 선택합니다. 엑셀 문서에 숨겨진 행이 있다면 숨겨진 행이 활성화 되었다는 메시지를 출력하고, 숨겨진 행을 보여줍니다. "엔터-R(1-2-3-5점"을 한 번 더 누르거나 "보기" 메뉴의 "숨겨진 행 활성/비활성"을 다시 한 번 선택하면 숨겨진 행이 비활성됩니다.
숨겨진 열을 확인하려면 "엔터-N(1-3-4-5점)"을 누르거나, "보기" 메뉴에서 "숨겨진 열 활성/비활성"을 선택합니다. 엑셀 문서에 숨겨진 열이 있다면 숨겨진 열이 활성화 되었다는 메시지를 출력하고, 숨겨진 열을 보여줍니다. "엔터-N(1-3-4-5점"을 한 번 더 누르거나 "보기" 메뉴의 "숨겨진 열 활성/비활성"을 다시 한 번 선택하면 숨겨진 열이 비활성됩니다.
숨겨진 시트, 행, 열이 없는 엑셀 문서에서 활성화 단축키를 누르면 숨겨진 시트, 행, 열이 없다는 메시지를 출력하고, 기능이 실행되지 않습니다.

12.3.6 사용자 테이블 영역 설정과 헤더셀 읽기
사용자 테이블 영역 설정 기능은 하나의 시트 전체가 표로 구성되어 있지 않거나 여러개의 표가 있거나, 하나의 표 안에 작은 표가 포함되어 있는 구조의 시트를 탐색하는 경우 사용하는 기능으로, 헤더셀의 위치를 임의 지정하여 시트 탐색을 용이하게 하는 기능입니다.
헤더셀이란 해당 셀에 포함된 데이터의 필드를 말합니다. 헤더셀에는 행의 헤더셀과 열의 헤더셀이 있습니다. 즉, 시간표를 예를들어 설명하면 월요일, 화요일, 수요일 등이 열의 헤더셀이 되며, 1교시, 2교시, 3교시 등이 행의 헤더셀이 됩니다. 아래에서 사용자 테이블을 설정하고, 헤더셀을 읽는 방법에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

12.3.6.1 사용자 테이블 설정하기
사용자 테이블 설정 방법은 두가지가 있습니다.
1) 빠른 설정
"빠른 설정"은 테이블 영역의 시작 지점만을 설정하는것을 말합니다. 즉, 표가 시작되는 행과 열이 만나는 왼쪽 맨 위 꼭지점에 위치를 지정하는 것입니다.
빠른 사용자 테이블 영역 설정 방법은 아래와 같습니다.
(1) 시트를 탐색하여 표가 시작되는 지점으로 이동합니다.
(2) 엔터-X(1-3-4-6점)을 누릅니다. 테이블 영역 설정 완료 메시지가 출력됩니다.
2) 시작/종료지점 지정하여 설정
테이블 영역의 시작점과 종료 지점을 모두 설정하여 헤더 셀 읽기 시 혼란이 없도록 하는 방법입니다. 시작 지점과 종료 지점을 모두 지정하여 테이블 영역을 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 시트를 탐색하여 표가 시작되는 지점으로 이동합니다.
(2) 엔터-T(2-3-4-5점)을 누릅니다. 사용자 테이블 영역 설정 대화상자가 실행되고, 테이블 시작 셀 편집창이 나타납니다.
(3) 테이블 시작 셀 편집창에는 현재 위치한 셀 즉, 테이블의 시작 지점의 셀 주소가 입력되어 있습니다. 확인 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누릅니다.
(4) 테이블 종료 셀 편집창이 표시됩니다. 표의 끝 지점 셀 주소를 입력합니다. 기본적으로 열린 시트의 맨 끝 지점이 입력되어 있습니다.
(5) 엔터를 누릅니다. 테이블 영역 설정 대화상자가 닫히고, 설정이 완료됩니다. 
테이블 영역 설정을 취소하고자 하면 2 ~ 4단계에서 "취소(F4 또는 스페이스-E(1-5점)"을 누릅니다.

12.3.6.2 헤더셀 읽기
사용자 테이블 영역이 설정된 상태에서 현재 위치한 셀을 기준하여 행과 열의 헤더셀을 읽는 기능입니다. 사용자 테이블을 설정하지 않은 경우 테이블의 영역은 시트 전체가 됩니다.
1) 행의 헤더셀 읽기
시트 탐색 중 백스페이스-Y(1-3-4-5-6점)을 누르거나 "읽기" 메뉴의 "행의 헤더셀 읽기"를 선택하면 현재 위치한 셀을 기준으로 행의 헤더셀을 읽어줍니다. 행의 헤더셀 위치는 현재 위치한 셀이 포함되는 행의 시작 지점 입니다.
2) 열의 헤더셀 읽기
시트 탐색 중 백스페이스-C(1-4점)을 누르거나 "읽기" 메뉴의 "열의 헤더셀 읽기"를 선택하면 현재 위치한 셀을 기준으로 열의 헤더셀을 읽어줍니다. 열의 헤더셀 위치는 현재 위치한 셀이 포함되는 열의 시작 지점 입니다.

12.3.7 다른 시트로 이동하기
엑셀 문서는 여러개의 시트를 포함할 수 있습니다. 이 장에서는 시트를 이동하는 방법을 설명하겠습니다.
1) 이전/다음 시트로 이동하기
현재 열려있는 시트를 기준으로 이전 또는 다음 시트로 이동하는 기능입니다.
(1) 이전 시트로 이동하기: 엑셀 문서를 연 상태에서 "페이지업(F1-F2 또는 스페이스-1-2-6점)"을 누르거나 "이동" 메뉴의 "이전 시트 이동"을 선택합니다.
(2) 다음 시트로 이동하기: 엑셀 문서를 연 상태에서 "페이지다운(F3-F4 또는 스페이스-3-4-5점)"을 누르거나 "이동" 메뉴의 "다음 시트 이동"을 선택합니다.
2) 시트 목록 이용하여 이동하기
현재 열려있는 엑셀 문서의 모든 시트를 목록으로 표시하여 해당 목록에서 시트를 선택하여 이동하는 방법입니다.
시트 목록을 호출하려면 단축키 "엔터-L(1-2-3점)"을 누르거나 "이동" 메뉴의 "시트 목록"을 선택합니다. 시트 목록이 표시되면 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 원하는 시트 선택 후 엔터를 누릅니다. 선택한 시트로 이동합니다.

12.3.8 찾기 기능 사용하기
엑셀 문서내에서 특정 문자열을 검색하는 기능으로, 검색 범위를 현재 시트, 전체 시트, 현재 행 또는 열, 선택 영역 등으로 다양하게 설정하여 검색을 수행할 수 있습니다. 
찾기 대화상자는 아래와 같이 7개의 콘트롤로 구성되어 있습니다. 콘트롤은 탭(f3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트탭(스페이스-f3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다.
(1) 검색어 편집창: 검색할 문자열을 입력합니다.
(2) 검색 범위 목록: 현재 시트, 전체 시트, 현재 행, 현재 열, 영역의 다섯개 항목 중 하나를 선택하여 검색 조건을 지정합니다. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 값을 변경합니다.
(3) 영역 설정 편집창: 검색할 영역의 셀 주소를 "a1:c4"와 같은 형태로 입력합니다. 단, 영역 설정 편집창은 검색 범위를 "영역"으로 선택한 경우에만 나타납니다. 
(4) 대소문자 구분 질문 버튼: 검색 수행시 대문자와 소문자 구분 여부를 선택합니다. "예"와 "아니오" 중 하나를 선택하며, 스페이스를 눌러 값을 변경합니다. 기본값은 "아니오" 입니다.
(5) 찾기 방향 질문 버튼: 검색 방향을 선택합니다. "이전"과 "다음" 중 선택하며, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. 기본값은 "다음" 입니다.
(6) 확인 버튼: 검색을 수행합니다.
(7) 취소 버튼: 찾기 대화상자를 취소하고, 실행 직전 상태로 복귀합니다. 

문자열 찾기를 수행하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 엑셀 문서를 연 상태에서 스페이스-F(1-2-4점)을 누릅니다. 또는 "이동" 메뉴의 "찾기"를 선택합니다.
(2) 검색어 편집창이 표시됩니다. 검색할 문자열을 입력합니다. 
(3) "탭(F3)"을 누릅니다. 검색 범위 목록이 표시됩니다.
(4) 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 검색 범위를 설정합니다. 설정 가능한 검색 범위는 아래와 같습니다.
 - 현재 시트(기본값): 현재 열려있는 시트를 대상으로 검색을 수행합니다.
 - 전체 시트: 엑셀 문서의 전체 시트를 대상으로 검색을 수행합니다.
 - 현재 행: 검색 수행 직전 위치한 셀이 포함되는 행 내에서만 검색을 수행합니다.
 - 현재 열: 검색 수행 직전 위치한 셀이 포함되는 열 내에서만 검색을 수행합니다.
 - 영역: 사용자가 임의의 영역을 지정하여 검색을 수행합니다. 만약, 블록이 설정되어 있다면, 블록으로 설정된 영역이 입력되어 있습니다. 
(5) "탭(F3)"을 누릅니다. 대소문자 구분 질문 버튼이 나타납니다. 기본값은 "아니오"로 설정되어 있으므로, 구분하고자 하면 스페이스를 누릅니다. 만약, (4)단계의 검색 범위를 "영역" 으로 설정했다면, 영역 설정 편집창이 나타납니다. 영역은 "A1:C4"와 같은 형태로 입력합니다.
(6) "탭(F3)"을 누릅니다. 찾기 방향 질문버튼이 나타납니다. 기본값은 "다음"으로 설정되어 있습니다. 변경하려면 스페이스를 누릅니다. 
(7) "탭(F3)"을 누릅니다. 확인 버튼이 표시됩니다. 엔터를 누르면 검색이 수행됩니다.  또는 2 ~ 6단계 중 어느 곳에서든 엔터를 누르면 검색을 수행합니다. 
검색을 취소하고자 하면 "취소(F4)"를 누릅니다. 찾기 대화상자 실행 직전으로 복귀합니다.

시트 탐색 중 같은 키워드와 조건으로 문서 끝 지점을 향해 다시 검색하려면 엔터-F(1-2-4점)을 누르거나, "이동" 메뉴의 "정방향으로 다시 찾기"를 선택합니다. 
또한, 시트 탐색 중 같은 키워드와 조건으로 문서의 시작 지점을 향해 다시 검색하려면 백스페이스-F(1-2-4점)을 누르거나, "이동" 메뉴의 "역방향으로 다시 찾기"를 선택합니다. 


12.3.9 마크 기능 사용하기
문서의 특정 지점을 기억하는 것으로, 한 문서에 여러 시트가 있거나, 데이터가 많을 경우 기억해둔 지점을 호출하여 빠르게 이동할 수 있습니다. 마크는 하나의 엑셀 문서에 영문 알파벳 "a"에서 "z"까지 총 26개 설정 가능합니다.

12.3.9.1 마크 설정하기
마크를 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 마크를 설정하기 원하는 셀로 이동합니다.
(2) 백스페이스-M(1-3-4점)을 누릅니다. 또는 "이동" 메뉴의 "마크 설정"을 선택합니다.
(3) 마크명 편집창이 나타납니다. a~z 사이의 알파벳을 입력합니다. 마크명은 컴퓨터 점자로 입력합니다.
(4) 마크가 설정됩니다. 만약, 기존에 설정했던 마크명을 입력하면 마크 위치를 변경할지 여부를 묻는 질문이 표시됩니다. "예"와 "아니오"중 하나를 선택합니다. "예"를 선택하면 기존 마크 위치를 현재 설정하려는 위치로 갱신합니다. "아니오"를 선택하면 마크켱 입력 편집창으로 다시 돌아갑니다.

12.3.9.2 마크로 이동하기
설정된 마크로 이동하는 기능입니다. 방법은 아래와 같습니다.
(1) 백스페이스-J(2-4-5점)을 누릅니다. 또는 "이동" 메뉴의 "마크로 이동"을 선택합니다.
(2) 이동할 마크명 편집창이 나타납니다. 이동할 마크명을 컴퓨터 점자로 입력합니다.
(3) 설정된 마크 위치로 바로 이동합니다. 엑셀 뷰어의 마크는 하나의 시트가 아닌 엑셀 문서 전체를 대상으로 하므로 마크가 설정되지 않은 다른 시트를 탐색 중에 마크 이동을 수행하여도 설정한 마크 위치로 이동합니다.

12.3.9.3 마크 삭제하기
설정된 마크를 삭제하는 기능입니다. 방법은 아래와 같습니다.
(1) 백스페이스-D(1-4-5점)을 누릅니다. 또는 "이동" 메뉴의 "마크 삭제"를 선택합니다.
(2) 삭제할 마크명 편집창이 나타납니다. 삭제할 마크명을 컴퓨터 점자로 입력합니다.
(3) 설정된 마크가 삭제됩니다.

12.3.10 읽기 기능
이 장에서는 엑셀 뷰어에서 사용하는 읽기 기능에 대해 설명하겠습니다.

12.3.10.1 시트 제목 확인하기
현재 시트의 제목을 확인하는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "스페이스-1-5-6점"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 "시트 제목 확인"을 선택합니다.

12.3.10.2 행 처음에서 현재 셀까지 읽기
행이 시작되는 지점부터 현재 셀이 위치한 부분까지 읽는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "백스페이스-3점"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 "행 처음에서 현재 셀까지 읽기"를 선택합니다.

12.3.10.3 현재 셀부터 행 끝까지 읽기
현재 위치한 셀부터 행이 끝나는 지점까지 읽는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "백스페이스-6점"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 현재 셀부터 행 끝까지 읽기"를 선택합니다.

12.3.10.4 열 처음에서 현재 셀까지 읽기
열이 시작되는 부분에서 현재 위치한 셀 까지 읽는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "백스페이스-1점"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 "열 처음에서 현재셀 까지 읽기"를 선택합니다.

12.3.10.5 현재 셀부터 열 끝까지 읽기
현재 위치한 셀부터 열이 끝나는 지점까지 읽는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "백스페이스-4점"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 현재 셀부터 열 끝까지 읽기"를 선택합니다.

12.3.10.6 행 전체 읽기
현재 위치한 셀이 포함된 행의 전체 내용을 읽는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "스페이스-C(1-4점)"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 "행 전체 읽기"를 선택합니다.

12.3.10.7 열 전체 읽기
현재 위치한 셀이 포함된 열의 전체 내용을 읽는 기능입니다. 실행하려면 단축키 "스페이스-Y(1-3-4-5-6점)"을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 "열 전체 읽기"를 선택합니다.

12.3.10.8 파일명 읽기
현재 열려있는 엑셀 파일명을 익는 기능입니다. 실행하려면 단축키 스페이스-3-4점을 누르거나 "읽기" 메뉴에서 "파일명 읽기"를 선택합니다.

12.3.11 새 이름으로 저장
엑셀 문서를 텍스트 또는 CSV 형식으로 저장하는 기능입니다. 새 이름으로 저장하기 기능을 실행하려면 '스페이스-S(2-3-4점)'을 누르거나 '파일' 메뉴에서 '새 이름으로 저장'을 선택합니다.
새 이름으로 저장 대화상자는 저장 형식을 선택하는 목록, 확인 버튼, 취소 버튼의 콘트롤로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤은 '탭(F3)' 또는 '시프트-탭(스페이스-F3)'을 눌러 이동합니다.
저장 형식 목록은 'CSV로 저장', '텍스트로 저장 - 쉼표로 분리', '텍스트로 저장 - 탭으로 분리'의 세 항목이 있습니다. CSV로 저장을 선택하면 CSV 파일 형식으로 저장됩니다. 텍스트로 저장을 선택하면 txt 파일 형식으로 저장되는데, 저장 형식 선택에 따라 탭 또는 쉼표로 열을 구분하여 저장합니다.
저장 형식을 선택하고 엔터를 누르거나 확인 버튼에서 엔터를 누르면 현재 열린 엑셀 파일과 동일한 경로에 '파일명.txt' 또는 '파일명.csv'의 형태로 바로 저장됩니다.

12.3.12 뷰어 환경 설정하기
이 장에서는 엑셀 뷰어의 읽기 설정 및 날짜/시각 설정에 대해 설명하겠습니다.

12.3.12.1 읽기 설정
읽기 설정에서는 엑셀 뷰어의 셀 속성 정보, 셀 주소 알림, 숨겨진 행 및 열 알림 등의 음성 출력 방법을 설정합니다.
읽기 설정을 실행하려면 단축키 백스페이스-O(1-3-5점)을 누르거나, "읽기" 메뉴에서 "읽기 설정"을 선택합니다.
읽기 설정 대화상자는 설정 목록, 확인, 취소의 3개 콘트롤로 구성되어 있습니다. 콘트롤을 이동하려면 "탭(F3)" 또는 "시프트-탭"을 누릅니다. "확인" 버튼에서 엔터를 누르면 설정을 저장합니다. "취소" 버튼에서 엔터를 누르면 설정 변경을 취소하고, 실행 직전 상태로 복귀합니다.
설정 목록은 아래와 같이 구성되어 있습니다.
(1) 셀 주소 알림: 현재 위치한 셀 주소의 알림 방법을 설정합니다. "주소, 내용", "내용, 주소", "사용 안 함" 중 하나를 선택하고, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "내용, 주소"로 설정하면 셀 내용을 먼저 말하고, 주소를 말합니다. "주소, 내용"으로 설정하면 셀 주소를 먼저 말하고, 내용을 뒤에 말합니다. "사용 안 함"으로 설정하면 셀 주소 정보를 알려주지 않습니다.
(2) 병합셀 알림: 병합된 셀에 위치했을 때 알림 여부를 설정합니다. "사용함", "사용 안 함"중 하나를 선택하고, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "사용함"으로 설정하면 병합된 셀에 위치한 경우 "병합셀" 이라고 알려줍니다. "사용 안 함"으로 설정한 경우 병합셀에 위치해 있더라도 메시지를 출력하지 않고, "a1-b1"과 같이 셀 주소만 출력합니다. 
(3) 하이퍼링크 알림: 하이퍼링크 셀에 위치했을 때의 알림 방법을 설정합니다. "내용 앞", "내용 뒤", "사용 안 함" 중 하나를 선택하고, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "내용 앞"으로 설정하면 셀 내용을 말하기 전에 "하이퍼링크" 라는 메시지를 출력하고, "내용 뒤"로 설정하면 셀 내용 뒤에 "하이퍼링크"라고 말합니다. "사용 안 함"으로 설정하면 하이퍼링크에 관한 사항을 알려주지 않습니다.
(4) 표시 형식 알림: 현재 위치한 셀의 표시 형식(텍스트, 숫자, 날짜 등)의 정보 알림 방법을 설정합니다. "내용 앞", "내용 뒤", "사용 안 함" 중 하나를 선택하고, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "내용 앞"으로 설정하면 셀 내용을 말하기 전에 "텍스트", "날짜" 등과 같이 표시 형식을 출력하고, "내용 뒤"로 설정하면 셀 내용 뒤에 표시 형식을 말합니다. "사용 안 함"으로 설정하면 표시 형식에 관한 사항을 알려주지 않습니다.
(5) 빈 셀 정보 알림: 현재 위치한 셀에 아무것도 입력되어 있지 않거나 "블랭크(blank)" 속성을 가졌을 때 알림 방법을 설정합니다. "빈 셀과 블랭크 속성 알림", "사용 안 함" 중 하나를 선택하고 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "빈 셀과 블랭크 속성 알림"을 선택하면 해당 속성의 셀에 위치했을 때에 "빈셀" 또는 "블랭크"라는 메시지를 출력합니다. "사용 안 함"으로 설정하면 해당 속성을 말하지 않습니다.
(6) 행 이동 읽기 방법: 시트 탐색 중 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 행을 이동할 때 행 전체 내용을 읽을 것인지, 현재 위치한 셀 내용을 읽을 것인지 여부를 설정합니다. "행 전체", "현재 셀" 중 하나를 선택하며 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "행 전체"로 설정하면 행 이동시 행의 전체 내용과 주소를 점자와 음성으로 출력합니다. "현재 셀"을 선택하면 이동하는 셀의 내용과 주소만 점자와 음성으로 출력합니다.
(7) 숨겨진 열 알림: 필터 등에 의해 숨겨진 열이 있는 시트에서 시트 탐색 중 해당 열 통과시 알림음을 출력할지 여부를 설정합니다. "사용함", "사용 안 함" 중 하나를 선택하고, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "사용함"으로 설정하면 숨겨진 열을 지나갈 경우 알림음을 출력하고, "사용 안 함"으로 설정하면 알림음을 출력하지 않습니다. 
(8) 숨겨진 행 알림: 필터 등에 의해 숨겨진 행이 있는 시트에서 시트 탐색 중 해당 행 통과시 알림음을 출력할지 여부를 설정합니다. "사용함", "사용 안 함" 중 하나를 선택하고, 값은 스페이스를 눌러 변경합니다. "사용함"으로 설정하면 숨겨진 행을 지나갈 경우 알림음을 출력하고, "사용 안 함"으로 설정하면 알림음을 출력하지 않습니다. 

12.3.12.2 날짜/시각 설정
날짜 밑 시간 속성을 갖는 셀의 표시 형식을 설정합니다.
날짜/시간 설정을 실행하려면 단축키 엔터-D(1-4-5점)을 누르거나, "보기" 메뉴에서 "날짜/시간 설정"을 선택합니다.
날짜/시간 설정 대화상자는 아래와 같이 5개의 콘트롤로 구성되어 있습니다.
(1) 날짜 설정 목록: 날짜 표시 형식이 나열되어 있습니다. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 원하는 표시 형식을 선택합니다.
(2) 시간 설정 목록: 시간 표시 형식이 나열되어 있습니다. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 원하는 표시 형식을 선택합니다.
(3) 모두 사용 라디오 버튼: 날짜와 시간 데이터가 모두 입력된 셀에 위치할 경우 날짜와 시간을 함께 표시할지 여부를 선택합니다. "사용함" 또는 "사용 안 함" 중 하나를 선택하며, 스페이스를 눌러 값을 변경합니다. "사용함"으로 설정하면 날짜와 시간이 모두 표시됩니다. "사용 안 함"으로 설정하면 날짜와 시간 중 먼저 입력된 값만 표시합니다. 
(4) 확인 버튼: 설정을 저장합니다.
(5) 설정을 취소하고, 실행 직전 상태로 복귀합니다.

12.4 드랍 박스

12.4.1 드랍 박스 소개
드랍 박스는 온라인 저장 공간에 파일을 올리고 공유하고 다운로드 할 수 있는 클라우드형 서비스 입니다. 아래에서 드랍 박스 사용에 대한 특징을 간단히 알아보겠습니다.

1) 누구든지 이용 가능한 무료 서비스
드랍 박스는 단 한번의 가입만으로 2GB의 개인 저장 공간을 얻을 수 있습니다. 이 온라인 저장 공간에는 음악, 사진, 어떤 파일도 저장할 수 있으며 공유할 수 있습니다. 또한 친구에게 드랍 박스를 추천하여 최대 16GB의 저장 공간을 추가로 확보하거나 유료로 저장 공간을 구입할 수 있습니다.
2) 누구나 사용하기 편리한 직관적인 인터페이스
 한소네 드랍 박스 프로그램은 탐색기와 유사한 인터페이스로 설계되었기 때문에 사용이 매우 쉽습니다. 탐색기를 사용할 수 있는 한소네 사용자라면 내 저장공간을 사용하듯 새 폴더를 만들고 파일을 업로드 하고 복사하고 삭제하고 이동하고 공유하는 이 모든 작업들을 간단하게 할 수 있습니다.
3) 장비의 벽을 뛰어넘는 호환성
인터넷에 연결되는 모든 장비에서 내 파일에 접근할 수 있습니다. 가령 학교나 직장에서 한소네로 작업하던 문서를 업로드 하고 집에서 컴퓨터로 열어보고 이동중에 스마트폰으로 문서를 열람하고 편집하여 다시 한소네로 열어보는 것이 가능합니다. 더 이상 문서를 작업하기 위해 나에게 이메일로 파일을 보내거나 USB에 파일을 저장하여 가지고 다니며 문서를 동기화 할 필요가 없습니다.
4) 공유는 빠르고 쉽게
내 계정에 저장된 파일과 폴더를 다른 사람에게 공유할 수 있습니다. 들려주고 싶은 음악이나 함께 작업할 문서가 저장된 폴더의 링크를 생성하여 이메일로 보내거나 SNS에 공유할 수 있습니다. 상대방은 해당 링크로 접속하여 음악과 문서가 저장된 폴더를 ZIP 파일로 다운로드 받을 수 있기 때문에 매우 편리합니다. 이제 파일을 공유하기 위해 홈페이지를 만들거나 웹 저장공간을 구입할 필요가 없습니다.
5) 이렇게 멋진 기능이 한소네 하나로 모두 가능합니다.

드랍 박스 프로그램을 사용하기 위해서는 드랍 박스 게정이 필요합니다. 드랍 박스에 대한 추가적인 정보를 얻거나 지금 가입하려면 홈페이지 "http://dropbox.com"에 방문하십시오.

12.4.2 실행과 종료
드랍 박스 프로그램은 프로그램 메뉴의 "보조 프로그램" 카테고리 내에 위치해 있습니다. 프로그램을 실행하려면 프로그램 메뉴에서 "G(1-2-4-5점)을 눌러 "보조 프로그램" 메뉴에 진입한 후, "R(1-2-3-5점)"을 누릅니다. 단축키를 사용하지 않고 메뉴로 프로그램을 찾아 실행하려면 프로그램 메뉴에서 "스페이스 1점" 또는 "스페이스 4점"을 눌러 "보조 프로그램" 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 이후 "스페이스-1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 "드랍 박스"까지 이동하여 엔터를 누릅니다.
또한 어디서든지 글로벌 핫키인 "F1-O(1-3-5점)"을 입력해도 곧바로 실행할 수 있습니다.
드랍 박스 프로그램을 종료하려면 "스페이스-Z(1-3-5-6점)"을 누릅니다.

12.4.3 로그인 하기
한소네에서 드랍 박스를 이용하기 위해서는 드랍 박스 계정이 필요합니다. 계정이 없다면 Dropbox 웹사이트(http://dropbox.com)에 방문하여 드랍 박스 계정을 생성합니다. 이미 등록된 드랍 박스 계정이 있다면 드랍 박스 사용이 가능합니다. 
또한, 드랍 박스 프로그램을 사용하려면 한소네가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 인터넷 연결은 "설정" 메뉴의 "인터넷 설정"을 통해 설정하여 연결합니다.

드랍 박스 프로그램을 실행하면 "로그인 대화상자"가 나타납니다. 로그인 대화상자는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 
1) 메일 주소 컴퓨터 편집창
2) 비밀번호 컴퓨터 편집창
3) 아이디 저장 선택상자
4) 비밀번호 저장 선택상자
5) 자동 로그인 선택 상자
6) 로그인 버튼
7) 취소 버튼
콘트롤 이동은 "탭(F3 또는 "시프트-탭(스페이스-F3)"을 눌러 이동합니다.
드랍 박스에 로그인 하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 드랍 박스 프로그램이 실행되면 로그인 대화상자가 실행되고, 메일 주소를 입력하는 편집창이 나타납니다. 이 곳에 드랍 박스 계정의 메일 주소를 입력합니다. 메일 주소는 컴퓨터 점자로 입력하며 숫자는 내려쓰기로 입력합니다.
(2) 메일 주소를 입력한 다음 "탭(F3)"을 눌러 비밀 번호를 입력하는 편집창으로 이동합니다. 메일 계정의 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호 역시 컴퓨터 점자로 입력하며 숫자는 내려쓰기로 입력합니다.
(3) "탭(F3)"을 누르면 "아이디 저장 선택 상자"가 나타납니다. 기본은 해제되어 있습니다. 메일 주소를 저장하려면, 스페이스를 눌러 선택합니다.
(4) "탭(F3)"을 누르면 "비밀 번호 저장 선택 상자"가 나타납니다. 기본은 해제되어 있습니다. 비밀 번호를 저장하려면, 스페이스를 눌러 선택합니다.
(5) "탭(F3)"을 누르면 "자동 로그인 선택 상자"가 나타납니다. 자동 로그인이란 드랍 박스 프로그램 실행 시 자동으로 계정에 로그인할지 여부를 설정하는 곳으로 기본은 선택되어 있지 않습니다. 자동 로그인 기능을 실행하기 위해서는 "메일 주소 저장"과 "비밀 번호 저장"을 모두 선택해야 합니다. "메일 주소 저장"과 "비밀 번호 저장"을 모두 선택한 후, 자동 로그인을 선택하면, 다음번 드랍 박스 실행시에 자동으로 로그인 됩니다. 
(6) "탭(F3)"을 눌러 "로그인 버튼"으로 이동하여 엔터를 누르면 드랍 박스에 로그인 됩니다.
"로그인 버튼"까지 이동하지 않고 취소 버튼을 제외한 어느 콘트롤에서 엔터를 눌러도 로그인 됩니다.
만약 인터넷에 연결되어 있지 않다면 설정 메뉴의 인터넷 설정을 통해 다시 인터넷 연결을 시도하여 드랍 박스를 실행합니다. 인터넷 연결이 아닌 아이디와 비밀번호가 틀려 로그인이 실패했다면, 위의 로그인 과정을 확인하여 틀린 부분이 없는지 확인하여 로그인을 시도합니다.


12.4.4 파일, 폴더 목록과 기능
드랍 박스에 성공적으로 로그인 되었다면 "로그인 완료. 파일 목록 생성 중"라는 메시지가 출력되고 잠시 후 파일과 폴더 목록이 나타납니다.
처음 드랍 박스에 가입하고 로그인 하였다면 "photos"와 "public" 두개의 폴더가 존재합니다. "photos" 폴더는 사진을 저장하는 폴더이며 "public" 폴더는 다른 사람에게 자료를 공유할 때 사용하는 폴더입니다. 그러나 이 폴더는 드랍 박스에서 사전에 기본적으로 제공하는 폴더일 뿐 사용자는 이 폴더를 삭제하고 새로운 폴더를 생성해도 무관합니다. "public" 폴더가 아닌 새롭게 생성한 폴더에서도 자료 공유가 가능합니다.
드랍 박스 프로그램 내의 파일과 폴더 목록에서의 기능은 탐색기 프로그램과 비교적 유사한 점이 많습니다. 예를 들어 각 목록간 이동에는 "스페이스-1점"과 "스페이스-4점"이 사용되며 커서키 또는 파일 이름의 첫 글자 입력을 통한 빠른 이동이나 다중 선택 방법, 파일 복사 붙여넣기 기능의 사용 방법이 탐색기 프로그램과 동일합니다.
아래는 드랍 박스 파일과 폴더 목록에서 사용 가능한 이동키와 기능입니다.

1) 이전 목록: 위 스크롤 버튼 또는 스페이스-1점
2) 다음 목록: 아래 스크롤 버튼 또는 스페이스-4점
3) 목록의 처음으로: 스페이스-1-2-3점 또는 스페이스-1-3점
4) 목록의 끝으로: 스페이스-4-5-6점 또는 스페이스-4-6점
5) 폴더와 파일 구간 빠른 이동: 스페이스-5-6점
6) 폴더 진입: 엔터
7) 상위 폴더로 이동: 백스페이스
8) 32 목록 이전 또는 다음: 스페이스-1-2-6점, 스페이스-3-4-5점
9) 목록의 첫 글자별 입력을 통한 빠른 찾아가기: 목록의 첫 글자를 입력하면 그 글자로 시작하는 파일이나 폴더로 빠르게 이동할 수 있습니다. 기본 입력 모드는 한글이고, 영문파일을 찾고자 할 때는 입력 모드를 영문으로 변경하고 입력합니다. 그리고 숫자인 경우에는 내려쓰는 점형의 숫자를 입력합니다.  
10) 개별 선택"스페이스": 목록을 이동하면서 원하는 항목(파일 또는 폴더)을 1개씩 선택합니다. 선택을 하면 항목의 앞부분에 '*'가 보여집니다. 스페이스를 눌러 선택한 항목에서 다시 한번 스페이스를 누르면 선택이 해제됩니다. 전체 목록 중에서 연속 선택이 아닌 부분적으로 선택할 때 유용한 기능입니다. 
11) 연속 선택"엔터-B(1-2점)": 연속 선택키가 눌러진 시점부터 커서가 이동하는 항목(파일 또는 폴더)을 연속으로 자동으로 선택해주는 기능입니다. 선택을 하면 항목의 앞부분에 '*'가 보여집니다.
12) 모두 선택"엔터-1점": 모두 선택은 커서가 위치한 경로의 항목(파일 또는 폴더)을 모두 블록 지정하는 기능입니다. 모두 선택된 항목은 이동키로 확인하면서 스페이스에 의하여 선택 취소 및 재선택 할 수 있습니다. 모두 선택 시에는 전체 선택된 개수를 음성 메시지로 출력해주고, 선택된 항목의 앞부분에 '*'를 보여줍니다.
13) 파일 업로드: 엔터-U(1-3-6점)
14) 파일 다운로드: 엔터-D(1-4-5점)
15): 새 폴더: 엔터-N(1-3-4-5점)
16) 복사하기: 엔터-C(1-4점)
17) 잘라내기: 엔터-X(1-3-4-6점)
18) 붙여넣기: 엔터-V(1-2-3-6점)
19) 삭제하기: 스페이스-D(1-4-5점)
20) 파일 링크: 엔터-L(1-2-3점)
21) 파일 검색: 스페이스-F(1-2-4점)
22) 사용자 정보: 엔터-I(2-4점)
23) 로그인 설정: 스페이스-I(2-4점)
24) 끝내기: 스페이스-Z(1-3-5-6점)

드랍 박스의 여러가지 기능은 탐색기 프로그램과 조금 차이가 있습니다. 한소네에서 내 파일이 저장되어 있는 "플래시 디스크, USB SD" 디스크와 그 안에 존재하는 폴더와 파일들은 모두 로컬 저장 공간에 저장된 파일이라 합니다. 또한 드랍 박스에 로그인 후 보여지는 폴더와 파일 목록은 드랍박스 저장 공간이라고 합니다.
이렇게 볼 때 내 한소네에 저장된 파일을 드랍 박스 저장 공간에 저장하는 작업을 "파일 업로드"라고 합니다. 반대로 드랍박스 저장 공간에 있는 파일을 내 한소네에 저장하는 작업은 "파일 다운로드"라고 합니다.
그 외에 위해서 확인한 드랍 박스의 기능중 "새 폴더 생성, 파일 복사, 잘라내기, 붙여넣기, 삭제, 검색하기, 링크 생성, 검색" 기능들은 모두 드랍 박스 저장 공간 내부에서 작업할 때 사용되는 기능들 입니다.
드랍 박스의 폴더와 파일 목록에서 수행할 수 있는 기능중 일부 기능은 여러 항목을 다중 선택하여 작업할 수 있습니다. 예를 들어 "파일 업로드 및 다운로드, 복사, 잘라내기" 작업은 여러 항목을 선택하여 수행할 수 있지만 "파일 링크 생성"과 같은 기능은 현재 포커스된 항목에 대한 작업만 수행할 수 있습니다.
그럼 이제 드랍 박스의 저장 공간을 이용해 파일을 저장하고 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

12.4.5 파일 업로드 하기
파일 업로드란 온라인 상의 드랍박스 저장 공간에 내 한소네에 있는 파일을 올리는 것을 말합니다. 이 작업으로 한소네에 저장된 자료를 드랍박스 공간으로 업로드 하면 언제 어디서나 PC와 스마트폰 그리고 다른 한소네에서 내 자료에 접근할 수 있습니다. 또한 함께 듣고 싶은 음악을 공유하거나 함께 작업할 문서의 링크를 생성하여 지인에게 이메일을 보낼 수도 있습니다.
드랍 박스의 파일 업로드 기능은 여러 항목을 선택하여 다중 업로드가 가능하기 때문에 여러 파일을 하나씩 올리는 번거로움이 없습니다. 그러나 파일 업로드 기능은 탐색기에서 지원하는 파일 복사 기능과는 다르게 폴더 전체를 업로드하는 기능은 지원되지 않습니다.
드랍 박스에서 내 한소네의 파일을 업로드 하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 드랍 박스에 로그인 되어있고 폴더와 파일 목록에 위치해 있다면 "엔터-U(1-3-6점)"을 눌러 파일 업로드 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "U(1-3-6점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "파일 업로드"를 찾아 엔터를 누릅니다.
2) "업로드 파일 선택" 대화상자가 열리며 플래시 디스크의 최상위 폴더와 파일 목록이 나타납니다.
3) 이동키를 이용해 업로드 할 파일이 존재하는 폴더로 이동합니다. 다른 디스크에 있는 파일을 업로드 하려면 "백스페이스"를 눌러 디스크 목록으로 이동하여 다른 디스크에 진입한 후 업로드할 파일이 존재하는 폴더로 이동하면 됩니다.
4) 업로드 할 파일을 선택합니다. 여러 파일을 동시에 업로드 하려면 "스페이스"키를 이용해 여러 항목을 선택합니다. 다중 선택된 항목의 파일명 앞에는 "*"로 표시됩니다.
5) 파일 선택이 완료되었다면 엔터를 누릅니다. 그러면 파일 업로드가 시작됩니다. 파일 업로드 중에는 "XX/XX 업로드 중 XX%"와 같이 현재 업로드중인 파일/전체파일수 현재 퍼센트 등을 알려줍니다.
파일 업로드 작업은 드랍 박스 서버와 사용중인 인터넷의 상황에 따라 시간 차이가 있을 수 있습니다.
6) 파일 업로드가 완료되면 "XX개 파일 업로드 성공"과 같이 출력되며 다시 드랍 박스의 폴더와 파일 목록으로 복귀합니다. 이동 키를 이용해 파일이 잘 업로드 되었는지 확인합니다.

12.4.6 파일 다운로드하기
파일 다운로드란 드랍 박스 저장 공간에 있는 파일을 내 한소네로 내려받는 기능입니다.
드랍 박스의 파일 다운로드 기능은 여러 항목을 선택하여 다중 다운로드가 가능하기 때문에 여러 파일을 하나씩 내려받는 번거로움이 없습니다. 또한 파일 뿐만 아니라 폴더에 저장된 내용을 폴더 상태로 다운로드가 가능하기 때문에 여러 폴더와 파일을 함께 다운로드 받을 수도 있습니다.

1) 드랍 박스에 로그인 되어 있고 폴더와 파일 목록에 위치해 있다면 이동키를 이용해 다운로드 받을 폴더 또는 파일을 선택합니다. 여러 파일을 동시에 다운로드 받으려면 "스페이스"키를 이용해 여러 항목을 선택하며 폴더와 파일을 동시에 선택할 수도 있습니다. 모든 항목을 선택하려면 "엔터-1점"을 누릅니다. 다중 선택된 항목의 파일명 앞에는 "*"로 표시됩니다.
2) "엔터-T(2-3-4-5점)"을 눌러 파일 다운로드 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "T(2-3-4-5점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "파일 다운로드"를 찾아 엔터를 누릅니다.
3) "다운로드 경로: flashdisk/download 변경? 아니오"와 같이 어느 경로에 파일을 저장할지 선택하는 질문 버튼이 나타납니다. 엔터를 누르면 기본 경로인 "플래시디스크의 download"폴더에 파일 다운로드를 시작합니다. 만약 다른 경로에 저장하고 싶다면 "스페이스-4점"을 눌러 예를 선택한 후 엔터를 눌러 다른 경로를 선택할 수 있습니다. 원하는 폴더에 위치하고 스페이스를 눌러 폴더를 선택한 후 엔터를 누르면 파일 다운로드가 시작됩니다.
4) 다운로드가 완료되면 "XX개 다운로드 완료"와 같이 메시지가 출력되며 드랍박스의 폴더와 파일 목록 상태로 복귀합니다.

12.4.7 새 폴더 생성하기
여러 종류의 문서 또는 많은 파일이 존재하는 경우 문서 용도에 맞게 폴더를 만들고 정리하는 것 역시 중요합니다. 드랍 박스 저장 공간에서 역시 새로운 폴더를 생성하고 파일을 저장할 수 있습니다.
드랍 박스에서 새 폴더를 생성하려면 다음과 같이 수행합니다.
1) 드랍 박스에 로그인 후 파일과 폴더 목록에 위치합니다.
2) "엔터-N(1-3-4-5점)"을 눌러 새 폴더 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "N(1-3-4-5점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "새 폴더"를 찾아 엔터를 누릅니다.
3) "새 폴더 이름?" 메시지가 출력되며 새 폴더명을 입력하는 편집창이 나타납니다.
4) 새로 만들 폴더명을 입력하고 엔터를 누릅니다.
5) 새 폴더 생성이 완료되었습니다.

12.4.8 파일과 폴더 복사하기
파일 복사란 드랍 박스 저장 공간 내에서 특정 파일을 다른 폴더에 복사하거나 사본을 만드는 기능입니다. 이 기능을 이용하면 하나 이상의 파일 또는 폴더를 다른 곳에 복사할 수 있습니다.
드랍 박스 저장 공간 내에서 파일을 복사하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 드랍 박스에 로그인 되어 있고 폴더와 파일 목록에 위치해 있다면 이동키를 이용해 복사할 폴더 또는 파일을 선택합니다. 여러 파일을 동시에 복사하려면 "스페이스"키를 이용해 여러 항목을 선택하며 폴더와 파일을 동시에 선택할 수도 있습니다. 모든 항목을 선택하려면 "엔터-1점"을 누릅니다. 다중 선택된 항목의 파일명 앞에는 "*"로 표시됩니다.
2) "엔터-C(1-4점)"을 눌러 파일 복사 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "C(1-4점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "복사"를 찾아 엔터를 누릅니다.
3) 파일을 붙여넣을 폴더로 이동합니다. 만약 현재 폴더에서 붙여넣기를 실행하면 사본이 만들어 집니다.
4) "엔터-V(1-2-3-6점)"을 눌러 붙여넣기 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "V(1-2-3-6점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "붙여넣기"를 찾아 엔터를 누릅니다.
5) 파일 복사가 시작됩니다.
6) 복사가 완료되면 "XX 개의 개체 복사 완료" 메시지가 출력되며 파일과 폴더 목록으로 복귀합니다.

12.4.9 파일과 폴더 이동하기
파일 이동이란 드랍 박스 저장 공간 내에서 특정 파일을 다른 폴더로 이동하는 기능입니다. 이 기능을 이용하면 하나 이상의 파일 또는 폴더를 다른 곳에 이동할 수 있습니다.
드랍 박스 저장 공간 내에서 파일을 이동하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 드랍 박스에 로그인 되어 있고 폴더와 파일 목록에 위치해 있다면 이동키를 이용해 이동할 폴더 또는 파일을 선택합니다. 여러 파일을 동시에 이동하려면 "스페이스"키를 이용해 여러 항목을 선택하며 폴더와 파일을 동시에 선택할 수도 있습니다. 모든 항목을 선택하려면 "엔터-1점"을 누릅니다. 다중 선택된 항목의 파일명 앞에는 "*"로 표시됩니다.
2) "엔터-X(1-3-4-6점)"을 눌러 잘라내기 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "X(1-3-4-6점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "잘라내기"를 찾아 엔터를 누릅니다.
3) 파일을 붙여넣을 폴더로 이동합니다.
4) "엔터-V(1-2-3-6점)"을 눌러 붙여넣기 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하고 싶다면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "V(1-2-3-6점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "붙여넣기"를 찾아 엔터를 누릅니다.
5) 파일 이동이 시작됩니다.
6) 파일 이동이 완료되면 "XX 개의 개체 이동 완료" 메시지가 출력되며 파일과 폴더 목록으로 복귀합니다.

12.4.10 파일과 폴더 삭제하기
파일 삭제 기능은 드랍 박스 저장 공간에서 불필요한 파일과 폴더를 삭제하는 기능입니다.
파일 삭제 기능을 실행하려면 아래와 같이 수행합니다.

1) 드랍 박스에 로그인 되어 있고 폴더와 파일 목록에 위치해 있다면 이동키를 이용해 삭제할 폴더 또는 파일을 선택합니다. 여러 파일을 동시에 삭제하려면 "스페이스"키를 이용해 여러 항목을 선택하며 폴더와 파일을 동시에 선택할 수도 있습니다. 모든 항목을 선택하려면 "엔터-1점"을 누릅니다. 다중 선택된 항목의 파일명 앞에는 "*"로 표시됩니다.
2) "스페이스-D(1-4-5점)"을 눌러 삭제 기능을 실행합니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "D(1-4-5점)"을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "삭제"를 찾아 엔터를 누릅니다.
3) 그러면 파일과 폴더 삭제 여부를 물어보는 질문 버튼이 나타납니다. 작업을 계속 진행하려면 엔터를 누르고 작업을 중단하려면 "스페이스-4점"을 눌러 "아니오"에서 엔터를 누릅니다.

12.4.11 파일과 폴더 링크 생성하기
링크 생성 기능은 드랍 박스 내에 저장된 파일과 폴더에 대한 URL 링크를 생성하는 기능입니다. 이 URL을 복사하여 다른 사람에게 이메일로 보내거나 SNS에 공유하면 다른 사람들은 해당 URL에 접속하여 나의 파일과 폴더에 접근할 수 있게 됩니다.
또한 공유 목적 외에도 사용자는 URL을 다른 곳에 저장해 두었다가 언제든지 웹 브라우저로 해당 url에 접속하여 파일을 다운받을 수 있기 때문에 편리합니다.
링크 생성 기능을 사용하려면 먼저 원하는 폴더나 파일에 위치한 후 "엔터-L(1-2-3점)"을 누릅니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "L(1-2-3점)을 직접 누르거나 "스페이스-4점"을 이용해 "파일 링크"를 찾아 엔터를 누릅니다.
링크 생성 대화상자가 열리면 다음과 같은 콘트롤이 나타납니다.

1) 링크: http://db.tt/XXXX(url 주소 편집창)
2) 링크 주소 복사 버튼
3) 닫기 버튼

콘트롤 이동은 "탭(F3)" 또는 "시프트 탭(스페이스-F3)"을 이용합니다.
처음 링크 생성을 실행하면 URL 주소가 입력된 편집창이 나타납니다. 편집창에 나타난 링크를 복사하려면 "탭(f3)"을 눌러 링크 복사 버튼에서 엔터를 누릅니다. 그러면 링크 주소가 클립보드에 복사됩니다.
링크 복사 기능을 취소하려면 "탭(f3)"을 눌러 닫기 버튼에서 엔터를 누르거나 "ESC(F4)"를 누릅니다.

12.4.12 파일 검색
파일 검색 기능을 사용하면 드랍 박스 저장공간 내에 있는 파일을 찾을 수 있습니다. 이 기능은 특정 파일이 어느 폴더에 있는지 기억할 수 없거나 많은 폴더와 파일이 존재하여 검색이 필요할 경우 유용합니다.
파일 검색 기능을 사용하려면 "스페이스-F(1-2-4점)"을 누릅니다. 메뉴를 통해 검색 기능을 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "E(1-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 편집 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 편집 메뉴가 열리면 "B(1-2점)을 직접 누르거나 "파일 검색"를 찾아 엔터를 누릅니다.
파일 검색 대화상자가 열리면 다음과 같은 콘트롤이 나타납니다.

1) 찾을 파일명?(입력 편집창)
2) 검색 결과 목록(파일 검색 완료된 후 활성화됨)
3) 찾기 버튼
4) 취소 버튼

찾기 기능이 실행되면 제일 먼저 검색할 파일명을 입력하는 편집창이 나타납니다. 여기에 찾을 파일명의 일부를 입력하고 엔터를 누르면 검색이 시작됩니다.
잠시 후 검색이 완료되면 검색 결과 목록이 나타납니다. 그러나 검색 조건에 일치하는 파일을 찾을 수 없다면 "검색 결과가 없습니다."와 같은 메시지가 출력되며 검색어 입력 편집창에 포커스됩니다.
검색 결과 목록에서는 "파일명 경로: XXX y/y"와 같이 검색된 파일명과 해당 파일이 위차한 경로 그리고 현재 위치한 항목/전체항목 수를 알려줍니다.
"스페이스-1점" 또는 "스페이스-4점"을 이용해 찾을 파일로 이동 후 엔터를 누르면 해당 경로로 이동되며 검색한 파일로 포커스합니다.
만약 파일을 다시 검색하고 싶다면 "시프트 탭(스페이스-F3)"을 누릅니다. 그러면 "찾을 파일명?"을 입력하는 편집창에 포커스됩니다.
검색 기능을 취소하고 싶다면 "탭(f3)"을 눌러 취소 버튼에서 엔터를 누르거나 "ESC(F4)"를 누릅니다.

12.4.13 사용자 정보 확인하기
사용자 정보 확인하기 대화상자에서는 닉네임, 게정 메일 주소, 국가 정보, 용량 정보와 같은 현재 계정 정보를 확인할 수 있습니다.
사용자 정보를 확인하려면 "엔터-I(2-4)"을 누릅니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "F(1-2-4점)"을 직접 누르거나, 파일 메뉴에서 엔터를 누릅니다. 파일 메뉴가 열리면 "I(2-4점)을 직접 누르거나 "사용자 정보"에서 엔터를 누릅니다.
사용자 정보 확인 대화상자가 열리면 상태바에 다음과 같은 항목이 표시됩니다. 각 항목간 이동은 "스페이스-1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 확인합니다.

1) 닉네임: XX
2) 메일 주소: xxx@xxx.com
3) 국가: KR
4) 크기: 0MB/2048MB

사용자 정보 확인이 완료되었다면 "탭(F3)"을 눌러 "닫기 버튼"에서 엔터를 누르거나 "ESC(F4)"를 누릅니다.

12.4.14 로그인 설정 옵션
드랍 박스 계정을 사용하다가 자동 로그인과 같은 로그인 옵션을 변경하고 싶다면 "로그인 설정" 옵션에서 가능합니다.
로그인 옵션을 변경하려면 "스페이스-I(2-4점)"을 누릅니다. 메뉴를 통해 실행하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "O(1-3-5점)"을 직접 누르거나, "스페이스-4점"을 눌러 옵션 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 옵션 메뉴가 열리면 "I(2-4점)을 직접 누르거나 "로그인 설정"을 찾아 엔터를 누릅니다.
로그인 옵션 대화상자에서는 로그인 창에서 표시되는 3가지 옵션인 "아이디 저장, 비밀번호 저장, 자동 로그인 선택상자"가 나타납니다. 콘트롤 이동은 "탭(F3)" 또는 "시프트-탭(스페이스-2-4점)"을 이용하며 체크상자를 선택하거나 해제할 때에는 스페이스를 누릅니다. 드랍 박스 프로그램이 실행될 때 자동으로 로그인 되는 옵션을 해제하고 싶다면 자동 로그인 항목을 찾아 스페이스를 눌러 선택 해제하면 됩니다.
옵션 변경을 완료하려면 엔터를 누르고 옵션 설정을 취소하려면 "탭(F3)"을 눌러 취소 버튼에서 엔터를 누르거나 "ESC(F4)"을 누릅니다.

12.4.15 로그 아웃
로그 아웃은 현재 사용중인 드랍 박스 계정을 로그아웃 하는 것입니다. 이렇게 로그 아웃한 후 다른 계정으로 전환하여 다시 로그인 할 수 있습니다.
현재 드랍 박스 계정을 로그아웃 하려면 "F2" 또는 "스페이스-M(1-3-4점)"을 눌러 메뉴를 호출합니다. 이후 "F(1-2-4점)"을 직접 누르거나, 파일 메뉴에서 엔터를 누릅니다. 파일 메뉴가 열리면 "B(1-2점)을 직접 누르거나 "로그아웃"에서 엔터를 누릅니다.
드랍 박스 로그아웃 기능은 현재 사용중인 계정을 로그아웃할 뿐 아이디와 비밀번호 저장과 자동 로그인 옵션에 영향을 주지 않기 때문에 새로 로그인할 때 정보가 변경되지 않는다면 다음번 프로그램 실행시 기존 로그인 정보로 로그인 됩니다.

12.5 온라인 데이지

12.5.1 온라인 데이지 소개
'온라인 데이지'는 국립중앙도서관(국립장애인도서관'이 소장하고 있는 장애인용 대체자료 즉, 데이지 콘텐츠를 한소네 U2를 이용하여 검색하고 도서를 바로 다운로드 하여 이용할 수 있는 프로그램입니다.
이제, PC를 통하지 않고 한소네 U2에서 직접 국립중앙도서관의 데이지 콘텐츠를 손쉽게 다운로드 하여 한소네 U2의 데이지 플레이어로 재생할 수 있습니다.

12.5.2 실행과 종료
'온라인 데이지' 프로그램은 프로그램 메뉴의 '보조 프로그램' 카테고리 내에 위치해 있습니다. 프로그램을 실행하려면 프로그램 메뉴에서 'G(1-2-4-5점)'을 눌러 '보조 프로그램' 메뉴에 진입한 후, 'O(1-3-5점)'을 누릅니다. 단축키를 사용하지 않고 메뉴로 프로그램을 찾아 실행하려면 프로그램 메뉴에서 '스페이스 1점' 또는 '스페이스 4점'을 눌러 '보조 프로그램' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 이후 '스페이스-1점' 또는 '스페이스-4점'을 눌러 '온라인 데이지'까지 이동하여 엔터를 누릅니다.
또한 어디서든지 글로벌 핫키인 'F1-Z(1-3-5-6점)'을 눌러도 곧바로 실행할 수 있습니다.
'온라인 데이지' 프로그램을 종료하려면 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'을 누릅니다.

12.5.3 로그인 하기
'온라인 데이지' 프로그램을 사용하기 위해서는 국립장애인도서관 회원으로 가입되어 있어야 합니다. 국립장애인도서관 회원으로 가입하는 방법은 '부록 6. 국립장애인도서관 데이지 콘텐츠 활용하기'를 참조하시기 바랍니다. 다만, 가입 절차 중 '장애인 포털 음성기기 등록' 과정은 진행하지 않아도 '온라인 데이지' 프로그램 사용은 가능합니다. 이미 국립장애인도서관 회원으로 등록되어 있다면 곧바로 프로그램 사용이 가능합니다. 
또한, '온라인 데이지' 프로그램을 사용하려면 한소네 U2가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 인터넷 연결은 '설정' 메뉴의 '인터넷 설정'을 통해 설정하여 연결합니다.

'온라인 데이지' 프로그램을 처음 실행하면 로그인 대화상자가 나타납니다. 로그인 대화상자는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 
1) ID 입력 편집창
2) 비밀번호 입력 컴퓨터 편집창
3) 이름 입력 편집창
4) 생년월일 입력 편집창

콘트롤 이동은 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 누르거나 '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다.
'온라인 데이지'에 로그인 하는 방법은 아래와 같습니다.
1) '온라인 데이지' 프로그램이 실행되면 도서관 선택을 위한 도서관 목록이 표시됩니다. 현재는 '국립중앙도서관'만 나타나는데 여기서 엔터를 누릅니다. 
2) 로그인 대화상자가 실행되고, ID를 입력하는 'ID 입력:' 편집창이 나타납니다. 이 곳에 국립장애인도서관 회원의 ID를 입력합니다. 
3) ID를 입력한 다음 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 비밀 번호를 입력하는 '비밀번호 입력:' 컴퓨터 편집창으로 이동합니다. 비밀번호는 컴퓨터 점자로 입력하며 숫자는 내려쓰기로 입력합니다.
4) '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 '이름 입력:' 편집창이 나타납니다. 이 곳에 회원의 이름을 입력합니다.
5) '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 '생년월일 입력:' 편집창이 나타납니다. 이 곳에 회원의 생년월일을 8자리로 입력합니다.
6) 엔터를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다. 그러면 로그인이 완료 됩니다.
7) 올바른 ID와 비밀번호를 입력했다면 '정상적으로 사용자 추가 인증과 장비 등록을 완료했습니다. 변경 사항을 적용하시려면 다시 접속해 주십시오.'라는 안내 메시지가 출력되고 다시 도서관 선택 목록으로 돌아갑니다. '온라인 데이지' 프로그램을 종료했다가 다시 실행합니다.

만약, ID, 비밀번호, 이름, 생년월일 입력이 틀려 로그인이 실패했다면 위의 로그인 과정을 확인하여 틀린 부분이 없는지 로그인을 다시 시도합니다. 특히, ID와 이름 입력시 한글/영문 입력 모드가 올바른지 확인하여 입력합니다.

12.5.4 초기 메뉴
'온라인 데이지'에 성공적으로 로그인 되었다면 '온라인 데이지'를 다시 실행했을 때 '공지 사항'이 나타납니다.
공지 사항은 목록으로 되어 있으며, 다음 공지 사항을 보려면 스페이스-4점을 누르고 이전 공지 사항을 보려면 스페이스-1점을 누릅니다. 아무 곳에서나 엔터를 누르면 공지 사항이 닫히고 '초기 메뉴'가 나타납니다.
'초기 메뉴'는 '전체 자료', '신착 자료', '인기 자료', '분류별 자료', '상세 검색', '목록 보기 설정', '로그아웃' 등 7개의 항목으로 구성되어 있습니다. 이전 메뉴로 이동하려면 스페이스-1점을 누르고 다음 메뉴로 이동하려면 스페이스-4점을 누릅니다. 원하는 메뉴에서 엔터를 눌러 메뉴를 실행할 수 있습니다.

1) 전체 자료
'전체 자료'는 주제나 콘텐츠 종류에 상관 없이 모든 도서의 목록을 확인할 수 있습니다. 전체 자료는 아래와 같이 구성되어 있습니다. 
(1) 자료 목록
(2) 다운로드 버튼
(3) 다음 페이지 버튼
(4) 상세 정보 버튼(대화상자)
(5) 로그아웃 버튼

콘트롤 이동은 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 누르거나 '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다. 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
'전체 자료' 사용 방법은 아래와 같습니다.

(1) 자료 목록
자료 목록에는 국립장애인도서관에서 제공하는 모든 데이지 도서가 목록으로 나타납니다. 한 페이지 당 32개씩 보여주며 다음 페이지의 32개 항목을 보려면 '엔터-N(1-3-4-5점)'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '다음 페이지'로 이동하여 엔터를 누릅니다. 자료 목록에서 이전 또는 다음 도서로 이동하려면 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동합니다.
(2) 다운로드 버튼
자료 목록에서 선택한 데이지 도서를 한소네 U2로 다운로드 하고자 할 때 누릅니다. 자료 목록에서 원하는 데이지 도서로 이동하여 곧바로 엔터를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 눌러 '다운로드'에서 엔터를 누르면 다운로드가 시작됩니다. 
도서 다운로드가 완료되면 다운로드된 콘텐츠의 재생 여부를 묻는 질문이 나타납니다. '예'를 선택하고 엔터하면 다운로드된 콘텐츠가 데이지 플레이어로 곧바로 재생되고, '아니오'를 선택하고 엔터하면 콘텐츠가 재생되지 않고 자료 목록으로 돌아갑니다. 기본은 '아니오'로 선택되어 있으며 스페이스 또는 백스페이스를 눌러 '예'와 '아니오' 중에서 선택합니다. 다운로드된 콘텐츠는 한소네 U2의 'flashdisk/OnlineDaisy' 폴더에 저장됩니다.
(3) 다음 페이지 버튼
현재 자료 목록에 출력되어 있는 도서의 다음 32개 항목을 추가로 불러오고자 할 때 누릅니다. '다음 페이지'를 누를 때마다 32개씩 도서 목록이 자료 목록에 추가로 누적됩니다.
(4) 상세 정보 버튼(대화상자)
자료 목록 중 현재 위치한 도서의 상세 정보를 확인하고자 할 때 누릅니다. 자료 목록에서 곧바로 '엔터-I(2-4점)'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '상세 정보'로 이동하여 엔터를 누르면 상세 정보 대화상자가 열립니다. 상세 정보 대화상자가 열리면 해당 도서의 제목, 저자, 출판사, 설명, 언어 등의 정보가 목록으로 나타납니다. 상세 정보 내용을 확인하려면 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 이전이나 다음 정보 내용으로 이동하고 대화상자를 닫으려면 'F4 또는 스페이스-E(1-5점)'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 눌러 '닫기'에서 엔터를 누릅니다.
(5) 로그아웃 버튼
'온라인 데이지' 프로그램을 닫고 '보조 프로그램' 카테고리로 돌아갈 때 누릅니다. 전체 자료 어디서나 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 눌러 '로그아웃'으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 그러면 '온라인 데이지' 프로그램이 종료됩니다. 
또한, 자료 목록에서 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누르면 초기 메뉴로 돌아갑니다.

2) 신착 자료
'신착 자료'는 최근 발간된 신간 데이지 도서 목록을 확인할 수 있습니다. 신착 자료의 구성이나 사용 방법은 앞에서 설명한 '전체 자료'와 동일하므로 '1) 전체 자료'를 참조하도록 합니다.
'신착 자료'를 취소하고 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.

3) 인기 자료
'인기 자료'는 최근 한 달간 인기 있었던 데이지 도서 목록을 확인할 수 있습니다. 인기 자료의 구성이나 사용 방법은 앞에서 설명한 '전체 자료'와 동일하므로 '1) 전체 자료'를 참조하도록 합니다.
'인기 자료'를 취소하고 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.

4) 분류별 자료
'분류별 자료'는 데이지 도서 주제 분류와 유형 및 소장처를 선택하여 해당하는 도서를 확인할 수 있습니다. 분류별 자료 구성과 사용 방법은 아래와 같습니다.
(1) 주제 1
주제1에서는 도서의 제1주제가 목록으로 제시됩니다. 제1주제 항목으로는 '전체', '총류', '철학', '종교', '사회과학', '자연과학', '기술과학', '예술', '언어', '문학', '역사' 등이 있으며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 제1주제 항목으로 이동하여 엔터를 누르면 콘텐츠 유형 목록 또는 제2주제 분류 목록이 나타납니다.
주제1을 취소하고 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(2) 주제 2
주제2에서는 도서의 제2주제가 목록으로 제시됩니다. 제2주제 목록은 앞에서 선택한 주제1에 따라 다르게 나타나며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 제2주제 항목으로 이동하여 엔터를 누르면 콘텐츠 유형 목록이 나타납니다.
주제2에서 다시 주제1로 돌아가고 싶다면 '시프트-탭(스페이스-1-2점)'을 누르고, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(3) 콘텐츠 유형
콘텐츠 유형에서는 도서의 유형이 목록으로 제시됩니다. 콘텐츠 유형 항목으로는 '전체', '텍스트 DAISY', '오디오 DAISY', 'Full DAISY(텍스트 및 오디오 모두 포함)' 등이 있으며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 콘텐츠 유형 항목으로 이동하여 엔터를 누르면 도서 소장처 분류 목록이 나타납니다.
콘텐츠 유형 목록에서 다시 주제2로 돌아가고 싶다면 '시프트-탭(스페이스-1-2점)'을 누르고, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(4) 도서 소장처
도서 소장처에서는 도서의 소장 도서관이 목록으로 제시됩니다. 도서 소장처 항목으로는 현재 '전체'와 '국립중앙도서관'이 있으며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 도서 소장처 항목으로 이동하여 엔터를 누르면 도서 목록이 나타납니다.
도서 소장처 목록에서 다시 콘텐츠 유형으로 돌아가고 싶다면 '시프트-탭(스페이스-1-2점)'을 누르고, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(5) 도서 자료
도서 자료에서는 앞에서 선택한 조건에 맞는 도서들이 목록으로 제시됩니다. 도서 자료 목록에서 이전 또는 다음 도서로 이동하는 방법과 다운로드 방법 등은 앞에서 설명한 '1) 전체 자료'를 참조합니다.
5) 상세 검색
'상세 검색'은 검색하고자 하는 도서의 정보를 입력하여 도서를 검색할 수 있습니다. '상세 검색'은 아래와 같이 구성되어 있습니다. 
(1) 검색할 도서 제목 편집창
(2) 저자명 입력 편집창
(3) 발행처 입력 편집창
(4) 발행 년도 입력 편집창
(5) 대체 콘텐츠의 제작 년도 입력 편집창
(6) 도서 분류 목록
(7) 도서 상세 분류 목록
(8) 콘텐츠 유형 목록
(9) 도서 소장처 분류 목록
(10) 검색 결과 도서 목록

콘트롤 이동은 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 누르거나 '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다. 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
'상세 검색' 사용 방법은 아래와 같습니다.

(1) 검색할 도서 제목
검색하고자 하는 도서 제목의 일부 또는 전체를 입력합니다. 도서명을 모를 때에는 입력 없이 다음 항목으로 이동합니다. 입력을 완료했다면 '엔터' 또는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다.
(2) 저자명 입력 편집창
검색하고자 하는 저자명의 일부 또는 전체를 입력합니다. 저자명을 모를 때에는 입력 없이 다음 항목으로 이동합니다. 입력을 완료했다면 '엔터' 또는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다.
(3) 발행처 입력 편집창
검색하고자 하는 도서 발행처의 일부 또는 전체를 입력합니다. 발행처를 모를 때에는 입력 없이 다음 항목으로 이동합니다. 입력을 완료했다면 '엔터' 또는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다.
(4) 발행 년도 입력 편집창
검색하고자 하는 도서의 발행 년도를 입력합니다. 발행 년도를 모를 때에는 입력 없이 다음 항목으로 이동합니다. 입력을 완료했다면 '엔터' 또는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다.
(5) 대체 콘텐츠의 제작 년도 입력 편집창
검색하고자 하는 대체 콘텐츠의 제작 년도를 입력합니다. 제작 년도를 모를 때에는 입력 없이 다음 항목으로 이동합니다. 입력을 완료했다면 '엔터' 또는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다.
* 참조: 검색할 도서명, 저자명, 발행처, 발행 년도, 대체 콘텐츠의 제작 년도 중 최소 하나의 항목은 입력해야 검색 결과가 나타납니다. 
(6) 도서 분류 목록
도서 분류 목록으로는 '전체', '총류', '철학', '종교', '사회과학', '자연과학', '기술과학', '예술', '언어', '문학', '역사' 등이 있으며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 도서 분류 항목으로 이동하여 '엔터'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 콘텐츠 유형 목록 또는 도서의 상세 분류 목록이 나타납니다.
도서 분류 목록을 취소하고 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(7) 도서 상세 분류 목록
도서 상세 분류 목록은 앞에서 선택한 도서 분류에 따라 다르게 나타나며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 도서 상세 분류 항목으로 이동하여 '엔터'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 콘텐츠 유형 목록이 나타납니다.
도서 상세 분류 목록에서 다시 도서 분류 목록으로 돌아가고 싶다면 '시프트-탭(스페이스-1-2점)'을 누르고, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(8) 콘텐츠 유형 목록
콘텐츠 유형 목록에서는 도서의 유형이 목록으로 제시됩니다. 콘텐츠 유형 항목으로는 '전체', '텍스트 DAISY', '오디오 DAISY', 'Full DAISY(텍스트 및 오디오 모두 포함)' 등이 있으며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 콘텐츠 유형 항목으로 이동하여 '엔터'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 도서 소장처 분류 목록이 나타납니다.
콘텐츠 유형 목록에서 다시 도서 상세 분류 목록으로 돌아가고 싶다면 '시프트-탭(스페이스-1-2점)'을 누르고, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(9) 도서 소장처 분류 목록
도서 소장처 분류 목록에서는 도서의 소장 도서관이 목록으로 제시됩니다. 도서 소장처 항목으로는 현재 '전체'와 '국립중앙도서관'이 있으며 기본은 '전체'입니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 도서 소장처 항목으로 이동하여 '엔터'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 도서 목록이 나타납니다.
도서 소장처 목록에서 다시 콘텐츠 유형으로 돌아가고 싶다면 '시프트-탭(스페이스-1-2점)'을 누르고, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(10) 검색 결과 도서 목록
검색 결과 도서 목록에서는 앞에서 입력하고 선택한 조건에 맞는 도서들이 목록으로 제시됩니다. 검색 결과 도서 목록에서 이전 또는 다음 도서로 이동하는 방법과 다운로드 방법 등은 앞에서 설명한 '1) 전체 자료'를 참조합니다.

6) 목록 보기 설정
'목록 보기 설정'은 도서 자료의 목록 정렬 시 정렬 기준과 방법을 설정할 수 있습니다. '목록 보기 설정'은 아래와 같이 구성되어 있습니다.
(1) 정렬 기준 목록
(2) 정렬 방법 목록

콘트롤 이동은 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'를 누르거나 '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다. 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
'목록 보기 설정' 사용 방법은 아래와 같습니다.

(1) 정렬 기준 목록
정렬 기준 설정은 도서 자료 목록을 정렬할 때 사용되는 기준을 선택합니다. '제목', '저자', '발행처', '등록일' 중에서 설정할 수 있으며, 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 설정 값을 선택합니다.
정렬 기준 설정에서 '엔터'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-1-2점)'을 누르면 정렬 방법 설정이 나타납니다. 만일, 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.
(2) 정렬 방법 목록
정렬 방법 설정은 도서 자료 목록을 정렬할 때 사용되는 방법을 선택합니다. '오름차순'과 '내림차순' 중에서 설정할 수 있으며, 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 설정 값을 선택합니다.
정렬 방법 설정에서 '엔터'를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-1-2점)'을 누르면 '목록 보기 설정'이 완료됩니다. 만일, '목록 보기 설정'을 취소하고 초기 메뉴로 돌아가고 싶다면 취소키인 'F4' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누릅니다.

7) 로그아웃
'로그아웃'은 로그인 정보를 초기화하고 다시 로그인 과정을 진행할 수 있게 도와줍니다. '로그아웃'에서 '엔터'를 누르면 '로그아웃' 되었음을 알리는 메시지가 출력된 후 도서관 선택을 위한 도서관 목록이 나타납니다.
다시 로그인하고자 하면 앞에서 설명한 '12.5.3 로그인 하기'를 참조하도록 합니다.

