목 차

14. 유틸리티
14.1 계산기
14.1.1 기본 연산
14.1.2 분수 연산
14.1.3 변수 연산
14.1.4 삼각함수
14.1.5 로그함수
14.1.6 단위 변환 연산
14.1.7 네메스 모드 사용
14.1.8 클립보드에 복사
14.1.9 원래 수식으로 되돌리기
14.1.10 이전 계산식
14.1.11 옵션 설정
14.1.11 끝내기
14.2 전자 나침반
14.3 날짜/시각 확인
14.4 자명종
14.4.1 자명종 설정하기
14.4.2 자명종 끄기
14.5 달력
14.5.1 달력 사용하기
14.6 스탑워치
14.7 스크린 리더
14.7.1 화면 낭독 프로그램과 연결하기
14.7.2 아이폰과 연결하기
14.7.3 USB 포트와 블루투스 시리얼 포트 동시 연결하기
14.8 네트워크 상태
14.9 전원 체크
14.10 포맷
14.10.1 디스크 포맷하기
14.11 취침 예약
14.12 블루투스 키보드
14.12.1 실행과 종료
14.12.2 장치 연결
14.12.3 PC와 연결하기
14.12.4 IOS 장비와 연결하기
14.12.5 연결 대기 모드로 전환
14.12.6 글자 입력하기
14.12.7 기능키 사용하기
14.13 한소네 업그레이드
14.13.1 온라인 업그레이드
14.13.2 오프라인 업그레이드

14. 유틸리티 

14.1 계산기

계산기는 기본 연산뿐 아니라 다양한 공학 연산까지 수행할 수 있도록 만들어진 프로그램입니다. 또한, 수학과 과학 기호를 표시하기 위한 점자인 네메스(nemethe) 부호를 이용한 수식 입/출력을 지원합니다. 계산의 결과와 계산식은 점자 및 음성으로 확인할 수 있으며 계산기를 사용하는 중에 스페이스-H(1-2-5점)를 눌러 도움말을 참조할 수 있습니다.

계산기는 유틸리티 메뉴에서 'C(1-4점)'를 눌러 실행할 수 있습니다. 수식은 네메스 점자 또는 컴퓨터 점자로 입력하며, 기본값은 컴퓨터 점자 모드 입니다. 계산식을 초기화 하고자 할 때는 백스페이스-C(1-4점)을 누릅니다. 출력된 결과값에서 새로 숫자나 함수를 입력하면 결과값이 사라지고, 바로 연산자를 쓰면 결과값에 이어서 연산이 됩니다. 
또한 결과값을 메모리에 저장해 놓을 수 있어서 필요 시에 호출하여 사용할 수 있습니다. 각 함수나 연산자는 메뉴를 호출하여 사용할 수도 있고, 핫키를 눌러 바로 입력할 수도 있습니다. 각 기능에 대하여 설명하겠습니다. 

14.1.1 기본 연산

'기본 연산'은 대화상자로 기본적인 연산자들이 있는 '목록 상자'와 '확인', '취소' 항목으로 구성되어 있습니다. 각 항목 사이는 탭 (F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동하고, 연산자 목록 사이는 스페이스-1점과 스페이스-4점으로 이동합니다. 또는 아래 연산자 목록의 괄호 안에 있는 알파벳을 입력해서 이동할 수도 있습니다. 
'기본 연산'은 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출 후에 '기본 연산'에서 엔터를 누르거나 'G'를 누릅니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-G(1-2-4-5점)을 누릅니다. 
대화상자가 열리면 연산자 목록에 포커스 됩니다. 여기서 이동키를 사용하여 이동하다가 원하는 연산자에서 엔터를 누르거나, 탭을 눌러 '확인'에서 엔터를 누릅니다. 연산자 입력을 취소하고자 할 때는 '취소'에서 엔터를 누르거나, 스페이스-Z(1-3-5-6점)나 스페이스-E(1-5점)을 누릅니다.
각각의 연산자는 핫키를 가지고 있으므로, 메뉴를 호출하여 사용하는 것이 번거로울 때는 핫키를 눌러 입력해도 됩니다. 연산자 목록과 각 연산자에 대한 핫키는 아래와 같습니다. 

더하기(P): 3-4-6점
빼기(M): 3-6점
나누기(D): 3-4점
곱하기(M): 1-6점
퍼센트(P): 1-4-6점
거듭 제곱(P): 백스페이스-4-5점 
루트(S): 엔터-Q(1-2-3-4-5점)
소수점(D): 4-6점
왼쪽 괄호(L): 1-2-3-5-6점
오른쪽 괄호(R): 2-3-4-5-6점
파이(P): 엔터-P(1-2-3-4점)
익스퍼넨셜(E): 엔터-E(1-5점)
오버(O): 백스페이스-3-4점

만약, 음수를 입력하고자 할 때는 괄호 안에 마이너스 연산자와 숫자를 함께 쓰면 됩니다. 즉, '(-2)'처럼 입력하면 됩니다. 그리고 퍼센트 연산은 숫자를 입력하고 %를 입력하는 순간 입력한 숫자가 부호 이전에 입력한 숫자의 퍼센트 값으로 변환되어 나타납니다. 값이 변환되고 난 후 그 변환 값으로 계산됩니다. 예를 들면, '90+20%' 는 %를 누르는 순간 20이 18로 바뀝니다.(90의 20%는 18입니다.) 즉, '90+18'로 바뀌는 것입니다. 그러므로 결과는 108입니다. 
하지만, 곱하기나 나누기의 경우에는 %를 누르는 순간 입력한 숫자가 소수점 형태로 변경됩니다. 예를 들면 '20*40%'는 %를 누르는 순간 40이 0.4로 변경됩니다. 즉, '20*0.4'로 변경됩니다. 
[참고사항] 소수점 연산시 소수점 아래 8자리까지 계산이 가능합니다. 예를 들어 '0.000000001' 의 값은 '0'으로 표현 됩니다.

14.1.2 분수 연산

분수의 over 입력은 백스페이스-3-4 점이고, 대분수의 and 입력은 스페이스 입니다. 분수를 입력할 때에는 가분수 또는 진분수의 경우 분자를 먼저 입력하고, 오버(over)을 입력한 후 분모를 입력합니다. 대분수의 경우 자연수를 입력하고, 스페이스를 누르고, 분자, 분모의 순으로 입력합니다. 예를들어 '4분의 3'을 입력하려면 숫자 3을 입력하고, 백스페이스-3-4점을 누른 후 4를 입력합니다. '2와 3분의 2'처럼 대분수를 입력할 때에는 숫자 4, 스페이스, 숫자 2, 백스페이스-3-4점, 숫자 3을 순차적으로 입력합니다.
가분수 혹은 진분수의 시작 기호는 1-4-5-6점, 종료 기호는 3-4-5-6점으로 표시되고, 대분수의 and 기호는 4-5-6, 1-4-5-6점으로 표시됩니다. 분수의 시작 종료구분자는 분수 입력시 자동으로 삽입됩니다.
분수 연산을 수행하면 결과값은 약분된 형태로 출력됩니다. 또한, 8분의 4와 같이 약분되지 않은 단일 분수를 입력한 후 엔터를 누르면 2분의1로 약분되어 출력됩니다. 분수 계산 시 분자나 분모가 10자리를 넘어서는 숫자와 함수를 포함하는 수식은 소수로 변환되어 계산됩니다.

계산 결과값이 분수 또는 소수일 경우 가분수와 대분수를 상호 변환하거나, 소수를 분수로 또는 분수를 소수로 상호 변환할 수 있습니다. 결과값이 출력된 상태에서 스페이스-3-4점을 누르거나 f2 또는 스페이스-m(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출한 후 '분수 옵션'까지 이동하여 엔터를 누르면 결과값에 따라 변환 가능한 옵션이 나타납니다.
분수옵션은 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로, 분수를 소수로 변환할 수 있으며, 결과 값이 소수일 경우 스페이스-3-4점을 누르면 바로 분수로 변환됩니다.
예를들어 3분의2 + 2분의3 수식을 입력하고, 엔터를 눌러 계산을 하면 6분의13이 나타납니다. 여기서 스페이스-3-4점을 누르면 분수옵션 질문이 나타납니다. 스페이스-1점 또는 4점을 누르거나 스페이스 또는 백스페이스를 눌러 원하는 옵션에서 엔터를 누르면 선택한 옵션에 따라
결과가 변경되어 출력됩니다. 즉, '가분수를 대분수로'를 선택하면 '2와 6분의1'이 출력되고, '분수를 소수로'를 선택하면 '2.666667'과 같이 출력됩니다. 
분수 수식 뿐만아니라 단일 소수 또는 단일 분수를 입력하여도 결과의 상호 변환이 가능합니다. 예를들어 0.25를 입력하고, 스페이스-3-4점을 누르면 바로 '4분의1'로 결과값이 변경되고, '3과 4분의 3'을 입력한 후 스페이스-3-4점을 눌러 입력한 분수를 소수로 변환하거나 가분수로 변환할 수 있습니다.
또한, 분모가 다른 분수 계산시 결과값은 약분되어 나타납니다. 이 곳에서 스페이스-3-4점을 눌러 '원래 분수로 되돌리기를 실행하면 약분 바로 직전의 통분 상태의 결과값을 출력합니다. 

14.1.3 변수 연산

'변수 연산'은 결과값이나 계산식을 메모리에 저장하는 기능과 표준편차나 분산을 구하는 기능으로 4가지의 메뉴를 가지고 있습니다. 메뉴 사이는 스페이스-1점과 4점으로 이동하고, 실행하고자 할 때는 엔터를 누릅니다. '변수 연산'은 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '변수 연산'에서 엔터를 누르거나 'V'를 누릅니다. 

14.1.3.1 변수 목록 호출

'변수 목록 호출'은 대화상자로 저장되어 있는 변수를 보여주는 '목록 상자'와 목록을 삭제하는 '삭제' 버튼, 목록을 자세히 보여줄 것인지를 선택하는 버튼, '확인', '취소'로 구성되어 있습니다. 각 항목 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.
'변수 목록 호출'은 '변수 연산' 메뉴에서 'R'을 눌러 실행하여도 되고, 계산식 입력창에서 백스페이스R(1-2-3-5점)을 눌러 실행해도 됩니다. 
목록에는 '변수명: 결과값 x/y'로 출력되고 목록 내에서는 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 계산식에 삽입하고자 하는 변수명에서 엔터를 누르면 삽입이 됩니다.
목록을 자세히 볼 것인지 선택하는 '자세히?' 질문 버튼에서의 기본값은 '아니오'로 변수명과 결과값만을 보여줍니다. 결과값 외에 중간 수식을 보고자 할 때는 스페이스를 눌러 '예'로 변경합니다. 그러면 목록 출력 형식이 '변수명: 연산식=결과값 x/y'로 변경됩니다. 
'삭제' 버튼은 등록한 변수를 삭제하는 것으로, 목록에서 삭제하고자 하는 변수명에 포커스 해놓고, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '삭제'버튼으로 이동하여 엔터를 누르면 삭제가 됩니다. 또는 목록 내에서 스페이스D(1-4-5점)를 눌러도 삭제가 됩니다. 
목록 내에서 한번에 여러 개의 변수를 삭제하고자 할 때는 목록에서 스페이스를 눌러 블록을 설정한 후에 스페이스-D(1-4-5점)를 누르거나 '삭제' 버튼에서 엔터를 누릅니다. 
만약, 변수 목록을 다른 프로그램에서 사용하기 위해서 클립보드로 복사하고 싶다면 스페이스를 눌러 복사하기 원하는 변수를 블록 설정합니다.
그리고 엔터-I(2-4점)를 누릅니다. 그러면 블록 설정한 변수의 내용(변수명과 결과값)이 클립보드에 복사가 됩니다. 만약, '자세히?' 질문을 '예'로 설정했다면 변수의 내용에는 연산식까지 포함이 됩니다. 

14.1.3.2 변수 목록 비우기

'변수 목록 비우기'는 설정해 놓은 변수들을 한번에 지우는 기능으로, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출한 후 '변수 연산' 메뉴의 '변수 목록 비우기'에서 엔터를 누르거나 'D(1-4-5점)'를 누릅니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-D(1-4-5점)를 눌러서 실행해도 됩니다. 
이 기능을 실행하면 '변수 목록을 비우시겠습니까? 예'라는 질문 메시지가 나타나는데, '예'에서 엔터를 누르면 저장해 놓은 모든 변수를 삭제합니다. 만약, 나중을 대비해서 변수를 모두 지우는 것을 취소하고 싶다면 스페이스를 눌러 '아니오'로 변경한 후에 엔터를 누릅니다. 
변수 목록을 모두 삭제하는 것은 이 메뉴를 실행하지 않고도 위의 '변수 목록 호출'을 실행한 후에 변수 목록 상자에서 엔터-A(1점)를 눌러 모두 선택한 후에 스페이스-D(1-4-5점)나 '삭제' 버튼에서 엔터를 눌러도 됩니다.

14.1.3.3 결과치 변수로 저장

'결과치 변수로 저장'은 대화상자로 변수 이름을 입력하는 편집창과 확인, 취소로 구성되어 있습니다. 각 항목 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.
'결과치 변수로 저장'은 '변수 연산' 메뉴에서 'S'을 눌러 실행하여도 되고, 계산식 입력창에서 백스페이스-S(2-3-4점)을 눌러 실행해도 됩니다.
계산식 입력창에 'a=2+sin(30)'처럼 변수명과 연산식을 직접 입력하고 엔터를 누르면 자동으로 저장이 되고, 연산 결과값에서 '결과치 변수로 저장'을 호출하여 변수명 입력하는 편집창에 변수 이름을 입력한 후에 엔터를 누르거나 '확인'에서 엔터를 누르면 저장이 됩니다.
만약, 변수명을 sin, cos, pi 같은 함수명을 입력한 경우에는 '(변수명)은 유효하지 않은 변수명' 메시지를 출력합니다. 
그리고 기존에 저장되어 있는 아이템 명을 입력한 경우에는 '기존 변수 (변수명) 을 현재 값으로 대체? 예'라고 묻습니다. '예'에서 엔터를 누르면 기존에 저장되어 있던 값을 현재의 값으로 갱신합니다. 그리고 스페이스를 눌러 '아니오'에서 엔터를 누르면 기존의 값을 그대로 유지합니다. 

14.1.3.4 통계 함수

'통계 함수'는 대화상자로 '변수의 목록을 보여주는 목록 상자'와 '합계, 평균, 분산 등의 연산 결과를 보여주는 결과 목록 상자', 그리고 '닫기'로 구성되어 있습니다. 각 항목 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.
'통계 함수'는 '변수 연산' 메뉴에서 'T'를 눌러 실행하여도 되고, 계산식 입력창에서 백스페이스-T(2-3-4-5점)을 눌러 실행해도 됩니다. 
'변수 목록을 보여주는 목록 상자'에는 '변수명: 결과값'으로 출력되고, 목록 상자 내에서는 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 이동합니다.
연산을 하고자 하는 변수명에서 스페이스를 눌러 선택합니다. 
'변수 목록을 보여주는 목록 상자'는 '변수 목록 호출' 메뉴의 '변수 목록 상자'와 동일합니다. 단, '자세히?' 질문 버튼에 대한 값에 상관없이 항상 '변수명: 결과값'으로만 보여줍니다.
연산하고자 하는 변수명을 선택한 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 '연산 결과를 보여주는 목록에는 결과 목록 상자'로 이동합니다. '결과 목록'에는 '합계, 평균, 분산, 표준 편차'가 있습니다. 목록 내 각 항목(합계, 평균...)에는 '변수 목록'에서 선택한 변수들에 대해 자동으로 연산하여 결과값을 보여줍니다. 각 항목 사이는 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 
연산 결과 목록에서 클립보드에 복사하고자 하는 항목에서 스페이스를 눌러 선택을 한 후에 엔터-I(2-4점)를 누르면 클립보드에 복사가 됩니다.
이렇게 클립보드에 복사한 후에 워드프로세서나 다른 프로그램에 붙여넣기를 할 수 있습니다. 대화상자를 닫고자 할 때는 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르거나 '닫기'에서 엔터를 누릅니다. 연산 결과를 본 후에 새로운 연산을 하고자 할 때는 시프트-탭(스페이스-1-2)을 눌러 '변수 목록'으로 이동한 후에 스페이스-E(1-5점)를 눌러 선택된 변수들을 모두 해제한 후에 다시 스페이스를 눌러 새로 연산하고자 하는 변수를 선택하면 됩니다.

14.1.4 삼각함수 

삼각함수에는 사인(sin), 코사인(cos), 탄젠트(tan) 세 가지가 있습니다. 삼각함수를 실행하기 전에 '19.1.7옵션 설정'에서 '라디안'인지 '도'인지 선택을 한 후에 연산을 하여야 정확한 결과값을 얻을 수 있습니다. 계산기를 처음 실행하였다면 기본값은 '도' 입니다. 
각각의 삼각함수는 대화상자로 함수 목록 부분과 확인, 취소로 구성되어 있으며, 항목 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다. 함수 목록 내에서는 스페이스-1점과 스페이스-4점으로 이동합니다. 
삼각함수는 입력 시에 'sin(' 처럼 여는 괄호를 포함하고 있기 때문에 닫는 괄호(오른쪽 괄호)를 꼭 입력해야 합니다. 

14.1.4.1 사인 함수

'사인 함수'는 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '사인 함수'에서 엔터를 누르거나 'S(2-3-4점)'를 누릅니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-S(2-3-4점)를 누릅니다. 
'사인 함수 목록'에는 사인(sine), 아크사인(arc sine), 하이퍼볼릭 사인(hyperbolic sine) 3가지가 있습니다. 원하는 함수로 이동하여 엔터를 누르거나 '확인'에서 엔터를 누르면 계산식에 삽입됩니다. 또는 함수 이름의 알파벳 첫 글자를 눌러 삽입할 수도 있습니다. 

14.1.4.2 코사인 함수

'코사인 함수'는 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '코사인 함수'에서 엔터를 누르거나 'C(1-4점)'를 누릅니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-C(1-4점)를 누릅니다. 
'코사인 함수 목록'에는 코사인(cosine), 아크 코사인(arc cosine), 하이퍼볼릭 코사인(hyperbolic cosine) 3가지가 있습니다. 원하는 함수로 이동하여 엔터를 누르거나 '확인'에서 엔터를 누르면 계산식에 삽입됩니다. 또는 함수 이름의 알파벳 첫 글자를 눌러 삽입할 수도 있습니다.

14.1.4.3 탄젠트 함수

'탄젠트 함수'는 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '탄젠트 함수'에서 엔터를 누르거나 'T(2-3-4-5점)'를 누릅니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-T(2-3-4-5점)를 누릅니다. 
'탄젠트 함수 목록'에는 탄젠트(tangent), 아크 탄젠트(arc tangent), 하이퍼볼릭 탄젠트(hyperbolic tangent) 3가지가 있습니다. 원하는 함수로 이동하여 엔터를 누르거나 '확인'에서 엔터를 누르면 계산식에 삽입됩니다. 또는 함수 이름의 알파벳 첫 글자를 눌러 삽입할 수도 있습니다.

14.1.5 로그함수

로그 함수는 대화상자로 함수 목록 상자와 확인, 취소로 구성되어 있습니다. 함수 목록에는 '자연 로그'와 '상용 로그'가 있습니다. 함수 목록 내에서는 스페이스-1점과 스페이스-4점으로 이동하고, 항목 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다. 
'로그 함수'는 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '로그 함수'에서 엔터를 누르거나, 'L(1-2-3점)'을 누르면 실행 됩니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-L(1-2-3점)을 누릅니다. 
실행 후 목록에서 입력하고자 하는 함수로 이동 후에 엔터를 누르거나 탭을 눌러 '확인'에서 엔터를 누르면 계산식에 삽입됩니다. 또는 '자연 로그'는 E를, '상용 로그'는 N을 누르면 삽입이 됩니다. 

14.1.6 단위 변환 연산

'단위 변환 연산'은 길이, 무게, 넓이, 부피, 온도, 데이터양, Number, Text의 단위를 변환하는 기능을 수행하는 '단위 변환 연산 대화상자' 입니다.
'단위 변환 연산 대화상자'는 단위 구분, 현재 단위, 바꿀 단위, 입력값, 변환, 취소, 변환 결과 상태바의 7개의 항목으로 구성되어 있습니다. 각 항목 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동하고, 변환 단위 목록 사이는 스페이스-1점과 스페이스-4점으로 이동합니다.
'단위 변환 대화상자'는 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '단위 변환 연산' 에서 엔터를 누르거나, 'U(1-3-6점)'를 누르면 '단위 변환 연산 대화상자'라고 음성 메시지를 출력됩니다.
'단위 변환 연산'을 실행하면 '단위 구분 콤보상자'에 포커스됩니다.
단위 구분을 변경하려면 스페이스-4점이나 스페이스-1점을 눌러 원하는 단위 구분에 포커스를 맞춘 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '현재 단위' 항목으로 이동합니다.
현재 단위를 변경하려면 스페이스-4점이나 스페이스-1점을 눌러 원하는 현재 단위에 포커스를 맞춘 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '바꿀 단위' 항목으로 이동합니다.
바꿀 단위를 변경하려면 스페이스-4점이나 스페이스-1점을 눌러 원하는 바꿀 단위에 포커스를 맞춘 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '입력값' 항목 컨트롤로 이동합니다.
입력값 항목은 변환하고자 하는 숫자를 입력하는 곳으로 숫자입력은 내려쓰는 숫자를 쓰시면 됩니다. 입력이 끝났다면 엔터를 누르거나 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 변환 버튼에서 엔터를 누르면 변환된 값을 출력해 줍니다.
단위 변환을 계속 하시려면 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 단위 구분부터 작업을 하시면 됩니다.
단위 변환 연산을 종료하려면 스페이스-Z(1-3-5-6점)을 누르거나 ESC(스페이스-1-5점이나 F4키)를 누르시면 됩니다. 

14.1.7 네메스 모드 사용

네메스 점자란 수학과 과학에서 사용되는 특수한 기호를 표현하기위해 만들어진 국제적으로 통용되는 공용 점자입니다. 이 장에서는 네메스 점자를 이용한 계산식 입력 방법에 대해 설명하겠습니다.
네메스 점자로 계산식을 입력하기 위해서는 우선 계산기를 실행한 후 스페이스-G(1-2-4-5점)을 눌러 점자 모드를 네메스 모드로 전환하여야 합니다.
네메스 모드는 기본 출력문자가 없습니다. 즉, 컴퓨터 점자 모드처럼 맨 첫 칸에 '0'이 나타나지 않고, 빈줄이 나타납니다.
네메스 모드에서 사용되는 연산자는 곱하기, 나누기를 비롯한 몇개의 연산자를 제외하고 기존 컴퓨터 점자 모드에서 사용되는 연산자와 대부분 동일합니다. 네메스 모드에서 사용되는 연산자의 점형은 아래와 같습니다.

더하기: 3-4-6점
빼기: 3-6점
나누기: 4-6점, 3-4점
곱하기: 4점, 1-6점
퍼센트: 1-4-6점
거듭 제곱: 4-5점
루트시작: 3-4-5점
루트종료: 1-2-4-5-6점
소수점: 4-6점
왼쪽 괄호: 1-2-3-5-6점
오른쪽 괄호: 2-3-4-5-6점
파이: 4-6점, 1-2-3-4점
익스퍼넨셜: 엔터-e(1-5점)
가분수 또는 진분수의 시작 기호: 1-4-5-6점
가분수 또는 진분수의 종료 기호: 3-4-5-6점
over: 3-4점
대분수 구분자(and): 4-5-6점, 1-4-5-6점
대분수 종료 기호: 4-5-6점, 3-4-5-6점
이퀄: 4-6점, 1-3점
 
네메스 모드를 사용한 계산식 입력 중 몇가지를 예시를 들어 설명하겠습니다.
루트 입력의 경우 시작 기호(3-4-5점)와 종료 기호(1-2-4-5-6점) 사이에 숫자를 입력하여야 합니다. 예를들어 루트 2를 입력하고자 하면 3-4-5점, 숫자 2, 1-2-4-5-6점을 순차적으로 누릅니다. 
거듭제곱 연산을 수행할 때는 밑수를 입력하고, ^(4-5점)을 입력한 후 지수를 입력합니다. 
지수부가 다항이거나 중복된 거듭제곱을 입력하고자 하면 '2^(1+2)', '2^(3^2+4^2)'와 같이 괄호 않에 지수부를 입력합니다.
네메스 부호에서는 지수부에 거듭제곱이 중복될 경우 중복된 계층의 수 만큼 ^(4-5점)이 중첩되어 출력됩니다. 예를들어 '2^(3^2+4^2)'와 같이 입력한 경우 '2^(3^^2+4^^2^)'와 같이 표시됩니다.
분수를 입력할 때에는 분수 시작자, 분수 종료자를 알맞은 위치에서 삽입한후 순차적으로 입력합니다. 
가분수 또는 진분수를 입력할 때에는 분수 시작 기호, 분자, over, 분모, 분수 종료 기호를 순차적으로 입력합니다. 예를들어 3분의 2(2/3)을 입력할 경우 1-4-5-6점, 숫자 2, 3-4점, 숫자 3, 3-4-5-6점을 순서대로 입력합니다.
대분수를 입력할 때에는 자연수, and, 분자, over, 분모, 대분수 종료 기호를 순차적으로 입력합니다. 예를들어 1과 2분의3을 입력할 경우 숫자 1, 4-5-6점, 1-4-5-6점, 숫자 3, 3-4점, 숫자 2, 4-5-6점, 3-4-5-6점을 순서대로 입력합니다.
삼각함수 중 아크사인, 아크코사인, 아크탄젠트 입력 시 기존 컴퓨터 점자 모드에서 사용하던 기호인 'asin', 'acos', 'atan'과 네메스에서 규정하는 기호인 'arcsin', 'arccos', 'arctan'을 모두 사용할 수 있습니다.

14.1.8 클립보드에 복사

'클립보드에 복사'는 '계산식 입력창'에 나타나있는 계산식이나 결과값을 워드프로세서의 문서 내에 붙여 넣기 위해서 클립보드에 복사해 두는 기능으로 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '클립보드에 복사'에서 엔터를 누르거나, 'I(2-4점)'를 누르면 '복사 완료'라고 음성 메시지를 출력하면서 계산식 입력창으로 돌아옵니다. 또는 계산식 입력창에서 바로 엔터-I(2-4점)를 누르면 클립보드에 복사가 됩니다. 
클립 보드에 복사 한 후에 워드프로세서를 실행하여 문서 내에서 붙여 넣기를 실행하면 계산기에서 복사한 내용이 그대로 붙여넣기가 됩니다.
이 '클립보드에 복사'는 오직 '계산식 입력창'에 있는 문자열만을 복사하는 것으로, '변수 연산'에서 사용하는 '변수 목록'을 복사하는 것이나, '통계 함수'의 결과값을 복사하는 것과 동일 기능이 아님을 인지하시기 바랍니다. 

14.1.9 원래 수식으로 되돌리기

원래 수식으로 되돌리기는 마지막으로 계산을 시도했던 수식을 기억하였다가 기능 실행 시 계산 결과를 결과가 도출되기 이전의 수식으로 되돌려 주는 기능입니다. 즉, '1+1'이라는 수식을 입력한 후 엔터를 눌러 '2'라는 결과가 출력된 상태에서 원래 수식으로 되돌리기 기능을 실행하면 '1+1'이 다시 출력됩니다.
원래 수식으로 되돌리기 기능은 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '원래 수식으로 되돌리기'에서 엔터를 누르거나, 'R(1-2-3-5점)'을 누르면 '원래 수식으로 되돌리기'라고 음성 메시지를 출력하고, 수식을 표시합니다. 또는 계산식 입력창에서 바로 엔터-R(1-2-3-5점)을 누르면 원래 수식으로 되돌리기가 실행됩니다.

14.1.10 이전 계산식

'이전 계산식'은 계산기에서 계산을 시도했던 수식과 결과값을 저장했다가 이전 계산식 기능을 실행하면 저장된 계산식을 목록으로 보여주는 기능으로, 이전에 입력했던 수식을 확인하고 결과값을 클립보드에 복사할 수 있는 기능입니다.
'이전 계산식'은 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '이전 계산식'에서 엔터를 누르거나, 'H(1-2-5점)'을 누르면 '이전 계산식'이 실행됩니다. 또는 계산식 입력창에서 바로 엔터-H(1-2-5점)을 눌러도 '이전 계산식'이 실행됩니다.
이전 계산식 기능이 실행되면 저장되어 있는 계산식 목록이 표시되는데, 그 목록의 첫 항목에 포커스 됩니다. 계산식 목록은 최대 20개까지 저장된 시간 순서대로 보여주며, 목록 내에서는 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 항목을 이동합니다. 또한, 계산식 항목에서 '엔터-I(2-4점)'을 누르면 해당 계산식의 결과값이 클립보드에 복사되어 계산식 입력창이나 워드프로세서의 문서 내에 붙여 넣기할 수 있습니다.

14.1.11 옵션 설정

'옵션 설정'은 대화상자로 설정값 목록 상자와 확인, 취소로 구성되어 있습니다. 설정값 목록에는 '각도 단위'와 '점자 코드'가 있습니다.
설정값 목록은 스페이스-1점과 스페이스-4점으로 이동하고, 각 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다.
(1) 각도 단위: '도'와 '라디안' 중 하나를 선택합니다. 설정 옵션은 스페이스를 눌러 변경합니다. '라디안'을 선택하면 삼각 함수 연산시에 pi 연산, 즉 1/2π, 1/3π 등을 입력하여 연산하는 것이 가능하고, '도'를 선택하면 삼각 함수 연산 시에 일반적인 도, 즉 90°, 45°등을 입력하여 연산하는 것이 가능합니다. 
만약, '도'를 선택하고 pi(π)를 입력하면 엉뚱한 결과값을 출력합니다. 반대의 경우도 마찬가지 입니다. 
(2) 점자 코드: 계산식과 결과값의 입력과 출력시에 사용되는 점자 모드를 선택하는 옵션으로 컴퓨터 점자 모드와 네메스 모드 중 하나를 선택합니다. 설정값은 스페이스를 눌러 변경합니다. 또한, 계산식 입력창에서 엔터-K(1-3점)을 입력하면 컴퓨터 점자 모드와 네메스 모드를 전환할 수 있습니다.
'옵션 설정'은 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '옵션 설정'에서 엔터를 누르거나 'O(1-3-5점)'를 누르면 실행됩니다. 또는 계산식 입력창에서 엔터-O(1-3-5점)을 누릅니다. 

14.1.11 끝내기
계산기를 종료하는 메뉴로, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴 호출 후에 '끝내기'에서 엔터를 누르거나 'Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다. 또는 계산식 입력창에서 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르면 계산기가 종료됩니다.

14.2 전자 나침반 
'전자 나침반'은 현재 방위와 각도를 알려주는 기능입니다. 또한 방위와 각도 알림 주기를 설정할 수 있고, 방위만 볼 것인지 각도만 볼 것인지 아니면 2개 모두 볼 것인지 선택할 수 있습니다.

전자 나침반을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.
(1) 위치에 상관없이 '스페이스-F3-F4'를 누릅니다. 또는 유틸리티를 실행하여, 'G(1-2-4-5점)'를 누르거나, '전자 나침반'에서 '엔터'를 누릅니다.
(2) 현재 방위와 각도를 음성과 점자로 출력합니다.

전자 나침반을 실행하면, 다음과 같이 구성되어 있습니다.
1) 방위와 각도 상태창
2) 설정 대화 상자
방향 알림 주기
방향 출력 방법
확인
취소

각 항목은 '탭(스페이스-4-5점)'이나 '쉬프트탭(스페이스-1-2점)'을 누르면 이동합니다. 설정에서의 '방향 알림 주기'와 '방향 출력 방법' 그리고 '확인'과 '취소'도 '탭(스페이스-4-5점)'이나 '쉬프트탭(스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다.

방위와 각도 출력창에서 '탭(스페이스-4-5점)'을 눌러 '설정'으로 이동하여 '엔터를 누르면, 방향 알림 주기'가 나타납니다. , 기본은 '6초'입니다. 알림 주기를 변경하고 싶으면, 원하는 값을 입력합니다. '1분'을 알림 주기로 하고 싶다면, '60'을 입력합니다. 입력범위는 0부터 120까지이며, 단위는 '초'입니다.
'탭(스페이스-4-5점)'을 눌러 '방향 출력 방법'으로 이동합니다. '방향 출력 방법'은 '방위와 각도', '방위', '각도'가 있습니다. '스페이스'나 '백스페이스' 또는 '스페이스-1점/스페이스4점'으로 변경합니다.
변경된 설정은 설정값을 변경한 후 바로 '엔터'를 누르거나 '탭(스페이스-4-5점)'을 눌러 '확인'에서 '엔터'를 누르면 설정이 변경됩니다.

현재 출력되는 방위와 각도 상태 정보를 다시 확인하고자 할 때는 '스페이스'를 누릅니다.

전자 나침반을 종료하고 싶으면, 방위와 각도 상태창에서 '스페이스-E(1-5점)' 또는 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누르면 종료됩니다.

[참고]: 오랜시간 전자 나침반이 실행되지 않았거나 일정한 위치로 고정된 상태로 보관되었을 경우, 전자 나침반을 수행하면 나침반이 일정 방향으로 고정되어 있을 수 있습니다. 이 경우, 전자 나침반이 켜진 상태에서 좌우로 8자 모양으로 회전시켜서 전자 나침반을 보정할 수 있습니다. 

14.3 날짜/시각 확인
유틸리티 메뉴 항목 중 네 번째 항목은 오늘의 날짜와 현재의 시각을 확인할 수 있는 메뉴 항목입니다. 
이동키를 이용해 각각의 메뉴 항목으로 이동하여 엔터를 눌러 실행할 수도 있고, 단축키인 'D(1-4-5점)'를 눌러 실행할 수도 있습니다. 또한 한소네 U2 어디서나(스크린 리더 제외) 스페이스T(2-3-4-5점)를 눌러 날짜와 시각을 확인할 수 있습니다. 
'날짜/시각 확인'을 실행하면 음성과 점자로 우선 시각을 출력하고, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 날짜를 출력합니다.

14.4 자명종
'자명종'은 휴대폰의 '모닝콜' 기능과 유사한 기능으로 알람이 울려야 하는 시간과 벨소리 종류, 울림 기간, 울림 지속 시간, 반복 주기, 반복 횟수를 설정할 수 있습니다.
'자명종'을 실행하려면, 유틸리티 메뉴에서 'A(1점)'를 누르거나 '스페이스-4점'을 눌러 '자명종'까지 이동하여 엔터를 누릅니다.
 '자명종'은 한번 설정해 놓으면 한소네 U2가 켜져 있든지(절전 모드 포함), 꺼져 있든 지에 상관없이 설정된 시간에 알람이 울립니다. 하지만 콜드리셋을 하게 되면 설정해 놓은 자명종은 초기화가 되어 다시 설정을 해주어야 합니다.

14.4.1 자명종 설정하기

자명종을 설정하려면, 자명종이 울리는 시간, 벨 소리, 기간, 시간 등을 설정하여야 합니다. 설정하는 방법에 대해 설명하겠습니다.

14.4.1.1 시간 설정하기
자명종을 실행하면 '시간'을 설정하는 창이 제일 먼저 나타납니다. 알람이 울리는 시간을 설정합니다. 시간을 설정하는 방법은 두가지가 있습니다.
1) 숫자를 직접 입력합니다. 시간과 분은 스페이스 또는 콜론(2-5점)으로 구분합니다. 
2) 시각 설정키를 사용합니다. 시각 설정키는 아래와 같습니다.

1시간 다음으로 이동: 스페이스-4점
1시간 이전으로 이동: 스페이스-1점
10분 다음으로 이동: 스페이스-5점
10분 이전으로 이동: 스페이스-2점
1분 다음으로 이동: 스페이스-6점
1분 이전으로 이동: 스페이스-3점

오전/오후를 변경하기 위해서는 '스페이스-X(1-3-4-6점)'을 누릅니다. 시간 설정이 완료되면 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

14.4.1.2 울림 선택하기
'울림 선택'은 알람이 울릴 때의 벨 소리를 선택합니다. 벨소리 종류는 6가지로 기본 멜로디 3개, 진동, 미디어 파일, 라디오 중 선택합니다. '스페이스-1점' 또는 '스페이스-4점'을 눌러 원하는 벨소리를 선택한 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동합니다.
'울림 선택'이 '미디어 파일'로 설정되어 있는 경우 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 '파일 선택' 버튼이 나타납니다. 이 곳에서 '엔터'를 누르면 알람으로 설정할 미디어 파일을 선택하는 대화상자가 표시됩니다. 해당 대화상자에서 아래의 키를 이용하여 미디어 파일을 선택합니다.
1) 이전 항목으로 이동: 스페이스-1점
2) 다음 항목으로 이동: 스페이스-4점
3) 상위 폴더로 이동: 백스페이스
4) 폴더 진입및 파일 선택: 엔터
미디어 파일은 'mp3'과 'wav' 형식만을 지원합니다.
'울림 선택'이 '라디오'로 설정되어 있는 경우 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누르면 주파수를 입력하는 편집창이 나타납니다. 주파수는 컴퓨터 점자로 입력합니다.

14.4.1.3 기간 설정하기

'기간 설정'알람이 울리는 기간을 선택합니다. '기간' 설정은'꺼짐', '한번', '월~금', '매일' 4가지가 있습니다. 
1) '꺼짐'은 알람이 설정되어 있는 경우 알람을 끄고 싶을 때 선택합니다. 
2) '한번'은 알람을 한번만 울리고자 할 때 선택합니다.
3) '월~금'은 월요일부터 금요일까지만 알람을 울리고자 할 때 선택합니다.
4) '매일'은 매일 알람을 울리고자 할 때 선택합니다. 
스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 원하는 목록으로 이동 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

14.4.1.4 알람 지속 시간 설정하기
'지속 시간'은 알람이 울 때, 얼마 동안 울릴 것인지 선택합니다., '1분', '2분', '3분' 3가지가 있습니다. 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 원하는 시간으로 이동한 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동합니다. 
* 상기 '울림 선택'이 '미디어 파일' 또는 '라디오'로 선택되어 있으면 이 항목은 표시되지 않습니다.
　
14.4.1.5 알람 반복 주기 설정하기
'반복 주기'는 알람이 울리는 반복 간격을 선택합니다. '1분', '3분', '5분', '10분', '15분', '20분' 6가지가 있습니다. 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 원하는 시간으로 이동한 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동합니다. 
* 상기 '울림 선택'이 '미디어 파일' 또는 '라디오'로 선택되어 있으면 이 항목은 표시되지 않습니다.
  
14.4.1.6 알람 반복 횟수 설정하기
'반복 횟수' 알람이 몇 번을 반복하여 울릴 것인지를 선택합니다. 1~10회 내에 원하는 값을 선택합니다. 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 원하는 횟수로 이동한 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동합니다. 
* 상기 '울림 선택'이 '라디오'로 선택되어 있으면 이 항목은 표시되지 않습니다.

14.4.1.7 확인/취소
'확인'에서 엔터를 누르면 설정 변경한 내용을 적용하고 유틸리티의 '자명종' 메뉴로 돌아갑니다. '확인'까지 이동하지 않고, 설정 중에 어느에서든지 엔터를 누르면 변경한 내용을 적용하고, '자명종' 메뉴로 돌아갑니다. 
탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 한번 더 눌러 '취소'에서 엔터를 누르면 설정 변경한 내용을 취소하고 유틸리티의 '자명종' 메뉴로 돌아갑니다.

14.4.2 자명종 끄기
자명종이 울릴 때, '백스페이스-엔터'를 누릅니다. 설정되어 있던 지속 시간, 반복 주기, 반복 횟수에 상관없이 자명종은 꺼집니다.

14.5 달력 
'달력' 프로그램은 유틸리티 메뉴에서 'L'을 누르면 곧바로 실행할 수 있습니다.
'달력' 프로그램은 '양력', '음력', '절기' 및 '요일' 등의 일반적인 사항을 확인할 수 있습니다. 또한 간단한 키 조작에 의해서 쉽고 빠르게 확인해 볼 수 있습니다. 한소네 U2 달력으로 확인 가능한 년도의 범위는 양력, 음력, 요일 등의 경우 최대 1841년에서 2043년까지 확인이 가능하며, 절기의 경우에는 1900년에서 2043년까지 확인이 가능합니다. 특히, 절기의 경우 양력의 범위보다 작기 때문에 1900년 이전의 절기를 확인하려고 한다면 '데이터 없음.'이라는 메시지가 출력됩니다.

14.5.1 달력 사용하기

달력은 '양력', '음력', '절기' 의 항목으로 구성되어 있습니다. '절기' 항목에서는 24절기를 포함하여 '요일' 및 '주요 기념일'까지 확인할 수 있습니다.
일요일, 국경일 같은 휴일에 해당하는 날에는 '양력'과 '음력'의 년도 앞에 '*'표시가 나타나고, '음력'의 윤월에 해당하는 날에는 월 앞에 '윤'이라고 나타납니다.
달력 프로그램은 날짜를 기본으로 하여 동작합니다. 기본 날짜는 한소네 U2가 최종으로 설정된 날짜를 기본값으로 합니다. 날짜를 확인하기 위해서는 정확한 날짜를 입력하거나 날짜를 변환시켜주는 단축키를 이용할 수 있습니다.
다음에서는 항목 이동, 날짜를 입력하는 방법 및 단축키에 대하여 살펴보겠습니다.

1) 항목 이동
달력 프로그램의 항목은 양력, 음력, 절기로 구분되어 있습니다.
(1) 이전 항목으로의 이동: 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)
(2) 다음 항목으로 이동: 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)

2) 날짜 입력 방법
날짜를 입력할 때는 년, 월, 일의 순서로 입력합니다. 년도는 네 자리로 입력하며, 월과 일은 두 자리로 입력합니다. 숫자는 올려 쓰는 숫자와 내려 쓰는 숫자 모두 가능하고, 수표는 입력하지 않아도 됩니다. 또한 년, 월, 일 사이를 입력할 때는 스페이스로 띄어쓰기를 해도 되며, '/' 또는 '-'로 사이를 구분하여 입력해도 무관합니다.
날짜를 입력하고 엔터를 누르면 다음 항목으로 넘어갑니다. 양력에서 날짜를 입력하고 엔터를 누르면 음력으로 이동하게 됩니다.

3) 날짜 전환 단축키
날짜 전환 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점), 또는 엔터를 이용하여 이전 및 다음 항목인 양력, 음력, 절기 등을 확인할 수 있습니다.
(1) 다음 날로 이동: 스페이스-6점
(2) 이전 날로 이동: 스페이스-3점
(3) 다음 주로 이동: 스페이스-5점
(4) 이전 주로 이동: 스페이스-2점
(5) 다음 월로 이동: 스페이스-4점
(6) 이전 월로 이동: 스페이스-1점
(7) 다음 년도로 이동: 스페이스-5-6점
(8) 이전 년도로 이동: 스페이스-2-3점

4) 절기 전환 단축키
절기 전환 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이전 및 다음 항목인 음력, 양력으로 이동하여 날짜를 확인할 수 있습니다.
(1) 이전 절기로 이동: 스페이스-1점
(2) 다음 절기로 이동: 스페이스-4점
 
14.6 스탑워치
스탑워치에서 엔터를 누르거나, 'W(2-4-5-6점)'를 누르면 점자와 음성으로 '00:00:00'이라고 나타납니다.
여기서 엔터를 누르면 스탑워치가 시작되고 다시 엔터를 누르면 스탑워치가 일시정지하면서 진행된 시간을 음성으로 알려주고, 점자 디스플레이에도 나타납니다. 
그리고 다시 엔터를 누르면 정지된 시각에서 다시 스탑워치가 시작합니다.
또한 진행 중이나 일시 정지 중에 백스페이스를 누르면 현재까지 진행된 시간을 알려주고 시간을 '00:00:00'으로 초기화 됩니다. 그리고 스탑워치 진행 중에 스페이스를 누르면 그 순간의 진행 시간을 말해주지만 점자 디스플레이의 시간은 계속 진행 됩니다. 
또한 진행 중에 스페이스와 F2를 동시에 누르면 점자 디스플레이의 진행은 정지하지만 내부에서의 시간은 계속 진행되고 있으며 스페이스와 F2를 다시 누르면 점자 디스플레이가 출력됩니다.
한편 스탑워치 진행 중이나 스탑워치 시작 전에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 누르면 스탑워치에서 진행되었던 시간을 초기화 하면서 '카운트다운 타이머'로 전환 됩니다. 

카운트다운 타이머로 전환했다면 '시간: 0시 0분 0초'라고 출력이 됩니다. 카운트다운 타이머 설정은 직접 입력하는 방법을 통해 설정하는 방법과 시간 이동키를 통해 설정할 수 있습니다. 직접 입력 방법은 올려쓰기 숫자나 내려쓰기 숫자에 상관없이 직접 시, 분, 초를 두 자리로 입력합니다. 시간 이동키를 통해 설정하는 방법은 아래의 '시간 이동키'로 조정하여 카운트 다운 타이머를 설정합니다.

1) 시간 이동키
1시간 다음으로 이동: 스페이스-4점
1시간 이전으로 이동: 스페이스-1점
10분 다음으로 이동: 스페이스-5점
10분 이전으로 이동: 스페이스-2점
1분 다음으로 이동: 스페이스-6점
1분 이전으로 이동: 스페이스-3점
1초 다음으로 이동: 스페이스-5-6점
1초 이전으로 이동: 스페이스-2-3점

시간을 따로 설정하지 않고 시간을 입력하지 않은 상태에서 엔터를 누르면 카운트 다운 타이머 기본값은 1분으로 설정됩니다. 카운트 다운이 시작됩니다. 카운트 다운이 시작될 때는 '카운트 다운 xx(입력된 시간)'라고 카운트 다운 시간을 알려주면서 시작됩니다.
카운트다운 타이머 역시 엔터를 누르면 남은 시간을 알려주면서 일시 정지하고, 엔터를 누르면 다시 시작하며, 백스페이스를 누르면 초기화됩니다.
카운트 다운 시간이 다되어 0이 되면 알람을 10초간 울리고 카운트 다운 타이머의 초기상태로 돌아갑니다. 알람이 울리는 중간에 백스페이스-엔터를 누르면 알람이 중지 되면서 카운트 다운 타이머의 초기상태로 돌아가 시간을 입력 받는 메시지가 나타납니다. 카운트 다운 타이머로 전환된 이후 어디서나 다시 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 누르면 스탑워치 준비 상태로 돌아갑니다. 스탑워치나 카운트 다운 타이머를 끝내려면 어디서나 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르면 스탑워치 메뉴로 돌아갑니다.

14.7 스크린 리더

'스크린 리더'는 PC에 설치되어 있는 화면 낭독 프로그램과 한소네 U2를 상호 연동시키는 기능입니다. 한소네 U2가 PC의 화면 낭독 프로그램과 연동되면 화면 낭독 프로그램에서 음성으로 출력되는 모든 메시지를 한소네 U2의 점자 출력부를 통해 확인할 수 있습니다. 아울러, 한소네 U2의 점자 키보드를 사용하여 PC에 연결되어 있는 키보드 대용으로 사용할 수 있어 PC 윈도우즈에 설치된 다양한 응용 프로그램을 한소네 U2를 조작하듯이 쉽고 편리하게 제어할 수 있습니다.

14.7.1 화면 낭독 프로그램과 연결하기

한소네 U2와 PC의 화면 낭독 프로그램 간 연결되는 통신 방법으로는 USB 포트, 블루투스 시리얼 포트 등의 2가지 방법이 제공됩니다. 이 중 사용자가 편리한 방법으로 한소네 U2와 PC를 연결하여 사용합니다.
 
다음은 PC의 화면 낭독 프로그램과 연결하는 2가지 통신 방법별로 설명하겠습니다. PC에는 화면 낭독 프로그램인 센스리더 프로페셔널을 기준으로 설명합니다.

1) USB 포트로 연결하기
USB 케이블을 통해 한소네 U2와 센스리더 프로페셔널과 연결하기 위해서는 먼저 PC에 한소네 USB 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. PC용 한소네 USB 드라이버 설치 방법은 부록 4를 참조해 주십시오.

만일, PC에 한소네 USB 드라이버가 설치되었다면 다음과 같이 스크린 리더를 연결합니다.

(1) 한소네 U2의 프로그램 메뉴에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 유틸리티로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 스페이스-4점을 이용해 '스크린 리더'까지 이동하고 엔터를 누릅니다. 프로그램 메뉴에서 유틸리티의 단축키인 U(1-3-6점)를 누른 후 스크린 리더의 단축키인 S(2-3-4점)를 누르면 간단히 실행됩니다.
(2) 화면 낭독 프로그램과 연결 방법을 선택하는 목록이 제시됩니다. 기본 제시 목록은 '시리얼 포트'로 위치합니다. 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 'USB 포트' 목록으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면 "터미널 모드입니다"라는 메시지가 출력됩니다.
(3) 한소네 U2 구입 시 제공된 USB 케이블을 PC와 한소네 U2에 연결합니다. USB 케이블의 큰 직사각형 모양의 끝부분은 PC의 USB 포트에 연결하고, 작은 직사각형 모양의 끝부분을 한소네 U2의 우측면 USB SLAVE 포트에 연결합니다.
(4) 이제, PC에서 센스 리더 메뉴 호출키인 콘트롤-백슬래시를 누릅니다.
(5) 알트를 누른 다음 위 방향키를 이용해 '점자 디스플레이 설정 (B) 대화상자' 메뉴로 이동한 다음 엔터를 누릅니다.
(6) 그러면, '해제 장치 사용 (U)'라고 나타납니다. 스페이스를 눌러 '선택 장치 사용 (U)'로 변경하고 탭을 누릅니다.
(7) 연결 장치 목록에서 위 또는 아래 방향키를 이용해 한소네 U2 목록으로 이동한 다음 탭을 누릅니다.
(8) 통신 포트 목록에서 위 또는 아래 방향키를 사용해 USB 목록으로 이동한 다음 엔터를 눌러 설정 적용합니다.
(9) 정상적으로 통신 포트가 설정되었다면, 이후 센스 리더가 출력하는 메시지가 한소네 U2 점자 출력부로 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

2) 블루투스 시리얼 포트로 연결하기
사용자마다 사용하는 블루투스 소프트웨어 또는 윈도우즈 환경에 따라 상이한 설정을 내재하고 있어, 본 설명은 PC상에서 별도의 블루투스 소프트웨어를 설치하지 않은 상태에서 Windows XP에 Service Pack2가 설치된 환경을 기준하여 설명합니다. 따라서, 이 장에서 설명되는 설정 방법은 윈도우즈 환경마다 약간의 차이점을 가질 수 있습니다.
만일, 별도의 블루투스 소프트웨어를 사용할 경우 이 장에서 설명되는 블루투스 설정 방법과 다를 수 있으므로 해당 블루투스 소프트웨어에서 제공하는 사용자 매뉴얼을 정확히 숙지하여 사용하시기 바랍니다.
또한, 다음의 설정 단계에서는 사용하는 PC가 블루투스 장치를 제공하는 것으로 간주하여 설명합니다. PC에서 블루투스 장치가 제공되지 않을 경우 외장 블루투스 동글(USB 타입)을 사용하여 블루투스 시리얼 통신을 이용할 수 있습니다.
 
(1) 한소네 U2에서 블루투스 장치를 활성하려면 단축키 백스페이스-3-4-5-6점을 누르거나 옵션 설정 항목 중 블루투스 항목을 사용함으로 설정합니다. 옵션 설정은 스페이스-1-3-5점을 눌러 호출하고 스페이스-4점으로 블루투스 설정 항목으로 이동한 다음 스페이스를 이용하여 옵션을 변경하고 엔터를 눌러 설정합니다.
(2) Windows XP SP2의 제어판에 있는 'Bluetooth 장치'를 실행합니다. 'Bluetooth 장치' 대화상자가 출력되면, 대화상자 내의 장치 탭에서 '추가' 버튼을 누릅니다.
(3) '블루투스 장치 추가 마법사'가 나타나면, '장치가 설정되었고 검색될 준비가 되어 있습니다(F)'의 Check 버튼을 선택하고 '다음' 버튼을 누릅니다.
(4) 그러면, PC에서 주변에 있는 블루투스 장치 검색을 시작합니다.
(5) 장치가 검색되면, 검색된 장치 목록이 제시됩니다. 한소네 U2와 연결하기 위해서 장치 목록 중에 'HansoneU2'로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 
(6) PC와 한소네 U2 간 상호 연결하기 위해서 암호키를 입력합니다. 암호키는 자동으로 생성될 수도 있으나, 일반적으로 '암호 키 직접 선택(L)'을 선택하여 기억하기 좋은 암호를 직접 입력한 다음 '다음' 버튼에서 엔터를 누릅니다.
(7) 그러면 PC와 한소네 U2가 암호키(pin code)를 교환한다는 메시지 창이 뜹니다. 이 때 한소네 U2 쪽에서도 사용자에게 암호를 요구합니다. PC상에서 입력했던 암호와 동일한 암호를 한소네 U2의 'pin code' 입력 창에 입력합니다.
(8) 그러면, PC상에서 한소네 U2와 연결하기 위한 가상 시리얼 포트를 생성합니다.
(9) 일단 PC에서 가상 시리얼 포트가 생성되면 '나가는 COM포트'와 '들어오는 COM포트'가 생성됩니다. 이 경우 PC에서 한소네 U2를 검색하였기 때문에 PC는 HOST가 되고, 한소네 U2는 Client가 되므로, PC에서 스크린 리더 사용 시에 '나가는 COM'포트를 사용하시면 됩니다.
(10) 블루투스의 가상 시리얼 장치가 제대로 설치되었는지 확인하시려면, 'COM포트' 탭에서 제시된 포트를 확인합니다. 예로, 송신포트: COM3 등으로 확인됩니다. 사용하는 PC별로 포트 번호는 다를 수 있습니다.
(11) 한소네 U2의 프로그램 메뉴에서 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 유틸리티로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그런 다음 스페이스-4점을 이용해 '스크린 리더'까지 이동하고 엔터를 누릅니다. 프로그램 메뉴에서 유틸리티의 단축키인 U(1-3-6점)를 누른 후 스크린 리더의 단축키인 S(2-3-4점)를 누르면 간단히 실행됩니다.
(12) 화면 낭독 프로그램과 연결 방법을 선택하는 목록이 제시됩니다. 기본 제시 목록은 '시리얼 포트'로 위치합니다. 스페이스-4점 또는 스페이스-1점을 이용해 '블루투스 시리얼 포트' 목록으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면 "터미널 모드입니다"라는 메시지가 출력됩니다.
(13) 이제, PC에서 센스 리더 메뉴 호출키인 콘트롤-백슬래시를 누릅니다.
(14) 알트를 누른 다음 위 방향키를 이용해 '점자 디스플레이 설정 (B) 대화상자' 메뉴로 이동한 다음 엔터를 누릅니다.
(15) 그러면, '해제 장치 사용 (U)'라고 나타납니다. 스페이스를 눌러 '선택 장치 사용 (U)'로 변경하고 탭을 누릅니다.
(16) 연결 장치 목록에서 위 또는 아래 방향키를 이용해 한소네 U2 목록으로 이동한 다음 탭을 누릅니다.
(17) 통신 포트 목록에서 위 또는 아래 방향키를 사용해 PC에서 설정된 COM 포트와 동일한 포트 목록으로 이동한 다음 엔터를 눌러 설정 적용합니다. (PC의 COM 포트 확인은 스텝 (10)을 참조하세요.)
(18) 정상적으로 통신 포트가 설정되었다면, 이후 센스 리더가 출력하는 메시지가 한소네 U2의 점자 출력부로 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

3) 스크린 리더 주요 사용키
스크린 리더 연결 후 사용하는 키는 아래와 같습니다.
1) 탭(Tab): 스페이스-4-5점
2) 시프트-탭(Shift tab): 스페이스-1-2점
3) 왼쪽 방향키: 스페이스-3점
4) 오른쪽 방향키: 스페이스-6점
5) 위 방향키: 스페이스-1점, 위 스크롤 버튼
6) 아래 방향키: 스페이스-4점, 아래 스크롤 버튼
7) 홈(Home): 스페이스-1-3점
8) 엔드(End): 스페이스-4-6점
9) 콘트롤-홈(Ctrl-Home): 스페이스-1-2-3점
10) 콘트롤-엔드(Ctrl-End): 스페이스-4-5-6점
11) 윈도우 키: 스페이스-W(2-4-5-6점)
12) 알트(Alt): 스페이스-M(1-3-4점)
13) 팝업 키: 스페이스-P(1-2-3-4점)
14) ESC: 스페이스-E(1-5점)
15) Delete: 스페이스D(1-4-5점)
16) 페이지 다운(Page down): 스페이스-5-6점
17) 페이지 업(Page up): 스페이스-2-3점
18) 백스페이스: 7점
19) 엔터: 8점
20) 스페이스: 스페이스
21) Alt-F4: 스페이스-X(1-3-4-6점)
22) Ctrl-A: 1-8점
23) Ctrl-C: 1-4-8점
24) Ctrl-V: 1-2-3-6-8점
25) Ctrl-X: 1-3-4-6-8점
26) 알트-탭(Alt-Tab): 스페이스-4-5-7점
27) 알트-시프트-탭(Alt-Shift tab): 스페이스-1-2-7점
28) Caps Lock: 스페이스U(1-3-6점)
29) 키보드에 있는 문자 입력: 컴퓨터 점자로 입력
30) 스크린 리더 연결 포트 선택 중에 끝내기: 스페이스-Z(1-3-5-6점)
31) 스크린 리더 실행 중에 끝내기: 스페이스-Z(1-3-5-6점)
 
14.7.2 아이폰과 연결하기

'IOS'를 기반으로 동작하는 아이폰, 아이팟, 아이패드와 한소네 U2를 스크린리더로 연결하면 화면에 출력되는 내용을 한소네 U2의 점자디스플레이를 통해 확인하는 것 뿐만 아니라 터치스크린을 조작하지 않고도 한소네 U2를 통한 아이폰 제어가 가능합니다. 여기서는 IOS 호환 장비를 아이폰으로 통칭하여 설명하도록 하겠습니다.

아이폰과 한소네 U2의 스크린리더 연결은 블루투스 시리얼포트를 통해 이루어집니다. 그렇기 때문에 다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다.
1) 아이폰의 소프트웨어 버전이 4.3 이상인지 확인합니다. 아이폰의 소프트웨어 버전이 4.3 이하라면 아이툰즈 프로그램을 통해 소프트웨어를 업데이트해야 합니다.
2) 아이폰에서 한소네 U2를 인식하고 연결하려면 한소네 U2의 블루투스 장치명이 'BrailleSense'로 설정되어야 합니다.

(알아두기) 현재 아이폰에서의 한글 입력이 지원되지 않아 한소네 U2에서 아이폰으로의 한글 입력이 불가능하며 영문 입력만 가능합니다.

한소네 U2와 아이폰을 연결하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 제일 먼저 한소네 U2의 블루투스를 켜야 합니다. 블루투스를 켜는 방법은 '백스페이스-3-4-5-6점'을 누르거나 '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러 옵션 설정에 진입하여 블루투스를 '사용함'으로 변경합니다. 
(2) 한소네 U2의 프로그램 메뉴 상태에서 'L(1-2-3점)'을 눌러 블루투스 프로그램을 실행하면 장치 검색이 시작됩니다. 블루투스를 켰음에도 불구하고, 장치 검색이 되지 않거나 블루투스가 활성화 되어있지 않다고 출력된다면 리셋 버튼을 눌러 리셋하여 다시 블루투스의 장치 검색을 시도합니다.
(3) 장치 검색이 완료된 후, 한소네 U2의 블루투스 장치명을 'Braille Sense'로 변경합니다. 장치명을 변경하는 방법은 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출한 후 '스페이스-4점'을 눌러 장치 이름으로 이동한 후 엔터를 누릅니다. 또는 검색된 장치 목록들 상태에서 '엔터-N(1-3-4-5점)'을 누르면 바로 장치 이름이 실행됩니다. 장치 이름이 실행되면 장치 이름 편집창이 나타납니다. 기존의 장치명을 백스페이스를 눌러 모두 지우고, 'Braille Sense'를 정확히 입력하고 엔터를 누릅니다. 장치 이름의 대문자는 정확히 입력하여야 하므로 해당 글자 앞에 '스페이스-U(1-3-6점)'를 눌러 대문자로 입력합니다.
(4) 장치 이름을 변경한 후, 리셋 버튼을 눌러 한소네 U2를 리셋합니다. 
(5) 한소네 U2가 재부팅되면 스크린 리더를 실행해야 합니다. 실행하는 방법은 한소네 U2의 유틸리티에 진입한 후 스페이스-4점을 눌러 '스크린 리더'까지 이동하여 엔터를 누르거나 'S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(6) 블루투스 시리얼 포트, USB 포트 중에서 '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러 블루투스 시리얼 포트로 이동하여 엔터를 누릅니다.
(7) '터미널 모드입니다.'라는 메시지가 출력됩니다.
(8) 이젠 아이폰의 보이스오버 설정에서 점자를 선택하여 한소네 U2와의 연결을 해야 합니다. 연결하는 방법은 아이폰의 홈 화면에서 다음 순서를 따라 실행합니다. '설정 -> 일반 -> 손쉬운 사용 -> 보이스 오버 -> 점자'의 순서를 따라 실행합니다. (만약 아이폰의 블루투스가 꺼져 있다면, 블루투스를 켤지 물어보는 질문이 출력됩니다. '예'에서 이중탭을 합니다.)
(9) 위의 순서를 따라 실행하였다면 장치 검색이 시작되고 장치 목록에 '한소네 U2'가 나타납니다. 이 항목에 포커스하고 이중탭 합니다.
(10) 이중탭을 한 후에 핀코드를 입력하는 창이 나타납니다. 입력창에 0000 등과 같이 4자리의 핀코드를 입력합니다. 핀코드를 입력하고 '쌍으로 연결' 버튼을 누르면 한소네 U2 에서도 핀 코드를 입력받는 컴퓨터 편집창이 나타납니다.
(11) 아이폰에서 입력한 동일한 핀코드를 한소네 U2의 핀코드 입력창에 입력합니다. 핀 코드를 입력하고 엔터를 누르면 장치가 연결됩니다.

만약 아이폰에서 점자 장비 목록에 '한소네 U2'가 나타나지 않는다면 아이폰의 홈 버튼과 잠금 버튼을 10초 이상 길게 눌러 아이폰을 리셋합니다. 잠시 후 잠금 버튼을 약 5초정도 길게 누르면 아이폰이 켜지고 초기화면이 나타납니다. 위의 (8)번부터의 과정을 차례대로 수행합니다.

아이폰에서 한소네 U2로 출력되는 글자는 약자가 아닌 정자로 출력됩니다. '스페이스-G(1-2-4-5점)'를 누르면 정자로 표시되는 내용이 약자로 출력됩니다.

14.7.2.1 한소네 U2의 보이스 오버에서 사용되는 키

1) 스페이스-1점: 이전 항목으로 이동
2) 스페이스-4점: 다음 항목으로 이동
3) 스페이스-3점: 로터 설정을 이용하여 이전 항목으로 이동
4) 스페이스-6점: 로터 설정을 이용하여 다음 항목으로 이동
5) 스페이스-2-3점: 이전 로터설정 선택
6) 스페이스-5-6점: 다음 로터설정 선택
7) 스페이스-1-2-3점: 첫번째 요소로 이동
8) 스페이스-4-5-6점: 마지막 요소로 이동
9) 스페이스-1-2-3-5점: 선택 항목부터 페이지 읽기
10) 스페이스-2-4-5-6점: 처음부터 페이지 읽기
11) 스페이스-H(1-2-5점): 홈버튼 동작
12) 스페이스-S(2-3-4점): 상태바로 이동(시간, 배터리정보 등 알림영역)
13) 스페이스-3-4-5점: 볼륨 크게
14) 스페이스-1-2-6점: 볼륨 작게
15) 스페이스-B(1-2점): 뒤로 버튼
16) 스페이스-3-4점: 꺼내기
17) 스페이스-백스페이스 또는 스페이스-D(1-4-5점): 삭제버튼
18) 스페이스-엔터 또는 스페이스-1-5점: 리턴(엔터)키
19) 스페이스-T(2-3-4-5점): 탭키
20) 스페이스-Y(1-3-4-5-6점): 화면커튼 온/오프(동작하면 화면을 끄고 켭니다)
21) 스페이스-P(1-2-3-4점): 말하기를 일시정지 또는 계속합니다.
22) 스페이스-M(1-3-4점): 말하기 온/오프(동작하면 음성출력을 토글합니다)
23) 스페이스-U(2-4-6점): 한 페이지 왼쪽으로 스크롤
24) 스페이스-O(1-3-5점): 한 페이지 오른쪽으로 스크롤
25) 스페이스-2-3-6점: 텍스트 선택 해제
26) 스페이스-3-5-6점: 텍스트 선택
27) 스페이스-2점: 점자를 왼쪽으로 이동
28) 스페이스-5점: 점자를 오른쪽으로 이동
29) 스페이스-N(1-3-4-5점): 알림기록 토글
30) 스페이스-G(1-2-4-5점): 점자 출력 약자와 정자 전환

14.7.2.2 도움말 모드 보기

한소네 U2와 아이폰의 연결이 완료된 후에 위에서 설명한 한소네 U2에서 보이스 오버에서 사용되는 키를 도움말 모드를 실행하여 확인할 수 있습니다. 도움말 모드를 보는 방법은 아래와 같습니다. 

(1) 한소네 U2에서 도움말 모드를 실행하기 위해서는 '스페이스-K(1-3점)'를 누릅니다. 도움말 모드가 실행되며 보이스오버에서 사용되는 키가 출력됩니다.
(2) 도움말 모드를 종료하기 위해서는 '스페이스-B(1-2점)' 또는 아이폰의 '홈' 버튼을 누릅니다.

14.7.3 USB 포트와 블루투스 시리얼 포트 동시 연결하기
한소네 U2의 '스크린 리더'는 USB 포트와 블루투스 시리얼 포트 2가지를 동시에 화면 낭독 프로그램과 연결하여 사용할 수 있는 방법이 제공됩니다. 예를들어 PC의 화면 낭독 프로그램과는 USB 포트로 연결하고, 아이폰 의 스크린 리더와는 블루투스 시리얼 포트로 연결하여 두 스크린 리더 사이를 전환하면서 동시에 사용 가능합니다. 두 포트와 동시에 연결하는 방법은 아래와 같습니다.
1) '14.7.1 화면 낭독 프로그램과 연결하기'에 설명된 방법으로 한소네 U2와 PC를 USB 포트로 연결합니다.
2) PC와의 연결이 완료되면 한소네 U2에서 '백스페이스-엔터-스페이스-P(1-2-3-4점'를 누릅니다.
3) 한소네 U2에 연결 포트 목록이 나타납니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 원하는 포트로 이동합니다. (아이폰과 연결하려면 '블루투스 시리얼 포트(보이스 오버)'로 이동함)
4) '엔터'를 누릅니다. 그러면 한소네 U2에 '접속 중 ..., 터미널 모드입니다'라고 표시됩니다.
5) '14.7.2 아이폰과 연결하기'에 설명된 방법으로 한소네 U2와 아이폰을 블루투스 시리얼 포트로 연결합니다.
6) 아이폰과의 연결이 완료되면 한소네 U2에 아이폰 화면의 내용이 점자로 출력됩니다.
7) PC와의 연결로 전환하려면 '백스페이스-엔터-스페이스-C(1-4점)'를 누릅니다.

이제부터 언제라도 '백스페이스-엔터-스페이스-C(1-4점)'를 누르면 USB 포트와 블루투스 시리얼 포트를 전환해가며 두 개의 스크린 리더와 연동하여 사용할 수 있습니다.

14.8 네트워크 상태

네트워크 상태를 통해서 현재 인터넷에 연결이 되었는지 아닌지를 확인할 수 있습니다. 이 메뉴에서는 현재 연결되어 있는 연결 서비스 종류와 연결되어 있는 서비스의 아이피, 서브넷 마스크, 게이트웨이, 기본 도메인 네임서버, 보조 도메인 네임서버, 맥 어드레스를 알려줍니다. 단, 기본 도메인 네임서버와, 보조 도메인 네임서버는 해당 정보가 없을 경우 나타나지 않습니다.
네트워크 상태를 실행하려면, 유틸리티 메뉴의 '네트워크 상태'에서 엔터를 누르거나, 'N(1-3-4-5점)'을 누릅니다. 

네트워크 상태를 실행하면 인터넷 연결 상태창이 나타납니다. 인터넷 연결 상태창에는 연결되어 있는 인터넷 종류와 인터넷 정보에 대해 알려줍니다. 이 상태에서 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 '새로 고침'으로 이동하고 다시 한번 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 '닫기'로 이동합니다. 이전으로 이동하려면, '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 누릅니다.
메뉴를 실행하여 정보를 알려주는 목록에 포커스되면, '상태'라고 메시지가 출력되면서 현재 인터넷이 연결되어 있는지 연결되어 있지 않은지를 알려주고, 괄호 안에 현재 연결되어 있는 연결 서비스 종류가 나타납니다. 연결 서비스의 종류에는 'LAN', '모뎀', 'ADSL', '무선랜' 중의 하나가 나타납니다. 'LAN'인 경우에는 자동인지 수동인지도 알려줍니다. 그리고 '스페이스-4점'을 연달아 누르면 아이피, 서브넷 마스크, 게이트웨이, 기본 도메인 네임서버, 보조 도메인 네임서버, 맥 어드레스가 순차적으로 나타납니다. 이전 목록으로 이동하려면 '스페이스-1점'을 누릅니다. 
만약, 인터넷이 연결이 되지 않은 경우에는 '연결 안됨' 이라고 출력됩니다.
인터넷 연결 상태창에서 '탭(스페이스-1-2점)'을 누르면 '새로 고침'으로 이동합니다. '새로 고침'에서 엔터를 누르면 '인터넷 설정'에서 설정한 값으로 다시 한번 연결을 시도하고, 연결 정보를 알려주는 목록에 포커스되어 연결 상태를 보여줍니다.

네트워크 상태를 종료하려면, 어느 곳에서든지 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누르면 종료 됩니다. 또는 '닫기'에서 엔터를 눌러도 종료가 됩니다.


14.9 전원 체크

'전원 체크'는 유틸리티 메뉴에서 B(1-2점)를 누르거나 이동키를 사용해 '전원 체크' 메뉴 항목에서 엔터를 누르면 실행되며, 한소네 U2의 어디서나 스페이스-1-6점을 눌러도 실행이 가능합니다. 
전원 체크는 한소네 U2의 전원에 관련된 2가지 정보를 확인할 수 있습니다. 즉, 충전율이 몇 %인지, 전원 또는 USB를 사용하고 있는지, 배터리를 사용하고 있는지를 확인할 수 있습니다. 메시지 형태는 '충전율 00%, 전원사용' 또는 '충전율 00%, USB 사용' 입니다. 
확인이 끝나면 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 눌러 메뉴 상태로 돌아갑니다.


14.10 포맷

한소네 U2를 사용하다 보면 포맷을 해야 하는 경우가 있습니다. 포맷을 하게 되면, 한소네 U2의 플래시 디스크에 있는 모든 내용이 사라집니다. 그러므로, 포맷을 실행하기 전에, 우선 자료는 다른 곳에 백업을 한 후에 실행하시기 바랍니다. 

14.10.1 디스크 포맷하기

디스크 포맷을 하기 위한 방법은 2가지가 있습니다.
(1) 첫째, 유틸리티 프로그램 안에서 포맷하는 방법 입니다. 유틸리티 프로그램으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 
(2) '스페이스-4점'을 눌러 '포맷'으로 이동합니다.
(3) 포맷에서 엔터를 누르거나 'F(1-2-4점)'을 누르면, 기본적으로 플래시 디스크에 놓입니다.
(4) '디스크 목록: flashdisk(플래시 디스크)'라는 메시지가 출력됩니다. 
(5) 엔터를 누릅니다. 
(6) '플래시 디스크를 포맷 하시겠습니까? 라는 메시지와 함께 점자로 출력됩니다. '예'에서 엔터를 누릅니다.
(7) '모든 데이터가 소실 됩니다. 계속 하시겠습니까?'라는 메시지와 함께 점자로 출력됩니다. '예'에서 엔터를 누릅니다. 
(8) '플래시 디스크의 포맷을 시작합니다.'라는 메시지와 점자가 출력되며, 포맷이 시작됩니다.
(9) 포맷이 완료되면, '플래시 디스크의 포맷을 완료하였습니다'라는 메시지와 점자가 출력됩니다.
(10) 디스크 목록으로 이동합니다.

포맷을 취소하고자 한다면, 6)나 7)의 단계에서 스페이스를 눌러 '아니오'에서 엔터를 누릅니다.

SD 카드, USB 저장장치도 위와 같은 방법으로 한소네 U2에서 포맷이 가능합니다. SD 카드나 USB 저장장치가 삽입되어 있다면 스페이스-1점 또는 스페이스-4점으로 이동하면, 디스크 목록에서 보이게 됩니다. 포맷을 하고자 하는 디스크에 놓고, 위와 같은 과정으로 포맷을 하면 됩니다.

둘째, 프로그램 메뉴 상태에서 포맷하는 방법입니다.
(1) 프로그램 메뉴 상태에서 '스페이스-1-2-3점'을 누른 상태에서 리셋 버튼을 누릅니다. 
(2) 단, '스페이스-1-2-3점'은 10초 이상 누르고 있어야 합니다. 
(3) 음성으로 '포맷 스타트', '20%', '40%', '60%', '80%', '100%', '포맷 엔드'라고 순서대로 출력합니다. 
(4) 위의 음성이 출력되기 시작하면 누르고 있던 '스페이스-1-2-3점'은 놓습니다. 
(5) '포맷 엔드' 라고 출력된 후에 '탐색기'라고 점자와 음성으로 출력됩니다.

14.11 취침 예약

한소네 U2에서는 '취침 예약'을 설정할 수 있습니다. '취침 예약'이란, 작동 중에 한소네 U2의 전원이 자동으로 꺼지게 하는 기능입니다. '취침 예약'을 설정하면, 문서를 작성 중에도, 음악을 듣거나 녹음을 하는 도중에도 설정된 '취침 예약'의 시간에 따라 자동으로 전원이 꺼집니다. '취침 예약'을 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '유틸리티'를 실행합니다.
(2) '스페이스 1점' 또는 '스페이스-4점'을 눌러, '취침 예약'으로 이동합니다.
(3) 엔터를 누릅니다. 또는 'J(2-4-5점)'를 누릅니다.
(4) 또는 어느 위치에 상관없이 '스페이스-J(2-4-5점)'를 누릅니다.
(5) '취침 예약' 편집창이 나타납니다.
(6) '취침 예약' 시간을 입력합니다. 입력 범위는 0부터 180까지이며, 단위는 '분'입니다.
(7) 엔터를 누릅니다.
(8) '취침 예약' 설정이 완료됩니다.

만약, '취침 예약'을 '5'로 설정 하였다면, 5분 후에 한소네 U2의 전원이 꺼지게 됩니다. 그리고 '취침 예약'을 5분으로 설정하고, 2분 뒤에 '스페이스-J(2-4-5점)'를 다시 누르면, '취침 예약' 편집창에 '3'이라고 나옵니다. 이것은 '3분' 뒤에 한소네 U2의 전원이 꺼진다는 것을 의미합니다.

14.12 블루투스 키보드

블루투스 키보드 프로그램은 한소네와 블루투스 키보드 입력이 가능한 다른 장비를 연결하여 데이터를 입력하고 제어할 수 있는 프로그램입니다. 이 프로그램을 이용하면 컴퓨터 앞에 앉아있지 않아도 집안 어디에서든 컴퓨터를 제어할 수 있으며 스마트폰과 연결하여 음악을 재생하고 볼륨을 조절하거나 터치 스크린에서보다 훨씬 빠른 타이핑이 가능합니다. 또한 여러 장비와의 동시 연결을 지원하기 때문에 PC, 스마트폰을 연결하고 빠르게 전환하여 사용할 수 있으므로 한소네만 있으면 먼 거리에서도 스마트폰과 컴퓨터를 자유롭게 사용할 수 있습니다.
블루투스 키보드 프로그램을 사용하려면 연결할 장비에서 먼저 블루투스 키보드 연결을 지원하는지 확인해야 합니다. 만약 현재 연결하려는 제품이 노트북 또는 스마트폰이라면 대부분 블루투스 연결을 지원하지만 데스크탑 PC와 같은 컴퓨터에서 블루투스를 사용하려면 블루투스 동글이 필요할 수 있습니다.
*알아두기: 블루투스 키보드를 사용중일 때에는 기존에 한소네와 연결중이던 블루투스 연결(블루투스 헤드셋, FTP 서비스 등)을 사용할 수 없으며 한소네에서 사용되는 글로벌 핫키(LCD 출력 켜기 및 끄기, 음성속도 조절 등)이 동작하지 않습니다.

14.12.1 실행과 종료
블루투스 키보드 프로그램은 프로그램 메뉴의 "유틸리티" 카테고리 내에 위치해 있습니다. 프로그램을 실행하려면 프로그램 메뉴에서 "U(1-3-6점)"을 눌러 "유틸리티" 메뉴에 진입한 후, "K(1-3점)"을 누릅니다. 단축키를 사용하지 않고 메뉴로 프로그램을 찾아 실행하려면 프로그램 메뉴에서 "스페이스 1점" 또는 "스페이스 4점"을 눌러 "유틸리티" 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 이후 "스페이스-1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 "블루투스 키보드"까지 이동하여 엔터를 누릅니다.
또한 어디서든지 글로벌 핫키인 "엔터-백스페이스-K(1-3점)"을 입력해도 곧바로 실행할 수 있습니다.
블루투스 키보드 프로그램을 종료하려면 언제든지 "스페이스-Z(1-3-5-6점)"을 누릅니다.

14.12.2 장치 연결
처음 프로그램을 실행하였다면 "잠시만 기다려 주세요"."라는 메시지를 출력하며 블루투스 키보드 사용을 위한 환경설정이 진행됩니다. 잠시후 설정이 완료되면 연결할 장치가 있는지 확인합니다. 블루투스 키보드로 다른 장치와 연결한 적이 없다면 "연결할 장치 목록이 없습니다" 라는 메시지가 출력되고 "연결 대기중입니다"라고 출력하며 연결 대기 상태로 전환됩니다.
그러나 기존에 다른 장비와 연결한 적이 있다면 장치 목록 리스트가 나타납니다.
만약 기존에 하나의 장치에 연결했었다면 장치 목록에는 한개의 목록만 나타나지만 컴퓨터와 스마트폰 등 여러 장치와 연결한 경우 장치 목록에 여러 항목이 표시됩니다. 기존에 연결했던 장치에 다시 연결하려면 "스페이스 1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 연결할 장치를 찾아 엔터를 눌러 바로 연결할 수 있습니다. 기존에 연결했던 장치 리스트를 종료하고 새로 장비를 연결하기 위해 연결 대기 모드로 전환하려면 장치 목록 리스트에서 "F4"를 누릅니다.
한소네 블루투스 키보드를 컴퓨터 또는 스마트 폰에 새로 연결하려면 아래 챕터를 참고하시기 바랍니다.

14.12.3 PC와 연결하기
사용자마다 사용하는 블루투스 소프트웨어 또는 윈도우즈 환경에 따라 상이한 설정을 내재하고 있어, 본 설명은 PC상에서 별도의 블루투스 소프트웨어를 설치하지 않은 상태에서 Windows XP에 Service Pack3이 설치된 환경을 기준하여 설명합니다. 따라서, 이 장에서 설명되는 설정 방법은 윈도우즈 환경마다 약간의 차이점을 가질 수 있습니다.
만일, 별도의 블루투스 소프트웨어를 사용할 경우 이 장에서 설명되는 블루투스 설정 방법과 다를 수 있으므로 해당 블루투스 소프트웨어에서 제공하는 사용자 매뉴얼을 정확히 숙지하여 사용하시기 바랍니다.
또한, 다음의 설정 단계에서는 사용하는 PC가 블루투스 장치를 제공하는 것으로 간주하여 설명합니다. PC에서 블루투스 장치가 제공되지 않을 경우 외장 블루투스 동글(USB 타입)을 사용하여 블루투스 시리얼 통신을 이용할 수 있습니다.
1) 백스페이스-엔터-E(1-5점)을 눌러 사용중인 한소네의 블루투스 이름을 확인합니다. 블루투스 이름은 "블루투스 장치 이름: "hansoneXX"와 같이 출력됩니다.
장치 이름을 확인하고 종료하려면 "스페이스-z(1-3-5-6점)"을 누릅니다.
만약 장치 이름을 변경하려면 "백스페이스"키를 눌러 현재 입력된 이름을 지우고 새로운 이름을 입력합니다. 장치 이름은 영문과 숫자로 입력하며 컴퓨터 점자로 입력합니다. 입력이 완료되었다면 엔터를 누릅니다.
블루투스 이름을 변경한 경우 새로운 설정 적용을 위해 한소네를 재부팅해야 합니다.
2) 블루투스 키보드 프로그램을 실행하고 연결 대기 상태로 기다립니다.
3) Windows XP SP2의 제어판에 있는 "블루투스 장치"를 실행합니다. "블루투스 장치" 대화상자가 출력되면, 대화상자 내의 장치 탭에서 "추가" 버튼을 누릅니다.
4) "블루투스 장치 추가 마법사"가 나타나면, "장치가 설정되었고 검색될 준비가 되어 있습니다(F)"의 Check 버튼을 선택하고 "다음" 버튼을 누릅니다.
5) 그러면, PC에서 주변에 있는 블루투스 장치 검색을 시작합니다.
6) 장치가 검색되면, 검색된 장치 목록이 제시됩니다. 한소네와 연결하기 위해서 장치 목록 중 "1단계"에서 확인한 "hansoneXX"로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 
7) PC와 한소네 간 상호 연결을 위해 암호키를 입력합니다. "암호 키 직접 선택(L)"을 선택하여 "0000"을 입력하고, "다음" 버튼에서 엔터를 누릅니다.
8) 그러면 잠시 후 한소네에 핀 코드를 입력하는 컴퓨터 편집창이 표시됩니다. 위 단계에서 입력한 0000을 한소네에서 입력하고 엔터를 누릅니다.
9) PC에서 마침 버튼을 눌러 블루투스 연결을 완료합니다. 그리고 확인 버튼을 눌러 블루투스 설정 창을 닫습니다.
10) 블루투스 연결이 완료되었습니다.

블루투스 장비와 한소네의 블루투스 키보드 서비스가 정상적으로 연결되었다면 한소네에는 "XX 장비와 연결 성공. 단어 전송 모드"라는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지가 표시되었다면 이제 블루투스 키보드를 사용할 수 있다는 것입니다.

14.12.4 IOS 장비와 연결하기
"IOS"를 기반으로 동작하는 아이폰, 아이팟, 아이패드 등의 장비와 한소네를 연결하면 터치스크린을 조작하지 않고도 한소네를 통한 아이폰 제어가 가능합니다. 여기서는 IOS 호환 장비를 아이폰으로 통칭하여 설명하도록 하겠습니다.
한소네와 아이폰을 연결하는 방법은 아래와 같습니다.
1) 백스페이스-엔터-E(1-5점)을 눌러 사용중인 한소네의 블루투스 이름을 확인합니다. 블루투스 이름은 "블루투스 장치 이름: "hansoneXX"와 같이 출력됩니다.
장치 이름을 확인하고 종료하려면 "스페이스-z(1-3-5-6점)"을 누릅니다.
만약 장치 이름을 변경하려면 "백스페이스"키를 눌러 현재 입력된 이름을 지우고 새로운 이름을 입력합니다. 장치 이름은 영문과 숫자로 입력하며 컴퓨터 점자로 입력합니다. 입력이 완료되었다면 엔터를 누릅니다.
블루투스 이름을 변경한 경우 새로운 설정 적용을 위해 한소네를 재부팅해야 합니다.
2) 블루투스 키보드 프로그램을 실행하고 연결 대기 상태로 기다립니다.
3) 아이폰의 홈 화면에서 설정/블루투스를 실행합니다.
4) 블루투스 장치 설정이 표시됩니다. 만약 아이폰의 블루투스 장치가 "끔"으로 설정된 경우 해당 항목을 이중탭 하여 블루투스를 킵니다.
5) 블루투스 장치 검색이 시작됩니다. 위 1단계에서 확인한 한소네 장치명인 "hansoneXX"를 찾아 이중탭 합니다.
6) 아이폰에서 한소네로 연결을 시도합니다. 잠시후 아이폰에서 표시되는 핀 코드를 한소네에 동일하게 입력하고 엔터를 누릅니다.
7) 블루투스 연결이 완료되었습니다.

블루투스 장비와 한소네의 블루투스 키보드 서비스가 정상적으로 연결되었다면 한소네에는 "XX 장비와 연결 성공. 단어 전송 모드"라는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지가 표시되었다면 이제 블루투스 키보드를 사용할 수 있다는 것입니다.

14.12.5 연결 대기 모드로 전환
블루투스 키보드를 사용중 다른 장비에 연결하거나 여러 장비와의 연결을 구성하고 싶다면 언제든지 "스페이스-1-2-3-4-5-6점"을 누릅니다. 그러면 "연결 대기중입니다."라는 메시지가 출력되며 연결 대기 모드로 전환됩니다. 이후 새로운 PC 또는 스마트폰과 블루투스 키보드를 연결할 수 있습니다.

장치 목록으로 이동
한소네는 여러 장비와 동시 연결을 지원하기 때문에 블루투스 키보드 사용중에 언제든지 다른 장비로 빠르게 전환하여 연결할 수 있습니다. 키보드 사용중에 언제든지 "스페이스-1-2-3-4-6점"을 누르면 장치 목록이 나타납니다. 장치 목록에서 원하는 장치에 연결하려면 "스페이스 1점" 또는 "스페이스-4점"을 눌러 연결할 장치를 찾아 엔터를 눌러 바로 연결할 수 있습니다. 

14.12.6 글자 입력하기
블루투스 키보드 서비스에 정상적으로 연결되었다면 기본적으로 단어 전송 모드로 설정 되어있으며 한글 입력 모드 상태입니다. 일반 편집창에서와 동일하게 한글, 영문, 숫자, 기호 등을 모두 입력할 수 있습니다. 입력된 내용은 스페이스를 누를 때마다 단어 단위로 연결된 장비에 전송됩니다. 예를 들어 컴퓨터에 메모장이 실행되어 있고 입력 언어가 한글로 설정된 경우 한소네에서 "테스트"라고 입력하고 스페이스를 누르면 컴퓨터 메모장 화면에는 "테스트 "와 같이 스페이스를 포함한 상태로 입력 내용이 갱신됩니다. 즉 입력되는 내용이 실시간으로 전송되는 것이 아닌 스페이스를 누를 때마다 단어 단위로 스페이스를 포함하여 입력된다는 것입니다.
그러나 한소네의 한글, 영문 입력모드와 컴퓨터의 언어 입력 모드가 일치하지 않는 경우 의도하는 것과는 다르게 잘못 입력될 수 있습니다. 예를 들어 컴퓨터의 입력 모드가 영어로 되어있고 한소네에서 한글 입력 모드로 설정된 경우 "테스트"라고 입력하면 컴퓨터에는 "XPTMXM"와 같이 영문 모드 상태에서 한글 키보드에 대한 영어 글자가 입력됩니다.
그렇기 때문에 한소네의 입력 모드가 한글로 설정되어 있다고 해도 컴퓨터의 현재 언어 입력 모드를 우선적으로 확인해야 합니다. 컴퓨터의 언어 입력 모드를 변경하려면 "스페이스-백스페이스-엔터"를 누릅니다. 그러면 컴퓨터에서는 "한글, 영어"와 같이 입력 언어가 전환되는 것을 음성으로 알려줍니다.
만약 블루투스로 연결된 장치가 PC가 아닌 "IOS"로 동작하는 "아이폰, 아이팟 터치, 아이패드" 등이거나 "MAC OSX" 시스템 이라면 입력 언어 전환시 "커맨드-스페이스"에 해당하는 키인 "F1+스페이스"를 눌러야 합니다.
한소네에서의 글자 입력 도중 언어 전환에 대한 예를 들어보겠습니다. 글자를 입력하다가 한글에서 영어로 전환하려면 "스페이스-백스페이스"를 눌러 한소네의 입력 언어를 전환한 다음 "스페이스-백스페이스-엔터"를 눌러 컴퓨터의 입력 언어 역시 전환해줘야 합니다. 마찬가지로 "ios"와 "mac osx"에 연결된 시스템에서 역시 영어를 입력하다가 한글로 전환하려면 "스페이스-엔터"를 눌러 한소네의 입력 언어를 전환한 다음 "F1-스페이스"를 눌러 연결된 장비의 언어까지 전환해야 합니다. 이처럼 한소네의 입력 언어만 전환하는 것이 아닌 연결된 시스템의 언어 전환 키를 눌러 두 시스템의 언어를 모두 전환해야 한다는 것입니다.
다만, 한소네와 iOs 또는 Mac OsX 장치를 연결하여 블루투스 키보드 사용시 두 장치의 입력 모드를 한번 일치시킨 후에는 iOS 또는 Mac OsX의 입력 모드 전환키인 F1-스페이스를 누르면 iOs 또는 Mac OsX 장치의 입력 모드와 더불어 한소네의 입력 모드도 함께 전환됩니다.
블루투스 키보드 사용중 단어 전송 모드에서 실시간 입력 모드로 전환하려면 "엔터-백스페이스"를 누릅니다. 실시간 입력 모드에서는 사용자가 입력되는 내용이 한소네의 입력기를 거치지 않고 바로 연결된 장비로 전송됩니다.

14.12.7 기능키 사용하기
블루투스 키보드에서는 글자 입력 뿐만아니라 각종 기능키를 사용하여 연결된 장비를 제어할 수 있습니다.
아래는 블루투스 키보드에서 사용되는 기능키 목록입니다.

1) 한소네 Function Key 정의
아래에서는 한소네에서 사용되는 기본적인 기능키에 대해 설명하며 "기능 설명: 해당 기능키"순으로 설명합니다.
연결 대기 모드로 전환: 스페이스-1-2-3-4-5-6점
장치 목록으로 이동(연결 대기모드에서만 동작): 스페이스-1-2-3-4-6점
한글 입력모드로 전환: 스페이스-엔터
영문 입력 모드로 전환: 스페이스-백스페이스
영문 G1&G2 입력 모드 전환): 스페이스-G(1-2-4-5점)
단어 전송 모드, 실시간 입력 모드 전환: 백스페이스-엔터
한소네 프로그램 목록으로 이동: F1

2) PC와 연결 시 사용되는 기능 키 목록
아래는 PC와의 연결에서 사용되는 기능키에 대한 설명입니다. "PC 단축키(기능 설명): 한소네 단축키"순으로 설명되어 있습니다.
윈도우: F2
시프트: F3
인터넷 브라우저 실행: F4
F1~F12: 커서 1~12번 키
스페이스: 스페이스
백스페이스: 백스페이스(다른 키와 조합시 알트 키로 동작함)
엔터: 엔터(다른 키와 조합시 콘트롤+기능 키로 동작함)
Esc: 스페이스-E(1-5점)
탭: 스페이스-4-5점
시프트-탭: 스페이스-1-2점
왼쪽 방향키: 스페이스-3점
오른쪽 방향키: 스페이스-6점
위 방향키: 스페이스-1점
아래 방향키: 스페이스-4점
Caps lock(대소문자 전환): 스페이스-U(1-3-6점)
- 펑션 키 조합
알트-F4(프로그램 종료): 스페이스-x(1-3-4-6점)
콘트롤-F1~F12: 엔터-커서1~12번키
알트-F1~F12: 백스페이스-커서1~12번키
시프트-F1~F12: F3-커서1~12번키
콘트롤-시프트-F1~F12: 엔터-F3-커서1~12번키
콘트롤키(조합 없이 단독으로 사용시 음성 멈춤 등): 스페이스-2-5점
한글 영어 입력 언어 전환: 스페이스-백스페이스-엔터
홈(문서에서 현재줄 처음으로 이동): 스페이스-1-3점
엔드(문서에서 현재줄 마지막으로 이동): 스페이스-4-6점
콘트롤-홈(문서 처음으로 이동): 스페이스-1-2-3점
콘트롤-엔드(문서 끝으로 이동): 스페이스-4-5-6점
페이지 업: 스페이스-1-2-6점
페이지 다운: 스페이스3-4-5점
인서트: 스페이스-2-4점
딜리트: 스페이스-1-4-5점
콘트롤-A(전체 선택): 엔터-1점
콘트롤-c(복사하기): 엔터-c(1-4점)
콘트롤-V(붙여넣기): 엔터-V(1-2-3-6점)
콘트롤-X(잘라내기): 엔터-X(1-3-4-6점)
팝업 메뉴 호출: 스페이스-1-2-3-4점
 - 시프트-이동키 조합
시프트-위 방향키 : F3-스페이스-1점
시프트-아래 방향키: F3-스페이스-4점
시프트-왼쪽 방향키: F3-스페이스-3점
시프트-오른쪽 방향키: F3-스페이스-6점
시프트-콘트롤-위 방향키 : F3-스페이스-2-3점
시프트-콘트롤-아래 방향키: F3-스페이스-5-6점
시프트-콘트롤-왼쪽 방향키: F3-스페이스-2점
시프트-콘트롤-오른쪽 방향키: F3-스페이스-5점
시프트-페이지 업: F3-Space-1-2-6점
시프트-페이지 다운: F3-Space-3-4-5점
 - 콘트롤-이동키 조합
콘트롤-위 방향키: 엔터-스페이스-1점
콘트롤-아래 방향키: 엔터-스페이스-4점
콘트롤-왼쪽 방향키: 엔터-스페이스-3점
콘트롤-오른쪽 방향키: 엔터-스페이스-6점
 - 알트-이동키 조합
알트-위 방향키: 백스페이스-스페이스-1점
알트-아래 방향키: 백스페이스-스페이스-4점
알트-왼쪽 방향키: 백스페이스-스페이스-3점
알트-오른쪽 방향키: 백스페이스-스페이스-6점

3) IOS와 MACOSX에서의 기능키 목록
"IOS, MACOSX"에서는 PC에서 사용되는 윈도우 키(F2)를 커맨드 키로 칭하고 알트 키(백스페이스)를 옵션 키라고 칭합니다.
아래는 IOS와 MACOSX에 대한 기능키 설명입니다. "단축키(기능 설명): 한소네 단축키" 순으로 설명되어 있으며 해당 기능 왜의 단축키는 위 PC에서 사용되는 단축키와 동일합니다.

커맨드키: F2
커맨드-A~Z: F2-A~Z
홈 버튼(IOS에서 홈 화면으로 이동) F4
옵션키: F7
F7(이전 곡 재생): 13번 커서 키
F8(재생, 일시 정지): 14번 커서 키
F9(다음 곡 재생): 15번 커서 키
F10(음소거, 음소거 해제): 16번 커서 키
F11(볼륨 작게): 17번 커서 키
F12(볼륨 크게): 18번 커서 키
알트-Del(항목 삭제): 백스페이스-D(1-4-5점)
알트-왼쪽 방향키, 알트-오른쪽 방향키(페이지 이동): 백스페이스-스페이스-3점, 백스페이스-스페이스-6점
콘트롤-위 방향키, 콘트롤-아래 방향키(항목 처음 또는 끝으로 이동): 엔터-스페이스-1점, 엔터-스페이스-4점
콘트롤-알트-F(검색하기): 엔터-백스페이스-F(1-2-4점)콘트롤-알트-I(항목 선택 화면): 엔터-백스페이스-I(2-4점)
콘트롤-알트-K(키보드 도움말 시작): 엔터-백스페ㅣ스-K(1-3점)
콘트롤-알트-M(IOS에서 상태 막대로 이동, MACOSX에서 메뉴 호출): 엔터-백스페이스-M(1-3-4점)

알트-위 방향키, 알트-아래 방향키(행 스크롤): 백스페이스-스페이스-1점, 백스페이스-스페이스-4점
콘트롤-알트-S(IOS에서 말하기 켜기 및 끄기): 엔터-백스페이스-S(2-3-4점)
위 방향키-아래 방향키(선택한 항목 실행): 스페이스-1-4점
왼쪽 방향키-오른쪽 방향키(빠른 탐색 켜기 및 끄기): 스페이스-3-6점
위 방향키-왼쪽 방향키(반시계 방향으로 로터 회전): 스페이스-3-4점
위 방향키-오른쪽 방향키(시계 방향으로 로터 회전): 스페이스-1-6점
 - 커맨드-이동키 조합
커맨드-스페이스(입력 언어 전환): F1-스페이스
커맨드-스페이스(입력 언어 전환): F2-스페이스
커맨드-위 방향키(텍스트 필드에서 한 페이지 위로 이동): F2-스페이스-1점
커맨드-아래 방향키(텍스트 필드에서 한 페이지 아래로 이동): F2-스페이스-4점
커맨드-왼쪽 방향키(텍스트 필드에서 처음으로 이동): F2-스페이스-3점
커맨드-오른쪽 방향키(텍스트 필드에서 끝으로 이동): F2-스페이스-6점


14.13 한소네 업그레이드

한소네 U2의 소프트웨어를 업그레이드 하는 메뉴로, 업그레이드는 2가지 방법으로 이루어집니다. 업그레이드 파일이 복사되어 있는 메모리(USB 저장 장치, SD 카드)를 통한 오프라인 업그레이드와 인터넷 접속을 통해서 업그레이드를 실행할 수 있는 온라인 업그레이드 2가지 방법이 있습니다. 이 2가지 방법 중에 한가지 방법을 선택하여 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 

한소네 U2 업그레이드가 완료되면, 모든 설정값은 초기화가 되지만, 플래쉬 디스크 안의 자료는 보존됩니다. 그러나 한소네 U2 업그레이드 과정에서 실패할 경우를 대비하여, 업그레이드를 하기 전에 중요한 파일은 백업할 것을 권장합니다. 업그레이드를 하는 동안 업그레이드 작업을 취소할 수 없으며, 리셋 버튼을 누르거나, 전원 스위치를 껐다 켜는 동작은 절대 금물입니다. 업그레이드를 하는 동안에는 한소네 U2에서 어떠한 기능 동작도 수행하지 마십시오.

14.13.1 온라인 업그레이드

업그레이드 하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 우선 어댑터를 한소네 U2에 연결하고, 인터넷 연결 상태를 확인합니다. 인터넷 연결이 확인되면, 유틸리티 메뉴의 '한소네 U2 업그레이드'에서 엔터를 누릅니다. 또는 'U(1-3-6점)'를 누릅니다.
(2) 그러면 '업그레이드? 온라인'이라고 나타납니다. 여기서 엔터를 누릅니다. 한소네는 힘스 서버에 연결되어 업그레이드 파일을 다운로드 하고, 업그레이드가 이루어집니다.
(3) 업그레이드가 완료되면 한소네가 자동으로 재부팅 되고, 프로그램 메인 매뉴의 첫 번째 목록인 '탐색기'가 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 

14.13.2 오프라인 업그레이드

업그레이드 하는 방법은 아래와 같습니다. 
(1) 우선 한소네 U2에 어댑터를 연결합니다.
(2) 홈페이지나 BBS 게시판에서 업그레이드용 파일을 다운로드하여 USB 저장 장치나 SD 카드의 루트에 저장하고, 업그레이드 파일이 담겨있는 메모리를 한소네 U2에 연결합니다.
(3) 그리고 유틸리티 메뉴의 '한소네 U2 업그레이드'에서 엔터를 누릅니다. 또는 'U(1-3-6점)'를 누릅니다.
(4) 그러면 '업그레이드? 온라인'이라고 나타납니다. 여기서 스페이스-4를 눌러 '오프라인'으로 변경합니다. 변경한 후, 엔터를 누르면, 업그레이드가 이루어집니다.
(5) 업그레이드가 완료되면 한소네가 자동으로 재부팅 되고, 프로그램 메인 매뉴의 첫 번째 목록인 '탐색기'가 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 

만약, 현재 OS 버전이 가장 최신 버전이라면, '현재 한소네 U2 OS 버전이 최신 버전임. 계속 하시겠습니까? 아니오'라고 나타납니다. 여기서 그냥 엔터를 누르면 업그레이드를 취소됩니다. 만약, 최신 버전임에도 불구하고 다시 한번 업그레이드 하려면, 스페이스를 한번 눌러 '예'라고 변경한 후에 엔터를 누르면 업그레이드를 진행할 수 있습니다.
업그레이드가 완료된 후에는 프로그램 메뉴 상태에서 스페이스-V(1-2-3-6점)을 눌러 업그레이드 된 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

