(주)자원메디칼
305-350
대전시 유성구 가정동 139-9
KT대전위성센터 1층
전화번호: 042-864-4601
팩스: 042-864-4462
이메일: hims@himsintl.com
홈페이지: www.himsintl.co.kr

목 차

1. 소개
1.1 '한소네 U2'의 기본 구성품
1.2 '한소네 U2'란
1.3 한소네 U2의 하드웨어 및 주요 외관 설명
1.3.1 전면
1.3.2 윗면
1.3.3 오른쪽 측면
1.3.4 왼쪽 측면
1.3.5 뒷면
1.4 한소네 U2의 배터리 삽입/분리하기
1.5 한소네 U2의 보호 덮개 고정하기
1.6 한소네 U2의 사양

1. 소개

1.1 '한소네 U2'의 기본 구성품

한소네 U2의 사용자가 되어 주셔서 감사합니다.
한소네 U2 최초 구입시 한소네 U2 제품 박스 안의 세부 항목은 아래와 같습니다.

1) 한소네 U2 본체
2) 배터리
3) 전원 어댑터
4) USB 케이블
5) 이어폰
6) 가방
7) 보호 덮개
8) 사용자 설명서(CD 제공)
9) 주요 사용키 설명서(점자 책)

1.2 '한소네 U2'란

'한소네 U2'는 시각장애인용 점자입출력기 (점자정보단말기)입니다.

한소네 U2를 사용하여 아래와 같은 일을 할 수 있습니다.

1) 점자 키보드를 사용하여 문서를 작성할 수 있습니다.
2) USB 키보드를 사용하여 한소네 U2의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
3) 문서를 열어 점자 프린터로 출력하거나 묵자 프린터로 출력할 수 있습니다.
4) '한글', 'MS 워드' 등의 일반 워드프로세서로 작성한 문서를 한소네 U2의 워드프로세서에서 음성이나 점자로 읽을 수 있습니다. 그리고 문서의 내용을 편집하여 저장할 수 있습니다.
5) 다른 사람과 이메일을 주고 받을 수 있습니다.
6) 중요한 일정을 미리 기록해 두고 원하는 시각에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.
7) 여러 사람의 개인 정보를 입력해 두고 원할 때에 효율적으로 찾아볼 수 있습니다.
8) 인터넷을 통해 웹 사이트에 접속하여 다양한 방법으로 웹 페이지를 읽을 수 있습니다.
9) wav, mp3, wma, ogg 등의 미디어 파일을 재생하고 음성을 녹음할 수 있습니다.
10) 계산기를 사용하여 복잡한 수식을 계산할 수 있습니다.
11) PC와 연결하여 편리하게 파일을 주고 받거나 화면에 출력된 내용을 음성이나 점자로 읽을 수 있습니다(PC의 화면을 읽고자 하는 경우에는 별도의 스크린 리더 프로그램을 필요로 합니다).
12) 파일 이름을 변경하거나 파일을 복사, 이동, 삭제할 수 있습니다.
13) 음성 크기, 속도, 고저 조절 등을 조절하거나 스탑워치, 자명종 등의 부가 기능을 사용할 수 있습니다.
14) 점자를 모르는 사람도 LCD를 통해 손쉽게 점자를 배우고 한소네 U2를 사용할 수 있습니다.
15) 실로암 전자영한사전, 이얍전자교재, 노래방 검색, 점자학습 등의 다양한 콘텐츠 프로그램이 내장되어 있어, 학업 및 취미생활에 사용할 수 있습니다.
16) 프로그램의 다양한 게임을 통해 즐거움을 느낄 수 있습니다.
17) 소셜 네트워킹을 통해 실시간 문자 채팅이나 음성 채팅을 할 수 있습니다. 
18) 라디오를 들을 수 있습니다.

1.3 한소네 U2의 하드웨어 및 주요 외관 설명
 
한소네 U2의 외관은 점자 출력부가 사용자 쪽으로 향한 상태를 앞쪽으로 기준을 두며, 각 부위는 전면, 윗면, 왼쪽/오른쪽 측면, 뒷면, 바닥면으로 여섯 부위로 구분되어 있습니다. 제품의 바닥면에는 4곳에 고무발이 부착되어 있어 사용할 때 제품이 미끄러지지 않도록 고정 역할을 합니다.
 
한소네 U2의 크기는 가로: 250mm, 세로: 128mm, 높이: 39mm입니다.

1.3.1 전면
한소네 U2의 전면은 오른쪽부터 왼쪽 방향으로 전원 스위치, 5개의 오디오 전용 버튼, 오디오 모드 스위치, 이어폰 잭, 마이크 잭으로 배치되어 있습니다.

1) 전원 스위치

전원 스위치는 한소네 U2의 전면 가장 오른쪽에 있습니다. 전원 스위치는 오른쪽으로 동작되며, 단방향으로 작동합니다.

2) 오디오 전용 버튼

전원 스위치 왼쪽에는 5개의 서로 다른 모양의 버튼이 있는데 이를 오디오 전용 버튼이라고 합니다. 전원 스위치 왼쪽부터 다음 버튼, 재생/일시 정지 버튼, 정지 버튼, 녹음버튼, 이전버튼으로 구성되어 있습니다. 
오디오 전용 버튼은 미디어, 데이지, 라디오 프로그램 등에서 사용됩니다. 오디오 모드 스위치 위치에 따라 오디오 전용 버튼은 관련 프로그램 기능으로 동작됩니다.

3) 오디오 모드 스위치

'오디오 모드 스위치'는 오디오 전용 버튼의 '이전 버튼' 왼쪽에 위치하고 있습니다. 오디오 모드 스위치는 3가지 프로그램 모드로 전환되며, 전환된 프로그램 모드에 따라 오른쪽에 위치한 5개의 오디오 전용 버튼의 기능이 달라집니다.

다음은 오디오 모드 스위치의 위치 별 동작을 설명합니다.

1) 오디오 모드 스위치를 가장 왼쪽으로 밀면, 라디오 모드로 전환되면서 '라디오 모드'라고 음성으로 메시지가 출력됩니다. 이후 5개의 오디오 전용 버튼은 라디오 프로그램을 제어하는 기능으로 동작됩니다.
2) 오디오 모드 스위치를 중앙에 위치시키면, 데이지 모드로 전환되면서 '데이지 모드'라고 음성 메시지가 출력됩니다. 이후 5개의 오디오 전용 버튼은 데이지 프로그램을 제어하는 기능으로 동작됩니다.
3) 오디오 모드 스위치를 가장 오른쪽으로 밀면, 미디어 모드로 전환되면서 '미디어 모드'라고 음성 메시지가 출력됩니다. 이후 5개의 오디오 전용 버튼은 미디어 프로그램을 제어하는 기능으로 동작됩니다. 

제품 출고 시, 일반적으로 오디오 모드 스위치는 가장 오른쪽의 미디어 모드에 위치하고 있습니다.

4) 마이크 잭과 이어폰 잭

오디오 모드 스위치 왼쪽으로 2개의 잭이 위치하고 있습니다. 오디오 모드 스위치 바로 왼쪽에 있는 잭은 '이어폰 잭'이며, 이어폰 잭 바로 왼쪽에 있는 잭은 '마이크 잭'입니다. '이어폰 잭'에는 이어폰 또는 외장 스피커를 연결하여 한소네 U2에서 출력되는 소리를 이어폰 또는 외장 스피커로 들을 수 있습니다. 한편, 라디오를 청취하기 위해서는 이어폰 잭에 이어폰을 연결해야만 라디오를 수신할 수 있습니다.
'마이크 잭'에는 외장 마이크 또는 라인-인 케이블을 연결하여 좀더 양질의 녹음이나 외부 출력 장치로부터 음원을 녹음하고자 할 때 사용합니다.

1.3.2 윗면
한소네 U2 윗면에는 앞쪽부터 뒤쪽 방향으로 점자 출력부와 4개의 스크롤 버튼, 32개의 커서키, 퍼킨스 스타일의 점자 키보드와 4개의 펑션키, LCD와 스피커가 배치되어 있으며 무선랜, 블루투스, GPS, Power 기능의 켜진 상태를 알려주는 LED가 있습니다.

1) 점자 출력부

한소네 U2 윗면 가장 앞쪽에는 32칸의 점자 셀이 출력되는 점자 출력부가 있습니다. 각 점자 셀은 8개의 점자 핀으로 구성되며, 6개의 점자 핀은 글자를 출력하고, 나머지 2개의 핀은 데이터 편집 시 커서 위치를 알려주는 커서로 이용됩니다 커서가 출력되는 셀은 7-8점으로 3점 아래의 점을 7점, 6점 아래의 점을 8점으로 표현합니다.

2) 커서키

점자 출력부의 뒤쪽으로는 32개의 커서키가 위치하고 있습니다. 32개의 커서키는 각 점자 셀의 위치와 동일하게 배열되어 있으며, 데이터 편집 시에는 커서를 원하는 점자 셀로 이동시키거나 파일 목록과 같은 목록에서는 커서키 번호에 해당되는 위치로 이동시키는 단축키로도 사용됩니다. 
그리고 오디오 파일을 재생했을시 커서키는 32 영역으로 구분하여 해당 커서키에 해당되는 영역으로 건너뛰어 재생합니다.

3) 스크롤 버튼

스크롤 버튼은 점자 출력부의 왼쪽과 오른쪽에 각각 2개씩 배치되어 있습니다 왼쪽, 오른쪽 모두 동일하게 위쪽에 있는 버튼을 '위 스크롤 버튼', 아래쪽에 있는 버튼을 '아래 스크롤 버튼' 이라고 합니다.
스크롤 버튼은 점자 출력부에 출력되는 내용을 32칸 기준으로 이전 또는 다음으로 스크롤하거나 목록을 이동할 때 사용합니다.

4) 점자 키보드와 펑션키

32개 커서키에서 뒤쪽 방향으로 이동하면 점자 키보드와 펑션키가 배치되어 있습니다.

커서키 뒤쪽으로 중앙에 위치한 가장 긴 키가 스페이스입니다. 스페이스를 기준으로 왼쪽, 오른쪽에 각각 2개씩 동일하게 생긴 모양의 키가 펑션키입니다. 펑션키는 가장 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 F1, F2, F3, F4의 4개의 펑션키로 구분됩니다.

스페이스에서 뒤쪽으로 왼쪽, 오른쪽 방향으로 2개의 그룹으로 각각 4개씩 모두 8개의 점자키가 위치하고 있습니다.
왼쪽 그룹의 4개의 점자키는 중앙에서 왼쪽 방향으로 1점, 2점, 3점, 7점 또는 백스페이스로 구분하며, 오른쪽 그룹의 4개의 점자키는 중앙에서 오른쪽 방향으로 4점, 5점, 6점, 8점 또는 엔터로 구분됩니다.
즉, 양 손을 점자 키보드에 올려 놓을 때의 모습은 엄지 손가락은 스페이스에 위치하고, 왼손 검지 손가락이 1점, 오른손 검지 손가락이 4점에 위치하여 모든 손가락이 점자 키보드에 자연스럽게 놓이게 됩니다.

5) LCD와 스피커

윗면 제일 뒤쪽 중앙에는 LCD가 배치되어 있습니다. LCD에는 점자 출력부에 출력되는 내용이 묵자로 출력됩니다. LCD는 꺼진 상태가 기본값입니다. 그리고 LCD의 왼쪽과 오른쪽에는 내장 스테레오 스피커가 위치하고 있습니다.

6) LED

LCD의 오른쪽에 4개의 LED가 있는데, 이것은 왼쪽부터 무선랜, 블루투스, GPS, Power 기능의 켜진 상태를 알려줍니다.

1.3.3 오른쪽 측면
한소네 U2 오른쪽 측면에는 2개의 크기와 모양이 다른 포트와 키 잠금 스위치가 위치하고 있습니다. 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 USB SLAVE 포트, 전원 어댑터 잭, 키 잠금 스위치가 배치되어 있습니다.

1) USB SLAVE 포트

USB SLAVE 포트는 PC와 한소네 U2를 USB 케이블을 통해 연결할 때 사용합니다. PC와 한소네 U2 간 케이블을 연결하면 한소네 U2를 PC에서 이동식 디스크로 사용하거나 PC에 설치된 스크린 리더와 연동하여 한소네 U2를 PC의 점자 모니터처럼 사용할 수 있습니다.

[주의사항]
Multi Card Reader 기능이 포함된 USB Hub를 사용하여 한소네 U2를 PC와 이동식 디스크나 ActiveSync 연결을 할 때 동작이 안 되는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 PC 본체에 있는 USB Port를 사용하여 연결 하시거나 순수하게 Hub 기능만을 수행하는 USB Hub를 사용하여 연결하는 것을 권장합니다.

2) 전원 어댑터 잭

전원 어댑터 잭은 한소네 U2 배터리를 충전하고자 할 때 전원 어댑터를 연결하는 삽입구입니다. 전원 어댑터는 반드시 한소네 U2 구입 시 제공받은 전용 어댑터를 사용해야 합니다.

3) 키 잠금 스위치

키 잠금 스위치는 3가지 모드를 가지고 있으며, 스위치 위치에 따라 한소네 U2의 키 동작을 제어할 수 있습니다.

다음은 키 잠금 스위치의 위치 별 동작 상태입니다.
- 스위치가 가장 위쪽에 위치될 때 '모두 사용' 상태로 한소네 U2의 모든 키가 사용 가능한 상태입니다.
- 스위치가 가운데 위치될 때 '키보드 잠금' 상태로 한소네 U2의 윗면에 존재하는 모든 키 동작은 불가능하며, 오로지 전면에 존재하는 키만 사용 가능합니다.
- 스위치가 가장 아래쪽으로 위치될 때 '모두 잠금' 상태로 '한소네 U2'의 모든 키가 동작하지 않습니다.

단, 리셋 버튼은 키 잠금 스위치 모드에 상관없이 동작됩니다.

1.3.4 왼쪽 측면

한소네 U2 왼쪽 측면에는 2개의 USB 포트와 1개의 SD 슬롯이 있습니다. 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 USB 포트 2개, SD 슬롯이 위치하고 있습니다.

1) USB 포트

USB 포트는 USB 타입의 다양한 확장 메모리나 QWERTY 키보드 등을 사용하고자 할 때 사용됩니다.

2) SD 슬롯

SD 슬롯은 SD 또는 SDHC, SDXC 타입에 상관없이 모두 인식 가능합니다. SD 카드 삽입 시 반대 방향 또는 뒤집힌 상태로 삽입되지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

1.3.5 뒷면
한소네 U2의 뒷면은 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 배터리 삽입부, VGA 포트, USB 포트, 랜(LAN) 포트, 리셋 버튼으로 배치되어 있습니다.

1) 배터리 삽입부

한소네 U2의 뒷면 왼쪽에는 배터리 삽입부가 있습니다. 제품 구입 시 배터리가 분리되어 있기 때문에 이 곳에 배터리를 삽입합니다.

2) VGA 포트

배터리 삽입부 왼쪽으로 VGA 포트가 있습니다. VGA 포트는 PC 모니터를 연결하는 곳으로 한소네 U2에모니터를 연결한 다음, 옵션 설정의 화면 출력 옵션을 사용함으로 설정하면, 점자 출력부에 나오는 내용을 직접 PC 모니터로 출력해 볼 수 있습니다. 

3) USB 포트

USB 포트는 USB 타입의 다양한 확장 메모리나 QWERTY 키보드 등을 사용하고자 할 때 사용됩니다.

4) 랜(LAN) 포트

VGA 포트 왼쪽으로 랜(LAN) 포트가 위치하고 있습니다. 유선랜을 통해 한소네 U2로 인터넷을 하고자 할 때, 이 포트에 인터넷 선을 연결하여 사용합니다.

5) 리셋 버튼

한소네 U2의 뒷면 왼쪽에 리셋 버튼이 위치하고 있습니다. 리셋 버튼은 둥근 홈 안에 작은 버튼입니다. 제품 사용시 예기치 않은 오류나 시스템이 다운되어 재부팅이 필요할 경우 리셋 버튼을 가볍게 눌렀다 떼면 됩니다.

1.4 한소네 U2의 배터리 삽입/분리하기

한소네 U2에 배터리를 삽입할 때 배터리 삽입부에 배터리 커넥터 부분을 올바르게 맞춘 후 부드럽게 밀어 넣어 고정시킵니다.
배터리를 분리하는 방법은 아래와 같습니다.

1) 한소네 U2 바닥면에 있는 배터리 잠금 스위치를 전원 어댑터 잭 방향으로 당깁니다. 
2) 당긴 상태를 유지하면서 배터리 바닥면 홈에 손가락 끝을 걸어 바깥쪽으로 배터리를 당기면 배터리가 분리됩니다. 

한소네 U2는 전원 어댑터 연결 상태와 관계없이 전원이 켜져 있을 때 배터리 잠금 스위치를 당기면 자동으로 절전모드 상태로 전환됩니다. 다시 배터리를 삽입하거나 전원 어댑터를 연결한 후 전원 스위치를 켜면 배터리를 분리하기 직전의 상태로 켜집니다.

한소네 U2 판매 시 배터리는 제품과 분리되어 완충되지 않은 상태로 제공됩니다. 제품 구입 후 배터리를 한소네 U2에 삽입한 다음 정확한 충전율 및 배터리 성능을 낼 수 있도록 한소네 U2 전원을 켠 상태에서 전원 어댑터로 5~6시간, USB 케이블로 13시간 이내로 반드시 충전한 후에 사용해 주십시오.

(주의) 한소네 U2는 문서 저장 등과 같은 작업 도중에 메인 배터리가 방전될지라도 작업 중인 정보를 유지할 수 있도록 백업 배터리가 내장되어 있습니다. 작업 중인 정보를 유지할 수 있는 시간은 백업 배터리가 완충된 상태를 기준으로 약 1시간입니다. 백업 배터리 충전은 한소네 U2에 전원 어댑터를 연결하면 자동으로 수행됩니다. 백업 배터리가 완충된 상태에서 메인 배터리가 제거되었을 때 약 1시간 내로 배터리 또는 어댑터를 삽입하지 않으면 작업 중이던 정보는 소실됩니다.
또한 배터리가 완전 방전상태일 때 전원 어댑터 연결 시 곧바로 껴지지 않을 수 있습니다. 이 경우 어답터를 연결하고 잠시동안 기다리면 부팅이 됩니다. (1분 이상 소요될 수 있음

1.5 한소네 U2의 보호 덮개 고정하기

한소네 U2의 보호 덮개를 사용하면 먼지나 이물질로부터 점자 키보드나 점자 셀을 보호할 수 있습니다. 
한소네 U2에 보호 덮개를 고정하는 방법은 2가지가 있습니다.

1) 가방없이 한소네 U2만 덮는 방법
한소네 U2의 전면 양쪽 모서리 바닥면에 보호 덮개의 고무 밴드를 고정한 다음, 점자 키보드가 있는 한소네 U2의 윗면 전체를 덮으면서 뒷면 양쪽 모서리 바닥면 아래쪽에 고정합니다.

2) 한소네 U2를 가방과 함께 보호 덮개를 사용하는 방법
(1) 한소네 U2를 가방에 삽입합니다.
(2) 한소네 U2의 가방 덮개를 개방한 상태에서 전면 양쪽 모서리 바닥면에 보호 덮개의 고무 밴드를 고정한 다음, 점자 키보드가 있는 한소네 U2의 윗면 전체를 덮으면서 뒷면 양쪽 모서리 바닥면 아래쪽에 고정합니다.

위와 같이 한소네 U2를 가방에 삽입한 다음 보호 덮개를 사용할 경우 좌우 측면 확장 포트에 메모리를 삽입/제거하기가 편리합니다. 반면에 한소네 U2의 보호 덮개를 먼저 착용한 다음 가방에 한소네 U2를 삽입할 수도 있습니다. 이 경우에는 좌우 측면 확장 포트를 사용하는데 불편할 수 있습니다.

1.6 한소네 U2의 사양

한소네 U2의 하드웨어 사양은 아래와 같습니다.
1) 운영체제: Windows CE 6.0
2) 내장 사용자 메모리: 32GB
3) 램(RAM): 256MB
4) CPU: 1GHz Mobile CPU (800MHz 사용가능) 
5) 배터리: 충전 가능한 착탈식 리튬 이온 배터리, 백업 배터리, 시계배터리 내장
6) 배터리 사용 시간: 약 17시간 (점자, TTS 연속 출력 및 LCD 켜진상태, 내장스피커 중간 볼륨)
7) 키보드: 9개의 점자 키(6점, 스페이스, 엔터, 백스페이스), 4개의 펑션키, 4개의 스크롤 버튼
8) 추가키: 오디오 모드 스위치, 키 잠금 스위치, 리셋 버튼, 오디오 전용 버튼
9) 점자 디스플레이: 32개의 점자 셀, 32개의 커서키
10) 화면 출력(Video output): LCD, VGA
11) Wireless: WLAN(IEEE802.11b/g/n), 블루투스 ver2.0
12) LAN(10M/100M)사용 가능
13) 인터페이스: USB Slave(v2.0) 1개, USB Master(ver2.0) 3개, SD 슬롯 1개
14) 센서: 지자기 센서, 가속도 센서, 내장형 GPS, 진동모터
15) Sound: 내장 스테레오 스피커, 이어폰 잭
16) 음성 녹음: Mp3/Wav 형식 지원(내/외장 마이크, 라인인 사용 가능)

