목 차

2. 기본 기능 사용
2.1 전원 끄고 켜기
2.2 음성 설정하기
2.3 메뉴와 대화상자
2.4 상황에 따른 커서 모양
2.5 오늘의 일정 알림 메시지
2.6 펑션키 사용하기
2.7 음성과 점자 디스플레이의 사용
2.8 한소네 U2의 전원과 배터리 사용
2.9 한소네 U2의 콘트롤 기호
2.10 한소네 U2에서 데이터 입력 방법
2.10.1 한글, 영문, 숫자 입력 방법
2.10.2 문장 부호 입력 방법
2.10.3 붙임 공백과 붙임줄 사용 방법
2.10.4 미정의 문자 입력방법
2.10.5 콘트롤 문자 입력/검색 방법
2.11 멀티 태스크
2.12 프린트 스풀 기능
2.13 웹 페이지 열기
2.14 한 손 모드
2.15 키보드 입력 방식 변경
2.16 한소네 U2의 정보 보기
2.17 키 잠금 스위치 사용하기
2.18 오디오 모드 스위치 사용하기
2.19 연속 입력 모드 기능
2.20 매크로 기능 사용하기
2.21 리셋과 하드 리셋
2.22 공통키

2. 기본 기능 사용

2.1 전원 끄고 켜기

전원 스위치는 한소네 U2의 전면 가장 오른쪽에 있습니다. 전원 스위치는 오른쪽으로 동작되며, 단방향으로 작동합니다.


2.2 음성 설정하기

한소네 U2에서는 위치에 상관없이 메인 볼륨 크기와 음성 크기, 속도, 고저를 쉽게 조절할 수 있습니다. 조절하는 명령은 아래와 같습니다.

1) 메인 볼륨 크기 작게: 백스페이스-스페이스-F1
2) 메인 볼륨 크기 크게: 백스페이스-스페이스-F4
3) 음성 크기 작게: 백스페이스-F1
4) 음성 크기 크게: 백스페이스-F4
5) 음성 속도 느리게: 스페이스-F1
6) 음성 속도 빠르게: 스페이스-F4
7) 음성 고저 낮게: 엔터-F1
8) 음성 고저 높게: 엔터-F4

메인 볼륨 크기는 1~21, 음성 크기는 1 ~ 21, 속도는 1 ~ 21, 고저는 1 ~ 20 사이에서 조절이 가능합니다. 숫자가 높아질수록 메인 볼륨과 음성 크기는 커지고, 속도는 빨라지고, 고저는 높아집니다.

또한 한소네 U2에서는 위치에 상관없이 음성을 끄고 켤 수 있습니다. '백스페이스-F2'를 누르면 음성 끄고 켜기를 반복합니다.

2.3 메뉴와 대화상자

한소네 U2는 메뉴로 구성되어 있습니다. 가장 상위에 '프로그램 메뉴'가 있고, 각 프로그램마다 각 프로그램에 적합한 메뉴를 가지고 있습니다. 프로그램 메뉴란, '탐색기', '워드프로세서', '주소록 관리' 등의 프로그램을 말합니다. 각 프로그램마다 가지고 있는 메뉴는 프로그램을 실행한 후에 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 호출합니다. 그리고 메뉴 사이의 이동은 스페이스-4점, 스페이스-1점을 누르고, 메뉴 실행은 엔터를 누릅니다.
메뉴는 단축키와 핫키, 그리고 하위 메뉴를 가지고 있는지, 대화상자를 가지고 있는지를 알려 줍니다. 출력 규칙은 아래와 같습니다.

1) 단축키는 '()' 안에 보여줍니다. 즉, '열기 (o)'로 보여줍니다. 괄호 안의 영문 점형의 단축키를 누르면 그에 해당하는 메뉴나 항목으로 이동합니다.
2) 하위 메뉴를 가지고 있는 경우에는 점자로는 '우측 화살표'를 출력하고, 음성과 LCD로는 '하위 메뉴 있음' 이라고 출력합니다. 즉, '새문서 (n) ->'로 보여줍니다. 
3) 대화상자를 가지고 있는 경우에는 점자로는 '말 줄임표'를 출력하고, 음성과 LCD로는 '대화상자'라고 출력합니다. 즉, '열기 (o) ...'으로 보여줍니다.
4) 핫키는 백스페이스, 스페이스, 엔터와 조합하는 키로, 백스페이스는 점자로는 'bs'로 표현되고, 스페이스는 'sp'로 표현되고, 엔터는 'ent'로 표현됩니다. 즉, 점자는 '새문서 (n) -> ent-n'으로 보여주고, 음성은 '새문서 (n) 하위 메뉴 있음 엔터-n'으로 출력합니다.
더불어 아래 스크롤 버튼은 'dscr'이고, 위 스크롤 버튼은 'uscr'로 점자 디스플레이에 출력됩니다. 
5) 핫키를 누르면, 메뉴를 호출하지 않고도 바로 그에 해당하는 기능을 실행할 수 있습니다. 

다음으로 한소네 U2에서 자주 나타나는 대화상자에 대해서 설명하겠습니다. 위에서 언급한 바와 같이 대화상자는 점자로는 '말 줄임표'를 출력하고 음성으로는 '대화상자'라고 출력합니다. 
대화상자는 워드프로세서, 웹 브라우저, 미디어 등에서 파일을 저장하거나 열 때, 또는 프로그램 내에서 환경 설정을 하거나 정보 확인 시에 나타납니다. 
대화상자 내에는 여러 개의 콘트롤이 있습니다. 각 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다. 
파일을 저장하거나 열 때 나타나는 대화상자는 '파일 목록', '파일명', '파일 형식', '확인', '취소' 콘트롤로 구성되어 있습니다. 
대화상자를 열면 '파일명'에 가장 먼저 포커스 됩니다. '파일 목록'은 현재 경로에 있는 파일이나 폴더의 목록을 보여줍니다. '파일명'은 저장하거나 열고자 하는 파일의 이름을 보여줍니다. '파일 형식'은 파일의 형식을 보여줍니다. '확인', '취소'는 버튼으로 '확인'을 누르면 저장이나 열기가 실행되고, '취소'를 누르면 기능 실행이 취소됩니다.
'파일 목록'에서 이동하다가 스페이스를 눌러 파일을 선택하면 그 파일이 '파일명'에 나타납니다. 스페이스를 눌러 선택하기 전까지는 '파일명'에 파일 이름이 나타나지 않습니다. 만약 여러 개의 파일을 선택하더라도 마지막에 선택한 파일명만 나타납니다. 
단, 미디어, 데이지 등의 일부 프로그램에서 사용되는 열기 대화상자는 '파일 목록'으로만 구성되어 있습니다.
환경 설정 시에 나타나는 대화상자는 설정값을 변경할 수 있는 항목들과 '확인', '취소' 콘트롤로 구성되어 있습니다. 정보 확인 시에 나타나는 대화상자는 정보를 보여주는 항목과 '닫기' 콘트롤로 구성되어 있습니다. 

2.4 상황에 따른 커서 모양

한소네 U2는 입력 모드에 따라서 여러 가지의 커서 모양을 가지고 있습니다. 
1) 7-8점: 이 형태의 커서는 한글 입력 모드일 때 나타납니다. 즉, 워드나 편집창 등에서 한글을 입력 중 일 때는 커서가 7-8점으로 나타납니다. 
2) 8점: 이 형태의 커서는 한글 입력 모드에서 수정 모드일 때 나타납니다. 
3) 7-8점이 깜빡이는 것: 이 형태의 커서는 영문 입력 모드일 때 나타납니다. 즉, 워드나 편집창 등에 영문을 입력하고 있는 경우에는 커서가 7-8점이 깜빡이는 형태로 나타납니다. 
4) 8점이 깜빡이는 것: 이 형태의 커서는 영문 입력 모드에서 수정 모드일 때 나타납니다. 
5) 1-2-3-4-5-6-7-8점이 깜빡이는 것: 이 형태의 커서는 블록을 설정한 경우에 나타납니다. 즉, 워드나 편집창에서 엔터-B(1-2점)를 눌러 불록을 설정하면 한글, 영문 모드에 관계없이 커서가 1~8점이 모두 깜빡이는 형태로 나타납니다. 

2.5 오늘의 일정 알림 메시지

한소네 U2에 오늘의 일정이 등록되어 있는 경우에 한소네 U2를 켜거나, 절전모드에서 깨어날 때 오늘의 일정을 알려줍니다. '오늘 일정' 알림 메시지를 종료하기 위해서 '스페이스-Z(1-3-5-6점)' 또는 '스페이스-E(1-5점)' 또는 'F4'를 누릅니다. 만약 이 메시지를 보고 싶지 않다면 '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러 옵션 설정을 실행하여 스페이스-4점을 눌러 '오늘 일정 알림'으로 이동합니다. 스페이스를 눌러 설정값을 '사용 안 함'으로 변경하면 됩니다.
'오늘 일정'에서는 일정관리에서 일정 검색 후에 사용하는 이동키를 사용하여 나타난 일정을 살펴볼 수 있습니다.

2.6 펑션키 사용하기

한소네 U2를 사용할 때, 펑션키를 사용하면 메뉴 호출이나 기능 취소, 이동 등을 보다 손쉽게 수행할 수 있습니다. 펑션키의 위치는 스페이스를 기준으로 양 옆에 2개씩 위치해 있는데, 가장 왼쪽부터 F1, F2, F3, F4라고 합니다.
한소네 U2의 어느 곳에서든지 탐색기, 워드프로세서 같은 '프로그램 메뉴'를 호출하고자 한다면 F1을 누릅니다. 그리고 각 프로그램 내에서 메뉴를 호출하고자 할 때는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러도 되지만 쉽게 F2를 누르면 메뉴를 호출할 수 있습니다. 또한, 탭은 스페이스-4-5점을 누르는 대신 간단히 F3을 누르면 되고, 취소는 스페이스-E(1-5점)를 누르는 대신 F4를 누릅니다. 
이 펑션키를 조합하여 더 많은 기능을 수행할 수 있습니다. 

1) F3과 스페이스를 동시에 누르면 시프트-탭의 기능을 수행합니다. 
2) F1과 F4를 동시에 누르면 태스크 목록을 보여줍니다. 
3) F2와 F3을 동시에 누르거나 스페이스와 F2, F3을 동시에 누르면 프로그램을 전환할 수 있습니다.

2.7 음성과 점자 디스플레이의 사용

한소네 U2에서는 위치에 상관없이 음성과 점자 디스플레이의 출력을 쉽게 조절할 수 있습니다. 
예를 들어, 백스페이스와 F2를 누르면 음성을 끄고 켜기를 반복하고, 백스페이스와 F3을 누르면 점자 디스플레이에 점자 출력 끄고 켜기를 반복합니다. 
그리고, 'B(1-2점)'를 누른 상태에서 한소네 U2의 전원을 켜거나 리셋 버튼을 눌러 리셋할 경우, 음성이 꺼진 상태로 한소네 U2가 켜집니다. 다시 음성을 켜고자 하면 백스페이스-F2를 누르거나 스페이스-O(1-3-5점)를 눌러 옵션 설정을 호출하여 '음성 출력'의 값을 '사용함'으로 변경합니다. 

2.8 한소네 U2의 전원과 배터리 사용

한소네 U2를 한 번 충전 후 사용할 수 있는 시간이 어느 정도인가를 알아두는 것은 매우 중요합니다. 배터리가 조금밖에 남아있지 않으면 한소네 U2는 전원이 부족함을 알리는 메시지를 출력합니다. 하지만 정기적으로 배터리가 어느 정도 남아 있는지 확인해야 합니다.
스페이스-1-6점을 눌러 '전원 체크'에 들어가면 다음의 두 가지 항목을 볼 수 있는데, 이것은 한소네 U2의 전원 상태에 따라 다르게 나타납니다.

1) 충전율 XX%
2) 배터리 사용 / AC 전원 사용 / USB 전원 사용
 
1)번 은 배터리의 충전율을 퍼센트로 나타낸 것으로 충전율을 확인할 수 있습니다. 2)번은 어댑터가 연결되어 있으면 'AC 전원 사용', 'USB 전원이 연결되어 있으면 'USB 전원 사용' 이라고 출력합니다. 마지막으로 전원을 사용하지 않고 배터리를 사용 중이라면 '배터리 사용'이라고 출력합니다. 확인을 마친 후 아무 키나 누르면 배터리 확인 이전 상태로 돌아갑니다.

[외장 하드 디스크/ CD-ROM 사용 시 주의 사항]
* 한소네에 외장 CD-ROM을 연결할 때에는 반드시 CD-ROM 전용 어뎁터를 사용하십시오. 외장 CD-ROM을 한소네에 연결하고 인식될 때까지 약 1분 정도의 시간이 소요됩니다.
* 한소네에서 외장 하드 디스크와 외장 CD-ROM을 동시에 사용하는 것을 피해 주십시오. 만일, 외장 하드 디스크와 CD-ROM을 동시에 연결할 경우 한소네 동작 전류가 부족하게 되어 전원이 차단됩니다.
* 만일 외장 CD-ROM과 같은 외부전원이 필요한 장치를 데이터 케이블과 전원케이블을 동시에 한소네에 연결하고자 할 경우 전원케이블은 후면 포트에 연결하고 데이터 케이블은 측면 포트에 연결하시면 됩니다

[전용 USB 케이블로 충전 시 참조 사항]
* 한소네 U2는 USB 케이블을 통해서도 충전이 가능합니다. 그러나 USB 케이블로 충전되는 전류량은 어뎁터에 비해 적은 전류로 오랜 시간 충전되는 특징이 있기 때문에 USB 케이블로 충전 중 한소네를 지속적으로 사용할 경우 배터리가 충전되지 않거나 방전되는 효과를 볼 수 있습니다. 만일, USB 케이블로 한소네 U2를 충전하고자 할 경우 USB로 충전하려면 제품을 동작시키지 않거나 전원을 끈 상태에서 충전하는 것을 권장합니다.
* 한소네 U2 구입 시 제공된 USB 케이블을 사용하지 않을 경우 외장 하드 디스크 또는 메모리 장치 등을 인식하지 못하거나 충전되지 않을 수 있습니다. 항상 제공된 전용 USB 케이블을 사용하십시오.

[배터리 완방전 시 한소네 동작과 충전 방법]
* 배터리가 완전 방전된 경우 한소네에 전용 어뎁터를 연결할지라도 곧바로 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 어뎁터로 어느 정도 충전이 되어야만 한소네가 켜지게 됩니다. 배터리가 완전 방전된 경우 어뎁터를 통해 한소네를 곧바로 동작하고자 할 때에는 배터리를 한소네에서 분리시킨 다음 어뎁터만 연결하면 됩니다. 한소네가 켜진 후에 배터리를 삽입하여 충전하면서 사용할 수 있습니다.

2.9 한소네 U2의 콘트롤 기호

한소네 U2는 여러 가지의 콘트롤 기호를 가지고 있습니다. 이 기호는 다음 장에서 설명하는 '옵션 설정'의 '필드 정보 출력'을 '앞'이나 '뒤'로 설정했을 때 나타나는 것으로 기본은 '앞'으로 설정되어 있습니다. '필드 정보 출력'을 '뒤'로 설정했다 하더라도 점자 디스플레이에는 항상 앞에 나타납니다. 
'필드 정보 출력'을 '사용 안 함'으로 설정했다면 아래의 콘트롤 기호는 음성과 점자 모두 나타나지 않습니다. 단, 웹 브라우저 프로그램에서는 옵션 설정의 '필드 정보 출력'을 '사용 안 함'으로 설정해도 콘트롤 기호는 항상 나타납니다. 이때에는 '앞'에 나타납니다. 

콘트롤 기호는 메뉴명이나 목록 이름 이전에 나타납니다. 즉, 'MN 파일 (f) ->'으로 나타납니다. 
콘트롤의 명칭과 점자 표현은 아래와 같습니다.

1) 메뉴(MN): 하위 메뉴를 가지고 있는 메뉴를 의미합니다. (예: 워드프로세서에서 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌렀을 때 나타나는 메뉴)
2) 메뉴 항목(MI): 하위 메뉴를 가지고 있지 않은 메뉴를 의미합니다.
3) 목록(LI): 일반적인 목록을 의미합니다. (예: 탐색기의 '파일 목록')
4) 편집창(EB): 단일 라인을 입력하는 입력기를 의미합니다. 여기서는 '한글', 'grade 2 영문'을 입력할 수 있습니다. (예: 주소록 관리의 '이름', '그룹', '회사명' 등)
5) 다중 편집창(MEB): 여러 줄을 입력하는 입력기를 의미합니다. (예: 이메일의 '본문')
6) 컴퓨터 편집창(CE): 단일 라인의 ASCII 점자를 입력해야 하는 입력기를 의미합니다. (예: 이메일의 '수신자', '참조자' 등)
7) 콤보 상자(CB): 위, 아래 방향키(스페이스-1점, 스페이스-4점)을 눌러 항목을 선택할 수 있는 곳을 나타냅니다.
8) 콤보 편집창(ECB): 위, 아래 방향키(스페이스-1점, 스페이스-4점)을 눌러 항목을 선택할 수도 있고, 직접 입력할 수도 있는 입력기를 나타냅니다. (예: 대화 상자의 '파일명')
9) 질문 버튼(PB): '예', '아니오'를 선택하는 질문 메시지의 버튼을 의미합니다. '스페이스', '백스페이스'를 눌러 값을 변경합니다.
10) 라디오 버튼(RB): 위, 아래 방향키(스페이스-1점, 스페이스-4점)를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다. (예: 탐색기의 등록정보에서 '속성')
11) 상태바(ST): 정보를 보여주는 부분을 의미합니다. (예: 워드 프로세서의 '상태바 읽기')
12) 버튼(BT): 일반적인 버튼을 의미합니다. (예: 대화 상자의 '확인', '취소')
13) 링크(LN): 웹 페이지에서의 링크를 의미합니다.
14) 라디오 버튼 선택(SRB): 웹 페이지에서 라디오 버튼이 선택되었다는 것을 의미합니다.
15) 라디오 버튼 선택 안 됨(URB): 웹 페이지에서 라디오 버튼이 선택되지 않았다는 것을 의미합니다.
16) 선택 상자 선택(SCHB): 선택 상자가 선택되었다는 의미입니다.
17) 선택 상자 선택 안 됨(UCHB): 선택 상자가 선택되지 않았다는 의미입니다.

링크, 라디오 버튼은 웹 페이지에서만 사용되는 콘트롤 입니다. 그리고 콘트롤 기호를 유심히 보면 어떤 작업을 해야 하는지 알 수 있습니다. 즉, 'MN, MI, LI'등의 목록에서는 위, 아래 방향키(스페이스-1점, 스페이스-4점)를 눌러 이동하고, 'ECB, EB, MEB'등의 편집창에서는 입력을 하고, 'BT'등에서는 엔터를 누릅니다.

2.10 한소네 U2에서 데이터 입력 방법

2.10.1 한글, 영문, 숫자 입력 방법

한소네 U2의 워드프로세서나 편집창에서 문자를 입력할 때, '한글 입력 모드'와 '영문 입력 모드'가 따로 있습니다. 
스페이스와 엔터를 같이 누르면 한글 입력 모드로 변경되고, 스페이스와 백스페이스를 같이 누르면 영문 입력 모드로 변경됩니다. 음성이 켜져 있을 때는 이 키들을 눌러 모드 전환시에 음성으로만 전환되는 모드를 알려주고, 음성이 꺼져있을 경우에는 전환되는 모드에 따라 각각 다른 비프음을 출력해 줍니다. 
숫자를 입력하고자 할 때는 입력 모드에 관계없이 '수표(3-4-5-6점)'를 입력하고 숫자 점형을 입력하면 됩니다. '수표(3-4-5-6점)'를 입력하고 내려쓰기 숫자 점형을 입력하면 동그라미 숫자가 입력됩니다. 동그라미 숫자는 1~15까지만 입력 가능합니다. 

2.10.2 문장 부호 입력 방법

한소네 U2에서 문장 부호를 입력할 때는 기존의 '한글 점자 규정'에서 정한 점형을 그대로 사용하되 대신 기호 입력 시 엔터(8점)를 함께 누릅니다. 예를 들어 '.'의 경우 '한글 점자 규정'의 점형인 2-5-6점에 8점을 더해 2-5-6-8점을 입력합니다.
이러한 원칙은 영어 입력 시에도 동일합니다. 즉, '!'를 입력하려면 '한글 점자 규정'에서 정한 2-3-5점에 8점을 더해 2-3-5-8점을 입력합니다.
단, '소괄호 열기, 물음표, 그리고 영문 소괄호 열기'는 '한글 점자 규정'에서 정한 점형에 8점을 더하면 소괄호 열기는 소괄호 닫기나 대시와 동일하고, 물음표는 큰따옴표 열기와 동일하고, 영문 소괄호 열기는 영문 소괄호 닫기와 동일하므로 8점 대신 7점을 더하여 입력하도록 하였습니다. 따라서 소괄호 열기는 3-6-7점, 물음표는 2-3-6-7점, 영문 소괄호 열기는 2-3-5-6-7점으로 입력합니다. 그리고, '-'는 더하는 점 없이 그대로 3-6점을 입력합니다.
문장 부호 입력 시에 7점이나 8점을 같이 입력한다 하더라도, 점자 디스플레이에는 7점이나 8점은 제외한 점형으로 나타납니다. 즉, '2-5-6-8점'을 눌러 마침표를 입력하였다면, 점자 디스플레이에는 '2-5-6점'만 나타납니다.

자주 쓰는 문장 부호 입력 방법은 다음 표를 참고하시기 바랍니다.

1) 한글 문장 부호
소괄호 열기: 3-6-7점
소괄호 닫기: 3-6-8점
중괄호 열기: 2-3-6-8점, 2-3-8점
중괄호 닫기: 5-6-8점, 3-5-6-8점
대괄호 열기: 2-3-6-8점, 3-8점
대괄호 닫기: 6-8점, 3-5-6-8점
여는 큰따옴표: 2-3-6-8점
닫는 큰따옴표: 3-5-6-8점
여는 작은따옴표: 6-8점, 2-3-6-8점
닫는 작은따옴표: 3-5-6-8점, 3-8점
대시: 3-6점
슬래시: 3-4-8점
점: 2-5-6-8점
콤마: 5-8점
별표: 3-5-8점, 3-5-8점
느낌표: 2-3-5-8점
물음표: 2-3-6-7점
콜론: 5-8점, 2-8점
세미콜론: 5-6-8점, 2-3-8점
가운데점: 5-8점, 2-3-8점
물결: 3-6-8점, 3-6-8점
말 줄임표: 2-5-6-8점, 2-5-6-8점, 2-5-6-8점
샵: 3-4-5-6-8점
달러: 1-2-4-6-8점
퍼센트: 1-4-6-8점
엠퍼센트: 1-2-3-4-6-8점
오른쪽화살표: 2-5-8점, 1-3-5-7점
왼쪽화살표: 2-4-6-8점, 2-5-8점
등호: 2-5-8점, 2-5-8점
더하기: 2-6-8점
빼기: 3-5-7점
보다작다: 1-2-6-8점
보다크다: 3-4-5-8점
백슬래시: 1-2-5-6-7점
버티컬 바: 1-2-5-6-8점
캐럿: 4-5-7점
언더라인: 4-5-6-7점
액센트: 4-7점
At: 4-8점
큰따옴표: 5-7점
작은따옴표: 3-7점

2) 영문 문장 부호
소괄호 열기: 2-3-5-6-7점
소괄호 닫기: 2-3-5-6-8점
대괄호 열기: 6-8점, 2-3-5-6-8점
대괄호 닫기: 2-3-5-6-8점, 3-8점
여는 큰따옴표: 2-3-6-8점
닫는 큰따옴표: 3-5-6-8점
여는 작은따옴표: 6-8점, 2-3-6-8점
닫는 작은따옴표: 3-5-6-8점, 3-8점
대시: 3-6점
슬래시: 3-4-8점
점: 2-5-6-8점
콤마: 2-8점
별표: 3-5-8점, 3-5-8점
느낌표: 2-3-5-8점
물음표: 2-3-6-7점
콜론: 2-5-8점
세미콜론: 2-3-8점
물결: 3-6-8점, 3-6-8점
말 줄임표: 3-8점, 3-8점, 3-8점
어퍼스트로피: 3-8점
샵: 3-4-5-6-8점
달러: 1-2-4-6-8점
퍼센트: 1-4-6-8점
엠퍼센트: 1-2-3-4-6-8점
등호: 2-5-8점, 2-5-8점
더하기: 2-6-8점 또는 3-4-6-8점
보다작다: 1-2-6-8점
보다크다: 3-4-5-8점
백슬래시: 1-2-5-6-7점
버티컬 바: 1-2-5-6-8점
캐럿: 4-5-7점
언더라인: 4-5-6-7점
액센트: 4-7점
At: 4-8점
큰따옴표: 5-7점
작은따옴표: 3-7점

2.10.3 붙임 공백과 붙임줄 사용 방법

'붙임 공백'과 '붙임줄'은 묵자로 변환 시에 더 정확하게 하고자 사용하는 기호입니다.
만약, 점자로 '우애'를 '1-3-4점, 1-2-3-5점', '서예'를 '6점, 2-3-4점, 3-4점', 그리고 '2005년'을 '3-4-5-6점, 1-2점, 2-4-5점, 2-4-5점, 1-5점, 1-4점, 1-6점'으로 입력하였다면, 점자로 읽을 때는 괜찮겠지만 음성으로 읽거나 묵자로 변환하여 볼 때, '우애'는 '위'로, '서예'는 '섰'으로, '2005년'은 '20053연'으로 나타날 것입니다. 이를 방지하여 정확하게 음성으로 읽고 묵자로 변환하고자 할 때 '붙임줄'과 '붙임 공백'을 사용합니다.
두 가지 기호를 입력하는 방법은 아래와 같습니다. 

1) 붙임 공백: 스페이스-U(1-3-6점)를 누른 후에 스페이스를 누릅니다. 
2) 붙임줄: 스페이스-U(1-3-6점)를 누른 후에 3-6점을 누릅니다. 

각각의 사용 예를 들어보겠습니다. 
'2005년'을 입력하고자 할 때는 '수표(3-4-5-6점)' 입력 후에 '2005(1-2점, 2-4-5점, 2-4-5점, 1-5점)'를 입력합니다. 그리고 스페이스-U(1-3-6점)를 누르고, 스페이스를 누릅니다. 그리고 '년'을 입력합니다. 
'우애'를 입력하고자 할 때는 '우(1-3-4점)'를 입력하고, 스페이스-U(1-3-6점)를 누르고, '3-6점'을 누릅니다. 그리고 '애(1-2-3-5점)'를 입력합니다.

'붙임줄'이나 '붙임 공백'을 사용하면, 점자 디스플레이에는 공백이나 붙임줄이 나타나지만, 묵자로 변환하여 출력해 보면 이 기호들은 출력되지 않고 사라집니다.

2.10.4 미정의 문자 입력방법

미정의 문자를 입력하고자 하면 스페이스-3-4-5-6점을 누른 후에 입력 합니다. 스페이스-3-4-5-6점을 한번 누르고 입력을 하면 첫 글자만 미정의 문자로 입력이 되고, 스페이스-3-4-5-6점을 두 번 연달아 누른 후에 입력을 하면 다시 스페이스-3-4-5-6점을 누를 때까지 입력된 모든 문자가 미정의 문자가 됩니다. 즉, 연속적으로 미정의 문자를 입력하고자 할 때는 스페이스-3-4-5-6점을 두 번 누릅니다. 
미정의 문자는 텍스트 문서로 변환을 하면 '^'사이에 점형으로 나타나게 됩니다. 즉, 미정의 문자는 역점역이 되지 않습니다.

2.10.5 콘트롤 문자 입력/검색 방법

콘트롤 문자란 PC에서 프린터와 같은 주변장치에 정보를 전달하기 위해 사용되는 문자를 말합니다. 콘트롤 문자는 제어 문자라고도 합니다. 가장 널리 사용되는 콘트롤 문자는 아스키(ASCII) 문자 중에서 앞 번호에 위치한 31개의 문자를 들 수 있습니다. 폼피드(FF)나 탭(TAB), 캐리지 리턴(CR)이 컨트롤 문자에 해당합니다. 
한소네에서는 이러한 콘트롤 문자를 점자 문서에서 입력하거나 검색할 수 있습니다.

1) 콘트롤 문자 입력하기
한소네에서 콘트롤 문자는 점자 문서에서만 입력 가능합니다. 점자 문서에서 콘트롤 문자를 입력하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 점자 문서가 열려 있는 상태에서 '스페이스-X(1-3-4-6점)'를 누릅니다. '콘트롤 문자'라는 메시지가 출력됩니다.
(2) 콘트롤 문자를 입력합니다. 예를 들어, 폼피드(FF)는 '1-2-3점', 탭(TAB)은 '2-4점'을 누릅니다. 각 콘트롤 문자의 점형에서 7점, 8점을 제외한 점형만 누릅니다.
(3) 점자 문서에 콘트롤 문자가 입력됩니다.
* 참고: 텍스트 문서에서 콘트롤 문자 폼피드는 핫키인 '백스페이스-엔터-P(1-2-3-4점)'를 눌러 입력하고 탭은 '백스페이스-스페이스-엔터-I(2-4점)'를 눌러 입력합니다.

2) 콘트롤 문자 검색하기
점자 문서나 텍스트 문서에서 콘트롤 문자 검색도 가능합니다. 콘트롤 문자를 검색하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 점자 문서나 텍스트 문서가 열려 있는 상태에서 '스페이스-F(1-2-4점)'를 누릅니다.
(2) 찾을 문자열을 입력하는 편집창이 나타납니다.
(3) '스페이스-X(1-3-4-6점)'를 누릅니다.
(4) '콘트롤 문자'라는 메시지가 출력됩니다.
(5) 검색하고자 하는 콘트롤 문자를 입력합니다. 예를 들어, 폼피드(FF)는 '1-2-3점', 탭(TAB)은 '2-4점'을 누릅니다. 각 콘트롤 문자의 점형에서 7점, 8점을 제외한 점형만 누릅니다.
(6) 엔터를 누르면 콘트롤 문자를 검색합니다.

2.11 멀티 태스크

'멀티 태스크'란 동시에 여러 작업을 할 수 있는 것을 의미합니다. 한소네 U2는 동시에 여러 개의 프로그램을 실행할 수 있습니다. 즉, 음악을 들으면서 문서 작업을 할 수도 있고, 문서 작업을 하는 중간에 계산기를 실행하여 그 결과값을 삽입할 수도 있습니다. 
음악을 들으면서 문서 작업을 하고자 할 때는 우선 미디어 플레이어를 실행합니다. 그리고 음악 파일을 재생 시킨 후에 프로그램 메뉴를 호출하는 F1을 눌러 프로그램 중에서 워드프로세서를 실행하여 문서 작업을 합니다. 
F1을 눌러 프로그램 메뉴를 호출하면 항상 '탐색기' 프로그램이 나타납니다. 다른 프로그램을 실행하려면 '스페이스-1점' 또는 '스페이스-4점'을 눌러 원하는 프로그램으로 이동한 후 엔터를 누르거나, 단축키를 눌러 실행해야 합니다.

한소네 U2는 동시에 7개의 프로그램을 실행할 수 있습니다. 만약 7개의 프로그램이 실행되어 있는 상태에서 또 다른 프로그램을 실행하고자 하면, 7개 이상의 프로그램을 실행할 수 없다는 메시지를 출력한 후에 다시 프로그램 메뉴로 돌아갑니다. 직전에 사용하고자 하는 프로그램으로 돌아가려면 ESC(스페이스-1-5점 또는 F4)를 누릅니다. 7개의 프로그램이 실행된 상태에서 다른 프로그램을 사용하려면 1개 이상의 프로그램을 종료해야 다른 프로그램 사용이 가능합니다. 

여러 개의 프로그램이 실행되어 있는 상태에서 다른 프로그램으로 전환하고자 할 때는 F1과 F4를 동시에 누르면 태스크 목록이 나타납니다. 태스크 목록은 '프로그램: 탐색기 1/2'처럼 실행중인 프로그램명과 프로그램 개수를 알려줍니다. 목록에서 스페이스-1점이나 스페이스-4점, 그리고 위/아래 스크롤 버튼을 사용하여 원하는 프로그램으로 이동한 후 엔터를 누르면 선택한 프로그램으로 전환됩니다. 만약, 취소하고 기존 프로그램으로 돌아가고 싶다면, ESC(스페이스-1-5점 또는 F4)를 누릅니다. 
또는 F2와 F3을 동시에 누르면 다음 프로그램으로 전환이 되어 실행되고, 스페이스와 F2, F3을 동시에 누르면 이전 프로그램으로 전환이 되어 실행됩니다. 즉, 3개의 프로그램이 실행되어 있고 현재 두 번째 프로그램에 있다면, F2와 F3을 동시에 누르면 세 번째 프로그램이 실행되고, 스페이스와 F2, F3을 동시에 누르면 첫 번째 프로그램이 실행됩니다. 
그리고 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 눌러 프로그램을 종료하면 직전에 실행했던 프로그램으로 돌아갑니다. 만약, 프로그램이 한 개만 실행되어 있다면 메시지 없이 바로 프로그램 메뉴 상태로 빠져 나옵니다.

2.12 프린트 스풀 기능

한소네 U2는 프린트 스풀 기능을 가지고 있어서, 워드프로세서, 주소록 관리, 일정 관리 등에서 점자 프린터나 일반 프린터로 출력을 실행한 후에 바로 인쇄 기능을 호출했던 지점으로 돌아와 다른 작업을 할 수 있습니다. 
출력을 실행한 후 프린트 스풀 대화상자를 보고자 하면, 스페이스-2-3-4-6점을 누릅니다. 그러면 스풀 대화상자가 열리는데, 스풀 대화상자는 '현재 출력되고 있는 파일의 정보를 알려주는 목록'과 '취소', '닫기' 버튼으로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다. 목록 내에서는 스페이스-1점과 스페이스-4점을 눌러 출력하고자 하는 파일 사이를 이동합니다. 그리고 한 파일에 대한 정보가 한 줄이 넘는 경우에는 위, 아래 스크롤 버튼을 눌러 이전, 다음 줄의 정보를 볼 수 있습니다.
단, 아무런 출력도 실행하지 않은 상태에서 스풀 대화상자를 호출하면, 빈 리스트와 '닫기' 버튼만 보입니다. 
현재 출력되고 있는 파일의 정보를 알려주는 목록에는 출력하고자 하는 파일을 사용하는 프로그램명, 파일명, 프린터 종류, 출력 매수, 출력 중인지 대기 중인지의 상태를 알려줍니다.
예를 들어, 워드프로세서에서 'sample.hbl' 파일을 일반 프린터로 1매 출력한다면, 목록에는 '프로그램: 워드프로세서, 파일명: sample.hbl, 일반 프린터, 매수: 1, 인쇄중' 이라고 나타납니다.
만약, 점자 프린터로 출력하였다면, '일반 프린터'가 아닌 '점자 프린터'로 나타나고, 출력 중이 아닌 대기 상태라면, '인쇄중'이 아닌 '대기중'이라고 나타납니다. 
이메일에서 출력을 할 경우에는 '파일명'에 'emailtemp.txt'라고 나타나고, 주소록 관리나 일정관리에서 출력을 할 경우에는 'prn_(시간).txt'로 나타납니다. 
목록 내에 있는 임의의 파일에 포커스 한 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '취소' 버튼으로 이동하여 엔터를 누르면 포커스 되어 있는 파일의 출력이 취소가 됩니다. 
'닫기' 버튼에서 엔터를 누르거나 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르면 스풀 대화상자가 닫힙니다.


2.13 웹 페이지 열기

한소네 U2에서는 웹 페이지를 여는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 
우선, 웹 브라우저를 실행하여 웹 페이지를 보는 방법이 있고, 또는 '주소록 관리'에서 주소 검색 후에 홈페이지 주소에서 엔터를 눌러 연결되어 있는 홈페이지를 보는 방법도 있습니다.
그리고 마지막으로 프로그램 위치에 상관없이 스페이스-W(2-4-5-6점)를 눌러 웹 페이지를 보는 방법이 있습니다. 즉, 어느 프로그램에 있는지에 상관없이 스페이스-W(2-4-5-6점)를 누르면 'URL 열기'라고 출력한 후에 웹 페이지 주소를 입력하는 컴퓨터 편집창이 나타납니다. 이 편집창에 보고자 하는 웹 페이지의 주소를 입력하고 엔터를 누르면 웹 브라우저가 실행되어 페이지가 열립니다. 이 명령을 사용하면 직전에 이 명령을 통해 열었던 페이지의 주소를 기본으로 보여줍니다. 

2.14 한 손 모드

한 손 모드는 한 손으로 점자책을 읽으면서 다른 한 손으로는 한소네에서 데이터를 입력하거나 양 손으로 점자 키보드를 사용하기 어려울 경우 사용하면 편리한 기능입니다. 

1) 한 손 모드 켜고, 끄기

단축키로 빠른 설정하기
프로그램 메뉴 위치에서만 백스페이스-1-2-3점을 누를 때마다 한 손 모드가 사용 또는 사용 안 함으로 빠르게 토글할 수 있습니다.
위치에 상관없이 설정하는 단축키는 아래와 같습니다.
- 한 손 모드 켜기: F3 키를 누른 상태를 유지하고 전원을 켭니다.
- 한 손 모드 끄기: F4 키를 누른 상태를 유지하고 전원을 켭니다.
 
공통 옵션에서 설정하기
스페이스-O(1-3-5점)를 눌러 옵션 설정을 호출한 다음 스페이스-4점을 이용해 한 손 모드 항목으로 이동합니다. 옵션을 변경하기 위해서는 스페이스 또는 백스페이스를 누릅니다. 옵션 설정이 실행된 다음 한손 모드의 단축키인  'H(1-2-5점)'를 연속하여 두 번 눌러 해당 항목으로 빠르게 이동합니다.
 
2) 한 손 모드 사용하기
한 손 모드에서 가장 중요한 키는 스페이스입니다. 그 이유는 모든 키 입력의 종료는 반드시 스페이스로 종료되기 때문입니다.
 
다음의 몇 가지 예시를 통해 그 사용법을 설명합니다. 예시에서는 키를 누르는 순서로 나열되어 있음으로 설명된 순서대로 수행합니다.
 
이동키와 단축키 조합 방법
예 1) 스페이스-4점을 입력할 때의 방법입니다.
(1) 스페이스를 먼저 누릅니다.
(2) 4점을 누릅니다.
(3) 스페이스를 누릅니다. (종료)

예 2) 엔터-S(2-3-4점)를 입력할 때의 방법입니다.
(1) 엔터를 누릅니다.
(2) S(2-3-4점)를 누릅니다.
(3) 스페이스를 누릅니다. (종료)
엔터와 S(2-3-4점)는 순서를 바꿔 입력해도 상관업습니다. 또한 S의 점형인 2-3-4점은 각각 순서에 상관없이 2, 3, 4점을 입력하면 됩니다. 아울러, 2-3점을 누르고 4점을 눌러도 됩니다.
 
예 3) 백스페이스-스페이스-F4를 입력할 때의 방법입니다.
(1) 스페이스를 누릅니다.
(2) F4를 누릅니다.
(3) 백스페이스를 누릅니다.
(4) 스페이스를 누릅니다. (종료)
 
데이터 입력 방법
입력하려는 데이터의 점형을 순서 및 조합에 상관없이 입력하고자 하는 점형만 정확히 입력한 다음 스페이스를 누릅니다.
예 1) '시작'을 입력할 때의 방법입니다.
(1) 6점을 누릅니다.
(2) 스페이스를 누릅니다. 'ㅅ' 입력이 종료된 것입니다.
(3) 1점을 누릅니다.
(4) 3점을 누릅니다.
(5) 5점을 누릅니다.
(6) 스페이스를 누릅니다. 'ㅣ' 입력이 종료된 것입니다. 
(7) 4점을 누릅니다.
(8) 6점을 누릅니다. 
(9) 스페이스를 누릅니다. 'ㅈ' 입력이 종료된 것입니다.
(10) 1점을 누릅니다. 
(11) 스페이스를 누릅니다. 'ㄱ' 입력이 종료된 것입니다.
(12) 결과적으로 '시작'이란 단어가 입력되었습니다.
 
스페이스, BS, ENT 등의 키의 입력은 앞의 방법을 따르지만 편의상 연속하여 두번 눌러도 해당 키값이 입력됩니다. 예를 들어, 엔터키 입력 시 기본적으로는 엔터키를 누른 다음 스페이스를 눌러야 하지만, 엔터키만 연속하여 두 번 눌러도 엔터키가 입력됩니다.
 
스페이스, BS, ENT 등과 같이 조합되는 단축키의 또다른 입력은 해당 단축키를 동시에 누른 다음 스페이스를 누릅니다. 예를 들면, 스페이스-O(1-3-5점)를 입력할 경우 '스페이스-1-3-5점'을 동시에 누릅니다. 스페이스를 누르면 종료가 됩니다. '스페이스-O(1-3-5점)'이 입력되었습니다.
 
한손 모드의 영향은 점자키인 8개의 키(1점, 2점, 3점, 4점, 5점, 6점, 백스페이스, 스페이스, 엔터) 등의 키와 이들 키와 조합되는 단축키의 경우에 한하여 적용됩니다.
 
F1, F2, F3, F4, 좌/우 스크롤 버튼 및 오디오 전용 버튼 등은 한 손 모드를 사용하지 않을 때와 동일하게 동작됩니다.  

2.15 키보드 입력 방식 변경

한소네 U2 사용시 기본적인 키보드 입력 방식은 퍼킨스식 입니다. 즉, 왼쪽부터 '백스페이스, 3점, 2점, 1점, 스페이스, 4점, 5점, 6점, 엔터' 입니다. 
그러나 일본식 입력 방식에 익숙한 사용자는 이 퍼킨스식 입력 방법이 불편할 것입니다. 이러한 경우, 옵션 설정을 사용하여 일본식 입력 방식으로 변경할 수 있습니다. 옵션 설정에서 '키보드 입력 방식'을 '일본식'으로 변경하면, 키 배열을 일본식으로 변경하여 사용할 수 있습니다. 총 두 가지의 일본식 입력 방식을 사용할 수 있으며 첫번째는 왼쪽부터 '백스페이스, 4점, 5점, 6점, 스페이스, 3점, 2점, 1점, 엔터'이며 두번째 입력 방식은 '백스페이스, 1점, 2점, 3점, 스페이스, 6점, 5점, 4점' 입니다.

2.16 한소네 U2의 정보 보기

한소네 U2의 하드웨어 버전이나 소프트웨어 버전 등의 정보를 확인하려면, 프로그램 메뉴에서 스페이스-4-5-6점을 눌러 마지막 메뉴인 '도움말'로 이동한 후 엔터를 누릅니다. 그리고 다시 스페이스-4-5-6점을 눌러 '한소네 U2 정보'로 이동한 후 엔터를 누릅니다. 그러면 한소네 U2를 정보를 보여줍니다. 여기서 스페이스-1점, 스페이스-4점을 눌러 이동하면서 저작권이나 하드웨어 소프트웨어 버전, 맥 어드레스 등을 확인할 수 있습니다. 
그리고 이 정보를 파일로 저장하여 볼 수도 있습니다. 파일로 저장하고자 하면, 정보 확인 중에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '저장' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 파일은 flashdisk에 'bs-information.txt'로 저장됩니다. 
한소네 U2의 소프트웨어 정보는 도움말의 '한소네 U2 정보'에서 확인하지 않아도, 프로그램 메뉴 상태에서 스페이스-V(1-2-3-6점)를 눌러도 확인할 수 있습니다. 그리고 맥어드레스 또한, 프로그램 메뉴 상태에서 스페이스-N(1-3-4-5점)을 눌러 네트워크 정보에서 확인할 수 있습니다.

2.17 키 잠금 스위치 사용하기

한소네 U2를 사용할 때, 오른쪽 측면의 키 잠금 스위치가 어느 위치에 있느냐에 따라서 사용할 수 있는 키가 달라집니다. 
키 잠금 스위치를 가장 위쪽으로 밀면, '모두 사용'이라고 음성 출력하고, 이 위치에 있으면 한소네 U2에 있는 모든 키를 사용할 수 있습니다. 그리고 중앙에 두면, '키보드 잠금'이라고 출력하고, 전면에 있는 버튼 즉, 오디오 전용 버튼과 오디오 모드 스위치, 전원 스위치만 사용할 수 있습니다. 점자키와 펑션키, 스크롤 버튼은 모두 사용 불가능합니다. 그리고 가장 아래쪽으로 밀면, '모두 잠금'이라고 출력하고, 모든 키 사용이 불가능 합니다. 단, 리셋 버튼은 키 잠금 스위치의 위치에 관계없이 항상 사용 가능합니다. 
미디어 전용 버튼의 이전, 다음버튼을 함게 누르면 미디어키 잠금 기능이 실행되어 점자키만 사용 가능합니다.

제품 출고 시에는, 모든 키를 사용할 수 있도록 설정되어 있습니다

2.18 오디오 모드 스위치 사용하기

한소네 U2를 사용할 때, 전면의 오디오 모드 스위치가 어느 위치에 있느냐에 따라서 오디오 전용 버튼이 동작하는 프로그램이 다릅니다.
오디오 모드 스위치를 가장 왼쪽으로 밀면, '라디오 모드'라고 음성 출력하고, 이 위치에 있으면 오디오 전용 버튼이 라디오 프로그램에 적합하게 동작을 합니다. 그리고 오디오 모드 스위치를 중앙에 두면, '데이지 모드'라고 출력하고, 데이지 프로그램에 적합하게 동작합니다. 그리고 오디오 모드 스위치를 가장 오른쪽으로 밀면, '미디어 모드'라고 출력하고, 미디어 프로그램에 적합하게 동작합니다. 
즉, 오디오 전용 버튼을 각각의 프로그램에 맞게 사용하려면, 각 프로그램에 맞는 위치로 이동시켜야 합니다. 만약, 현재 미디어 프로그램이 실행 중이더라도, 오디오 모드 스위치가 가장 왼쪽에 위치해 있다면 오디오 전용 버튼을 눌렀을 때, 미디어 프로그램에 맞게 동작하는 것이 아니라 라디오 프로그램에 맞게 동작합니다. 오디오 전용 버튼을 눌렀을 때의 동작은 각각의 프로그램에서 설명하겠습니다.
제품 출고 시, 오디오 모드 스위치는 가장 오른쪽에 놓여 있습니다. 즉, 오디오 전용 버튼이 미디어 프로그램에서 사용될 수 있도록 설정되어 있습니다.

2.19 연속 입력 모드 기능

워드 프로세서에서 문서의 내용을 입력하거나 이메일에서 메일의 본문을 작성할 때 빠르게 입력 중에 '4점'을 눌러 'ㄱ'을 입력하려 했는데, 실수로 스페이스를 같이 누르면, '스페이스-4점'으로 조합되어 줄이동이 됩니다. 스페이스와 다른 키를 눌러도 스페이스로 입력될 수 있게 하기 위해, '연속 입력 모드' 기능을 사용합니다.

스페이스 연속 입력 모드 기능을 실행하는 과정은 아래와 같습니다.

(1) 문서 입력 중에, '백스페이스-엔터-C(1-4점)'를 동시에 누릅니다.
(2) '연속 입력 모드 설정'이라고 나옵니다.

'연속 입력 모드' 기능이 사용 중이면, 예를 들어, 문서에서 '스페이스'와 '4점'을 동시에 눌러도, 줄이동이 되지 않습니다. '스페이스'와 'ㄱ'으로 입력됩니다.

스페이스 연속 입력 모드 기능을 해제하는 과정은 아래와 같습니다.

(1) '연속 입력 모드' 설정 상태에서, '백스페이스-엔터-C(1-4점)'를 동시에 누릅니다.
(2) '연속 입력 모드 해제'라고 나옵니다.

'연속 입력 모드'를 해제하면, 예를 들어, 문서에서 '스페이스'와 '4점을 동시에 누르면, 줄이동으로 동작됩니다.

2.20 매크로 기능 사용하기

매크로 기능이란 자주 반복적으로 사용하는 일련의 키 동작을 모아 한 번에 실행하는 기능입니다. 워드프로세서에서 특수문자 찾아 입력하기, 인터넷 설정하기, 알람 설정하기, 일정 등록하기 등 한소네에서 연속적으로 사용되는 자신만의 패턴을 등록하여 빠르고 편리하게 실행할 수 있습니다.
한소네에서 매크로 기능을 사용하는 방법은 아래와 같습니다.

1) 매크로 등록하기
자주 사용하는 일련의 키 동작을 기록하는 기능입니다. 매크로를 등록하려면 f2-R(1-2-3-5점)을 누릅니다. 그러면 '매크로 모드 시작'이라는 메시지가 출력되고, 이후의 모든 키 입력이 기록됩니다. 그러나, 워드프로세서의 문서 편집창, 멀티라인 편집창 등에서 입력되는 키는 기록되지 않습니다. 
만약, 키 입력과 입력 사이에 지연 시간을 삽입하고자 한다면, 지연 시간이 필요한 지점에서 'F2-D(1-4-5점)'를 누릅니다. 그러면 '지연 시간' 입력 편집창이 표시되는데 여기에 원하는 지연 시간을 초 단위로 입력하고 엔터를 누릅니다.
기록을 중지하려면 다시 한 번 f2-R(1-2-3-5점)을 누릅니다. 매크로 기록을 중지하고, 파일 이름 입력 편집창이 표시됩니다. 이 곳에 기록할 매크로의 설명을 입력합니다. 기본값으로 'macro(yyyy-mm-dd)'의 형태로 입력되어 있습니다.
2) 매크로 목록 사용하기
기록한 매크로의 목록을 호출하는 기능입니다. 매크로 목록을 호출하려면 f2-l(1-2-3점)'을 누릅니다. 등록된 매크로 목록이 표시됩니다.
매크로 목록은 6개의 콘트롤로 구성되어 있으며, 각 콘트롤의 기능을 설명하면 아래와 같습니다. 콘트롤을 이동할 때에는 '탭(F3) 또는 '시프트-탭(스페이스-F3)'을 누릅니다.
a. 매크로 목록: 등록된 매크로의 이름이 나열됩니다. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 목록 사이를 이동합니다.
b. 반복 횟수 편집창: 'a'에서 선택한 매크로의 반복 실행 횟수를 숫자로 입력합니다.
c. 삭제(스페이스-d) 버튼: 'a'에서 선택한 매크로를 삭제합니다.
d. 이름 변경 버튼: 선택한 매크로의 이름을 변경합니다.
e. 매크로 실행 버튼: 'a'에서 선택한 매크로를 실행합니다. 
f. 닫기 버튼: 매크로 목록을 빠져나옵니다.
3) 매크로 실행하기
등록한 매크로를 실행하는 방법은 아래와 같습니다.
a. f2-l(1-2-3점)을 눌러 매크로 목록을 호출합니다.
b. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 실행하려는 매크로 이름으로 이동합니다.
c. 만약 매크로를 반복적으로 실행하고자 한다면, '탭(f3)'을 눌러 '반복'으로 이동하여 실행 횟수를 입력합니다. 
d. 엔터를 누르거나 '매크로 실행'으로 이동하여 엔터를 누릅니다.
e. 취소하려면 'esc(f4)' 버튼을 누릅니다.
4) 매크로 삭제하기
등록된 매크로를 삭제하는 기능입니다. 아래와 같이 수행합니다.
a. f2-l(1-2-3점)을 눌러 매크로 목록을 호출합니다.
b. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 삭제하려는 매크로 이름으로 이동합니다.
c. '스페이스-D(1-4-5점)'을 누르거나 '탭(f3)'을 눌러 '매크로 삭제' 버튼으로 이동한 후 엔터를 누릅니다.
d. 삭제 여부를 묻는 질문이 표시됩니다. '예'를 선택하고 엔터를 누르면 매크로가 삭제됩니다. 스페이스를 눌러 '아니오'를 선택하고 엔터를 누르거나, 과정 진행 도중 '취소(f4)'키를 누르면 삭제가 취소됩니다.
5) 이름 변경하기
등록된 매크로 파일의 이름을 변경하는 기능입니다. 아래와 같이 수행합니다.
a. f2-l(1-2-3점)을 눌러 매크로 목록을 호출합니다.
b. 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 이름을 변경하려는 매크로를 선택합니다.
c. '탭(f3)'을 눌러 '이름 변경' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다.
d. 파일명을 입력하는 편집창이 표시됩니다. 원하는 이름을 입력하고, 엔터를 누릅니다. 이름 변경이 완료됩니다.
6) 매크로 등록시 주의사항
a. 매크로는 사용자가 누른 키 입력을 고스란히 기록하는 기능입니다. 매크로 등록 시 잘못된 동작을 수행하지 않도록 주의해야 합니다. 만일, 잘못된 동작을 수행하여 정정하고자 하면 매크로 모드를 종료했다가 다시 등록하여 처음부터 다시 등록하시기 바랍니다.
b. 매크로 등록 시에는 이동키 보다는 단축키를 사용합니다. 스페이스-1점, 스페이스-4점 등의 이동키를 눌러 여러 번 이동하기 보다는 한 번에 바로갈 수 있는 단축키 사용을 권장합니다.

2.21 리셋과 하드 리셋

한소네 U2를 사용하다 보면, 리셋을 해야 하는 경우가 있습니다.

리셋을 하는 방법은 일반적으로는 리셋 버튼을 눌러 실행합니다. 그러나 리셋 버튼을 누르는 것이 불편하다면, F2, F3와 1-2-3-4-5-6점을 동시에 누릅니다. 그러면 리셋 버튼을 눌러 리셋 했을 때와 동일한 동작을 합니다. 
이 두 가지 방법으로 실행한 리셋은 한소네 U2만 재부팅 시킬 뿐, 설정 값들을 변경하지는 않습니다. 

리셋 중에는 하드 리셋(또는 콜드 리셋)이라 하여, 한소네 U2의 설정 값들을 초기화 하면서 재부팅하는 기능이 있습니다. 하드 리셋(또는 콜드리셋)을 하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 전면의 미디어 키 중에 가장 오른쪽에 있는 다음 버튼을 누릅니다.
(2) 다음 버튼을 누른 상태에서 리셋 버튼을 눌렀다가 바로 놓습니다. 다음 버튼은 계속 누르고 있어야 합니다.
(3) 한소네 U2가 재부팅하면서 켜집니다.
(4) 다음 버튼을 놓습니다.
이 명령으로 재부팅을 하면, 옵션 설정에서 변경한 사항, 즉 음성 크기나 음성 출력, LCD 보기 등이 모두 한소네 U2 출고 상태인 기본값으로 돌아갑니다. 하지만, 플래시디스크에 저장되어 있는 파일들은 사라지지 않습니다.

2.22 공통키

1) 한글, 영어 입력 모드 전환
한글 모드 전환: 스페이스-엔터
영문 모드 전환: 스페이스-백스페이스
2) 각 프로그램 내에서의 메뉴 호출: 스페이스-M(1-3-4점) 또는 F2
3) 프로그램 메뉴 호출: F1
4) 현재 실행 중인 프로그램 목록 호출: F1-F4
5) 이전 프로그램으로 전환: 스페이스-F2-F3
6) 다음 프로그램으로 전환: F2-F3
7) 프로그램 실행: F1-프로그램 실행 단축키(예: 워드프로세서-> F1-W)
8) 대화상자에서 다음 콘트롤로 이동: 탭(스페이스-4-5점 또는 F3)
9) 대화상자에서 이전 콘트롤로 이동: 시프트-탭(스페이스-1-2점 또는 스페이스F3)
10) 이전 글자로 이동: 스페이스-3점
11) 다음 글자로 이동: 스페이스-6점
12) 이전 줄/목록으로 이동: 스페이스-1점
13) 다음 줄/목록으로 이동: 스페이스-4점
14) 줄/목록의 처음으로 이동: 스페이스-1-3점
15) 줄/목록의 끝으로 이동: 스페이스-4-6점
16) 문서/목록의 처음으로 이동: 스페이스-1-2-3점
17) 문서/목록의 끝으로 이동: 스페이스-4-5-6점
18) 문서 내에서 이전 페이지로/목록에서 32목록 이전으로 이동: 스페이스-1-2-6점 또는 F1-F2
19) 문서 내에서 다음 페이지로/목록에서 32목록 다음으로 이동: 스페이스-3-4-5점 또는 F3-F4
20) 현재 위치에서 이전으로 스크롤: 위 스크롤 버튼
21) 현재 위치에서 다음으로 스크롤: 아래 스크롤 버튼
22) 커서 이동 및 목록에서 아이템 선택: 커서키
23) 찾기: 스페이스-F(1-2-4점)
24) 대문자 기호: 스페이스-U(1-3-6점)(ASCII 편집창에만 사용)
25) 붙임 공백: 스페이스-U(1-3-6점) 누른 후 스페이스
26) 붙임줄: 스페이스-U(1-3-6점) 누른 후 3-6점
27) 미정의 문자 입력: 스페이스-3-4-5-6점
28) 현재 항목 다시 듣기: 스페이스-R(1-2-3-5점)
29) 시각 확인: 스페이스-T(2-3-4-5점)
30) 전원 체크: 스페이스-1-6점
31) 프린트 스풀: 스페이스-2-3-4-6점
32) 옵션 설정 호출: 스페이스-O(1-3-5점)
33) 웹 페이지 열기: 스페이스-W(2-4-5-6점)
34) 온라인 도움말 호출: 스페이스-H(1-2-5점)
35) 버전 확인: 스페이스-V(1-2-3-6점)(단, 프로그램 메뉴 상태에서만 사용 가능)
36) 네트워크 상태 확인: 스페이스-N(1-3-4-5점)(단, 프로그램 메뉴 상태에서만 사용 가능)
37) 플래시 디스크의 남은 공간 확인: 스페이스-I(2-4점)(단, 프로그램 메뉴 상태에서만 사용 가능)
38) 한손 모드 켜기: F3을 누른 채로 전원 스위치를 켬.
39) 한손 모드 끄기: F4를 누른 채로 전원 스위치를 켬.
40) 끝내기: 스페이스-Z(1-3-5-6점)
41) 취소: 스페이스-1-5점 또는 F4
42) 음성 출력 끄기/켜기: 백스페이스-F2
43) 점자 출력 끄기/켜기: 백스페이스-F3
44) 메인 볼륨 크기 작게: 백스페이스-스페이스-F1
45) 메인 볼륨 크기 크게: 백스페이스-스페이스-F4
46) 음성 크기 작게: 백스페이스-F1
47) 음성 크기 크게: 백스페이스-F4
48) 음성 속도 느리게: 스페이스-F1
49) 음성 속도 빠르게: 스페이스-F4
50) 음성 고저 낮게: 엔터-F1
51) 음성 고저 높게: 엔터-F4
52) 8점 점자 끄기/켜기: F1-아래 스크롤 버튼
53) 점자 커서 끄기/켜기: F4-위 스크롤 버튼
54) 필드 정보 출력 방법 변경: F2-아래 스크롤 버튼
55) 이동키 음성 끄기/켜기: F3-위 스크롤 버튼
56) 키보드 음성 출력 방법 변경: 엔터-F2
57) 부호 발음 방법 변경: 엔터-F3
58) 키보드 입력 방식 변경: F2-F3-X(1-3-4-6점)
59) 무선랜 끄기/켜기: 백스페이스-1-4-5-6
60) 유선랜 끄기/켜기: 백스페이스-1-5-6
61) 블루투스 끄기/켜기: 백스페이스-3-4-5-6
62) 연속 입력 모드 끄기/켜기: 백스페이스-엔터-C(1-4점)
63) 콘트롤 문자 입력/검색하기: 스페이스-X(1-3-4-6점)

