QSG_MSG_PROGRAM_START_STATUS_START_H432Q
안녕하십니까? 한소네 U2 쿼티 사용을 환영합니다. 
한소네 시작 도우미는 한소네 사용에 대한 간단한 도움말과 빠르고 간편한 환경설정을 제공합니다.
도움말을 시작하려면 엔터를 누르시고 도움말을 생략하고 환경설정을 진행하려면 ESC를 눌러주세요.
30초 후 자동으로 도움말 메뉴를 시작합니다.
QSG_MSG_PROGRAM_START_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_HELP_MENU_STATUS_START_H432Q
도움말 메뉴를 시작합니다.
각각의 도움말 메뉴에서는 도움말이 모두 출력된 후, 위 방향키와 아래 방향키 그리고 스크롤키을 통해 도움말 내용을 다시 확인 할 수 있습니다.
엔터를 누르면 다음 도움말로 진행됩니다.
QSG_MSG_HELP_MENU_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_HELP_FIRST_START_H432Q
한소네 U2 QWERTY 윗면 가장 앞쪽에는 32칸의 점자 셀이 출력되는 점자 출력부가 있습니다. 각 점자 셀은 8개의 점자 핀으로 구성되어 있습니다. 6개의 점자 핀은 글자를 출력하고, 나머지 2개의 핀은 데이터 편집 시 커서 위치를 알려주는 커서로 이용됩니다. 커서가 출력되는 셀은 7-8점으로 3점 아래의 점을 7점, 6점 아래의 점을 8점으로 표현합니다.
점자 출력부의 뒤쪽으로는 32개의 커서키가 위치하고 있습니다. 32개의 커서키는 각 점자 셀의 위치와 동일하게 배열되어 있으며, 데이터 편집 시에는 커서를 원하는 점자 셀 번호로 이동시키거나 파일 목록과 같은 목록에서는 커서키 번호에 해당되는 위치로 이동시키는 단축키로도 사용됩니다.
스크롤 버튼은 점자 출력부의 왼쪽과 오른쪽에 각각 2개씩 배치되어 있습니다. 왼쪽, 오른쪽 모두 동일하게 위쪽에 있는 버튼을 '위 스크롤 버튼', 아래쪽에 있는 버튼을 '아래 스크롤 버튼' 이라고 합니다. 스크롤 버튼은 점자 출력부에 출력되는 내용을 32칸 기준으로 이전 또는 다음으로 스크롤하거나 목록을 이동할 때 사용합니다. 
커서키의 뒤쪽에는 쿼티 타입의 일반 키보드가 있습니다. 82개의 키가 6줄로 구성되어 있습니다. 컴퓨터에서 쓰는 키보드와 같이 키 배열이 이루어 져 있는데 우선 첫번째 줄은 ESC 부터 F1~F12키가 있고 F12키 오른쪽에는 홈(Home), 엔드(End), 인서트(Ins), 딜리트(DEL)로 이루어져 있습니다. 두 번째 줄은 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 ~, 숫자 1~0, -, +, 백스페이스로 구성되어 있으며, 두 번째 줄 가장 오른쪽 끝으로 가면 테두리에 점이 있는데, 이 점 바로 왼쪽으로 백스페이스가 있습니다. 점을 보고 백스페이스 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.
세 번째 줄 가장 왼쪽 테두리에 점이 있는데, 이 점 바로 오른쪽으로 탭이 있습니다. 해당 점을 통해서 키의 기준을 잡고 주변에 놓여 있는 키의 위치를 확인할 수 있습니다. 네번째 줄에는 caps Lock키와 엔터키가 있습니다. 엔터키 오른쪽에는 마찬가지로 점이 있어, 그것을 보고 엔터의 위치를 췹게 찾을 수 있습니다. 다섯번째 줄은 왼쪽 오른쪽에 각각 시프트키가 있습니다. 마지막 여섯번째 줄에는 콘트롤, 펑션, 윈도우, 알트, CMD, 한/영, 컨트롤, 위, 아래 좌우 방향키가 있습니다.
윗면의 Esc키 와 Del키 각각의 가장자리에는 내장 스테레오 스피커가 위치하고 있습니다.
한소네 U2 쿼티에서는 키가 배열되어 있는 순서를 쉽게 익힐 수 있도록 키보드에 나열되어 있는 키를 누를 때, 해당키를 알려주는 기능이 있습니다. 이 기능을 실행하기 위해서는 어느 위치에 있든 상관없이 콘트롤-ESC를 누릅니다. 그러면 음성과 점자로 '키보드 도움말 모드 켜짐'이라고 출력됩니다. 'F1'을 누르면, 음성과 점자로 'F1 온라인 도움말'이라고 나오며, '콘트롤'을 누르면 음성과 점자로 '콘트롤 음성 출력 멈춤'이라고 나옵니다. 또한 'Fn'과 'V'를 누르면, 음성과 점자로 '펑션브이 현재 한소네 OS 버전 확인'이라고 나옵니다. 다른 키들도 마찬가지로, 하나의 키를 누르거나, 조합된 핫키를 누르면 음성과 점자로 키 이름과 해당 키가 어떤 기능을 하는지에 대한 정보를 알려줍니다. 키보드 도움말 열기를 끄고자 한다면, 콘트롤-ESC를 다시 누릅니다. 그러면 음성과 점자로 '키보드 도움말 모드 꺼짐'이라고 출력되며, 이전에 실행중인 프로그램으로 돌아가게 됩니다.
다음 단계로 진행하려면 엔터를 누르십시오.
QSG_MSG_HELP_FIRST_END_H432Q

QSG_MSG_HELP_SECOND_START_H432Q
다음은 한소네 U2 쿼티의 간단한 외관 설명입니다.
전원 스위치는 한소네 U2 쿼티의 전면 가장 오른쪽에 있으며 스위치를 오른쪽으로 밀면, 전원이 켜집니다. 한소네의 전원이 켜진 상태에서 전원 스위치를 다시 한번 오른쪽으로 밀면 전원이 꺼집니다.
전원 스위치 왼쪽에는 5개의 서로 다른 모양의 버튼이 있는데 이를 오디오 전용 버튼이라고 합니다.
전원 스위치 왼쪽부터 버튼 명칭과 모양은 다음과 같습니다.
- 다음 버튼: 오른쪽으로 향한 삼각형 모양
- 재생/일시 정지: 전용 버튼 중 가장 큰 버튼으로 직사각형 모양
- 정지 버튼: 버튼 중심부에 양각된 점이 찍혀 있는 정사각형 모양
- 녹음 버튼: 원 모양
- 이전 버튼: 왼쪽으로 향한 삼각형 모양
'오디오 모드 스위치'는 오디오 전용 버튼의 '이전 버튼' 왼쪽에 위치하고 있습니다. 오디오 모드 스위치는 3가지 프로그램 모드로 전환되며, 전환된 프로그램 모드에 따라 오른쪽에 위치한 5개의 오디오 전용 버튼의 기능이 달라집니다.
전면 가장 왼쪽에 '키 잠금 스위치'가 위치하고 있습니다. 키 잠금 스위치는 3가지 모드를 가지고 있으며, 스위치 위치에 따라 모두 사용, 키보드 잠금, 모두 잠금상태로 전환됩니다.
F2키 위쪽에 4개의 LED가 있는데, 이것은 왼쪽부터 Power, 무선랜, 블루투스, GPS 기능의 켜진 상태를 알려줍니다.

한소네 U2 QWERTY 오른쪽면에는 3개의 USB 포트가 위치하고 있습니다. 
USB 포트는 USB 타입의 다양한 확장 메모리나 QWERTY 키보드 등을 사용하고자 할 때 사용됩니다.
한소네 U2 QWERTY 왼쪽면에는 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 이어폰잭, 마이크잭, USB OTG포트가 위치하고 있습니다.
앞쪽에서 뒤쪽방향으로 이어폰잭과 마이크 잭이 있습니다. '이어폰 잭'에는 이어폰 또는 외장 스피커를 연결하여 한소네 U2 QWERTY에서 출력되는 소리를 이어폰 또는 외장 스피커로 들을 수 있습니다. 한편, 라디오를 청취하기 위해서는 이어폰 잭에 이어폰을 연결해야만 라디오를 수신할 수 있습니다.
'마이크 잭'에는 외장 마이크 또는 라인-인 케이블을 연결하여 좀더 양질의 녹음이나 외부 출력 장치로부터 음원을 녹음하고자 할 때 사용합니다.
USB 슬레이브 포트는 PC와 한소네 U2 QWERTY를 USB 케이블을 통해 연결할 때 사용합니다. PC와 한소네 U2 QWERTY 간 케이블을 연결하면 한소네 U2 QWERTY를 PC에서 이동식 디스크로 사용하거나 PC에 설치된 스크린 리더와 연동하여 한소네 U2 QWERTY를 PC의 점자 모니터처럼 사용할 수 있습니다.
한소네 U2 QWERTY의 뒷면은 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 전원 어댑터 잭, 리셋 버튼, VGA 포트, 랜(LAN) 포트, SD 슬롯으로 배치되어 있습니다.
전원 어댑터 잭은 한소네 U2 QWERTY 배터리를 충전하고자 할 때 전원 어댑터의 DC잭을 연결하는 삽입구입니다. 전원 어댑터는 반드시 한소네 U2 QWERTY 구입 시 제공받은 전용 어댑터를 사용해야 합니다.
VGA 포트는 PC 모니터를 연결하는 곳으로 한소네 U2 QWERTY에 모니터를 연결한 다음, 공통 옵션의 화면 출력 옵션을 설정하면, 점자 출력부에 나오는 내용을 직접 PC 모니터로 출력해 볼 수 있습니다. 
유선랜을 통해 한소네 U2 QWERTY로 인터넷을 하고자 할 때, 이 포트에 인터넷 선을 연결하여 사용합니다.
SD 슬롯은 SD 또는 SD-HC 타입에 상관없이 모두 인식 가능합니다. SD 카드 삽입 시 반대 방향 또는 뒤집힌 상태로 삽입되지 않도록 주의 하시길 바랍니다.
리셋 버튼은 둥근 홈 안에 작은 버튼입니다. 제품 사용시 예기치 않은 오류나 시스템이 다운되어 재부팅이 필요할 경우 리셋 버튼을 가볍게 눌렀다 떼면 됩니다.
다음 단계로 진행하려면 엔터를 누르고 이전 단계로 이동하려면 백스페이스를 누르십시오.
QSG_MSG_HELP_SECOND_END_H432Q

QSG_MSG_HELP_LAST_START_H432Q
다음은 한소네 U2 쿼티 배터리 사용에 대한 도움말입니다.
한소네 U2 쿼티 판매 시 배터리는 제품과 분리되어 완충되지 않은 상태로 제공됩니다. 제품 구입 후 배터리를 한소네 U2 쿼티에 삽입한 다음 정확한 충전율 및 배터리 성능을 낼 수 있도록 전원을 켠 상태에서 반드시 6시간 이상 충전한 후에 사용해야 합니다.
한소네 U2 쿼티는 전원 어댑터 연결 상태와 관계없이 전원이 켜져 있을 때 배터리 잠금 스위치를 당기면 자동으로 절전모드 상태로 전환됩니다. 다시 배터리를 삽입하거나 전원 어댑터를 연결한 후 전원 스위치를 켜면 배터리를 분리하기 직전의 상태로 켜집니다.
한소네 U2 쿼티는 문서 저장 등과 같은 작업 도중에 메인 배터리가 방전될지라도 작업 중인 정보를 유지할 수 있도록 백업 배터리가 내장되어 있습니다. 작업 중인 정보를 유지할 수 있는 시간은 백업 배터리가 완충된 상태를 기준으로 약 1시간입니다. 백업 배터리 충전은 한소네 U2 쿼티에 전원 어댑터를 연결하면 자동으로 수행됩니다. 백업 배터리가 완충된 상태에서 메인 배터리가 제거되었을 때 약 1시간 내로 배터리 또는 어댑터를 삽입하지 않으면 작업 중이던 정보는 소실됩니다.
한소네 U2 쿼티를 배터리로 사용하다보면 배터리 충전률이 충분함에도 제품이 자주 다운되거나 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다. 이것은 한소네 U2 쿼티의 배터리에서 전달되는 충전률 정보와 실제 배터리 충전률이 맞지 않아 오차가 발생하는 것입니다. 이런 경우 제품 전원을 킨 상태에서 6시간 이상 충전하여 배터리 충전률 정보를 초기화해야 합니다.
한소네 배터리 사용에 대한 도움말이 끝났습니다.
다음 단계로 진행하려면 엔터를 누르고 이전 단계로 이동하려면 백스페이스를 누르십시오.
QSG_MSG_HELP_LAST_END_H432Q

QSG_MSG_SETTING_MENU_STATUS_START_H432Q
환경설정을 시작합니다.
이 단계에서는 한소네 U2 쿼티 사용에 필요한 몇가지 옵션을 간단하게 설정할 수 있습니다.
환경설정을 시작하려면 엔터를 누르시고 환경설정을 생략하고 기본 설정을 사용하여 한소네 U2 쿼티를 시작하려면 ESC를 누르세요.
QSG_MSG_SETTING_MENU_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_BLUETOOTH_NAME_SETTING_STATUS_START_H432Q
블루투스 장치 이름을 설정하는 메뉴입니다.
블루투스 장치 이름이란 주변의 다른 블루투스 장치에서 한소네 U2 쿼티에 연결하고자 할 때 장치를 식별하기 위해 보여지는 값입니다.
장치명을 입력 후 엔터를 눌러주세요.
이름을 변경하지 않고 기존 장치명을 사용하려면 엔터를 누르세요.
QSG_MSG_BLUETOOTH_NAME_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_TIME_SETTING_STATUS_START_H432Q
다음은 시간 설정 메뉴입니다.
한소네 U2 쿼티에서 일정관리, 자명종 및 소셜 네트워킹 프로그램들을 사용하려면 시간을 올바르게 설정하는 것이 중요합니다.
시간 설정 이동키는 1시간 다음으로 이동: 아래 방향키, 1시간 이전으로 이동: 위 방향키, 10분 다음으로 이동: 콘트롤-우 방향키
10분 이전으로 이동: 콘트롤-좌 방향키, 1분 다음으로 이동: 우 방향키, 1분 이전으로 이동: 좌 방향키입니다.
또한 직접 시간을 입력하여 설정 가능합니다.
시간 입력시 시간과 분 사이에 스페이스를 눌러 입력합니다.
날짜/시간 정보가 올바르지 않아도 한소네 U2 쿼티가 인터넷에 연결되면 자동으로 타임서버와 동기화되어 정확한 시간을 유지합니다.
엔터키를 사용하여 시간 설정을 시작하세요.
QSG_MSG_TIME_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_DATE_SETTING_STATUS_START_H432Q
날짜 설정 메뉴입니다.
날짜 설정 이동키는 다음 날로 이동: 우 방향키, 이전 날로 이동: 좌 방향키, 다음 주로 이동: 콘트롤-우 방향키
이전 주로 이동: 콘트롤-좌 방향키, 다음 월로 이동: 아래 방향키, 이전 월로 이동: 위 방향키
다음 년도로 이동: 콘트롤-아래 방향키, 이전 년도로 이동: 콘트롤-위 방향키입니다.
또한 직접 날짜를 입력하여 설정하는 것도 가능합니다. 날짜 입력 시 년, 월, 일 사이에 스페이스를 눌러 입력합니다.
날짜/시간 정보가 올바르지 않아도 한소네 U2 쿼티가 인터넷에 연결되면 자동으로 타임서버와 동기화되어 정확한 시간을 유지합니다.
엔터키를 사용하여 날짜 설정을 시작하세요.
QSG_MSG_DATE_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_OPTION_MENU_STATUS_START_H432Q
옵션 설정 메뉴입니다.
스페이스키를 통해 사용여부를 결정할 수 있습니다.
엔터키를 사용하여 다음 옵션설정으로 진행 하세요.
QSG_MSG_OPTION_MENU_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_LCD_SETTING_STATUS_START_H432Q
QSG_MSG_LCD_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_LAN_SETTING_STATUS_START_H432Q
유선랜 사용을 설정하는 메뉴입니다.
유선랜을 '사용함'으로 설정하면 한소네 U2 쿼티에 랜선을 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다.
옵션 설정 메뉴를 실행하지 않고 유선랜을 쉽게 키거나 끄려면 펑션-키와 F11을 누릅니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 엔터키를 사용하여 다음 설정으로 이동할 수 있습니다.
QSG_MSG_LAN_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_WIFI_SETTING_STATUS_START_H432Q
무선랜 사용을 설정하는 메뉴입니다.
무선랜을 사용하면 주변에 설치된  wi-fi 네트워크에 연결하여 무선으로 인터넷을 이용할 수 있습니다.
옵션 설정 메뉴를 실행하지 않고 무선랜을 쉽게 키거나 끄려면 F11을 누릅니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키와 엔터키를 사용하여 이전, 다음 설정으로 이동할 수 있습니다.
QSG_MSG_WIFI_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_BLUETOOTH_SETTING_STATUS_START_H432Q
블루투스 사용을 설정하는 메뉴입니다.
블루투스를 사용하면 블루투스 기반의 무선 장치와 한소네 U2 쿼티를 연결할 수 있습니다.
옵션 설정 메뉴를 실행하지 않고 블루투스를 쉽게 키거나 끄려면 F9를 누릅니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키와 엔터키를 사용하여 이전, 다음 설정으로 이동할 수 있습니다.
QSG_MSG_BLUETOOTH_SETTING_STATUS_END_H432Q

QSG_MSG_HANSONMODE_SETTING_STATUS_START_H432Q
한손 모드 사용을 설정하는 메뉴입니다.
한손 모드는 한 손으로 점자책을 읽으면서 다른 한 손으로는 한소네에서 데이터를 입력하거나 양 손으로 점자 키보드를 사용하기 어려울 경우 사용하면 편리한 기능입니다. 
한손 모드 사용 여부는 프로그램 메뉴에서 펑션키와 H를 눌러도 설정 가능합니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키를 사용하여 이전설정으로 이동할 수 있습니다.
엔터키를 사용하여 설정내용을 저장하고 종료합니다.
QSG_MSG_HANSONMODE_SETTING_STATUS_END_H432Q