QSG_MSG_PROGRAM_START_STATUS_START_H432B
안녕하십니까? 한소네 U2 사용을 환영합니다. 
한소네 시작 도우미는 한소네 사용에 대한 간단한 도움말과 빠르고 간편한 환경설정을 제공합니다.
도움말을 시작하려면 엔터를 누르시고 도움말을 생략하고 환경설정을 진행하려면 F4를 눌러주세요.
엔터키는 가운데 스페이스키를 중심으로 오른쪽 상단 4번째 버튼이며
F4키는 가운데 스페이스키를 중심으로 오른쪽 두번째 키 입니다.
30초 후 자동으로 도움말 메뉴를 시작합니다.
QSG_MSG_PROGRAM_START_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_HELP_MENU_STATUS_START_H432B
도움말 메뉴를 시작합니다.
각각의 도움말 메뉴에서는 도움말이 모두 출력된 후 스페이스 1점과 4점 그리고 스크롤키을 통해 도움말 내용을 다시 확인 할 수 있습니다.
엔터를 누르면 다음 도움말로 진행됩니다.
QSG_MSG_HELP_MENU_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_HELP_FIRST_START_H432B
한소네 U2 점자 키보드와 점자 디스플레이에 대한 도움말입니다.
한소네 U2 윗면 가장 앞쪽에는 32칸의 점자 셀이 출력되는 점자 출력부가 있습니다. 각 점자 셀은 8개의 점자 핀으로 구성되며, 6개의 점자 핀은 글자를 출력하고, 나머지 2개의 핀은 데이터 편집 시 커서 위치를 알려주는 커서로 이용됩니다. 커서가 출력되는 셀은 7-8점으로 3점 아래의 점을 7점, 6점 아래의 점을 8점으로 표현합니다.
점자 출력부의 뒤쪽으로는 32개의 커서키가 위치하고 있습니다. 32개의 커서키는 각 점자 셀의 위치와 동일하게 배열되어 있으며, 데이터 편집 시에는 커서를 원하는 점자 셀 번호로 이동시키거나 파일 목록과 같은 목록에서는 커서키 번호에 해당되는 위치로 이동시키는 단축키로도 사용됩니다.
스크롤 버튼은 점자 출력부의 왼쪽과 오른쪽에 각각 2개씩 배치되어 있습니다. 왼쪽, 오른쪽 모두 동일하게 위쪽에 있는 버튼을 '위 스크롤 버튼', 아래쪽에 있는 버튼을 '아래 스크롤 버튼' 이라고 합니다. 스크롤 버튼은 점자 출력부에 출력되는 내용을 32칸 기준으로 이전 또는 다음으로 스크롤하거나 목록을 이동할 때 사용합니다. 
32개 커서키에서 뒤쪽 방향으로 이동하면 점자 키보드와 펑션키가 배치되어 있습니다.
커서키 뒤쪽으로 중앙에 위치한 가장 큰 키가 스페이스입니다. 스페이스를 기준으로 왼쪽, 오른쪽에 각각 2개씩 동일하게 생긴 모양의 키가 펑션키입니다. 펑션키는 가장 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 F1, F2, F3, F4의 4개의 펑션키로 구분됩니다.
스페이스에서 뒤쪽으로 왼쪽, 오른쪽 방향으로 2개의 그룹으로 각각 4개씩 모두 8개의 점자키가 위치하고 있습니다. 왼쪽 그룹의 4개의 점자키는 중앙에서 왼쪽 방향으로 1점, 2점, 3점, 7점 또는 백스페이스로 구분하며, 오른쪽 그룹의 4개의 점자키는 중앙에서 오른쪽 방향으로 4점, 5점, 6점, 8점 또는 엔터로 구분됩니다.
즉, 양 손을 점자 키보드에 올려 놓을 때의 모습은 엄지 손가락은 스페이스에 위치하고, 왼손 검지 손가락이 1점, 오른손 검지 손가락이 4점에 위치하여 모든 손가락이 점자 키보드에 자연스럽게 놓이게 됩니다.
다음 단계로 진행하려면 엔터를 누르십시오.
QSG_MSG_HELP_FIRST_END_H432B

QSG_MSG_HELP_SECOND_START_H432B
다음은 한소네 U2의 간단한 외관 설명입니다.
전원 스위치는 한소네 U2의 전면 가장 오른쪽에 있으며 스위치를 오른쪽으로 밀면, 전원이 켜집니다. 한소네의 전원이 켜진 상태에서 전원 스위치를 다시 한번 오른쪽으로 밀면 전원이 꺼집니다.
전원 스위치 왼쪽에는 5개의 서로 다른 모양의 버튼이 있는데 이를 오디오 전용 버튼이라고 합니다.
전원 스위치 왼쪽부터 버튼 명칭과 모양은 다음과 같습니다.
- 다음 버튼: 오른쪽으로 향한 삼각형 모양
- 재생/일시 정지: 전용 버튼 중 가장 큰 버튼으로 직사각형 모양
- 정지 버튼: 버튼 중심부에 양각된 점이 찍혀 있는 정사각형 모양
- 녹음 버튼: 원 모양
- 이전 버튼: 왼쪽으로 향한 삼각형 모양
'오디오 모드 스위치'는 오디오 전용 버튼의 '이전 버튼' 왼쪽에 위치하고 있습니다. 오디오 모드 스위치는 3가지 프로그램 모드로 전환되며, 전환된 프로그램 모드에 따라 오른쪽에 위치한 5개의 오디오 전용 버튼의 기능이 달라집니다.
오디오 모드 스위치 왼쪽으로 2개의 잭이 위치하고 있습니다. 오디오 모드 스위치 바로 왼쪽에 있는 잭은 '이어폰 잭'이며, 이어폰 잭 바로 왼쪽에 있는 잭은 '마이크 잭'입니다. '이어폰 잭'에는 이어폰 또는 외장 스피커를 연결하여 한소네 U2에서 출력되는 소리를 이어폰 또는 외장 스피커로 들을 수 있습니다. 한편, 라디오를 청취하기 위해서는 이어폰 잭에 이어폰을 연결해야만 라디오를 수신할 수 있습니다.
'마이크 잭'에는 외장 마이크 또는 라인-인 케이블을 연결하여 좀더 양질의 녹음이나 외부 출력 장치로부터 음원을 녹음하고자 할 때 사용합니다.
윗면 제일 뒤쪽 중앙에는 점자 출력부에 출력되는 내용이 묵자로 출력되는 LCD가 배치되어 있으며 LCD의 왼쪽과 오른쪽에는 내장 스테레오 스피커가 위치하고 있습니다.
LCD의 오른쪽에 4개의 LED가 있는데, 이것은 왼쪽부터 무선랜, 블루투스, GPS, Power 기능의 켜진 상태를 알려줍니다.
한소네 U2 오른쪽 측면에는 2개의 크기와 모양이 다른 포트와 키 잠금 스위치가 위치하고 있습니다. 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 USB SLAVE 포트, 전원 어댑터 잭, 키 잠금 스위치가 배치되어 있습니다.
USB SLAVE 포트는 PC와 한소네 U2를 USB 케이블을 통해 연결할 때 사용합니다. PC와 한소네 U2 간 케이블을 연결하면 한소네 U2를 PC에서 이동식 디스크로 사용하거나 PC에 설치된 스크린 리더와 연동하여 한소네 U2를 PC의 점자 모니터처럼 사용할 수 있습니다.
전원 어댑터 잭은 한소네 U2 배터리를 충전하고자 할 때 전원 어댑터를 연결하는 삽입구입니다. 전원 어댑터는 반드시 한소네 U2 구입 시 제공받은 전용 어댑터를 사용해야 합니다.
키 잠금 스위치는 3가지 모드를 가지고 있으며, 스위치 위치에 따라 모두 사용, 키보드 잠금, 모두 잠금상태로 전환됩니다.
한소네 U2 왼쪽 측면에는 2개의 USB 포트와 1개의 SD 슬롯이 있습니다. 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 USB 포트 2개, SD 슬롯이 위치하고 있습니다.
USB 포트는 USB 타입의 다양한 확장 메모리나 QWERTY 키보드 등을 사용하고자 할 때 사용됩니다.
SD 슬롯은 SD 또는 SDHC, SDXC 타입에 상관없이 모두 인식 가능합니다. SD 카드 삽입 시 반대 방향 또는 뒤집힌 상태로 삽입되지 않도록 주의 하시기 바랍니다.
한소네 U2의 뒷면은 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 배터리 삽입부, VGA 포트, USB 포트, 랜(LAN) 포트, 리셋 버튼으로 배치되어 있습니다.
한소네 U2의 뒷면 왼쪽에는 배터리 삽입부가 있습니다. 제품 구입 시 배터리가 분리되어 있기 때문에 이 곳에 배터리를 삽입합니다.
배터리 삽입부 왼쪽으로 VGA 포트가 있습니다. VGA 포트는 PC 모니터를 연결하는 곳으로 한소네 U2에모니터를 연결한 다음, 옵션 설정의 화면 출력 옵션을 사용함으로 설정하면, 점자 출력부에 나오는 내용을 직접 PC 모니터로 출력해 볼 수 있습니다. 
VGA 포트 왼쪽으로 랜(LAN) 포트가 위치하고 있습니다. 유선랜을 통해 한소네 U2로 인터넷을 하고자 할 때, 이 포트에 인터넷 선을 연결하여 사용합니다.
리셋 버튼은 왼쪽 끝에 위치한 둥근 홈 안에 작은 버튼입니다. 제품 사용시 예기치 않은 오류나 시스템이 다운되어 재부팅이 필요할 경우 리셋 버튼을 가볍게 눌렀다 떼면 됩니다.
한소네 U2의 간단한 외관 설명 도움말이 끝났습니다.
다음 단계로 진행하려면 엔터를 누르고 이전 단계로 이동하려면 백스페이스를 누르십시오.
QSG_MSG_HELP_SECOND_END_H432B

QSG_MSG_HELP_LAST_START_H432B
다음은 한소네 U2 배터리 사용에 대한 도움말입니다.
한소네 U2 판매 시 배터리는 제품과 분리되어 완충되지 않은 상태로 제공됩니다. 제품 구입 후 배터리를 한소네 U2에 삽입한 다음 정확한 충전율 및 배터리 성능을 낼 수 있도록 전원을 켠 상태에서 반드시 6시간 이상 충전한 후에 사용해야 합니다.
한소네 U2에 배터리를 삽입할 때 배터리 삽입부에 배터리 커넥터 부분을 올바르게 맞춘 후 부드럽게 밀어 넣어 고정시킵니다.
한소네 U2에서 배터리를 분리하려면 제품 바닥면에 있는 배터리 잠금 스위치를 전원 어댑터 잭(DC-In) 방향으로 당깁니다. 
당긴 상태를 유지하면서 배터리 바닥면 홈에 손가락 끝을 걸어 바깥쪽으로 배터리를 당기면 배터리가 분리됩니다. 
한소네 U2는 전원 어댑터 연결 상태와 관계없이 전원이 켜져 있을 때 배터리 잠금 스위치를 당기면 자동으로 절전모드 상태로 전환됩니다. 다시 배터리를 삽입하거나 전원 어댑터를 연결한 후 전원 스위치를 켜면 배터리를 분리하기 직전의 상태로 켜집니다.
한소네 U2는 문서 저장 등과 같은 작업 도중에 메인 배터리가 방전될지라도 작업 중인 정보를 유지할 수 있도록 백업 배터리가 내장되어 있습니다. 작업 중인 정보를 유지할 수 있는 시간은 백업 배터리가 완충된 상태를 기준으로 약 1시간입니다. 백업 배터리 충전은 한소네 U2에 전원 어댑터를 연결하면 자동으로 수행됩니다. 백업 배터리가 완충된 상태에서 메인 배터리가 제거되었을 때 약 1시간 내로 배터리 또는 어댑터를 삽입하지 않으면 작업 중이던 정보는 소실됩니다.
한소네 U2를 배터리로 사용하다보면 배터리 충전률이 충분함에도 제품이 자주 다운되거나 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다. 이것은 한소네 U2의 배터리에서 전달되는 충전률 정보와 실제 배터리 충전률이 맞지 않아 오차가 발생하는 것입니다. 이런 경우 제품 전원을 킨 상태에서 5~6시간 이상 충전하여 배터리 충전률 정보를 초기화해야 합니다.

한소네 배터리 사용에 대한 도움말이 끝났습니다.
다음 단계로 진행하려면 엔터를 누르고 이전 단계로 이동하려면 백스페이스를 누르십시오.
QSG_MSG_HELP_LAST_END_H432B

QSG_MSG_SETTING_MENU_STATUS_START_H432B
환경설정을 시작합니다.
이 단계에서는 한소네 U2 사용에 필요한 몇가지 옵션을 간단하게 설정할 수 있습니다.
환경설정을 시작하려면 엔터를 누르시고 환경설정을 생략하고 기본 설정을 사용하여 한소네 U2를 시작하려면 F4를 누르세요.
QSG_MSG_SETTING_MENU_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_BLUETOOTH_NAME_SETTING_STATUS_START_H432B
블루투스 장치 이름을 설정하는 메뉴입니다.
블루투스 장치 이름이란 주변의 다른 블루투스 장치에서 한소네 U2에 연결하고자 할 때 장치를 식별하기 위해 보여지는 값입니다.
장치명을 입력 후 엔터를 눌러주세요.
이름을 변경하지 않고 기존 장치명을 사용하려면 엔터를 누르세요.
QSG_MSG_BLUETOOTH_NAME_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_TIME_SETTING_STATUS_START_H432B
다음은 시간 설정 메뉴입니다.
한소네 U2에서 일정관리, 자명종 및 소셜 네트워킹 프로그램들을 사용하려면 시간을 올바르게 설정하는 것이 중요합니다.
시간 설정 이동키는 1시간 다음으로 이동: 스페이스-4점, 1시간 이전으로 이동: 스페이스-1점, 10분 다음으로 이동: 스페이스-5점
10분 이전으로 이동: 스페이스-2점, 1분 다음으로 이동: 스페이스-6점, 1분 이전으로 이동: 스페이스-3점입니다.
또한 직접 시간을 입력하여 설정 가능합니다.
시간 입력시 시간과 분 사이에 스페이스를 눌러 입력합니다.
날짜/시간 정보가 올바르지 않아도 한소네 U2가 인터넷에 연결되면 자동으로 타임서버와 동기화되어 정확한 시간을 유지합니다.
엔터키를 사용하여 시간 설정을 시작하세요.
QSG_MSG_TIME_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_DATE_SETTING_STATUS_START_H432B
날짜 설정 메뉴입니다.
날짜 설정 이동키는 다음 날로 이동: 스페이스-6점, 이전 날로 이동: 스페이스-3점, 다음 주로 이동: 스페이스-5점
이전 주로 이동: 스페이스-2점, 다음 월로 이동: 스페이스-4점, 이전 월로 이동: 스페이스-1점
다음 년도로 이동: 스페이스-5-6점, 이전 년도로 이동: 스페이스-2-3점입니다.
또한 직접 날짜를 입력하여 설정하는 것도 가능합니다. 날짜 입력 시 년, 월, 일 사이에 스페이스를 눌러 입력합니다.
날짜/시간 정보가 올바르지 않아도 한소네 U2가 인터넷에 연결되면 자동으로 타임서버와 동기화되어 정확한 시간을 유지합니다.
엔터키를 사용하여 날짜 설정을 시작하세요.
QSG_MSG_DATE_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_OPTION_MENU_STATUS_START_H432B
옵션 설정 메뉴입니다.
스페이스키를 통해 사용여부를 결정할 수 있습니다.
엔터키를 사용하여 다음 옵션설정으로 진행 하세요.
QSG_MSG_OPTION_MENU_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_LCD_SETTING_STATUS_START_H432B
LCD 사용을 설정하는 메뉴입니다.
LCD를 '사용함'으로 설정하면점자 출력부에 출력되는 내용이 LCD에 동시에 출력됩니다.
LCD 출력 여부는 프로그램 메뉴에서 엔터-4-5-6점을 눌러도 설정 가능합니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 엔터키를 사용하여 다음 설정으로 이동하세요.
QSG_MSG_LCD_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_LAN_SETTING_STATUS_START_H432B
유선랜 사용을 설정하는 메뉴입니다.
유선랜을 '사용함'으로 설정하면 한소네 U2에 랜선을 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다.
옵션 설정 메뉴를 실행하지 않고 유선랜을 쉽게 키거나 끄려면 백스페이스-1-5-6점을 누릅니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키와 엔터키를 사용하여 이전, 다음 설정으로 이동할 수 있습니다.
QSG_MSG_LAN_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_WIFI_SETTING_STATUS_START_H432B
무선랜 사용을 설정하는 메뉴입니다.
무선랜을 사용하면 주변에 설치된  wi-fi 네트워크에 연결하여 무선으로 인터넷을 이용할 수 있습니다.
옵션 설정 메뉴를 실행하지 않고 무선랜을 쉽게 키거나 끄려면 백스페이스-1-4-5-6점을 누릅니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키와 엔터키를 사용하여 이전, 다음 설정으로 이동할 수 있습니다.
QSG_MSG_WIFI_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_BLUETOOTH_SETTING_STATUS_START_H432B
블루투스 사용을 설정하는 메뉴입니다.
블루투스를 사용하면 블루투스 기반의 무선 장치와 한소네 U2를 연결할 수 있습니다.
옵션 설정 메뉴를 실행하지 않고 블루투스를 쉽게 키거나 끄려면 백스페이스-3-4-5-6점을 누릅니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키와 엔터키를 사용하여 이전, 다음 설정으로 이동할 수 있습니다.
QSG_MSG_BLUETOOTH_SETTING_STATUS_END_H432B

QSG_MSG_HANSONMODE_SETTING_STATUS_START_H432B
한손 모드 사용을 설정하는 메뉴입니다.
한손 모드는 한 손으로 점자책을 읽으면서 다른 한 손으로는 한소네에서 데이터를 입력하거나 양 손으로 점자 키보드를 사용하기 어려울 경우 사용하면 편리한 기능입니다. 
한손 모드 사용 여부는 프로그램 메뉴에서 백스페이스-l(1-2-3점)을 눌러도 설정 가능합니다.
스페이스키를 사용하여 사용여부를 결정하고 벡 스페이스키를 사용하여 이전설정으로 이동할 수 있습니다.
엔터키를 사용하여 설정내용을 저장하고 종료합니다.
QSG_MSG_HANSONMODE_SETTING_STATUS_END_H432B