목 차

15. 설정
15.1 날짜/시각 설정
15.2 인터넷 설정
15.2.1 LAN 설정
15.2.2 무선랜 설정
15.2.3 모뎀과 Bluetooth DUN 설정
15.2.4 ADSL 설정
15.3 블루투스 매니저
15.3.1 블루투스 장치 검색
15.3.2 서비스 검색과 연결
15.3.3 인증 옵션 설정하기
15.4 발음 사전
15.5 메뉴 관리자
15.6 옵션 백업/복원
15.7 장치 이름 변경하기
15.8 한소네 시작 도우미
15.9 패스워드 설정
15.9.1 비밀 번호 설정
15.9.2 비밀 번호 수정
15.9.3 비밀 번호 환경 설정
15.9.4 비밀 번호 설정 초기화
15.9.5 비밀 번호 입력하기
15.10 옵션 설정
15.10.1 점자 설정
15.10.2 음성 설정
15.10.3 화면 설정
15.10.4 프린트 설정
15.10.5 일반 설정

15. 설정

15.1 날짜/시각 설정
날짜와 시각을 다시 설정하고 싶다면 설정의 부메뉴 항목인 '날짜/시각 설정'을 선택합니다. 스페이스-4점을 사용해 '날짜/시각 설정'까지 이동하여 엔터를 누르거나 설정 메뉴에서 'T'를 눌러 '날짜/시각 설정'을 실행할 수 있습니다.
'날짜/시각 설정' 메뉴에는 '표준 시간대', '일광 절약 시간제 사용', '시간 형식', '시각', '날짜', '타임 서버와동기화', '확인', '취소' 항목이 있습니다. 단, '일광 절약 시간제 사용'은 '표준 시간대'에서 일광 절약 시간제를 사용하는 시간대를 선택했을때만 나타납니다. 일광 절약 시간제를 사용하지 않는 시간대를 선택했다면 이 항목은 나타나지 않습니다. 각 항목들 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동합니다. 
이 메뉴를 선택하면 표준 시간대를 설정하는 '표준 시간대? 서울(GMT+09:00)' 이라는 메시지가 출력됩니다. 기본 디폴트 값을 선택하려면 탭을 눌러 다음 항목으로 이동하고, 값을 바꾸고자 한다면 스페이스-1점, 스페이스-4점을 눌러 이동하고 원하는 지역이 나타났을 때, 탭을 눌러 다음 항목으로 이동합니다. 이동키로 이동하지 않고 직접 원하는 지역의 첫 글자를 입력해도 이동이 가능합니다.
표준 시간대에서 일광 절약 시간제를 사용하는 시간대를 선택하고 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면, 일광 절약 시간제를 사용할 것인지 말 것인지 선택하는 선택 상자가 나타납니다. 일광 절약 시간제를 사용할 것이면 스페이스를 눌러 선택한 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 다음 항목으로 이동하면 됩니다. 선택 상자의 선택을 해제하려면 스페이스를 다시 한번 누릅니다.
탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 시간 형식을 설정하는 항목이 나타납니다. 이 항목에서는 12시간제와 24시간제 중에 선택합니다. 각 값들 사이는 스페이스-1점 또는 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 원하는 값에서 탭을 눌러 다음 항목으로 이동합니다. 
세번째 항목은 시각을 입력하는 항목으로 시간 형식에서 12시간제를 선택했다면 '오전' 또는 '오후'가 나타납니다. 12시간제로 시간을 입력하고자 하면 스페이스-X(1-3-4-6점)을 눌러 '오전', '오후'를 선택한 후에 시간을 입력하면 됩니다. 시간 형식을 24시간제로 선택했다면 오전, 오후에 상관없이 24시간으로 입력하면 됩니다. 시간 입력할 때는 시간과 분 사이에 스페이스를 눌러 입력합니다. 시간 입력 후에 탭을 눌러 다음 항목으로 이동합니다. 
네번째 항목은 날짜를 입력하는 항목입니다. 날짜는 '년/월/일' 순으로 입력합니다. 년 네자리, 월 두 자리, 일 두 자리로 입력합니다. 날짜는 년, 월, 일 사이에 스페이스를 눌러 입력합니다. 날짜를 입력하다 현재 날짜로 되돌리고자 하면 '백스페이스-엔터-스페이스-T(2-3-4-5점)'를 누릅니다.
시간과 날짜 입력할 때는 수표를 사용하지 않는 올려쓰기 숫자와 내려쓰기 숫자 모두 입력 가능하고, 직접 숫자를 입력하는 것 외에, '날짜/시간 이동키를 사용하여 설정해도 됩니다. '날짜/시간 이동키'는 아래와 같습니다.

1) 날짜 이동키
다음 날로 이동: 스페이스-6점
이전 날로 이동: 스페이스-3점
다음 주로 이동: 스페이스-5점
이전 주로 이동: 스페이스-2점
다음 월로 이동: 스페이스-4점
이전 월로 이동: 스페이스-1점
다음 년도로 이동: 스페이스-5-6점
이전 년도로 이동: 스페이스-2-3점
현재 날짜로 되돌리기: 백스페이스-엔터-스페이스-T(2-3-4-5점)

2) 시각 이동키
1시간 다음으로 이동: 스페이스-4점
1시간 이전으로 이동: 스페이스-1점
10분 다음으로 이동: 스페이스-5점
10분 이전으로 이동: 스페이스-2점
1분 다음으로 이동: 스페이스-6점
1분 이전으로 이동: 스페이스-3점

다섯번째 항목은 날짜/시간을 동기화 하는 '타임서버와 동기화'항목 입니다. 날짜/시간이 현재 시간이나 날짜보다 빨라져 있거나 느려져 있는 경우에 이 기능을 사용하면 유용합니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 먼저 인터넷과 연결이 되어 있어야 합니다. 인터넷을 연결한 후에, '타임서버와 동기화' 버튼에서 엔터를 누릅니다. 동기화가 성공되면, 시각 편집창에 현재의 시각이 동기화 되어 나타납니다. '탭(스페이스-4-5-점)'을 눌러 날짜 편집창을 가면, 현재의 날짜로 동기화 되어 나타납니다.
각 항목을 모두 입력한 후에는 탭을 눌러 '확인'에서 엔터를 누르면 날짜와 시간이 설정되고, '날짜/시각 설정' 메뉴로 빠져 나옵니다. '확인'까지 가지 않고 날짜 입력 후에 바로 엔터를 눌러도 됩니다.


15.2 인터넷 설정

인터넷 설정은 이메일이나 웹 브라우저, 한소네 U2의 Upgrade를 위해 꼭 필요한 메뉴로써 'LAN', '모뎀', 'ADSL', '무선랜', 'bluetooth DUN' 5 종류가 있습니다. 이 메뉴를 실행하려면 설정 메뉴에서 이동하여 '인터넷 설정'을 선택하거나 단축키인 'I(2-4점)'를 누릅니다. 각 항목 설정 방법을 살펴 보겠습니다. 

15.2.1 LAN 설정

LAN 설정을 하려면 우선 한소네 U2에 랜선을 연결하여야 합니다. 그리고 나서 인터넷 설정을 실행하면 'LAN 1/5'이라는 메시지가 나타납니다. 여기에서 엔터를 누르면 LAN으로 설정할 수 있습니다. LAN 설정에서는 IP 설정을 '자동'으로 할 것인지, '수동'으로 할 것인지 선택해야 합니다. 
IP 설정을 '자동'을 선택하려면 'IP 설정? 자동'에서 엔터만 누릅니다. 그러면 인터넷 설정에 필요한 네 가지 항목을 한소네 U2가 자동으로 설정하는데, 이것은 LAN의 네트워크 서버 컴퓨터에 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 설치되어 있어야 합니다.
만일 '수동'을 선택하려면 'IP 설정? 자동'에서 스페이스-1점을 눌러 '수동'이라고 나타났을 때 엔터를 누릅니다. 그러면 '아이피 주소', '서브넷 마스크', '게이트웨이', '도메인네임 서버' 등 네 가지 항목이 나타나고 순서대로 모두 입력해야 합니다. 이러한 설정 항목에 관한 정보는 LAN을 관리하는 네트워크 관리자에게 문의하시기 바랍니다. 
각 설정 항목 입력은 컴퓨터 점자를 사용하고 한 항목에 대한 입력이 끝나면 스페이스-4점을 눌러 다음 항목으로 이동하고, 마지막 네임 서버까지 입력한 후에 엔터를 누르면 '설정 완료.'라고 출력한 후 자동으로 저장되며 '인터넷 설정' 메뉴로 돌아갑니다. 네임 서버까지 입력하고 탭을 눌러 '확인'버튼으로 이동한 후에 엔터를 눌러도 '설정 완료.'라고 출력한 후에 자동으로 저장하면서 메뉴로 돌아갑니다. 
메뉴 상태로 빠져 나오면 정상적으로 설정된 것이므로, 이메일이나 웹 브라우저를 실행하면 됩니다.

15.2.2 무선랜 설정

무선랜을 설정하려면 우선 라우터(액세스 포인터)를 먼저 세팅하여 설치하고, 옵션 설정에서 '무선랜 사용'을 '사용함'으로 변경해야 합니다.  
인터넷 설정을 실행하여 'LAN 1/5'가 나타났을 때, 스페이스-4점을 눌러 '무선랜 2/5'라는 메시지가 나타나면 엔터를 누릅니다. 그러면 무선랜을 설정할 수 있습니다. 
무선랜은 '액세스 포인트를 보여주는 목록', '고급 버튼', '닫기 버튼' 콘트롤로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이의 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다.
'무선랜 2/5'에서 엔터를 누르면 자동으로 주변의 액세스 포인트를 검색하여 액세스 포인트를 보여주는 목록이 나타납니다. 스페이스-4점이나 아래 스크롤 버튼을 누르면 '네트워크: 액세스 포인트 이름, 부호화, 감도 x/y'의 형태로 검색된 액세스 포인트를 알려줍니다. 목록 내에 여러 개의 액세스 포인트 이름이 있는 경우에는 스페이스-1점이나 스페이스-4점 또는 위, 아래 스크롤 버튼을 눌러 이동하면서 살펴볼 수 있습니다. 
연결하기를 원하는 액세스 포인트 이름으로 이동하여 엔터를 누릅니다,. 액세스 포인트에 암호가 걸려있지 않다면 바로 연결을 시도합니다. 만약, 액세스 포인트에 암호가 걸려있다면, WEP와 WPA에 관계없이 '네트워크 키' 컴퓨터 편집창이 나타납니다. 여기에 암호를 입력한 후 엔터를 누르거나 ('네트워크 키' 입력창은 컴퓨터 편집창으로 알파벳은 일반 영문 점자로 입력을 하고, 숫자는 수표없이 내려쓰는 점형으로 입력해야 합니다.) 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '확인' 버튼으로 이동한 다음 엔터를 누릅니다. 그러면 선택한 액세스 포인트를 사용하여 무선랜이 연결이 됩니다.

'고급'은 액세스 포인트를 직접 등록하거나 등록되어 있는 프로파일의 속성을 보거나 삭제할수 있는 기능을 제공하는 대화상자로, '등록된 프로파일을 보여주는 목록', '연결 버튼', '추가 버튼', '제거 버튼', '속성 버튼', '닫기 버튼' 콘트롤로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이의 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다.
'고급' 버튼에서 엔터를 누르면, '고급 대화상자'가 열리면서 '프로파일 목록'이 보입니다. '프로파일 목록'에는 '액세스 포인트 목록'에서 엔터를 눌러 연결된 액세스 포인트나 '새 프로파일 추가'에서 엔터를 눌러 등록한 프로파일이나 또는 '고급 대화상자'의 '추가 버튼'을 눌러 추가한 프로파일이 나타납니다. 목록 내에 여러 개의 프로파일이 있는 경우에는 스페이스-1점이나 스페이스-4점 또는 위, 아래 스크롤 버튼을 눌러 이동하면서 살펴볼 수 있습니다. 연결하고자 하는 프로파일로 이동한 후, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '연결 버튼'에서 엔터를 누르면 선택된 프로파일로 무선랜이 연결됩니다.
사용자가 직접 액세스 포인트를 등록하려면 '추가 버튼'에서 엔터를 누릅니다. 추가 버튼을 누르면 대화상자가 열리면서 여러 가지 콘트롤을 보여줍니다. 이 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다. 
추가 버튼이 가지고 있는 콘트롤은 '액세스 포인트 목록' 그룹의 '프로파일 설정 버튼'이 가지고 있는 콘트롤과 동일합니다. 단, '네트워크 이름(SSID)'에 기본 이름이 나타나지 않는다는 차이점이 있습니다. 
1) 'IP 설정' 콤보상자: 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 '자동'과 '수동' 중에 선택을 합니다. 현재 설정하고자 하는 액세스 포인트의 IP가 자동이라면 'IP 설정'에서 '자동'을 선택하고, IP가 수동이라면 '수동'을 선택합니다. 
2) 'IP 주소', '서브넷 마스크', '게이트웨이', '1차 도메인 네임서버', '2차 도메인 네임서버' 컴퓨터 편집창: IP를 '수동'으로 선택했을 때, 그에 해당하는 주소들을 입력합니다. 편집창 사이의 이동은 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 'IP 설정'을 '자동'으로 선택했다면 이 콘트롤은 나타나지 않습니다. 
3) '네트워크 이름(SSID)' 컴퓨터 편집창: 추가하고자 하는 액세스 포인트의 이름을 입력합니다.
4) '네트워크 모드' 콤보상자: 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 'Infrastructure'와 '802.11 ad-hoc'중에 선택합니다.
5) '네트워크 인증 모드' 콤보상자: 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 '개방', '공유', 'WPA-PSK', 'WPA2-PSK' 중에 선택합니다. 
6) '데이터 부호화' 콤보 상자: '네트워크 인증 모드'를 '개방'이나 '공유'로 선택한 경우, 스페이스-4점이나 스페이스-1점을 눌러 '사용 안함', 'WEP(Wired Equivalent Privacy)' 중에 하나를 선택할 수 있습니다. 만일 '네트워크 인증 모드'에서 'WPA-PSK'나 'WPA2-PSK'를 선택한 경우, 'AES', 'TKIP'를 선택할 수 있습니다.
7) '키 자동 제공' 선택 상자: 액세스 포인트에 암호가 걸려있지 않다면 자동으로 키를 제공받을 수 있으므로 선택 상자를 선택하고, 암호가 걸려있다면 선택 상자를 해제합니다. 기본값은 선택되어 있는 상태이고 스페이스를 눌러 해제할 수 있습니다. '데이터 부호화' 콤보 상자에서 '사용 안 함' 또는 'AES' 또는 'TKIP'를 선택한 경우, 해당 콘트롤은 나타나지 않습니다.
8) '네트워크 키' 컴퓨터 편집창: 키를 자동으로 받지 못하는 경우 이곳에 접근할 수 있는 키(암호)를 입력합니다. '데이터 부호화' 콤보 상자에서 '사용 안함'을 선택했다면 해당 콘트롤은 나타나지 않습니다. 
9) '키 인덱스' 편집창: 입력한 키와 매칭되는 액세스 포인트의 포트 번호를 입력합니다. '데이터 부호화' 콤보 상자에서 '사용 안 함' 또는 'AES' 또는 'TKIP'를 선택한 경우, 해당 콘트롤은 나타나지 않습니다.
10) '확인' 버튼: 설정을 적용하려면 확인 버튼에서 엔터를 누릅니다. 
11) '취소' 버튼: 설정을 취소하려면 취소 버튼에서 엔터를 누릅니다.
등록된 프로파일을 삭제하고자 한다면 삭제를 원하는 '프로파일 목록'으로 이동한 다음 단축키 'R(1-2-3-5점)'을 누르거나 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '제거 버튼'으로 이동한 후 엔터를 누릅니다. 
등록된 프로파일의 속성을 보고자 하면 '프로파일 목록'에서 속성을 보고자 하는 프로파일명에 포커스한 후에 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '속성 버튼'으로 이동하여 엔터를 누릅니다. '속성 버튼'에서 엔터를 누르면 대화상자가 열리는데 '액세스 포인트 목록' 그룹의 '프로파일 설정 버튼'이 가지고 있는 것과 동일한 콘트롤이 나타납니다. 이 대화상자 내에서는 정보 확인 뿐만 아니라 수정도 가능합니다. 각 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동하면 됩니다. 
대화상자에서 빠져나오거나 무선랜 설정에서 빠져나오려면 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누릅니다.

15.2.3 모뎀과 Bluetooth DUN 설정

모뎀과 Bluetooth DUN 설정은 설정 항목과 내용이 유사하기 때문에 모뎀 설정을 중심으로 설명하면서 Bluetooth DUN에 관하여 추가적으로 설명하겠습니다. 모뎀 설정을 하려면 우선 한소네 U2 USB 포트에 3G 모뎀동글을 삽입하고, 이 모뎀에 전화선을 연결해야 합니다. 그리고 나서 인터넷 설정을 실행하고 'LAN 1/5'에서 스페이스-4점을 눌러 '모뎀 3/5'이라는 메시지가 나타나면 엔터를 누릅니다. 그러면 모뎀으로 설정할 수 있습니다.
만약, Bluetooth DUN을 사용하기 위해서는 Bluetooth DUN을 지원하는 휴대폰을 사용하여 휴대폰을 모뎀과 이용할 수 있습니다. Bluetooth DUN을 사용하기 위해서는 우선적으로 휴대폰과 블루투스 페어링이 선행되어야 합니다. 블루투스 설정은 '15.3 블루투스 매니저'를 참조하시길 바랍니다. Bluetooth DUN을 설정하기 위해서는 스페이스-4점을 이용해 'Bluetooth DUN 5/5'에서 엔터를 누릅니다. 
'모뎀'에는 '연결 목록', '디폴트', '등록', '수정', '삭제', '닫기'의 콘트롤이 있습니다. 각 콘트롤들 사이의 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동하고, 엔터를 누르면 실행이 됩니다. 그리고 각 콘트롤들 내에서는 스페이스-1점 이나 스페이스-4점으로 이동합니다. 
'연결 목록'에는 등록한 연결명이 콤보 리스트로 나열되어 있어, 스페이스-1점이나 스페이스-4점으로 이동하면서 목록을 선택할 수 있습니다. '디폴트'는 '연결 목록'에서 기본적으로 연결하고자 하는 연결명을 선택합니다. 인터넷에 연결할 때, '디폴트'에서 선택한 연결명을 통해서 연결이 됩니다. 
'등록'은 연결명 그룹에 대하여 상세 환경 설정을 하는 곳으로, '추가 목록', '확인', 취소' 세가지 탭으로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이의 이동은 탭과 시프트-탭으로 이동합니다. 그리고 추가 목록에는 '연결명', '전화 번호', 'ID', '비밀 번호', '모뎀 속도' 항목이 있습니다. '연결명'에는 접속하고자 하는 호스트의 그룹명을 입력하고, '전화 번호'에는 접속 호스트 번호를 입력합니다. '전화 번호'에는 숫자와 콤마 밖에 입력되지 않습니다. 숫자는 올려쓰기 숫자(수표 입력하지 않음)와 내려쓰기 숫자 모두 가능하고, ','는 6점으로 입력합니다. 'ID'와 '비밀 번호'에는 접속하고자 하는 호스트에서 사용하는 아이디와 비밀번호를 아스키 값으로 입력합니다. 
Bluetooth DUN을 사용할 경우 사용하는 휴대폰 통신사에서 제공하는 ID와 접속 번호 등을 확인한 다음 설정하시길 바랍니다. Bluetooth DUN의 경우 비밀번호 없이 연결이 가능합니다.
'모뎀 속도'는 주어진 리스트에서 스페이스와 백스페이스를 사용하여 원하는 속도를 선택합니다. 
한 항목에 대한 입력이 끝나면 스페이스-4점을 눌러 다음 항목으로 이동하고, 마지막 항목인 '모뎀 속도'까지 입력한 후에 바로 엔터를 누르거나, 탭을 눌러 '확인'에서 엔터를 누르면 입력한 데이터가 등록이 됩니다. 입력한 데이터를 취소하고 싶다면 탭을 한번 더 눌러 '취소'에서 엔터를 누릅니다. 
'수정'은 선택한 연결 목록의 그룹을 수정하는 것으로 '연결 목록'에서 수정하고자 하는 목록을 선택하고 '수정'에서 엔터를 누르거나, 연결 목록에서 수정하고자 하는 목록을 선택한 후 엔터-M(1-3-4점)을 누릅니다. 수정은 '등록'과 동일한 항목을 가지고 있고, 등록에서와 같은 방법으로 입력하면 됩니다. 
'삭제'는 선택한 연결 목록의 그룹을 삭제하는 것으로 '연결 목록'에서 삭제하고자 하는 목록을 선택하고 '삭제'에서 엔터를 누르거나, 연결 목록에서 삭제하고자 하는 목록을 선택한 후 스페이스D(1-4-5점)를 누릅니다. 
모뎀 설정을 빠져나가고자 할 때는 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르거나 '닫기'에서 엔터를 누릅니다.
설정을 완료한 후에는 리셋을 한번 해주시기 바랍니다.

15.2.4 ADSL 설정

ADSL 설정을 하려면 우선 한소네 U2에 랜선이 연결되어 있어야 합니다. 그리고 나서 인터넷 설정을 실행하고 'LAN 1/5'에서 스페이스-4점을 눌러 'ADSL 4/5'이라는 메시지가 나타나면 엔터를 누릅니다. 그러면 ADSL로 설정할 수 있습니다. 'ADSL'에는 '연결 목록', '디폴트', '등록', '수정', '삭제', '닫기'의 콜트롤이 있습니다. 각 콘트롤들 사이의 이동은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)으로 이동하고, 엔터를 누르면 실행이 됩니다. 그리고 각 콘트롤들 내에서는 스페이스-1점 이나 스페이스-4점으로 이동합니다. 
'연결 목록'에는 등록한 연결명이 콤보 리스트로 나열되어 있어, 스페이스-1점이나 스페이스-4점으로 이동하면서 목록을 선택할 수 있습니다. '디폴트'는 '연결 목록'에서 기본적으로 연결하고자 하는 연결명을 선택합니다. 인터넷에 연결할 때, '디폴트'에서 선택한 연결명을 통해서 연결이 됩니다. 
'등록'은 연결명 그룹에 대하여 상세 환경 설정을 하는 곳으로, '추가 목록', '확인', 취소' 세가지 탭으로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이의 이동은 탭과 시프트-탭으로 이동합니다. 그리고 추가 목록에는 '연결명', 'ID', '비밀 번호' 항목이 있습니다. '연결명'에는 접속하고자 하는 호스트의 그룹명을 입력하고, 'ID'와 '비밀 번호'에는 접속하고자 하는 호스트에서 사용하는 아이디와 비밀번호를 아스키 값으로 입력합니다. 
한 항목에 대한 입력이 끝나면 스페이스-4점을 눌러 다음 항목으로 이동하고, 마지막 항목인 '비밀번호'까지 입력한 후에 바로 엔터를 누르거나, 탭을 눌러 '확인'에서 엔터를 누르면 입력한 데이터가 등록이 됩니다. 입력한 데이터를 취소하고 싶다면 탭을 한번 더 눌러 '취소'에서 엔터를 누릅니다. 
'수정'은 선택한 연결 목록의 그룹을 수정하는 것으로 '연결 목록'에서 수정하고자 하는 목록을 선택하고 '수정'에서 엔터를 누르거나, 연결 목록에서 수정하고자 하는 목록을 선택한 후 엔터-M(1-3-4점)을 누릅니다. 수정은 '등록'과 동일한 항목을 가지고 있고, 등록에서와 같은 방법으로 입력하면 됩니다. 
'삭제'는 선택한 연결 목록의 그룹을 삭제하는 것으로 '연결 목록'에서 삭제하고자 하는 목록을 선택하고 '삭제'에서 엔터를 누르거나, 연결 목록에서 삭제하고자 하는 목록을 선택한 후 스페이스D(1-4-5점)를 누릅니다. 
ADSL 설정을 빠져나가고자 할 때는 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르거나 '닫기'에서 엔터를 누릅니다.
설정을 완료한 후에는 리셋을 한번 해주시기 바랍니다. 

15.3 블루투스 매니저

블루투스는 근거리 무선 네트워크 시스템으로 다양한 무선 응용 서비스를 제공합니다. 기본적으로 제공되는 서비스는 LAN service, FTP service, ActiveSync service 등이 있습니다. 블루투스는 메뉴에서 'L(1-2-3점)'을 눌러 실행할 수 있습니다. 
프로그램을 실행하면 자동으로 근거리(10m 반경 이내) 블루투스 장치를 검색합니다. 검색된 장치 목록에 진입한 다음 제시되는 서비스 목록을 선택하면 해당 서비스와 연결되어 기능을 사용할 수 있습니다. 

15.3.1 블루투스 장치 검색

블루투스를 실행하면 자동으로 장치 목록을 검색합니다. 프로그램을 실행하면 '장치 검색중...'이라는 알림 메시지 출력과 함께 자동으로 원격 블루투스 장치를 검색하여, 검색된 원격 블루투스 장치의 이름을 실시간으로 출력해 줍니다. 검색이 완료되면 지금까지 검색된 모든 원격 블루투스 장치를 '장치 이름 xx/yy'의 형태로 보여줍니다. 'xx'는 전체 장치 중에 현재 순번이고, 'yy'는 검색된 장치 전체 개수입니다. 검색된 장치 목록 내에서의 이동은 스페이스-1점, 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 검색 완료 후 재검색을 하고자 할 경우에는 엔터-R(1-2-3-5점)을 눌러 재검색을 할 수 있습니다. 
프로그램 실행 시 블루투스 장치가 장착되어 있지 않거나 인식이 되지 않을 경우 '옵션에서 블루투스를 켜세요'라는 알림 메시지를 출력하고 2초 후 자동으로 프로그램을 종료합니다. 
원격 블루투스 장치에서 한소네 U2는 'HansoneU2'로 보입니다. 한소네 U2의 블루투스 장치 이름을 변경하고자 하면 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 '장치 이름'에서 엔터를 누릅니다. 그리고 원하는 이름을 입력하고 엔터를 누릅니다. 

15.3.2 서비스 검색과 연결

검색된 원격 블루투스 장치 목록에서 연결하고자 하는 장치 이름에서 엔터를 누르면 '서비스 검색중...'이라는 알림 메시지를 출력하고 원격 블루투스 장치에서 지원 가능한 서비스 목록을 '서비스명 xx/yy'의 형태로 보여줍니다. 검색된 서비스 목록 내에서의 이동은 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동하고, 장치 목록으로 돌아가려면 백스페이스를 누릅니다. 
검색된 서비스명에서 엔터를 누르면 원격 블루투스 장치와 서비스 연결을 시도합니다. 서비스 연결 시에 원격 블루투스 장치에 따라 인증 절차가 있기도 하고 없기도 합니다. 
인증 절차가 있는 경우에는 원격 블루투스 장치에서 먼저 pin code를 입력한 후 한소네 U2에서 pin code를 입력하라는 대화상자가 나타나면 여기에 컴퓨터 점자로 원격 블루투스 장치에서 입력한 것과 똑같은 pin code를 입력하면 됩니다. 
서비스 연결에 성공하면 '서비스명 (연결됨) xx/yy'의 형태로 서비스 목록이 보여집니다. 
랜(LAN) 서비스, 액티브 싱크(Active Sync) 서비스, 시리얼 포트(Serial Port) 서비스는 서비스 연결 후 서비스 목록으로 다시 돌아오고, FTP 서비스는 원격 폴더(원격 블루투스 장치의 폴더)를 보여줍니다. 
또한 동시에 여러 개의 서비스를 연결하여 사용할 수도 있습니다.
각 서비스의 사용방법에 대하여 설명하겠습니다. 

15.3.2.1 LAN 서비스 

이 서비스는 기존의 LAN과 모뎀, 그리고 무선랜 연결과 동일한 동작을 합니다. LAN 서비스를 이용하고자 하면 서비스 연결이 성공하여 서비스 목록으로 돌아온 상태에서 F1키를 눌러 프로그램 메뉴를 호출하여 "웹 브라우저" 또는 "이메일" 프로그램을 실행하여 멀티 태스킹으로 LAN 서비스를 사용할 수 있습니다. 연결을 종료하고자 할 때는 블루투스 프로그램으로 돌아와 엔터- D(1-4-5점)을 누르면 "서비스 연결 종료"라는 메시지를 출력하고 서비스 목록으로 돌아갑니다. 연결 종료되면, 연결 성공 시 추가되었던 "연결됨" 메시지는 없어집니다.

15.3.2.2 FTP 서비스

이 서비스는 기존의 PC에서 사용하던 FTP 프로그램과 유사한 동작을 합니다. 지금부터 FTP 서비스 사용시 원격 블루투스 장치 내의 폴더와 파일 목록을 "원격 폴더"라 부르고 한소네 U2 내의 폴더와 파일 목록을 "로컬 폴더"라고 표기하겠습니다.
연결 성공 후 블루투스 프로그램은 원격 폴더로 이동하여 원격 블루투스 장치의 FTP 서비스가 지정한 기본 폴더내의 파일과 폴더를 보여줍니다. 원격 폴더 목록은 탐색기와 동일하게 보여집니다. FTP 서비스에서 지원하는 기능은 아래와 같습니다.
1) 복사
2) 붙여넣기
3) 파일 송신
4) 파일 수신
5) 새폴더
6) 파일/폴더 삭제
7) 정보 

15.3.2.2.1 복사와 붙여 넣기

이 기능은 로컬 폴더와 원격 폴더 사이에서 파일을 복사하고 붙여 넣는 기능입니다. 
우선 한소네 U2에서 원격 블루투스 장치로 즉, 로컬 폴더에서 원격 폴더로 파일을 전송하는 방법을 설명하겠습니다. 
(1) 서비스 연결 후 나타나는 원격 폴더 목록에서 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '로컬 폴더 열기'에서 엔터를 누르거나 엔터-O(1-3-5점)를 누릅니다. 그러면 '로컬 폴더 열기'라는 메시지 출력 후, 한소네 U2의 디스크 목록을 보여줍니다. 기본적으로 'flashdisk'를 보여줍니다. 만약, SD 카드나 USB 저장 장치가 연결되어 있다면 SD, USB도 같이 나타납니다. 
(2) 원하는 디스크 이름에서 엔터를 눌러 디스크 내부로 들어갑니다. 그리고 탐색기에서 사용하는 이동키와 블록 선택하는 키를 사용하여 원격 폴더로 옮기고자 하는 파일을 선택합니다. 블록 선택 시에 폴더는 선택할 수 없습니다. 
(3) 옮기고자 하는 파일을 선택했으면, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '복사'에서 엔터를 누르거나 엔터-C(1-4점)를 눌러 파일을 복사합니다. 
(4) 파일이 복사가 되면 자동으로 '원격 폴더 열기'라는 메시지를 출력하면서 '원격 폴더'로 이동합니다. 
(5) '원격 폴더' 내에서 붙여 넣고자 하는 폴더로 이동합니다. 그리고 엔터를 눌러 폴더 내부로 들어간 후, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '붙여 넣기'에서 엔터를 누르거나 엔터-V(1-2-3-6점)를 눌러 복사한 파일을 붙여 넣습니다. 붙여 넣기를 실행하면 붙여 넣고자 하는 파일 용량이 300Kbyte 이상이면 붙여 넣기가 실행 중임을 알리는 신호음을 들려주면서 진행률을 5% 단위로 표시해 줍니다. 만약, 붙여 넣을 파일 용량이 300Kbyte 이하이면 붙여 넣기가 실행 중임을 알리는 신호음만 들려줍니다.
(6) 붙여 넣기가 성공하면 "xxx 파일 붙여 넣기 완료" 메시지가 디스플레이 되고, 붙여 넣기가 실패하였을 경우 "xxx 파일 붙여 넣기 되지 않음" 메시지가 출력됩니다. 모든 붙여 넣기 기능이 완료되면 "붙여 넣기 완료" 알람 메시지가 디스플레이 되고 자동으로 원격 폴더로 이동합니다. 

두 번째로, 원격 블루투스 장치에서 한소네 U2로 즉, 원격폴더에서 로컬 폴더로 파일을 수신하는 방법을 설명하겠습니다.  

(1) 서비스 연결 후 나타나는 원격 폴더 목록에서 탐색기에서 사용하는 이동키와 블록 선택하는 키를 사용하여 로컬 폴더로 옮기고자 하는 파일을 선택합니다. 블록 선택 시에 폴더는 선택할 수 없습니다.
(2) 옮기고자 하는 파일을 선택했으면, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '복사'에서 엔터를 누르거나 엔터-C(1-4점)를 눌러 파일을 복사합니다.
(3) 파일이 복사가 되면 자동으로 '로컬 폴더 열기'라는 메시지를 출력하면서 '로컬 폴더'로 이동합니다. "로컬 폴더 열기"라는 메시지 출력 후, 한소네 U2의 디스크 목록을 보여줍니다. 탐색기에서 사용하는 이동키를 사용하여 복사한 파일을 붙여 넣기 하고자 하는 폴더로 이동을 합니다. 
(4) 그리고 엔터를 눌러 폴더 내로 진입한 후, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '붙여 넣기'에서 엔터를 누르거나 엔터-V(1-2-3-6점)를 눌러 복사한 파일을 붙여 넣습니다. 붙여 넣기를 실행하면 붙여 넣고자 하는 파일 용량이 300Kbyte 이상이면 붙여 넣기가 실행 중임을 알리는 신호음을 들려주면서 진행률을 10% 단위로 표시해 줍니다. 만약, 붙여 넣을 파일 용량이 300Kbyte 이하이면 붙여 넣기가 실행 중임을 알리는 신호음만 들려줍니다.
(5) 붙여 넣기가 성공하면 "xxx 파일 붙여 넣기 완료" 메시지가 디스플레이 되고, 붙여 넣기가 실패하였을 경우 "xxx 파일 붙여 넣기 되지 않음" 메시지가 출력됩니다. 모든 붙여 넣기 기능이 완료되면 "붙여 넣기 완료" 알람 메시지가 디스플레이 되고 자동으로 원격 폴더로 이동합니다. 
 
15.3.2.2.2 파일 송신

이 기능은 로컬 폴더에서 원격 폴더로 파일을 전송하는 기능으로 '로컬 폴더'에서만 사용할 수 있는 기능입니다. 위의 '복사와 붙여 넣기'와 유사한 기능이지만, 이 기능은 '원격 폴더' 내에서 폴더를 선택할 수 없고, 무조건 '원격 폴더'의 루트로 전송이 됩니다. 실행 방법은 아래와 같습니다. 
(1) 서비스 연결 후 나타나는 원격 폴더 목록에서 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '로컬 폴더 열기'에서 엔터를 누르거나 엔터-O(1-3-5점)를 누릅니다. 그러면 "로컬 폴더 열기"라는 메시지 출력 후, 한소네 U2의 디스크 목록을 보여줍니다. 기본적으로 'flashdisk'를 보여줍니다.
(2) 원하는 디스크 이름에서 엔터를 눌러 디스크 내부로 들어갑니다. 그리고 탐색기에서 사용하는 이동키와 블록 선택하는 키를 사용하여 '원격 폴더'로 옮기고자 하는 파일을 선택합니다. 블록 선택 시에 폴더는 선택할 수 없습니다.
(3) 옮기고자 하는 파일을 선택했으면, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '파일 송신'에서 엔터를 누르거나 엔터-S(2-3-4점)를 눌러 전송을 실행합니다.
(4) '파일 송신' 실행 시에도 파일 복사할 때와 마찬가지로 파일 용량에 따라 진행률 및 전송중임을 알려주는 신호음을 출력해 줍니다. 전송 동작이 성공하면 "xxx 파일 전송 완료" 메시지가 출력되고, 전송이 실패하였을 경우 "xxx 파일 송신이 되지 않음" 메시지가 출력됩니다. 모든 전송이 완료되면 "송신 완료" 메시지가 출력되고 자동으로 원격 폴더로 돌아갑니다. 

15.3.2.2.3 파일 수신

이 기능은 원격 폴더에서 로컬 폴더로 파일을 수신하는 기능으로 '원격 폴더'에서만 사용할 수 있는 기능입니다. 위의 '복사와 붙여 넣기'와 유사한 기능이지만, 이 기능은 '로컬 폴더' 내에서 폴더를 선택할 수 없고, 무조건 'flashdisk/download' 폴더로 수신이 됩니다. 실행 방법은 아래와 같습니다.
(1) 서비스 연결 후 나타나는 원격 폴더 목록에서 탐색기에서 사용하는 이동키와 블록 선택하는 키를 사용하여 '로컬 폴더'로 옮기고자 하는 파일을 선택합니다. 블록 선택 시에 폴더는 선택할 수 없습니다.
(2) 옮기고자 하는 파일을 선택했으면, F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '파일 수신'에서 엔터를 누르거나 엔터-R(1-2-3-5점)를 눌러 수신을 시작합니다.
(3) '파일 수신' 실행 시에도 파일 복사할 때와 마찬가지로 파일 용량에 따라 진행률 및 파일을 수신중임을 알려주는 신호음을 출력해 줍니다. 수신 동작이 성공하면 "xxx 파일 수신됨" 메시지가 출력되고, 수신이 실패하였을 경우 "xxx 파일이 수신되지 않음" 메시지가 출력됩니다. 모든 수신이 완료되면 "수신 완료" 메시지가 출력되고 자동으로 원격 폴더로 돌아갑니다.
 
15.3.2.2.4 폴더 생성

이 기능은 로컬 폴더 또는 원격 폴더에 새로운 폴더를 생성하는 기능으로 실행방법은 아래와 같습니다.
(1) 서비스 연결 후 로컬 폴더와 원격 폴더 중에 새 폴더를 만들고자 하는 곳으로 이동합니다. 
(2) 그리고 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '새폴더'에서 엔터를 누르거나 엔터-F(1-2-4점)를 누릅니다. 그러면, '새폴더 이름?'이라고 묻는 입력창이 나타납니다. 
(3) 이 입력창에 폴더 이름을 입력합니다. 폴더 이름은 컴퓨터 점자로 입력합니다. 이름 입력 후 엔터를 누르면 'xxx 폴더가 생성됨' 메시지 출력 후 자동으로 폴더를 생성했던 폴더 목록으로 돌아갑니다. 스페이스-Z(1-3-5-6점) 또는 스페이스-E(1-5점)를 누르면 입력이 취소되고, 폴더를 생성했던 폴더 목록으로 돌아갑니다. 

15.3.2.2.5 폴더/파일 삭제

이 기능은 로컬 폴더 또는 원격 폴더에 있는 파일 또는 폴더를 삭제하는 기능으로 실행 방법은 아래와 같습니다.
(1) 서비스 연결 후 로컬 폴더와 원격 폴더 중에 삭제하고자 하는 파일이나 폴더가 있는 곳으로 이동합니다.
(2) 그리고 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '파일/폴더 삭제'에서 엔터를 누르거나 스페이스-D(1-4-5점)를 누르면 삭제가 됩니다. 만약 폴더 내에 파일이 존재한다면, 그 폴더는 삭제할 수 없습니다. 
폴더 및 파일을 삭제할 때는 탐색기에서 사용하는 블록 선택키를 사용하여 동시에 여러 개를 선택하여 삭제할 수도 있습니다. 

15.3.2.2.6 폴더/파일 정보

이 기능은 로컬 폴더 또는 원격 폴더에 있는 파일 또는 폴더의 정보를 보는 기능으로 실행 방법은 아래와 같습니다.  
(1) 서비스 연결 후 로컬 폴더와 원격 폴더 중에 정보를 보고자 하는 파일이나 폴더가 있는 곳으로 이동합니다.
(2) 그리고 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출하여 '정보'에서 엔터를 누르거나 엔터-I(2-4점)를 누릅니다. 그러면 '정보 대화상자'가 나타납니다. 이 대화상자는 '형식, 크기, 날짜, 속성, 닫기'로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 간은 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)과 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다. 
 단, 폴더의 경우에는 '속성' 콘트롤이 나타나지 않습니다. 그리고 블록을 설정한 경우에는 '선택된 파일 개수, 크기, 확인, 취소'로 구성되어 있습니다. 

15.2.2.3 액티브 싱크(ActiveSync) 서비스

이 서비스는 기존의 USB ActiveSync 연결과 동일한 동작을 합니다. 연결이 성공하면 ActiveSync 연결음이 나면서 ActiveSync 연결이 됩니다. 연결 성공 후 블루투스 프로그램은 서비스 목록으로 돌아갑니다. USB ActiveSync와 마찬가지로 원격 블루투스 장치에서 한소네 U2로 파일을 복사하거나 복사해가는 작업을 수행합니다. 한소네 U2는 블루투스 프로그램을 빠져 나와 다른 작업을 해도 됩니다.  
연결을 종료하고자 할 때는 블루투스 프로그램으로 돌아와 엔터-D(1-4-5점)을 누르면 "서비스 연결 종료"라는 메시지를 출력하고 서비스 목록으로 돌아갑니다. 연결이 종료되면, 연결 성공시 추가되었던 '연결됨' 메시지는 없어집니다. 
ActiveSync 서비스는 원격 블루투스 장치의 기존 USB ActiveSync 연결 상태를 알 수 없으므로 항상 이 서비스를 사용하시기 전에 연결하고자 하는 원격 블루투스 장치의 기존 USB ActiveSync 연결을 확인하시고 연결이 되어 있다면 연결을 종료 한 후 블루투스 액티브싱크 서비스를 연결해 주시기 바랍니다.

15.3.2.4 시리얼 포트(Serial Port) 서비스

블루투스 시리얼 서비스는 가상 시리얼 포트를 생성하여 사용하는 것으로 일반적인 RS232 표준 규격의 포트에 유선 시리얼 케이블을 연결하여 통신하는 기능과 동일하며, 블루투스를 통해 무선으로 시리얼 통신할 수 있는 특징이 있습니다.
 
블루투스 시리얼 서비스를 이용하면 블루투스 통신을 제공하는 PC와 연결하여 스크린 리더와 한소네 U2를 상호 연동하거나 GPS 수신기 등의 장치와 연결하여 보행 네비게이션을 사용할 수 있습니다.
 
블루투스 시리얼 통신을 위해서는 연결하고자 하는 장치(PC 또는 GPS 수신기 등)가 블루투스 서비스를 제공해야 합니다. 만일, 사용하는 PC에 블루투스 장치가 제공되지 않을 경우 외장 블루투스 동글(USB 타입)을 사용하여 PC와 연결할 수 있습니다.
 
블루투스 시리얼을 통한 스크린 리더 연결 방법은 설정의 스크린 리더의 화면 낭독 프로그램과 연결하기의 3) 블루투스 시리얼 포트 연결하기'에서 자세히 설명되어 있습니다.
또한, GPS 수신기의 연결 방법은 보행 네비게이션의 '12.2.3 한소네와 블루투스 GPS 수신기 연결하기'에서 자세히 설명되어 있습니다. 해당 방법을 참조하시길 바랍니다.

15.3.2.5 블루투스 던(Bluetooth DUN) 서비스

이 서비스는 Bluetooth Dial-Up-Networking(DUN)를 사용하여 모바일 네트웍에 연결하여 웹 브라우저, 이메일 같은 프로그램을 사용할 수 있도록 해 줍니다. 
우선, 블루투스 프로그램을 사용하는 모바일 폰을 탐지하여, 이 폰이 가지고 있는 Bluetooth DUN 서비스를 보여줍니다. 모바일 폰과 한소네 U2 사이에 이 서비스를 사용하기 위한 인증을 실행합니다. 그러한 뒤에 설정 메뉴의 '인터넷 설정'을 실행하여 'Bluetooth DUN'에서 엔터를 누릅니다. Bluetooth DUN의 인터페이스는 모뎀 연결을 설정하는 것과 동일합니다. 설정을 하면 모바일 폰을 통하여 인터넷 및 이메일 사용이 가능합니다. 

15.3.2.6 블루투스 헤드셋(Bluetooth Headset) 서비스

이 서비스는 블루투스 헤드셋을 사용하여, 한소네 U2에서 출력되는 음성을 블루투스 헤드셋을 통해 들을 수 있습니다. 블루투스 헤드셋은 일종의 무선 이어폰 기능을 한다고 보면 됩니다. 블루투스 헤드셋을 사용하기 위해서는 먼저, 블루투스 헤드셋을 켭니다. 그리고 설정메뉴의 블루투스 프로그램을 실행하여, 장치 검색을 통해 블루투스 헤드셋을 검색합니다. 검색된 장치 목록에서 블루투스 헤드셋에서 엔터를 칩니다. 블루투스 헤드셋과 한소네 U2사이에 이 서비스를 사용하기 위한 인증을 실행합니다. 인증이 완료되면, 블루투스 헤드셋을 통해 한소네 U2에서 출력되는 음성을 들을 수 있습니다. 참고로 HSP 또는 H2DP가 지원되는 헤드셋을 사용하시기 바랍니다.

15.3.2.7 블루투스 프린터(Bluetooth Printer) 서비스

한소네 U2에서는 블루투스를 통해서 프린터를 연결하여 인쇄를 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 블루투스가 지원되는 프린터나 블루투스 리시버 연결이 지원되는 프린터를 사용하여야 합니다.
설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '백스페이스-3-4-5-6점'을 눌러 블루투스를 켭니다.
(2) '블루투스' 프로그램을 실행합니다.
(3) 블루투스 장치 검색이 이루어집니다.
(4) 검색된 목록에서 '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러 블루투스 프린터 장치로 이동합니다.
(5) 엔터를 누릅니다.
(6) 서비스 검색이 이루어진 후, 서비스 목록이 나옵니다.
(7) '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러 'Printer'로 이동합니다.
(8) 엔터를 누릅니다.
(9) 연결이 완료됩니다.

15.3.2.8 블루투스 키보드(Bluetooth keyboard) 서비스

블루투스 키보드 서비스를 사용하기 위해서는, 제일 먼저 블루투스 키보드를 켜야 합니다. 한소네와 블루투스 키보드를 연동하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 블루투스를 실행합니다.
(2) 블루투스 장치 검색이 이루어집니다.
(3) 장치 검색 이루어진 후, 검색 목록에서 '블루투스 키보드'로 이동합니다.
(4) 엔터를 누릅니다.
(5) 핀코드를 입력하라는 메시지가 나오면, 핀코드를 입력합니다.(이것은 블루투스 키보드마다 다를 수 있습니다.)
(6) 핀코드를 입력한 후에, 엔터를 누르면, 한소네와 블루투스 키보드가 연결이 됩니다.

15.3.2.9 다중 연결

LAN 서비스, FTP 서비스, Active Sync 서비스, Serial Port 서비스를 동시에 연결하여 사용할 수 있습니다. 단, LAN 서비스나 Active Sync 서비스, Serial Port 서비스 중에 한 가지라도 먼저 연결한 경우에는 FTP 서비스를 연결하여 사용할 수 없습니다. 즉, FTP 서비스를 가장 먼저 연결해야만이 4가지 서비스를 동시에 사용할 수 있습니다. 


15.3.3 인증 옵션 설정하기

한소네 U2의 블루투스 서비스 중 FTP, Serial 등의 서비스 등은 연결 시 핀 코드라는 인증을 거쳐서 상호 인증된 장치와 연결되게 됩니다. 그러나, 핀 코드 편집창을 통해 상호 인증 과정이 필요할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있을 것입니다. 이런 경우 필요에 따라 사용하고자 하는 서비스의 인증을 해제 또는 설정 할 수 있습니다.
인증 설정을 설정하기 위해서는 블루투스 매뉴의 '옵션'을 실행합니다. 이는 블루투스가 실행된 후 검색된 장치 목록 또는 서비스 목록 상태에서 F2 또는 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 메뉴를 호출한 후 '옵션' 매뉴 항목까지 이동한 다음 엔터를 누르거나 매뉴 단축키인 'O(1-3-5점)'를 누릅니다. 또한 메뉴를 호출하지 않고 단축키 엔터-O(1-3-5점)를 눌러서 실행할 수도 있습니다.
옵션 설정은 '시리얼 서비스 인증 사용' 선택 상자, 'FTP 서비스 인증 사용' 선택 상자, '확인' 버튼, '취소' 버튼으로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이를 이동하기 위해서는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 사용합니다.
'시리얼 서비스 인증 사용' 선택 상자와 'FTP 서비스 인증 사용' 선택 상자의 기본값은 '선택'으로 설정되어 있습니다. 해당 콘트롤에서 스페이스를 눌러 설정을 '해제' 또는 '선택' 할 수 있습니다. 설정을 해제했을 경우 다른 한소네 U2에서 인증을 해제한 한소네 U2로 접속을 시도할 때 핀 코드 인증없이 곧바로 연결되게 됩니다.

15.4 발음 사전

'발음 사전'은 한소네 U2의 발음을 등록하거나 수정하고 삭제하는 등의 기능을 사용할 수 있는 메뉴로 설정 메뉴에서 'P(1-2-3-4점)'를 누르면 바로 실행할 수 있습니다. 
발음 사전은 '추가된 단어' 목록, '단어 추가' 버튼, '단어 수정' 버튼, '단어 삭제' 버튼, '닫기' 버튼으로 구성되어 있습니다. 각 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다. 
'추가된 단어' 목록에는 추가한 단어가 '단어: xx - yy' 형태로 나타납니다. 여기서 'xx'는 변경하여 발음하고자 하는 단어이고, 'yy'는 단어에 대한 발음입니다. 예를 들어, '1'을 '하나'라고 발음하도록 추가하였다면 '단어: 1 - 하나' 라고 나타납니다.
여러 개의 단어가 추가되어 있다면, 목록 내에서는 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 또는 커서키를 누르면 커서키에 매칭되는 위치로 바로 이동합니다. 즉, 목록에 10개의 단어가 추가되어 있다면, 5번 커서키를 누르면 5번째 단어로 이동합니다. 
참고로, 추가된 단어는 가나다순으로 정렬되지 않습니다. 추가되는 순서대로 정렬됩니다. 

새로운 단어를 추가하려면, '단어 추가' 버튼에서 엔터를 누릅니다. 또는 목록 내에서 이동 중에 스페이스i(2-4점)를 누릅니다. 그러면, '추가키?' 가 나타납니다. 여기에 발음을 변경하고자 하는 단어를 입력하고 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누릅니다. 그러면 '변환값?' 이 나타납니다. 여기에 발음을 입력하고 엔터를 누르거나 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 한번 더 눌러 '확인' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 그러면 단어 추가가 완료되고, '단어 추가' 버튼으로 돌아옵니다. 목록 내에서 스페이스-i(2-4점)를 눌러 추가한 경우에는 새로 추가된 단어를 보여줍니다. '추가키'에 영어로 단어를 입력할 경우에는 대소문자를 구분하므로, 원하는 단어를 정확히 입력해야 합니다. 단어 추가를 취소하려면 스페이스-e(1-5점)나 스페이스-z(1-3-5-6점)을 누릅니다. 또는 '취소' 버튼에서 엔터를 누릅니다. 

이미 등록되어 있는 단어의 발음을 변경하려면, '추가된 단어' 목록에서 수정하고자 하는 단어로 이동합니다. 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '단어 수정' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 목록에서 수정하고자 하는 단어로 이동한 후 바로 스페이스-M(1-3-4점)를 누릅니다. 그러면, '수정키: (포커스된 단어)'가 나타납니다. 다시 한번 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 누르면 '변환값? (기존에 입력한 변환값)'이 나타납니다. 여기에 변경하고자 하는 발음을 입력합니다. 그리고 엔터를 누르거나 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 한번 더 눌러 '확인' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 그러면 단어 수정이 완료되고, 변경된 단어를 보여줍니다. 목록 내에서 스페이스-M(1-3-4점)을 눌러 변경한 경우에도 변경된 단어를 보여줍니다. 단어 수정을 취소하려면 스페이스-E(1-5점)나 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누릅니다. 또는 '취소' 버튼에서 엔터를 누릅니다.

이미 등록되어 있는 단어를 삭제하고자 하면, '추가된 단어' 목록에서 삭제하고자 하는 단어로 이동한 후, 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '단어 삭제' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 목록에서 삭제하고자 하는 단어로 이동한 후 바로 스페이스-D(1-4-5점)를 누릅니다. 그러면 '1 개체 삭제? 예' 라는 질문 메시지가 나타납니다. 삭제를 하려면 엔터를 누르고, 삭제를 취소하려면 스페이스를 눌러 '아니오'로 바꾼 후 엔터를 누릅니다. 여러 개의 단어를 삭제하려면 삭제하고자 하는 단어에서 스페이스를 눌러 선택합니다. '스페이스-D(1-4-5점)'를 누르면 'X 개체 삭제? 예'라는 질문이 나타납니다. 엔터를 누르면 단어가 삭제됩니다.

발음 사전 프로그램을 종료하려면, '닫기' 버튼에서 엔터를 누르거나 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누릅니다. 


15.5 메뉴 관리자

'메뉴 관리자'를 통해서 한소네 U2의 각 프로그램을 선택적으로 보이게 하거나 기존의 프로그램 이름을 변경하거나, 새로운 프로그램을 추가할 수도 있습니다. 
메뉴 관리자에서 엔터를 누르거나, 설정 안에서 'M(1-3-4점)'을 눌러실행하면, 메뉴관리자 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자는 이미 등록되어 있는 프로그램이 나타나 있는 목록과 프로그램 등록 버튼, 프로그램 삭제 버튼, 프로그램 정보 편집 버튼, 확인 버튼, 취소 버튼으로 구성되어 있습니다. 각각의 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-1-2점 또는 스페이스-F3)을 눌러 이동하고, 등록된 프로그램 목록 내에선 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동합니다. 
메뉴 관리자가 실행되면, 이미 등록되어 있는 프로그램 목록이 나타납니다. 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동하면서 사용하지 않고자 하는 프로그램명에서 스페이스를 눌러 '사용 안 함'으로 변경하면 됩니다. '사용 안 함'으로 변경하면, 프로그램 목록 상에 나타나지 않습니다. 만약 다시 사용하고자 하다면, 메뉴 관리자를 실행하여 프로그램명에서 스페이스를 한 번 더 눌러 '사용함'으로 변경하면 됩니다. 단, '탐색기, 유틸리티, 메뉴관리자'는 사용 안 함으로 변경할 수 없습니다. 
기본 프로그램외에 새로운 프로그램을 등록하려면, 탭키를 눌러 '프로그램 등록' 버튼에서 엔터를 누릅니다. 그러면 '실행 파일?'라고 나타납니다. 여기서 엔터를 누르면 파일 목록이 나타납니다. 탐색기의 파일 목록에서 사용하는 이동키를 사용하여 실행파일이 있는 위치로 이동을 합니다. 그리고 실행파일명에서 스페이스를 눌러 선택을 한 후 엔터를 누릅니다. 그리고 탭키를 누르면 '프로그램 이름?'라고 나타납니다. 여기에 새로 등록하고자 하는 프로그램 이름을 입력합니다. 그리고 탭미를 누르면 '단축키?'라고 나타납니다. 단축키를 주고자 하면 단축키를 입력하면 되고 그렇지 않으면 빈 칸으로 두셔도 됩니다. 단, 단축키는 기존 프로그램과 겹치지 않도록 설정해 주어야 합니다. 그리고 탭키를 눌러 '확인'에선 엔터를 누르면 새로운 프로그램이 추가가 됩니다. 새로 추가되는 프로그램은 무조건 '콘텐츠' 프로그램에 추가가 됩니다.
새로 등록한 프로그램을 삭제하려면, 목록에서 이동키를 사용하여 삭제하고자 하는 프로그램으로 이동한 후 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)을 눌러 '프로그램 삭제' 버튼에서 엔터를 누릅니다. 기본프로그램을 삭제할 수 없습니다. 
이미 등록되어 있는 프로그램의 이름을 변경하고자 한다면, 목록에서 변경하고자 하는 프로그램으로 이동한 후 탭을 눌러 '프로그램 정보 편집' 버튼으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 프로그램 정보 편집은 프로그램 등록시와 동일합니다. 단, 기존에 입력한 값들이 기본값으로 모두 나타나 있습니다. 프로그램 등록시와 동일한 방법으로 이동하면서 원하는 값을 입력하면 됩니다. 단, 기본 프로그램은 프로그램 이름만 변경이 가능합니다. 

새로운 프로그램을 등록했거나, 기존에 사용중인 프로그램 메뉴를 편집(사용함이나 사용하지 않음으로 변경한 경우, 또는 프로그램 이름을 변경한 경우) 했다면 리셋버튼을 눌러 리셋을 한 후부터 변경된 내용이 적용됩니다. 

15.6 옵션 백업/복원

'옵션 백업/복원'은 사용자가 한소네 U2를 사용하면서 각 프로그램 내에서 또는 공통으로 설정해 놓은 옵션값들을 백업하거나 복원하는 기능으로 설정 메뉴에서 'O(1-3-5점)'를 누르면 바로 실행됩니다. 
'옵션 백업/복원'이 실행되면 대화상자가 나타납니다. 대화상자는 '프로그램 옵션 체크상자 목록, 전체 선택 버튼(엔터-A(1점)), 백업 버튼(엔터-B(1-2점)), 복원 버튼(엔터-R(1-2-3-5점)), 취소 버튼'으로 이루어져 있습니다. 체크상자 목록 내에서는 스페이스-1점이나 스페이스-4점을 눌러 이동하고, 콘트롤 사이는 탭(F3 또는 스페이스-4-5점)이나 시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다. 
'프로그램 옵션 체크상자 목록'에는 '메인 옵션, 탐색기 옵션, 워드프로세서 옵션, 주소록 관리 옵션, 일정관리 옵션, 미디어 옵션, 라디오 옵션, 데이지 옵션, 웹 브라우저 옵션, 이메일 옵션, 블루투스 옵션, 소셜 네트워킹 옵션'이 있습니다. 여기에서 백업이나 복원을 원하는 프로그램 옵션으로 이동하여 스페이스를 눌러 선택합니다. 선택 해제하고자 하면 다시 한번 스페이스를 누릅니다. 원하는 항목을 선택한 옵션값을 백업하고자 하면 '백업 버튼'에서 엔터를 누르거나 핫키 '엔터-B(1-2점)'를 누릅니다. 백업한 옵션을 복원하고자 하면 '복원 버튼'에서 엔터를 누르거나, 핫키 '엔터-R(1-2-3-5점)'을 누릅니다. 목록에 있는 모든 프로그램의 옵션들을 선택하고자 하면 '전체 선택 버튼'에서 엔터를 누르거나, '엔터-A(1점)'를 누릅니다. '메인 옵션'을 백업하게 되면, 옵션 설정에 있는 항목뿐 만 아니라 시간 표현 형식 또한 같이 백업됩니다. 

'백업 버튼'에서 엔터를 누르면 백업 파일을 저장하는 경로를 선택하는 메시지가 나타납니다. 기본 경로(flashdisk/database)에 저장하려면 '기본경로(flashdisk/database)'에서 엔터를 누릅니다. 그리고 저장 경로를 변경하고자 하면 스페이스-4점을 눌러 '경로 변경'에서 엔터를 누릅니다. 그러면 저장 경로를 선택하는 목록이 나타납니다. 여기서 탐색기에서 사용하는 이동키를 사용하여 백업 파일을 저장하고자 하는 디스크나 폴더로 이동을 합니다. 그리고 스페이스를 눌러 선택을 한 후 엔터를 누르면 선택된 폴더에 백업 파일이 저장됩니다. 백업 파일은 선택된 옵션 1개마다 1개씩 생성됩니다. 즉, 5개의 옵션을 선택하여 백업했다면 총 5개의 백업 파일이 생성됩니다. 만약 디스크의 루트에 백업 파일을 저장하고 싶다면 디스크명이 나타났을 때, 스페이스를 눌러 디스크를 선택한 후 엔터를 누릅니다. 
'복구 버튼'을 누르면 복구할 파일이 있는 경로를 선택하는 목록이 나타납니다. 이동 방법 및 선택 방법은 백업 시와 동일합니다. 만약 백업을 해 놓았던 폴더가 아닌 다른 폴더를 선택하면 복구할 옵션 백업 파일이 없다는 메시지를 보여준 후 다시 '복구 버튼'으로 돌아옵니다. 

한소네 U2를 콜드리셋하거나 배터리가 완전 방전되면 사용자가 변경해놓은 메인 옵션값이나 각 프로그램 내에서의 설정값들이 모두 초기화 됩니다. 콜드리셋 하기 직전이나 한소네 U2 사용 중에 '옵션 백업/복원'을 사용하여 설정한 옵션값을 백업해 놓으면, 콜드리셋 한 후에 다시 복원하여 기존과 동일한 옵션값으로 사용할 수 있습니다. 

15.7 장치 이름 변경하기

각각의 한소네는 자신만의 이름을 가지고 있습니다. 이 장치 이름은 한소네의 폴더를 다른 장치로 공유하는 네트워크 폴더 공유 기능이나 다른 장비가 내 한소네를 검색할 때 보여지는 이름을 말하는 것입니다.
예를 들어 같은 장소에 여러대의 동일한 이름을 가진 한소네가 있다면 블루투스 장치에 연결하거나 내 한소네의 폴더를 컴퓨터로 공유하고자 할 때 어려움이 있을 수 있습니다. 이런 경우 내 한소네의 이름을 간단하게 변경하여 다른 장비에서 나의 한소네를 검색할 때 보여지는 이름을 다르게 할 수 있는 것입니다.
한소네의 장치 이름을 변경하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 장치 이름을 변경하기 위해 엔터-백스페이스-E(1-5점)을 누릅니다. 그러면 장치 이름을 입력하는 컴퓨터 편집창이 나타납니다
초기 프로그램 메뉴에서 실행하려면 "스페이스-4점" 또는 "스페이스-1점"을 눌러 "설정"메뉴를 찾아 엔터를 누르거나 "S(2-3-4점)"을 누릅니다.
이후 "스페이스-4점"을 눌러 "장치 이름 변경"을 찾아 엔터를 누르거나 "D(1-4-5점)"을 누릅니다.
2) 표시되는 컴퓨터 편집창에 사용할 장치 이름을 입력합니다. 가능하다면 장치 이름은 12글자 내에서 영문과 숫자로만 입력합니다.
3) 입력이 완료되었다면 엔터를 누릅니다.
만약 장치 이름 변경을 취소하려면 "ESC(F4)"를 누릅니다.
4) 장치 이름 변경 완료를 알려주는 메시지가 출력되면 한소네를 재부팅 합니다.


15.8 한소네 시작 도우미

'한소네 시작 도우미' 프로그램은 한소네 사용에 필요한 기본적인 조작 방법과 환경설정을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다.
한소네 초기 구입시 배터리를 장착하면 점자로 'HIMS International'이 출력되고 부팅을 시작합니다. 잠시후 시작음과 함께 '한소네 시작 도우미 프로그램'이 실행됩니다.
프로그램이 처음 실행되면 제품 사용을 환영하는 메시지가 출력되며 '한소네 시작 도우미' 프로그램에 대한 간단한 설명이 출력됩니다. 1단계에서는 한소네 주요 외관 및 기본 사용법과 올바른 배터리 관리 요령 등을 숙지할 수 있으며 2단계에서는 날짜/시각 설정 및 유/무선랜, 블루투스, LCD, 한손모드 사용 여부에 대한 환경설정이 가능합니다.
'한소네 시작 도우미' 프로그램은 한소네를 처음 시작하는 사용자를 위한 프로그램이기 때문에 한소네의 사용방법을 모두 숙지하고 있고 환경설정을 필요로 하지 않는다면 언제든지 스페이스-z(1-3-5-6점)을 눌러 '한소네 시작 도우미' 프로그램을 종료할 수 있습니다. 또한 1단계인 도움말을 건너뛰고 바로 환경설정을 시작하려면 처음 화면에서 스페이스-E(1-5점) 또는 F4를 누릅니다. 만약 아무런 입력 없이 30초가 경과하면 자동으로 도움말 단계로 진행됩니다.
각 단계에서 음성이 출력될 때 출력중인 음성을 멈추려면 백스페이스-엔터를 누릅니다. 그러면 음성이 중지되는데 사용자는 현재 단계의 내용을 음성이나 점자로 다시 확인할 수 있습니다.
기본적인 환경설정을 모두 마치면 한소네는 자동으로 재부팅되며 초기 프로그램 메뉴가 표시됩니다.

 * '한소네 시작 도우미' 프로그램은 다음과 같은 상황에서 실행됩니다.
1) 구입 후 한소네를 처음 시작하는 경우
2) '설정' 메뉴의 '한소네 시작 도우미' 프로그램을 사용자가 직접 실행한 경우
3) 한소네의 플래시디스크를 포멧하고 리셋을 수행한 경우
만약 현재의 한소네 시작 도우미를 종료하고 이후 언제라도 다시 실행하고 싶다면 '설정' 메뉴의 '한소네 시작 도우미'를 실행하시기 바랍니다.

한소네 시작 도우미에서 사용되는 키는 다음과 같습니다.
1) 음성 출력 멈춤: 백스페이스-엔터
2) 도움말 처음으로 이동: 스페이스-1-2-3점
3) 도움말 끝으로 이동: 스페이스-4-5-6점
4) 이전 줄 읽기: 스페이스-1점 또는 위 스크롤 버튼
5) 다음 줄 읽기: 스페이스-4점 또는 아래 스크롤 버튼
6) 이전 단게로 이동: 백스페이스
7) 다음 단게로 이동: 엔터
8) 옵션 설정값 변경: 스페이스 또는 백스페이스
9) 환경설정으로 이동 및 프로그램 종료: 스페이스-E(1-5점) 또는 F4
10) 한소네 시작 도우미 종료: 스페이스-Z(1-3-5-6점)

15.9 패스워드 설정

한소네에 패스워드를 설정하면 비밀 번호를 모르는 사용자로부터 한소네를 안전하게 보호할 수 있습니다. 이 기능은 비밀 번호 설정뿐만 아니라 어떤 상황에서 비밀 번호를 물어올지 선택하는 옵션을 제공하여 보안 수준을 사용자가 직접 선택할 수 있기 때문에 타인이 한소네의 설정과 자료에 접근할 수 없도록 차단할 수 있습니다.
패스워드 설정을 실행하려면 프로그램 메뉴에서 'S(2-3-4점)'를 눌러 설정 메뉴로 진입하거나 이동키를 이용해 설정 메뉴를 찾아 '엔터'를 누릅니다. 다음으로 'A(1점)'를 눌러 패스워드 설정을 실행하거나 이동키를 이용해 '패스워드 설정'을 찾아 엔터를 누릅니다.
프로그램 메뉴를 이용하지 않고 어디에서나 핫키를 통해 패스워드 설정을 바로 실행하려면 'F3-N(1-3-4-5점)'을 누릅니다.

패스워드 설정이 실행되면 제일 먼저 '비밀 번호 입력'에 위치하며 다음과 같은 콘트롤로 구성되어 있습니다. 콘트롤간 이동키는 '탭(F3)' 또는 '시프트-탭(스페이스-F3)'을 사용합니다.

1) 비밀 번호 입력 (ent-i) 대화상자
비밀 번호를 새로 생성하는 기능이며 한소네에 아무런 비밀 번호가 설정되어 있지 않을 경우 나타납니다.
만약 한소네에 기존에 설정한 비밀 번호가 있다면 이 기능은 '비밀 번호 수정 (ENT-M) 대화상자'로 표시됩니다.
2) 비밀 번호 환경 설정 (ENT-C) 대화상자
설정한 비밀 번호를 언제 물어볼 것인지 선택할 수 있는 기능입니다.
3) 비밀 번호 설정 초기화 (i)
비밀 번호 및 설정을 초기화 하는 기능입니다.
4) 닫기 버튼
비밀 번호 설정을 종료할 수 있습니다.

패스워드 설정을 종료하고 프로그램 메뉴로 돌아가려면 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다.

15.9.1 비밀 번호 설정
비밀 번호를 설정하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 패스워드 설정 프로그램을 실행합니다.
2) 맨 처음 위치한 '비밀 번호 설정'에서 엔터를 누르거나 핫키인 '엔터-I(2-4점)'를 누릅니다.
3) 비밀 번호 입력 대화상자가 나타나며 새 비밀 번호를 입력할 편집창이 표시됩니다. 여기에 비밀 번호를 컴퓨터 점자로 입력합니다. 비밀 번호에는 영문, 숫자, 기호를 사용할 수 있습니다.
4) 엔터 또는 '탭(F3)'을 누릅니다.
5) 비밀 번호 확인 편집창으로 이동합니다. 여기에 위 단계에서 입력한 비밀 번호를 한번 더 입력합니다.
6) 비밀 번호 설정을 완료하려면 엔터를 누릅니다.
비밀 번호 설정을 취소하려면 'ESC(F4)'를 누릅니다.

15.9.2 비밀 번호 수정
기존에 설정한 비밀 번호를 다른 비밀 번호로 수정하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 패스워드 설정 프로그램을 실행합니다.
2) 맨 처음 위치한 '비밀 번호 수정'에서 엔터를 누르거나 핫키인 '엔터-M(1-3-4점)'를 누릅니다.
3) 비밀 번호 수정 대화상자가 나타나며 기존 비밀 번호 입력 편집창이 표시됩니다. 비밀 번호 변경을 위해 기존 비밀 번호를 입력합니다.
4) 엔터 또는 '탭(F3)'을 누릅니다.
5) 새 비밀 번호 입력 편집창으로 이동합니다. 여기에 새 비밀 번호를 컴퓨터 점자로 입력합니다. 비밀 번호에는 영문, 숫자, 기호를 사용할 수 있습니다.
6) 엔터 또는 '탭(F3)'을 누릅니다.
7) 비밀 번호 확인 편집창으로 이동합니다. 여기에 위 단계에서 입력한 비밀 번호를 한번 더 입력합니다.
8) 비밀 번호 수정을 완료하려면 엔터를 누릅니다.
비밀 번호 수정을 취소하려면 'ESC(F4)'를 누릅니다.

15.9.3 비밀 번호 환경 설정
비밀 번호 환경 설정 옵션을 통해 어떤 경우에 비밀 번호를 물어볼지 선택할 수 있습니다. 예를 들어 한소네를 부팅하고 전원을 켤 때마다 비밀 번호를 입력하는 것이 번거롭다면 업그레이드와 포멧과 같은 중요한 작업을 진행하려 할 때에만 비밀 번호를 입력하도록 설정을 변경할 수 있습니다.
비밀 번호 환경 설정을 변경하려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 패스워드 설정 프로그램을 실행합니다.
2) 그러면 '비밀 번호 입력' 또는 '비밀 번호 수정' 대화상자에 위치합니다. '탭(F3)'을 눌러 '비밀 번호 환경 설정'으로 이동하여 엔터를 누르거나 핫키인 '엔터-C(1-4점)'를 누릅니다.
3) 설정 변경 전에 비밀 번호를 입력하는 편집창이 나타납니다. 여기에 기존에 설정한 비밀 번호를 입력하고 엔터를 누릅니다.
4) 그러면 라디오 버튼으로 구성된 설정 항목들이 나타납니다.
각 항목의 설정 값은 '스페이스'를 눌러 변경하며 설정 항목을 이동하려면 '탭(F3)' 또는 '시프트-탭(스페이스-F3)'을 사용합니다.
비밀 번호 환경 설정에서는 다음과 같은 설정 변경이 가능합니다.

(1) 부팅시 비밀 번호 묻기
이 옵션을 '예'로 설정하면 한소네가 새로 부팅될 때 비밀 번호를 입력하는 편집창이 나타납니다. 비밀 번호를 올바르게 입력하지 않으면 한소네의 부팅이 완료되어도 프로그램 메뉴가 나타나지 않으며 핫키를 통한 프로그램 실행 역시 차단됩니다.
(2) 절전 모드 해제시 비밀 번호 묻기
이 옵션을 '예'로 설정하면 한소네의 전원을 키거나 취침 예약, 자동 절전 등에서 깨어날 때 비밀 번호를 입력하는 편집창이 나타납니다. 
(3) 포멧 시 비밀 번호 묻기
이 옵션을 '예'로 설정하면 유틸리티의 포멧 기능을 실행할 때 비밀 번호를 물어보기 때문에 플래시 디스크 및 연결된 기타 장치를 포멧하려면 비밀 번호를 입력해야 합니다.
(4) 업그레이드 시 비밀 번호 묻기
이 옵션을 '예'로 설정하면 한소네 업그레이드 기능을 실행하려 할 때 비밀 번호를 입력해야 합니다.

비밀 번호 환경 설정을 완료하려면 '엔터'를 누르고 취소하려면 'ESC(F4)'를 누릅니다.

15.9.4 비밀 번호 설정 초기화
설정된 비밀 번호를 제거하고 기본 값으로 되돌리려면 다음과 같이 수행합니다.

1) 패스워드 설정 프로그램을 실행합니다.
2) 그러면 '비밀 번호 입력' 또는 '비밀 번호 수정' 대화상자에 위치합니다. '탭(F3)'을 눌러 '비밀 번호 설정 초기화'까지 이동하여 엔터를 누르거나 핫키인 'I(2-4점)'를 누릅니다.
3) 그러면 '비밀 번호 설정을 초기화 하시겠습니까?'라는 질문이 표시됩니다. 설정 초기화를 진행하려면 '엔터'를 누르고 설정 초기화를 취소하려면 이동키로 '아니오'를 찾아 엔터를 누르거나 'ESC(F4)'를 누릅니다.
4) 설정 초기화를 계속 진행하면 기존 비밀 번호를 한번 입력하는 편집창이 표시됩니다. 여기에 비밀 번호를 입력하고 엔터를 누릅니다.
5) 엔터를 누르면 비밀 번호가 제거되며 설정이 초기화 됩니다.

15.9.5 비밀 번호 입력하기
한소네를 사용중 비밀 번호 환경 설정 옵션에 따라 지정한 비밀 번호를 물어보는 편집창이 나타납니다.
예를 들어 한소네를 새로 부팅할 때, 전원을 키거나 절전에서 해제되는 경우에 기본적으로 비밀 번호를 입력하는 편집창이 표시되는데 비밀 번호를 여러번 잘못 입력할 경우 일시적으로 한소네를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
그렇기 때문에 비밀 번호는 정확히 입력해야 하며 다른 사람들이 예측하기 어렵지만 본인이 기억하기 쉬운 것으로 설정하는 것이 좋습니다.
 * 주의: 분실한 비밀 번호는 한소네 설정 초기화 및 콜드리셋으로도 복구되지 않으며 비밀 번호를 제대로 입력하지 않으면 PC와의 연결 및 부팅시 포멧 기능이 동작하지 않습니다.


15.10 옵션 설정
	
옵션 설정은 한소네 U2의 각종 설정 상태에 대한 정보를 담고 있어, 옵션 설정의 각 항목을 어떻게 설정하느냐에 따라서 음성과 점자 출력 방법이나 스크롤 버튼의 이동 방향 등을 변경할 수 있습니다.

옵션 설정은 어느 위치에 있는가에 상관없이 '스페이스-O(1-3-5점)'를 누르면 실행이 가능합니다. 옵션 설정은 설정 항목이 있는 '목록'과 '확인', '취소' 버튼으로 구성되어 있습니다. 목록과 버튼 사이는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'과 '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다.
목록에는 총 43개의 항목이 있는데, 각 항목 사이는 '스페이스-1점', '스페이스-4점'을 눌러 이동할 수 있습니다. 또는 페이지 이동키(스페이스-1-2-6점, 스페이스3-4-5점)를 사용하여 그룹 단위로 이동할 수 있습니다. 그룹은 총 5개로 이루어져 있습니다.

각 그룹은 아래와 같습니다.
1) 점자 설정
2) 음성 설정
3) 화면 설정
4) 프린트 설정
5) 일반 설정

각 그룹에 속해 있는 항목은 아래 설명을 참고하시기 바랍니다. 그룹 단위로 이동한다고 하여 그룹명이 보이지는 않습니다. 그룹의 첫 번째 항목이 보입니다. 
각 항목의 값을 변경하고자 할 때는 '스페이스'나 '백스페이스'를 누르고 '엔터'를 누르거나 '확인' 버튼에서 엔터를 누릅니다.
'옵션 설정' 호출 후에 취소를 하고 싶다면 '취소' 버튼에서 엔터를 누르거나, 스페이스-E(1-5점) 또는 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누릅니다.


15.10.1 점자 설정

15.10.1.1 점자 출력

'점자 출력'에서는 한소네 U2의 점자셀의 점자 출력을 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 점자를 출력하고 싶지 않다면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 바꿉니다. 
(4) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-F3'을 누르면, 바로 '점자 출력'의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.1.2 점자 커서

'점자 커서'에서는 한소네 U2의 점자셀의 커서 출력을 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '점자 커서'로 이동합니다. 또는 'C(1-4점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 점자 커서를 사용하고 싶지 않다면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, 'F4-위 스크롤 버튼'을 누르면, 바로 '점자 커서'의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.1.3 8점 모드

'8점 모드'에서는 점자 문서를 보거나 컴퓨터 편집창에 있을 경우, '8점'으로 볼 것인지, '6점'으로 볼 것인지 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '8점 모드'로 이동합니다. 또는 'E(1-5점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 8점 모드를 사용하고 싶다면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, 'F1-아래 스크롤 버튼'을 누르면, 바로 '8점 모드'의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.1.4 한글 워드랩

'한글 워드랩'에서는 한 줄에 표시될 단어의 길이가 너무 길어 모두 표시되지 못하여 다음줄에 표시되어야 할 때 글자 단위나 단어 단위로 줄바꿈을 수행할지 결정합니다.
예를 들어 현재 줄에 표시되는 단어가 너무 길어 모두 표시되지 못할 경우 '한글 워드랩' 옵션이 설정되어 있다면 단어 단위로 줄바꿈이 수행되기 때문에 '자동차'라는 글자가 '자다'까지만 표시되고 다음 줄에 '옹차'가 표시되는 것처럼 한 글자의 점자가 다음 줄에 잘려서 표시됩니다. 반대로 '한글 워드랩' 옵션이 설정되어 있지 않다면 한 글자를 출력하기에 셀 칸이 부족 할 경우 다음 줄에 글자를 출력해 주기 때문에 한 글자의 내용이 잘리지 않습니다.
'한글 워드랩'의 설정을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '한글 워드랩'으로 이동합니다. 또는 'C(1-4점)'를 두번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'입니다. 만약 단어 단위로 줄을 바꾸고 싶다면 스페이스를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.


15.10.1.5 영문 점자

'영문 점자'에서는 문서 내에서 영문 점자를 어떻게 표현할 것인지 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 점자'로 이동합니다. 또는 'G(1-2-4-5점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 'grade 2'입니다. 'grade 1'으로 바꾸고 싶다면, '스페이스'를 눌러 'grade 1'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '스페이스-G(1-2-4-5점)'를 누르면, 바로 '영문 점자'의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.1.6 메시지 출력 시간

'메시지 출력 시간'에서는 음성을 껐을 경우, 점자셀에 나타나는 메시지를 몇 초간 유지시킬 것인지 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '메시지 출력 시간'으로 이동합니다. 또는 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) 기본은 '3초'입니다. 설정값은 '무시', '1초부터 10초', '사용자 대기'가 있습니다. '무시'와 '사용자 대기'는 음성이 켜져 있는 상태에서도 동작합니다.
무시: 무시를 선택하면 메시지가 출력되지 않습니다.
사용자 대기: 사용자 대기로 선택하면 사용자가 키를 입력해야 메시지가 사라집니다.
1초부터 10초: 설정된 초에 맞게 메시지가 출력됩니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.


15.10.2 음성 설정

15.10.2.1 음성 출력

'음성 출력'에서는 한소네 U2의 음성 출력을 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '음성 출력'으로 이동합니다. 또는 'V(1-2-3-6점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 음성을 출력하지 않으려면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-F2'를 누르면 바로 음성 출력의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.2.2 부호 발음

'부호 발음'에서는 문서를 읽을 때 구두점 읽기의 범위를 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '부호 발음'으로 이동합니다. 또는 'P(1-2-3-4점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '모두'로 되어 있습니다. 설정값은 '모두', '안 함', '구두점', '기호'가 있습니다.
모두: '모두'를 선택하면 모든 부호를 읽어 줍니다.
안 함: '안 함'을 선택하면 모든 부호를 읽어 주지 않습니다.
구두점: '구두점'을 선택하면, 구두점만 읽어 줍니다.
기호: '기호'를 선택하면, 기호만 읽어 줍니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '엔터-F3'을 누르면 바로 부호 발음의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.2.3 키보드 음성

'키보드 음성'에서는 문서에서 키보드로 점자를 입력할 때, 음성이 읽어주는 방법을 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '키보드 음성'으로 이동합니다. 또는 'K(1-3점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '음소/단어 출력'으로 되어 있습니다. 설정값은 '음소 단위 출력', '단어 단위 출력', '출력 안 함', '음소/단어 출력'이 있습니다.
음소/단어 출력: '음소/단어 출력'을 선택하면 음소와 단어를 읽어 줍니다.
음소 단위 출력: '음소 단위 출력'을 선택하면 음소만 읽어 줍니다.
단어 단위 출력: '단어 단위 출력'을 선택하면 단어만 읽어 줍니다.
출력 안 함: '출력 안 함'을 선택하면, 음성이 읽어 주지 않습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '엔터-F2'를 누르면 바로 키보드 음성의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.2.4 대문자 구분

점자 문서나 컴퓨터 편집창에서 글자 이동키인 '스페이스-3점'이나 '스페이스-6점'을 사용하여 읽을 때, 대문자를 만나거나, 대문자를 입력하는 경우에 어떻게 읽을 것인지를 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '대문자 구분'으로 이동합니다. 또는 'U(1-3-6점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '안 함'으로 되어 있습니다. 설정값은 '안 함', '캡자 붙임', '억양'이 있습니다.
안 함: '안 함'을 선택하면 대문자 구분을 하지 않습니다.
캡자 붙임: '캡자 붙임'을 선택하면 대문자를 만났을 때, '캡'이라는 단어를 붙여 출력합니다. 예를 들면, 대문자 'A'를 읽을 때, '캡 에이'라고 읽습니다.
억양: '억양'을 선택하면 대문자를 만났을 때, 소문자보다 약간 억양을 높여 출력합니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.2.5 숫자 모아 읽기

'숫자 모아 읽기'에서는 줄이나 단어, 문단 단위 이동키를 사용하여 문서를 읽을 때, 숫자를 만났을 경우 어떻게 읽을 것인지 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '숫자 모아 읽기'로 이동합니다. 또는 'N(1-3-4-5점)'을 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 숫자 모아 읽기를 하지 않고 싶다면 '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 바꿉니다. 예를 들어, '2007'을 읽을 때 '사용함'으로 설정하면 '이천칠'이라고 읽고, '사용 안 함'으로 설정하면 '이영영칠'이라고 읽습니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.2.6 영문 보조 음성

'영문 보조 음성'에서는 전체 내용을 자동으로 읽을 때, 영어 단어를 영문 TTS로 읽을 것인지를 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 보조 음성'로 이동합니다. 또는 'V(1-3-4-5점)'을 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 영문 보조 음성을 사용하고 싶다면 '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.2.7 음성 크기

'음성 크기'에서는 한소네 U2의 음성 크기를 조절할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '음성 크기'로 이동합니다. 또는 'L(1-2-3점)'을 누릅니다.
(4) 기본은 '15'입니다. 설정값은 1에서 21까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-F1'을 누르면 음성 크기값이 작아집니다. '백스페이스-F4'를 누르면 음성 크기값이 커집니다.

15.10.2.8 음성 속도

'음성 속도'에서는 한소네 U2의 음성 속도를 조절할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '음성 속도'로 이동합니다. 또는 'R(1-2-3-5점)'을 누릅니다.
(4) 기본은 '6'입니다. 설정값은 1에서 21까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '스페이스-F1'을 누르면 음성 속도값이 작아집니다. '스페이스-F4'를 누르면 음성 속도값이 커집니다.

15.10.2.9 음성 고저

'음성 고저'에서는 한소네 U2의 음성 고저를 조절할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '음성 고저'로 이동합니다. 또는 'T(2-3-4-5점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '7'입니다. 설정값은 1에서 20까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '엔터-F1'을 누르면 음성 고저값이 작아집니다. '엔터-F4'를 누르면 음성 고저값이 커집니다.

15.10.2.10 영문 음성 크기

'영문 음성 크기'에서는 한소네 U2의 영문 음성 크기를 조절할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 음성 크기'로 이동합니다. 또는 'L(1-2-3점)'을 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '15'입니다. 설정값은 1에서 21까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.2.11 영문 음성 속도

'영문 음성 속도'에서는 한소네 U2의 영문 음성 속도를 조절할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 음성 속도'로 이동합니다. 또는 'R(1-2-3-5점)'을 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '6'입니다. 설정값은 1에서 21까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.2.12 영문 음성 고저

'영문 음성 고저'에서는 한소네 U2의 영문 음성 고저를 조절할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 음성 고저'로 이동합니다. 또는 'T(2-3-4-5점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '7'입니다. 설정값은 1에서 10까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.2.13 메인 볼륨 크기

'메인 볼륨 크기'에서는 한소네 U2의 전체 음성 크기를 설정할 수 있습니다. 즉, '3.2.6의 음성 크기' 값을 최대값으로 설정하여도, '메인 볼륨 크기'의 값을 최소로 설정해 놓으면, '음성 크기'는 '메인 볼륨 크기'의 최소값내에서 음성 크기가 조정이 됩니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '메인 볼륨 크기'로 이동합니다. 또는 'V(1-2-3-6점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '15'입니다. 설정값은 1에서 21까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-스페이스-F1'을 누르면 메인 볼륨값이 작아집니다. '백스페이스-스페이스-F4'를 누르면 메인 볼륨값이 커집니다.

15.10.2.14 스크롤 버튼 음성

'스크롤 버튼 음성'에서는 워드프로세서에서 위, 아래 스크롤 버튼을 눌러 점자 디스플레이 이동 시에 음성을 출력할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '스크롤 버튼 음성'으로 이동합니다. 또는 'S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'입니다. '스크롤 버튼 음성'을 사용하고자 한다면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, 'F3-위 스크롤 버튼'을 누르면 바로 스크롤 버튼 음성의 설정을 바꿀 수 있습니다.

15.10.3 화면 설정

15.10.3.1 LCD

'LCD'에서는 한소네 U2의 LCD 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 'LCD'로 이동합니다. 또는 'L(1-2-3점)'을 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'입니다. 설정값은 '사용 안 함', 'all(조명)', '사용함'이 있습니다.
all(조명): LCD에 조명이 들어오면서 글자가 출력이 됩니다.
사용함: 글자만 출력이 됩니다.
사용 안 함: 아무것도 출력이 되지 않습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '엔터-4-5-6점'을 누르면 바로 'LCD'의 설정을 바꿀 수 있습니다. 단, 프로그램 메뉴 상태에서만 가능합니다.

15.10.3.2 LCD 역방향 출력

'LCD 역방향 출력'에서는 한소네 U2의 LCD의 문자 출력을 정방향으로 할 것인지 역방향으로 할 것인지를 선택할 수 있습니다. 역방향으로 출력을 하게 되면, 한소네 U2를 거꾸로 놓고 봤을때, 제대로 출력되는 것처럼 느껴집니다. 즉, 마주앉은 정안인이 내용을 확인해 주거나 할때, LCD 문자 출력 방향을 역방향으로 놓으면 편리합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 'LCD 역방향 출력'으로 이동합니다. 또는 'F(1-2-4점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'입니다. 역방향으로 출력하고자 할 때, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 설정합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.3.3 LCD 글자 크기

'LCD 글자 크기'에서는 한소네 U2의 LCD에 출력되는 글자 크기를 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 'LCD 글자 크기'로 이동합니다. 또는 'F(1-2-4점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '19'입니다. 설정값은 '12'에서 '20'까지 설정할 수 있습니다. '스페이스'를 누르면 값이 증가하고, '백스페이스'를 누르면 값이 감소합니다. 값이 클수록 LCD의 글자 크기가 커집니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.3.4 화면 출력

'화면 출력'에서는 VGA 포트를 사용하여 모니터에 연결했을 때, 한소네 U2의 작업 내용을 모니터로 출력 할 것인지 말 것인지를 선택할 수 있습니다. 설정 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '화면 출력'으로 이동합니다. 또는 'D(1-4-5점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'입니다.
(5) 한소네 U2의 작업 내용을 모니터에서 확인하고자 한다면, 한소네 U2의 VGA 포트와 모니터를 VGA 케이블을 사용하여 연결하고, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.


15.10.4 프린트 설정

15.10.4.1 프린터 포트

'프린터 포트'에서는 프린트를 할 때, 어떤 포트로 프린트를 할 것인지를 설정할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '프린터 포트'로 이동합니다. 또는 'P(1-2-3-4점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 'USB'로 되어 있습니다. 설정값은 'USB, bluetooth, Parallel'이 있습니다. 'Parallel'이나 'bluetooth'로 연결하여 출력하고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다. 
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.4.2 일반 출력용지 설정

'일반 출력용지 설정'에서는 잉크 프린터로 출력할 때, 종이 크기를 어느 것으로 할 것인지를 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '일반 출력용지 설정'으로 이동합니다. 또는 'S(2-3-4점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 'A4'로 되어 있습니다. 'B5'로 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다. 
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.


15.10.5 일반 설정

15.10.5.1 경고 메시지

'경고 메세지'에서는 잘못된 명령을 수행하였을 때, 비프음을 출력할 것인지 말 것인지 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '경고 메세지'로 이동합니다. 또는 'W(2-4-5-6점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '비프음'으로 되어 있습니다. 설정값은 '비프음', '진동', '비프+진동', '사용 안 함' 이 있습니다.'사용 안 함'으로 설정하면 외부 장치(메모리) 삽입/제거시 나타나는 소리도 출력하지 않습니다. 
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.2 시그널 출력

'시그널 출력'에서는 한소네 U2를 켜거나 끌 때 출력되는 사운드를 출력할 것인지 말 것인지 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '시그널 출력'으로 이동합니다. 또는 'S(2-3-4점)'를 3번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 시그널 출력을 사용하지 않으려면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 바꿉니다. '사용 안 함'을 선택하면, 사운드는 출력되지 않고 '전원 켜짐', '전원 꺼짐' 메시지만 출력됩니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.3 충전 경고 메시지

'충전 경고 메세지'에서는 배터리 충전율 안내를 메시지로 들을 것인지 비프음으로 들을 것인지, 또는 최종 메시지나 비프음만 들을 것인지 선택합니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '충전 경고 메시지 출력'으로 이동합니다. 또는 'A(1점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '메시지'로 되어 있습니다. 설정값은 '메시지', '비프음', '최종 메시지', '최종 비프음'이 있습니다.
메시지: 배터리 충전율이 15% 이하로 내려가면 음성과 점자로 약 2분마다 한번씩 배터리 충전율을 알려줍니다. 10%부터 5% 이하로 내려가면 음성과 점자로 약 1분마다 한번씩 '배터리 충전율 xx%'라고 알려줍니다.
비프음: 배터리 충전율이 15% 이하로 내려가면 약 2분마다 한번씩 비프음을 출력해 줍니다. 10%부터 5% 이하로 내려가면 약 1분마다 한번씩 비프음을 출력해 줍니다.
최종 메시지: 충전율 15% 이하에서도 아무런 메시지를 출력하지 않다가 충전율이 5% 이하로 내려갔을 때 충전 경고 메시지만 출력해 줍니다.
최종 비프음: 충전율이 5% 이하로 내려갔을때 비프음을 출력해 줍니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.4 좌측 스크롤 버튼

'좌측 스크롤 버튼'에서는 점자셀 좌측에 있는 스크롤 버튼을 어느 용도로 사용할 것인지 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '좌측 스크롤 버튼'으로 이동합니다. 또는 'L(1-2-3점)'을 3번 누릅니다.
(4) 기본은 '스크롤'로 되어 있습니다. 설정값은 '스크롤', '라인 이동', '글자 이동', '문단 이동', '문장 이동'이 있습니다.
스크롤: 점자셀을 이전, 다음으로 스크롤 하는 용도로 사용합니다. 즉, 좌측 위 스크롤 버튼을 누르면 이전 방향으로 점자셀을 스크롤하고, 좌측 아래 스크롤 버튼을 누르면 다음 방향으로 점자셀을 스크롤 합니다.
라인 이동: 좌측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 줄로 이동합니다.
글자 이동: 좌측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 글자로 이동합니다.
문단 이동: 좌측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 문단으로 이동합니다.
문장 이동: 좌측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 문장으로 이동합니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.5 우측 스크롤 버튼

'우측 스크롤 버튼'에서는 점자셀 우측에 있는 스크롤 버튼을 어느 용도로 사용할 것인지 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '우측 스크롤 버튼'으로 이동합니다. 또는 'R(1-2-3-5점)'을 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '스크롤'로 되어 있습니다. 설정값은 '스크롤', '라인 이동', '글자 이동', '문단 이동', '문장 이동'이 있습니다.
스크롤: 점자셀을 이전, 다음으로 스크롤 하는 용도로 사용합니다. 즉, 우측 위 스크롤 버튼을 누르면 이전 방향으로 점자셀을 스크롤하고, 우측 아래 스크롤 버튼을 누르면 다음 방향으로 점자셀을 스크롤 합니다.
라인 이동: 우측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 줄로 이동합니다.
글자 이동: 우측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 글자로 이동합니다.
문단 이동: 우측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 문단으로 이동합니다.
문장 이동: 우측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를 때마다 이전, 다음 문장으로 이동합니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.6 빈 줄 건너뛰기

'빈 줄 건너뛰기'에서는 문서를 읽을 때 빈 줄을 건너뛰고 읽을 것인지 말 것인지 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '빈 줄 건너뛰기'로 이동합니다. 또는 'E(1-5점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 빈 줄 건너뛰기를 사용하려면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.7 필드 정보 출력

'필드 정보 출력'에서는 음성이 콘트롤 기호를 읽을 때 앞에 출력할 것인지 뒤에 출력할 것인지 또는 출력하지 않을 것인지 선택할 수 있습니다. '앞', '뒤'에 관계없이 점자 디스플레이는 항상 콘트롤 기호가 가장 먼저 나타납니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '필드 정보 출력'으로 이동합니다. 또는 'I(2-4점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '앞'으로 되어 있습니다. 설정값은 '앞', '뒤', '사용 안 함'이 있습니다.
앞: 데이터 앞에 콘트롤 기호를 읽어줍니다.
뒤: 데이터 뒤에 콘트롤 기호를 읽어 줍니다.
사용 안 함: 점자와 음성 모두 출력하지 않습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, 'F2-아래 스크롤 버튼'을 누르면 바로 '필드 정보 출력'의 설정을 바꿀 수 있습니다. 단, 프로그램 메뉴 상태에서만 가능합니다.

15.10.5.8 핫키 정보 출력

'핫키 정보 출력'에서는 메뉴를 보여줄 때, 핫키를 보여줄 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '핫키 정보 출력'으로 이동합니다. 또는 'H(1-2-5점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '영문'으로 되어 있습니다. 설정값은 '영문', '점형', '사용 안 함'이 있습니다.
영문: 핫키가 영문으로 표현됩니다. 예) 열기 엔터-o
점형: 핫키가 점형으로 표현됩니다. 예) 열기 엔터 1 3 5점
사용 안 함: 핫키를 보여주지 않습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.9 단축키 읽기

'단축키 읽기'에서는 메뉴를 보여줄 때, 메뉴를 보여줄 때, 단축키를 출력할 것인지 말 것인지 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '단축키 읽기'로 이동합니다. 또는 'S(2-3-4점)'를 4번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 단축키를 출력하고 싶지 않다면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.10 절전 모드

'절전 모드'에서는 절전 모드를 사용할 것인지 말 것인지를 설정할 수 있습니다. 어댑터가 연결되어 있다면, 절전 모드를 사용함으로 놓아도 절전 모드에 들어가지 않습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '절전 모드'로 이동합니다. 또는 'P(1-2-3-4점)'를 3번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 설정값은 '사용함', '사용 안 함', '메시지'가 있습니다.
메시지: 절전모드에 들어가야 할 시간이 되면 절전모드에 들어가지 않고 메시지로만 알려줍니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.11 절전 모드 시간

'절전 모드 시간'에서는 절전 모드에 들어가는 시간을 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '절전 모드 시간'으로 이동합니다. 또는 'K(1-3점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '10분'으로 되어 있습니다. 설정값은 '10분', '20분', '30분'이 있습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.12 한손 모드

'한손 모드'에서는 한손 모드를 사용할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '한손 모드'로 이동합니다. 또는 'H(1-2-5점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 한손 모드를 사용하고자 한다면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 바꿉니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.13 워드 새문서 시작 형식

'워드 새문서 시작 형식'에서는 워드프로세서를 시작할 때, 기본으로 만들어지는 문서를 어떤 형식으로 할 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '워드 새문서 시작 형식'으로 이동합니다. 또는 'Q(1-2-3-4-5점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '한소네 문서'로 되어 있습니다. 설정값은 '한소네 문서', '점자 문서', '텍스트 문서'가 있습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.14 기본 브라우저

'기본 브라우저'에서는 트위터, 네이버 검색, 구글 검색, 페이스북 등의 프로그램에서 출력되는 URL 항목에서 엔터하여 웹 페이지를 열거나 '2.13 웹 페이지 열기'에 설명한 '스페이스-W(2-4-5-6점)'를 눌러 웹 페이지를 열 때 연결되는 기본 브라우저를 선택합니다.  설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '기본 브라우저'으로 이동합니다. 또는 'B(1-2점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '퀵브라우저'로 되어 있습니다. 설정값은 '퀵브라우저', '웹브라우저'가 있습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.15 키보드 입력 방식

'키보드 입력 방식'에서는 한소네 U2의 키보드 입력 방식을 퍼킨스식으로 입력할 것인지 일본식으로 입력할 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '키보드 입력 방식'으로 이동합니다. 또는 'K(1-3점)'를 3번 누릅니다.
(4) 기본은 '퍼킨스식'으로 되어 있습니다. 일본식으로 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.16 연속 입력 모드

워드 프로세서에서 문서의 내용을 입력하거나 이메일의 본문에 내용을 입력할 때 '4점'을 눌러 'ㄱ'을 입력하려 했는데, 실수로 스페이스를 같이 누르면, '스페이스-4점'으로 조합되어 줄이동이 됩니다. 스페이스와 다른 키를 눌러도 스페이스로 입력될 수 있게 하기 위해 연속 입력 모드 기능을 사용합니다. 연속 입력 모드는 기본적으로 사용 안 함으로 설정되어 있습니다. 다음의 방법으로 설정을 변경할 수 있습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '연속 입력 모드'로 이동합니다. 또는 'Y(1-3-4-5-6점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. '사용함'으로 변경하려면, '스페이스'를 눌러 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.17 시간 서버 자동 동기화

'시간 서버 자동 동기화'란 한소네가 인터넷에 연결될 때 시간 서버에 자동으로 접속되면서 한소네의 시간과 날짜가 동기화되는 것을 말합니다. 이 기능을 사용하면 정확한 인터넷 시간 서버를 통해 한소네의 시간을 보정 또는 일치시킬 수 있습니다.
한소네가 인터넷 시간 서버와 자동으로 동기화되는 시점은 한소네가 인터넷에 연결 또는 재연결 될 때입니다. 즉, 한소네의 유/무선 LAN이 연결되어 "딩동" 소리가 출력되는 시점에서 인터넷 시간 서버와 자동으로 동기화 됩니다.
시간 서버 자동 동기화 옵션은 기본적으로 사용함으로 설정되어 있으며, 다음의 방법으로 확인 또는 설정을 변경할 수 있습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '시간 서버 자동 동기화'로 이동합니다. 또는 'T(2-3-4-5점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 시간 서버 자동 동기화 기능을 사용하지 않으려면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.18 오늘 일정 알림

'오늘 일정 알림'에서는 한소네 U2를 켜거나 절전모드에서 깨어날 때 등록되어 있는 오늘의 일정을 보여줄 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '오늘 일정 알림'으로 이동합니다. 또는 'S(2-3-4점)'를 5번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 오늘 일정 알림을 사용하지 않으려면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.19 시간 알림 설정

'시간 알림 설정'은 설정된 옵션에 따라 자동으로 시간을 음성과 점자로 알려주는 기능입니다.
시간 알림 설정 옵션을 확인 또는 변경하기 위해서는 아래와 같이 수행합니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다. 
(2) '시간 알림 설정' 목록이 나타날 때까지 스페이스-4점을 누르거나 'T(2-3-4-5점)'를 3번 누릅니다.
(3) 시간 알림 설정 옵션을 변경하려면 '스페이스' 또는 '백스페이스'를 이용해 변경할 수 있습니다. 기본값은 '사용 안 함'입니다. 시간 알림 설정 옵션은 아래와 같습니다.
사용 안 함: 시간 알림 설정을 사용하지 않습니다.
30분 단위: 30분 단위로 시간을 알려줍니다. 예를 들어, 9시, 9시 30분, 10시, 10시 30분...등 30분 간격으로 현재 시간을 자동으로 출력합니다.
1시간 단위: 1시간 단위로 시간을 출력합니다. 예를 들어, 9시, 10시, 11시... 등이 될 때 시간을 출력합니다.
(4) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.20 진행률 표시

'진행률 표시'에서는 파일을 복사하거나 문서 또는 웹 페이지 열 때 진행 상태를 표시하는 방법을 선택할 수 있습니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '진행률 표시'로 이동합니다. 또는 'P(1-2-3-4점)'를 4번 누릅니다.
(4) 기본은 '메시지'으로 되어 있습니다. 설정값은 '메시지', '진동', '없음', '비프음'이 있습니다.
메시지: 진행 상태를 10%, 20%처럼 % 단위로 음성 출력해 줍니다.
진동: 진행 상태를 2초 단위 진동으로 알려줍니다.
비프음: 진행 상태를 비프음으로 출력해 줍니다.
없음: 진행 상태에 대한 정보를 출력하지 않습니다.
(5) 설정값을 바꾸고자 한다면, '스페이스'를 눌러 설정값을 바꿉니다.
(6) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

15.10.5.21 블루투스 사용

'블루투스 사용'에서는 한소네 U2에 내장되어 있는 블루투스 장치를 켤 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '블루투스 사용'으로 이동합니다. 또는 'B(1-2점)'를 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 블루투스 장치를 사용하려면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-3-4-5-6점'을 누르면, 바로 '블루투스 사용'의 설정을 바꿀 수 있습니다. 배터리 소모를 줄이기 위해서 블루투스 프로그램을 사용하지 않을 때에는 블루투스 장치는 '사용 안 함'으로 설정하시기 바랍니다.

15.10.5.22 무선랜 사용

'무선랜 사용'에서는 한소네 U2에 내장되어 있는 무선랜 장치를 켤 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '무선랜 사용'으로 이동합니다. 또는 'W(2-4-5-6점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 무선랜을 사용하려면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-1-4-5-6점'을 누르면 바로 '무선랜 사용'의 설정을 바꿀 수 있습니다. 배터리 소모를 줄이기 위해서 무선랜 프로그램을 사용하지 않을 때에는 무선랜은 '사용 안 함'으로 설정하시기 바랍니다.

15.10.5.23 유선랜 사용

'유선랜 사용'에서는 한소네 U2에 내장되어 있는 유선랜을 사용할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '유선랜 사용'으로 이동합니다. 또는 'L(1-2-3점)'을 4번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용 안 함'으로 되어 있습니다. 유선랜을 사용하려면, '스페이스'를 눌러 '사용함'으로 변경합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

옵션 설정을 호출하지 않고, '백스페이스-1-5-6점'을 누르면 바로 '유선랜 사용'의 설정을 바꿀 수 있습니다. 배터리 소모를 줄이기 위해서 유선랜 프로그램을 사용하지 않을 때에는 유선랜은 '사용 안 함'으로 설정하시기 바랍니다

15.10.5.24 이동식 디스크

'이동식 디스크'에서는 한소네 U2의 USB 포트를 사용하여 PC와 연결시에 한소네 U2를 이동식 장치로 사용할 것인지 선택합니다. 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

(1) '스페이스-O(1-3-5점)'를 눌러, 옵션 설정을 호출합니다.
(2) '점자 출력'이 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 누르거나 '스페이스-4-5-6점'을 눌러 '이동식 디스크'으로 이동합니다. 또는 'D(1-4-5점)'를 2번 누릅니다.
(4) 기본은 '사용함'으로 되어 있습니다. 이동식 디스크를 사용하지 않으려면, '스페이스'를 눌러 '사용 안 함'으로 변경합니다. 사용 안 함'으로 선택하고 PC와 한소네 U2를 연결하여 사용하고자 하면, PC에 ActiveSync 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.
(5) 엔터를 누르면 설정이 완료 됩니다.

[주의사항]
Multi Card Reader 기능이 포함된 USB Hub를 사용하여 한소네 U2를 PC와 이동식 디스크나 ActiveSync 연결을 할 때 동작이 안 되는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 PC 본체에 있는 USB Port를 사용하여 연결 하시거나 순수하게 Hub 기능만을 수행하는 USB Hub를 사용하여 연결하는 것을 권장합니다.


