목 차

19. 부록

19. 부록

부록 1. 컴퓨터 점자 리스트
* 명칭 / 점형 기호
느낌표: ^123456,2346^ (2-3-4-6)
코테이션: ^123456,5^ (5)
넘버싸인: ^123456,3456^ (3-4-5-6)
달러: ^123456,1246^ (1-2-4-6)
퍼센트: ^123456,146^ (1-4-6)
앤드: ^123456,12346^ (1-2-3-4-6)
어퍼스트로피: ^123456,3^ (3)
소괄호 열기: ^123456,12356^ (1-2-3-5-6)
소괄호 닫기: ^123456,23456^ (2-3-4-5-6)
스타: ^123456,16^ (1-6)
플러스: ^123456,346^ (3-4-6)
콤마: ^123456,6^ (6)
대시: ^123456,36^ (3-6)
점: ^123456,46^ (4-6)
슬래시: ^123456,34^ (3-4)
숫자 0:  ^123456,356^ (3-5-6)
숫자 1: ^123456,2^ (2)
숫자 2: ^123456,23^ (2-3)
숫자 3: ^123456,25^ (2-5)
숫자 4: ^123456,256^ (2-5-6)
숫자 5: ^123456,26^ (2-6)
숫자 6: ^123456,235^ (2-3-5)
숫자 7: ^123456,2356^ 2-3-5-6)
숫자 8: ^123456,236^ (2-3-6)
숫자 9: ^123456,35^ (3-5)
콜른: ^123456,156^ (1-5-6)
세미콜른: ^123456,56^ (5-6)
레스댄: ^123456,126^ (1-2-6)
이퀄: ^123456,123456^ (1-2-3-4-5-6)
그레이터댄: ^123456,345^ (3-4-5)
물음표: ^123456,1456^ (1-4-5-6)
골뱅이: ^123456,4^ (4-7)
대문자 A: ^123456^a (1-7)
대문자 B:  ^123456,12^ (1-2-7)
대문자 C: ^123456,14^ (1-4-7)
대문자 D: ^123456,145^ (1-4-5-7)
대문자 E: ^123456,15^ (1-5-7)
대문자 F: ^123456,124^ (1-2-4-7)
대문자 G: ^123456,1245^ (1-2-4-5-7)
대문자 H: ^123456,125^ (1-2-5-7)
대문자 I: ^123456,24^ (2-4-7)
대문자 J: ^123456,245^ (2-4-5-7)
대문자 K: ^123456,13^ (1-3-7)
대문자 L: ^123456,123^ (1-2-3-7)
대문자 M: ^123456,134^ (1-3-4-7)
대문자 N: ^123456,1345^ (1-3-4-5-7)
대문자 O: ^123456,135^ (1-3-5-7)
대문자 P: ^123456,1234^ (1-2-3-4-7)
대문자 Q: ^123456,12345^ (1-2-3-4-5-7)
대문자 R: ^123456,1235^ (1-2-3-5-7)
대문자 S: ^123456,234^ (2-3-4-7)
대문자 T: ^123456,2345^ (2-3-4-5-7)
대문자 U: ^123456,136^ (1-3-6-7)
대문자 V: ^123456,1236^ (1-2-3-6-7)
대문자 W: ^123456,2456^ (2-3-4-5-6-7)
대문자 X: ^123456,1346^ (1-3-4-6-7)
대문자 Y: ^123456,13456^ (1-3-4-5-6-7)
대문자 Z: ^123456,1356^ (1-3-5-6-7)
대괄호 열기: ^123456,246^ (2-4-6-7)
대괄호 닫기: ^123456,12456^ (1-2-4-5-6-7)
캐럿: ^123456,45^  (4-5-7)
언더바: ^123456,456^ (4-5-6-7)
그레이브 액센트: ^123456,4^ (4)
소문자 a: ^123456^a (1)
소문자 b: ^123456,12^ (1-2)
소문자 c: ^123456,14^ (1-4)
소문자 d: ^123456,145^ (1-4-5)
소문자 e: ^123456,15^ (1-5)
소문자 f: ^123456,124^ (1-2-4)
소문자 g: ^123456,1245^ (1-2-4-5)
소문자 h: ^123456,125^ (1-2-5)
소문자 i: ^123456,24^ (2-4)
소문자 j: ^123456,245^ (2-4-5)
소문자 k: ^123456,13^ (1-3)
소문자 l: ^123456,123^ (1-2-3)
소문자 m: ^123456,134^ (1-3-4)
소문자 n: ^123456,1345^ (1-3-4-5)
소문자 o: ^123456,135^ (1-3-5)
소문자 p: ^123456,1234^ (1-2-3-4)
소문자 q: ^123456,12345^ (1-2-3-4-5)
소문자 r: ^123456,1235^ (1-2-3-5)
소문자 s: ^123456,234^ (2-3-4)
소문자 t: ^123456,2345^ (2-3-4-5)
소문자 u: ^123456,136^ (1-3-6)
소문자 v: ^123456,1236^ (1-2-3-6)
소문자 w: ^123456,2456^ (2-4-5-6)
소문자 x: ^123456,1346^ (1-3-4-6)
소문자 y: ^123456,13456^ (1-3-4-5-6)
소문자 z: ^123456,1356^ (1-3-5-6)
중괄호 열기: ^123456,246^ (2-4-6)
버티컬바: ^123456,1256^ (1-2-5-6)
중괄호 닫기: ^123456,12456^ (1-2-4-5-6)
물결표: ^123456,45^ (4-5)
백슬래시: ^123456,1256^ (1-2-5-6-7)

부록 2. 한소네 문장 부호
1. 한글 문장 부호
소괄호 열기: 3-6-7점
소괄호 닫기: 3-6-8점
중괄호 열기: 2-3-6-8점, 2-3-8점
중괄호 닫기: 5-6-8점, 3-5-6-8점
대괄호 열기: 2-3-6-8점, 3-8점
대괄호 닫기: 6-8점, 3-5-6-8점
여는 큰따옴표: 2-3-6-8점
닫는 큰따옴표: 3-5-6-8점
여는 작은따옴표: 6-8점, 2-3-6-8점
닫는 작은따옴표: 3-5-6-8점, 3-8점
대시: 3-6점
슬래시: 3-4-8점
점: 2-5-6-8점
콤마: 5-8점
별표: 3-5-8점, 3-5-8점
느낌표: 2-3-5-8점
물음표: 2-3-6-7점
콜론: 5-8점, 2-8점
세미콜론: 5-6-8점, 2-3-8점
가운데점: 5-8점, 2-3-8점
물결: 3-6-8점, 3-6-8점
말 줄임표: 2-5-6-8점, 2-5-6-8점, 2-5-6-8점
등호: 2-5-8점, 2-5-8점
더하기: 2-6-8점
빼기: 3-5-7점
퍼센트: 1-4-6-8점
엠퍼센트: 1-2-3-4-6-8점
샵: 3-4-5-6-8점
달러: 1-2-4-6-8점
At: 4-8점
보다 작다: 1-2-6-8점
보다 크다: 3-4-5-8점
오른쪽 화살표: 2-5-8점, 1-3-5-7점
왼쪽 화살표: 2-4-6-8점, 2-5-8점 
캐럿: 4-5-7점
백슬래시: 1-2-5-6-7점
버티컬 바: 1-2-5-6-8점
액센트: 4-7점
언더라인: 4-5-6-7점
큰따옴표: 5-7점
작은따옴표: 3-7점

2. 영문 문장 부호
소괄호 열기: 2-3-5-6-7점
소괄호 닫기: 2-3-5-6-8점
대괄호 열기: 6-8점, 2-3-5-6-8점
대괄호 닫기: 2-3-5-6-8점, 3-8점
여는 큰따옴표: 2-3-6-8점
닫는 큰따옴표: 3-5-6-8점
여는 작은따옴표: 6-8점, 2-3-6-8점
닫는 작은따옴표: 3-5-6-8점, 3-8점
대시: 3-6점
슬래시: 3-4-8점
점: 2-5-6-8점
콤마: 2-8점
별표: 3-5-8점, 3-5-8점
느낌표: 2-3-5-8점
물음표: 2-3-6-7점
콜론: 2-5-8점
세미콜론: 2-3-8점
물결: 3-6-8점, 3-6-8점
말 줄임표: 3-8점, 3-8점, 3-8점
어퍼스트로피: 3-8점
퍼센트: 1-4-6-8점
엠퍼센트: 1-2-3-4-6-8점
달러: 1-2-4-6-8점
At: 4-8점
보다 작다: 1-2-6-8점
보다 크다: 3-4-5-8점
샵: 3-4-5-6-8점
캐럿: 4-5-7점
오른쪽 화살표: 2-5-8점, 1-3-5-7점
왼쪽 화살표: 2-4-6-8점, 2-5-8점
백슬래시: 1-2-5-6-7점
버티컬 바: 1-2-5-6-8점
액센트: 4-7점
언더라인: 4-5-6-7점
큰따옴표: 5-7점
작은따옴표: 3-7점
등호: 2-5-8점, 2-5-8점
더하기: 2-6-8점 또는 3-4-6-8점

부록 3. Active Sync와 Windows Mobile Device Center 설치하기
PC에 Active Sync 프로그램을 설치하고 한소네 U2와 PC를 USB 케이블로 연결하면 PC에서 한소네 U2로 쉽게 파일이나 폴더를 이동하거나 한소네 U2에서 PC로 이동시킬 수 있습니다. Window XP 이하 버전에서의 설치 방법은 아래와 같습니다.

(1) 힘스 홈페이지나 Microsoft 홈페이지에서 Active Sync 프로그램을 PC에 다운로드하고, 다운로드 한 프로그램을 실행합니다.
(2) PC에서 파일을 복사한 후에 'Microsoft ActiveSync' 대화상자가 나타나면 '다음' 버튼을 누릅니다. 그러면 프로그램을 설치할 경로를 선택하는 대화상자가 나타납니다. 기본 경로에 설치하고자 하면 '다음' 버튼을 누릅니다. 경로를 변경하고자 할 때는 경로를 변경한 후에 '다음' 버튼을 누릅니다.
(3) 그러면 '연결 시작' 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자가 나타났을 때, 한소네 U2의 옵션 설정에서 이동식 디스크를 '사용 안 함'으로 변경 한 후 PC와 한소네 U2를 제공된 USB 케이블로 연결합니다. (USB 케이블의 큰 직사각형 모양의 끝부분은 PC의 USB 포트에 연결하고 작은 직사각형 모양의 끝부분을 한소네 U2의 우측면 USB SLAVE 포트에 연결합니다.) 케이블 연결 후에 '다음' 버튼을 누릅니다. 그러면 연결음을 내면서 PC와 한소네 U2 간 연결을 시도합니다. 
(4) 연결이 되면 PC에 '새 파트너 관계' 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자의 기본값은 '예' 인데, 이 값을 '아니오'로 변경한 후에 '다음' 버튼을 누릅니다. 만약 연결이 되지 않은 경우에는 '연결 시작' 대화상자에 머물러 있습니다. 이 때에는 케이블을 제거했다가 다시 연결한 후에 다시 한번 '다음' 버튼을 눌러 연결을 시도하기 바랍니다.

위와 같은 방법으로 한소네 U2와 PC가 연결되었다면 PC의 내 컴퓨터에 '모바일 장치'에 폴더들이 나타납니다. 여기서는 한소네 U2가 가지고 있는 폴더와 파일 목록을 볼 수 있습니다. 이때, 'flashdisk', 'USB', 'SD'를 제외한 폴더 및 파일은 사용자가 수정하면 안됩니다. 만약 수정하게 되면 한소네 U2가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. (USB, SD는 USB 저장 장치, SD 카드가 연결되어 있을 때만 나타나는 폴더입니다.) 
플래시디스크(flashdisk)에는 기본적으로 'database', 'download', 'upload' 폴더가 있습니다. 이메일을 실행했다면 '이메일' 폴더가 추가되어 있고, 미디어 플레이어를 실행했다면 'media' 폴더가 추가되어 있고, 웹 브라우저를 실행했다면 'favorites' 폴더가 추가되어 있고, 워드프로세서를 실행했다면 'work' 폴더가 추가되어 있습니다.

한소네 U2와 PC 사이에서 파일을 주고 받을 때, MS office 파일인 경우에 종종 PC에서 한소네 U2로 복사되면서 확장자가 변경되는 경우가 있습니다. 이것을 막고자 할 때는 아래와 같이 실행하면 됩니다. 
(1) 한소네 U2와 PC를 Active Sync 프로그램을 사용하여 연결을 합니다. 
(2) Active Sync 프로그램의 '도구' 메뉴에서 '옵션'을 실행합니다. 
(3) 그러면 '옵션' 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서 '변환 설정(S)' 버튼을 누릅니다. 
(4) 그러면 '파일 변환 속성' 대화상자가 열립니다. 이 대화상자의 '일반' 탭에 있는 '동기화하고 복사하거나 이동할 때 파일 변환(C)'라고 나타나는 체크 상자를 선택 해제 합니다. 
(5) 그리고 '확인' 버튼을 누릅니다. 그러면 '옵션' 대화상자로 돌아옵니다. 
(6) '옵션' 대화상자에서 '확인' 버튼을 누릅니다. 이제 파일을 복사하면 확장자가 변하지 않고 복사가 됩니다. 
파일을 주고 받는 용도로 PC와 한소네 U2를 연결한다면, Active Sync 프로그램을 사용하여 연결하는 것보다 옵션 설정의 '이동식 디스크'를 '사용함'으로 변경하여 연결하는 것을 권장합니다. 

Vista와 Windows 7에서의 설치 방법은 아래와 같습니다.
(1) Microsoft 홈페이지에서 Vista 또는 Windows 7 사용자는 Windows Mobile Device Center를 검색하여, 가장 최신 버전의 Vista용 프로그램을 PC에 다운로드 합니다. 또는, 넓은마을의 힘스 기타자료실에서 사용하는 PC 운영체계에 맞는 32비트 또는 64비트 버전의 파일을 다운로드 합니다. 예를 들어, Windows Mobile Device Center 6.1 32비트 사용자는 drvupdate-x86.exe를, Windows Mobile Device Center 6.1 64비트 사용자는 drvupdate-amd64.exe를 다운로드 합니다. 다운로드를 완료한 다음 해당 파일을 실행하여 설치합니다.
(2) 한소네 U2에서 옵션 설정의 이동식 디스크를 '사용 안 함'으로 설정한 다음 PC와 한소네 U2를 USB 케이블로 연결합니다. USB 케이블의 큰 직사각형 부분을 PC의 USB 포트에 연결하고, 작은 직사각형 부분을 한소네 U2의 오른쪽 측면에 위치한 USB SLAVE 포트에 연결합니다. 잠시 기다리면 한소네에서 장치 연결음이 들리고 PC에서 Windows Mobile Device Center창이 나타납니다.
(3) 완료되면, PC에 Windows Mobile Device Center창에 '장치 설정' 항목과 '장치를 설정하지 않고 연결' 항목이 나타납니다. 한소네 U2와 PC와의 연결이 성공적으로 이루어진 것입니다.
(4) PC에서 Alt-F4를 눌러 'Windows Mobile Device Center'의 창을 닫습니다.

위와 같은 방법으로 Windows Mobile Device Center에 의해 한소네 U2와 PC 간 연결이 완료된 후 ActiveSync와 같이 한소네 U2의 사용자 메모리 영역에 접근하기 위해서는 PC 바탕화면의 '컴퓨터'로 이동한 다음 엔터를 눌러 진입합니다. 제시된 '장치 목록'에서 'HansoneU2'로 이동한 다음 엔터를 눌러 진입합니다. 그러면, 한소네 U2의 내부 폴더와 파일 목록을 확인할 수 있습니다. 이 때, 'flashdisk', 'USB', 'SD'의 내부 폴더 또는 파일을 제외한 다른 폴더 및 파일은 사용자가 변경해서는 안됩니다. 만약 사용자 임의로 변경할 경우 한소네 U2가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. (USB, SD 목록은 해당 메모리가 연결되었을 때만 나타납니다.)

만약 파일을 주고 받는 용도로 PC와 한소네 U2를 연결하고자 한다면, 옵션 설정의 '이동식 디스크'를 '사용함'으로 변경하여 연결하는 것을 권장합니다.

부록 4. 한소네 PC용 USB 드라이버 설치 및 제거하기
한소네 PC용 USB 드라이버는 한소네와 PC 간 'USB 케이블'을 사용하여 'USB 포트'로 연결하고자 할 때 터미널 모드에서 PC의 스크린 리더가 읽어주는 내용을 점자로 출력하기 위해 사용됩니다.
한소네 USB 드라이버는 힘스 인터내셔널(HTTP://www.himsintl.com) 홈페이지의 다운로드 자료실이나 넓은 마을(TELNET://bbs.kbuwel.or.kr) 힘스 인터내셔널 기타 자료실에서 다운받아 설치할 수 있습니다.
 
1) PC용 한소네 USB 드라이버 설치하기
PC용 한소네 USB 드라이버 설치 단계는 2단계로 진행됩니다. 아래에서 설명한 설치 단계를 정확히 숙지하여 PC용 USB 드라이버를 설치하십시오.
 
[1단계]
(1) PC에서 다운받은 드라이버 압축 파일을 해제하여, Braille_SENSE_USB_Driver_Kor.exe를 실행합니다.
(2) 설치 대화상자가 나타나면 '설치 버튼'을 누릅니다.
(3) 장치 드라이버 마법사가 나타나면 '다음 버튼'을 누릅니다.
(4) 잠시 후 '장치 드라이버 마법사 완료'가 나타나면 '마침 버튼'을 누릅니다.

[2단계]
(1) 한소네를 켜고 유틸리티의 스크린리더를 실행하여 스페이스-1점을 눌러 'USB 포트'를 선택하고 엔터를 누릅니다.
(2) '터미널 모드입니다'가 출력되면, PC와 한소네 간 USB 케이블을 연결합니다.
(3) 잠시 후 PC에서 새 하드웨어 마법사가 나타나면, '이번만 연결'을 선택한 다음 '다음 버튼'을 누릅니다.
(4) '소프트웨어 자동으로 설치'가 나타나면 아래 방향키를 눌러 '목록 또는 특정 위치에서 설치'를 선택하고 엔터를 누릅니다.
(5) 검색 및 설치창이 나타나면서 '소프트웨어 자동으로 설치'가 나타나면 아래 방향키를 눌러 '검색 안 함. 설치할 드라이버를 직접 선택'을 선택하고 엔터를 누릅니다.
(6) '설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오.'이 나타나면서 '호환 가능한 하드웨어 표시(C) 체크상자'가 나타나면 탭을 누른 다음 아래 방향키를 눌러 'HIMS USB DRIVER'를 선택하고 엔터를 누릅니다.
(7) 잠시 후 설치 완료 메시지가 출력되면 '마침 버튼'을 눌러 설치를 종료합니다.
 
2) PC에 설치된 한소네 USB 드라이버 제거하기
PC에 설치된 한소네 USB 드라이버를 제거하기 위해서는 다음과 같이 수행합니다.
(1) PC에서 윈도우즈 제어판의 '프로그램 추가/제거'를 실행합니다.
(2) 아래 방향키로 'Windows 드라이버 패키지 - Microsoft (himsusb) Sample' 항목으로 이동한 다음 탭을 눌러 '변경/제거 버튼'을 누릅니다.
(3) 드라이버 패키지 제거창이 나타나면 '예 버튼'을 누릅니다. 잠시 후 제거 완료 메시지 확인한 다음 Alt-F4를 눌러 제어판을 닫습니다.

부록 5. 점역 명령어 사용하기
한소네에서 사용 가능한 점역 명령어는 크게 4가지로 구분됩니다. 각 명령어는 쪽 분리, 시작 쪽 번호 설정, 꼬리말, 목차 생성 등이며, 해당 명령어는 기존 PC에서 사용되는 점역 에디터 또는 점역기 등에서 가장 일반적으로 통용되는 명령어로 구성하였습니다. 해당 명령어는 한소네 소프트웨어 V5.5 이상에서 사용 가능합니다.
아래 기술된 명령어는 원본 문서의 문자열 사이에 입력되어서는 명령어로써 유효하지 않습니다. 오로지 새로운 문단으로 명령어가 존재해야 됩니다. 다만, 목차 생성 명령어는 기능 상 원본 문서 내용에 사용 가능합니다.
1. 점역 쪽 분리 기능(formfeed)
1.1 명령어 유형
점역될 문서의 쪽을 분리하는 명령어는 2가지로 구분됩니다.
- @ff - 소문자 명령어
- @FF - 대문자 명령어
1.2 명령어 설명
1) 소문자 명령어(@ff)
점역할 원본 문서에서 쪽 번호를 분리하고자 하는 위치에 알파벳 소문자(@ff)인 이 명령어를 입력하면 서식 파일로 저장 또는 인쇄 옵션에서 문서로 저장 시 저장된 파일은 명령어가 입력된 해당 위치에서 인쇄 용지를 다음 쪽으로 변경됩니다.
2) 대문자 명령어(@FF)
점역할 원본 문서에서 쪽 번호를 분리하고자 하는 위치에 알파벳 대문자(@FF)인 이 명령어를 입력하면 점자 서식 파일로 저장 또는 인쇄 옵션에서 문서로 저장 시 저장된 파일은 명령어가 입력된 해당 위치에서 인쇄 용지의 다음 장 쪽 번호로 변경됩니다. 해당 명령어는 양면 인쇄 시에만 영향을 주며, 단면 인쇄 시에는 소문자 명령어인 @ff와 동일한 기능으로 수행됩니다.
 2. 꼬리말(footer)
2.1 명령어 유형
- @FC...
- @TI...@E
- @@T...@@E
  "..." 부분은 꼬리말로 적용할 문자열을 기술합니다.
  해당 명령어 문단은 점역된 본문에 포함되지 않습니다.
2.2 명령어 설명
꼬리말을 점자 페이지 하단에 인쇄하는 명령으로 꼬리말로 적용하고자 하는 문자열을 상기 명령어에 연이어 입력합니다.
꼬리말에 해당하는 문자열은 점자 페이지의 줄 당 칸 수에 따라 그 길이가 제한됩니다. 즉, 줄 당 칸 수가 32일 경우 {32 - ((왼쪽 여백 5) + (오른쪽 페이지 넘버링 칸 수)+1)] 만큼의 여백이 꼬리말로 입력될 공간이 됩니다.
원본 문서 안에서 2개 이상 상기 명령어를 사용할 수 있습니다. 이전 꼬리말 문자열은 다음에 사용된 꼬리말 명령의 문자열로 대체됩니다.
해당 명령어 사이의 문자열은 번역된 문서 본문에는 포함되지 않습니다.
2.3 사용 방법
@FC한소네 사용자 매뉴얼
@@t한소네 사용자 매뉴얼@@e
3. 쪽 번호 재설정하기
3.1 명령어 유형
- @sp#
'#' 위치에는 점역될 문서에 시작할 쪽 번호를 입력합니다.
3.2 명령어 설명
1) 새로운 쪽 번호 설정하기
점역할 원본 문서에서 특정 위치로부터 새로운 시작 쪽 번호를 설정할 수 있습니다. 만일 원본 문서의 처음 위치에서 '@sp101'을 입력한 후 점자 서식 파일로 저장(백스페이스-s) 또는 인쇄 옵션의 문서로 저장(스페이스-p)을 통해 점역 문서로 저장될 경우 점역된 문서는 첫번째 쪽 번호가 '1'이 아닌 '101' 쪽부터 넘버링이 진행됩니다.
2) 쪽 번호 무시
원본 문서에 해당 명령어에 '0'이 주어질 경우 해당 명령어 문단 다음 내용부터는 다음 @sp 명령어로 새로이 넘버링 숫자가 입력되기까지는 쪽 번호를 생성하지 않습니다.
해당 명령어는 번역된 문서의 본문에는 포함되지 않습니다.
3.3 사용 방법
  ....
무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세.
@ff @sp0
제 2장 애국가 해설
@ff @sp15
애국가는 ........
* 설명: @ff 위치에서 새로운 쪽으로 구분하고, 이어 @sp0에 의해 '제 2장 애국가 해설" 쪽에는 쪽 번호가 무시됩니다.
이어서 @ff에서 새로운 쪽으로 분리한 다음, @SP15에 의해 시작되는 쪽 번호는 '15'쪽부터 넘버링을 시작합니다.
* 참고: @FF와 @SP 명령어는 하나의 문단에 같이 사용할 수 있습니다.
 4. 목차 생성 명령어
4.1 명령어 유형
- ^CO...
- @[...@]
- @@[...@@]
  "...'" 내용은 목차로 사용하고자 하는 원문 내용으로 해당 명령어를 목차로 사용하고자 하는 원문의 문자열 앞에 입력하면 됩니다.
4.2 명령어 설명
점자 차례 생성 명령어로 해당 명령어 다음 또는 안의 문자열과 그 문자열이 인쇄되는 점자 쪽 번호를 이용하여 목차를 생성합니다. 
목차는 점자 서식 적용시 본문의 앞에 자동으로 삽입됩니다.
4.3 사용 방법
  ^co4. 탐색기
　^co4.1 목록 이동 및 블록 지정하기
5. 묵자 페이지 삽입 명령어
5.1 명령어 유형
- @@p#
- @p#
- ^op#
"#"은 묵자 페이지 번호를 의미합니다.

5.2 명령어 설명
  묵자 페이지 삽입 명령어로 해당 명령어 뒤에 원본 페이지 번호를 입력하여 점역한 파일 또는 문서에 묵자책의 페이지를 표시합니다. 묵자 페이지 번호는 묵자 책의 페이지가 시작되는 위치에 점선을 그어 표시하고,  해당 위치를 포함하는 점역 본문 페이지 맨 아랫줄 좌측에도 표시합니다. 묵자 페이지 삽입 명령어는 독립된 문단에 사용해야 합니다.
- 예: @@p100 또는 ^op100; 묵자 페이지의 100쪽

5.3 사용 방법
@@p1
@p10
^op15

부록 6. 국립장애인도서관 데이지 콘텐츠 활용하기

한소네를 이용하여 국립장애인도서관의 데이지 콘텐츠를 청취할 수 있습니다. 이 서비스를 이용하려면 국립장애인도서관에 가입하고 한소네의 제품번호를 인증해야 합니다.

1) 국립장애인도서관 가입 및 제품 등록하기
국립 중앙도서관에 새로 가입하고 한소네의 제품번호를 등록하려면 다음 절차대로 수행합니다.

(1) PC를 이용해 국립 중앙도서관 사이트(http://nlid.nl.go.kr)에 접속합니다.
(2) 탭키를 이용해 회원가입 링크를 찾아 엔터를 누릅니다.
(3) 새로운 회원가입 팝업창이 열립니다.
(4) 탭키를 이용해 신규가입 링크에서 엔터를 누릅니다.
(5) 이용약관 페이지가 나타납니다. 약관을 읽어보고 가입을 계속 진행하려면 해당 항목에 모두 선택하고 동의함 버튼을 누릅니다.
(6) 나이별 가입 유형 선택 화면이 나타납니다. '16세 미만 회원 가입' 또는 '16세 이상 회원 가입' 중에서 선택합니다.
(7) 아이핀 또는 실명인증 절차를 진행합니다.
(8) 가입 절차를 진행합니다. 가입 절차 중에는 장애인임을 증명할 수 있는 장애인증명서 또는 복지카드를 스캔하여 첨부하거나 팩스로 전송합니다.
(9) 가입 절차 중 '장애인 포털 음성기기 등록' 항목이 나타납니다. 해당 체크박스에 선택합니다.
(10) 회사명, 기기명, 인증번호를 입력합니다.
회사명에는 '힘스인터네셔널' 기기명에는 '한소네 U2' 등과 같이 입력하고 제품번호 입력에서는 한소네의 다음 경로를 통해 나타나는 제품번호를 입력합니다.
한소네의 초기 프로그램 메뉴에서 도움말을 찾아 엔터를 누르거나 H(1-2-5점)를 누릅니다.
한소네 정보 메뉴를 찾아서 엔터를 누르거나 I(2-4점)를 누릅니다.
한소네 정보가 나타납니다. 스페이스-4점 또는 스크롤 버튼을 이용하여 'MAC Address:'항목을 찾습니다.
MAC address 항목에서는 '00-0b-e5-00-12-34'와 같이 한소네마다 각각 다른 고유번호가 나타납니다.
가입 절차 중 제품번호 기입란에 MAC address: 뒤에 표시된 16진수의 값을 '-'를 제외하고 '000be5001234'와 같이 입력합니다. 
[주의사항] 국립장애인도서관에서 다운받는 데이지 콘텐츠는 인증된 기기에서만 재생 가능합니다. 위 부록에서 예시로 설명한 제품번호를 입력하지 않고 한소네에 표시된 제품 번호를 정확히 입력해야 합니다.
(11) 만약 다른 제품을 소유하고 있다면 추가 버튼을 누르고 위 10번 과정을 반복하여 기기 정보를 추가로 등록합니다.
(12) 나머지 가입 절차를 진행하여 회원가입을 완료합니다.

2) 기존 회원정보 수정하기
이미 국립장애인도서관 회원이라면 회원정보 수정을 통해 한소네 제품번호를 등록하여 콘텐츠 이용이 가능합니다.
회원정보를 수정하려면 다음 절차를 수행합니다.
(1) PC를 이용해 국립 중앙도서관 사이트(http://nlid.nl.go.kr)에 접속합니다.
(2) 로그인 링크를 찾아 아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인합니다.
(3) 탭키를 이용해 '회원정보수정' 링크를 찾아 엔터를 누릅니다.
(4) 새로운 창이 열립니다. 아이디와 암호를 입력하여 다시 한번 로그인합니다.
(5) 회원정보를 변경할 수 있는 페이지가 나타납니다.
(6) '장애인 포털 음성기기 등록' 항목을 찾습니다.
(7) 회사명, 기기명, 인증번호를 새로 입력하거나 수정합니다.
기존에 등록된 제품을 삭제하려면 '삭제'버튼을 누르고 새로 등록하려면 '추가'버튼을 누릅니다.
입력란의 회사명에는 '힘스인터네셔널' 기기명에는 '한소네 U2' 등과 같이 입력하고 제품번호 입력에서는 한소네의 다음 경로를 통해 나타나는 제품번호를 입력합니다.
한소네의 초기 프로그램 메뉴에서 도움말을 찾아 엔터를 누르거나 H(1-2-5점)를 누릅니다.
도움말 메뉴가 열리면 한소네 정보 메뉴를 찾아서 엔터를 누르거나 I(2-4점)를 누릅니다.
한소네 정보가 나타납니다. 스페이스-4점 또는 스크롤 버튼을 이용하여 'MAC Address:'항목을 찾습니다.
MAC address 항목에서는 '00-0b-e5-00-12-34'와 같이 한소네마다 각각 다른 고유번호가 나타납니다.
제품번호 수정 절차 중 제품번호 기입란에 MAC address: 뒤에 표시된 16진수의 값을 '-'를 제외하고 '000be5001234'와 같이 입력합니다. 
주의: 국립장애인도서관에서 다운받는 데이지 콘텐츠는 인증된 기기에서만 재생 가능합니다. 위 부록에서 예시로 설명한 제품번호를 입력하지 않고 한소네에 표시된 제품 번호를 정확히 입력해야 합니다.
(8) 입력이 완료되었다면 '회원정보변경'을 눌러 정보 수정을 완료합니다.

3) 데이지 콘텐츠 다운받기
데이지 콘텐츠를 다운로드 받으려면 국립장애인도서관(http://nlid.nl.go.kr) 사이트에 접속하고 로그인 합니다. '디지털음성(DAISY)도서' 링크에 진입하면 데이지 도서 목록이 나타납니다. 도서는 각각 xml, text, 전체 데이지의 세 종류가 있으며, 현재 한소네에서는 text와 전체 데이지만을 지원합니다.
전체 데이지는 TTS를 이용하여 콘텐츠를 녹음한 오디오 파일이기 때문에 다운로드 시간이 다소 오래 걸릴 수 있습니다. 텍스트 데이지의 경우 한소네에 내장된 TTS가 해당 콘텐츠를 읽어주는 방식이며 용량이 작아 빠르게 다운로드 할 수 있습니다.
text 또는 전체 데이지 중 원하는 형태의 도서를 다운로드 받아 한소네의 플래시디스크나 외부 저장장치에 복사하면 해당 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.
[주의사항] 국립장애인도서관에서 다운받은 데이지 도서는 회원 가입시 등록한 한소네에서만 재생됩니다. 다른 한소네에 복사하여도 해당 도서는 재생되지 않습니다.

xxi


