13. الخدمات
13.1 الآلة الحاسبة
13.1.1 الدوال العامة
13.1.2 الكسور
13.1.3 حاسبات المتغير
13.1.4 دوال جيب الزاوية
13.1.5 دوال جيب التمام
13.1.6 دوال ظل الزاوية
13.1.7 دوال اللوغاريتمات
13.1.8 تحويل الوحدة
13.1.9 رموز برايل نيمث
13.1.10 النسخ إلى الحافظة
13.1.11 إرجاع المعادلة
13.1.12 إعدادات الخيارات
13.1.13 خروج
13.1.14 الحسابات الرياضية البسيطة
13.2 عرض اتجاه البوصلة
13.2.1 خيارات البوصلة الجيروسكوبية
13.3 قراءة التاريخ و الوقت
13.4 المنبه
13.4.1 ضبط الوقت
13.4.2 صوت المنبه
13.4.3 مدة محددة
13.4.4 مدة التنبيه
13.4.5 فترة التكرار
13.4.6 أوقات المنبه
13.4.7 تأكيد/ إلغاء
13.5 التقويم
13.5.1 استخدام التقويم
13.6 ساعة التوقيت
13.7 وحدة طرفية لقارئ الشاشة
13.7.1 الوحدة الطرفية للحافظة
13.8 فحص حالة الشبكة
13.9 فحص حالة الطاقة
13.10 تهيئة
13.10.1 تهيئة القرص
13.11 ضبط موقت النوم
13.12 ترقية نظام تشغيل البرايل سينس
13.12.1 ترقية نظام تشغيل البرايل سينس باستخدام الإنترنت
13.12.2 ترقية نظام تشغيل البرايل سينس يو تو من قرص
13.13 المفاتيح الساخنة للخدمات



13. الخدمات

   قائمة "الخدمات" توفر العديد من المهام الخاصة لاستخدامها في البرايل سينس. قائمة "الخدمات" تحتوي على البنود التالية:

1. "الآلة الحاسبة" (حيث يمكنك إجراء العمليات الحسابية البسيطة بالإضافة إلى العمليات الحسابية العلمية).
2. عرض اتجاه البوصلة (لعرض اتجاهك الحالي).
3. "قراءة التاريخ والوقت" (حيث يمكنك فحص التاريخ والوقت).
4. المنبه (حيث يمكنك ضبط المنبه).
5. التقويم (حيث يمكنك فحص التقويم)
6. ساعة التوقيت (حيث يمكنك ضبط ساعة التوقف)
7. "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" (حيث تسمح لك بتوصيل البرايل سينس في جهاز حاسوبك لاستخدامها كعارض للبرايل، سماعة خارجية، إضافةً إلى العديد من المهام المفيدة الأخرى).
8. عرض حالة الشبكة (حيث يمكنك عرض حالة الشبكة).
9. "فحص حالة الطاقة" (حيث يمكنك فحص ما تبقى من طاقة البطارية).
10. التهيئة (حيث يمكنك تهيئة "القرص الوامض"، "شرائح الذاكرة المضغوطة، "البطاقات الآمنة"، و "ذاكرة اليو أس بي").
11. ضبط موقت النوم (لتحديد الوقت اللازم حتى يصبح الجهاز تلقائياً في وضع النوم).
12. تحديث البرايل سينس (حيث يمكنك تحديث البرايل سينس).

للوصول إلى بنود القائمة:
1) اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" في قائمة البرامج.
2) اضغط "دخول" على قائمة "الخدمات". أو يمكنك الضغط على "u (النقاط 1-3-6)" في قائمة البرامج لفتح قائمة الخدمات.
3)تحتوي قائمة "الخدمات" على العديد من القوائم الفرعية التي تندرج تحت بنود القائمة.

   سيوضح القسم التالي كل من خيارات هذه القوائم ومهامها بتفصيل أكبر.



13.1 الآلة الحاسبة


   باستخدام الآلة الحاسبة الموجودة في البرايل سينس ستتمكن من إجراء العمليات الحسابية البسيطة وكذلك العمليات الحسابية العلمية المعقدة.  سيتم عرض الصيغ والنتائج بالبرايل وسيتم الإعلان عنهم من قبل البرايل سينس. يمكنك الرجوع إلى القائمة "مساعدة" أثناء استخدامك للآلة الحاسبة بالضغط على "مسافة-h (النقاط 1-2-5)". القائمة "مساعدة" مفيدة جداً ويمكنك الوصول إليها بسرعة عن طريق المفتاح الساخن للحصول على المعلومات عن مختلف البرامج الموجودة في البرايل سينس.

   يمكن الضغط على "c (النقاط 1-4) عندما تريد استخدام الآلة الحاسبة أثناء تواجدك في قائمة "الخدمات".
   يمكنك تشغيل "الآلة الحاسبة" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3-c (النقاط -1-4)".
 سحتاج إلى الطباعة باستخدام برايل الحاسوب أو طريقة نيمث لدى استخدامك للآلة الحاسبة عند أجراء العمليات الحسابية أو إدخال المعادلات. اضغط "مسافة-g (النقاط -1-2-4-5)" لتبديل طريقة برايل للقراءة بين رموز برايل للحاسوب وبين رموز نيمث.
يمكنك تهيئة سطر الحساب بالضغط على "حذف خلفي-c (النقاط 1-4)". إذا قمت بإدخال أرقام أو مهمة في حيز النتيجة فإن النتيجة ستختفي، وإذا قمت بإدخال معاملات فيمكنك الوصول إلى الخطوة التالية. يمكنك الاحتفاظ بالنتيجة في عملية الجمع في ذاكرة الآلة الحاسبة ويمكنك استدعائها أينما تحتاجها. يمكنك استخدام المهام والمعاملات من خلال قائمة الآلة الحاسبة أو يمكنك استخدام المفاتيح الساخنة هذا يعتمد على الطريقة التي تفضلها. تم توضيح جميع هذه المهام بتفصيلٍ أكبر في الأسفل.

13.1.1 الدوال العامة


   "الدول العامة" عبارة عن مربع حوار يحتوي على "قائمة الدوال العامة"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين بنود مربع الحوار باستخدام "تبويب ("مسافة-4-5)" و "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". يمكنك التنقل بين معاملات قائمة الدوال العامة باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4". أو خلال تواجدك في القائمة يمكنك الضغط على أول حرف من المعامل ترغب بالذهاب إليه. يمكنك في "الآلة الحاسبة" فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" والضغط على "دخول" على "الدوال العامة". أو يمكنك الضغط على "g (النقاط 1-2-4-5)" أثناء تواجدك في القائمة للوصول إلى "الدوال العامة". بعد بدء تشغيل الآلة الحاسبة سيتم عرض 0 ببرايل الحاسوب. يمكنك الوصول إلى "الدوال العامة" وأنت في سطر الحساب بالضغط على "دخول-g (النقاط 1-2-4-5)". سيتم وضعك في مربع الحوار الذي يظهر أولاً على قائمة الدوال العامة. بمجرد وجودك في القائمة ستستطيع  تحديد الشيء الذي تريده بالضغط على "دخول" عليه لتشغيل العملية هذا لأن موضع الاهتمام في مربع الحوار يكون بشكل افتراضي على الزر "تأكيد". يمكنك إلغاء العملية أثناء تواجدك في مربع الحوار بالضغط على "دخول" على "إلغاء"، "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)". يمكنك استخدام المفاتيح الساخنة للمعاملات لتسهيل الوصول. المفاتيح الساخنة للعمليات الحسابية هي كما يلي:

الجمع: النقاط 3-4-6
الناقص: النقاط 3-6
مقسوم على: النقاط 3-4
مضروب في: النقاط 1-6
بالمئة: النقاط 1-4-6
للقوة: حذف خلفي-4-5
الجذر التربيعي: دخول-q (النقاط 1-2-3-4-5)
نقطة عشرية: النقاط 4-6
قوس هلالي يسار: النقاط 1-2-3-5-6
قوس هلالي يمين: النقاط 2-3-4-5-6
النسبة الثابتة (باي): دخول-p (النقاط 1-2-3-4)
الأس: دخول-e (النقاط 1-5)
   إذا أردت الدخول في الأرقام السلبية، يجب الطباعة في السالب (النقاط 3-6) ووضع الأرقام في الأقواس. مثال، يجب طباعة سالب 2 بهذا الشكل: (-2).

   لعمليات النسبة المئوية يمكنك الحصول على النتيجة عند إدخال الرقم أولاً وعلامة النسبة المئوية (%) بعد طباعة الأرقام. سيتم على الفور تحويل الرقم الذي قمت بإدخاله بعد طباعة علامة النسبة المئوية إلى القيمة المئوية. على سبيل المثال 90 + 20% تساوي 90 + 18. سترى الرقم 18 عند الضغط على علامة النسبة المئوية وهذا لأن 18 هي نتيجة 20%، وبالتالي ستحصل على الإجابة 108. 



13.1.2 الكسور


   يمكن أن تقوم البرايل سينس يوتو بإجراء عمليات حسابية على الكسور كجمع وضرب الكسور وأيضاً تحويل السكور إلى أرقام عشرية.
   عند كتابة رقم كسري قم باستخدام "حذف خلفي-النقاط3-4" للبسط. لإدخال واحد فوق إثنان قم بكتابة "1، حذف خلفي-3-4، 2". إذا أردت كتابة رقم مع كسر مثل واحد ونصف اضغط مسافة بين الرقم والكسر. مثال لكتابة واوحد ونصف أكتب "1، مسافة، 1، حذف خلفي-3-4-، 2"
   لضرب ثلثان في ثلاث أثمان، اكتب "2، حذف خلفي-3-4، 3، النقاط 1-6، 3، حذف خلفي-3-4، 8". اضغط دخول لإيجاد الناتج. سيتم تبسيط الكسر 6/24 إلى ¼.
   يمكنك أيضاً تحويل الكسور إلى أرقام عشرية، والعكس، كسور غير صحيحة إلى أرقام، أرقام إلى كسور غير صحيحة. عندما تكون النتيجة كسر يمكنك منادة "خيارات الكسر" بالضغط على "مسافة-3-4", اضغط "مسافة-1" و "مسافة-4" للتنقل بين الخيارات الموجودة. إذا كان الكسر بسيط فستكون خياراتك "كسر إلى رقم عشري" و "تحويل إلى كسر الأصلي". إذا كان الكسر غير صحيح فسيكون لديك خيار "تحويل الكسر الغير صحيح إلى رقم". لديك أيضاً خيار تحويل "كسر غير صحيح إلى رقم وكسر". إذا كان الكسر يحتوي على رقم وكسر ستظهر الرسالة "رقم وكسر إلى كسر غير صحيح". أخيراً إذا كانت نتيجتك رقم عشري وقمت بالضغط على "مسافة-3-4" فسيتم تحويله إلى كسر.



13.1.3 حاسبات المتغير

   ستقوم "حاسبات المتغير" بحفظ نتيجة الإجابات والعمليات الحسابية في الذاكرة. القائمة "حاسبات المتغير" تحتوي على أربعة بنود قوائم فرعية: "استدعاء البنود"، "حذف جميع البنود المحفوظة"، "حفظ البنود"، و "دوال الإحصاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" باستمرار ومن ثم اضغط على "دخول" على الميزة التي تريدها. للوصول إلى بنود القائمة هذه اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة واضغط "دخول" على "دوال الإحصاء". أو يمكنك الضغط على "v (النقاط 1-2-3-6)" عندما تكون في القائمة.


13.1.3.1 استدعاء البنود

   "استدعاء البنود" عبارة عن مربع حوار يحتوي على البنود التالية "القائمة"، "حذف"، "عرض التفاصيل"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين البنود هذه بالضغط على تبويب ("مسافة-4-5") أو شفت-تبويب ("مسافة-1-2"). يمكنك الوصول إلى "استدعاء البنود" بالضغط على "r (النقاط 1-2-3-5)" في القائمة "حاسبات المتغير". أو يمكنك الوصول إلى مربع الحوار بالضغط على "حذف خلفي-r (النقاط 1-2-3-5)" في سطر الحساب.
   يقوم بند "القائمة" بعرض "اسم البند: القيمة الناتجة" ويمكنك التنقل في قائمة أسماء البنود بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك إدخال بند النتيجة في حساباتك إذا قمت بالضغط على "دخول" على اسم البند. يمكنك أيضاً نسخ كل بند في "القائمة". اضغط على المفتاح "مسافة" لتحديد بند في "القائمة". ثم اضغط "دخول-i (النقاط 2-4)" لنسخ البنود المحددة للحافظة.
   يقوم البند "عرض التفاصيل" بإظهار اسم البند ونتيجته مع التحديد الافتراضي "لا". إذا رغبت في استعراض المعلومات المفصلة اضغط "مسافة" للتبديل إلى "نعم". ثم ستقوم بعرض "اسم البند: الصيغة = النتيجة" بالبرايل. يستخدم "حذف" للتخلص من البنود المسجلة. إذا أردت حذف بند يجب عليك أولاً تحديد البند الذي ترغب بحذفه ومن ثم الضغط على "دخول" على "حذف". كما يمكنك أيضاً تحديد أي عدد من العناصر المنفردة بالضغط "مسافة" على كل منها.



13.1.3.2 حذف جميع البنود المحفوظة

   عندما تستخدم هذه المهمة فستتمكن من حذف جميع البنود المحفوظة في "استدعاء البنود". لتفعيلها يمكنك استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) أو الضغط على "F2". ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى القائمة "حاسبات المتغير" واضغط "دخول". ثم استخدم مفاتيح الأسهم العلوية أو السفلية للذهاب إلى "حذف جميع البنود المحفوظة" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" أثناء وجودك في سطر الحساب.



13.1.3.3 حفظ البنود

   "حفظ البنود" عبارة عن مربع حوار يحتوي على نافذة تحرير لطباعة اسم البند فيها، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين بنود عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2"). في قائمة "حاسبات المتغير" يمكنك الوصول إلى "حفظ البنود" بالضغط على "s (النقاط 2-3-5)". يمكنك الضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-5)" عندما تكون في سطر الحساب لفتح مربع حوار حفظ البنود.
 إذا قمت بطباعة اسم البند في سطر الحساب والصيغة الحسابية "a=2+sin(30)" وقمت بالضغط على "دخول"، فإن هذه العملية الحسابية سيتم حفظها تلقائياً. في النتيجة الحسابية يمكنك الوصول إلى "حفظ البنود" لطباعة اسم البند في مربع التحرير، ومن ثم يمكنك حفظه بالضغط على "دخول" مباشرةً أو بالضغط على "دخول" على الزر "تأكيد". إذا قمت بطباعة اسم الدالة مثل: "جيب الزاوية"، "جيب التمام"، أو "النسبة الثابتة (باي)" كإسم بند فسترى الرسالة هذه "اسم بند غير صحيح"، وإذا قمت بطباعة أسماء تم حفظها فسترى رسالة تقول "استبدال المتغيرات xx بالقيم الحالية؟ نعم". إذا أردت تغيير القيمة اضغط "دخول" على "نعم". وإذا كنت لا تريد تغيير القيمة اضغط "دخول" على "لا". اضغط "مسافة" للتبديل بين "نعم" و "لا".


13.1.3.4 دوال الإحصاء

   إذا قمت بتحديد بند القائمة هذا فإنه سيتم فتح مربع حوار يحتوي مربع قائمة يحتوي على جميع المتغيرات التي تم حفظها، يعرض مربع القائمة نتائج عدة دوال، والزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين هذه العناصر بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". يمكنك استدعاء مربع الحوار هذا بالضغط على "حذف خلفي-t (النقاط 2-3-4-5)" في سطر الآلة الحاسبة، أو بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" في القائمة "حاسبات المتغير". في قائمة المتغيرات يتم عرض أسماء المتغيرات وقيمهم. يمكنك التنقل بين هذه المتغيرات بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". من أجل اختيار متغير ليتم استخدامه في العملية الحسابية اضغط "مسافة" عليه. هذه القائمة هي نفس مربع حوار "استدعاء البنود". الاختلاف الوحيد هو أن مربع الحوار هذا يقوم دائماً بعرض أسماء المتغيرات وقيمهم، بغض النظر عن قيمة الخيار "عرض التفاصيل". بعد اختيار جميع المتغيرات ليتم استخدامها في العملية الحسابية يمكنك الضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى قائمة "النتائج". تقوم قائمة النتائج بعرض المجموع، المعدل، التباين، والانحراف المعياري للمتغيرات التي تم اختيارها. يمكنك التنقل بين البنود هذه بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". إذا أردت نسخ بعض النتائج من القائمة إلى الحافظة، قم أولاً بالضغط على "مسافة" على البنود التي ترغب بنسخها ومن ثم اضغط على "دخول-i (النقاط 2-4)". (بينما "نسخ إلى الحافظة" الموجودة في القائمة لا يمكن استخدامها. الذي سيعمل هو فقط المفتاح الساخن). بمجرد نسخهم إلى الحافظة فمن الممكن لصقهم في معالج النصوص وورد أو في البرامج الأخرى. لإغلاق مربع الحوار هذا اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو اضغط "دخول" على الزر "إغلاق". للحصول على النتائج الإحصائية لمجموعة من المتغيرات الأخرى بعد قراءة النتيجة اضغط "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" للرجوع إلى قائمة المتغيرات ومن ثم اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)" لإلغاء ما تم اختياره. قم الآن باختيار جميع المتغيرات ليتم حسابها بنفس الطريقة التي قمت بها مسبقاً، واضغط "تبويب (مسافة-4-5) لقراءة النتيجة.



13.1.4 دوال جيب الزاوية

   يتم تفعيل قائمة "دوال جيب الزاوية" عند الضغط على "دخول" على "دوال جيب الزاوية" أو اضغط "s (النقاط 2-3-4)" في القائمة. يمكن فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". أو يمكنك تفعيل قائمة "دوال جيب الزاوية" بالضغط على "دخول-s (النقاط 2-3-4)" في سطر الحساب. قائمة "دوال جيب الزاوية" تتكون من "جيب الزاوية"، "قوس جيب الزاوية" و "جيب القطع الزائد". إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد من هذه المهام الثلاثة أثناء التحرك من خلال "مسافة-1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على أحد الدوال أثناء التحرك بواسطة مفتاح التبويب (مسافة-4-5") يمكنك إدخاله في سطر الحساب بعد اختيار أحد دوال جيب الزاوية. أو يمكنك إدخال أحد من دوال جيب الزاوية بالضغط على أول حرف من كل دالة في القائمة.



13.1.5 دوال جيب التمام

   يمكنك تفعيل دوال جيب التمام بالضغط على "دخول" على "دوال جيب التمام" أو إذا قمت بالضغط "i (النقاط -2-4)" في القائمة. يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4). أو في سطر الحساب يمكنك فتح "دوال جيب التمام" بالضغط على "دخول –i (النقاط -2-4)". قائمة "دوال جيب التمام" تتكون من "جيب التمام"، "قوس جيب التمام" و "جيب تمام القطع الزائد". إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد هذه الدوال الثلاثة أثناء التنقل بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" أثناء التنقل بواسطة "تبويب ("مسافة-4-5") يمكنك إدخاله في سطر الحساب بعد اختيار أحد من دوال جيب التمام الثلاثة. أو يمكنك إدخال أحد دوال جيب التمام الثلاثة بالضغط على أول حرف من كل دالة في القائمة.



13.1.6 دوال ظل الزاوية

   يمكنك تفعيل "دوال ظل الزاوية" عند الضغط على "دخول" على "دوال ظل الزاوية" أو إذا قمت بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" في القائمة. يمكنك أيضاً فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". أو يمكنك فتح " دوال ظل الزاوية" وأنت في سطر الحساب بالضغط على "دخول-t (النقاط 2-3-4-5)". قائمة "دوال ظل الزاوية" تتكون من "ظل الزاوية"، "قوس ظل الزاوية" و "ظل القطع الزائد". إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد من الدوال الثلاثة أثناء التنقل بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على أحد هذه الدوال أثناء التنقل بواسطة "مسافة-4-5"، يمكنك إدخاله في سطر الحساب بعد اختيار أحد من دوال ظل الزاوية الثلاثة. أو يمكنك إدخال أحد من دوال ظل الزاوية بالضغط على أول حرف من كل دالة في القائمة.

13.1.7 دوال اللوغاريتمات

   مربع حوار "دوال اللوغاريتمات" يتكون من الآتي: "قائمة الدوال"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". قائمة الدوال تتألف من "اللوغاريتم المشترك" و "اللوغاريتم الطبيعي" حيث يمكنك التنقل بينهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   يمكنك تفعيل قائمة "دوال اللوغاريتمات" بالضغط على "دخول" على "دوال اللوغاريتمات" أو إذا قمت بالضغط على "l (النقاط 1-2-3)" في القائمة. يمكنك بالطبع فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". أو يمكنك في سطر الحساب تفعيل "دوال اللوغاريتمات" بالضغط على "دخول-l (النقاط 1-2-3)".

   عند تشغيل "دوال اللوغاريتمات" إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد من الدوال أثناء التنقل بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على أحد الدوال أثناء التنقل بواسطة مفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")"، يمكنك إدخاله في سطر حسابك بعد اختيار واحدة من دوال اللوغاريتمات. أو يمكنك إدخال "اللوغاريتم الطبيعي" بالضغط على "n (النقاط 1-3-4-5)" في القائمة. يمكنك إدخال "اللوغاريتم الطبيعي" بالضغط على "c (النقاط 1-4)".



13.1.8 تحويل الوحدة


يتيح لك مربع الحوار "تحويل الوحدة" إمكانية تحويل قياسات الكتلة، المساحة، المسافة، و درجة الحرارة من مقياس متري للمقياس الإمبريالي فضلا عن معايير أخرى للقياس و وحدات القياس من ضمن النظام نفسه.
لفتح مربع الحوار "تحويل الوحدة"، اضغط "مسافة -m" أو "F2" لفتح القائمة، ثم انتقل الى "تحويل الوحدة" باستخدام "مسافة -4" ثم اضغط "دخول". افتح مربع الحوار "تحويل الوحدة" من أي مكان من داخل الحاسبة بالضغط "دخول - U(النقاط -1-3-6)".
يحتوي مربع الحوار "تحويل الوحدة" على العناصر التالية: مربع تحرير و سرد "فئة الوحدة"، مربع تحرير و سرد "الوحدة الحالية"، مربع تحرير و سرد "تغيير الوحدة"، مربع التحرير "رقم المُدخَل"، زر "تحويل"، زر "إلغاء" و المربع الثابت "النتيجة". للتنقل ضمن عناصر التحكم في مربع الحوار استخدم "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت -تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)". و استخدم "مسافة -1" أو "مسافة -4" للتنقل ضمن العناصر في مربعات التحرير و السرد.
فئات الوحدة المُتاحة هي: المسافة، المساحة، الكتلة، الحجم، و درجة الحرارة. عند اختيارك لفئة القياس، ستحتوي مربعات التحرير و السرد "الوحدة الحالية" و "تغيير الوحدة" على مقاييس الوحدات وفقاً للفئة التي اخترتها. وحدات المسافة المتوفرة هي: ميلليمتر، سنتيمتر، متر، كيلو متر، إنش، قدم، اليارد، ميل. وحدات المساحة المتوفرة هي: متر مكعب، قدم مكعب، يارد مكعب، فَدَّان، و هكتار. وحدات الكتلة المتوفرة هي: جرام، كيلو جرام، طن، حبيبات، أوقية و رطل. وحدات الحجم المتوفرة هي: ديسي لتر (عُشر اللتر)، ميللي لتر، لتر، سنتيمتر مكعب، متر مكعب، إنش مكعب، قدم مكعب، يارد مكعب، جالون (مقياس للسوائل)، أوقية السائل، الكؤوس و الكوارت (رُبع جالون). وحدات درجة الحرارة المتوفرة هي: سيلسيوس مئوية، فهرنهايت، و كلفن.
اختر من مربع التحرير و السرد الأول الوحدة التي ترغب التحويل منها. اختر من مربع التحرير و السرد "تغيير" الوحدة التي ترغب التحويل إليها. اكتب الرقم للمقياس الذي تريد تحويله في مربع التحرير "رقم المُدخَل". و أخيراً، لتحويل المقياس، اضغط تبويب للوصول الى الزر "تحويل" ثم اضغط "دخول". إذا رغبت بإلغاء التحويل، اضغط تبويب للوصول الى الزر "إلغاء" ثم اضغط "دخول". عند تفعيل الزر "تحويل"، سيتم عرض نتيجة التحويل في المربع الثابت "النتيجة". 



13.1.9 رموز برايل نيمث

   يمكنك استخدام رموز برايل نيمث في الرياضيات لإدخال المعادلات الحسابية في الآلة الحاسبة على جهاز البرايل سينس يو تو بالإضافة إلى استخدام برايل الحاسوب. رموز برايل نيمث هي رموز من 6 نقاط التي وضعها أبراهام نيمث لاستخدامها في تشفير الرموز العلمية و رموز الرياضيات في برايل. غالبية الطلاب يتعلمون قراءة و كتابة المعادلات الرياضية باستخدام رموز نيمث، و بالتالي، فإنه من المفيد أن تتعلم إدخال المعادلات الرياضية في الآلة الحاسبة بنفس الطريقة التي يتم تعلمها في النسخة الورقية للبرايل. 

   يمكنك التبديل بين برايل الحاسوب و برايل نيمث باستخدام "مسافة –g (النقاط -1-2-4-5)".

   يمكنك استخدام النقاط التالية لإدخال العمليات الحسابية باستخدام برايل نيمث:
الجمع: النقاط 3-4-6
الناقص: النقاط 3-6
مقسوم على: النقاط 4-6 ، 3-4
مضروب في: النقطة 4 ، النقاط 1-6
بالمئة: النقاط 1-4-6
للقوة: النقاط 4-5
بداية الجذر التربيعي: النقاط 3-4-5
نهاية الجذر التربيعي: النقاط 1-2-4-5-6
نقطة عشرية: النقاط 4-6
قوس هلالي يسار: النقاط 1-2-3-5-6
قوس هلالي يمين: النقاط 2-3-4-5-6
النسبة الثابتة (باي): النقاط 4-6 ، 1-2-3-4
الأُس: دخول –e (النقاط 1-5)
بداية الكسر الحقيقي/ المُعتل: النقاط 1-4-5-6
نهاية الكسر الحقيقي/ المُعتل: النقاط 3-4-5-6
فوق: النقاط 3-4
بداية الجزء الكسري للعدد المختلط: النقاط 4-5-6 ، النقاط 1-4-5-6
نهاية العدد المختلط: النقاط 4-5-6 ، النقاط 3-4-5-6
يساوي: النقاط 4-6 ، 1-3

على سبيل المثال: لإدخال الجذر التربيعي لِ 2 مرة 8، اكتب التالي:

"بداية الجذر التربيعي (النقاط 3-4-5)"،"2 (النقاط 2-3)"، "ضرب في (النقطة 4، ثم النقاط 1-6)"، "8 (النقاط -2-3-6)"، "نهاية الجذر التربيعي (النقاط 1-2-4-5-6)".




13.1.10 النسخ إلى الحافظة

   تستخدم مهمة "نسخ إلى الحافظة" لنسخ صيغة العملية الحسابية أو النتيجة إلى الحافظة لتقوم يو توق الصغية أو النتيجة في وثيقة معالج النصوص وورد. يمكنك تفعيله بالضغط على "دخول" على "نسخ إلى الحافظة" أو بالضغط على "c (النقاط 1-4)" في القائمة. يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أثناء تشغيل الآلة الحاسبة. أو في سطر الحساب يمكنك الضغط على "دخول –c (النقاط 1-4)" لتسريع نسخ حساباتك إلى الحافظة مباشرةً. بعد النسخ يمكنك القيام يو توقه في وثيقة معالج النصوص وورد.

   عندما تقوم بتفعيل المهمة "نسخ إلى الحافظة" ستسمع "اكتمال النسخ" وسترجع بك البرايل سينس إلى سطر الحساب.



13.1.11 إرجاع المعادلة


  أحياناً بعد استعراض النتائج، قد ترغب بتذكر ما هي المعادلة التي استخدمتها للحصول على تلك النتيجة. تتيح لك الوظيفة "إرجاع المعادلة" إمكانية إرجاع المعادلة التي قمت بإدخالها.

   عند عرض النتيجة، يمكنك تفعيل الوظيفة "إرجاع المعادلة" بالضغط "دخول –r (النقاط -1-2-3-5)". يمكنك أيضاً تفعيل هذه الوظيفة بالضغط "F2" لدخول القائمة، و انتقل إلى "إرجاع المعادلة" ثم اضغط "دخول".

   عند تفعيل "إرجاع المعادلة"، سيتم عرض المعادلة التي تم إدخالها للحصول على النتيجة الحالية.




13.1.12 إعدادات الخيارات


   "إعدادات الخيارات" عبارة عن مربع حوار حيث تحتوي على التالي: "قائمة الإعدادات"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود الثلاثة بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". "قائمة الإعدادات" تتكون من "نصف القطر" و "درجة" حيث يمكنك التنقل بواسطة الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   إذا قمت باختيار "نضف القطر" يمكنك الحصول على قيمة "النسبة الثابتة (باي)" أثناء استخدامك للدوال المثلثية. إذا قمت باختيار "درجة" وقمت بتفعيل النسبة الثابتة (باي) فسوف تحصل على إجابة غير صحيحية. يمكنك تفعيل ""إعدادات الخيارات" إذا قمت بالضغط على "دخول" عليه، أو إذا قمت بالضغط على "o (النقاط 1-3-5)" في القائمة. بالطبع يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". أو في سطر الحساب يمكنك تفعيل "إعدادات الخيارات" بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)".
   عند تشغيل "إعدادات الخيارات"، إذا قمت بالضغط على "دخول" على الذي تريده من قائمة الإعدادات أثناء تنقلك بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4"، أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على الذي تريده في قائمة الإعدادات، أثناء التنقل بواسطة "تبويب ("مسافة-4-5")" فستتمكن من تعيين الخيار.

   يمكنك ضبط رموز برايل للآلة الحاسبة لتكن برايل الحاسوب أو برايل نيمث كما تم شرحه مسبقاً. استخدم "مسافة –g (النقاط 1-2-4-5)" لتغيير هذا الإعداد من أي مكان في الحاسبة.




13.1.13 خروج

   يستخدم هذا الأمر للخروج من الآلة الحاسبة، يمكنك القيام بهذا الشيء عن طريق الضغط على "دخول" على "إنهاء الآلة الحاسبة"، أو إذا قمت بالضغط على "z" في القائمة. بالطبع يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو وأنت في سطر الحساب يمكنك الخروج بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".



13.1.14 الحسابات الرياضية البسيطة

   ما يلي عبارة عن أمثلة لكل من دوال الرياضيات التي يمكنك تنفيذها عند استخدام الآلة الحاسبة الموجودة في البرايل سينس يو تو.
الدوال العامة:

1.  الجمع الزائد
لعملية الجمع اضغط "النقاط 3-4-6".
مثال: لجمع كل من الرقمين 10 و 20، يجب أن تقوم بإدخال 10+20، وسيتم عرض النتيجة  كَ 30.

2.  الطرح الناقص
لعملية الطرح اضغط "النقاط 3-6".
مثال: لتقوم بجمع الرقمين 10 و 20 ومن ثم طرح الرقم 5، يجب أن تقوم بإدخال: 10+20-5، وسيتم عرض النتيجة كَ 25.

3.  الضرب
لعملية الضرب اضغط "النقاط 1-6".
مثال: لضرب الرقم 10 في الرقم 20 يجب أن تقوم بإدخال: 10*20، وسيتم عرض النتيجة ألا وهي 200.

4.  القسمة
لعملية القسمة اضغط "النقاط 1-4".
مثال: لقسمة 20 على 10 يجب إدخال: 20/10، وسيتم عرض نتيجة القسمة ألا وهي 2.

5.  في المئة
للنسبة المئوية اضغط "النقاط 1-4-6".

إذا أردت حساب 20 زائد 10 بالمئة فيجب أن تدخل التالي: 20+10% والتي تعطيك النتيحة 22. تحصل على هذه النتيجة لأن 2 هي ناتج 10 بالمئة من 20.

لحساب 20 ناقص 10 بالمئة يجب أن تدخل: 20-10% والتي تعطيك النتيجة 18.
تحصل على هذه النتيجة لأن 2 هو ناتج 10 بالمئة من 20.

لحساب 20 مقسومة على 10 بالمئة اضغط: 20/10% والتي تعطيك النتيجة 200.

لحساب 20 مضروبة بِ 10 بالمئة اضغط: 10*10% والتي تعطيك النتيجة 2. وهذا لأن ناتج 10 بالمئة هو 0.1. 20*0.1 = 2.

6.  للقوة
لحساب القوة اضغط "حذف خلفي" مع النقاط "4-5".
مثال: لحساب 2 للقوة 10 اضغط: 2^10. والإجابة ستكون 1024.

7.   حساب الجذر التربيعي
لتنفيذ دالة الجذر التربيعي يمكنك الضغط على "دخول" مع "النقاط 1-2-3-4-5".
مثال: لحساب الجذر التربيعي للرقم 16 اضغط: دخول مع (النقاط 1-2-3-4-5، 16) ومن ثم اضغط دخول.
ستكون الإجابة 4.

8.  الأس
للحصول على الأس اضغط "دخول" مع "النقاط 1-5".
مثال: لحساب الأس للرقم 2 اضغط: دخول مع النقاط 1-5 ومن ثم 2 متبوعة بقوس هلالي ")" ومن ثم الضغط على "دخول"، فستكون نتيجة أس (2) هي 7.3890561.

1. الدوال المثلثية

دوال الجيب:

   لجيب التمام اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4" ومن ثم "s". سيظهر هذا على عارض البرايل كً جيب التمام(.

   لقوس جيب الزاوية اضغط "دخول" مع (النقاط 2-3-4" ومن ثم "a". ستظهر كَ aجيب الزاوية(.

   لجيب القطع الزائد اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4" ومن ثم "h". ستظهر كَ جيب القطع الزائدh(.
   من أجل حساب الجيب للزاوية 30 درجة فيجب عليط طباعة التالي: دخول مع النقاط 2-3-4- ومن ثم "s" 30 ومن ثم ")". اضغط دخول وستكون الإجابة 0.5.


دوال جيب التمام:

   لجيب التمام اضغط "دخول" مع "النقاط 1-3" ومن ثم اضغط "c". ستظهر كَ جيب التمام(.

   لجيب تمام القطع الزائد اضغط "دخول" مع "النقاط 1-3" ومن ثم "h". ستظهر كَ تمام القطع الزائد(.
مثال: لحساب جيب التمام للزاوية 30 درجة، اضغط: دخول مع النقاط 1-3، c، 30 ومن ثم ")". ثم اضغط "دخول". ستكون الإجابة هي 0.8660254.

دوال ظل الزاوية:

لظل الزاوية اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4-5" ومن ثم "t". ستظهر كَ ظل الزاوية(.
لقوس ظل الزاوية اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4-5" ومن ثم "a". تظهر كَ قوس ظل الزاوية(.
لظل القطع الزائد اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4-5" ومن ثم "h"، تظهر كَ ظل القطع الزائد(.
مثال: لحساب ظل الزاوية 30 درجة قم بالضغط على: دخول مع النقاط 2-3-4-5، T، 30 ومن ثم ). وستكون النتيجة 0.57735027.

دوال اللوغاريتمات:


اللوغاريتم المشترك
للوغاريتم المشترك إضغط "دخول" مع "النقاط 1-2-3" ومن ثم "n". ستظهر كَ لوغ(.
مثال لحساب اللوغاريتم المشترك للرقم 100 اضغط: دخول مع النقاط 1-2-3، N، 100 ومن ثم ). وتكون النتيجة 2.

اللوغاريتم الطبيعي
للوغاريتم الطبيعي اضغط "دخول" مع "النقاط 1-2-3" ومن ثم "e" ستظهر كَ اللوغاريتم الطبيعي(.
مثال لحساب اللوغاريتم الطبيعي للرقم 100، اضغط: دخول مع النقاط 1-2-3، E، 100 ومن ثم ). وستكون النتيجة 4.60517019.



13.2 عرض اتجاه البوصلة


   استخدم هذا الخيار لعرض اتجاه البوصلة على البرايل سينس يو تو. يمكنك عرض اتجاه البوصلة من أي مكان في الجهاز.

   لعرض اتجاه البوصلة، قم بالتالي:

اضغط "دخول -5-6" من أي مكان في جهاز البرايل سينس يو تو.   
سيتم عرض الاتجاه الحالي للبوصلة.

   يمكنك أيضاً الوصول لحالة البوصلة من القائمة "الخدمات". انتقل إلى "عرض اتجاه البوصلة" بالضغط "مسافة-4" ثم اضغط "دخول"، أو يمكنك الضغط "h (النقاط 1-2-5)".

   عندما تقوم بتغيير الاتجاه، لفحص الحالة الحالية لاتجاه البوصلة، اضغط "مسافة". سيتم إعلان الاتجاه الحالي.
   للخروج من هذه الوظيفة، اضغط "مسافة –e (النقاط 1-5)" أو "مسافة –z (النقاط 1-3-5-6)".

   انتبه: 



13.2.1 خيارات البوصلة الجيروسكوبية


يوجد خياران متاحان للإعدادات عند استعراض حالة البوصلة:

"وقت التحديث" و "نوع عرض البوصلة".

وقت التحديث:
يمكنك تعيين الفاصل الزمني للإعلان التلقائي لحالة البوصلة. اتبع الخطوات التالية:
1. قم بتشغيل "عرض اتجاه البوصلة".
2. ستقوم برايل سينس يو تو بعرض حالة البوصلة الحالية.
3. اضغط "تبويب (مسافة -4-5)".
4. سيتم وضعك في مربع التحرير "وقت التحديث".
5. اكتب عدد الثواني الذي تريده بين إعلانات حالة البوصلة.
افتراضياً، يتم تعيينها على 0. يمكنك كتابة رقم بين 0 و 120.

نوع عرض البوصلة:
يمكنك ضبط نوع عرض البوصلة. اتبع الخطوات التالية:
1. قم بتشغيل "عرض اتجاه البوصلة".
2.  ستقوم برايل سينس يو تو بعرض حالة البوصلة الحالية.
3. اضغط "تبويب (مسافة -4-5)" للانتقال إلى "نوع عرض البوصلة".
4. قيم الإعدادات هي "كاردينالي و بالدرجات"، "كاردينالي فقط" و "بالدرجات فقط". بالضغط على "مسافة"، يمكنك تغيير قيمة الإعداد. افتراضياً، يتم ضبطه على "كاردينالي و بالدرجات".



13.3 قراءة التاريخ و الوقت


   يمكنك قراءة التاريخ والوقت هنا. لتفعيل هذه المهمة "اضغط "مسافة-4" أو "مسافة-1" في قائمة "الخدمات" ومن ثم اضغط "دخول" على "قراءة التاريخ والوقت". أو يمكنك تفعيل هذه المهمة بالضغط على "d" في القائمة. أينما تكون في البرايل سينس يمكنك الضغط على "مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)" لقراءة الوقت. إذا قمت بالضغط على "مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)" فستقوم البرايل سينس بالإعلان عن الوقت وستقوم بعرض الوقن بالبرايل. ومن ثم، إذا قمت بالضغط على تبويب ("مسافة-4-5") فإن البرايل سينس ستقوم بالإعلان عن تاريخ اليوم.



13.4 المنبه


   إذا قمت بإعداد مهمة "المنبه" فإن البرايل سينس ستقوم بإصدار صوت في نفس الوقت المحدد كل يوم. إذا أردت فتح "المنبه" إذهب إلى قائمة "البرامج" انتقل إلى "الخدمات" ومن ثم اضغط على "دخول". ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "المنبه" ومن ثم اضغط "دخول" على "المنبه". إذا كانت هذه المرة الأولى التي تفتح فيها "المنبه" ولم تقم بضبط الوقت أو التاريخ بعد في البرايل سينس فإن البرايل سينس ستقوم "ضبط الوقت:" بعد القيام بضبط الوقت ستقوم البرايل سينس بإظهار مربع حوار "المنبه". ثم ستقوم البرايل سينس بالإعلان عن "ضبط الوقت:"، مربع حوار "المنبه" يحتوي على ما يلي: "ضبط الوقت"، "الجرس"، "مدة محددة"، "مدة التنبيه"، "فترة التكرار"، "وقت التنبيه"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بينهم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" و "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".
   إذا أردت تفقد إعدادات المنبه قم بفتح مربع الحوار مرةً أخرى. سيقوم بعرض إعدادات المنبه الحالي. عند إصدار صوت المنبه فإن عارض البرايل على البرايل سينس سيقوم أيضاً بعرض الرسالة "المنبه. اضغط مفتاح حذف خلفي-مفتاح الإدخال لإيقاف التنبيه". إذا أردت إيقاف المنبه قم بالضغط على "حذف خلفي-دخول".



13.4.1 ضبط الوقت

   عندما تقوم بفتح مربع حوار "المنبه" فإن البرايل سينس ستقوم بعرض الحقل "تحديد الوقت". القيمة التي تظهر هي نفس القيمة التي تم ضبطها للوقت الحالي أو الوقت الذي تم تحديده مسبقاً. يمكنك هنا طباعة الوقت مباشرةً أو ضبطه باستخدام مفاتيح الاختصار. بعد ضبط الوقت يجب عليك الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" للانتقال إلى الحقل التالي.



13.4.2 صوت المنبه

   يمكنك اختيار صوت التنبيه للمنبه. إذا قمت بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" على "ضبط الوقت"، ستسمع صوت التنبيه الذي تم ضبطه حالياً. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" لتغيير صوت التنبيه، وستسمع أصوات التنبيه المختلفة. قم باختيار أحد الأصوات الثلاثة الموجودة. عند الوصول للخيار الرابع، "موتور مهتز"، ستقوم برايل سينس يو تو بعمل اهتزاز طويل تمثل ذلك الذي يجب أن تشعر به عند اختيارك لهذا الخيار لتنبيهك.
إذا قمت باختيار الصوت الذي تريده قم بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الحقل التالي.


13.4.3 مدة محددة

   في هذا الحقل يمكنك ضبط اليوم من أيام الأسبوع الذي تريد فيه تعطيل المنبه. توجد أربعة خيارات: "تعطيل"، "مرة واحدة"، "أيام الأسبوع"، و "كل يوم". تنقل بين هذه الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". إذا تم ضبط الإعداد "مدة محددة" على الخيار "تعطيل" فلن يتعطل المنبه في الوقت الذي تم تحديده بتاتاً. إذا تم ضبط الإعداد "مدة محددة" على الخيار "مرة واحدة" فسيتم تعطيل المنبه لمرة واحدة فقط. وإذا تم اختيار القيمة "أيام الأسبوع" فسيتم تعطيل المنبه في نفس الوقت في كل أيام الأسبوع، من الإثنين وحتى الجمعة. وإذا تم اختيار القيمة "كل يوم" فسيتعطل المنبه في الوقت الذي تم تحديده في أيام الأسبوع السبعة، حتى في العطل. عند اختيار الخيار الذي تريده اضغط "تبويب ("مسافة-4-5") للانتقال للحقل التالي.


13.4.4 مدة التنبيه

   هذا الخيار يقوم بضبط كمية الوقت الذي سيصدر فيه المنبه الصوت. الخيارات هي 1 دقيقة 2 دقيقة أو 3 دقائق. تنقل بين هذه الخيارات بالضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4". إذا قمت باختيار القيمة "1 دقيقة" فإن المنبه سيقوم بإصدار الصوت لمدة دقيقة واحدة وبعدها سيختفي. لإيقاف المنبه اضغط "حذف خلفي-دخول".

13.4.5 فترة التكرار


   هذا الخيار لضبط فترة الوقت الذي ستكون بين إصدار وقت صوت التنبيه للمرات الأخرى. مثال: بعد إيقاف صوت التنبيه فسوف يعمل مرةً أخرى بعد 3 دقائق، في حال قمت بضبط فترة التكرار بالقيمة 3 دقائق. الإعدادات المتاحة هي 1، 3، 5، 10، 15 أو 20 دقيقة. قم بالتنقل بين هذه الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".



13.4.6 أوقات المنبه


   هذا الخيار يسمح لك أن تقرر أوقات إخراج المنبه للصوت. الإعدادات المتاحة هي من 1 إلى 10 مرات. مثال: إذا لم يتم تعطيل المنبه بالضغط على "حذف خلفي-دخول" فسيتكرر الصوت تبعاً للرقم الذي تم تحديده لهذا الخيار. تنقل بين هذه الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".


13.4.7 تأكيد/ إلغاء

   إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "تأكيد" فإن الخيار الذي يتم تغييره سيتم حفظه، وسيتم إغلاق مربع الحوار. في حال عدم رغبتك في حفظ التغييرات التي قمت بها اضغط "دخول" على الزر "إلغاء". ستحتفظ البرايل سينس بالإعدادات السابقة لل "المنبه" وإغلاق مربع الحوار.


13.5 التقويم

   يمكنكك تفعيل التقويم بالضغط على "دخول" على "التقويم" في قائمة "الخدمات" أو بالضغط على "l (النقاط 1-2-3)". يمكنك تشغيل "التقويم" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3 -L".
 الخيارات التالية ستكون متاحة عندما تستخدم التقويم. "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع". يمكنك اختيار الأنواع الثلاثة من المعلومات الموجودة في التقويم بدءاً من السنة 1841 حتى 2043. إذا قمت بطباعة تاريخ غير موجود في القائمة وقمت بالضغط على "دخول" فسترى الرسالة "تاريخ غير صحيح" وسترجع إلى مكان طباعة التاريخ.




13.5.1 استخدام التقويم


   يتألف "التقويم" من "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع". في "التقويم القمري" سيتم عرض الشهر الكبيس سيتم عرضه بِ "l (النقاط 1-2-3)". يعمل التقويم تبعاً للتاريخ الذي تم تعيينه. التاريخ الافتراضي هو التاريخ الذي يتم ضبطه في آخر مرة في البرايل سينس. يمكنك التحقق من التاريخ بطريقتين.
   في التالي توضيح لكيفية التحقق من التاريخ.

1. التنقل بين البنود
   يمكنك التنقل بين البنود "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".
2. كتابة التاريخ
   يمكنك إدخال كل من الشهر، اليوم، والسنة في التقويم. عند إدخال السنة يجب طباعة أربعة أرقام ولكل من الشهر واليوم يجب عليك إدخال رقمين. من الممكن طباعة هذه الأرقام باستخدام برايل الحاسوب و برايل درجة 1 العادي دون استخدام علامة الرقم. يمكنك إدخال "مسافة" أو "/ (خط مائل)" بين كل من الشهر واليوم والسنة. إذا قمت بالضغط على "دخول" بعد إدخال التاريخ ستسمع التاريخ لمرة واحدة وسيتم وضعك في البند التالي. مثال: إذا قمت بإدخال التاريخ بِ "التقوم القمري" فستكون على "التقويم القمري".

3. المفاتيح الساخنة لتغيير التاريخ
بعد إدخال التاريخ يمكنك التحقق من "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".
الانتقال لليوم التالي: مسافة-6
الانتقال لليوم السابق: مسافة-3
الانتقال للأسبوع التالي: مسافة-5
الانتقال للأسبوع السابق: مسافة-2
الانتقال للشهر التالي: مسافة-4
الانتقال للشهر السابق: مسافة-1
الانتقال للسنة التالية: مسافة-5-6
الانتقال للسنة السابقة: مسافة-2-3



13.6 ساعة التوقيت

   يمكنك تشغيل "ساعة التوقيت" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3 –W (النقاط -2-4-5-6)".
   أو، يمكنك الانتقال إليها من القائمة "الخدمات" وتشغيلها بالضغط "دخول".

   عندما تضغط على "دخول" على "ساعة التوقيت" فسيتم عرض "00:00:00". إذا قمت بالضغط على "دخول" فإن ساعة التوقيت ستبدأ. إذا قمت بالضغط على "دخول" مجدداً فسيتم إيقاف ساعة التوقيت مؤقتاً وستقوم البرايل سينس بالإعلان عن الوقت المنقضي، وستقوم بعرضه بالبرايل. بالضغط على "دخول" مرةً أخرى سيتم تشغيل ساعة التوقيت حيثما تم إيقافها مؤقتاً.

   إذا قمت بالضغط على "حذف خلفي" على "بدء" أو "إيقاف مؤقت" فستقوم بإعلامك بالوقت المنقضي وستقوم بالبدء من "00:00:00". الضغط على "مسافة" أثناء عمل ساعة التوقيت سيجعل البرايل سينس تقول الوقت المنقضي في تلك اللحظة. في هذه الحالة ستبقى البرايل سينس بعرض الساعة فقط.

   الضغط على "مسافة-F2" أثناء عمل ساعة التوقيت ستقوم بإيقاف عرض الوقت بينما تستمر ساعة التوقيت بالعمل. وإذا قمت بالضغط على "مسافة-F2" فسيتم عرض الوقت مجدداً.

   إذا قمت بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" قبل بدء تشغيل ساعة التوقيت أو أثناء التشغيل فيمكنك الانتقال إلى "موقت العد التنازلي". إذا قمت بتفعيل "موقت العد التنازلي" فسيتم الطلب منك إدخال الساعات، الدقائق والثواني. عند إدخال كل من الساعات، الدقائق، والثواني، يجب عليك إدخال رقمين صحيحين للساعة، الدقيقة والثانية، بغض النظر عن استخدام لبرايل الحاسوب أو برايل درجة 1 العادي دون استخدام علامة الرقم. إذا قمت بالضغط على "دخول" بدون إدخال أي رقم فإن "موقت العد التنازلي" سيبدأ بالأرقام الموجودة فيه افتراضياً والتي تم إعدادها لدقيقة واحدة. عند بدء "موقت العد التنازلي" سيتم عرض "العد التنازلي xx دقيقة"، وستبدأ بالعمل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "موقت العد التنازلي" فإن البرايل سينس ستخبرك بالوقت المتبقي ومن ثم ستتوقف مؤقتاً. إذا قمت بالضغط على "دخول" مرةً أخرى فسيتم إعادة تشغيلها. الضغط على "حذف خلفي" سيقوم بتشغيل "موقت العد التنازلي". إذا وصل التوقيت إلى الصفر فستسمع منبه 10 ثواني وسيتم تصفير الموقت. إذا قمت بالضغط على "حذف خلفي-دخول" أثناء إصدار المنبه للصوت فسيتم إيقاف المنبه وسيتم تصفير الوقت وسيكون جاهزاً لاستقبال وقت جديد.
   إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" مرةً أخرى أينما تكون في موقت العد التنازلي فإن ساعة التوقيت ستكون جاهزة. إذا أردت الخروج من "ساعة التوقيت" أو "موقت العد التنازلي"، اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أينما تكون في "ساعة التوقيت" أو "موقت العد التنازلي" وسيتم الرجوع بك إلى عنصر "ساعة التوقيت" في القائمة "الخدمات".


13.7 وحدة طرفية لقارئ الشاشة

   المهمة "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" تسمح للبرايل سينس يو تو بأن يتم استخدامها كعارض للبرايل عند توصيلها بحاسوب يستخدم قارئ شاشة متوافق مع البرايل سينس مثل برنامج الويند-آيز أو السوبرنوفا. قبل استخدام هذه المهمة تأكد بأن البرايل سينس موصولة بحاسوبك الشخصي من خلال السلك التسلسلي، تقنية البلوتوث التسلسلية، أو لمنفذ يو أس بي. لتشغيل هذه المهمة إذهب إلى قائمة "الخدمات" واضغط "دخول" ومن ثم اضغط "مسافة-4" حتى تسمع "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" ومن ثم اضغط "دخول".
   لتشغيل "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" من أي مكان في الجهاز، اضغط "F3 –s (النقاط -2-3-4)".
 إذا قمت بتفعيل "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" فسترى قائمة بطرق التوصيل. في هذه القائمة سترى "المنفذ التسلسلي"، "منفذ البلوتوث التسلسلي" و "منفذ يو أس بي". اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" حتى تصل إلى الإعداد الذي تريده. إذا قمت بتحديد أحد هذه الإعدادات اضغط "دخول" وستسمع "نمط وحدة طرفية". ستتوقف البرايل سينس عن النُطق ولن تقول أي شيء، وهذا لأنها الآن تعمل كشريط لعرض ما يظهر على الحاسوب. إذا أخفقت في التوصيل فسترجع إلى قائمة طرق الاتصال.

   للخروج من "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" اضغط "حذف خلفي –مسافة –z (النقاط -1-3-5-6)".
   للمزيد من المعلومات حول استخدام جهاز البرايل سينس يو تو كعارض للبرايل، ارجع للقسم 13.2.5 الذي يتحدث عن استخدام خدمة البلوتوث. يمكنك أيضاً تنزيل برامج تشغيل يو أس بي و تعليمات التنصيب لمختلف قارئ الشاشات تحت القسم "مركز الموارد" في الموقع www.hims-inc.com.




13.7.1 الوحدة الطرفية للحافظة

   تتيح لك الوظيفة الوحدة الطرفية للحافظة إمكانية إنشاء و تعديل النص في المفكرة قبل إرساله إلى الجهاز المتصل عن طريق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة. إن هذه الوظيفة مفيدة في الحالات التي يستخدم فيها مثلاً برنامج الناطق على أجهزة أبيل، حيث يتم ترجمة الأحرف كما تم إرسالها إلى أجهزة آيفون أو آيباد. في هذه الحالة، إذا لم تقم بالكتابة بسرعة، فقد يتم ترجمة الأحرف بشكل خاطئ. على سبيل المثال: إذا قمت بكتابة "t e l l" بسرعة غير كافية، فقد يقوم البرنامج بترجمتها كَ "thateverylikelike"، إذا كان هناك تأخير أثناء الكتابة، يمكن أن يتم ترجمة كل حرف من أحرف برايل إلى الكلمة التي ترادفها. بنفس الطريقة، فإن تحرير النص يتم بصعوبة حيث، أي حرف أو رمز مختصر لبرايل، عندما يتم كتابته لوحده فسيتم ترجمته كأنه اختصار. لذلك، إذا كنت ترغب بكتابة الكلمة "talk"، و بالخطأ قمت بكتابة "tall"، عندما تقوم بحذف الحرف "l" و كتابة الحرف "k" فستتم ترجمته كَ "knowledge". وهكذا، فإن النص الذي سيظهر هو "talknowledge". لتصحيح الكلمة، يجب أن تقوم بحذف الكلمة ككل و كتابتها مرة أخرى.

   وهكذا، فإن عملية إنشاء/ تحرير نص باستخدام المفكرة كشاشة عرض للبرايل أحياناً تكون عملية دقيقة و مملة. كما تم الشرح أعلاه، إن الوحدة الطرفية للحافظة تمكنك من إنشاء و تعديل النص في المفكرة، و إرسال النص كامل للجهاز المتصل أو الهاتف المحمول الذكي عن طريق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة.

   لدخول الوضع "وضع إدخال البيانات"، اضغط "مسافة-دخول-I (النقاط -2-4)". ستُعلن البرايل سينس، "وضع إدخال البيانات". قم بكتابة و تحرير النص باستخدام أوامر إدخال النص المُعتادة. في الوضع "وضع إدخال البيانات"، يتم تعطيل عارض البرايل و لوحة المفاتيح بشكل مؤقت من استقبال/ إرسال المعلومات من/ إلى الجهاز المتصل أو جهاز أبيل، حيث يمكنك استخدامهم في إنشاء/ تحرير النص الخاص بك. للمزيد من المعلومات حول إدخال و تحرير النص، الرجاء الرجوع للقسم 5 من هذا الدليل على معالج النصوص وورد. عند الانتهاء من إدخال النص الذي ترغب بإرساله لجهازك الحاسوب أو ال PDA، اضغط "دخول" وسيتم إدخال النص بسرعة إلى الجها عن طريق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة، و سترجع البرايل سينس باستطاعتها إرسال/ استقبال المعلومات من/ إلى الجهاز المتصل.

   إن الوضع "وضع إدخال البيانات" مفيد أيضاً لنقل النص من مستند أو بريد إلكتروني في المفكرة، إلى مستند أو بريد إلكتروني الذي تقوم بإنشاءه على جهاز الحاسوب أو المحمول الذكي المتصل. و لأن "وضع إدخال البيانات" هو مربع تحرير نموذجي في المفكرة، يمكنك لصق النص فيها من حافظة المفكرة. (ارجع للأقسام من هذا الدليل التي تتعلق بتحديد النص كما ينطبق على البرامج المدعومة مثل معالج النصوص وورد، البريد الإلكتروني، مستعرض الويب، الخ.)

   لإرسال نص من حافظة المفكرة إلى الجهاز المتصل عن طريق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة، قم بالتالي:

1) بينما أنت في وضع الوحدة الطرفية، اضغط "مسافة-دخول- I(النقاط -2-4)" لتفعيل الوضع "وضع إدخال البيانات".
2) اضغط "دخول –v (النقاط -1-2-3-6)" للصق النص من الحافظة إلى مربع التحرير.
3) اضغط "دخول" لإرسال النص إلى جهاز الحاسوب أو جهاز الأبيل عن طريق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة.



13.8 فحص حالة الشبكة

   يُمكنك استخدام هذا البرنامج من التحقق فيما إذا كانت البرايل سينس متصلة حالياً بالإنترنت. يقد لك هذا البرنامج معلومات حول نوع الاتصال الحالي، بروتوكول الإنترنت الحالي للوحدة، قناع الشبكة، المعبر، وعنوان كرت الشبكة (MAC). لتشغيل هذا البرنامج قم بالضغط على "دخول" على "حالة الشبكة"، أو إضغط "n (النقاط 1-3-4-5)" في قائمة "الخدمات". إذا قمت ببدء تشغيل البرنامج فإنه ستظهر قائمة بالمعلومات حول نوع الاتصال والعنوان. إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" فإن البرايل سينس ستقوم بعرض الزر "تحديث". إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" مرةً أخرى فستظهر "إنهاء". إذا قمت بالضغط على "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" فإن البرايل سينس ستنتقل فيما بين هذه العناصر بالاتجاه العكسي. أول بند في قائمة المعلومات (الحالة) يقوم بعرض فيما إذا كانت البرايل سينس متصلة بالإنترنت (متصل/غير متصل)، ونوع الاتصال الحالي (شبكة محلية/مودم/شبكة لاسلكية). البند التالي هو "عنوان بروتوكول الإنترنت الحالي" مبتوع بِ "قناع الشبكة"، ومن ثم "المعبر" وأخيراً "عنوان كرت الشبكة (MAC)". يمكنك التنقل فيما بين هذه البنود بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". إذا لم تكن البرايل سينس متصله حالياً بالإنترنت فإن معلومات الحالة ستُظهر أن البرايل سينس غير متصلة، ويتم عرض الرقم 0 لكل من عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، و العبّارة.
 إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "تحديث" فستحاول الاتصال بالإنترنت مرة أخرى باستخدام القيم المذكورة في "إعداد الإنترنت"، وستقوم بعرض الحالة كَ متصل/غير متصل. لإنهاء هذا البرنامج اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" في أي وقت وأنت في البرنامج. أو الضغط على "دخول" على الزر "إنهاء" يقوم بإغلاق البرنامج أيضاً. يمكنك أيضاً الضغط على "مسافة-n (النقاط 1-3-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة "البرامج" لتفح حالة الشبكة.


13.9 فحص حالة الطاقة

   يمكنك تفعيل المهمة "فحص حالة الطاقة" بالضغط على "b" أو بالضغط على "دخول" على "فحص حالة الطاقة" في قائمة "الخدمات". يمكنك الانتقال إليها بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" في قائمة "الخدمات". يمكنك تفعيل هذه المهمة وأنت في أي مكان في البرايل سينس بالضغط على "مسافة-1-6". في "فحص حالة الطاقة" يمكنك التحقق من نوعين من المعلومات تبعاً لطاقة البرايل سينس، ستعلمك بالنسبئة المئوية للشحن وكون البرايل سينس تستخدم محول الطاقة أو البطارية. إذا قمت بتفعيل هذه المهمة فسترى "تم شحن xx%، باستخدام البطارية أو محول الطاقة". بعد فحص هذا البند يمكنك الخروج بالضغط على "مسافة-z (1-3-5-6)" والتي سترجع بك إلى القائمة.


13.10 تهيئة

   من الممكن أن تحتاج إلى تهيئة البرايل سينس يو تو. يمكن العثور على هذا البرنامج من خلال قائمة "الخدمات". يمكنك تشغيل هذا البرنامج بالضغط على "f" في قائمة الخدمات. أو، يمكنك تشغيله من أي مكان في جهاز البرايل سينس يو تو بالضغط "F3 –f (النقاط -1-2-4)".
 عندما تقوم بتهيئة البرايل سينس فإنه سيتم مسح جميع المعلومات، لذلك ينصح قبل القيام بتهيئة البرايل سينس بإجراء نسخة احتياطية للبيانات المهمة الموجودة على الجهاز.


13.10.1 تهيئة القرص

   توجد طريقتان تم توضيحهم بشكل منفصل في الأسفل لتشغيل تهيئة القرص.
   أولاً، يمكنك القيام بتهيئة القرص في برنامج الخدمات.
1) إذهب إلى "تهيئة" في برنامج الخدمات.
2) اضغط على "دخول"، سيكون موضوع الاهتمام موجود على "القرص: الفلاش دسك".
3) إضغط "دخول".
4) ستظهر "تهيئة ذاكرة الفلاش دسك؟ نعم" على عارض البرايل.
5) إضغط "دخول".
6) ستظهر "سيتم فقد جميع البيانات. استمرار؟ نعم". على عارض البرايل.
7) اضغط "دخول"
8) ستظهر "جاري الآن تهيئة ذاكرة قرص الفلاش". على عارض البرايل وسيتم تشغيلها.
9) بعد اكتمال عملية التهيئة سيتم الرجوع بك إلى قائمة "الأقراص".

   إذا أردت إلغاء مهمة التهيئة إضغط "مسافة"، إضغط "دخول" على "لا" في الخطوة 4 أو 6).

   كما يمكنك أيضاً تهيئة كل من البطاقة المضغوطة، البطاقة الآمنة أو ذاكرة يو أس بي الموجودة في فُتحة البطاقةالمضغوطة، البطاقة الوماضة، البطاقة الآمنة، وذاكرة اليو اس بي حيث يتم عرض قائمة ببطاقات الذاكرة في قائمة "الأقراص"، أو منفذ اليو اس بي. يمكن نقل أي من هذه الأقراص باستخدام الأسهم العلوية والأسهم السفلية. يمكنك القيام بعملية التهيئة كما تم توضيحه في الأعلى.

ثانياً: يمكنك القيام بتهيئة قرص قي قائمة البرامج.

1) إضغط "مسافة-1-2-3" في قائمة البرامج.
2) أثناء الضغط على "مسافة-1-2-3" يمكنك وبسرعة الضغط على الزر "إعادة الضبط" وتركه.
3) استمر في الضغط على "مسافة-1-2-3" حتى تسمع تهيئة القرص.
4) بعد اكتمال عملية التهيئة قم بالرجوع إلى قائمة "مدير الملفات".

13.11 ضبط موقت النوم

   يمكنك ضبط "موقت النوم" في البرايل سينس، حيث سيقوم هذا الإعداد بإيقاف تشغيل الجهاز لوقت محدد من الزمن بغض النظر عن ما تقوم به.

الرجاء اتباع هذه الخطوات،
1) قم بتشغيل "الخدمات".
2) إضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى "موقت النوم".
3) إضغط "دخول" على "موقت النوم".
4) أو اضغط "مسافة-j (النقاط 2-4-5) بغض النظر عن الموقع.
5) ستجد مربع تحرير يسألك "وقت النوم: 0".
6) قم بإدخال عدد الدقائق في مربع التحرير لموقت النوم. الأعداد المُتاحة من 0 إلى 180.
7) إضغط "دخول".

   بمجرد ضبط موقت النوم وحتى لو كان الجهاز في حال النشاط سيتم إيقاف تشغيل الجهاز. إذا قمت بضبط وقت النوم إلى "5" دقائق وقمت بالضغط على "مسافة-j (النقاط 2-4-5)" فستجد بعد 2 دقيقة مربع تحرير بالرقم "3". وهذا يعني أنه سيتم إيقاف تشغيل الجهاز بعد "3" دقائق.



13.12 ترقية نظام تشغيل البرايل سينس

   إذا قمت بتفعيل هذه المهمة فستتمكن من تحديث البرايل سينس إما من خلال خدمة الإنترنت أو من خلال قرص يحتوي على ملف الترقية. إذا قررت الترقية من خلال الإنترنت فيجب عليك أولاً إكمال إعداد المهمة "إعداد الإنترنت". إذا قمت بترقية البرايل سينس فإن جميع الإعدادات سترجع إلى قيمها الافتراضية. البيانات الموجودة في القرص الوامض سيتم حمايتها. لكن ننصح بإجراء نسخة احتياطية للملفات قبل ترقية نظام تشغيل البرايل سينس.

   لا يمكنك إلغاء التحديث أثناء عملية الترقية. انتبه إلى أنه يجب عليك عدم الضغط على زر الاستعادة أثناء الترقية، ويجب عليك تجنب انقطاع الطاقة. ننصحك أيضاً بعدم لمس البرايل سينس أثناء الترقية. يمكن أن تستغرق 30 دقيقة لترقية البرايل سينس، فهذا يعتمد على سرعة اتصال الإنترنت. عند اكتمال عملية الإعداد ستقوم البرايل سينس بإعادة التشغيل مرة أخرى لإنهاء عملية الترقية ويتم وضعك في القائمة "البرامج".

   يتم حفظ الملفات التي تمت ترقيتها مؤقتاً على قرص الفلاش للتنصيب. إذا لم يكن يوجد ذاكرة كافية متاحة على قرص الفلاش، فسوف لن يكن باستطاعة برايل سينس يو تو لعمل الترقية حتى تقوم بتوسعة الذاكرة لملفات الترقية.
   يمكنك الوصول إلى الخيار "ترقية نظام التشغيل" من القائمة "الخدمات"، أو تشغيله من أي مكان في الجهاز باستخدام "F3 -U (النقاط -1-3-6)".


13.12.1 ترقية نظام تشغيل البرايل سينس باستخدام الإنترنت

اتبع الخطوات التالية لترقية البرايل سينس من خلال الإنترنت:

1) تأكد من أن خدمة الإنترنت متاحة، اضغط "دخول" على "تحديث نظام تشغيل جهاز البرايل سينس" الموجودة في قائمة "الخدمات"، ستظهر الرسالة "الترقية: متصل".
2) الآن قم بالضغط على "دخول" على "الترقية: متصل". ستقوم البرايل سينس بالاتصال بخادم هيمز وسيتم مقارنة إصدار البرنامج الموجود حالياً في الجهاز مع إصدار البرنامج الموجود في خادم شركة هيمز. وستتم مقارنة إصدار البرايل سينس الحالي مع الإصدار الموجود على خادم هيمز. ثم سيتم سؤالك عن رغبتك في الاستمرار بالترقية.
3) إذا قمت بالضغط على "دخول" على "لا" فإنه سيتم إلغاء الترقية. اضغط "مسافة" للتبديل فيما بين الإعداد "نعم" و "لا". إذا قمت بالضغط على "دخول" على "نعم" فإن البرايل سينس ستقوم بتنزيل ملف الترقية، ستتوقف الترقية. إذا أخفقت عملية الترقية فستقوم بعرض الرسالة "اتصال الإنترنت غير متاح"، قم بفحص السلك وحاول مرة أخرى. لتجربة عملية الترقية مرة أخرى، اضغط"مسافة-z (1-3-5-6)" للإلغاء، ومن ثم قم بتفعيل ترقية نظام تشغيل جهاز البرايل سينس مرةً أخرى. إذا نجح الاتصال فإنه سيتم تنزيل ملفات الترقية، وستبدأ البرايل سينس بعملية الترقية. في حال عدم وجود ذاكرة كافية على القرص فإن البرايل سينس لن تتمكن من الترقية حتى تقوم بإنشاء غرفة لملفات الترقية بحذف أية ملفات غير ضرورية من البرايل سينس.
4) بعد تنزيل ملف الترقية، فإن البرايل سينس ستقوم وبصورة آلية البدء بعملية الترقية. الرجاء التأكد من عدم القيام بأي شيء على البرايل سينس حتى تكتمل عملية التحديث. بعد اكتمال عملية الترقية سيتم الرجوع بك إلى قائمة "البرامج" وستسمع "مدير الملفات".
5) يجب عليك تفقد إصدار البرنامج بعد الانتهاء من عملية الترقية بالضغط على "مسافة-v (النقاط 1-2-3-6)" أثناء تواجدك في قائمة "البرامج".

13.12.2 ترقية نظام تشغيل البرايل سينس يو تو من قرص

   قم باتباع الخطوات التالية لتحديث نظام تشغيل البرايل سينس من قرص:

1. قم بتنزيل ملفات الترقية من الموقع HIMS, Inc . قم بفك ضغط الملف و انسخ الملفين الموجودين فيه إلى الجذر الخاص بالذاكرة الخارجية مثل يو أس بي أو بطاقة أس دي.
2. قم بتوصيل القرص (مثل البطاقة الوماضة المضغوطة، البطاقة الرقمية الآمنة أو شريحة ذاكرة يو أس بي) للبرايل سينس. يجب أن يحتوي القرص على ملفات التحديث. ثم اضغط "دخول" على "تحديث نظام تشغيل جهاز برايل سينس يو تو" من قائمة "الخدمات".
3. ثم ستظهر "الترقية: متصل". اضغط "مسافة-4" للذهاب إلى "الترقية: غير متصل". ثم اضغط "دخول"، ثم سترى قائمة الأقراص. اضغط "مسافة-4" باستمرار للذهاب إلى القرص الذي يحتوي على ملفات الترقية. ثم اضغط "دخول".
4. سيتم سؤالك عن رغبتك في الاستمرار بالترقية. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "لا" فإنه سيتم إلغاء الترقية. اضغط "مسافة" للتبديل فيما بين الإعداد "نعم" و "لا".
5. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "نعم" فإن البرايل سينس ستبدأ بالترقية. هذه الخطوة لن تظهر إذا كان إصدار البرنامج الحالي ليس بالإصدار الحديث.
6. ستبدأ البرايل سينس بصورة تلقائية بعملية التحديث. الرجاء أن تتذكر بعدم إجراء أية عملية أثناء ترقية البرايل سينس حتى تكتمل عملية الترقية. عندما اكتمال عملية الترقية سيتم الرجوع بك إلى قائمة "البرامج" وستسمع "مدير الملفات".
7. يجب عليك فحص إصدار البرنامج بعد اكتمال عملية الترقية بالضغط على "مسافة-v (النقاط 1-2-3-6)" أثناء تواجدك في قائمة "البرامج".




13.13 المفاتيح الساخنة للخدمات



الآلة الحاسبة: c (النقاط 1-4)
بدء تشغيل الآلة الحاسبة: حذف خلفي-c (النقاط 1-4)
حذف الأرقام أو العمليات الحسابية: حذف خلفي

الدوال العامة: دخول-g (النقاط 1-2-4-5)
الجمع: النقاط 3-4-6
الناقص: النقاط 3-6
القسمة: النقاط 3-4
الضرب: النقاط 1-6
بالمئة: النقاط 1-4-6
للقوة: حذف خلفي-4-5
الجذر التربيعي: دخول-q (النقاط 1-2-3-4-5)
النقطة العشرية: النقاط 4-6
إغلاق قوس هلالي: النقاط 1-2-3-5-6
فتح قوس هلالي: النقاط 2-3-4-5-6
النسبة الثابتة (باي): دخول-p (النقاط 1-2-3-4)
الأس: دخول-e (النقاط 1-5)

دوال المتغيرات:
استدعاء البنود: حذف خلفي-r (النقاط 1-2-3-5)
حذف جميع البنود المحفوظة: دخول-d (النقاط 1-4-5)
حفظ البنود: حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)

الدوال المثلثية: دخول-s (النقاط 2-3-4)
جيب الزاوية: دخول-s (النقاط 2-3-4)، s (2-3-4)
قوس جيب الزاوية: دخول-s (النقاط 2-3-4)، a (نقطة 1)
جيب القطع الزائد: دخول-s (النقاط 2-3-4)، h (النقاط 1-2-5)
جيب التمام: دخول-c (النقاط 1-4)، c (النقاط 1-4)
قوس جيب التمام: دخول-c (النقاط 1-4)، a (نقطة 1)
جيب تمام القطع الزائد: دخول-c (النقاط 1-4)، h (النقاط 1-2-5)
ظل الزاوية: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)، t (النقاط 2-3-4-5)
قوس ظل الزاوية: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)، a (نقطة 1)
ظل القطع الزائد: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)، h (النقاط 1-2-5)

دوال اللوغاريتمات: دخول-l (النقاط 1-2-3)
اللوغاريتم الطبيعي: دخول-l (النقاط 1-2-3)، e (النقاط 1-5)
اللوغاريتم المشترك: دخول-l (النقاط 1-2-3)، n (النقاط 1-3-4-5)

نسخ إلى الحافظة: دخول-c (النقاط 1-4)

إعدادات الخيارات: دخول-o (النقاط 1-3-5)

قراءة الوقت والتاريخ: مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)

التقويم: l (النقاط 1-2-3)
التنقل بين البنود
الانتقال للبند السابق: تبويب (مسافة-4-5)
الانتقال للبند التالي: شفت-تبويب (مسافة-1-2)

مفاتيح التنقل في التقويم لضبط التاريخ
الانتقال لليوم التالي: مسافة-6
الانتقال لليوم السابق: مسافة-3
الانتقال للأسبوع التالي: مسافة-5
الانتقال للأسبوع السابق: مسافة-2
الانتقال للشهر التالي: مسافة-4
الانتقال للشهر السابق: مسافة-1
الانتقال للسنة التالية: مسافة-5-6
الانتقال للسنة السابقة: مسافة-2-3

ساعة التوقيت: w (النقاط 2-4-5-6)
بدء تشغيل ساعة التوقت، إيقاف مؤقت، إعادة التشغيل: دخول
فحص الوقت المنقضي: حذف خلفي
إيقاف عارض البرايل: مسافة-F2
إعادة تشغيل عارض البرايل: مسافة-F2
التبديل ما بين ساعة التوقيت وموقت العد التنازلي" "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")"
إعادة تشغيل موقت العد التنازلي أو إعادة تشغيله: دخول
تهيئة موقت العد التنازلي: حذف خلفي
الخروج من ساعة التوقيت وموقت العد التنازلي: مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)

فحص حالة الطاقة: مسافة-1-6

فحص حالة الشبكة: مسافة-n (النقاط 1-3-4-5)

تهيئة: مسافة-1-2-3

ضبط موقت النوم: مسافة-j (النقاط 2-4-5)

ترقية نظام تشغيل البرايل سينس يو تو: u (النقاط 1-3-6)
فحص معلومات التنزيل: مسافة-i (النقاط 2-4)
إلغاء التنزيل والخروج: مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)

