7. الوسائط
7.1 مشغل الوسائط
7.1.1 استخدام أزرار الصوت
7.1.2 لوحة مفاتيح برايل والمفاتيح الموسعة
7.1.3 كيفية استخدام قائمة مشغل الوسائط
7.1.4 مزايا إضافية
7.1.5 المفاتيح الساخنة في مشغل الوسائط
7.2  راديو أف أم
7.2.1 الاستماع إلى راديو أف أم من خلال السماعات الداخلية
7.2.2 عنصر التحكم التردد
7.2.3 إضافة قناة والتنقل بين القنوات
7.2.4 تسجيل صوت راديو أف أم
7.2.5 مزايا إضافية
7.2.6 المفاتيح الساخنة لراديو أف أم
7.3  مشغل الديزي
7.3.1 التسجيل مع مزودي خدمة الكتاب الرقمي
7.3.2 تشغيل مُشغّل الديزي
7.3.3 مكونات مشغل الديزي
7.3.4 ملف
7.3.5 التنقل في الوثيقة
7.3.6 علامة مرجعية
7.3.7 العنوان
7.3.8 مفاتيح مشغل الديزي الساخنة
7.4 يوتيوب
7.4.1 القائمة الرئيسية
7.4.2 مربع البحث
7.4.3 مربع نتائج البحث
7.4.4 مربع الحوار تشغيل
7.4.5 القائمة ملف
7.4.6 القائمة تشغيل
7.4.7 القائمة المفضلة
7.4.8 الإعدادات
7.4.9 مفاتيح التشغيل السريعة الخاصة باليوتيوب


7. الوسائط


   تتكون القائمة "الوسائط" في جهاز البرايل سينس يو تو من برامج ذات علاقة بتشغيل الوسائط: خصوصاً الموسيقى، الفيديوهات، و محتويات الديزي. تحتوي القائمة "الوسائط" على 4 عناصر: "مشغل الوسائط"، "راديو أف أم"، "مشغل الديزي"، و "اليوتيوب".

   يمكنك فتح القائمة "الوسائط" بالضغط على "F1" لفتح القائمة الرئيسية "البرامج"، ثم الانتقال إلى "الوسائط" باستخدام زر التمرير السفلي و "دخول". أو، يمكنك الوصول مباشرة و فتح القائمة "الوسائط" بالضغط "M" من القائمة الرئيسية.
   الأقسام التالية ستهتم بشرح البرامج في قائمة "الوسائط" بالتفصيل.



7.1 مشغل الوسائط

   مشغل الوسائط في البرايل سينس يو تو عبارة عن برنامج يمكنك من خلاله تشغيل الملفات الصوتية. يقوم مشغل الوسائط بتشغيل التنسيقات التالية: flac، midi ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, mp4, mpa, mpg, ogg, pls, wav, wax, wma, and wmv. انتبه إلى أنه لن تتمكن من مشاهدة الفيديو للملفات التي بالامتداد "avi" والامتداد "wmv"، لكن مع ذلك يمكنك الاستماع للصوت المُرفق الموجود في تلك الصيغ.

   يمكنك التحكم في الملفات الصوتية المشغلة عن طريق أوامر لوحة مفاتيح البرايل أو مفاتيح التحكم بالصوت الموجودة في مقدمة جهاز البرايل سينس يو تو. يقوم مشغل الوسائط بتشغيل الأصوات المُسجلة إضافة إلى ملفات الموسيقى.

   يمكنك تشغيل "مشغل الوسائط" بالانتقال إليه في القائمة "الوسائط" و الضغط "دخول". أو،   يمكنك تشغيل "مشغل الوسائط" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F1- M".



7.1.1 استخدام أزرار الصوت

   يوجد سلسة من الأزرار في مقدمة البرايل سينس يو تو. تستخدم هذه الأزرار للتحكم بمُشغل الوسائط. ستجد خمسة أزرار على البرايل سينس يو تو. بدءاً من جهة اليسار وحتى جهة اليمين المفاتيح بالتسميات التالية: "السابق"، "تسجيل"، "إبقاف"، "تشغيل/إيقاف مؤقت" و "التالي". تستخدم هذه الأزرار لتشغيل وتسجيل الموسيقى أو الصوت بطريقة سهلة وسريعة.
   يمكن لهذه الأزرار التحكم بتشغيل الوسائط، تشغيل محتويات ديزي، أو راديو أف أم، اعتماداً على موقع مفتاح وضع الوسائط، الموجود على يسار أزرار الصوت. حرِّك هذا المفتاح لأقصى اليمين، "وضع الوسائط"، للتحكم بتشغيل الوسائط.
   إذا تم الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" أثناء استخدام برنامج غير برنامج مشغل الوسائط، فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بتشغيل الملفات الموجودة في قائمة الملفات. في حال عدم وجود ملفات في قائمة التشغيل ستقوم البرايل سينس يو تو بالإعلان عن هذه الرسالة " لا توجد بنود للعرض". الأزرار الأخرى "السابق"، "إيقاف"، و "التالي" تكون متاحة فقط بعد تشغيل ملف صوتي بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت".
    حتى لو قمت بتشغيل برنامج مشغل الوسائط الميديا بلاير عن طريق الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" أثناء استخدام برنامج آخر، فإن البرايل سينس يو تو لن تقوم بإيقاف تشغيل البرنامج المُشغّل حالياً. للرجوع إلى الموقع السابق، اضغط "F2- F3" للتنقل بين البرامج المُشغّلة حالياً حتى تصل لموقعك السابق.


7.1.1.1 الزر تشغيل/إيقاف مؤقت

      الزر "إيقاف/تشغيل مؤقت" هو الزر الطويل والذي يأخذ شكل المستطيل. لتحديد مكان الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" قم بإيجاد الزر الموجود في أقصى جهة اليمين من المقدمة الأمامية. ثم تحرك بمقدار زر واحد لليسار. هذا هو الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت". من خلال هذا الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" ستتمكن بسهولة من تشغيل الملفات الصوتية المسجلة في قائمة التشغيل. في حال عدم وجود ملفات صوتية مسجلة في قائمة التشغيل، فإن البرايل سينس يو تو ستعرض هذه الرسالة "لا توجد بنود للعرض". يجب عليك إضافة ملف إلى قائمة التشغيل قبل الضغط على زر التشغيل. في حال وجود أكثر من ملف في قائمة التشغيل عند الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" فإن البرايل سينس يو تو ستبدأ بتشغيل جميع الملفات الموجودة في القائمة واحداً تلو الآخر. إذا قمت بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" مرة أخرى أثناء تشغيل الملف فإنه سيتم إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً. إذا أردت استئناف التشغيل اضغط هذا الزر مجدداً. إذا قمت بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" أثناء تواجدك في مربع حوار "تسجيل"، الصوت الذي تم تسجيله حديثاً سيتم تشغيله لك.


7.1.1.2  زر "التالي" و زر "السابق"

   هذه الأزرار تأخذ شكل المثلث. الزر "السابق" هو أول زر في الجهة اليسرى من اللوحة الأمامية، ويشير إلى اليسار. الزر "التالي" هو الزر الذي في أقصى يمين اللوحة الأمامية، ويشير إلى اليمين. إذا قمت بالضغط على الزر "التالي" فإن سيتم تشغيل الملف التالي، والضغط على الزر "السابق" يقوم بتشغيل الملف السابق. إذا قمت بالضغط على أحد هذه الأزرار أثناء تشغيل الملف الصوتي، فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بإيقاف تشغيل الملف الحالي وستقفز إلى الملف السابق أو الملف التالي (بالاعتماد على الزر الذي تضغط عليه) في قائمة التشغيل وستبدأ بتشغيله. إذا قمت بالضغط على زر "التالي" (أثناء تشغيل آخر ملف في القائمة)، أو زر "السابق" (أثناء تشغيل أول ملف في القائمة)، لن يكون لها أي تأثير ولن تتوقف البرايل سينس يو تو عن تشغيل الملف الحالي.


7.1.1.3  زر التسجيل

   الزر "تسجيل" يأخذ شكل الدائرة، ويستخدم لتسجيل الصوت عن طريق المايكروفون الداخلي أو المايكروفون الخارجي. يقع الزر "تسجيل" مباشرةً على يمين زر "السابق". لتستخدم هذا الزر لتسجيل  الصوت يجب عليك أن تكون في مشغل الوسائط "الميديا بلاير" أو في قائمة "البرامج". إذا قمت بالضغط على الزر "تسجيل" مرةً واحدة فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بفتح مربع حوار "تسجيل". إذا قمت بالضغط على الزر "تسجيل" مجدداً فإن البرايل سينس يو تو ستستأنف عملية التسجيل. عندما تقوم بالضغط على الزر "تسجيل" أثناء عملية التسجيل فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بإيقاف التسجيل مؤقتاً. يمكنك استئناف التسجيل بالضغط على الزر "تسجيل" مجدداً. الصوت المُسجل يتم تخزينه في ملف، ويتم وضعه في مجلد "القرص الوامض/الوسائط/تسجيل".


7.1.1.4  الزر إيقاف

   الزر "إيقاف" يأخذ شكل المربع، ويستخدم لإيقاف تشغيل الملفات الصوتية. إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف" أثناء تشغيل الملف الصوتي، فإن البرايل سينمس يو تو ستقوم بإيقاف تشغيل الملف. عند التشغيل في الوقت التالي ستقوم البرايل سينس يو تو ببدء التشغيل من أول ملف في قائمة التشغيل. إذا قمت بالضغط على هذا الزر أثناء عملية التسجيل ستقوم البرايل سينس يو تو بإيقاف التسجيل. إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف" في مربع حوار "تسجيل" أثناء عدم تنشيط عملية التسجيل فإنه سيتم إغلاق مربع الحوار.


7.1.1.5 استخدام أزرار التسجيل في مربع حوار فتح ملف

   يمكنك فتح مربع حوار "فتح ملف" بضغطة طويلة على الزر "إيقاف" في مربع حوار "مشغل الوسائط". وإذا قمت بالضغط لمدة طويلة على الزر "إيقاف" مجدداً فإنه سيتم إغلاق مربع الحوار هذا، وسترجع إلى مربع حوار "مشغل الوسائط".

   الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" له نفس مهمة المفتاح "دخول" في مربع حوار "فتح ملف". وأيضاً كل من الأزرار "إيقاف"، "تسجيل"، "السابق"، و "التالي" لها نفس مهام كل من المفاتيح "حذف خلفي"، "مسافة"، "مسافة-1"، و "مسافة-4" في مربع حوار "فتح ملف".

   أي، يمكنك التنقل للأعلى وللأسفل بالضغط على زر "السابق" وزر "التالي" في قائمة الملفات. ويمكنك التحديد وإلغاء التحديد بالضغط على الزر "تسجيل". إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف" ستتمكن من الانتقال إلى المجلد الذي في المستوى الأعلى. وإذا قمت بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" ستتمكن من تشغيل الملف المُحدد في قائمة الملفات في مربع حوار "فتح ملف".


7.1.2 لوحة مفاتيح برايل والمفاتيح الموسعة

   يمكنك استخدام مزايا أكثر في مشغل الوسائط "الميديا بلاير" باستخدام لوحة مفاتيح البرايل مقارنةً مع أزرار الصوت. يمكنك استخدام أوامر لوحة مفاتيح البرايل للتحكم في عملية تشغيل الملفات في مربع حوار "مشغل الوسائط". لفتح "مشغل الوسائط" اضغط "دخول" على "مشغل الوسائط"، أو اذغط على الحرف "m" في "قائمة البرامج". أيضاً يتم فتح "مشغل الوسائط" بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" الموجود على لوحة البرايل سينس يو تو الأمامية.
   يحتوي مربع الحوار هذا على معلومتين اثنتين من علامات التبويب: "معلومات التشغيل" و "قائمة التشغيل". اضغط "مسافة-4-5" أو "مسافة-1-2" للانتقال بين علامات التبويب هذه.


7.1.2.1 علامة التبويب معلومات التشغيل

   علامة التبويب "معلومات التشغيل" تقوم بعرض رقم المسار، اسم الملف، ووضع التشغيل الحالي مثل (تشغيل، إيقاف مؤقت، أو إيقاف). في حال عدم وجود أية ملفات في قائمة التشغيل، فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بعرض الرسالة التالية: "العنوان: لا توجد بنود للعرض". إذا قمت بالضغط على "مسافة-4" فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بعرض معلومات وقت التشغيل.
   أولاً، سيتم عرض الوقت المنقضي أو المتبقي. يمكنك تحديد إمكانية عرض الوقت المنقضي أو الوقت المتبقي باستخدام مربع حوار "إعدادات التشغيل". إذا قمت باختيار "الوقت المتبقي" سيتم عرض - (علامة الناقص) قبل الوقت. بجانب الوقت المتبقي/المنقضي ستقوم البرايل سينس يو تو بعرض وقت التشغيل الإجمالي للملف المحدد الحالي.
   في حال عدم وجود أية ملفات في قائمة التشغيل ستظهر الرسالة التالية "الوقت: لا توجد بنود للعرض". 


7.1.2.2 علامة التبويب قائمة التشغيل

   علامة التبويب "قائمة التشغيل" تقوم بعرض جميع الملفات الموجودة في قائمة التشغيل. يتم عرض المعلومات التالية لكل ملف في قائمة التشغيل: رقم المسار، اسم الملف، موقع الملف الحالي في قائمة الملفات، إجمالي عدد الملفات في القائمة. في حال عدم وجود أية ملفات في قائمة التشغيل فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بعرض الرسالة التالي "لا توجد قائمة 0 من 0".

على سبيل المثال إذا كان لديك المسار التالي على البرايل سينس يو تو: "مسار 1 أسماء الله - سامي يوسف 1/10" فإن "مسار 1" تعني بإن هذا الملف هو أول ملف في قائمة التشغيل. "أسماء الله - سامي يوسف" هو اسم الملف. "1/10" تعني بأن هذا الملف رقمه 1 من إجمالي عدد الملفات في قائمة التشغيل ألا وهو 10 ملفات.


7.1.2.3 التبويبة ليريكس

   يدعم مشغل الوسائط في برايل سينس يو تو إمكانية عرض الكلمات النصية التي تحتويها ملفات MP3. يتم إظهار التبويبة "ليريكس" في التبويبات فقط اذا كان الملف الذي تشغله يحتوى على الكلمات في معلومات الملف الخاص به. اذا كان ملفك يحتوى على الكلمات، فسيظهر التبويبة "ليريكس" في ترتيب التبويبات بعد التبويبة  "قائمة التشغيل". يتم عرض الكلمات الخاصة بالمقطع المشغل حالياً في مربع التحرير متعدد الأسطر. اقرأ وتنقّل بالكلمات باستخدام أوامر التنقل للمستند المعتادة.
   ارجع الى الفصل 5 من دليل المستخدم "معالج وورد" للإضطلاع على التفاصيل الخاصة بالتنقل في المستند.



7.1.2.4 المفاتيح الساخنة في علامة التبويب معلومات التشغيل وعلامة التبويب قائمة التشغيل

   المفاتيح الساخنة التي من الممكن استخدامها في علامتي التبويب "معلومات التشغيل" و "قائمة التشغيل" هي كالآتي:



1) المفاتيح الساخنة في علامة التبويب معلومات التشغيل


المفتاح الساخن
المهمة
مسافة-4
الانتقال إلى المعلومات التالية
مسافة-1
الانتقال إلى المعلومات السابقة
مسافة
"إيقاف مؤقت" في وضع التشغيل و "تشغيل" في وضع الإيقاف المؤقت.
دخول
بدء التشغيل
حذف خلفي
إيقاف التشغيل
نقطة 6
تشغيل الملف التالي
نقطة 3
تشغيل الملف السابق
النقاط 4-6
تشغيل آخر ملف
النقاط 1-3
تشغيل أول ملف
النقاط 5-6
تشغيل خامس ملف بعد الملف الحالي
النقاط 2-3
تشغيل خامس ملف قبل الملف الحالي
نقطة 4
الانتقال إلى الموضع التالي عن طريق مؤشر الوقت والتشغيل
نقطة 1
الانتقال إلى الموضع السابق عن طريق مؤشر الوقت والتشغيل
نقطة 2 أو نقطة 5
تغيير مؤشر الوقت
النقاط 3-4-5
رفع السرعة
النقاط 1-2-6
تخفيض السرعة
مسافة-زر تمرير لأعلى
رفع الصوت
مسافة-زر تمرير لأسفل
تخفيض الصوت
مسافة-1-3-4
فتح القائمة
مسافة-1-2-5
فتح المُساعد
مسافة-4-5/مسافة-1-2
الانتقال إلى علامة التبويب (قائمة التشغيل)
مسافة-1-3-5-6
إنهاء "مشغل الوسائط"




2) المفاتيح الساخنة في علامة التبويب قائمة التشغيل

المفتاح الساخن
المهمة
مسافة-4
الانتقال إلى الملف التالي
مسافة-1
الانتقال إلى الملف السابق
مسافة-4-6
الانتقال إلى الملف الأخير
مسافة-1-3
الانتقال إلى الملف الأول
مسافة
تحديد/استئناف الملف الحالي (أثناء التشغيل، تستخدم كَ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
دخول-1-2
بدء تحديد الملفات
دخول
بدء تشغيل الملفات المحددة
حذف خلفي
إيقاف التشغيل
مسافة-1-4-5
حذف الملفات المُحددة في قائمة التشغيل
نقطة 6
تشغيل الملف التالي
نقطة 3
تشغيل الملف السابق
النقاط 4-6
تشغيل الملف الأخير
النقاط 1-3
تشغيل الملف الأول
النقاط 5-6
تشغيل خامس ملف بعد الملف الحالي
النقاط 2-3
تشغيل خامس ملف قبل الملف الحالي
نقطة 4
الانتقال إلى الموضع التالي عن طريق مؤشر الوقت والتشغيل
نقطة 1
الانتقال إلى الموضع السابق عن طريق مؤشر الوقت والتشغيل
نقطة 2 أو نقطة 5
تغيير مؤشر الوقت
النقاط 3-4-5
رفع السرعة
النقاط 1-2-6
تخفيض السرعة
مسافة-زر تمرير لأعلى
رفع الصوت
مسافة-زر تمرير لأسفل
تخفيض الصوت
مسافة-1-3-4
فتح القائمة
مسافة-1-2-5
فتح المُساعد
مسافة-4-5/مسافة-1-2
الانتقال إلى علامة التبويب (معلومات التشغيل)
مسافة-1-3-5-6
إنهاء "مشغل الوسائط"


7.1.3 كيفية استخدام قائمة مشغل الوسائط

   إذا أردت فتح قائمة "مشغل الوسائط" يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". يمكنك أيضاً الضغط على "F2" أثناء استخدام مربع حوار "مشغل الوسائط". تحتوي هذه القائمة على خمسة بنود: "ملف"، "تشغيل"، "تسجيل"، "الموضع"، "علامة مرجعية" و "الإعدادات". يمكن من خلال استخدام قائمة "ملف" إضافة أو حذف الملفات الموجودة في قائمة التشغيل. القائمة "تشغيل" تحتوي على جميع الأوامر التي لها علاقة بتشغيل الملفات. القائمة "تسجيل" تقوم بفتح مربع حوار "تسجيل" والذي يسمح لك تسجيل الصوت وتشغيله. قائمة "الموضع" تحتوي على الأوامر التي لها علاقة بالعلامات المرجعية وللذهاب إلى موضع معين. قائمة "الإعدادات" تسمح لك بضبط خيارات الميديا بلاير المختلفة.

7.1.3.1  ملف

   إذا أردت استخدام قائمة "ملف" يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء قائمة "مشغل الوسائط" ثم اضغط على "دخول" على "ملف" أو اضغط "f (النقاط 1-2-4)". ستظهر قائمة فرعية تحتوي على "فتح ملف"، "فتح مجلد"، "إضافة ملف"، "إضافة مجلد"، "حفظ قائمة التشغيل"، "حف قائمة التشغيل باسم"، "حذف بند"، " فتح عنوان موقع إلكتروني"، و "خروج". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". اضغط "دخول" على البند الذي تريد تنفيذه. إذا أردت الرجوع إلى القائمة والتي هي في المستوى الأعلى، يمكنك الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)". ثم اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)". والتي ستقوم بإغلاق القائمة، وترجع بك إلى مربع حوار "مشغل الوسائط" الميديا بلاير.


7.1.3.1.1  فتح ملف

   يمكنك استخدام بند القائمة "فتح ملف" لإضافة الملفات إلى قائمة التشغيل وبدء التشغيل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "فتح ملف" سيفتح مربع حوار تماماً مثل "قائمة الملفات" في "مدير الملفات". يمكنك التحرّك خلال قائمة الملفات تماماً كما تفعل في "قائمة الملفات" في "مدير الملفات". الملفات الصوتية التي يمكن تشغيلها في "مشغل الوسائط" هي الملفات ذات الإمتدادات  ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, ogg, pls, wav, wax, wma, flac, midi and wmv. إذا قمت بتحديد جميع الملفات التي تريد تشغيلها وقمت بالضغط على المفتاح "دخول" فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بتسجيل الملفات في قائمة التشغيل، وستبدأ في تشغيل أول ملف. يمكنك تحديد أكثر من ملف واحد في مربع حوار "فتح ملف" بالضغط على "مسافة" على الملف الذي تريد تشغيله، ثم انتقل إلى ملف آخر تريد تشغيله واضغط على "مسافة". بمجرد الانتهاء من تحديد جميع الملفات التي تريدها، اضغط "دخول".
   عندما تقوم بفتح مربع حوار "فتح ملف" سيتم عرض الملفات الموجودة في المجلد الافتراضي. المجلد الافتراضي محدد على "/القرص الوامض/الوسائط". يمكنك أيضاً فتح مربع حوار "فتح ملف" بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)" في مربع حوار "مشغل الوسائط".


7.1.3.1.2 فتح مجلد

   بند القائمة "فتح مجلد" يستخدم لتحديد جميع الملفات الصوتية الموجودة في المجلدات التي تم تحديدها لقائمة التشغيل وتشغيلهم واحداً تلو الآخر. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "فتح ملف" في القائمة "ملف"، أو الضغط على "دخول-f (النقاط 1-2-4)" في مربع حوار "مشغل الوسائط"، سيفتح مربع حوار "فتح مجلد". مربع حوار "فتح مجلد" هي تقريباً مثل مربع حوار "فتح ملف". الاختلاف هو فقط في أسماء المجلدات حيث أنه لن يتم عرض أسماء الملفات في مربع حوار "فتح مجلد". المجلد الافتراضي مضبوط على "القرص الوامض". اضغط "دخول" لعرض جميع المجلدات الموجودة في "القرص الوامض" واضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال بين أسماء المجلدات. إذا أردت الانتقال إلى المجلد الذي قمت حالياً بالإشارة إليه (لاستعراض جميع الملفات التي بداخله) اضغط "دخول" على اسم المجلد. اضغط "حذف خلفي" إذا أردت الذهاب إلى المجلد الأصلي. إذا أردت تحديد مجلد اضغط "مسافة" على اسم المجلد. يمكنك تحديد أكثر من مجلد واحد. بمجرد تحديد جميع المجلدات التي تريدها اضغط "دخول". ستقوم البرايل سينس يو تو بإضافة جميع الملفات الصوتية ذات الصيغ المدعومة من المجلدات المحددة إلى قائمة التشغيل وستبدأ بتشغيل الملف الأول.


7.1.3.1.3  إضافة ملف

   يستخدم بند القائمة "إضافة ملف" لإضافة الملفات الصوتية إلى قائمة التشغيل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إضافة ملف" في القائمة "ملف" أو الضغط على "حذف خلفي-o (النقاط 1-3-5)" في مربع حوار "مشغل الوسائط"، سيتم ظهور نفس مربع الحوار الذي يستخدم لِ "فتح ملف". إذا قمت بتحديد جميع الملفات التي تريدها وقمت بالضغط على "دخول" (كما في مربع حوار "فتح ملف")، بعدها ستقوم البرايل سينس يو تو ستقوم بإضافة الملفات المحددة إلى قائمة التشغيل. لكن لن تقوم البرايل سينس يو تو بتشغيل هذه الملفات. إذا أردت بدء تشغيل الملفات الموجودة في قائمة الملفات، اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" الموجود في اللوح الأمامي لجهاز البرايل سينس يو تو. أو يمكنك الضغط على "دخول" على "تشغيل" في القائمة "تشغيل". يمكن إيجاد تفصيل موضح حول القائمة "تشغيل" في القسم   7.1.3.2.1.


7.1.3.1.4  إضافة مجلد

   يستخدم بند القائمة "إضافة مجلد" لإضافة جميع الملفات الصوتية في المجلدات المحددة إلى قائمة التشغيل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إضافة مجلد" في القائمة "ملف" (أو الضغط على "حذف خلفي-f (النقاط 1-2-4)" في مربع حوار "مشغل الوسائط، سيظهر نفس مربع الحوار الذي يستخدم في "فتح مجلد". إذا قمت بتحديد جميع المجلدات وقمت بالضغط على "دخول" فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بإضافة جميع الملفات الصوتية في المجلدات المحددة إلى قائمة التشغيل. لكنها لن تبدأ بتشغيل أي ملف. يمكن بدء تشغيل الملفات الموجودة في قائمة التشغيل بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" على اللوحة الأمامية للبرايل سينس يو تو، أ واضغط "دخول" على "تشغيل" في القائمة "تشغيل". يوجد توضيح مفصل حول القائمة "تشغيل".


7.1.3.1.5 حفظ قائمة التشغيل

   يستخدم بند القائمة "حفظ قائمة التشغيل" لحفظ قائمة الشتغيل إلى محرك أقراص. إذا أردت استخدام هذه المهمة، يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة "ملف" وتنفيذ الأمر "حفظ قائمة التشغيل" بالضغط على "دخول" عليه، أو يمكنك الضغط على "s (النقاط 2-3-4)". أو يمكنك الضغط على :دخول-i (النقاط 2-4)" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

   إذا قمت بتفعيل برنامج "مشغل الوسائط" وقمت أولاً بتنفيذ "حفظ قائمة التشغيل" سيفتح مربع حوار "حفظ قائمة تشغيل باسم". 
إذا قمت بتنفيذ "حفظ قائمة التشغيل باسم" بعد حفظ قائمة التشغيل لمرة واحدة، فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بحفظ قائمة التشغيل بنفس اسم الملف ودون استخدام مربع الحوار. بعد حفظ قائمة التشغيل سترجع إلى مربع الحوار "مشغل الوسائط".


7.1.3.1.6 حفظ قائمة التشغيل باسم

   يستخدم بند القائمة "حفظ قائمة التشغيل باسم" لحفظ قائمة التشغيل كملف مختلف أو على محرك أقراص آخر. إذا أردت استخدام هذه المهمة يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة "ملف" وتنفيذ الأمر "حفظ قائمة التشغيل باسم" بالضغط على "دخول" عليه أو يمكنك الضغط على "l (النقاط 1-2-3)". أو يمكنك الضغط على "مسافة-s (النقاط 2-3-4)" في مربع الحوار "مشغل الوسائط".

   إذا قمت بتنفيذ "حفظ قائمة التشغيل باسم" سيتم عرض مربع الحوار "حفظ قائمة التشغيل باسم". يتألف مربع الحوار من "قائمة ملف"، "اسم الملف"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". إذا تم فتح مربع الحوار فسوف تظهر "اسم الملف:". يمكنك الانتقال من تبويب إلى آخر بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".
   تنسيق ملف قائمة التشغيل المحفوظة هي دائماً "m3u". افتراضياً يتم حفظ الملف في "/القرص الوامض/الوسائط".

   إذا أردت إنشاء اسم ملف جديد، قم بإدخال اسم الملف الجديد. لا يمكنك استخدام الأحرف التالية في اسم الملف “|, \, <, >, ?, :, *”. إذا أردت تغيير مكان الحفظ انتقل إلى "قائمة الملف" بالضغط على "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". وانتقل إلى المكان الذي تريد حفظ الملف فيه باستخدام مفاتيح الحركة في برنامج "مدير الملفات".

7.1.3.1.7 حذف بند

   إذا أردت حذف ملف من قائمة التشغيل، قم يتحديد مكان الملف الذي تريد حذفه في "قائمة التشغيل" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" باستمرار. ثم قم بطلب قائمة "مشغل الوسائط" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)"، واضغط "دخول" على "ملف". الآن، تحرك إلى البند "حذف البند" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار ثم اضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على الملف الذي ترغب بحذفه في علامة التبويب "قائمة التشغيل". يمكنك اختيار ملف واحد أو أكثر في علامة التبويب "قائمة التشغيل" بالضغط على "مسافة" على كل ملف ترغب بحذفه. ستظهر علامة النجمة "*" قبل كل بند يتم اختياره. إذا قمت بالضغط على "مسافة" على البند الذي تم تحديده سيتم إلغاء التحديد وستختفي علامة النجمة "*". الآن دعنا نوضح كيفية حذف عدة ملفات لمجموعة معينة من قائمة التشغيل. اضغط "دخول-b (النقاط 1-2)" على أول ملف ترغب بحذفه. "دخول-مسافة-b (النقاط 1-2)" هو بداية المجموعة. إذا قمت بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" فإنه سيتم تحديد الملفات. بعد تحديد الملفات التي ترغب بحذفها اضغط "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" بالترتيب لحذفهم.


7.1.3.1.8 علامات المعلومات

يتيح لك خيار "علامات المعلومات" في قائمة "ملف" أن تستعرض معلومات تتعلق بالملف المشغل حالياً مثل: المؤدي، النوع، إلخ. لفتح مربع "علامات المعلومات"، اضغط "دخول" على "علامات المعلومات" في قائمة "ملف"، أو اضغط "دخول-T (النقاط (-2-3-4-5)" أثناء تشغيل الملف.
يتكون مربع "علامات المعلومات" من قائمة معلومات، و زر "إغلاق". يمكنك التنقل بين العناصر باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة -4 -5 )" أو "شفت –تبويب (F3 –مسافة أو مسافة -1 -2)". تنقّل ضمن العناصر في قائمة المعلومات باستخدام "مسافة -1" أو "مسافة -4". 
تتكون قائمة المعلومات من "العنوان"، "المؤدي"، "الألبوم"، "النوع"، "الصفحة الرئيسية الرسمية"، "رابط"، "معدل العيّنة"، "معدل البت" و "القنوات". بعد الانتهاء من استعراض المعلومات، اضغط تبويب للوصول الى زر "إغلاق" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "مسافة –E (النقاط -1-5)".


7.1.3.1.9 فتح عنوان موقع إلكتروني

   يستخدم بند القائمة "فتح عنوان موقع إلكتروني" لتشغيل الصوت في صفحة إنترنت. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "فتح عنوان موقع إلكتروني" في قائمة "ملف" أو الضغط على "دخول-u (النقاط 1- 3-6)" في مربع حوار "مشغل الوسائط" سيظهر مربع حوار. في مربع الحوار هذا قم بإدخال عنوان الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على الدفق الصوتي واضغط "دخول" سيتم تشغيل ملفات الدفق الصوتي بشكل آلي.


7.1.3.1.10 خروج

   يمكنك الخروج من "مشغل الوسائط" بالضغط على "خروج" في القائمة "ملف"، أو بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" في مربع حوار "مشغل الوسائط". عندها ستقوم البرايل سينس يو تو بالتوقف عن التشغيل (إذا كانت تقوم بتشغيل ملف)، وقم بالخروج من "مشغل الوسائط" إلى "قائمة البرامج".


7.1.3.2 تشغيل

   القائمة الفرعية "تشغيل" تحتوي على جميع الأوامر التي تستخدم للتحكم في مهمة التشغيل. لاستخدام القائمة هذه، اضغط أولاً على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة "مشغل الوسائط". ثم اضغط "مسافة-4". ستقوم البرايل سينس يو تو بعرض "تشغيل (p)->". ثم اضغط "دخول" وستظهر القائمة الفرعية "تشغيل". يمكنك الانتقال إلى أي بند قائمة في هذه القائمة بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" باستمرار. للرجوع إلى المستوى الأعلى في قائمة "مشغل الوسائط" اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)". اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" إذا أردت إغلاق القائمة والرجوع إلى مربع حوار "مشغل الوسائط". جميع الأوامر التي يمكن استخدامها في هذه القائمة سيتم توضيحها في هذا القسم.


7.1.3.2.1 تشغيل

   إذا قمت بضغط "دخول" على "تشغيل" فإن البرايل سينس يو تو ستبدأ بتشغيل الملفات الموجودة في قائمة التشغيل. أيضاً، إذا قمت بالضغط على "مسافة" في مربع حوار "مشغل الوسائط" فإن البرايل سينس يو تو ستبدأ بتشغيل الملفات.

7.1.3.2.2 المسار السابق

   يستخدم "المسار السابق" لتشغيل الملف السابق، أثناء تشغيل أحد الملفات. يمكنك أيضاً القيام بهذا الشيء بالضغط على "النقطة 3" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

7.1.3.2.3 المسار التالي

   يستخدم هذا البند لتشغيل الملف التالي من قائمة التشغيل أثناء تشغيل أحد الملفات. يمكنك أيضاً الضغط على "النقطة 6" في مريع حوار "مشغل الوسائط" للقيام بهذا الشيء.

7.1.3.2.4 ترجيع 5 مسارات

   يستخدم هذا البند لتشغيل الملف الخامس قبل الملف الذي يعمل حالياً. يمكنك أيضاً الضغط على "النقاط 2-3" في مربع حوار "مشغل الوسائط" للقيام بهذا الشيء.

7.1.3.2.5 تقديم 5 مسارات

   هذا يستخدم لتشغل خامس ملف بعد الملف الذي يتم تشغيله حالياً. يمكنك أيضاً عمل هذا الشيء بالضغط على "اللنقاط 5-6" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

7.1.3.2.6 المسار الأول

   يستخدم هذا البند لتشغيل أول ملف في قائمة التشغيل. يمكنك أيضاً القيام بهذا الشيء بالضغط على "النقاط 1-3" في مربع حوار "مشغل الوسائط.

7.1.3.2.7 المسار الأخير

   يستخدم هذا البند لتشغيل آخر ملف قي قائمة التشغيل. يمكنك أيضاً عمل هذا الشيء بالضغط على "النقاط 4-6" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

7.1.3.2.8 رفع الصوت وتخفيض الصوت

   تستخدم هذه الخيارات لضبط حجم الصوت. مستوى حجم الصوت تتراوح من 0 إلى 10. يمكنك أيضاً ضبط حجم الصوت بالضغط على "مسافة-زر تمرير لأعلى (أعلى)" أو "مسافة-زر تمرير لأسفل (أسفل)" في مربع حوار "مشغل الوسائط". مستوى حجم الصوت الفعلي يعتمد على قيمة "حجم الصوت" الذي تم ضبطه في قائمة "الخيارات" الموضحة في القسم 2.4. على سبيل المثال، إذا تم ضبط "حجم الصوت" على 5 وكان مستوى حجم الصوت في "مشغل الوسائط" مضبوط على أقصى قيمة 10، فإن الحجم الفعلي هو 5. إذا كان مستوى حجم الصوت في "مشغل الوسائط" مضبوط على القيمة 5 فإن حجم الصوت الفعلي هو 2.5.

7.1.3.2.9 رفع السرعة وتخفيض السرعة

   يمكنك استخدام عناصر التحكم هذه لضبط سرعة تشغيل الصوت. مستوى السرعة تترواح من -2 إلى 8. يمكنك أيضاً ضبط مستوى السرعة بالضغط على "نقطة 3-4-5" أو "نقطة 1-2-6" في مربع حوار "مشغل الوسائط". "نقطة 3-4-5" تقوم بزياة سرعة تشغيل الصوت، و "نقطة 1-2-6" تقوم بتخفيض سرعة تشغيل الصوت.

7.1.3.2.10 إيقاف مؤقت

   هذا البند للإيقاف المؤقت أثناء تشغيل الملف. إذا قمت باستخدام هذا الأمر مرة أخرى، فإن البرايل سينس يو تو ستبدأ التشغيل مجدداً من موقع إيقاف تشغيل الملف. يمكنك أيضاً القيام بهذا الشيء بالضغط على "مسافة" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

7.1.3.2.11 إيقاف

   يستخدم هذا لإيقاف تشغيل الملف المشغل حالياً. يمكنك أيضاً القيام بهذا الأمر بالضغط على "حذف خلفي" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

7.1.3.3 تسجيل

   بند القائمة هذا يستخدم لفتح مربع حوار "تسجيل". لفتح مربع حوار "تسجيل" قم أولاً بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لاستدعاء قائمة "مشغل الوسائط". اضغط "مسافة-4" مرتين للانتقال إلى "تسجيل (r)" ومن ثم اضغط "دخول" أو يمكنك الضغط على "r (النقاط 1-2-3-5)". ثم ستقوم البرايل سينس يو تو بعرض مربع حوار "تسجيل". يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار هذا بالضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)" في مربع حوار "مشغل الوسائط". مربع حوار "تسجيل" يحتوي على علامة التبويب "معومات" وخمسة أرزرار. يمكنك الانتقال فيما بين هذه الأزرار بالضغ ط على "مسافة-4-5" أو "مسافة-1-2". يمكنك الضغط على الأزرار الموجودة في مربع الحوار هذا بالضغط على "دخول" على الزر الذي تريد استخدامه. يمكنك أيضاً الضغط على الأزرار بطباعة الحرف الذي يظهر بعد اسم الزر.

7.1.3.3.1 علامة التبويب تسجيل/تشغيل

   علامة التبويب هذه تظهر فقط عندما تقوم البرايل سينس يو تو بالتسجيل، أو عندما يكون هناك ملف تم تسجيله للتو. هذا يعني أن مربع الحوار لا يعرض أية معلومات عندما لا تقوم البرايل سينس يو تو بالتسجيل، أو عندما تقوم بالخروج من مربع الحوار. المعلومات التي تظهر في علامة التبويب هذه تتضمن: اسم الملف، الوضع الحالي، وقطعتين من معلومات الوقت. اسم الملف هو اسم الملف الذي يحتوي على الصوت الذي يتم تسجيله حالياً أو المشغل حالياً. الوضع الحالي يمكن أن يكون أحد الآتي: جاري التسجيل، جاري التشغيل، إيقاف مؤقت، أو إيقاف. معلومات الوقت التي يتم عرضها الأول هو الوقت المنقضي أثناء التسجيل ووالوقت المنقضي أو المتبقي أثناء التشغيل، (بالاعتماد على إعداد "عرض الوقت" الموجود في مربع حوار "إعدادات التشغيل" والموضح في القسم 7.1.3.6.2). معلومات الوقت التي يتم عرضها في النهاية، عندما تقوم بالتسجيل هو عبارة عن الوقت المتبقي. الوقت المتبقي محدد بالمساحة المتبقية على القرص الوامض. أثناء التشغيل سيتم عرض إجمالي طول الملف ومعلومات أخرى بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1".

7.1.3.3.2 تسجيل

   يستخدم لبدء عملية التسجيل. يمكنك أيضاً بدء التسجيل بالضغط على الزر "تسجيل" الموجود على اللوحة الأمامية لجهاز البرايل سينس يو تو. أثناء التسجيل ستقوم البرايل سينس يو تو بعرض التبويب "معلومات التسجيل". أينما تستدعي عملية بدء التسجيل سوف تقوم البرايل سيني يو تو بإنشاء ملف. سيتم تسمية الملف بِ “record01.mp3,” or “record02.mp3”  إلخ. سيتم حفظ الصوت المسجل إلى هذا الملف. تحفظ هذه الملفات في مجلد خاص. افتراضياً يتم حفظ هذه الملفات في "/القرص الوامض/وسائط/تسجيل". يمكنك تغيير مجلد الحفظ ونوع الملف الذي يتم تسجيله باستخدام الخيار "إعدادات التسجيل". يمكنك أثناء التسجيل إيقاف التسجيل مؤقتاً بالضغط على "مسافة-4-5" للانتقال إلى الزر "إيقاف مؤقت" ثم اضغط "دخول". يمكنك أيضاً إيقاف التسجيل مؤقتاً بالضغط على الزر "تسجيل" الموجود على اللوحة الأمامية لجهاز البرايل سينس. إذا أردت استئناف التسجيل اضغط "دخول" على الزر "استمرار" أو اضغط على الزر "تسجيل" الموجود على اللوحة الأمامية للبرايل سينس. لإيقاف التسجيل اضغط "مسافة-4-5" باستمرار على "تسجيل" للانتقال إلى الزر "إيقاف" ثم اضغط على "دخول".

7.1.3.3.3 تشغيل

   يستخدم هذا الزر لتشغيل الملف الذي تم تسجيله حالياً. يمكنك أيضاً بدء تشغيل الصوت المُسجل بالضغط على الزر "تشغيل" الموجود على اللوحة الأمامية للبرايل سينس يو تو. إذا لم تقم بدء تسجيل ملف بعد قيامك بفتح مربع الحوار "تسجيل"، فإن الضغط على "دخول" على الزر "تشغيل" لن يقوم بتنفيذ أي شيء. أثناء التسغيل سيتم عرض علامة التبويب "معلومات التشغيل". إذا أردت إيقاف التشغيل مؤقتاً أو إيقاف التشغيل ثم بالضغط على "دخول" بعد الوصول إلى الزر "إيقاف مؤقت" أو "إيقاف" بالضغط على "مسافة-4-5" باستمرار.

7.1.3.3.4 إيقاف

   يستخدم هذا لإيقاف التسجيل أو التشغيل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إيقاف" أثناء التسجيل فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بإيقاف التشغيل وستُظهر علامة التبويب "معلومات التسجيل". إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "إيقاف" أثناء التشغيل، ستقوم البرايل سينس يو تو بإيقاف التشغيل وإظهار علامة التبويب "معلومات التشغيل". يمكنك أيضاً إيقاف التسجيل أو التغشيل بالضغط على الزر "إيقاف" الموجود على اللوحة الأمامية للبرايل سينس يو تو.

7.1.3.3.5 إيقاف مؤقت

   يستخدم هذا البند لإيقاف تسجيل أو تشغيل ملف مؤقتاً أثناء وجودك في مشغل الوسائط "الميديا بلاير". إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إيقاف مؤقت" أو الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" الوجود على اللوحة الأمامية للبرايل سينس يو تو، فإنه سيتم إيقاف التشغيل أو التسجيل مؤقتاً، وسيتم عرض علامة التبويب "معلومات التسجيل" أو علامة التبويب "معلومات التشغيل".

7.1.3.3.6 استمرار

   إذا قمت بالضغط على "دخول" على "استمرار" أثناء كون الوضع الحالي "إيقاف مؤقت" فإن البرايل سينس يو تو ستستأنف التسجيل أو التشغيل.

7.1.3.3.7 إلغاء

   إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إلغاء" فإن البرايل سينس يو توستقوم بإيقاف التشغيل أو التسجيل، قم بإغلاق مربع الحوار "تسجيل" وارجع إلى مربع حوار "مشغل الوسائط". إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إلغاء" أثناء التسجيل، لن يتم حفظ الملف المسجيل. إذا أردت حفظ الصوت المُسجل إلى ملف، والخروج من مربع الحوار هذا؛ اضغط "دخول" على "إبقاف" وانتقل إلى الزر "إلغاء" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً استخدام "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" للإلغاء.

7.1.3.4 القائمة الموضع

   إذا أردت تحديد علامة مرجعية وحذف علامة مرجعية أثناء الاستماع للموسيقى أو ملف صوتي، يمكنك الاستعانة بالقائمة "الموضع". هذه القائمة تسمح لك أيضاً بالقفز إلى الوقت الذي تريد الذهاب إليه في ملف الصوت.
   القائمة الموضوع تحتوي على أربع قوائم فرعية:

1. تحديد علامة للموضع
2. حذف علامة الموضع
3. القفز إلى الموضع ذو العلامة المرجعية
4. الذهاب لوقت
5. الذهاب لنسبة مئوية
6. تعيين نقطة بداية
7. تحرير النقطة

   يمكنك التنقل فيما بين هذه القوائم بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". لتشغيل هذه القائمة اضغط "دخول".

7.1.3.4.1 تحديد علامة للموضع

   إذا قمت بتنفيذ هذه المهمة أثناء تشغيل الملف، أو عندما يتم إيقاف الملف مؤقتاً سيتم تحديد علامة مرجعية. العلامة المرجعية ستقوم بوضع علامة في موضع محدد، بهذا يمكنك الرجوع مباشرةً إلى النقطة التي قمت عندهل بوضع علامة مرجعية.
لتنفيذ هذه المهمة،

1. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" للانتقال إلى "الموضع" بالضغط على "مسافة-4".
2. اضغط "دخول" على "الموضع".
3. انتقل إلى "تحديد علامة للموضع" بالضغط على "مسافة-4" واضغط على "دخول".
4. أو اضغط "دخول-m (النقاط 1-3-4)" أثناء تشغيل الملف، أو عندما يتم إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً.

7.1.3.4.2 حذف علامة الموضع

   إذا قمت بتنفيذ هذه المهمة أثناء تشغيل الملف، أو عندما يتم إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً، سيتم حذف العلامة المرجعية التي تم إنشاؤها من قبل.
   لتنفيذ هذه المهمة،

1. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الموضع" بالضغط على "مسافة-4".
2. اضغط "دخول" على "الموضع".
3. انتقل إلى "حذف علامة الموضع" بالضغط على "مسافة-4" واضغط "دخول".
4. أو يمكنك الضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" عند تشغيل ملف أو عند إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً.

   إذا قمت بتنفيذ هذه المهمة في ملف لا يحتوي على علامة مرجعية، ستقوم البرايل سينس يو تو بعرض "لا توجد أية علامة مرجعية في الملف المحدد".

7.1.3.4.3 القفز إلى الموضع ذو العلامة المرجعية

   إذا قمت بتنفيذ هذه المهمة أثناء تشغيل الملف، أو عند إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً، ستقوم البرايل سينس بالعثور على العلامة المرجعية التي تم إنشاؤها.
   لتنفيذ هذه المهمة،

1. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الموضع" بالضغط على "مسافة-4".
2. اضغط "دخول" على "الموضع".
3. انتقل إلى "القفز إلى الموضع ذو العلامة المرجعية" بالضغط على "مسافة-4" واضغط "دخول".
4. أو يمكتك الضغط على "دخول-j (النقاط 2-4-5)" أثناء تشغيل الملف أو عند إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً.

   إذا قمت بتنفيذ هذه المهمة في ملف لا يحتوي على أية علامة مرجعية فإن البرايل سينس ستقوم بعرض هذه الرسالة "لا توجد أية علامة مرجعية في الملف المحدد".

7.1.3.4.4 الذهاب لوقت

   إذا قمت بتنفيذ هذه المهمة أثناء تشغيل الملف أو عند إيقاف تشغيل الملف مؤقتاً سيتم تقلك إلى الوقت الذي يتم تحديده والبدء بتشغيل الملف.
لتنفيذ هذه المهمة،

1. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" للانتقال إلى "الموضع" بالضغط على "مسافة-4".
2. اضغط "دخول" على "الموضع".
3. انتقل إلى "الذهاب لوقت" بالضغط على "مسافة-4" واضغط "دخول"؟
4. أو يمكنك الضغط على "دخول-g (النقاط 1-2-4-5)" أثناء تشغيل الملف، أو عندما يكون الملف في وضع الإيقاف المؤقت.
5. ستقوم البرايل سينس بعرض هذه الرسالة "الذهاب للموضع: 0 دقيقة".
6. قم بإدخال الوقت الذي تريد الذهاب إليه واضغط "دخول". إذا أردت القفز إلى أكثر من ساعة يمكنك استخدام "مسافة" أو النقطتان الرأسيتان ":" لتمييز الدقيقة عن الساعة. على سبيل المثال، إذا أردت طباعة 1 ساعة و 20 دقيقة قم بطباعة "1" "مسافة" أو ":" "20" بالتتابع. أيضاً يمكنك إدخال 80 دقيقة بطباعة "80" فقط. في حال عدم وجود "مسافة" أو ":" فإن القيمة الافتراضية التي يتم التعامل معها هي الدقيقة.

   إذا قمت بإدخال وقت أطول من إجمالي وقت التشغيل، فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بعرض هذه الرسالة " وقت غير صحيح"، والبدء بالتشغيل من موضع الإيقاف المؤقت.

7.1.3.4.5 الذهاب لنسبة مئوية

   يمكنك أثناء تشغيل ملف أو أثناء وضع الإيقاف المؤقت التحرّك إلى موقع في الملف من خلال النسبة المئوية.

1) أثناء تشغيل ملف أو أثناء وضع الإيقاف المؤقت، إضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لاستدعاء القائمة.
2) بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى القائمة "الموضع".
3) إضغط "دخول" أو اضغط "a (نقطة 1)".
4) بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى قائمة "الذهاب إلى نسبة مئوية".
5) إضغط "دخول". أو بدون استدعاء القائمة، إضغط على "حذف خلفي-p (النقاط 1-2-3-4)" أثناء تشغيل الملف أو في وضع الإيقاف المؤقت.
6) سيتم العثور على مربع تحرير يطلب "الذهاب إلى النسبة المئوية: XX".
7) قم بإدخال النسبة المئوية التي ترغب بالانتقال إليها. قم بإدخال رقم ما بين 0 إلى 99.
8) إضغط "دخول".
9) سيتم الانتقال إلى نقطة النسبة المئوية التي تم كتابتها.

7.1.3.4.6 تعيين نقطة بداية

   يسمح لك نمط التكرار بتشغيل جزء محدد من الملف الصوتي وبعدد المرات التي ترغب بها. هذا مفيد عند تعلم لغة جديدة فأنت تكون بحاجة لسماع نفس المعلومات في الملف المرة تلو المرة.
   يحتاج نمط التكرار لتحديد نقطة بداية ونقطة نهاية.

   لتشغيل مهمة تحديد نقطة البداية قم باتباع هذه الخطوات:
1) لتحديد نقطة بداية إضغط "دخول-p (النقاط 1-2-3-4)" عند النقطة التي ترغب بدء المقطع عندها أثناء التشغيل.
2) قم أيضاً بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" والانتقال إلى الموضع بالضغط على "مسافة-4". إضغط "دخول" على "الموضع". إنتقل إلى "تحديد نقطة البداية" بالضغط على "مسافة-4" و"دخول".
3) ستسمع "تحديد نقطة البداية" وسيستمر الملف بالتشغيل.
4) لتحديد نقطة النهاية إضغط "دخول-p (النقاط 1-2-3-4)" عند النقطة التي ترغب بإنهاء المقطع عندها.
   يمكنك أيضاً تشغيل نمط التكرار باستخدام "زر التسجيل" أثناء التشغيل.
1) إضغط الزر "تسجيل" عند النقطة التي ترغب ببدء تشغيل المقطع عندها أثناء التشغيل.
2) لتحديد نقطة النهاية إضغط الزر "تسجيل" عند النقطة التي ترغب بإنهاء تشغيل المقطع عنده.
   لكن يتم تشغيل التسجيل عند الضغط على الزر "تسجيل" أثناء الإيقاف والإيقاف المؤقت.

انتبه: يمكنك استخدام الزر "تسجيل" لتنفيذ هذه الوظيفة فقط بينما يكون هناك ملف مُشغّل. إذا تم عمل إيقاف أو إيقاف مؤقت للتشغيل، سيتم تعطيل وظيفة التسجيل للزر "تسجيل".
   بعد ظهور الرسالة "تحديد نقطة البداية" فإن نمط التكرار يسمح لك بتشغيل جزء محدد من ملف الصوت وبعدد المرات التي تريدها. لتحديد عدد المرات، إذهب إلى "إعدادات التشغيل" في القائمة "إعدادات".

7.1.3.4.7 تحرير النقطة

لتحرير النقطة إضغط "مسافة-e". يمكنك أيضاً الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الموضع" بالضغط على "مسافة-4". إضغط "دخول" على "الموضع". انتقل إلى "تحرير النقطة" بالضغط على "مسافة-4" واضغط "دخول". بعد إيقاف تشغيل منطقة محددة فإن الملف سيستمر في التشغيل.

7.1.3.5 علامة مرجعية

   يمكنك إدراج علامة مرجعية أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو لملف صوتي. يتم تخزين مهمة العلامة المرجعية عندما تقوم بإنهاء البرنامج أو تشغيل محتويات أخرى. إذا أردت استخدام مهمة العلامة المرجعية، بعد استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" والانتقال إلى "علامة مرجعية" بالضغط على "مسافة-4". ومن ثم الضغط على "دخول" على "علامة مرجعية".
   قائمة "علامة مرجعية" تحتوي على القوائم الفرعية التالية.

7.1.3.5.1 تعيين علامة مرجعية

   إذا قمت بتحديد علامة مرجعية أثناء الاستماع للملف الصوتي، بعد استدعاء القائمة والضغط على "دخول" على "علامة مرجعية". ومن ثم انتقلت إلى "تعيين علامة مرجعية" وقمت بالضغط على "دخول". أيضاً يمكنك تنفيذ هذه المهمة بالضغط على "حذف خلفي-m (النقاط 1-3-4)" دون استدعاء القائمة. يمكن إدخال حتى 1000 علامة مرجعية. رقم العلامات المرجعية سيتم تعريفها بشكل آلي و إعطاءها أرقام ذات ترتيب متسلسل.

7.1.3.5.2 الانتقال إلى العلامة المرجعية

   يمكنك الانتقال إلى العلامة المرجعية السابقة أو التالية بالضغط على "حذف خلفي-نقطة 6" أو "حذف خلفي-نقطة 3". يمكنك أيضاً الانتقال إلى العلامة المرجعية باستخدام القائمة. قم باستدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" وتحرّك إلى "علامة مرجعية". ثم اضغط على "دخول" على "علامة مرجعية". وانتقل إلى "العلامة مرجعية السابقة" أو "العلامة المرجعية التالية" واضغط "دخول".
   يمكنك أيضاً الانتقال إلى العلامة المرجعية عن طريق رقم العلامة.

1. قم باستدعاء القائمة واضغط "دخول" على "علامة مرجعية". ومن ثم انتقل إلى "الانتقال إلى العلامة المرجعية".
2. اضغط "دخول" على "الانتقال إلى العلامة المرجعية". أو اضغط "حذف خلفي-j (النقاط 2-4-5)" دون استدعاء القائمة.
3. قم بإدخال رقم العلامة المرجعية في مربع تحرير "الانتقال إلى العلامة المرجعية:" واضغط "دخول".
4. إذا قمت بإدخال رقم علامة مرجعية غير موجودة، سيتم عرض مربع التحرير "الانتقال إلى العلامة المرجعية:" مرةً أخرى بعد ظهور الرسالة "خطأ في المُدخل".

7.1.3.5.3 حذف العلامة المرجعية

يمكنك حذف علامة مرجعية.

1. قم باستدعاء القائمة واضغط على "دخول" على "علامة مرجعية". ثم انتقل إلى "حذف العلامة المرجعية".
2. اضغط "دخول" على "حذف العلامة المرجعية". أو اضغط "حذف خلفي-d (النقاط 1-4-5)" دون استدعاء القائمة.
3. قم بإدخال رقم العلامة المرجعية التي ترغب بحذفها في مربع تحرير "أدخل اسم العلامة للحذف:" واضغط "دخول".
4. إذا قمت بإدخال رقم علامة مرجعية غير موجودة سيتم عرض مربع تحرير "أدخل اسم العلامة للحذف:" مرة أخرى بعد ظهور الرسالة "خطأ في المُدخل".

7.1.3.5.4 مدير العلامة المرجعية

      يمكنك فتح مربع حوار مدير العلامة المرجعية لتفحص معلومات العلامات المرجعية للملف الصوتي الحالي بالضغط على "حذف خلفي-k (النقاط 1-3)". يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار باستخدام القائمة. قم باستدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" وانتقل إلى "علامة مرجعية". ثم اضغط على "دخول" على "علامة مرجعية". ثم انتقل إلى "مدير العلامة المرجعية" واضغط "دخول".
   مربع الحوار يتكون من "قائمة العلامات المرجعية"، الزر "الذهاب إلى" الزر "حذف"، الزر "إغلاق". يمكن الذهاب إلى كل عنصر تحكم بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".

   العلامات المرجعية للملف الحالي في "قائمة العلامات المرجعية" بالمعلومات "اسم العلامة المرجعية: إعداد الوقت للعلامة المرجعية". يمكنك الانتقال إلى المعلومات الأخرى الموجودة في القائمة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
   يمكنك حذف علامة مرجعية في القائمة بالضغط على "دخول" أو "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" بعد الذهاب إلى الزر "حذف" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)". أيضاً يمكنك تشغيل محتويات العلامة المحددة بالضغط على "دخول" على اسم العلامة أو بالضغط على "دخول" بعد الذهاب إلى الزر "الذهاب إلى" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)". مربع حوار العلامة المرجعية يتم إغلاقه بعد تشغيل المحتويات.

    إذا أردت إغلاق مربع حوار مدير العلامة المرجعية اضغط "دخول" على الزر "إغلاق" أو اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)".

7.1.3.5 الإعدادات

   من خلال هذه القائمة يمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بالتسجيل، التشغيل، وخيارات برنامج الميديا بلاير العامة. لاستخدام قائمة "الإعدادات" اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء قائمة " مشغل الوسائط ". اضغط "مسافة-4" ثلاث مرات للوصول إلى "الإعدادات" واضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "s" في قائمة "مشغل الوسائط". ثم ستظهر القائمة الفرعية "الإعدادات" والتي تحتوي على ثلاثة بنود: "الضبط"، "إعدادات التشغيل"، "إعدادات التسجيل" و "إعدادات التأثيرات".

7.1.3.5.1 مربع حوار الضبط

   إذا قمت بالضغط على "دخول" على أول بند ألا وهو "الضبط" أو ضغط "حذف خلفي-c (النقاط 1-4)" في مربع حوار "مشغل الوسائط"، سيتم عرض مربع حوار "الضبط" والذي يحتوي على التالي: خيار "إيقاف لوحة مفاتيح برايل"، خيار "عرض العنوان"، " موضع تخزين الملف إذا كان أطول من:"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل فيما بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". ويمكنك التنقل بين الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   الخيار "عرض العنوان" يسمح لك بتحديد إمكانية سماع عنوان المسار عندما تنتقل بين المسار السابق/المسار التالي أو الوصول إلى المسار التالي بصورة آلية. إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل" ستتمكن من سماع عنوان الميار. القيمة الافتراضية هي "تعطيل" أي لن تتمكن من سماع عنوان المسار عندما تنتقل للمسار السابق/التالي. يمكنك تغيير قيمة هذا البند بالضغط على "مسافة".

   الخيار " موضع تخزين الملف إذا كان أطول من:" يسمح لك بتحديد موقع آخر ملف صوتي استغرق وقت تشغيل أكثر من الوقت المُحدد. الإعداد الافتراضي مضبوط على "تعطيل" مما يعني أنه لن يتم حفظ الموضع الأخبر. يمكنك تحديد كل من القيم 5، 10، 30، 60 دقيقة. إذا قمت بتحديد القيمة 30 دقيقة ولدى انتقالك لملف صوتي آخر أو إنهاء برنامج مشغل الوسائط يمكنك حفظ الموضع الأخير للملف الصوتي المُشغل حالياً إذا كان وقت التشغيل أكثر من 30 دقيقة. في بعض الأحيان وفي حال عدم رغبتك بحفظ موضع الموسيقى لكنك تريد حفظ موضع الكتب الصوتية، سيكون هذا الخيار مفيد جداً. بمجرد حفظ الموضع الأخير ستتمكن ومن هذا الوقت من تشغيل الصوت من الموضع الأخير.

   لحفظ الإعدادات التي تم تغييرها والخروج اضغط "دخول" بعد تغيير الخيار، أو انتقل إلى الزر "تأكيد" بالضغط على "مسافة-4-5" باستمرار. إذا أردت إلغاء التغييرات التي قمت بها والخروج من مربع الحوار هذا، اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)"، أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)". يمكنك أيضاً الضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" لإغلاق مربع الحوار دون تغيير أي من الخيارات.

7.1.3.5.2 مربع حوار إعدادات التشغيل

   إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إعدادات التشغيل" أو الضغط على "p (النقاط 1-2-3-4)" على قائمة "الإعدادات" سيظهر مربع حوار "إعدادات التشغيل". في مربع الحوار هذا الضغط على "مسافة-4-5" أو "مسافة-1-2" سيتحرك خلال خيارات الإعداد "تأكيد" و "إلغاء". خيارات الإعداد هي الخيار "عرض الوقت"، الخيار "تكرار"، خيار "قائمة التشغيل"، خيار "تبديل"، خيار "تحديد السرعة"، وخيار "مؤشر الوقت". اضغط "مسافة-4" أو "مسافة-1" للانتقال من خيار إلى الخيار التالي أو الخيار السابق. يمكنك أيضاً فتح مربع الحوار هذا بالضغط على "دخول-s (النقاط 2-3-4)" في مربع حوار "مشغل الوسائط".

   الخيار "عرض الوقت" يسمح لك بتحديد رسائل الوقت التي يتم عرضها في علامة التبويب "معلومات النشغيل". يمكنك تعيين "الوقت المنقضي" أو "الوقت المتبقي". يمكنك تغيير القيمة بالضغط على "مسافة" على "الوقت".

   الخيار "تكرار" يسمح لك بتحديد إمكانية تكرار تشغيل الملفات الموجودة في قائمة التشغيل. إذا تم ضبط هذا الخيار على القيمة "نعم" سيتم تكرار تشغيل جميع الملفات الموجودة في قائمة التشغيل، وإذا تم ضبط القيمة "لا" ستقوم البرايل سينس بالتوقف عن التشغيل بعد آخر ملف في قائمة التشغيل. مرة أخرى، يمكنك تغيير قيمة هذا الخيار بالضغط على "مسافة" على "تكرار".

   الخيار التالي هو الخيار "قائمة التشغيل". إذا أردت تشغيل ملفات صوتية من مدير الملفات، يمكنك تحديد عدة ملفات بالضغط على "مسافة" ومن ثم تشغيل الملفات بالضغط على "دخول". في هذا الوقت وإذا كانت قائمة التشغيل تحتوي على قائمة من الملفات الصوتية سيتم سؤالك فيما إذا تريد أن يتم استبدال قائمة التشغيل أو إلحاق الملفات التي تم تحديدها إلى قائمة التشغيل. القيمة الافتراضية هي "استبدال" وتعني أنه سيتم تعبئة قائمة التشغيل بالملفات التي تم تحديدها. إذا قمت بالضغط على "مسافة" سيتم تحديد القيمة "إلحاق" وسيتم إلحاق الملفات المحددة لقائمة التشغيل.

   الخيار "تبديل" يسمح لك لتحديد ترتيب تشغيل الملفات الصوتية. القيمة الافتراضية "تعطيل"ويمكنك تشغيل الملفات الصوتية الموجودة في قائمة التشغيل بالترتيب لكن إذا تم تحديد القيمة "تشغيل" فإنه سيتم ترتيب قائمة التشغيل بشكل عشوائي. إذا كان لديك ملف صوتي واحد فقط في قائمة التشغيل وقمت بتغيير هذا الخيار إلى "تشغيل" ستظهر رسالة مفادها "نمط التبديل غير متاح".

   الخيار "تحديد السرعة" يسمح لك بتحديد سرعة تشغيل الملف الصوتي. مستوى السرعة يتراوح من 1 إلى 10. الإعداد الافتراضي هو 5. إذا قمت بتغير القيمة اضغط "مسافة" أو "حذف خلفي". كلما كان الرقم عالياً كلما كانت سرعة تشغيل الملف الصوتي سريعة.

   الخيار "مؤشر الوقت" يسمح لك بتحديد الوقت للقفز إليه. القيمة الافتراضية محددة على دقيقة 1. القيم هي "5 ثواني"، "10 ثواني"، "30 ثانية"، "دقيقة 1"، "5 دقائق"، "10 دقائق"، "15 دقيقة"، "20 دقيقة" "30 دقيقة"، و "ساعة 1". يمكنك تغيير القيمة التي تريد بِ "مسافة" أو "حذف خلفي".
كما يمكنك تغيير قيمة مؤشر الوقت بالضغط على "نقطة 2" أو "نقطة 5" دون استدعاء هذا الخيار. وإذا قمت بالضغط على "النقاط 2-5" ستتمكن من سماع مؤشر الوقت الحالي.
   بعد تغيير مؤشر الوقت إذا قمت بالضغط على "نقطة 1" أو "نقطة 4" يمكنك القفز إلى الموضع التالي أو السابق عن طريق مؤشر الوقت. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر الوقت محدد على الدقيقة 1. وإذا قمت بالضغط على "نقطة 1" ستتمكن من القفز إلى الموضع السابق بدقيقة 1. وإذا قمت بالضغط على "نقطة 4" ستتمكن من القفز إلى الموضع التالي بدقيقة 1 ومن ثم الاستماع إلى الملف الصوتي.

   لحفظ التغييرات والخروج من مربع الحوار هذا اضغط "دخول" بعد تعديل جميع الخيارات التي تريد تغييرها، أو انتقل إلى الزر "تأكيد" بالضغط على "مسافة-4-5" أو "مسافة-1-2" باستمرار، ومن ثم اضغط على "دخول". إذا أردت إلغاء التغييرات والخروج من مربع الحوار اضغط دخول على الزر "إلغاء" أو اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

7.1.3.5.3 مربع حوار إعدادات التسجيل

   إذا قمت بالضغط على دخول على "إعدادات التسجيل" في قائمة "الإعدادات" أو الضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)" في مربع حوار "مشغل الوسائط" ستقوم البرايل سينس بإظهار مربع الحوار "إعدادات التسجيل" والذي يحتوي على "نوع التسجيل"، الخيار "معدل العينة "، الخيار "الجودة"، الخيار "مصدر التسجيل"، "تحديد مجلد"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". ويمكنك التنقل بين هذه الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   "نوع التسجيل" تسمح لك بتحديد نوع الملف الافتراضي لتسجيل الملف. القيمة الافتراضية هي "mp3". يمكنك الاختيار ما بين القيمة "wav" و "mp3" بالضغط على "مسافة".

   الخيارات الثلاثة تستخدم للتحكم بجودة الصوت الذي يتم تسجيله. كل من القيم "معدل العينة" و "الجودة" تعني نوعية أفضل للصوت الذي يتم تسجيله، إضافة إلى حجم ملف أكبر للملفات المسجلة. بكلمات أخرى، إذا أردت تسجيل صوت بجودة عالية سيقصر إجمالي وقت البرايل سينس يو تو على التسجيل. بوجهٍ آخر إذا قمت بتحديد قيمة منخفضة لهذه الخيارات فإن البرايل سينس يو تو ستتمكن من التسجيل لفترة أطول، بالرغم من أن جودة الصوت لن تكون جيدة مقارنةً مع الخيارات ذات القيم العالية. يمكنك تغيير هذه القيم بالضغط على "مسافة". عند استخدام "mp3"، سيكون "معدل العينة" متاح من 16000 هيرتز حتى 48000 هيرتز و قيم "معدل البيت" متاحة من 64K إلى 320K.
   عند استخدام "wav"، سيكون "معدل العينة" متاح من 8000 هيرتز إلى 44100 هيرتز و قيم "البيت لكل قناة" متاحة ما بين 8 و 16 bits.
عندما تقوم بتسجيل ملف باستخدام مايكروفون خارجي يجب عليك أن تقوم بضبط خيار "مصدر التسجيل" إلى القيمة "مايك خارجي". وعندما تقوم بتسجيل ملف باستخدام وصلة خط إدخال يجب عليك تحديد "مصدر التسجيل" للقيمة "خط إدخال". وعندما تقوم بالتسجيل باستخدام المايك الداخلي يجب عليك تحديد القيمة "مايك داخلي" في الإعداد "نمط التسجيل".

   الخيار "تحديد مجلد" يسمح لك بتحديد المجلد الافتراضي الذي سيتم فيه حفظ الملفات المُسجلة. القيمة افتراضية هي "/القرص الوامض/وسائط/تسجيل" لتقوم بتحديد مجلد مختلف اضغط "دخول" على "تحديد مجلد" وسيظهر نفس مربع حوار "فتح مجلد". قم بتحديد مجلد بنفس طريقة مربع الحوار "فتح مجلد".
   اضغط "دخول" لحفظ الإعدادات، أو "مسافة- e" للخروج من مربع الحوار بدون حفظ الإعدادات.

   انتبه: الرجاء الرجوع إلى إدناه الحد الأقصى لوقت التسجيل وفقاً لمعدل العينة. (بعد إعادة تهيئة قرص الفلاش، تم قياس الوقت كما هو مبين أدناه).

نوع التسجيل: mp3
- 48000Hz 320K: 217’h 55’m
- 44100Hz 192K: 363’h 45’m
- 32000Hz 128K: 544’h 48’m
- 24000Hz 96K: 726’h 25’m
- 22050Hz 80K: 872’h 27’m
- 16000Hz 64K: 1089’h 37’m


نوع التسجيل: wav

- 44100Hz: 49’h 25’m
- 22050Hz: 98’h 50’m
- 11025Hz: 197’h 40’m
- 8000Hz: 272’h 25’m

7.1.3.5.4 مربع إعدادات التأثير

اضغط "مسافة -m (النقاط 1-3-4) أو "F2" في برنامج مشغّل الوسائط، انتقل الى قائمة "الاعدادات" ثم اضغط "دخول". بالضغط على "مسافة -4"، انتقل الى "إعدادات التأثير". اضغط "دخول" على "إعدادات التأثير" أو اضغط E. أو اضغط "دخول -e (النقاط 1-5) في "تبويب قائمة التشغيل" أو "تبويب معلومات التشغيل".

سيتم عرض مربع الحوار "إعدادات التأثير"، الذي يحتوي على الخيارات التالية: قائمة "المُعادل"، "زيادة درجة الجهير"، "الإحاطة"، "تأثير ثلاثي الأبعاد"، و أزرار "التردد" و "الصدى" و "تأكيد" و "إلغاء". يمكنك التنقل ضمن عناصر التحكم بالضغط "تبويب (مسافة -4-5)" أو "شفت –تبويب (مسافة -1-2)". كما يمكنك التنقل ضمن الخيارات أو عناصر القائمة بالضغط "مسافة -1" أو "مسافة -4".
يتيح لك مربع قائمة "المُعادل" أمكانية اختيار من بين عدد من المجموعات المبرمجة مسبقاً لإعدادات المُعادل المصممة لأنواع معينة من الموسيقى، مثل الجاز، الكلاسيك، البوب أو الروك. للتنقل في قائمة "المُعادل" استخدم "مسافة -1" و "مسافة -4". انتقل للإعداد الذي ترغب به، ثم اضغط "دخول". سوف تسمع فوراً صوت التشغيل قد تغير وفقاً لإعدادات " المُعادل" التي قمت بها.
يؤكد خيار "زيادة درجة الجهير" على جهير الصوت، أدخل في مربع التحرير قيمة ما بين 0 حتى 20. كلما زادت القيمة المُدخلة، زادت درجة جهير الصوت المسموعة.
يقوم خيار "الإحاطة" بإبراز الأصوات المحيطة بوضوح اكثر. أدخل في مربع التحرير قيمة ما بين 0 حتى 100. كلما زادت القيمة المُدخلة، زادت قوة تأثير "الإحاطة".
يعزز "تأثير ثلاثي الأبعاد" تأثير "الإحاطة". أدخل في مربع التحرير قيمة ما بين 0 حتى 100. كلما زادت القيمة المُدخلة، زادت قوة تأثير "تأثير ثلاثي الأبعاد".
يضيف خيار "التردد" إرتداداً لملفات الصوت التي تستمع إليها. أدخل في مربع التحرير قيمة ما بين 0 حتى 100. كلما زادت القيمة المُدخلة، زادت قوة تأثير "تأثيرالتردد.
يستخدم خيار "الصدى" لإضافة تأثير صدى لملفات الصوت.أدخل في مربع التحرير قيمة ما بين 0 حتى 100. كلما زادت القيمة المُدخلة، زادت قوة تأثير الصدى.
لحفظ إعداداتك، اضغط "دخول". للخروج من مربع الحوار من دون إجراء تعديلات، اضغط "مسافة -e".



7.1.4 مزايا إضافية

7.1.4.1 مزايا التنقل باستخدام مفاتيح مشيرة التوجيه

   الضغط على مفتاح مشيرة التوجيه أثناء تشغيل ملف صوتي في "علامة تبويب معلومات التشغيل" يقوم بالانتقال إلى منطقة محددة والتي تقسم الملف الصوتي إلى 32 مقطع وتقوم بتشغيله.
   إذا قمت بالضغط على مفتاح التوجيه رقم 1 فسيتم تشغيل الملف الصوتي من بداية الملف. إذا رغبت بالذهاب إلى موقع قرب المنتصف فاضغط على مفتاح التوجيه رقم 16 أو 17. وإذا قمت بالضغط على مفتاح التوجيه رقم 32 فسيتم التشغيل من نهاية الملف.

7.1.5 المفاتيح الساخنة في مشغل الوسائط

   1) المفاتيح الساخنة لأوامر قائمة ملف
   فتح ملف: دخول-o (النقاط 1-3-5)
   فتح مجلد: دخول-f (النقاط 1-2-4)
   إضافة ملف: حذف خلفي-o (النقاط 1-3-5)
   إضافة مجلد: حذف خلفي-f (النقاط 1-2-4)
   حفظ قائمة التشغيل: دخول-i (النقاط 2-4)
   حفظ قائمة التشغيل باسم: مسافة-s (النقاط 2-3-4)
   حذف بند: مسافة-d (النقاط 1-4-5)
   فتح عنوان موقع إلكتروني: دخول-u (النقاط 1-3-6)

   2) المفاتيح الساخنة للأوامر أثناء التواجد في قائمة التشغيل
   تشغيل: دخول، الزر تشغيل
   المسار السابق: نقطة 3، زر السابق
   المسار التالي: نقطة 6، زر التالي
   ترجيع 5 مسارات: النقاط 2-3
   تقديم 5 مسارات: النقاط 5-6
   المسار الأول: النقاط 1-3
   المسار الأخير: النقاط 4-6
   رفع الصوت: مسافة-زر تمرير لأعلى
   تخفيض الصوت: مسافة-زر تمرير لأسفل
   رفع السرعة: النقاط 3-4-5
   تخفيض السرعة: النقاط 1-2-6
   إيقاف مؤقت/استمرار: مسافة، الزر تشغيل
   إيقاف: حذف خلفي، الزر إيقاف
   تغيير مؤشر الوقت: نقطة 2 أو نقطة 5
   الانتقال إلى الموضع التالي بمؤشر الوقت والتشغيل: نقطة 4
   الانتقال إلى الموضع السابق بمؤشر الوقت والتشغيل: نقطة 1
   حذف قائمة التشغيل أثناء التوقف: مسافة-d (النقاط 1-4-5)

   3) المفاتيح الساخنة للأوامر في مربع حوار التسجيل
   استدعاء مربع حوار التسجيل: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)/ الزر تسجيل
   تسجيل: الزر تسجيل
   إيقاف مؤقت/استمر التسجيل: مسافة، الزر تسجيل
   تشغيل: الزر تشغيل
   إيقاف مؤقت/الاستمرار في التشغيل: مسافة، الزر تشغيل
   إيقاف: حذف خلفي، الزر إيقاف

   4) المقاتيح الساخنة للأوامر في قائمة الموضع
   تحديد علامة مرجعية: دخول-m (النقاط 1-3-4)
   حذف علامة مرجعية: دخول-d (النقاط 1-4-5)
   القفز إلى علامة مرجعية: دخول-j (النقاط 2-4-5)
   الذهاب إلى موضع: دخول-g (النقاط 1-2-4-5)

   5) المفاتيح الساخنة للأوامر في العلامة المرجعية
   تحديد علامة مرجعية: حذف خلفي-m (النقاط 1-3-4)
   الانتقال إلى العلامة المرجعية: حذف خلفي-j (النقاط 2-4-5)
   الانتقال إلى العلامة المرجعية السابقة: حذف خلفي-نقطة 3
   الانتقال إلى العلامة المرجعية التالية: حذف خلفي-نقطة 6
   حذف العلامة المرجعية: حذف خلفي-d (النقاط 1-4-5)
   مدير العلامة المرجعية: حذف خلفي-k (النقاط 1-3)

   6) المفاتيح الساخنة للأوامر في قائمة الإعدادات
   مربع حوار الضبط: حذف خلفي-c (النقاط 1-4)
   مربع حوار إعدادات التشغيل: دخول-s (النقاط 2-3-4)
   مربع حوار إعدادات التسجيل: حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)
   مربع حوار إعدادات التأثيرات: دخول-e (النقاط 1-5)

   7) المفاتيح الساخنة لخيارات التبديل
   التبديل بين "عرض الوقت" و "الوقت المنقضي" و "الوقت المتبقي": t (النقاط 2-3-4-5)
   التبديل بين قيم الخيار "تكرار" "نعم" و "لا": r (النقاط 1-2-3-5)
   التبديل بين قيم الخيار "تبديل" تشغيل" و "تعطيل": s (النقاط 2-3-4)


7.2  راديو أف أم

   من أجل استخدام برنامج "راديو أف أم" في جهاز البرايل سينس يو تو الرجاء أن تقوم بتوصيل سماعة أذن في مقبس سماعة الأذن في جهاز البرايل سينس يو تو. سماعة الأذن الموصولة في البرايل سينس يو تو ستعمل كعمل أنتين الراديو الهوائي.

   في قائمة البرامج الرجاء الضغط على أزرار التمرير للانتقال إلى "راديو أف أم" ومن ثم اضغط على "دخول"، أو قم فقط بالضغط على "F1- r (النقاط 1-2-3-5)" من أجل تنفيذ برنامج الراديو. بمجرد تشغيل برنامج الراديو ستقوم البرايل سينس يو تو بالإعلان عن تردد الراديو. إذا قمت بتشغيل برنامج الراديو، ستقوم البرايل سينس يو تو بإعطاء إشارة عن التردد الذي تقوم بالاستماع إليه وستقوم بذكر التردد. معدل التردد الذي تستخدمه البرايل سينس من 87.5 ميغا هيرتز إلى 108 ميغا هيرتز.


7.2.1 الاستماع إلى راديو أف أم من خلال السماعات الداخلية

   عندما تقوم بتشغيل برنامج الراديو بعد توصيل السماعات عبر مقبس السماعات، سيخرج صوت من الراديو من خلال السماعات. إذا أردت الاستماع إلى الراديو ليس فقط من خلال السماعات وإنما أيضاً من خلال السماعات الداخلية. لسماع صوت الراديو من خلال السماعات الداخلية، اضغط "مسافة- x (النقاط 1-3-4-6)"، أو فقط X، للتبديل بين تشغيل/ تعطيل السماعة الداخلية.

يمكنك أيضاً تغيير هذا الخيار باستخدام القائمة:
1. اضغط مسافة-m (النقاط 1-3-4) لاستدعاء قائمة الراديو واضغط "دخول" على قائمة "ملف" ثم اضغط "دخول" على "الإعدادات".
2. أو دون استدعاء القائمة اضغط "دخول-e (النقاط 1-5)" من أجل استدعاء مربع الحوار.
3. ثم سيتم فتح مربع الحوار وسيتم الإعلان صوتياً عن "سماعة خارجية: لا".
4. اضغط "مسافة" مرة واحدة للتبديل من "لا" إلى "نعم" واضغط "دخول".

   ثم يمكنك سماع صوت الراديو من كلا السماعات: سماعة الرأس والسماعات الداخلية.
   هذا الإعداد متاح فقط في برنامج الراديو. إذا قمت بالخروج من برنامج الراديو وسمعت صوت من خلال السماعات يجب عليك فصل سماعة الرأس.

   إذا تم اختيار السماعات الخارجية قي مربع حوار "الإعدادات" وتم الضغط على "مسافة-4" فإن البرايل سينس يو تو ستعلن عن "حجم الصوت". يمكنك ضبط حجم صوت الراديو دون الحاجة لاستدعاء مربع حوار، "مسافة-زر تمرير لأسفل" سيقوم بتخفيض حجم الصوت و "مسافة-زر تمرير لأعلى" سيقوم برفع حجم صوت الراديو.


7.2.2 عنصر التحكم التردد

   خلال الاستماع للراديو إذا أردت اختيار تردد آخر، الرجاء الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة. انتقل إلى "التردد" ثم اضغط "دخول". 
تحتوي القائمة "التردد" على العناصر التالية:
1) التردد السابق
2) التردد التالي
3) مسح آلي للخلف
4) مسح آلي للأمام
5) الذهاب إلى تردد
   للتنقل بين تلك العناصر، اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4". بالضغط على "دخول" يتم تفعيل العنصر المُختار.

   دون استدعاء القائمة إذا قمت بالضغط على "نقطة 2"، ستقوم البرايل سينس يو تو ببدء البحث عن التردد التالي. إذا قمت بالضغط على "نقطة 5" ستقوم البرايل سينس يو تو بالبحث عن التردد السابق. إذا قمت بالضغط على "نقطة 6" سيزداد التردد بمقدار 0.1 ميغا هيرتز. إذا قمت بالضغط على "نقطة 3"  سينقص التردد بمقدار 0.1 ميغا هيرتز.

   يمكنك إدخال التردد مباشرةً بالضغط على "مسافة-f (النقاط 1-2-4)". إذا قمت بالضغط على "مسافة-f (النقاط 1-2-4)" سيفتح مربع حوار، من خلاله يمكنك إدخال التردد بالأرقام ثم الضغط على "دخول" للانتقال إلى التردد هذا.

   إضافة إلى استخدام مفاتيح برايل الموجودة على اللوح العلوي، يمكنك استخدام أزرار الراديو الموجودة على اللوح الأمامي. من أجل استخدام أزرار الراديو الموجودة على اللوح الأمامي من الجهاز يجب أن يتم تحريك زر نمط الصوت للخيار أف أم "FM" والذي ليسار الزر. بعد ضبط زر نمط الصوت الضغط على زر "السابق" سيقوم بالبحث عن التردد السابق والضغط على زر "التالي" سيقوم بالبحث عن التردد التالي.


7.2.3 إضافة قناة والتنقل بين القنوات

   خلال الاستماع للراديو يمكنك القيام بتسجيل تردد القناة التي تستمع إليها. الرجاء اتباع التالي:

1. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة واضغط "دخول" على "ضبط تردد القنوات".
2. ثم اضغط على "دخول" على "تسجيل الضبط" أو "دخول-s النقاط 2-3-4)" دون استدعاء القائمة.
3. ثم سيفتح مربع حوار تسجيل الضبط وسيتم الإعلان عن "التردد: (التردد الحالي)".
4. اضغط "مسافة-4-5" أو F3.
5. ثم سيتم الإعلان عن "التسمية:". الرجاء إدخال اسم القناة التي تريد تسجيلها.
6. اضغط "مسافة-4-5" أو F3 للانتقال إلى "تأكيد" واضغط "دخول".

   إذا أردت تسجيل التردد غير الذي تستمع إليه قم بإدخال التردد عند ظهور مربع الحوار "التردد: (التردد الحالي)".

   بعد تسجيل جميع الترددات المطلوبة يمكنك الانتقال إلى القناة السابقة بالضغط على "نقطة 1" والانتقال إلى القناة التالية بالضغط على "نقطة 4". أو يمكنك الانتقال إلى قناة محددة بالضغط على أول حرف من تسمية القناة التي تم إدراجها.

   من أجل القيام بحذف أية قناة، انتقل إلى القناة التي ترغب بحذفها واضغط "مسافة-d (النقاط 1-4-5)". انتبه: عند تنفيذ هذا الأمر، فإنه سيتم حذف القناة المحددة بدون أي رسالة تحذيرية.

   يمكنك تسجيل وحذف القنوات في مربع حوار مدير ضبط تردد القنوات. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة اضغط "دخول" على "ضبط تردد القنوات" انتقل إلى "مدير ضبط القنوات" واضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "دخول-m (النقاط 1-3-4)" بدون استدعاء القائمة لفتح مربع حوار مدير ضبط القنوات.

   مربع حوار مدير ضبط القنوات يتكون من "قائمة بالقنوات المسجلة"، الزر "تسجيل"،  الزر "حذف"، الزر "تعديل" والزر "إغلاق". يمكنك الانتقال من عنصر تحكم لآخر بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5 أو F3)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2 أو مسافة-F3)".
   إذا قمت بالضغط على الزر "تسجيل" فسيتم فتح مربع حوار "مربع حوارالتسجيل" الموضح أعلاه. يمكنك تسجيل القناة كما تم توضيحها مسبقاً. وإذا أردت تغيير التسيمة للقناة المسجلة انتقل إلى بند القناة المطلوبة في قائمة القنوات المسجلة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" واضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الزر "تعديل" واضغط "دخول". ثم سيتم فتح "مربع الحوار تعديل". هيكلية أو بنية "مربع الحوار تعديل" هي تقريباً نفس "مربع الحوار تسجي". الاختلاف بين هذين المربعين الحوارايين هو أن تسمية القناة والتردد يتم عرضهم في "مربع الحوار تعديل".
   إذا أدت حذف أي قناة من القنوات المسجلة، ثم يتحديد القناة المطلوبة من قائمة القنوات وانتقل إلى الزر "حذف" بالضغط على "تبويب (مسافة-1-2)" واضغط على "دخول". من أجل الخروج من مربع حوار مدير ضبط القنوات اضغط "دخول" على الزر "إغلاق" أو قم فقط بالضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)".

   تسجيل القناة والتنقل بين القنوات المسجلة متاحة أيضاً باستخدام أزارر الصوت الموجودة على اللوح الأمامي. من أجل استخدام أزرار الصوت يجب أن يكون زر نمط الصوت مضبوط على الإعداد "أف أم راديو".

   إذا قمت بالضغط على الزر "تسجيل" لأكثر من 2 ثانية سيتم فتح "مربع الحوار تسجيل"، من أجل الانتقال إلى القناة السابقة والمُراد تسجيلها اضغط زر "السابق" لأكثر من 2 ثانية. الضغط على زر "التالي" لأكثر من 2 ثانية سينتقل إلى القناة التالية المُراد تسجيلها.
   الضغط على الزر "إيقاف" لأكثر من 2 ثانية سيقوم بحذف القناة المحددة.


7.2.4 تسجيل صوت راديو أف أم

   إذا أردت تسجيل الراديو اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة، انتقل لإلى "تسجيل (r)" و اضغط "دخول". أو استخدم المفتاح السريع، "دخول- r (النقاط 1-2-3-5)". سيفتح مربع حوار التسجيل وستبدأ البرايل سينس يو توبالبدء بالتسجيل.

   مربع حوار التسجيل يتكون من:
1. شريط الحالة "وضع التسجيل".
2. الزر "إيقاف مؤقت/استمرار"
3. "الزر "إيقاف"
4. الزر "إلغاء"
   يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5 أو F3) أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2 أو مسافة-F3)".

   أثناء تسجيل الراديو إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف مؤقت" أو "a (نقطة 1)" فإن عملية التسجيل ستتوقف مؤقتاً، وسيتغير اسم الزر إلى "استمرار". إذا قمت بالضغط على الزر "استمرار" أو "g (النقاط 1-2-4-5)، ستستمر عملية التسجيل. سيقوم "وضع التسجيل" بعرض تردد الراديو تحت التسجيل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "إيقاف" أو "s (النقاط 2-3-4)" فسوف تتوقف عملية تسجيل الراديو.
   للتحقق من مدة التسجيل الحالي أثناء تسجيل، اضغط "مسافة-4". سيُعلن الجهاز وقت التسجيل الحالي و الوقت الإجمالي المتوقع للتسجيل.
سيتم حفظ الملفات الم|ُسجّلة في المجلد "flashdisk/media/radio". سيتم تسمية الملفات حسب تسمية القناة و التردد. إذا كنت تقوم بتسجيل قناة راديو و هي غير موجودة في قائمة القنوات الخاصة بك، فسيتم تسمية الملف المُسجل "راديو" متبوعاً بالتردد. أول تسجيل للقناة سيتم ترقيمه ب 01، و كل تسجيل آخر تابع لنفس تلك القناة سيتم ترقيمه ب 02، 03، وهكذا.
إذا قمت بإيقاف عملية التسجيل فإنه سيتم إغلاق مربع الحوار تسجيل بصورة آلية. إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" أو "c(النقاط 1-4)"، فلن يتم حفظ الملف الذي تم تسجيله وسيتم إغلاق مربع الحوار.

 انتبه: لن تتمكن أثناء عملية التسجيل من تغيير القناة والتردد.

   أثناء الاستماع إلى الراديو يمكنك التسجيل دون استدعاء مربع الحوار تسجيل بالضغط على الزر "تسجيل" الموجود على اللوحة الأمامية للجهاز. قبل استخدام الزر "تسجيل" الموجود ضمن أزرار الصوت على اللوح الأمامي للجهاز، الرجاء تغيير زر نمط الصوت إلى نمط الراديو أف أم. إذا قمت بالضغط على الزر "تسجيل" سيفتح مربع حوار التسجيل وستبدأ عملية التسجيل.

   إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف" الموجود على اللوح الأمامي أثناء التسجيل، فإن عملية التسجيل ستتوقف وسيتم حفظ الملف الصوتي المسجل. إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف مؤقت" أثناء عملية التسجيل فسيتغير الزر "إيقاف مؤقت" إلى الزر "استمرار". الرجاء الضغط على الزر "استمرار" للاستمرار في عملية التسجيل. الضغط على زر "السابق" أو زر "التالي" سيتيح لك التنقل خلال عناصر التحكم في مربع حوار التسجيل.

7.2.4.1 تغيير مجلد التسجيل

   إذا أردت تغيير مجلد حفظ الملفات التي يتم تسجيلها، الرجاء اتباع ما يلي:

1. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة واضغط "دخول" على "ملف".
2. اضغط "دخول" على "إعدادات التسجيل". أو اضغط "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)" دون استدعاء القائمة.
3. سيتم فتح مربع الحوار تسجيل وسيتم الإعلان عن "نوع التسجيل: mp3".
4. اضغط "مسافة-4-5 للانتقال إلى "مجلد التسجيل".
5. ستظهر "مجلد التسجيل:/القرص الوامض/وسائط/راديو". اضغط "دخول".
6. سيتم عرض القائمة الموجودة في مجلد الراديو. اضغط "حذف خلفي" للانتقال إلى المجلد في المستوى العلوي واضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى المجلد المطلوب.
7. اضغط "مسافة" على المجلد المطلوب واضغط "دخول".
8. سيتم الإعلان عن "مجلد التسجيل: (المجلد الذي تم تحديده)".
9. اضغط تبويب "مسافة-4-5" للانتقال إلى الزر "تأكيد" واضغط "دخول".

   في مربع حوار إعدادات التسجيل يمكنك تحديد نوع التسجيل، معدل العينة، بت لكل قناة وقناة. من أجل تغيير نوع التسجيل. اضغط "مسافة". ثم يمكنك الاختيار ما بين "wav" و "mp3". 
   عند استخدام "mp3" كنوع للتسجيل، فستكون قيم "معدل العينة" المتاحة من 16000 هيرتز إلى 48000 هيرتز و قيم "معدل البيت" المتاحة من 64K إلى 320K.
   عند استخدام "wav" كنوع للتسجيل، فستكون قيم "معدل العينة" المتاحة من 8000 هيرتز إلى 44100 هيرتز و قيم "البيت لكل قناة" المتاحة ما بين 8 إلى 18 bits. و قيم القناة المتاحة بين "ستيريو" و "مونو".
   من أجل تغيير معدل العينة والبت لكل قناة اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى البند المطلوب و قم بالضغط على "مسافة" على البند المطلوب وقم بتغيير القيمة. بعد تغيير جميع البنود التي تريد إجراء تغيير عليها، اضغط "مسافة-4-5" للانتقال إلى الزر "تأكيد" واضغط "دخول".

   إذا كانت قيم معديل العينة، بت لكل قناة وقناة تأخذ بالازدياد ستتسحن جودة الصوت المسجل. لكنها تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة في ذاكرة الفلاش. لذا الرجاء تحديد قيم تناسب أهداف التسجيل.

7.2.5 مزايا إضافية

1. ضبط الحساسية
عند تفعيل برنامج الراديو وفي حال عدم تمكن البرايل سينس يو تو من ضبط تردد البث، الرجاء ضبط الحساسسية. من أجل ضبط الحساسية، قم باستدعاء "مربع حوار الإعدادات". واضغط على "مسافة-4" للانتقال إلى "الحساسية" واضغط "مسافة" أو "حذف خلفي" لضبط الحساسية. القيمة المرتفعة ستزيد منحساسية البرايل سينس يو تو للتردد الإذاعي. إذا تم رفع الحساسية يمكنك ضبط ترددات أكثر.

2. كتم
خلال الاستماع للراديو يمكنك جعله صامتاً لفترة اضغط "مسافة". هذه هي مهمة كتم الصوت. الضغط على "مسافة" مرة أخرى سيقوم بإلغاء نمط كتم الصوت. أو يمكنك استخدام مهمة كتم الصوت بالضغط على الزر "إيقاف" الموجود على اللوحة الأمامية وإلغاء نمط كتم الصوت بالضغط على الزر "تشغيل" الموجود على اللوحة الأمامية. إذا تم تفعيل نمط كتم الصوت، فإنك لم تتمكن من سماع صوت الراديو لكن هذا لا يمنع سماع صوت آلة النُطق TTs.
	

7.2.6 المفاتيح الساخنة لراديو أف أم

استدعاء مربع حوار الضبط: دخول-e (النقاط 1-5)
استدعاء القائمة: مسافة-m (النقاط 1-3-4) أو F2
تشغيل/تعطيل السماعات الداخلية: مسافة-x (النقاط 1-3-4-6)
الانتقال للتردد التالي: نقطة 6
الانتقال للتردد السابق: نقطة 3
التردد السابق تلقائياً: نقطة 2 أو ضغطة قصيرة على زر السابق
التردد التالي تلقائياً: نقطة 5 أو ضغطة قصيرة على زر التالي
الذهاب إلى التردد: مسافة-f (النقاط 1-2-4)
الانتقال إلى الضبط السابق: نقطة 1 أو ضغطة طويلة على زر السابق
الانتقال إلى الضبط التالي: نقطة 4 أو ضغطة طويلة على زر التالي
ضبط التسجيل: دخول-s (النقاط 2-3-4) أو ضغطة طويلة على الزر تسجيل
حذف ضبط تردد القناة: ضغطة طويلة على الزر إيقاف
استدعاء مربع حوار التسجيل: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)
بدء التسجيل/إيقاف مؤقت: ضغطة قصيرة على الزر تسجيل
إيقاف التسجيل: ضغطة قصيرة على الزر إيقاف
تشغيل كتم الصوت: ضغطة قصيرة على الزر إيقاف أو مسافة
تعطيل كتم الصوت: ضغطة قصيرة على الزر تشغيل أو مسافة
رفع الصوت: مسافة-زر تمرير لأعلى
تخفيض الصوت: مسافة-زر تمرير لأسفل


7.3  مشغل الديزي

   استخدام مشغل الديزي الموجود في البرايل سينس يمكنك من الاستماع للملفات وقراءة الكتب التي بتنسيق الديزي. الكلمة ديزي إختصار لِ (نظام معلومات الوصول الرقمية). أحد مزايا كتب الديزي هو أنه يمكنك الاستماع للصوت بالإضافة إلى قراءة النص الذي تمت مزامنته مع الصوت. تدعم البرايل سينس الإصدار الكتب ذات 3.0 أو ما قبل هذا الإصدار.
   يدعم مشغل الديزي محتويات الديزي من مزودي الخدمة المتخصصين، مثل الكتب من NLS، BookShare، و المكتبة المفتوحة.
   يدعم مشغل الديزي أنواع الكتب التالية:
ديزي 2.0/2.02/3.0، ديزي XML/ الكتاب الناطق الرقمي.
ANSI/NISO Z39.86 2002, 2005
محتويات NLS: Z39.86 2002, 2005
محتويات ديزي Bookshare.org، Learning Ally Audio PLUS books، NIMAS 1.1
DRM: يدعم مصادقة 2006 PDTB2.
archive.org (مكتبة مفتوحة)

انتبه: للوصول إلى المحتويات من الخدمات مثل البوك شير، learning Ally، و NLS، يتوجب عليك أن تقوم بالتسجيل في هذه الخدمات، تلبية جميع الطلبات اللازمة للقبول، و دفع أي رسوم إن وُجِدت.


7.3.1 التسجيل مع مزودي خدمة الكتاب الرقمي


(1)  تسجيل البرايل سينس يو تو الخاصة بك مع NLS:
   في إصدار البرنامج الثابت للنسخة 6.2، فإن مشغل الديزي في البرايل سينس يدعم تشغيل الكتب الناطقة الرقمية من NLS للمكفوفين و ذوي الإعاقة الجسدية، و كذلك محتويات الديزي المحمية من المكتبة المفتوحة (openlibrary.org/archive.org). لكي تستطيع تشغيل محتويات تلك الخدمات، يجب أن تقوم بتسجيل البرايل سينس يو تو الخاصة بك مع ال NLS.

   انتبه: تفترض الإرشادات التالية أنك قد قمت بالفعل مسبقاً بتسجيل حساب مع NLS برايل و خدمة تنزيل صوت القراءة (BRAD). إذا لم يكن لديك حالياً حساب BRAD، الرجاء الاتصال مع مكتبة الإقراض NLS الإقليمية الخاصة بك أو زيارة الموقع: 
https://nlsbard.loc.gov/ApplicationInstructions.html


لتسجيل البرايل سينس يو تو الخاصة بك مع NLS BRAD، اتبع الخطوات التالية:

1) قم بتسجيل الدخول لحسابك الخاص على الصفحة الرئيسية ل BRAD.
2) اختر الرابط "تحديث إعدادات الحساب".
3) اختر الرابط "إضافة مشغل مُشترى"
4) قم بتعبئة الاستمارة كما هو مطلوب؛ و اختر "مفكرة سينس" لتكون نوع المشغل.
5) سيصلك بريد الكتروني يؤكد طلبك لإضافة مشغل مُشترى.
6) إذا كان لا يوجد أية مشاكل مع مؤهلاتك، فسيصلك بريد الكتروني آخر خلال بضعة أيام يؤكد أهليتك بإضافة مفكرة سينس لحسابك. كما ستُعلمك هذه الرسالة بأنه تم إرسال بريد الكتروني لشركة الناطق لتأكيد أهليتك.
7) عندما تستقبل شركة الناطق البريد الاكتروني الذي يؤكد أهليتك، سنقوم بإرسال بريد الكتروني لك يطلب منك الرقم المتسلسل للجهاز و موديل مفكرة سينس، كما يحتوي على إرشادات لكيفية الحصول على الرقم المتسلسل للجهاز الخاص بك.
8) عندما تستقبل الرقم المتسلسل لجهازك و موديل مفكرة سينس، سنقوم بإرسال ملف الرقم لك عبر البريد الالكتروني. (ملف الرقم هو ملف صغير بامتداد .kxo)
9) قم بحفظ الملف المُرفق، و قم بنسخه إلى الجذر في قرص الفلاش. (الرجاء التأكد من نسخ ملف ال .kxo إلى جذر قرص الفلاش. لا يجب أن يكون موجود داخل مجلد، لكن يجب أن يوجد في المستوى الأعلى لدليل قرص الفلاش.)
10) قم بتشغيل كتاب NLS. سيقوم ملف الرقم بتنزيل نفسه في مكان مخصص و محمي على قرص الفلاش.

للحصول على رقمك المتسلسل، اتبع الخطوات التالية:
1) اضغط "F1" للوصول إلى القائمة الرئيسية.
2) اضغط h للوصول إلى قائمة المُساعدة.
3) اضغط I للوصول إلى مربع الحوار المعلومات.
4) انتقل تحت "عنوان الماك للشبكة اللاسلكية".
5) سيتم عرض 5 أو 6 خانات من الأرقام بعد الكلمات "الرقم المتسلسل".


(2) إعداد مفكرة سينس الخاصة بك مع Learning Ally:

   انتبه: تفترض الإرشادات التالية أنك قد قمت بالفعل مسبقاً بتسجيل حساب مع Learning Ally. إذا لم يكن لديك حالياً حساب يمكنك أن تتعلم أكثر و تحصل على الإرشادات اللازمة للتسجيل على www.learningally.org.

الإرشادات اللازمة للحصول على Learning Ally UAK لمفكرة سينس الخاصة بك:

1) قم بتسجيل الدخول على حسابك الخاص Learning Ally.
2) عند وصولك للصفحة "صفحتي الرئيسية"، اضغط على الرابط "رف الكتب الخاص بي" في الجزء العلوي الأيمن من الترويسة.
3) في الصفحة "رف الكتب الخاص بي" على الجانب الأيسر، ستجد خيار ذات تسمية "أنا جاهز لسماع الكتب السمعية"- اضغط الزر "استمرار" في ذلك الخيار. انتبه: إذا كان لديك بالفعل جهاز Learning Ally مرخص على حسابك، سيتم تسمية هذا الخيار "اختر جهاز آخر".
4) في الشاشة "اختر جهاز"، اختر زر الراديو "المشغل الملائم – الديزي" و اضغط "استمرار".
5) في الشاشة "إعداد جهازك الديزي الملائم" اضغط على الرابط "ترخيص جهاز ديزي" تحت القائمة المنسدلة موديل المشغل.
6) سيقوم هذا الرابط بفتح تبويبة أو نافذة جديدة مُسمية "ترخيص مُشغل الديزي (UAK)"، اختر "المفكرة" من القائمة المُنسدلة ثم اضغط استمرار.
7) قم بإدخال الرقم المتسلسل للمفكرة الخاصة بك، ثم اضغط "استمرار".


الإرشادات اللازمة للحصول على الرقم المتسلسل لمفكرة سينس:
1) اضغط "F1" للوصول إلى قائمة "البرامج" الرئيسية.
2) اضغط h للوصول إلى قائمة المُساعدة.
3) اضغط I للوصول إلى مربع الحوار المعلومات.
4) استخدم "مسافة-4" (السهم الأسفل) للانتقال إلى "الرقم المتسلسل"
5) سيتم عرض 5 أو 6 خانات من الأرقام بعد الكلمات "الرقم المتسلسل".

الإرشادات اللازمة لتنزيل UAK:
1) قم بحفظ الملف المضغوط على جهازك الحاسوب الذي حصلت عليه من الموقع Learning Ally.
2) قم بتوصيل مفكرة سينس بجهاز الحاسوب عبر سلك يو أس بي، ثم قم بتشغيله.
3) قم باستخراج و فك ضغط كل الملفات في جذر قرص الفلاش في الجهاز.
4) قم بتنزيل كتاب Learning Ally على مفكرة سينس الخاصة بك باستخدام مدير الكتاب الصوتي ل Learning Ally.
5) افصل جهازك مفكرة سينس من الحاسوب.
6) استخدم مشغل الديزي الخاص بمفكرة سينس لاختيار و تشغيل كتاب Learning Ally.
7) ستقوم مفكرة سينس بالطلب منك بإدخال رقم PIN المكون من 4 خانات الخاص ب Learning Ally. أدخِل مثلاً 7323، ثم اضغط دخول. ستصبح مفكرة سينس الآن مُرخّصة لتشغيل الكتب الصوتية بلاس، و سيبدأ بتشغيل الشيء الذي قمت باختياره.

   بمجرد أن أصبحت مفكرة سينس مُرخصة، يجب أن تقوم بحذف ملفات ال UAK من جذر قرص الفلاش و حفظ نسخة احتياطية من الملف المضغوط الأصلي على جهازك الحاسوب.

الإرشادات اللازمة لإعداد مفكرة هيمز كجهاز على مدير الكتاب الصوتي Learning Ally:
1) افتح مدير الكتاب الصوتي، و قم بتسجيل الدخول.
2) اضغط تبويب للوصول إلى "قائمة الملفات المُشغّلة"، اضغط السهم السفلي للوصول إلى "مدير الملفات المُشغّلة" ثم اضغط "دخول".
3) اضغط تبويب للوصول إلى "إضافة ملف إلى مدير الكتاب الصوتي Learning Ally" ثم اضغط "دخول".
4) عندما يتم الطلب منك "اختر ملف الكتاب الصوتي الذي ترغب باستخدامه"، اضغط السهم السفلي للوصول إلى "إدارة الملفات يدوياً" ثم اضغط "دخول".
5) اضغط تبويب للوصول إلى "إضافة تفاصيل خاصة بالملف المُشغّل" ثم اضغط "دخول".
6) سيتم وضعك في مربع النص حيث يمكنك كتابة كنية أو تسمية للملف المُشغّل. الرجاء عمل تسمية بحيث يمكنك تحديدها و تمييزها بسهولة عند اختيارك لملف لمزامنته مع المحتوى. على سبيل المثال، يمكنك تسميته "برايل سينس يو تو" أو "صوت سينس QWERTY". افتراضياً، يتم تسميته " إدارة الملفات يدوياً-1".
7) عند ضغط تبويب، سيحتوي العنصر التالي على مسار التنزيل. يمكنك الحفاظ على المسار الافتراضي أو تغييره.
انتبه: يمكنك أيضاً تغيير المسار لمزامنة الكتب عند اختيار خيارات المزامنة قبل تفعيل المزامنة. يمكنك اختيار مزامنة الملفات إلى موقع في جهازك الحاسوب، ونسخهم لاحقاً يدوياً إلى مفكرة هيمز باستخدام كرت SD أو عن طريق الاتصال بواسطة وضع جهاز التخزين كبير السعة،  أو يمكنك توصيل مفكرة سينس بوضع جهاز التخزين كبير السعة، و مزامنتهم مباشرة بالموقع المُختار على المفكرة.
8) اضغط تبويب للوصول إلى "إضافة ملف مُشغّل" ثم اضغط "دخول" لاكمال إضافة مفكرة هيمز الخاصة بك لقائمتك الخاصة "قائمة الملفات المُشغّلة".
9) اضغط تبويب للوصول إلى "إغلاق النافذة" و اضغط "دخول" للرجوع إلى "قائمة الملفات المُشغّلة".
10) لاختيار المفكرة هيمز الخاصة بك لتكون كالمشغل حيث يتم مزامنة المحتوى، انتقل إليها باستخدام مفاتيح الأسهم، و اضغط "دخول".

للحصول على معلومات حول مزامنة المحتوى أو مهمات أخرى لمدير الكتاب الصوتي Learning Ally، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بمدير الكتاب الصوتي Learning Ally.



7.3.2 تشغيل مُشغّل الديزي

لتشغيل مُشغّل الديزي، اتبع الخطوات التالية:
1) اضغط "دخول" على "مشغل ديزي" من القائمة "الوسائط" في برايل سينس يو تو.
2) أو اضغط مفتاح الاختصار "d (النقاط 1-4-5)" من القائمة "الوسائط".
يمكنك أيضاً تشغيل مشغل ديزي من أي مكان في الجهاز بالضغط "F1- D (النقاط -1-4-5)".
3) عند تشغيل مُشغل ديزي، سيتم عرض كل الأقراص المُتاحة في برايل سينس يو تو (بغض النظر إذا ما كانت تحتوي على ملفات بصيغة ديزي).
4) يمكنك التنقل في القائمة باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك فتح قرص يحتوي على ملفات بصيغة ديزي بالضغط "دخول" على اسم القرص.
5) بعد فتح القرص، سيتم عرض كل المجلدات التي على القرص، و عناوين أي كتب ديزي التي تم فتحها.
6) عند تحديد موقع المجلد الذي يحتوي على كتاب ديزي الذي ترغب بفتحه، اضغط "مسافة" لاختياره.
7) اضغط "دخول" لتشغيل الكتاب.

   إذا كان لديك كتب ديزي في مجلد على قرص، يمكنك الذهاب إلى المجلد بالضغط "دخول" عليه. تأكد من عدم الضغط "مسافة" على المجلد. يمكنك الانتقال إلى القرص بالضغط باستخدام نفس مفاتيح التنقل المُستخدمة في مدير الملفات. انتقل إلى المجلد الذي يحتوي على كتاب ديزي الذي ترغب بقراءته أو الاستماع إليه. اضغط "مسافة" لتحديد المجلد، و اضغط "دخول" لتشغيل كتاب ديزي. إذا كان لديك فقط كتاب ديزي واحد في المجلد المحدد، سيتم تشغيله تلقائياً بعد ظهور العنوان. أما إذا كان المجلد المحدد يحتوي عدة كتب ديزي، يمكنك تشغيل كتاب ديزي بالضغط "دخول" على الكتاب المحدد بعد التنقل في قائمة ملف بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4".
   إذا أردت إعادة تشغيل كتاب قد استمعت إليه مسبقاً، فإن التشغيل سوف يكمل من الموقع الذي خرجت عنده آخر مرة. لإيقاف تشغيل كتاب ديزي،  اضغط "مسافة- z (النقاط 1-3-5-6)". سيظهر مربع سؤال ليسألك إن كنت ترغب بالخروج من مشغل الديزي. يمكنك اختيار "نعم" أو "لا" باستخدام "مسافة" أو "حذف خلفي" و اضغط "دخول".
   يمكنك أيضاً التحكم بتشغيل الديزي باستخدام أزرار الوسائط في اللوحة الأمامية. لاستخدام أزرار الوسائط للتحكم بمشغل الديزي، يجب أن يتم تعيين مفتاح وضع الوسائط إلى موقع الوسط، "وضع ديزي".
   يمكنك بدء تشغيل ديزي بالضغط زر "تشغيل" في اللوحة الأمامية. بينما هناك محتوى ديزي مُشغّل، اضغط "تشغيل" مرة أخرى لعمل إيقاف مؤقت للتشغيل. اضغط الزر "السابق" للرجوع عنصر واحد إلى الوراء، و اضغط زر "التالي" للانتقال عنصر واحد إلى الأمام. استخدم الزر "تسجيل" لتحديد العنصر الذي سيتحرك على أساسه الأزرار "السابق" و "التالي". سيتم شرح التحكم بمشغل ديزي بواسطة أزرار الوسائط بتفاصيل أكثر لاحقاً في هذا القسم.
   افتح قائمة مشغل ديزي بالضغط "مسافة- m (النقاط 1-3-4)" أو "F2". تحتوي القائمة على "ملف"، "مستند"، "علامة مرجعية"، و "عنوان". يمكنك التنقل بين عناصر القائمة بالضغط "مسافة-1" و "مسافة-4". لتفعيل عنصر من القائمة، اضغط "دخول".


7.3.3 مكونات مشغل الديزي

   أثناء تشغيل مشغل الديزي ستجد أربعة عناصر تحكم:
1. العنوان
2. المعلومات
3. تشغيل
4. إيقاف مؤقت
   يمكنك الانتقال فيما بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("F3" أو "مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-F3" أو "مسافة-1-2")". أثناء تشغيل ملف في مشغل الديزي ستجد "العنوان" والذي يقوم بعرض العنوان الرقمي أو النص التي تم ضبطها من قبل الشخص الذي قام بإنشاء وتحضير ملف الديزي. ستجد في "المعلومات" الصفحة الحالية، المستوى، العبارة، الوقت المنقضي، ووقت التشغيل. يمكن التنقل بين هذه البنود باستخدام "مسافة-1" و "مسافة-4". يمكنك الضغط على "دخول" أو "إيقاف مؤقت" أو "تشغيل"، والتي تسمح لك بتشغيل أو إيقاف الصوت مؤقتاً. إذا كنت في أي من عناصر التحكم الأربعة يمكنك أن تقوم بتنفيذ التشغيل أو الإيقاف مؤقت بالضغط على "مسافة".


7.3.4 ملف

   عندما تكون في القائمة "ملف" يمكنك فتح ملف ديزي جديد، فحص معلومات الملف المفتوح حالياً، وتحديد إعدادات الصوت. يمكنك فتح القائمة "ملف" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم الضغط على "دخول" على "ملف". أو يمكنك الضغط على "f (النقاط 1-2-4)". 
في القائمة "ملف" ستجد بنود مثل:
1. فتح ديزي
2. إعدادات الصوت
3. معلومات-الكتاب
4 خروج
   يمكنك التنقل بين هذه البنود بِ "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك تفعيل البند المُحدد بالضغط على "دخول".

7.3.4.1 فتح ديزي

   يمكنك فتح ملف ديزي آخر باستخدام البند "فتح ديزي". للوصول إلى هذا البند اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4) لاستدعاء القائمة واضغط "تبويب ("مسافة-4-5") حتى تسمح "فتح ديزي". أو يمكنك استخدام المفتاح الساخن "دخول-o (النقاط 1-3-5)" دون الحاجة للضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)".
   عند تفعيل "فتح ديزي" ستتمكن من رؤية قائمة بالأقراص أثناء توقيف الملف مؤقتاً أو تشغيله. 
   يمكنك فتح مربع حوار "فتح ديزي" عن طريق الضغط لمدة طويلة على الزر "إيقاف" عند تشغيل أو الإيقاف المؤقت لمحتويات ملف الديزي. وإذا قمت بالضغط مرة أخرة على الزر "إيقاف" لفترة طويلة فإنه سيتم إغلاق مربع الحوار هذا والرجوع إلى الموضع السابق.
   الزر "تشغيل" له نفس مهمة المفتاح "دخول" في مربع حوار "فتح ديزي". وأيضاً لكل من الأزرار "إيقاف"، "تسجيل"، "السابق" و "التالي" نفس مهام المفاتيح "حذف خلفي"، "مسافة"، "مسافة-1" و "مسافة-4" في مربع حوار "فتح ديزي".
   أي، يمكنك التنقل للأعلى أو للأسفل بالضغط على الأزرار "السابق" و "التالي" في قائمة مربع الحوار "فتح ديزي". ويمكنك تحديد أو إلغاء التحديد بالضغط على الزر "تسجيل". إذا قمت بالضغط على الزر "إيقاف" ستتمكن من الانتقال إلى المجلد الذي في المستوى الأعلى. وإذا قمت بالضغط على الزر "تشغيل" ستتمكن من تشغيل المف المحدد من قائمة ملفات مربع الحوار "فتح ديزي".
   من أجل استخدام هذه المهمة يجب عليك تعيين زر نمط الصوت إلى "نمط ديزي".


7.3.4.2 إعدادات الصوت

   في "إعدادات الصوت" يمكنك تحديد إعدادات الصوت لمشغل الديزي. اتبع الخطوات التالية لتشغيل إعدادات الصوت:
1) اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لاستدعاء القائمة.
2) انتقل إلى "إعدادات الصوت" الموجودة تحت القائمة "ملف". واضغط "دخول". أو اضغط "s (النقاط 2-3-4)" .
3) أو يمكنك مباشرةً تفعيل بند "إعدادات الصوت" بالضغط على "دخول-s (النقاط 2-3-4)".

سيتم فتح مربع حوار "إعدادات الصوت".
في مربع الحوار:
1. نوع تشغيل الديزي (ستظهر أثناء تشغيل الملف: ديزي نص+صوت).
2. التحكم بالصوت
  1) تحديد السرعة
  2) تحديد مستوى الصوت
  3) ضبط معلومات التحكم بالمحتويات
3. الزر "تأكيد"
4. الزر "إلغاء"

   يمكنك التنقل فيما بين عناصر التحكم الأربعة هذه باستخدم "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". يمكنك التنقل بين إعدادات "التحكم بالصوت"، "تحديد السرعة" و "تحديد مستوى الصوت" و "ضبط معلومات التحكم بالمحتويات" بِ "مسافة-1" أو "مسافة-4".

إذا قمت بإلغاء هذه المهمة إضغط "مسافة-e (النقاط 1-5) أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".


7.3.4.2.1 نوع تشغيل ديزي

   ستظهر أثناء التشغيل ديزي نص+ صوت. الإعداد الإفتراضي هو "صوت". ستقوم بتشغيل الصوت في ديزي نص+ صوت.وإذا قمت باختيار "نص" ستقوم بتشغيل النص في ديزي نص+صوت.
   لتغيير قيمة الإعداد اضغط "مسافة-1" أو"مسافة-4". بعد تغيير قيمة الإعداد اضغط "دخول". أو اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" انتقل إلى الزر "تأكيد" واضغط"دخول".
   يمكنك مباشرةً ودون استدعاء القائمة الوصول إلى هذه المهمة بالضغط على "دخول-t (النقاط 2-3-4-5)".


7.3.4.2.2 الحجم والسرعة

   يمكنك زيادة مستوى السرعة وحجم الصوت باستخدام "مسافة" وخفضهم باستخدام "حذف خلفي". بعد ضبط هذه الإعدادات إضغط "دخول" لتأكيد خيارك.
   بدون استخدام قائمة "إعدادات الصوت" يمكنك رفع أو تخفيض السرعة والحجم.

1. زيادة السرعة: النقاط 3-4-5
2. تقليل السرعة: النقاط 1-2-6
3. زيادة حجم الصوت: مسافة-زر تمرير أعلى
4. تقليل حجم الصوت: مسافة-زر تمرير أسفل


7.3.4.2.3 ضبط معلومات التحكم بالمحتويات

   يمكنك استخدام هذه المهمة عند تشغيل ملفات NIMAS ديزي. القيمة الافتراضية هي "تشغيل". لتغيير القيمة إضغط "مسافة" أو "حذف خلفي".

   إذا قمت بتحديد القيمة "تشغيل" فسيتم عرض رموز عناصر التحكم والمعلومات أثناء تشغيل ملفات NIMAS ديزي.

   عنصر التحكم NIMAS ديزي يحتوي على "صورة"، "وصف"، "عنوان"، "وصف طويل للصور"، "جدول". تظهر كل من هذه العناصر على عارض البرايل بهذا الشكل: "صورة" كَ "img". "desc" لكل من "وصف" و "وصف طويل للصور". "cap" ل "عنوان". "tdt" ل "جدول".


7.3.5.3 معلومات- الكتاب

  باستخدام "معلومات-الكتاب" ستتمكن من فحص المعلومات الخاصة بالملف المشغل حالياً. اضغط "مسافة-M (النقاط 1-3-4)" واضغط "دخول" على "ملف". اضغط "مسافة-4" باستمرار حتى تصل إلى "معلومات-الكتاب" واضغط "دخول" على "معلومات-الكتاب". أو يمكنك تفعيل البند "معلومات-الكتاب" بالضغط على "دخول-i (النقاط 2-4)". تفعيل "معلومات-الكتاب" يقوم بفتح مربع حوار "معلومات-الكتاب" دون إيقاف تشغيل الملف. في مربع الحوار ستجد مربع تحقق يحتوي على "الصفحات ووقت التشغيل"، مربع تحقق آخر يحتوي على "معلومات العلامة المرجعية"، و "إغلاق". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم الثلاثة هذه باستخدام "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". في مربع التحقق الأول ستجد "الوقت الإجمالي"، "وقت القراءة"، "الوقت المتبقي"، "إجمالي الصفحات"، "الصفحة الحالية"، و "الصفحات المتبقية". في مربع التحقق الآخر ستجد "إجمالي العلامات المرجعية"، و "صفحة بعلامة مرحعية". يمكنك التنقل بين هذه البنود بِ "مسافة-1" أو "مسافة-4". إذا أردت إغلاق مربع الحوار اضغط "دخول" على "إغلاق" وسترجع إلى الملف الحالي.


7.3.4.4 خروج

   عندما تريد إنهاء مشغل الديزي اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" واضغط "دخول" على "ملف". اضغط "مسافة-4" باستمرار للوصول إلى البند "خروج" واضغط "دخول" على "خروج". أو يمكنك الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" بدون استخدام القائمة "خروج". أثناء الخروج ستسمع هذه الرسالة "الخروج من مشغل الديزي. هل أنت متأكد؟ ثم اضغط "دخول" على الخيار "نعم" والذي هو الخيار الافتراضي وإذا أردت عدم الخروج يمكنك اختيار الخيار "لا" بالضغط على "مسافة" ثم الضغط على المفتاح "دخول".


7.3.5 التنقل في الوثيقة

   عندما تكون في القائمة "وثيقة" فستتمكن من التنقل عبارةً عبارة أو من مستوى لمستوى آخر أثناء في داخل الملف المُشغل. إذا أردت تفعيل القائمة "وثيقة" اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط "d (النقاط 1-4-5)".
 في القائمة "وثيقة" ستجد البنود التالية:
1. تشغيل/إيقاف مؤقت
2. العباراة السابقة
3. العبارة التالية
4. الصفحة السابقة
5. الصفحة التالية
6. إذهب إلى صفحة
7. التحرك للأسفل
8. التحرك للأعلى
9. تحديد لمستوى أعلى
10. تحديد لمستوى أسفل
   يمكنك التنقل بين هذه البنود بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4". لتفعيل بند قائمة قم باختيار البند ومن ثم الضغط على "دخول".


7.3.5.1 التشغيل والإيقاف المؤقت

   يمكنك الوصول إلى بند القائمة "تشغبل/إيقاف مؤقت" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم الضغط على "دخول" على "وثيقة". ثم استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "تشغيل/إيقاف مؤقت" واضغط على "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل البند "تشغيل/إيقاف مؤقت" دون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة". أثناء التشغيل يمكنك الانتقال إلى بداية الوثيقة بالضغط على "مسافة-1-2-3" أو "مسافة-1-3". يمكن الانتقال إلى العبارة الأخيرة بالضغط على "مسافة-4-5-6" أو "مسافة-4-6".

7.3.5.2 التنقل بواسطة العبارة

   يمكنك الوصول إلى هذا الأمر في القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ومن ثم الضغط على "دخول" على "وثيقة". ثم استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "العبارة السابقة" أو "العبارة التالية" واضغط "دخول". يمكنك الانتقال إلى العبارة التالية، السابقة، الخامسة التالية، الخامسة السابقة، دون استدعاء القائمة بالضغط على "نقطة 6"، "نقطة 3"، "نقطة 4"، أو "نقطة 1" على التوالي.
   أيضاً يمكنك الانتقال إلى العبارة السابقة أو التالية دون استدعاء القائمة بالضغط لفترة قصيرة على الزر "السابق" أو الزر "التالي" في اللوحة الأمامية. من أجل التنقل عبارةً عبارة عن طريق أزرار "السابق" أو "التالي" يجب أن تقوم بضبط زر نمط الصوت لنمط الديزي.


7.3.5.3 التنقل بواسطة الصفحة

   يمكنك الوصول إلى هذا البند في القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"ثم الضغط على "دخول" على "وثيقة". ثم استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "الصفحة السابقة"، "الصفحة التالية" أو "إذهب إلى صفحة" واضغط "دخول". يمكنك الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية دون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-3-4-5" أو "مسافة-1-2-6" خلال التشغيل أو الإيقاف المؤقت. يمكنك القفز إلى أية صفحة تريد الوصول إليها بالضغط على "دخول-g (النقاط 1-2-4-5)". إذا قمت بتفعيل الأمر "إذهب إلى صفحة" ستجد مربع تحرير يسألك عن رقم الصفحة "انتقل إلى صفحة رقم" هنا يمكنك إدخال رقم الصفحة التي تود الانتقال إليها. اضغط "دخول" وستقوم البرايل سينس بنقلك إلى تلك الصفحة.


7.3.5.4 التنقل بواسطة المستوى

   يمكنك الوصول إلى هذه المهمة في القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) أو "F2" ثم الضغط على "دخول" على "وثيقة". ثم استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "التحرك لأعلى" أو "التحرك لأسفل" واضغط "دخول". أو يمكنك التحرك للأعلى أو للأسفل دون استدعاء القائمة بالضغط على "نقطة 1" أو "نقطة 5". يمكنك تحديد المستوى بالضغط على "النقاط 5-6)" أو "النقاط 2-3". أي، إذا كان المستوى محدد على الرقم 3 فستتمكن من التحرك بين المستوى 1، الثاني، والثالث وإذا كان المستوى محدد على 1 فستتمكن من التحرك خلال المستوى 1 فقط.


7.3.5.5 التنقل بواسطة مؤشر الوقت

   يمكنك استخدام هذه المهمة كالتالي.
1. أثناء تشغيل ملف ديزي صوتي أو في وضع الإيقاف المؤقت.
2. أثناء تشغيل ملف صوتي (ديزي صوت+ نص) أو في وضع الإيقاف المؤقت.

   قيم هذا الإعداد هي "5 ثواني"، "10 ثواني"، "30 ثانية"، "1 دقيقة"، "3 دقائق"، "5 دقائق"، "10 دقائق"، "15 دقائق"، "20 دقيقة"، "30 دقيقة"، و "1 ساعة".

   لضبط مؤشر وقت سابق اتبع الخطوات التالية:
1) إضغط "النقاط 1-2". في كل مرة تضغط على "النقاط 1-2" تقوم البرايل سينس يو تو بالتبديل ما بين 5، 10 أو 30 ثانية؛ ساعة و 30 دقيقة.
2) قم باختيار القيمة التي تريدها.

   لضبط مؤشر وقت تالي اتبع الخطوات التالية:
1) إضغط "النقاط 4-5". في كل مرة تضغط على "النقاط 1-2" تقوم البرايل سينس يو توبالتبديل ما بين 5، 10 أو 30 ثانية؛ ساعة و 30 دقيقة.
2) قم باختيار القيمة التي تريدها.

   طريقة الإنتقال للانتقال إلى وقت معين كالتالي.
1. الانتقال للوقت السابق: إضغط "النقاط 2-3-6". إذا قمت بتحديد "5 دقائق"، فستنتقل إلى الموضع السابق ب 5 دقائق.
2. الانتقال للوقت التالي: إضغط "النقاط 3-5-6". إذا قمت بتحديد "5 دقائق"، فستنتقل إلى الموضع التالي ب 5 دقائق.


7.3.5.6 التنقل بواسطة مؤشر النص

   يمكنك استخدام هذه المهمة كالتالي.
1. أثناء تشغيل ملف ديزي صوتي أو في وضع الإيقاف المؤقت.
2. أثناء تشغيل ملف صوتي (ديزي صوت+ نص) أو في وضع الإيقاف المؤقت.

   قيم هذا الإعداد هي "لفظ"، "حرف"، "وقت" و "جملة".

   لضبط مؤشر نص سابق اتبع الخطوات التالية:
1) إضغط "النقاط 1-2". في كل مرة تضغط على "النقاط 1-2" تقوم البرايل سينس يو توبالتبديل ما بين "جملة"، "كلمة"، "حرف"، أو "لفظ".
2) قم باختيار القيمة التي تريدها.

   لضبط مؤشر نص تالي اتبع الخطوات التالية:
1) إضغط "النقاط 4-5". في كل مرة تضغط على "النقاط 4-5" تقوم البرايل سينس يو توبالتبديل ما بين "لفظ"، "حرف"، "كلمة"، و"جملة".
2) قم باختيار القيمة التي تريدها.

   عندما تقوم بتحديد القيمة للانتقال إلى قيم الإعداد إتبع الخطوات التالية:
1. الانتقال للنص السابق: إضغط "النقاط 2-3-6". إذا قمت بتحديد "جملة"، فستنتقل إلى الموضع السابق بجملة.
2. الانتقال للوقت التالي: إضغط "النقاط 3-5-6". إذا قمت بتحديد "جملة"، فستنتقل إلى الموضع التالي بجملة.




7.3.6 علامة مرجعية

   عندما تكون في القائمة "علامة مرجعية" فستتمكن من إدخال علامة مرجعية أو القفز لعلامة مرجعية معينة بينما يكون الملف قيد التشغيل. يمكنك إدخال حتى 1000 علامة مرجعية لكل كتاب ديزي. يمكنك فتح القائمة "علامة مرجعية" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ومن ثم الضغط على "m (النقاط 1-3-4)".
   عندما تكون في القائمة "علامة مرجعية" فستجد القوائم الفرعية التالية: 
1. العلامة مرجعية سابقة
2. العلامة مرجعية تالية
3. تعيين علامة مرجعية
4. الانتقال إلى العلامة المرجعية
5. حذف العلامة المرجعية
   يمكنك التنقل بين القوائم الفرعية هذه بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4".


7.3.6.1 العلامة المرجعية السابقة

   مهمة "العلامة المرجعية السابقة" تسمح لك بالانتقال إلى الموقع الذي قمت بتعيين علامة مرجعية عنده. إذا مررت عن علامة مرجعية أثناء الاستماع لملف ديزي من الممكن أن تنتقل إلى هذه العلامة المرجعية باستخدام مهمة "العلامة المرجعية السابقة". يمكنك الوصول إلى هذه المهمة بالضغط على "دخول" على "العلامة المرجعية" ومن ثم الانتقال إلى "العلامة المرجعية السابقة" بالضغط على "مسافة-4" ومن ثم الضغط على "دخول". أو قم فقط بالضغط على "p (النقاط 1-2-3-4)" لتنفيذ "العلامة المرجعية السابقة". ثم اضغط "دخول" على "العلامة المرجعية السابقة". يمكنك أيضاً الانتقال إلى العلامة المرجعية السابقة بالضغط على "مسافة-3" أثناء قراءة محتويات ملف ديزي.

7.3.6.2 العلامة المرجعية التالية

   مهمة "العلامة المرحعية التالية" تسمح لك بالانتقال إلى الموقع الذي قمت بتعيين علامة مرجعية عنده. إذا قمت بتعيين علامة مرجعية في ملف الديزي ولم تصلها بعد فيمكنك الانتقال إليها باستخدام المهمة "العلامة المرجعية التالية". يمكنك الوصول إلى هذه المهمة بالضغط على "دخول" على "العلامة المرجعية" ومن ثم الانتقال إلى "العلامة المرجعية التالية" بالضغط على "مسافة-4" والضغط على "دخول". أو قم فقط بالضغط على "n (النقاط 1-3-4-5)" لتنفيذ "العلامة المرجعية التالية". ثم اضغط "دخول" على "العلامة المرجعية التالية". يمكنك أيضاً الانتقال إلى العلامة المرجعية السابقة بالضغط على "مسافة-6" خلال قراءة محتويات الديزي.


7.3.6.3 تعيين علامة مرجعية

   يمكنك تعيين علامة مرجعية في أي مكان تريده أثناء قيد تشغيل ملف الديزي. بإمكانك تعيين علامة مرجعية من خلال القائمة "تعيين علامة مرجعية". يمكنك بطريقة أخرى تعيين علامة مرجعية بالضغط على "دخول-m (النقاط 1-3-4)". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2". ثم الضغط على "دخول" على "العلامة المرجعية". استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "تعيين علامة مرجعية" ومن ثم اضغط على "دخول". أو اضغط على "m (النقاط 1-3-4)" عندما تكون في قائمة "العلامة المرجعية". مربع حوار "العلامة المرجعية" سيفتح وسيسألك "أدخل اسم العلامة المرجعية:." قم بإدخال رقم العلامة المرجعية التي تريد إدخالها ما بين 1 – 1000.


7.3.6.4 انتقل إلى علامة مرجعية

   بدون استخدام القائمة يمكنك الانتقال إلى العلامة المرجعية السابقة أو التاليةبالضغط على "مسافة-6" أو "مسافة-3" خلال التشغيل/الإيقاف المؤقت. كما يمكنك أيضاً الانتقال إلى العلامة المرجعية التي تريدها بالضغط على "دخول-j (النقاط 2-4-5)". كما يمكنك الوصول إلى هذه الميزة في القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو بالضغط على "F2". ومن ثم يمكنك استخدام "مسافة-4" للوصول إلى "العلامة المرجعية" والضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "j (النقاط 2-4-5)" عندما تكون في القائمة "العلامة المرجعية". إذا قمت بتفعيل المهمة "انتقل إلى العلامة المرجعية" ستجد مربع تحرير يسألك عن "اسم العلامة المرجعية للانتقال إليها:." هنا يمكنك إدخال اسم العلامة التي تود الذهاب إليها. تأكد من أنك قمت بتعيين علامة مرجعية وإلا لن تتمكن من الانتقال إلى العلامة المرجعية.


7.3.6.5 حذف علامة مرجعية

   بدون استخدام القائمة يمكنك تفعيل مهمة "حذف العلامة المرجعية" بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2". ثم استخدم "مسافة-4" للانتقال إلى "حذف العلامة المرجعية" واضغط "دخول". بتفعيل هذه المهمة سيظهر مربع تحرير يسألك عن "أدخل اسم العلامة المرجعية للحذف"." يجب أن تكون متأكداً من العلامة المرجعية التي ترغب بحذفها وأنك تريد حذفها بالفعل. إذا قمت بإدخال اسم العلامة المرجعية في مربع التحرير هذا فإنه سيتم حذف هذه العلامة المرجعية دون الضغط على "دخول".


7.3.7 العنوان

   عندما تكون في القائمة "العنوان" فستتمكن من التنقل في الوثيقة عن طريق العناوين، أو يمكنك البحث عن عنوان معين أثناء قيد تشغيل ملف ديزي. يمكنك فتح القائمة "العنوان" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ومن ثم الضغط على "h (النقاط 1-3-5)".
   يمكنك رؤية القوائم الفرعية التالية:
1. العنوان السابق
2. العنوان التالي
3. قراءة العنوان
4. تصفح العناوين
5. العنوان الأول
6. العنوان الأخير
7. بحث عن عنوان
8. البحث مرة أخرى
   يمكنك التنقل ما بين بنود القائمة الفرعية عن طريق "مسافة-1" أو "مسافة-4".


7.3.7.1 التنقل بين العناوين

   يمكنك التنقل فيما بين العناوين أثناء تشغيل ملف ديزي دون استخدام القائمة "العنوان". يمكنك الانتقال إلى العنوان التالي، السابق، الأول والأخير بالضغط على "مسافة-5"، "مسافة-2"، "مسافة-2-3"، و "مسافة-5-6"، على التوالي.

   كما يمكنك أيضاً الانتقال إلى العنوان السابق أو التالي دون استدعاء القائمة باستخدام أزرار الصوت الموجودة على اللوحة الأمامية. قبل استخدام هذه الميزة يجب أن تقوم بضبط زر نمط الصوت الموجود على اللوحة الأمامية للبرايل سينس لنمط الديزي. من أجل الانتقال إلى العنوان السابق أو التالي اضغط على الزر "السابق" أو "التالي" لثانيتين وقم بتحرير الضغط على الزر. ثم سيتم الانتقال إلى العنوان السابق أو التالي.


7.3.7.2 الانتقال لعنوان محدد

   يمكنك الانتقال أثناء تشغيل ملف ديزي لعنوان معين دون استدعاء القائمة.

   اتبع الخطوات التالية للانتقال إلى عنوان معين:
1) إضغط "دخول-h (النقاط 1-2-5)" أثناء تشغيل ملف ديزي.
2) ستظهر "العنوان الحالي: xx إجمالي العنوان: yy. أدخل رقم العنوان للانتقال إليه:".
3) قم بإدخال رقم العنوان التي تريد الانتقال إليه.
4) إضغط "دخول".
5) سيتم الانتقال إلى العنوان المحدد وسيبدأ ملف الديزي بالتشغيل.


7.3.7.3 البحث عن عنوان

   يمكنك البحث عن أي عنوان تريده أثناء تشغيل ملف ديزي وبدون استخدام القائمة "بحث عن عنوان" يمكنك تفعيل "بحث عن عنوان" بالضغط على "مسافة-f (النقاط 1-2-4)". عندما تضغط على المفتاح الساخن هذا سترى مربع حوار يعرض هذه الرسالة "العنوان للبحث:" وسترى أيضاً "اتجاه البحث:"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود الأربعة بِ "تبويب (مسافة-النقاط 4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-النقاط 1-2)".
   في مربع التحرير "العنوان للبحث:" يمكنك إدخال اسم االعلامة التي تريد البحث عنها. وتحديد اتجاه البحث للقيمة "السابق" أو "التالي" في البند "اتجاه البحث" بالضغط على المفتاح "مسافة". اضغط تبويب للوصول إلى "تأكيد"، و اضغط "دخول" للبدء بعملية البحث.


7.3.7.4 تصفح العناوين و قراءتها

   يمكنك أثناء تشغيل ملف ديزي فحص العنوان الحالي (أو قائمة العناوين) من موقعك الحالي وحتى آخر عنوان. يمكنك تفعيل ميزة تصفح هذه العناوين من خلال "قراءة العنوان" أو "تصفح العناوين" في القائمة "العنوان".

   بدون استخدام القائمة فإن (الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ومن ثم "h (النقاط 1-2-5")") يسمح لك بفحص العنوان الحالي (في الملف الحالي التشغيل) بالضغط على "دخول-w (النقاط 2-4-5-6)". إذا قمت بتفعيل هذه المهمة ستتمكن من رؤية اسم العنوان الحالي والمستوى. بالضغط على "دخول-n (النقاط 1-3-4-5)" ستتمكن من تصفح قائمة العناوين من الموقع الحالي إلى النهاية. إذا قمت بتفعيل القائمة "تصفح العناوين" فستتمكن من رؤية قائمة بالعناوين من الموقع الحالي وحتى النهاية. إذا وجدت أحد العناوين التي ترغب بالاستماع إليها في القائمة اضغط "دخول" أو "مسافة" لتشغيله. استخدام هذه الطريقة تمكنك من تخطي العناوين وتشغيل ما ترغب بالاستماع إليه. إذا أردت إلغاء مهمة تصفح العناوين اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)". ثم سيتم الرجوع بك إلى المكان الذي كنت عنده.


7.3.7.5 البحث عن عبارة

   يمكنك العثور على العبارة التي تريدها الانتقال عندها أثناء تشغيل ملف ديزي أو في وضع الإيقاف المؤقت.

   لتنفيذ هذه المهمة اتبع الخطوات التالية:
1) إضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لاستدعاء القائمة.
2) ستظهر "ملف".
3) إضغط "مسافة-4" للانتقال إلى "العنوان".
4) إضغط "دخول" على "العنوان". أو اضغط "h (النقاط 1-2-5)".
5) ستظهر "العنوان السابق".
6) إضغط "مسافة-4" انتقل إلى "البحث عن عبارة".
7) إضغط "دخول" على "البحث عن عبارة". أو اضغط "s (النقاط 2-3-4)".

   يمكنك تنفيذ هذا الأمر مباشرةً دون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-s (النقاط 2-3-4)".

   أثناء تشغيل :البحث عن عبارة" سيفتح "مربع حوار البحث عن عبارة". يتكون "مربع حوار البحث عن عبارة" من التالي.
1. العبارة للبحث.
2. اتجاه البحث.
3. تأكيد.
4. إلغاء.

   يمكنك التنقل بين عناصر النحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" و "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".
   يمكنك كتابة العبارة التي ترغب بإيجادها في مربع تحرير "العبارة للبحث". لا يوجد داعي لكتابة العبارة بالكامل. اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" انتقل إلى "اتجاه البحث". الإعداد الافتراضي محدد على "التالي". الخيارات التي يمكنك اختيارها من هذا الإعداد هي "التالي" و "السابق". لتغيير قيمة الإعداد اضغط "مسافة".
بعد ضبط الإعداد "اتجاه البحث" اضغط "دخول". أو اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" انتقل إلى "تأكيد". اضغط "دخول" على "تأكيد".  سيتم تنفيذ هذ الأمر من عبارة البحث.

   إذا أردت إلغاء "البحث عن عبارة" إضغط "دخول" على "إلغاء". أو اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".


7.3.8 مفاتيح مشغل الديزي الساخنة

تشغيل
تشغيل/إيقاف مؤقت: مسافة
الانتقال إلى بداية الوثيقة" مسافة-1-3 أو مسافة-1-2-3
الانتقال إلى العبارة الأخيرة: مسافة-4-6 أو مسافة-4-5-6
زيادة السرعة: النقاط 3-4-5
تخفيض السرعة: النقاط 1-2-6
زيادة مستوى حجم الصوت: مسافة-زر تمرير لأعلى
تخفيض مستوى حجم الصوت: مسافة-زر تمرير لأسفل

التنقل بين العبارات
الانتقال إلى العبارة التالي" نقطة 6 أ ضغطة قصيرة على زر "التالي"
الانتقال إلى العبارة السابقة: نقطة 3 أو ضغطة قصيرة على زر "السابق"
الانتقال إلى خامس عبارة تالية: نقطة 4
الانتقال إلى خامس عبارة سابقة: نقطة 1

التنقل بين الصفحات
الانتقال إلى الصفحة التالية: مسافة-3-4-5
الانتقال إلى الصفحة السابقة: مسافة-1-2-6
إذهب إلى الصفحة: دخول-g (النقاط 1-2-4-5)

التنقل بين المستويات
الانتقال للأعلى: نقطة 2
الانتقال للأسفل: نقطة 5
تحديد لمستوى أعلى: النقاط 2-3
تحديد لمستوى أسفل: النقاط 5-6

التنقل بين العناوين
الانتقال إلى العنوان التالي: مسافة-5 أو ضغطة طويلة على زر "التالي"
الانتقال إلى العنوان السابق: مسافة-2 أو ضغطة طويلة على زر "السابق"
الانتقال إلى العنوان الأخير: مسافة-5-6
الانتقال إلى العنوان الأول: مسافة-2-3
تفحص مستوى القراءة والعنوان الحالي: دخول-w (النقاط 2-4-5-6)
تصفح قائمة العناوين من الموقع الحالي وحتى النهاية: دخول-n (النقاط 1-3-4-5)
الانتقال إلى عنوان محدد: دخول-h (النقاط 1-2-5)
البحث عن عبارة: مسافة-s (النقاط 2-3-4)

العنوان
بحث عن عنوان: مسافة-f (النقاط 1-2-4)
بحث مرة أخرى: دخول-f (النقاط 1-2-4)
تصفح العناوين: دخول-n (النقاط 1-3-4-5)
قراءة العنوان: دخول-w (النقاط 2-4-5-6)

تعيين علامة مرجعية
تعيين علامة مرجعية في الموقع الحالي: دخول-m (النقاط 1-3-4)
الانتقال إلى العلامة المرجعية التالية: مسافة-6
الانتقال إلى العلامة المرجعية السابقة: مسافة-3
حذف العلامة المرجعية: مسافة-d (النقاط 1-4-5)

مفاتيح ساخنة متفرقة
الانتقال إلى قائمة العناوين: مسافة-1-2-5-6
فتح ملف ديزي: دخول-o (النقاط 1-3-5)
إعدادات الصوت: دخول-s (النقاط 2-3-4)
تحديد نوع تشغيل ملف ديزي: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)
تفحص معلومات الكتاب: دخول-i (النقاط 2-4)



7.4 يوتيوب


يتيح لك التطبيق يوتيوب على البرايل سينس يو تو إمكانية البحث عن و تشغيل محتوى من موقع مشاركة الفيديوها يوتيوب. إذا قمت بتسجيل حساب على يوتيوب، يمكنك تقييم مقاطع الفيديو، ترك تعليقات، وحفظ المفضلة.
لتشغيل التطبيق يوتيوب، افتح القائمة "وسائط" بالانتقال إليها باستخدام "مسافة -1" أو "مسافة -4" ثم اضغط "دخول"، أو فقط بالضغط في القائمة الرئيسية " M(النقاط 1-3-4)". من القائمة "وسائط"، انتقل الى "يوتيوب" ثم اضغط "دخول" أو فقط بالضغط " Y(النقاط 1-3-4-5-6)". يمكنك أيضاً تشغيل "يوتيوب" من أي مكان في الجهاز بالضغط " F1- Y(النقاط 1-3-4-5-6)".


7.4.1 القائمة الرئيسية

عند تشغيل التطبيق "يوتيوب"، سيتم وضعك في القائمة "الأكثر". تتكون القائمة "الأكثر" من 8 خيارات: "بحث"، "الأكثر تقييماً"، "الأكثر تفضيلاً"، "الأكثر مشاهدة"، "الأحدث"، "الأكثر مناقشة"، "الأكثر استجابة"، "المزايا الحديثة".
للبحث عن فيديو في اليوتيوب، اضغط "دخول" على "بحث" و سيتم وضعك في مربع تحرير حيث يمكنك كتابة مصطلح البحث فيه. إذا قمت بضغط "دخول" على أي من ال 7 خيارات الأخرى، ستحصل على النتائج الخاصة لتلك الفئة.


7.4.2 مربع البحث

يحتوي مربع الحوار "البحث" من 3 عناصر تحكم: مربع التحرير "بحث"، الزر "بحث"، و الزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين العناصر باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
لإجراء عملية بحث، اكتب المصطلح الذي ترغب بالبحث عنه في مربع التحرير ثم اضغط "دخول"، أو اضغط تبويب للوصول الى الزر "بحث" ثم اضغط "دخول". إذا رغبت بإلغاء البحث، اضغط تبويب للوصول الى الزر "إغلاق" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5) و سوف ترجع الى القائمة "الأكثر".
عند الضغط "دخول" لبدء عملية بحث، ستكتب برايل سينس، "جارِ عملية البحث". بعد بضع ثوان، سيتم عرض نتائج البحث.


7.4.3 مربع نتائج البحث

يحتوي مربع الحوار "نتائج البحث" على العناصر التالية: القائمة "نتائج البحث"، الزر "فتح"، الزر "السابق" (يظهر فقط إذا كنت في الصفحة 2 أو أكثر)، الزر "التالي"، مربع التحرير و السرد "صفحة"، الزر "تحديد"، الزر "إغلاق"، مربع التحرير "بحث"، الزر "بحث". يمكنك التنقل بين العناصر باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
يتم تجميع نتائج البحث في صفحات تتكون كل منها من 50 نتيجة بحث، للتنقل بين العناصر في القائمة "نتائج البحث"، استخدم "مسافة -1" و "مسافة -4". لتنزيل فيديو من القائمة، انتقل إليه و اضغط "دخول" أو اضغط تبويب للوصول الى الزر "فتح"، ثم اضغط "دخول".
إذا كان هناك عدة صفحات من النتائج، يمكنك التنقل بينهم بعدة طرق. يمكنك الضغط تبويب للوصول الى الزر "التالي" أو "السابق" ثم الضغط "دخول" للانتقال الى الصفحة السابقة أو التالية من النتائج. يمكنك أيضاً استخدام "حذف خلفي - N(النقاط -1-3-4-5)" للانتقال الى الصفحة التالية من النتائج و "حذف خلفي - P (النقاط -1-2-3-4)" للانتقال الى الصفحة السابقة من النتائج.
يمكنك أيضاً استخدام مربع التحرير و السرد "صفحة" للانتقال الى صفحة أخرى من النتائج. لفعل هذا، اضغط تبويب للوصول الى مربع التحرير و السرد "صفحة"، انتقل الى الصفحة التي تريدها باستخدام "مسافة -1" أو "مسافة -4" ثم اضغط "دخول" للانتقال الى تلك الصفحة من النتائج. أو اختر الصفحة التي تريدها في مربع التحرير و السرد، اضغط تبويب للوصول الى "تحديد" ثم اضغط "دخول".
لبدء بحث جديد، اضغط تبويب للوصول الى مربع التحرير "بحث" و اكتب الشئ الذي ترغب بالبحث عنه. اضغط "دخول" لبدء البحث، أو اضغط تبويب للوصول الى زر "بحث" ثم اضغط "دخول".
لإغلاق مربع "نتائج البحث" و الرجوع الى القائمة "الأكثر"، اضغط تبويب للوصول الى زر "إغلاق" ثم اضغط "دخول". أو اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5).



7.4.4 مربع الحوار تشغيل

يحتوي مربع الحوار "تشغيل" على العناصر التالية: المربع الثابت "عنوان"، المربع الثابت "وصف"، المربع الثابت "المؤدي"، المربع الثابت "منشور"، المربع الثابت "عدد المُشاهدات"، المربع الثابت "التقييم"، الزر "قيّمه" (يظهر فقط إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول)، قائمة "التعليقات"، الزر "أترك تعليق" (يظهر فقط إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول)، القائمة "مُتعلق بِ"، الزر "فتح"، الزر "الخلف"، الزر "إيقاف مؤقت"، الزر "إعادة التحميل"، الزر "ذاكرة التخزين المؤقت و التشغيل". يمكنك التنقل بين العناصر باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
توفر أول 6 مربعات ثابتة معلومات عن الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً، إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول، سيظهر الزر "قيّمه" بعد المربع الثابت "التقييم". لتقييم فيديو، اضغط تبويب للوصول الى الزر "قيّمه" ثم اضغط "دخول". أو اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5) من أي مكان من مربع الحوار "التشغيل".
يحتوي مربع الحوار "قيّمه" على 3 عناصر تحكم: مربع التحرير و السرد "نقاط"، الزر "انشر"، و الزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)". لتقييم الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للانتقال الى التقييم الذي تريده في مربع التحرير و السرد من 1 الى 5 ثم اضغط "دخول". أو اضغط تبويب للوصول الى الزر "انشر" ثم اضغط "دخول". لإلغاء تقييم الفيديو اضغط تبويب للوصول الى الزر "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط الزر "هروب" أو "مسافة - E(النقاط 1-5)".
تحتوي القائمة "التعليقات" على تعليقات قام الآخرون بوضعها حول الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للانتقال بين العناصر في القائمة "التعليقات". إذا كنت قد قمت بتسجيل الخول، سوف يظهر الزر "أترك تعليق" بعد القائمة "التعليقات". لترك تعليق، اضغط تبويب للوصول الى الزر "أترك تعليق"، ثم اضغط "دخول". أو اضغط "دخول - m(النقاط -1-3-4)" من أي مكان في مربع الحوار "تشغيل".
يحتوي مربع الحوار "أترك تعليق" على 3 عناصر تحكم: مربع التحرير "تعليق"، الزر "انشر"، و الزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
للتعليق على الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً، اكتب التعليق في مربع التحرير، ثم اضغط "دخول" لنشره، أو اضغط تبويب للوصول الى الزر "انشر" ثم اضغط "دخول".
لإلغاء عملية ترك التعليق، اضغط تبويب للوصول الى الزر "إلغاء" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط الزر "هروب" أو "مسافة - E(النقاط 1-5)".
القائمة "مُتعلق بِ" هي قائمة من الفيديوهات المتعلقة بالفيديو الذي يتم تشغيله حالياً. استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للانتقال بين العناصر في القائمة. لتشغيل فيديو من هذه القائمة، انتقل إليه ثم اضغط "دخول" أو اضغط تبويب للوصول الى الزر "فتح" ثم اضغط "دخول".
يأخذك الزر "الخلف" الى مستوى واحد الى الخلف من موقعك الحالي. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتشغيل فيديو من القائمة "نتائج البحث"، عند تفعيل هذا الزر سيتم إرجاعك للقائمة "نتائج البحث". إذا قمت باختيار فيديو من القائمة "مُتعلق بِ"، بالضغط على الزر "الخلف" سيتم إرجاعك للفيديو الذي كان قد تم تشغيله قبل اختيارك للفيديو المتعلق به. لتفعيل الزر "الخلف" اضغط تبويب للوصول إليه ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "حذف خلفي - B(النقاط -1-2)".
يقوم الزر "إيقاف مؤقت" بإيقاف تشغيل الفيديو الحالي مؤقتاً. لإيقاف التشغيل مؤقتاً اضغط تبويب للوصول الى الزر "إيقاف مؤقت" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة". يمكنك الضغط "مسافة" مرة أخرى لاستئناف التشغيل.
يمكنك إعادة تحميل الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً بالضغط تبويب للوصول الى  الزر "إعادة التحميل" ثم الضغط "دخول" أو بالضغط "دخول - O(النقاط -1-3-5)". إذا كنت ترغب بتحميل كل الفيديو قبل بدء التشغيل، يمكنك استخدام الزر "ذاكرة التخزين المؤقت و التشغيل". يمكن أن يكون هذا مفيداً في حالة أن سرعة توصيل الانترنت بطيئة، و التشغيل مُتقطِّع. لتخزين الفيديو الحالي في الذاكرة المؤقتة ثم تشغيله، اضغط تبويب للوصول الى الزر "ذاكرة التخزين المؤقت و التشغيل" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "مسافة - P(النقاط -1-2-3-4)".



7.4.5 القائمة ملف


تتكون القائمة "ملف" في "يوتيوب" من عنصرين: "تسجيل الدخول/ الخروج" و "خروج".


7.4.5.1 تسجيل الدخول/ الخروج


يمكنك البحث عن أو تشغيل الفيديوهات سواء كنت قد قمت بتسجيل الدخول أو لا. مع ذلك، إذا رغبت بتقييم الفيديوهات، ترك تعليقات، أو تخزين فيديوهات في المفضلة، عليك أولاً أن تقوم بتسجيل الدخول الى حسابك اليوتيوب الخاص لفعل ذلك.
لتسجيل الدخول الى حسابك اليوتيوب الخاص، اضغط "مسافة -M" أو "F2" لفتح القائمة، و اضغط "دخول" على "ملف". انتقل الى "تسجيل الدخول" باستخدام "مسافة-4" ثم اضغط "دخول".
يحتوي مربع الحوار "تسجيل الدخول" على عناصر التحكم التالية: مربع التحرير "اسم المستخدم"، مربع التحرير "كلمة المرور"، مربع الاختيار "حفظ كلمة المرور"، مربع الاختيار "تسجيل الدخول تلقائياً"، الزر "تسجيل الدخول"، و الزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
قم بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور في مربعات التحرير المناسبة باستخدام الحاسوب برايل. استخدم "مسافة" لاختيار أو إلغاء اختيار المربعات "حفظ كلمة المرور" و "تسجيل الدخول تلقائياً" وفقاً لما تختاره أو تفضله. اضغط تبويب للوصول الى الزر "تسجيل الدخول" ثم اضغط "دخول". إذا كانت معلومات التسجيل التي قمت بإدخالها صحيحة، ستُعلن برايل سينس، "تم تسجيل الدخول بنجاح". أما إذا كانت معلومات التسجيل التي قمت بإدخالها خاطئة، سيتم إرجاعك لمربع الحوار "تسجيل الدخول".
إذا كنت ترغب بإلغاء تسجيل الدخول، اضغط تبويب للوصول الى الزر "إغلاق" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5)". عند القيام بتسجيل الدخول، سيتم تغيير عنصر القائمة هذا الى "تسجيل الخروج". لتسجيل الخروج من حسابك اليوتيوب الخاص بك، انتقل الى عنصر القائمة "تسجيل الخروج" باستخدام الطريقة المشروحة أعلاه، ثم اضغط "دخول". ستُعلن برايل سينس، "تم تسجيل الخروج بنجاح" و سيتم إرجاعك لموقعك السابق في برنامج "يوتيوب".

7.4.5.2 خروج

يقوم هذا الأمر بإنهاء برنامج "يوتيوب" و الرجوع ببرايل سينس يو تو الى القائمة "برنامج". يمكنك الخروج من "يوتيوب" بالضغط "مسافة - z(النقاط 1-3-5-6)"، أو بتحديد "خروج" من قائمة ملف في "يوتيوب".



7.4.6 القائمة تشغيل

تحتوي القائمة "تشغيل" على كل الأوامر التي ممكن استخدامها للتحكم في التشغيل. تتكون القائمة "تشغيل" من العناصر الآتية: "تشغيل"، "رفع مستوى الصوت"، "خفض مستوى الصوت"، "إيقاف مؤقت" و "إيقاف".
للوصول الى هذه القائمة، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة "يوتيوب"، و اضغط "مسافة-4". ستقوم برايل سينس يو تو بعرض "تشغيل (p) ->". اضغط "دخول"، و سيتم عرض القائمة "تشغيل". يمكنك التنقل ضمن عناصر هذه القائمة بالضغط "مسافة-4" أو "مسافة-1". للرجوع الى القائمة "يوتيوب"، اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5)". لإغلاق القائمة و الرجوع الى موقعك السابق اضغط "مسافة - z(النقاط 1-3-5-6)".


7.4.6.1 تشغيل

إذا قمت بضغط "دخول" على "تشغيل"، ستبدأ برايل سينس يو تو بتشغيل الفيديو الذي تم تحديده حالياً.


7.4.6.2 رفع مستوى الصوت و خفض مستوى الصوت

يتم استخدام هذه الخيارات لضبط مستوى تشغيل الصوت. هنا، يتراوح مستوى الصوت من 0 الى 10. يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت في مربع الحوار "تشغيل" بالضغط "مسافة- للأعلى زر التمرير العلوي" أو "مسافة- للأسفل زر التمرير السفلي". يعتمد مستوى الصوت الفعلي على قيمة "المستوى الرئيسي" المحددة في "الخيارات العالمية" كما هو مشروح في القسم 3.8. مثلاً، إذا كانت قيمة "المستوى الرئيسي" هي 5، و كان المستوى المحدد في "وسائط التشغيل" هو الحد الأقصى 10، فالمستوى الفعلي هو 5. إذا كان المستوى المحدد في "وسائط التشغيل" هو 5، فالمستوى الفعلي هو 5.

7.4.6.3 إيقاف مؤقت

يقوم هذا العنصر بإيقاف تشغيل الملف بشكل مؤقت. إذا قمت بتفعيل هذا الأمر مرة أخرى، ستقوم برايل سينس يو تو باستئناف تشغيل الملف من الموقع الذي تم الإيقاف المؤقت عنده. يمكنك فعل ذلك أيضاً بالضغط "مسافة" في مربع الحوار "تشغيل".

7.4.6.4 إيقاف

يقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل الملف الحالي. يمكنك فعل ذلك أيضاً بالضغط "حذف خلفي" في مربع الحوار "تشغيل".


7.4.7 القائمة المفضلة

قد ترغب بإضافة الفيديوهات التي تريد مشاهدتها مرة أخرى لاحقاً الى القائمة المفضلة للوصول إليها بسهولة. سوف تظهر القائمة "المفضلة" فقط إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول الى حسابك اليوتيوب الخاص بك كما أنه يمكنك الوصول و الإضافة الى المفضلة فقط إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول. تحتوي القائمة "المفضلة" على عنصرين: "إضافة الى المفضلة" و "قائمة المفضلة".

لفتح "المفضلة"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "المفضلة" باستخدام "مسافة-4" ثم اضغط "دخول".


7.4.7.1 إضافة الى المفضلة

يمكنك إضافة الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً الى القائمة "المفضلة". لإضافة الفيديو الى القائمة "المفضلة"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و انتقل الى "المفضلة" باستخدام "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل الى "إضافة الى المفضلة" باستخدام "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". يمكنك تفعيل "إضافة الى المفضلة" مباشرة من الفيديو الذي تريد إضافته بالضغط "حذف خلفي - a(النقطة 1)".
عند تفعيل "إضافة الى المفضلة"، ستقوم برايل سينس بكتابة، "إضافة الى المفضلة"، و سرعان ما يتبعها "تم إضافة المفضلة بنجاح".


7.4.7.2 قائمة المفضلة

لفتح قائمة "المفضلة"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)"، و انتقل الى "المفضلة" بالضغط "مسافة-4"، ثم اضغط "دخول". انتقل الى "قائمة المفضلة" بالضغط "مسافة-4"، ثم اضغط "دخول". أو، يمكنك من أي مكان في برنامج "يوتيوب" الضغط "دخول - l(النقاط 1-2-3)". ستقوم برايل سينس يو تو بعرض مربع الحوار قائمة المفضلة. يحتوي مربع الحوار هذا على ما يلي: قائمة المفضلة، الزر "فتح"، الزر "حذف"، و الزر "إغلاق". يمكنك الانتقال من عنصر لآخر بالضغط "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة -1-2)".
عند فتح "قائمة المفضلة"، يمكنك الانتقال الى الفيديو الذي ترغب به باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" و قم بفتحه بالضغط "دخول". لحذف مفضلة، حدد مكانها في القائمة، و اضغط تبويب للوصول الى الزر "حذف" ثم اضغط "دخول". للخروج من القائمة "المفضلة"، اضغط تبويب للوصول الى الزر "إغلاق" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5)".


7.4.8 الإعدادات

تحتوي القائمة "الإعدادات" على الإعداد "المنطقة". يتيح لك هذا الخيار إمكانية تعيين منطقة تواجدك من أجل الحصول على نتائج البحث ذات الصلة بمكان تواجدك.
لتفعيل الإعداد "المنطقة"، اضغط "مسافة - m(النقاط 1-3-4)"، و انتقل الى القائمة "الإعدادات" بالضغط "مسافة-4"، ثم اضغط "دخول" على "المنطقة". يمكنك تفعيل هذا الخيار من أي مكان في برنامج "يوتيوب" بالضغط "دخول - R(النقاط 1-2-3-5)".
يتكون مربع الحوار "المنطقة" من 3 عناصر تحكم: مربع التحرير و السرد "المنطقة"، الزر "تعيين"، و الزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
لتعيين منطقتك، استخدم "مسافة-1" و "مسافة-4" للانتقال الى المنطقة التي تريدها في مربع التحرير و السرد، ثم اضغط "دخول". أو، اضغط تبويب للوصول الى الزر "تعيين" ثم اضغط "دخول". لإلغاء تعيين المنطقة، اضغط تبويب للوصول الى الزر "إلغاء" ثم اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة - E(النقاط 1-5)".

7.4.9 مفاتيح التشغيل السريعة الخاصة باليوتيوب

تشغيل الفيديو الحالي: دخول
الانتقال الى الصفحة التالية من النتائج: حذف خلفي - N(النقاط -1-3-4-5)
الانتقال الى الصفحة السابقة من النتائج: حذف خلفي - P (النقاط -1-2-3-4)
إيقاف التشغيل مؤقتاً: مسافة
إيقاف التشغيل: حذف خلفي
رفع مستوى الصوت: مسافة- للأعلى زر التمرير العلوي
خفض مستوى الصوت: مسافة- للأسفل زر التمرير السفلي
تكرار التبديل: R (النقاط -1-2-3-5)
تقييم الفيديو الحالي: دخول- E(النقاط 1-5)
ترك تعليق: دخول - m(النقاط -1-3-4)
إعادة التحميل: دخول - O(النقاط -1-3-5)
التخزين في الذاكرة المؤقتة و التشغيل: دخول - P(النقاط -1-2-3-4)
إضافة الى المفضلة: حذف خلفي - a(النقطة 1)
الذهاب الى قائمة المفضلة: دخول - l(النقاط 1-2-3)
الخلف: حذف خلفي - B(النقاط -1-2)
الرجوع الى أعلى القائمة: مسافة (النقاط -1-2-5-6)
تعيين المنطقة: دخول - R(النقاط 1-2-3-5).

