. 3 الخيارات

   قائمة "الخيارات" في برايل سينس بلص  تحمل معلومات حول جميع إعداداتك. بإمكانك تغيير الإعداد الذي تفضله لكل خيار. بإمكانك الوصول لقائمة "الخيارات" بالضغط على مفتاح "F1". ثم استخدم "مسافة-4" أو "مسافة-1" حتى تجد "إعدادات الخيارات". قم اضغط على مفتاح "دخول" على البند "أعدادات الخيارات". بالضغط على "مسافة-o (النقاط 1-3-5)"، ستتمكن من فتح قائمة "الخيارات" أينما تكون في برايل سينس بلص . يمكنك التنقل في جميع ينود قائمة "الخيارات" بِ "مسافة-1” أو "مسافة-4". كما يمكنك أيضاً استخدام أزرار التمرير للتنقل بين كل بند من البنود. بإمكانك تغيير قيمة الإعدادات باستخدام أزرار "المسافة" أو "حذف خلفي". يوجد مفاتيح اختصارات عديدة التي يمكنك استخدامها لتنقلك بسرعة لأي مكان تريده الذهاب إليه في قائمة "الخيارات". بالضغط على "مسافة" على أي بند من بنود قائمة "الخيارات"، ستتمكن من تفعيل وتعطيل الإعداد، أو التبديل ما بين مختلف الخيارات المتاحة للبند للحالي.

   قائمة "الخيارات" هي تماماً مثل صندوق الحوار. لتغيير وحفظ الإعدادات في قائمة "الخيارات" يجب عليك أن تضغط على مفتاح "دخول" عندما تختار الإعداد الذي ترغب بحفظه. إذا لم تقم بالضغط على مفتاح "دخول" (أو اختيار "تأكيد") على الإعداد الذي تريد، لن يتم حفظ الإعداد. بمجرد قمت بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد، ستقوم برايل سينس بلص  بنُطق "تم حفظ الخيارات"، وسترجع إلى المكان الذي كنت عليه من قبل دخولك لقائمة "الخيارات". لإلغاء تغيير الإعداد، قم بالضغط على مفتاح "F4"، "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-4-5)"، فستقوم برايل سينس بلص  بنُطق الرسالة "تم إلغاء حفظ الخيارات". إذا كنت على خيارٍ ما بإمكانك أيضاً استخدام مفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للذهاب إلى كل من الأزرار "تأكيد" و "إلغاء". إذا رغبت بحفظ إعداداتك، اضغط على "دخول" على الزر "تأكيد". إذا كنت لا ترغب في حفظ التغييرات التي قمت بإدخالها للإعدادات، اضغط "دخول" على الزر "إلغاء".

   قبل أن نذهب إلى تفاصيل كل خيار، دعنا أولاً نستعرض بصورة مختصرة عما سنجده في قائمة "الخيارات".

3.1  نظرة عامة على قائمة الخيارات

   تحتوي قائمة "الخيارات" على إعدادات مختلفة يمكن تغييرها في برايل سينس بلص. بالضغط على "مسافة-o (النقاط 1-3-5)"، ستستطيع فتح قائمة "الخيارات" أينما تكون في البرايل سينس بلص. تحتوي قائمة "الخيارات" على خمس مجموعات.

1. إعداد البرايل (يشتمل على شريط برايل، مشيرة برايل، نمط الثماني نقاط، درجة العرض/الإدخال، ووقت إظهار الرسائل).
2. إعداد الصوت (يشتمل على الصوت، مستوى الترقيم، ترديد لوحة المفاتيح، منبه الحروف الكبيرة، الأرقام، مستوى الصوت، سرعة الصوت، نبرة الصوت، تمرير الصوت).
3. إعداد العرض (يشتمل على شاشة العرض، دوران شاشة العرض، حجم خط الشاشة وعرض الفيديو)
4. إعداد الطباعة (تشتمل على منفذ الطابعة وحجم ورق الطباعة)
5. الإعداد العام (يشتمل على منبه الصوت، تشغيل نغمة التشغيل/الإيقاف، أزرار التمرير اليسرى، أزرار التمرير اليمنى، تخطي الأسطر الفارغة، معلومات التحكم، إظهار كلمة المرور، معلومات المفتاح الساخن، الإعلان عن مفاتيح الاختصار، نمط حفظ الطاقة، استئناف حفظ الطاقة، فحص  جدول مواعيد اليوم، نمط اليد الواحدة، تدقيق إملائي آلي، نوع الوثيقة الافتراضي، تزامن آلي مع وقت الخادم، مؤشر التقدم، البلوتوث، الشبكة اللاسلكية، منفذ شبكة الاتصال السلكي، والقرص المحمول).

   بإمكانك التنقل بين هذه المجموعات الخمسة بالضغط على "صفحة لأسفل ("مسافة-3-4-5" أو "F3-F4")" أو صفحة لأعلى ("مسافة-1-2-6" أو "F1-F2")". عندما يتم فتح مجموعة ستظهر قائمة بعدة خيارات والتي يمكن تغييرها لإعداد معين. قائمة الخيارات التي تندرج تحت المجموعة يشار إليها بالمسمى "قائمة". بإمكانك التنقل بين بنود "القائمة" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". ثم ستتمكن من تغيير الإعداد لكل خيار بالضغط على "مسافة" أو "حذف خلفي" على كل لخيار.

3.2  قائمة الخيارات بالتفصيل

   لنقم الآن بإلقاء نظرة على كل مهمة في قائمة "الخيارات" بتفصيل أكثر، وقم بالنظر على خطوات محددة في كيفية تغيير إعدادات مختلفة. من المهم الانتباه إلى أنه يوجد مفاتيح اختصار مكررة؛ لذلك، الضغط على مفتاح اختصار سوف ينقل الاهتمام إلى الإعداد التالي الذي يطابق مفتاح الاختصار، والضغط على نفس مفتاح الاختصار سوف ينقل الاهتمام إلى الإعداد التالي والذي يملك نفس مفتاح الاختصار. في حال عدم وجود إعدادات أخرى تمتلك نفس مفتاح الاختصار، ستقوم برايل سينس بلص  بالاستدارة والانتقال إلى أول إعداد متوافق مع مفتاح الاختصار. الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ينقل الاهتمام إلى الإعداد السابق أو إلى الإعداد التالي. الضغط على "صفحة لأعلى ("مسافة-1-2-6")" أو "صفحة لأسفل ("مسافة-3-4-5") سيقوم بنقل الاهتمام إلى بداية إعدادات المجموعة السابقة أو إلى بداية إعدادات المجموعة التالية. 

3.2.1  شريط برايل

   أول بند ستجده في قائمة "الخيارات" هو "شريط برايل". بإمكانك تشغيل أو تعطيل شريط برايل عن طريق المفتاح "مسافة". القيمة الافتراضية هي "تشغيل" ومفتاح الاختصار هو"b (النقاط 1-2)". بإمكانك التبديل ما بين تشغيل وتعطيل شريط برايل بالضغط على "مفتاح حذف خلفي-F3" بينما تستخدم برنامج آخر في البرايل سينس بلص، بدون أن تستدعي قائمة "الخيارات". إذا قمت بتغيير الإعداد، قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. بإمكانك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول للزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "دخول". إذا أردت عدم حفظ الإعداد إضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "إلغاء" ومن ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.2  مشيرة برايل

   بإمكانك اختيار كيفية ظهور مشيرة برايل على شريط برايل. مفتاح الاختصار هو "c (النقاط 1-4)". افتراضياً تم تعيين المشيرة للإعداد "دائماً فوق". وإذا أردت تغيير هذا الإعداد بإمكانك الضغط على مفتاح "مسافة" لجعل المشيرة "تنبض"، وضغطة مرة أخرى على المفتاح "مسافة" ل "تعطيل" المشيرة. إذا قمت بتغيير الإعداد اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء"ن ومن ثم اضغط على الزر "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

انتبه إلى أنه يوجود ثلاثة أنواع للمشيرة:
1. "النقاط 7-8"
2. نبض "النقاط 7-8"
3. نبض "النقاط 1-2-3-4-5-6-7-8"
"النقاط 7-8" النابضة سيتم عرضهم عندما تكون في "نمط الإحلال" في معالج النصوص. "النقاط 1-2-3-4-5-6-7-8" النابضة ستظهر عندما تستخدم الإعداد "بدء التحديد" في معالج النصوص وعندما تكون في مربع تحرير. في المواضع الأخرى ستظهر المشيرة بِ "النقاط 7-8".

3.2.3  نمط النقاط الثمانية

   بإمكانك اختيار طريقة العرض بنمط برايل-6-نقاط أو برايل-8-نقاط عند استخدام نص الآسكي. مفتاح الاختصار هو "e (النقاط 1-5)". نمط برايل-8-نقاط تم تعطيله افتراضياً. بإمكانك التبديل لهذا النمط (برايل-8-نقاط) بالضغط على المفتاح "مسافة". وبإمكانك تعطيل وتفعيل هذا الخيار بالضغط على "F1-زر تمرير سفلي" بينما تستخدم برنامج آخر في برايل سنس بلص، دون أن تقوم باستدعاء قائمة "الخيارات". إذا قمت بتغيير الإعداد، اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على المفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")" أو المفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "تأكيد" والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعدادات، قم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو مفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء"، ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)."

3.2.4  عرض/إدخال درجة برايل

   بإمكانك اختيار درجة برايل التي تريد أن يستخدمها عارض البرايل عند القراءة. مفتاح الاختصار هو "g (النقاط 1-2-4-5"). خيارات الإعداد هي برايل غير مختصر، برايل مختصر، وبرايل الحاسوب. بإمكانك التبديل بين هذه الإعدادات بالضغط على المفتاح "مسافة". بإمكانك الضغط على "مسافة-g (النقاط 1-2-4-5)" للتحرك خلال الإعدادات الثلاثة بينما تستخدم البرامج الاخرى بدون استدعاء قائمة "الخيارات". إذا قمت بتغيير الإعداد، اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")" أو مفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "تأكيد" والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد، قم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو مفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء"، ثم اضغط على المفتاح "دخول". يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)."

3.2.5  وقت عرض الرسالة

   بإمكانك اختيار متى ستختفي رسالة برايل عن عارض البرايل. سيعمل هذا الإعداد فقط عندما يكون إعداد الصوت تم تحديده بالوضعية "تعطيل". لكن كل من الوضع "إستعداد" و "تجاهل" يتم تنفيذهم عندما يكون إعداد الصوت في الحالة "تشغيل". مفتاح الاختصار هو "m (النقاط 1-3-4)." خيارات الإعداد التي بإمكانك الاختيار منها هي "إستعداد"، "تجاهل"، و 1 إلى 10 ثواني. الافتراضي هو "3 ثواني". المفتاح "مسافة" يزيد الخيار بثانية واحدة والمفتاح "حذف خلفي" يقلل الخيار بثانية وحدة. بإمكانك جعل الجهاز يدخل في وضع الإستعداد بالضغط على المفتاح "مسافة" حتى تصل إلى "إستعداد". في هذا الوضع ستبقى الرسالة حتى تقوم بالضغط على أي مفتاح. أعلى قيمة تقوم باختيارها تؤدي إلى زيادة فترة بقاء الرسالة. إذا قرأت الرسالة قبل تحديد عدد الثواني، بإمكانك مسح الرسالة بالضغط على أي مفتاح. إذا قمت باختيار "تجاهل"، عندها سيتم تجاهل الرسائل ولن يتم إظهارها على عارض البرايل. إذا قمت بتغيير الإعداد اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على المفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")" أو المفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "تأكيد" والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد، قم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو مفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء"، ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)."

3.2.6 اللغة

   يمكن أن تقوم البرايل سينس يوتو بإخراج النُطق باللغة الإنجليزية واللغة العربية. يمكنك تغيير آلة النُطق باستخدام الإعداد "اللغة" في مربع الحوار "الخيارات العامة".
   مفتاح الوصول السريع لإعداد اللغة هو "l (النقاط 1-2-3). اضغط "مسافة" لتبديل صوت آلة النُطق ما بين "الإنجليزية" و "العربية".
ملاحظة: يمكنك تغيير لغة آلة النُطق من أي مكان في الجهاز بالضغط على "حذف خلفي-دخول-v (النقاط 1-2-3-6)".


3.2.7  الصوت

   ستسمح لك هذه القائمة بتعطيل أو تشغيل صوت برايل سينس بلص. مفتاح الاختصار هو "v (النقاط 1-2-3-6)." افتراضياً الصوت تم ضبطه على وضعية التشغيل، بهذا ستسمع برايل سينس بلص  تتحدث. بإمكانك تعطيل الصوت بالمفتاح "مسافة". بإمكانك التبديل ما بين التعطيل والتشغيل بالضغط على المفتاح "حذف خلفي-F2" بينما تستخدم برنامج آخر في برايل سينس بلص وبدون الحاجة لاستدعاء قائمة "الخيارات". إذا قمت بتغيير الإعداد، اضغط على المفتاح "الدخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر إلغاء بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء" ومن ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

   يمكنك أيضاً الضغط على "النقاط 1-2" أثناء تشغيل برايل سينس بلص  لأن هذا سيؤدي إلى تشغيل برايل سينس بلص  بدون نُطق. عند إعادة ضبط برايل سينس بلص  يمكنك أيضاً الضغط على "النقاط 1-2" بينما تضغط على زر إعادة الضبط لإعادة ضبط برايل سينس بلص، وتشغيل برايل سينس بلص  بدون نُطق.

3.2.8 مستوى الترقيم

   بإمكانك اختيار الكيفية التي تريدها في قراءة برايل سينس بلص  لعلامات الترقيم. مفتاح الاختصار هو "P (النقاط 1-2-3-4)". خيارات الإعداد هي "الكل"، "تعطيل"، "علامات الترقيم"، و "رمز". الإعداد الافتراضي هو "الكل" والذي من خلاله ستقوم برايل سينس بلص بنُطق جميع رموز وعلامات الترقيم. يسمح لك مفتاح "المسافة" بالتحرك خلال جميع قيم الإعداد الأربعة. إذا قمت باختيار "تعطيل" فإن البرايل سينس لن تقوم بنُطق أياً من علامات الترقيم. الخيار "علامات الترقيم" سيجعل برايل سينس بلص  تنطق علامات الترقيم فقط، لكن الخيار "رمز" سيقوم بتفعيل نُطق جميع الرموز بدون نُطق علامات الترقيم. إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر الإلغاء بِالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على الزر "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.9  ترديد لوحة المفاتيح

   من خلال هذا الخيار يمكنك أن تقرر كيفية النٌطق التي تريدها من برايل سينس بلص عندما تقوم بالطباعة. مفتاح الاختصار هو "K (النقاط 1-3)". قيم هذا الإعداد هي " تشغيل مع حروف وكلمات"، " تشغيل مع الحروف"، " تشغيل مع الكلمات"، و "تعطيل". إذا قمت باختيار الإعداد الافتراضي "تشغيل مع حروف وكلمات"، ستتمكن من سماع ترديد صوتي لكل حرف تقوم بإدخاله وللكلمة بعد الانتهاء من طباعتها. إذا قمت باختيار الإعداد " تشغيل مع الحروف" ستسمع ترديد صوتي لكل حرف تقوم بطباعته حرف تلو الحرف. إذا قمت باختيار الإعداد " تشغيل مع الكلمات"، ستسمع ترديد صوتي لكل كلمة بعد الانتهاء من طباعتها، وليس لكل حرف. بإمكانك التبديل ما بين هذه الخيارات بالضغط على المفتاح "مسافة". إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر إلغاء بِالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.10  تنبيه حروف كبيرة

   بإمكانك أن تقرر كيفية نطق برايل سينس بلص لل "الحرف الكبير" عندما تقوم بطباعة حرف أو قراءة وثيقة باستخدام "مسافة-3" أو "مسافة-6" في مربع تحرير الحاسوب أو في نمط الآسكي. فإن مفتاح الاختصار هو "u (النقاط 1-3-6)". قيم الإعداد هي "تعطيل"، "انطق الحرف الكبير"، و "النبرة". القيمة الافتراضية هي "النبرة". إذا قمت باختيار الإعداد الافتراضي ستسمع نغمة بنبرة أعلى عند كتابة الحرف الكبير. وإذا قمت باختيار الإعداد "تعطيل" ستقرأ النص بنفس الوتيرة بغض النظر عن كون الحرف صغير أو كبير. وإذا قمت باختيار الإعداد "انطق الحرف الكبير"، ستتمكن من سماع ترديد صوتي للكلمة "حروف عليا" قبل الحرف الكبير. على سبيل المثال إذا كان هناك الحرف الكبير "V" فإن برايل سينس بلص  ستقوم بنُطق "حروف عليا v".
   بإمكانك التبديل ما بين هذه الخيارات بالضغط على المفتاح "المسافة". إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "لدخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.11  الأرقام

   بإمكانك اختيار كيفية قراءة برايل سينس بلص  للرقم. مفتاح الاختصار هو "n (النقاط 1-3-4-5)" بالإعداد الافتراضي "تشغيل". على سبيل المثال إذا قمت بتعيين الإعداد "تشغيل"، سيتم قراءة الرقم "2007” "ألفان وسبعة". وإذا قمت بتعيين الإعداد "تعطيل"، فإن الرقم "2007” سيتم قراءته بهذا الشكل "اثنان صفر صفر سبعة". بإمكانك تغيير القيمة باستخدام مفتاح "المسافة".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.12  مستوى الصوت

   بإمكانك ضبط مستوى حجم الصوت للبرايل سينس بلص. مفتاح الاختصار هو "l (النقاط 1-2-3)". قيم الإعداد من 1 حتى 10 وبالإعداد الافتراضي 6. عندما تقوم بضبط هذا الإعداد إلى 1 فإن مستوى حجم الصوت سيتم تعيينه لأدنى مستوى. إذا قمت بضبط هذا الإعداد إلى 10 فسيكون مستوى حجم الصوت عالٍ جداً. إذا قمت بتعيين مستوى حجم الصوت إلى المستوى 1، بالكاد ستتمكن من السماع. المفتاح "مسافة" يقوم برفع مستوى الصوت ومفتاح "حذف خلفي" يقوم بتخفيض مستوى الصوت بوحدة واحدة في المرة الواحدة. الرجاء الانتباه في حال كونك على المستوى 10 وقمت برفع مستوى الصوت بوحدة فإن مستوى الصوت سيرجع بشكل خلفي للمستوى 1. ونفس الشيء إذا كنت على المستوى 1 وقمت بتخفيضه بوحدة واحدة. عندها ستكون على المستوى 10. يمكنك أن تقوم برفع مستوى الصوت دون الحاجة لفتح قائمة "الخيارات" وذلك عن طريق الضغط على مفتاح "حذف خلفي" والمفتاح "F4" أو يمكنك تخفيض مستوى الصوت بالضغط على المفتاح "حذف خلفي" و المفتاح "F1".

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.13  سرعة الصوت

   بإمكانك التحكم بسرعة نُطق برايل سينس بلص. مفتاح الاختصار هو "r (النقاط 1-2-3-5)". خيارات الإعداد من 1 حتى 12 بالإعداد الافتراضي 8. المفتاح "مسافة" يقوم برفع مستوى السرعة ومفتاح "حذف خلفي" يقوم بتخفيض مستوى السرعة بوحدة واحدة في المرة الواحدة. يمكنك أن تقوم برفع مستوى السرعة دون الحاجة لفتح قائمة "الخيارات" وذلك عن طريق الضغط على مفتاح "المسافة" والمفتاح "F4" أو يمكنك تخفيض مستوى الصوت بالضغط على المفتاح "مسافة" والمفتاح "F1". إذا كنت على المستوى 12 وقمت برفع السرعة بوحد واحدة، ستذهب إلى المستوى 1. أيضاً إذا كنت على المستوى 1 وقمت بتخفيض السرعة بوحدة واحدة، ستذهب إلى المستوى 12.

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.14  نبرة الصوت

   بإمكانك التحكم بنبرة صوت برايل سينس بلص . مفتاح الاختصار هو "t (النقاط 1-2-3-4-5)". الخيارات المتاحة هي من 1 حتى 10 بالإعداد الافتراضي 6. على المستوى 10، ستكون نبرة الصوت هي الأعلى. وعلى المستوى 1 ستكون نبرة الصوت الأخفض. المفتاح "مسافة" سيقوم برفع نبرة الصوت والمفتاح "حذف خلفي" سيقوم بتخفيض نبرة الصوت بمستوى واحد. كما هو الحال مع مستوى حجم الصوت وسرعته، إذا كنت على المستوى 10 وقمت برفع نبرة الصوت بمستوى واحد، ستذهب إلى المستوى 1. وإذا كنت على المستوى 1 وقمت بتخفيض نبرة الصوت بوحدة واحدة، ستذهب إلى المستوى 10. في حال عدم وجودك في قائمة "الخيارات" بإمكانك تخفيض النبرة بالضغط على المفتاح "دخول" والمفتاح "F4"، أو بإمكانك تقليل النبرة بالضغط على المفتاح "دخول" والمفتاح "F1".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.15  تمرير الصوت

   بإمكانك أن تقرر إذا أردت برايل سينس بلص  أن تقوم بالنطق أثناء استخدامك لأزرار التمرير في المستند. مفتاح الاختصار هو "s (النقاط 2-3-4)" بالإعداد الافتراضي "تعطيل". الإعداد الافتراضي (تعطيل) لا يسمح لبرايل سينس بلص  بالنطق أثناء التمرير. مفتاح المسافة يقوم بالتبديل ما بين تعطيل/تشغيل. إذا قمت بتعيين الخيار "تشغيل"، ستتمكن من سماع برايل سينس بلص  أثناء التمرير. 

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".


3.2.16 سرعة الصوت الفرعي

   يقوم هذا الخيار بالتحكم بمعدل سرعة الصوت المستخدم لإخراج النُطق بلغات أخرى غير الإنجليزية. تتدرج القيم من المستوى 1 إلى المستوى 12، بالوضع الافتراضي 8. استخدم "مسافة" لرفع مستوى سرعة الصوت الفرعي و "حذف خلفي" لتقليله. مفتاح الوصول السريع هو "r (النقاط 1-2-3-5)" 

3.2.17 مستوى الصوت الرئيسي

   استخدم خيار مستوى الصوت الرئيسي للتحكم بمستوى صوت الجهاز الأساسي. تعديل هذا الخيار يقوم بتغيير مستوى الصوت لكل من صوت النظام وآلة النُطق. القيم المتاحة تتراوح ما بين القيم 1 حتى 21. استخدم "مسافة" لرفع الصوت الرئيسي و"حذف خلفي" لتقليله. مفتاح الوصول السريع هو " v (النقاط 1-2-3-6)". يمكنك تعديل الصوت الرئيسي من أي مكان في الجهاز بالضغط على "حذف خلفي-مسافة-F1" لتقليله و"حذف خلفي-مسافة-F4" لرفعه.

3.2.18 الشاشة

      بإمكانك أن تقرر فيما إذا أردت أن تقوم برايل سينس بلص  بإظهار النص على شاشة العرض أم لا. إذا قررت تشغيل شاشة العرض سيتمكن الأشخاص المبصرين من رؤية ماذا تفعل عندما من خلال شاشة العرض. مفتاح الاختصار هو "l (النقاط 1-2-3)" بالإعداد الافتراضي "تعطيل". الخيارات المتاحة لهذا الإعداد هي "تشغيل"، "تعطيل"، و "تشغيل مع إضاءة". الإعداد "تشغيل مع إضاءة" سيقوم بإضاءة خلفية الشاشة. بإمكانك التبديل فيما بين هذه الخيارات بالضغط على المفتاح "مسافة".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.19  عكس شاشة العرض

   بإمكانك أن تقرر كيفية عرض النص على شاشة العرض في الاتجاه الأيمن أو في الاتجاه العكسي. الإعداد الافتراضي "تعطيل"، بإمكانك تغيير القيمة إلى "تشغيل" أو "تعطيل". إذا قمت بتعيين الخيار "تعطيل"، سيتم إظهار النص على الشاشة في الاتجاه الأيمن وإذا قمت بضبط هذا الإعداد إلى "تشغيل" سيتم إظهار النص على الشاشة بالاتجاه العكسي وهذا يعني أن الشخص المبصر الذي يواجهك بإمكانه رؤية النص على شاشة العرض في الاتجاه الأيمن. هذه أداة جيدة للمعلمين أو الصم-المكفوفون.

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.20 حجم خط الشاشة

   من هنا، يمكنك تغيير حجم الخط على لوحة الشاشة. مفتاح الاختصار هو "f (النقاط 1-2-4)". الإعداد الافتراضي هو الدرجة 19، لكن يمكنك ضبط حجم الخط من 12 حتى 20. بإمكانك زيادة حجم الخط بوحدة واحدة عن طريق المفتاح "مسافة"، ويمكنك تقليل حجم الخط من خلال المفتاح "حذف خلفي". إذا كان لديك حجم الخط 20 درجة وقمت بزيادة الحجم بوحدة واحدة فسيذهب حجم الخط إلى الدرجة 12. وإذا كان حجم الخط 12 درجة وقمت بتقليله بوحدة واحدة فسيذهب حجم الخط إلى 20 درجة.

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.21  عرض الفيديو

   يمكنك أن تختار بأن تجعل برايل سينس بلص  تعرض مهامك على شاشة VGA. هذا هو، شاشة عادية يتم وصلها مع جهاز الحاسوب الشخصي. مفتاح الاختصار هو "d (النقاط 1-4-5)" بالإعداد الافتراضي "تعطيل". لتستخدم شاشة عرض VGA أنت بحاجة لوصل سلك من منفذ في جهاز برايل سينس بلص  إلى شاشة حاسوب. بإمكانك التبديل ما بين تفعيل وتعطيل هذا الخيار بواسطة المفتاح "مسافة". إذا قمت بتغيير الإعداد، اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.22 منفذ الطابعة

   بإمكانك اختيار المنفذ الذي سيتم استخدامه لمنفذ طابعتك عندما تقوم بإرسال الوثائق إلى الطابعة. مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)". الإعداد الافتراضي هو "يو أس بي". إذا رغبت باستخدام منفذ الطابعة اليو أس بي، احتفظ بالإعداد الافتراضي. إذا رغبت باستخدام منفذ الطابعة المتوازي أو البلوتوث يمكنك تغيير الإعداد. يمكنك تبديل خيارات هذا الإعداد بالضغط على المفتاح "مسافة".

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

   تنبه، في حال رغبت في استخدام منفذ الطابعة المتوازي، يجب عليك أن تقوم بتوصيل منفذ اليو أس بي بسلك تحويلة من يو أس بي إلى متوازي.

3.2.23  حجم ورقة الطباعة

   هذا الخيار يسمح لك بتحديد حجم الورقة التي ستستخدمها الطابعة الحبرية، في حال رغبت بالطابعة على الطابعة الحبرية. مفتاح الاختصار لهذه المهمة هو "s (النقاط 2-3-4)". بإمكانك تغيير إعداد الحجم بالضغط على المفتاح "مسافة". يمكنك الاختيار ما بين الإعداد "رسالة" (8.5 إنش في 11 إنش) أو "افتراضي" (8.5 إنش في 14 إنش).

         إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.24 تنبيهات صوتية

   يمكنك الاختيار ما بين سماع تحذيرات صوتية أم لا. مفتاح الاختصار هو "w (النقاط 2-4-5-6)". هذا الخيار مفيد في حالة إعداد النُطق على البرايل سينس بلص  قد تم تعطيله. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار مضبوط على "تشغيل". إذا قمت بتعطيل النُطق ستتمكن من سماع تنبيه صوتي عند الطباعة على مفاتيح لا تتقبلها  برايل سينس بلص . في حال عدم رغبتك في سماع التبيهات الصوتية يمكنك الضغط على المفتاح "مسافة" مرة واحدة لِ "تعطيل" التبيهات الصوتية.

   إذا قمت بتغيير الإعداد، قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.25  تشغيل/إيقاف نغمة الصوت للطاقة

   يمكنك الاختيار ما بين سماع نغمة تشغيل/إيقاف البرايل سينس بلص عند تشغيلها. مفتاح الاختصار هو "s (النقاط 2-3-4)". الإعداد الافتراضي لهذا الخيار مضبوط على "تشغيل". إذا قمت بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي ستتمكن من سماع إشارة صوتية بمجرد تشغيل جهاز البرايل سينس بلص .
    في حال عدم رغبتك في سماع الإشارة الصوتية لتشغيل/تعطيل، يمكنك الضغط على المفتاح "مسافة" لمرة واحدة لِ "تعطيل" الإشارة الصوتية.
      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.26  أزرار تمرير يسرى

   يمكنك أن تقرر الكيفية التي سيتم فيها استخدام أزرار التمرير التي على الجانب الأيسر من عارض البرايل. بإمكانك ضبط الإعداد بإحدى هذه القيم "تمرير سطر"، "التنقل حسب السطر"، "التنقل حسب الحرف"، "التنقل حسب الفقرة" و "التنقل حسب الجملة".
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "تمرير سطر"، ستستخدم أزرار تمرير-يسرى لتمرير سطر برايل السابق أو التالي. هذا يعني إذا قمت بالضغط على زر التمرير العلوي-الأيسر ستتمكن من تمرير سطر برايل السابق وإذا قمت بالضغط على زر التمرير السفلي-الأيسر ستتمكن من تمرير سطر البرايل التالي.
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "التنقل حسب سطر"، ستستخدم أزرار التمرير-الأيسر لتمرير سطر برايل السابق أو التالي، وهي تعمل كما لو قمت بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "انتقال حسب الحرف"، سيتم استخدام أزرار تمرير-يسرى للانتقال إلى الحرف التالي أو السابق على عارض البرايل. هذا يعني إذا قمت بالضغط على زر التمرير العلوي-الأيسر ستتمكن من الانتقال إلى الحرف السابق على عارض البرايل وإذا قمت بالضغط على زر التمرير الأسفل- الأيسر فستتمكن من الانتقال إلى الحرف التالي على عارض البرايل وهذا يعمل تماماً كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-3" أو "مسافة-6".
   إذا قمت بضبط القيمة "التنقل حسب الفقرة"، سيتم استخدام أزرار تمرير-يسرى لللانتقال إلى الفقرة التالية أو الفقرة السابقة وستعمل تماماً كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-2-3" أو "مسافة-5-6".

   إذا قمت بضبط القيمة "التنقل حسب الجملة"، سيتم استخدام أزرار تمرير-يسرى لللانتقال إلى الجملة التالية أو إلى الجملة السابقة وستعمل كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-2-3-5" أو "مسافة-2-5-6".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.27  أزرار تمرير يمنى

   يمكنك أن تقرر الكيفية التي سيتم فيها استخدام أزرار التمرير التي على الجانب الأيمن من عارض البرايل. بإمكانك ضبط الإعداد بإحدى هذه القيم "تمرير سطر"، "التنقل حسب السطر"، "التنقل حسب الحرف"، "التنقل حسب الفقرة" و"التنقل حسب الجملة".
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "تمرير سطر"، ستستخدم أزرار تمرير-يمنى لتمرير سطر برايل السابق أو التالي. هذا يعني إذا قمت بالضغط على زر التمرير العلوي-الأيمن ستتمكن من تمرير سطر برايل السابق وإذا قمت بالضغط على زر التمرير السفلي-الأيمن ستتمكن من تمرير سطر البرايل التالي.
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "التنقل حسب السطر"، ستستخدم أزرار تمرير-يمنى لتمرير سطر برايل السابق أو التالي، وهي تعمل كما لو قمت بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "انتقال حسب الحرف"، سيتم استخدام أزرار تمرير-يمنى للانتقال إلى الحرف التالي أو السابق على عارض البرايل. هذا يعني إذا قمت بالضغط على زر التمرير العلوي-الأيمن ستتمكن من الانتقال إلى الحرف السابق على عارض البرايل وإذا قمت بالضغط على زر التمرير الأسفل- الأيمن فستتمكن من الانتقال إلى الحرف التالي على عارض البرايل وهذا يعمل تماماً كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-3" أو "مسافة-6".
   إذا قمت بضبط القيمة "التنقل حسب الفقرة"، سيتم استخدام أزرار التمرير-الأيمن لللانتقال إلى الفقرة التالية أو إلى الفقرة السابقة وستعمل تماماً كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-2-3" أو "مسافة-5-6".
   إذا قمت بضبط القيمة "التنقل حسب الجملة"، سيتم استخدام أزرار التمرير-الأيمن لللانتقال إلى الجملة التالية أو إلى الجملة السابقة وستعمل كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-2-3-5" أو "مسافة-2-5-6".
   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.28  تخطي الأسطر الفارغة

   يمكنك الاختيار ما بين جعل برايل سينس بلص تقرأ السطر الفارغ أو أن تتخطى قراءة الأسطر الفارغة. مفتاح الاختصار هو "e (النقاط 1-5)"، والإعداد الافتراضي "تعطيل". إذا قمت بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي ستتمكن من سماع "سطر فارغ" إذا وجد سطر فارغ. مفتاح المسافة يبدل ما بين الخيارين تعطيل/تشغيل. إذا قمت بتشغيل هذا الخيار، ستقوم برايل سينس بلص  بتخطي الأسطر الفارغة، وسوف لن تتمكن من سماع الكلمات "سطر فارغ" عند وجود سطر فارغ. إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.29  معلومات التحكم

   يمكنك اختيار موقع المعلومات الخاصة بالملفات والقوائم في البرايل سينس بلص. مفتاح الاختصار هو "i (النقاط 2-4)"، والإعداد الافتراضي هو "بعد". للتبديل ما بين "معلومات التحكم" قبل، بعد وتعطيل اضغط على المفتاح "مسافة".

   إذا قمت بتحديد "قبل"، ستتمكن من سماع معلومات التحكم قبل القائمة أو قبل عنصر قائمة. وإذا قمت بتحديد "بعد"، ستتمكن من سماع معلومات التحكم بعد القائمة أو بعد عنصر قائمة مثل "عنصر قائمة" أو "بند قائمة". في حال كون معلومات التحكم معطلة لن تتمكن من سماع "عنصر قائمة" أو "بند قائمة".

   إنتبه إلى أنه في حال تنشيط متصفح الإنترنت، فإن رموز التحكم ستظهر حتى لو قمت بتعطيل الخيار "معلومات التحكم".
      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.30  إظهار كلمات المرور

   عندما تقوم بإدخال كلمة مرور في مربع تحرير حاسوب، فيمكنك تحديد نمط العرض كنقاط "*(النقاط 1-6) أو الحرف الذي قمت بكتابته بالضبط على الشاشة وعارض البرايل.

   مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)"، والإعداد الإفتراضي "تعطيل". عندما تقوم بإدخال كلمة المرور فسيتم إظهارها "*(النقاط 1-6)" على الشاشة وعلى عارض البرايل.

   يمكنك تغيير قيمة هذا الإعداد إلى "تشغيل" بالضغط على المفتاح "مسافة". عندما تقوم بكتابة كلمة المرور فسيتم إظهار الحروف بالضبط كما قمت بإدخالها على الشاشة وعارض البرايل.

   قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "تأكيد"، ومن ثم اضغط ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "إلغاء"، ومن اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.31 معلومات المفتاح الساخن

   كما تم وصفه من قبل، المفاتيح الساخنة عبارة عن ضغطات مفاتيح يمكنها أن تأخذك مباشرة إلى بند معين، مثل القائمة، أو عنصر معين في قائمة. بإمكانك أن تختار طريقة نُطق المفتاح الساخن. مفتاح الاختصار هو "h (النقاط 1-2-5)"، بالإعداد الافتراضي "حرف آسكي". قيم هذا الإعداد هي "حرف آسكي"، "أنماط النقطة"، و"تعطيل". بإمكانك التبديل ما بين هذه الخيارات بالضغط على المفتاح "مسافة". على سبيل المثال، عندما تقوم باختيار "حرف آسكي"، فإن "فتح (o) دخول-o" ستظهر بالشكل "فتح (o) دخول-o". وإذا اخترت "أنماط النقطة"، فإن "فتح (o) دخول-o" ستظهر بالشكل "فتح (o) دخول-135". وإذا قمت باختيار "تعطيل" فلن تتمكن من سماع معلومات المفتاح الساخن.

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.31  الإعلان عن مفاتيح الاختصار

   خيار الإعلان عن مفاتيح الاختصار يسمح لك أن تقرر فيما إذا ستقوم برايل سينس بلص  بنطق مهمة مفتاح الاختصار. مفتاح الاختصار هو "s (النقاط 2-3-4)" بالإعداد الافتراضي "تشغيل". على سبيل المثال إذا سمعت "ملف (f) سحب سفلي" فالحرف "f" هو مفتاح الاختصار. إذا كنت تفضل أن تقوم برايل سينس بلص  بنُطق "ملف سحب سفلي" عندها يجب أن تقوم بتعطيل الإعداد "الإعلان عن مفاتيح الاختصار". للتبديل ما بين تشغيل وتعطيل "الإعلان عن مفاتيح الاختصار" اضغط على المفتاح "مسافة".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.32  وضع حفظ الطاقة

   بإمكانك اختيار جعل برايل سينس بلص  تستخدم وضع حفظ الطاقة. مفتاح الاختصار هو "o (النقاط 1-2-3-4)". الإعداد الافتراضي "تشغيل" الذي سيقوم باستخدام وضع حفظ الطاقة. المفتاح "مسافة" يبدل ما بين "تشغيل"، "تعطيل" و"رسالة". في حال لم ترغب في استخدام وضع حفظ الطاقة يمكنك ضبط هذا الخيار على "تعطيل".  إذا قمت بتحديد الخيار "رسالة" ستسمع رسالة تحذيرية تقول لك "تشغيل" خلال العد التصاعدي 10،20، أو 30 دقيقة (بالاعتماد على الإعداد الذي ستقوم باختياره لحفظ الطاقة) في حال لم تقم بالضغط على أي مفتاح على البرايل سينس بلص . القسم التالي يوضح كيفية تغيير حفظ الطاقة خلال 10، 20، 30 دقيقة. إذ قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".
   انتبه، هذا الخيار متاح فقط عندما يكون محول الطاقة متصل بالجهاز. بكلمة أخرى بالرغم من ضبطك للخيار "تشغيل" وإذا كان محول الطاقة موصول بالجهاز فإن الجهاز لن يذهب إلى وضع السكون آلياً عندما تصبح في وقت "استئناف حفظ الطاقة".

3.2.33  استئناف حفظ الطاقة

   عندما تريد استخدام وضع حفظ الطاقة بإمكانك تحديد وقت بدء وضع حفظ الطاقة. مفتاح الاختصار هو "k (النقاط 1-3)" بالإعداد الافتراضي "بعد 10 دقائق". إذا قمت بتحديد هذا الخيار للوضع الافتراضي سيدخل جهاز البرايل سينس بلص  في وضع حفظ الطاقة بعد عشر دقائق من عدم استخدامك له. مفتاح "المسافة" يغير إعداد الخيار لعشر دقائق، 20 دقيقة أو 30 دقيقة.

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على مفتاح "الدخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.34  فحص جدول مواعيد اليوم

   في "مدير جدول المواعيد" (والذي ستتعرف إليه لاحقاً)، أصبح بإمكانك متابعة مواعيدك باستخدام برايل سينس بلص. برايل سينس بلص  قادرة على فحص جدول مواعيد اليوم عندما تقوم بتشغيلها. يمكنك أن تقرر في حال أردت من برايل سينس بلص  أن تقوم بعرض جدول مواعيد اليوم عندما تقوم بتشغيلها. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "s (النقاط 2-3-4)". للتبديل ما بين تعطيل وتشغيل هذا الخيار اضط على مفتاح "المسافة".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.35  نمط اليد الواحدة

   بإمكانك تعطيل أو تشغيل نمط اليد الواحدة عندما تستخدام برايل سينس بلص. مفتاح الاختصار هو "h (النقاط 1-2-5)". الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو "تعطيل". خيارات هذا الإعداد هي "تشغيل" و "تعطيل". المعلومات بالتفصيل حول نمط اليد الواحدة مشار إليها في "2.14 نمط اليد الواحدة".
   
   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".
   انتبه، هذا الخيار يتم ضبطه على الإعداد "تعطيل" حتى لو قمت بتحديد القيمة "تشغيل" عند وصل لوحة مفاتيح يو أس بي. وإذا قمت بفصل لوحة مفاتيح يو أس بي فإن هذا الخيار سيرجع للقيمة التي كان عليها قبل وصل لوحة مفاتيح يو أس بي.

3.2.36  تدقيق إملائي آلي

   يمكنك أن تختار ما بين تمكين البرايل سينس بلص من فحص التدقيق الإملائي أو لا. هذا الخيار متاح في "مربعات التحرير المتعدد" في البرامج مثل مدير المواعيد، مدير العناوين، رسائل البريد الإلكتروني، معالج النصوص، ... إلخ. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "c (النقاط 1-4)".

   بصورة افتراضية فإن هذا الإعداد مضبوط على القيمة "لا" والذي يمنع القيام بالتدقيق الإملائي. إذا رغبت بتفعيل خيار التدقيق الإملائي اضغط على المفتاح "مسافة" للتبديل إلى الخيار "نعم" واضغط على المفتاح "دخول". أو اضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الزر "تأكيد" واضغط على المفتاح "الدخول".

   إذا قمت بضبط الخيار "نعم" وقمت بإدخال كلمة فيها خطأ إملائي ستسمع صوت تنبيه. ستسمع تنبيه صوتي حتى لو قمت بعطيل التنبيهات الصوتية التي سبق ذكرها في القسم “3.2.21”.
   إذا رغبت بعدم حفظ الإعداد الذي تم تغييره اضغط على مفتاح "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الزر "إلغاء" واضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.37  الوثيقة الافتراضية

   تستخدم هذه المهمة لتحديد نوع الوثيقة المطبقة عند إنشاء وثيقة جديدة باستخدام معالج النصوص في البريل سينس بلص. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "q (نقطة 1-2-3-4-5)". عندما تقوم بإنشاء وثيقة جديدة في "معالج النصوص" فإن "وثيقة برايل" (ملف (.brl هي الإعداد الافتراضي لنوع الملف. بإمكانك تغيير الإعداد الافتراضي باستخدام هذا الخيار.

   بإمكانك التبديل ما بين "مستند سينس"، "مستند برايل"، و "مستند نصي". الإعداد الإفتراضي يكون على "مستند برايل". اضغط على المفتاح "مسافة" للتبديل ما بين الإعدادات الثلاثة، واضغط على المفتاح "دخول" أو اضغط على (تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الزر "تأكيد" واضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعدادات التي تم تعديلها.

   في حال عدم رغبتك في حفظ الإعداد الذي تم تعديله، اضغط على "تبويب (مسافة-4-5) للانتقال إلى الزر "إلغاء" واضغط على المفتاح "دخول". يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".
   انتبه، هذا الخيار مضبوط على الإعداد "مستند نصي" حتى لو قمت بضبط الإعداد على "مستند سينس" أو "مستند برايل" عند وصل برايل سينس بلص بلوحة مفاتيح يو أس بي، وإذا قمت بفصل وصلة لوحة المفاتيح اليو أس بي فإن هذا الخيار سيرجع للقيمة المضبوطة قبل وصل لوحة مفاتيح يو أس بي.

3.2.38  التزامن آلياً مع وقت الخادم

   "التزامن آلياً مع وقت الخادم" فإنه يتم مزامنة كل من التاريخ والوقت بشكل آلي عند توصيل جهاز البرايل سينس بلص بالإنترنت. يمكنك باستخدام هذه الميزة تصحيح الوقت في جهاز البرايل سينس بلص من خلال وقت خادم إنترنت صحيح. بمجرد توصيل البرايل سينس بلص بالإنترنت ستسمع صوت. من هذه النقطة سيتم مزامنة كل من تاريخ ووقت البرايل سينس بلص مع خادم الإنترنت آلياً. الإعداد الإفتراضي هو "تشغيل"، يمكنك فحص أو تغيير هذا الخيار باتباع الخطوات التالية.
1) اضغط "مسافة-o (النقاط 1-3-5)" لاستدعاء القائمة.
2) اضغط "T (النقاط 2-3-4-5)" أو اضغط "مسافة-4" للانتقال إلى "التزامن آلياً مع الخادم" واضغط على المفتاح "دخول".
3) بالضغط على المفتاح "مسافة"، يمكنك تغيير قيمة هذا الإعداد.
4) اضغط على المفتاح "دخول".

3.2.39  مؤشر التقدم
   يظهر مؤشر التقدم الوقت المستغرق في فتح مستند، نسخ ملفات أو فتح أي صفحة ويب. يستخدم هذا الخيار لضبط علامة التقدم. مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)"، وبامكانك اختيار "صامت"، "تنبيه صوتي" و "رسالة". الإعداد الافتراضي مضبوط على "رسالة". اضغط على المفتاح "مسافة" للتبديل ما بين الإعدادات الثلاثة، واضغط على المفتاح "دخول" لحفظ التعديلات.

   في حال ضبطها على "رسالة" فإن برايل سينس بلص ستقوم بنطق مدى التقدم بنسبة مئوية، مثل 10 بالمئة أو 20 بالمئة. في حال ضبطها على "تنبيه صوتي"، فإن برايل سينس ستقوم بإصدار تنبيه صوتي خلال عملية نسخ أو فتح أية مستندات أو صفحات ويب. في حال ضبطها على الإعداد "صامت" فإن برايل سينس لن تقوم بإصدار أي صوت ولن تسمع أي شيء منها خلال عملية التقدم في النقل أو الفتح.

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، واضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

3.2.40  البلوتوث

   يمكنك أن تقرر فيما إذا تريد من برايل سينس بلص أن تقوم بتفعيل البلوتوث. مفتاح الاختصار لهذا الخيار "b (النقاط 1-2)". بإمكانك التبديل ما بين خيارات هذا الإعداد "تشغيل" و"تعطيل" بالضغط على المفتاح "مسافة". الإعداد الافتراضي "تعطيل". في حال كونك في أي برنامج من برامج برايل سينس بلص بإمكانك تعطيل وتفعيل البلوتوث بالضغط على المفتاح "حذف خلفي-مسافة-3-4-5-6" دون الحاجة لاستدعاء قائمة "الخيارات".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على مفتاح "الدخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

   انتبه إلى أنه من أجل استخدام مهمة البلوتوث الخاصة بالبرايل سينس بلص الرجاء أن تقوم بتشغيلها. والرجاء أن تقوم بتعطيلها في حال عدم استخدامك لها وذلك لحفظ طافة البطارية.

3.2.41 الشبكة اللاسلكية

   يمكنك أن تقرر تفعيل البرايل سينس بلص لخيار الشبكة اللاسلكية. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "w (النقاط 2-4-5-6)". بإمكانك الاختيار ما بين "تشغيل" و "تعطيل" بالضغط على المفتاح "مسافة". الإعداد الافتراضي هو "تعطيل". في حال كونك في أي برنامج من برامج برايل سينس بلص بإمكانك تعطيل وتفعيل البلوتوث بالضغط على مفتاح "حذف خلفي-1-4-5-6" دون الحاجة لاستدعاء قائمة "الخيارات".

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصوب إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".
   انتبه، من أجل استخدام مهمة الشبكة اللاسلكية الخاصة بالبرايل سينس بلص الرجاء أن تقوم بتشغيلها. والرجاء أن تقوم بتعطيلها في عدم استخدامك لها وذلك لحفظ طاقة البطارية.

3.2.42  شبكة الاتصال السلكي

   يمكنك أن تقرر فيما إذا تريد من برايل سينس بلص أن تقوم بتفعيل أو تعطيل كرت الإيثرنت (منفذ شبكة الاتصال السلكي). مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "l (النقاط 1-2-3)". بإمكانك التبديل ما بين "تعطيل" أو "تفعيل" بالضغط على المفتاح "مسافة". الإعداد الافتراضي تم ضبطه على الإعداد "تفعيل". في حال كونك في أي برنامج من برامج برايل سينس بلص  بإمكانك تعطيل وتفعيل البلوتوث بالضغط على مفتاح "حذف خلفي-1-5-6" دون الحاجة لاستدعاء قائمة "الخيارات".

   إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".
   انتبه، من أجل حفظ طاقة البطارية يجب أن تقوم بتعطيل هذا الخيار في حال عدم استخدامك للإيثرنت (الشبكة الاتصال السلكي).

3.2.43  القرص المحمول

   يمكنك أن تختار في حال رغبت في استخدام البرايل سينس بلص بوضع القرص محمول أو لا عندما يتم وصلها بحاسوب شخصي (PC) من خلال وصلة يو أس بي. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "d (النقاط 1-4-5)" بالإعداد الافتراضي "تشغيل". المفتاح "مسافة" يقوم بالتبديل ما بين تعطيل/تشغيل. إذا قمت بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي سيقوم الحاسوب بالتعرّف على جهاز البرايل سينس بلص  كقرص محمول بصورة آلية وبمجرد توصيلها بالحاسوب.

   إذا قمت بتحديد الخيار "تعطيل" لن يقوم الحاسوب بالتعرف على جهاز البرايل سينس بلص في هذه الحالة، لهذا عليك أن تقوم بتثبيت برنامج التزامن النشط في جهاز الحاسوب في حال رغبت بتوصيل البرايل سينس بلص  بالحاسوب. بإمكانك أن تقوم بتنزيل برنامج التزامن النشط من موقع مايكروسوفت مجاناً.

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".


