3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
3.1 Установка времени и даты
3.2 Настройка интернета
3.2.1 Установка беспроводной сети
3.2.2 Настройка модема & Bluetooth
3.3 Bluetooth Manager
3.3.1 Список устройств Bluetooth
3.3.2 Список служб Bluetooth
3.3.3 Горячие клавиши Bluetooth Manager
3.4 Меню
3.5 Резервное копирование/восстановление персональных настроек
3.6 Смена имени устройства
3.7 Пользовательская Брайлевская таблица.
3.8 Защита паролем
3.8.1 Установка и изменение паролей.
3.8.2 Настройка пароля
3.8.3 Сброс пароля к настройкам по умолчанию.
3.9 Общие параметры
3.9.1 Обзор глобальных параметров
3.9.2 Глобальные параметры в деталях

3. Индивидуальная настройка
Когда вы получите свой NoteTaker, одной из первых вещей, которые вы должны сделать, это настроить его, чтобы он действовал так, как вы хотите. Меню "Настройки" на Braille Sense U2  позволяет  настроить свой NoteTaker для удовлетворения ваших конкретных потребностей и предпочтений. Это меню позволяет установить время и дату, установить интернет и Bluetooth соединения, настроить скорость и объем ваших TTS, настроить произношение слов, и многие другие опции и настройки на устройстве.
Чтобы открыть меню "Настройки", нажмите "F1" для открытия главного меню. Нажмимайте "Пробел-4", пока не достигнете "Настройки" и нажмите кнопку "Ввод". Или, просто нажмите "S (точки-2-3-4)" в главном меню для быстрого перейтиа к и откройте меню "Настройки".

Меню "Настройки" содержит 8 пунктов: "установить время и дату", "Настройка Интернет", "Bluetooth менеджер", "Словарь произношения", "Менеджер меню", "Резервное копирование / восстановление персональных настроек", "Изменить имя устройства", и "Глобальные параметры". В следующих разделах мы обсудим каждый из этих пунктов подробно.

3.1 Установка времени и даты

Установить внутренние часы Braille Sense U2 , при помощи кнопки "Ввод" на "установить время и дату" в меню "Настройки". Вы можете найти его, перейдя в меню "Настройки" на "Пробел-1" или "Пробел-4" или нажмите "T (точки 2-3-4-5)", чтобы открыть диалоговое окно "Установка времени и даты" из меню. Вы можете запустить диалог "Установка времени и даты" из любой точки, нажав кнопку "F3-Т (точки-2-3-4-5)".

Установленное время и дата является диалогом, состоящим из следующих действий: "Часовой пояс", "использование Летнего времени", "Формат времени", "Время", "Дата", "Синхронизация с сервером времени", кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Вы можете перемещаться между этими пунктами, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)". 
При активации "установить время и дату" в первый раз, вы, вероятно, увидите "Часовой пояс Тихоокеанское время (США и Канада); Тихуана (GMPT-08: 00)", так как это по умолчанию. Вы можете ознакомиться с списком "часовых поясов", нажав "Пробел-4" или "Пробел-1", или набрав первую букву часовых поясов или представленных городов. Выберите свой часовой пояс, и перейдите к следующему элементу, нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)".

"Использовать летнее" проверочное поле отображается в соответствии с "Часовым поясом". Если используется летнее время в выбранном часовом поясе, отображается этот пункт. Если он не используется, этот пункт не отображается. Вы можете проверить и снять этот пункт с помощью "Пробел".

Следующий пункт "Формат времени", варианты которых 12 часовой и 24 часовой. Вы можете переключаться между ними с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4". 
Перейтися во "Время", нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)". Используйте эту опцию, чтобы установить время на часах. При выборе 12-часового формата в "формат времени", A.М. или P.M. отображается после часов и минут. В 12-часовом формате, вы можете переключать A.M. и P.M. нажав "Пробел-X (точки 1-3-4-6)". В настройках формата 24 часов, вы можете ввести 24-часовое время независимо от AM или PM. При вводе времени, можно отделить час и минуту, используя пробел или двоеточие.

Перейтися в "Дата", нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)". Введите в "Дата" месяц, дату и год, как мм / дд / гггг. Используйте 2 цифры месяца, 2 цифры для дня и 4 цифры за год, разделяя их пробелом или косой чертой. 
Следующий пункт "Синхронизация с сервером времени", используется для синхронизации времени и даты с сервером времени в Интернете. Эта функция будет очень полезна, когда время Braille Sense U2  позже или раньше, чем сейчас. Для выполнения этой функции ваш Braille Sense U2  должен быть подключен к Интернету. После установления соединения нажмите "Ввод" на кнопке "Синхронизация с сервером времени". После синхронизации, он отображает синхронизацию времени в "Время" со списком редактирования. Синхронизированная дата также отображается в "Дата" со списком редактирования.

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку "вкладка (Пробел-4-5)", на кнопке "Подтвердить" нажмите "Ввод" вы вернетесь в "Установить время и дату" в меню "Настройки". Или, когда вы завершили ввод всей информации, просто нажмите "Ввод".

3.2 Настройка интернета

Функция "Настройка Интернет" используется для настройки Braille Sense U2  различные типов соединения для доступа в Интернет. "Настройка Интернета" содержит следующие параметры подключения: "Беспроводная ЛВС", "Модем" и "Bluetooth DUN". Вы можете перемещаться между тремя пунктами, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1".
Установку "Модем" следует использовать, если вы подключаетесь к Интернету через модем. Для подключения к Интернету через беспроводную сеть, используйте опцию "Wireless LAN". Если вы хотите подключиться к Интернету через соединение Bluetooth к мобильному телефону или другому устройству, используйте опцию Bluetooth DUN. 
Для активации "Настройка Интернета", нажмите кнопку "Ввод" на "Настройка Интернета" в меню "Настройки", или нажмите кнопку "I (точки 2-4)" из меню. Вы можете открыть меню "Настройка Интернета" из любой точки, нажав кнопку "F3-I (точки-2-4)".
Или, если компьютер, на котором установлена ??программа активной синхронизации подключен к Интернету, и Braille Sense U2  подключен к этому ПК, вы также можете подключить Braille Sense U2  к Интернету через это соединение.

Различные типы соединений описаны более подробно в следующих разделах.





3.2.1 Установка беспроводной сети

Перед настройкой подключения беспроводной локальной сети, убедитесь, что она включена в диалоговом окне "Глобальные параметры". Вы можете включать и выключать беспроводную сеть из любой точки Braille Sense U2  с помощью "Возврат-1-4-5-6". Для подключения к беспроводной сети, перейдите к элементу "беспроводной локальной сети" в списке типов подключения в разделе "Настройка Интернета" и нажмите "Ввод". 
Диалоговое окно "Беспроводной интернет" состоит из списка "точки доступа", кнопки "Дополнительно" и кнопки "Закрыть". Вы можете перемещаться между этими элементами управления, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (??Пробел-1-2)". Если беспроводная сеть не включена, список "точки доступа" отображает "нет пунктов".

Когда беспроводная сеть включена, этот список показывает беспроводные "точки доступа" (сетей) в зоне действия NoteTaker. В списке "Точки доступа" отображаются "имя точки доступа", "шифрование", и "чувствительность" каждого элемента. (Пример: Linksys, шифрование: WEP, чувствительность: Хорошо) Если есть больше, чем одна точка доступа в списке, вы можете перемещаться между ними, нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4". Перейдите к "точке доступа", к которой вы хотите подключиться, и нажмите "Ввод". Если точка доступа не имеет шифрования, Braille Sense U2  объявляет, "Подключение к (имя точки доступа)". Если соединение установлено успешно, раздается звук соединения. Если сеть зашифрована и требует ключ сети, когда вы нажимаете "Ввод" на точке доступа, отображается окно редактирования "Сетевой ключ". Введите ключ сети в поле ввода и нажмите "Ввод". Если настройки верны, блок говорит: "Завершена установка профиля" и раздается звук соединения. 

"Расширенный" диалог используется для изменения существующего профиля, добавления нового профиля вручную, или для проверки настройки существующего профиля. Если нажать "Ввод" на кнопку "Дополнительно" в то время как беспроводная локальная сеть выключена, "нет пунктов" отображается. При нажатии кнопки "Ввод" на кнопке "Дополнительно", в то время как беспроводная локальная сеть включена, отображается список беспроводных профилей, сохраненных на Braille Sense U2 . 
Диалоговое окно "Расширенный" имеет 5 элементов управления. Вы можете перемещаться из этих элементов управления, нажав "вкладка(Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)". "Расширенное" диалоговое окно содержит "список профилей", кнопку "Подключиться", кнопку "Добавить", "Удалить", кнопку "Свойства", и "Закрыть".

1. "Список Профилей": список профилей, которые вы добавили. Вы можете перемещаться по списку, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1".

2. Кнопка "Подключиться": Используется для подключения к выбранному беспроводному профилю.

3. Кнопка "Добавить": Используется для добавления профиля, в частности, где SSID скрыт, и таким образом не появится в списке "точки доступа". "Добавить" содержит 10 элементов управления.
1) Список "Настройка IP: Автоматическая": Вы можете переключаться между автоматическим и ручным режимом нажатием "Пробел-4" или "Пробел-1". Если вы выберите "Вручную", необходимо ввести свой ??IP -адрес, маску подсети, IP адрес шлюза и IP адрес DNS. Вы можете перемещаться между этими полями редактирования, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему элементу управления.
2) "Имя сети (SSID)" окно редактирования: Введите идентификатор сети в окне редактирования.
3) "Сетевой режим" со списком: Вы можете выбрать среди "Инфраструктура", и режим "802.11 Ad-Hoc", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".
4) Список "режим проверки подлинности сети": Выберите среди "Открытый", "Общий", "WPA-PSK", и "WPA2-PSK", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".
5) "Шифрование данных" Поле со списком: Выберите метод шифрования данных, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Если вы выберите "Открытый" или "Общий" в режиме аутентификации сети, вы можете выбрать среди "Отключить" и "WEP". И если вы выберите "WPA-PSK" или "WPA2-PSK" в режиме аутентификации сети, "AES" или "TKIP" может быть выбран в списке "Шифрование данных".
6) Флажок "Ключ предоставлен автоматически": Если "точка доступа" не дает ключ для пользователей автоматически, снимите этот флажок, нажав "Пробел". По умолчанию установлен.
7) "Сетевой ключ" окно редактирования: Это окно редактирования для ввода ключа сети, если ключ не предоставляется автоматически.
8) "Индекс ключа" окно редактирования: Это окно редактирования для ввода номера ключа беспроводной точки доступа, которая соответствует ключу сети.
9) кнопку "Подтвердить": При нажатии этой кнопки применяются изменения.
10) кнопку "Отмена": Вы можете нажать эту кнопку, чтобы отменить.

Примечание: 
1) Если "Шифрование данных" было установлено в качестве "отключено", нажмите "вкладка (Пробел-4-5)", и вы переместитесь непосредственно к кнопке "Подтвердить". 
2) "Сетевой ключ" и "Индекс ключа" отображаются только если вы снимите флажок "Ключ предоставлен автоматически".

4. "Удалить" кнопка: Чтобы удалить пункт профиля в списке профилей выберите Профиль который вы хотите удалить, и нажмите кнопку "R (точки 1-2-3-5)" или перейдите к кнопке "Удалить" нажатием  "вкладка (Пробел-4-5)", и нажмите "Ввод" на кнопке "Удалить".

5. Кнопка "??Свойства": Для получения информации о выбранном объекте профиля в списке профилей, нажмите "Ввод" на кнопке "Свойства" после фокусировки на элементе профиля. Используя вкладку "(Пробел-4-5)". Вы можете подтвердить эту информацию для каждого профиля. Вы также можете изменить информацию в "Свойствах". 
Для выхода из диалога "Дополнительно", нажмите "Пробел-E (точки 1-5)" или "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)".



3.2.2 Настройка модема & Bluetooth

Перед установкой Braille Sense U2  для подключения к Интернету через модем, необходимо подключить USB 3G модем карту к порту USB. Из списка типов подключения в рамках опции "Настройка Интернет" в меню "Утилиты", перейтися к модему, нажав "Пробел-1" или "пробел-4" и нажмите кнопку "Ввод". 
Если вы хотите подключиться к сети мобильной связи с использованием Bluetooth DUN, перейдите к "Bluetooth DUN" и нажмите "Ввод". Bluetooth DUN не требует вставки модема, однако, его пользовательский интерфейс такой же, как настройки подключения с помощью модема.

Установка модема содержит следующее: "подключить список", "По умолчанию", "Добавить", "Изменить", "Удалить", и "Закрыть". Вы можете перемещаться между этими элементами управления, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (??Пробел-1-2)". Вы можете перемещаться среди элементов управления, нажав кнопку "Пробел-4 " или "Пробел-1".
"Список подключения" содержит ранее добавленные конфигурации подключения. Вы можете перемещаться среди них, нажав "пробел-4" или "Пробел-1".
"По умолчанию", чтобы установить соединение по умолчанию, используемое при соединении через модем. Чтобы установить подключение как по умолчанию, перейти к "списку подключения", и перейдите к "По умолчанию", нажав кнопку "вкладка (Пробел-4-5)" и нажмите "Ввод".
"Добавить" является диалоговым окном для создания конфигурации модемного соединения. Он содержит "список параметров подключения", кнопку "Подтвердить", и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться среди них, нажав "вкладку (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)". "Список настройки подключения" содержит "Подключиться имя", "Подключение номер", "ID", "Пароль", и "Скорость модема". В поле "Имя соединения", введите имя хоста или что-то, что четко определяет эту связь с вами. В поле "Подключение номер", введите номер хоста в компьютер Брайля. Примечание: вы можете ввести только цифры и запятые. Если соединению требуется идентификатор и пароль, введите их в соответствующие поля ввода с использованием компьютера Брайля. Если соединение не требует имя пользователя и пароль, оставьте поле пустым. В "скорость МОДЕМа", выберите ее из списка, нажав кнопку "Возврат" или "Пробел". Когда вы ввели все необходимые сведения, нажмите "Ввод" для сохранения конфигурации подключения. Если вы не хотите сохранять, вы можете отменить, переместившись к кнопке "Отмена ", используя вкладку " (Пробел-4-5)", и нажмите "Ввод" на ней.

"Изменить" используется для изменения информации в данной конфигурации подключения. Вы можете сделать это путем перемещения к соединению, которое требуется изменить, а затем нажмите клавишу "Ввод". Вы также можете нажать "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к "Изменить" и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-M (1-3-4)" на "название соединения" в "списке соединений". "Изменить" содержит те же элементы, как диалог "Добавить", навигация и установка значений осуществляется таким же образом.

Чтобы удалить элемент, перейдите к соединению, которое требуется удалить, и нажмите клавишу "Ввод" на кнопке "Удалить". Или, вы можете удалить элемент, нажав кнопку "Пробел-D (точки 1-4-5)" на соединении которое вы хотите удалить. 
Для выхода из "настройки модема", нажмите "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", или нажмите "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к кнопке "Закрыть" и нажмите "Ввод" .

3.3 Bluetooth Manager

Braille Sense U2  совместим с Bluetooth, вы можете подключить Braille Sense U2  к различным устройствам, таким как клавиатуры, принтеры, аудио устройства и другие компьютеры без необходимости использования кабелей. . Bluetooth является последней в технологией беспроводной связи и позволяет установить беспроводное соединение по персональной сети (PAN). В отличие от традиционной беспроводной локальной сети (WLAN), эти сети ограничены примерно 30 и менее футами. Bluetooth позволяет обмениваться различными типами информации по этому беспроводному соединению.

Для использования Bluetooth с Braille Sense U2 , необходимо сначала включить опцию Bluetooth в диалоговом окне "Глобальные параметры". Вы также можете включать и выключать Bluetooth из любой точки устройства с помощью "Возврат-точки-3-4-5-6".
Вы можете использовать Bluetooth для передачи файлов от Braille Sense U2  к компьютеру, использовать подключение к Интернету вашего компьютера, или использовать Braille Sense U2  в качестве беспроводного дисплея Брайля для компьютера или смартфона. Примечание: чтобы использовать Braille Sense U2  в качестве беспроводного дисплея Брайля, вы должны работать с экранными читалками, такими как Window-Eyes, Supernova, или VoiceOver. Обратите внимание, что Bluetooth является развивающимся стандартом, а функциональность может изменяться в зависимости от операционной системы, которую вы используете.
Braille Sense U2  использует встроенный в программу Bluetooth Manager для управления функциональностью Bluetooth. Вы можете получить доступ к диспетчеру Bluetooth несколькими способами. Чтобы получить доступ к Bluetooth-менеджеру из меню программы, нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к меню "Настройки" и нажмите "Ввод". Перейдите к "Bluetooth Manager", и нажмите "Ввод", чтобы активировать его. Вы также можете нажать "F3-B(точки-1-2)", чтобы запустить диспетчер Bluetooth из любого места на аппарате.

3.3.1 Список устройств Bluetooth 

Когда менеджер Bluetooth активирован, он начинает сканировать другие устройства Bluetooth, которые находятся в диапазоне, и услуги, доступные на других Bluetooth устройствах. Например, если у вас есть компьютер с включенным Bluetooth поблизости, Braille Sense U2  попытается найти его. Может потребоваться от 30 до 40 секунд, чтобы обнаружить все устройства Bluetooth в радиусе действия. Braille Sense U2  объявляет и отображает, "Сканирование устройств. Пожалуйста, подождите...". Звуковые сигналы прогресса слышны во время процесса сканирования, а также полные ячейки заполняются на дисплее Брайля, чтобы указать процесса сканирования.

Когда устройство Bluetooth обнаружено, Braille Sense U2  объявляет "найдено (имя устройства Bluetooth)". Примечание: в то время как Braille Sense U2  сканирует устройства Bluetooth, он не может реагировать на нажатие клавиш. Кроме того, вы не можете отменить сканирование после его начала, и должны ждать его завершения, прежде чем Braille Sense U2  вернется к нормальной работе. 
Если Bluetooth выключен, или если Braille Sense U2  не признает радио Bluetooth, Braille Sense U2  объявляет, "Bluetooth не активирован", и выходит из диспетчера Bluetooth.

Когда процесс сканирования завершен, вы оказываетесь в списке устройств Bluetooth. Если Braille Sense U2  нашел другие устройства Bluetooth в диапазоне, они отображаются как "имя устройства (ненадежный (или доверенный)) хх / уу", где хх это номер устройства в списке, и уу общее количество устройств. "доверенный" указывает, что служба прошла проверку подлинности, "ненадежный" указывает, что служба не прошел проверку подлинности. 
Если нет других устройств Bluetooth в диапазоне, Braille Sense U2  объявляет, "нет предметов". Вы можете нажать "Пробел-1" или "Пробел-4" для перемещения по списку. Чтобы выбрать устройство из списка, нажмите "Ввод" на имени устройства.

Если устройство Bluetooth доверенное, настройки для подключения устройства, автоматически сохраняются в Braille Sense U2 . Если вы хотите удалить эту информацию, нажмите "Пробел-D (точки 1-4-5)" на имени устройства Bluetooth в списке устройств Bluetooth. Braille Sense U2  объявляет, "Аппаратные настройки удалены". Удаление параметров применяется только к текущему устройству.
Из списка устройств Bluetooth, вы можете получить доступ к меню, нажав "Пробел-M (точки 1-3-4)" или нажав "F2". "Список устройств Bluetooth" содержит "Повторное сканирование устройств", "Имя устройства", "Удалить информацию соединения" и " Выход". Вы можете перемещаться по меню, используя "Пробел-1" или "Пробел-4".
Первый пункт меню "Повторное сканирование устройств". Эта опция инициирует новое сканирование для других устройств Bluetooth. Для активации этого пункта, нажмите "Пробел-M (точки 1-3-4)" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Повторном сканировании устройств". Вы также можете получить доступ к этой опции, нажав "R ( точки 1-2-3-5 )" из меню Список устройств Bluetooth, или вы можете его активировать напрямую, нажав "Ввод-R (точки 1-2-3-5)".
Вы можете получить доступ к следующему элементу в меню, нажав "Пробел-M ( точки 1-3-4 )" и "Пробел-1" или "Пробел-4", пока не достигнете "Имя устройства" и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "N ( точки 1-3-4-5 )" из меню, чтобы активировать опцию "Имя устройства". Вы можете получить доступ к нему напрямую, нажав "Ввод-N ( точки 1-3-4-5 )".
Этот пункт позволяет указать имя устройства, предоставленное Braille Sense U2 . Имя по умолчанию для имени устройства Bluetooth является "BrailleSenseU2 ". При активации этой опции, вы оказываетесь в компьютерном поле ввода, которое содержит текущее имя устройства. Чтобы изменить имя, введите новое имя и нажмите клавишу "Ввод". После ввода нового имени, вы должны закрыть все программы и перезагрузить Braille Sense U2 , нажав на кнопку "Сброс" на задней панели устройства. Для отмены изменений нажмите "Пробел-E (точки 1-5)" или "F4". Вы вернетесь в список устройств Bluetooth.
Следующий пункт меню "Удалить информацию соединения". Этот пункт позволяет удалить настройки соединения для текущего устройства. Для активации этого пункта, нажмите "Пробел-M ( точки 1-3-4 )" или "F2" и нажмите кнопку "Ввод" на "Удалить информацию соединения". Вы также можете получить доступ к этой опции, нажав "D ( точки 1-4-5 )" из меню, или вы можете его активировать напрямую, нажав "Пробел-D ( точки 1-4-5)".
Последний пункт в меню Список устройств Bluetooth это "Выход". Эта опция выходит из менеджера Bluetooth. Для активации этого пункта, нажмите "Пробел-M (точки 1-3-4)" и нажмите кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Выходу" и нажмите "Ввод". Вы также можете получить доступ к "Выходу", нажав "Z ( точки 1-3-5-6 )" из меню. Выход из программы в любое время, нажав "Пробел-Z ( точки 1-3-5-6 )".

3.3.2 Список служб Bluetooth

Когда вы найдете устройство Bluetooth, к которому вы хотите подключиться, нажимайте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к устройству в списке устройств Bluetooth и нажмите "Ввод" на имени устройства. Устройство объявляет, "Сканирование служб. Пожалуйста, подождите...". Пожалуйста, обратите внимание, что Braille Sense U2  не реагирует на нажатие клавиш в процессе сканирования.
Braille Sense U2  поддерживает следующие Bluetooth службы: доступ в Интернет, FTP, ActiveSync, последовательный порт, USB порт, гарнитура и Bluetooth DUN. Чтобы получить доступ к любой из этих функций, убедитесь, что удаленное устройство Bluetooth находится в режиме обнаружения, и что служба, к которой вы хотите получить доступ, включена на этом устройстве. Определенные службы, могут быть активны в вашем устройстве Bluetooth, в то время как другие могут быть выключены. Например, вы могли бы локальной сети и FTP включить, в то же время отключив ActiveSync и последовательный порт. Braille Sense U2  видит и показывает службы, которые позволены на удаленном устройстве, даже если другие доступны.
Когда Braille Sense U2  нашел все доступные службы, они отображаются в списке в следующем формате: "имя службы хх / уу", где хх это номер службы в списке, а уу общее количество доступных служб. Вы можете перемещаться по доступным службам, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Нажмите кнопку "Возврат", чтобы вернуться в список устройств Bluetooth.
Из списка служб Bluetooth, вы можете получить доступ к меню, нажав "Пробел-M ( точки 1-3-4 )" или нажав "F2". Меню "Список служб Bluetooth" содержит "имя устройства", "Открыть FTP", "Отключить" и "Выход". Вы можете перемещаться по пунктам меню, используя "Пробел-1" или "Пробел-4".
"Имя устройства" и "Выход" в меню "Список служб Bluetooth" такие же, как в меню "Bluetooth Список устройств".
Пункт меню "Открыть FTP" позволяет быстро открыть прямое соединение FTP с удаленным устройством Bluetooth без доступа к устройству и списку служб. Однако, вы заранее должны подключить FTP обслуживание для Braille Sense U2 , чтобы позволить вам передавать файлы. Если вы еще не подключили FTP службу, и вы активируете эту функцию, устройство объявляет, "FTP сервис отключен".
Вы можете получить доступ к элементу "Открыть FTP ", нажав "Пробел- M (точки 1-3-4)", а затем использовать "Пробел-1 " или "Пробел-4", чтобы перейти к "Открыть FTP" и нажмите кнопку "Ввод". Braille Sense U2  говорит, "Подключение к службе". Вы также можете активировать его, нажав "T (точки 2-3-4-5 )" из меню, либо нажатием "Ввод-T ( точки 2-3-4-5)" непосредственно в списке слудб Bluetooth. Подключение различных Bluetooth служб описывается более подробно далее в этой главе.
"Отключить" пункт меню позволяет отключать услуги другим устройствам Bluetooth. Вы можете получить доступ к этому элементу, нажав "Пробел-M (точки 1-3-4)" и "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "отключить". Нажмите "Ввод", чтобы активировать его. Вы также можете активировать этот пункт из меню, нажав "D ( точки 1-4-5)". Или вы можете активировать его непосредственно из списка служб Bluetooth, нажав "Ввод-D ( точки 1-4-5 )".
Чтобы отключить услугу, нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к службе в списке служб Bluetooth и выполните команду "Отключить".
Если нет активных служб, устройство говорит: "??никакие службы не подключены".

3.3.2.1 Подключение к службе

Для проверки подлинности службы и подключения к ней, нажмите "Ввод" на службе. Braille Sense U2  объявляет, "подключение к службе". Вам будет предложено "ПИН-код: " Вы должны использовать символы ASCII при вводе пин-кода. Это окно редактирования появляется только при подключении к ранее не подключенной службе, и пин-код требуется для устройства. Вы можете выйти из окна редактирования или удаления текста, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)", и вы вернетесь к списку служб Bluetooth.
Когда вы завершите ввод пин-кода, нажмите кнопку "Ввод". Устройство объявляет, "Пожалуйста, подождите для аутентификации". Если удаленное устройство настроено правильно, и не было создано, чтобы позволить этому устройству всегда подключать удаленные устройства, оно также просит пин-код. Пожалуйста, не забудьте ввести тот же пин-код на обоих устройствах. Если пин-код удаленного Bluetooth устройства пин-код соответствует пин-коду на Braille Sense U2 , служба должна проверить подлинность. Если соединение установлено успешно, устройство объявляет, "PIN-код аутентификации принят".
Вам будет предложено, "Пожалуйста, подождите. Разрешение на допуск". Если удаленное устройство Bluetooth не дает разрешения на доступ, блок говорит: "Не удалось установить соединение", и вы возвращаетесь к списку служб Bluetooth. Если удаленное устройство Bluetooth дает вам разрешение на доступ, Braille Sense U2  говорит "Соединение удалось". Если соединение установлено успешно, "на связи" отображается после службы в списке служб Bluetooth. Некоторые службы могут быть подключены без ввода пин-кода в зависимости от удаленных настроек устройства Bluetooth.
При подключении к службе, вы можете нажать "Ввод-D (точки 1-4-5)" чтобы отключить службу. Braille Sense U2  говорит: "Служба отключена", и вы возвращаетесь к списку служб Bluetooth.
Если вы подключаетесь к FTP службе, отображается список файлов и папок на удаленном устройстве Bluetooth. В остальной части этой главы обсуждается каждая служба в деталях.

3.3.2.2 Служба LAN

Вы можете воспользоваться услугой LAN для доступа в Интернет через подключение к Интернету компьютера. При подключении данной услуги, вы можете использовать веб-браузер и почтовую программу, как если бы вы были подключены к Интернету через Ethernet или беспроводную локальную сеть. Прежде чем вы сможете подключиться к службе LAN на удаленном устройстве Bluetooth, устройство должно быть сконфигурировано для подключения к Интернету (ICS). Если ICS не правильно установлен, вы не можете подключиться к Интернету с помощью службы локальной сети. Для получения информации о том, как настроить ICS для вашего удаленного устройства Bluetooth, пожалуйста, обратитесь к документации, поставляемой с адаптером Bluetooth. Настройка ICS требует знания архитектуры сети, хорошей идеей будет связаться с местным техником сети или к сетевому администратору за помощь в создании ICS.

3.3.2.3 FTP служба

Эта услуга работает так же, как FTP в Интернете. Она позволяет передавать папки и файлы с удаленного устройства Bluetooth. При обращении к FTP службе, мы будем обращаться к перечню файлов / папок на удаленном устройстве Bluetooth как к "удаленному списку папок" и списку файлов / папок на Braille Sense U2  как "местному списку папок".
Вы можете взаимодействовать со списком удаленной папки во многом таким же образом, как вы взаимодействуете с файлами и папками в файловом менеджере. С FTP службы, вы можете выполнять следующие функции:
1 . Копировать
2 . Вставить
3 . Отправить
4 . Получить файл
5 . Новая папка
6 . Удалить файл / папку
7 . Открыть локальную папку. Если нажать "Ввод" на этой опции, вы переместитесь в список локальных папок. Если вы находитесь в местном списке папок, эта опция меню изменяется на "перейтися в удаленную папку".
8 . Выбрать все
9 . Информация

В следующих разделах мы обсудим различные функции FTP. Обратите внимание, что при отправке данных и с удаленного устройства Bluetooth, ему возможно, нужно дать разрешение на доступ к Braille Sense U2 . Пожалуйста, обратитесь к документации удаленного устройства Bluetooth для деталей.

3.3.2.3.1 Копировать и вставить

Эти функции позволяют копировать и вставлять файлы между локальной папкой и удаленной папкой.
Используйте следующие действия, чтобы скопировать файлы из локальной папки на удаленную папку:

1 ) Из списка удаленной папки, нажмите "Пробел- м (точки 1-3-4)" или "F2" , чтобы открыть меню FTP. Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Открыть локальную папку" и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "о (точки 1-3-5)", в меню, или вы можете нажать "Ввод-O(точки 1-3-5)", чтобы открыть локальную папку непосредственно из списка дистанционных папок. После активации этой функции, устройство говорит: "Открытие локальной папки", и вы оказываетесь в списке Disk, которая появляется в файловом менеджере. Вы размещаетесь на "флэш-диске" по умолчанию, но если у вас есть вставленная SD ??-карта или карту памяти USB, вы можете перейти к ним, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".
2) Как при навигации в файловом менеджере, можно получить доступ к диску, нажав "Ввод" на нем. Используйте те же клавиши навигации, как в файловом менеджере чтобы перемещаться по локальной папке. Обратите внимание, что вы не можете выбрать папки. Вы можете выбрать только файлы. При попытке выбрать папку, Braille Sense U2  говорит: "дезактивированно".
3) После того как вы выбрали файлы, нажимая "Пробел", их можно скопировать, нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)" или "F2", и перейдите к "Копировать", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4" и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-C (точки 1-4)".
4) После активации команды копирования, Braille Sense U2  объявляет, "Копирование" и "Открыть удаленную папку". Затем вы вернетесь к списку дистанционных папок.
5) В списке удаленных папок, перейдите в папку, где вы хотите вставить файл. Нажмите кнопку "Ввод-V (точки 1-2-3-6)". Или, вы можете нажать "Пробел-м(точки 1-3-4)", использовать "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к функции "Вставить", и нажмите "Ввод". Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса.
6) Когда файл успешно вставили, Braille Sense U2  выводит на экран сообщение, "ххх файл вставлен", где ххх это имя файла. Если файл не вставляется успешно, отображается "ххх файл не вставлен". После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Вставка завершена", и вы возвращаетесь в список удаленных папок.

Используйте следующие шаги, чтобы скопировать файл из списка удаленной папки в список локальных папок:

1) Перемещайтесь по удаленной папке, так же, как в файловом менеджере. Для получения информации о том, как ориентироваться в файловом менеджере, пожалуйста, обратитесь к главе 4 данного руководства.
2) Выберите файлы, которые вы хотите скопировать, нажав "Пробел", вы можете открыть меню FTP, нажав "Пробел-м(точки 1-3-4)", а также использовать "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Копировать", и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Ввод-C(точки 1-4)". Обратите внимание, что вы можете только копировать файлы, вы не можете копировать папки, чтобы отправить в локальную папку.
3) После того как вы активировали функцию "Копировать", появится список дисков, как в файловом менеджере. Вы размещаетесь на "флэш-диске" по умолчанию. Тем не менее, если у вас есть вставленная SD??-карта или карта памяти USB, можно перейти к этим дискам, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".
4) После ввода диска, откройте меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)". Затем перейдите в "Вставить" с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию, нажав "Ввод-V(точки 1-2-3-6)". Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса.
5) Когда файл успешно вставили, Braille Sense U2  выводит на экран сообщение, "ххх файл вставлен", где ххх это имя файла. Если файл не вставляется успешно, отображается "ххх файл не вставлен". После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Вставка завершена", и вы возвращаетесь в список локальных папок.

3.3.2.3.2 Отправить

Эта функция позволяет отправлять файлы с локального списка папок в список удаленных папок. Примечание: эта опция доступна только в локальном списке папок. Это очень похоже на функцию копирования и вставки с парой заметных различий. Одно из отличий то, что вам не нужно вставлять файл в удаленной папке. Это делается, как только вы активируете функцию "Отправить". Другое отличие состоит в том, что при активации этой функции, файл может быть отправлен только в коренной список дистанционных папок. Чтобы скопировать файл с помощью функции "Отправить", выполните следующие действия:

1) Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)" из списка удаленных папок, чтобы открыть меню. Затем нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Открыть папку" и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию непосредственно из " дистанционного списка папок", нажав "Ввод-O(точки 1-3-5)".
2) После активации функции "Отправить", появится список дисков, как в файловом менеджере. Вы размещаетесь на "флэш-диске" по умолчанию. Тем не менее, если у вас есть вставленная SD??-карта или карта памяти USB, можно перейти к этим дискам, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4". Пожалуйста, обратитесь к главе 4 данного руководства для получения информации о файле и навигации по папкам.
3) Выберите файл, перейдя к нему и нажав "Пробел". Примечание: вы можете выбрать только файлы; папки не могут быть выбраны.
4) После того как вы выбрали файл, нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", и нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Отправить", и нажмите "Ввод". Или, вы можете нажать "Ввод-S(точки 2-3-4)", чтобы активировать функцию "Отправить" напрямую.
5) Как и для копирования и вставки, гудки прогресса слышны в процессе отправки. Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса. Когда передача завершена, Braille Sense U2  выводит на экран сообщение, "ххх файл вставлен", где ххх это имя файла. Если файл не вставляется успешно, отображается "ххх файл не вставлен". После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Вставка завершена", и вы возвращаетесь в список удаленных папок.

3.3.2.3.3 Получить файл

Функция "Получить файл" позволяет получить файл из списка удаленных папок, и перейти его в локальную папку. Эта функция доступна только из списка дистанционных папок. При использовании этой функции, все найденные файлы сохраняются в "FlashDisk/download" папку. Используйте следующие шаги, чтобы получить файл:
1) Перейдите список удаленной папки, используя те же команды, что и в файловом менеджере ( см. главу 4).
2) Нажмите "Пробел", чтобы выбрать файл, который вы хотите получить. Обратите внимание, что вы можете выбрать только файлы, не папки.
3) После выбора файла, нажмите кнопку "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, а также используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Получить файл", и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать эту функцию напрямую, нажав "Ввод-R(точки 1-2-3-5)".
4) Как и копирования и вставки, гудки прогресс был услышан. Если файл больше, чем 300 Кб, сообщения о ходе говорится каждые 10%. Если файл меньше 300 КБ, раздаются только звуковые сигналы прогресса. Когда передача завершена, Braille Sense U2  выводит на экран сообщение, "ххх файл извлечен", где ххх это имя файла. Если файл не извлекается, отображается "ххх файл не извлечен". После того, как файл успешно вставили, устройство также объявляет, "Извлечение завершена", и вы возвращаетесь в список удаленных папок.


3.3.2.3.4 Новая папка

Функция "Новая папка" позволяет создать новую папку в локальном списке папок или списке дистанционных папок. Используйте следующие шаги, чтобы создать новую папку:

1) С FTP службы, связанной, с любым локальным или удаленным списком папок, перейдите к папке, в которой вы хотите создать новую папку. Перемещение между "удаленным списком папок" и "локальным списком папок", нажав "Ввод-O(точки 1-3-5)". Используйте обычные команды навигации для перемещения по элементам в списке папок.
2) Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, а также используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Новая папка" и нажмите "Ввод". Или, вы можете активировать функцию "Новая папка" непосредственно из списка папок, нажав "Ввод-F(точки 1-2-4)".
3) Появляется окно редактирования и устройство запрашивает, "имя новой папки:". Введите имя папки с символов ASCII, и нажмите "Ввод". Если папка успешно создана, Braille Sense U2  говорит: "Папка ххх создана", где ххх это имя папки. Затем вы возвращаетесь к предыдущему месту: к списку удаленных или локальных папок.
4) Для отмены создания папки нажмите "Пробел-Z(точки 1-3-5-6)", и вы возвращаетесь к предыдущему списку.


3.3.2.3.5 Удалить файл/папку

Эта функция позволяет удалять файлы и папки из списка удаленных или локальных папок. Обратите внимание, что, если папка содержит вложенные папки, вы не можете удалить папку. Чтобы удалить файл или папку, выполните следующие действия: 

1) С FTP службы, перейдите к списку локальных или удаленных папок и выберите файл(ы) или папку(и), которые вы хотите удалить, используя "Пробел". Вы можете перемещаться между "удаленным списком папок" и "местным списком папок", нажав "Ввод-O(точки 1-3-5)". 

2) После выбора файла(ов) или папки, которые хотите удалить, нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "удалить файл / папку" и нажмите "Ввод". Вы также можете активировать функцию "Удалить" напрямую, нажав "Пробел-D(точки 1-4-5)". 
3) Если файл(ы) или папка(папки) удаляются, то говорится "Удаление завершено".

3.3.2.3.6 Информация

Эта функция позволяет получить информацию о файле или папке, расположенных в списке удаленных или локальных папок. Вы можете получить информацию файла или папки, выполнив следующие действия: 

1) С FTP службы, перейдите к локальным или удаленным спискам папок и выберите файл или папку, о которых вы хотите получить информацию. 
2) Нажмите "Пробел-м(точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, используйте "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "информации", и нажмите "Ввод". Или, вы можете активировать функцию "Информация" непосредственно из списка папок, нажав "Ввод-I(точки 2-4)". 
3) Появится "диалоговое окно Информация". Диалоговое окно содержит "Тип", "Размер", "Дата", "Атрибут (для папок исключение)" и "Закрыть". Вы можете перемещаться между этими элементами управления, нажав "вкладка(Пробел-4-5)" или "Shift-Tab(Пробел-1-2)". Если выбрать несколько файлов, диалог "Информация" отображает количество выбранных файлов и общий размер.

3.3.2.4 ActiveSync служба

Эта служба предлагает такую ??же функциональность как подключение Braille Sense U2  к компьютеру через USB и с помощью ActiveSync. Если подключение к службе ActiveSync успешно, вы услышите звуковой сигнал, указывающий что ActiveSync успешно подключен. Как и для всех служб Bluetooth, удаленному устройству Bluetooth, возможно, потребуется разрешить доступ Braille Sense U2 . Затем Вам нужно вернуться к списку служб Bluetooth. Как и с помощью ActiveSync через USB, вы можете копировать и вставлять файлы из Braille Sense U2  в удаленное устройства Bluetooth и наоборот.

Чтобы отключить сервис, нажмите кнопку "Ввод-D(точки 1-4-5)" из диспетчера Bluetooth. Braille Sense U2  сообщит: "Сдужба отключена", и вы возвращаетесь в список служб Bluetooth.
Вы не можете использовать ActiveSync через USB и Bluetooth одновременно. Если удаленное устройство Bluetooth подключается через USB и с помощью ActiveSync, необходимо прекратить ActiveSync подключение USB на удаленном устройстве Bluetooth для того, чтобы воспользоваться услугой ActiveSync через Bluetooth.

3.3.2.5 Последовательный порт

При подключении данной услуги, вы не должны подключаться к другим Bluetooth службам. Серийный Порт позволяет вам использовать ваш Braille Sense U2  в качестве беспроводного дисплея Брайля через Bluetooth. Примечание: необходимо использовать Window-Eyes, SuperNova, VoiceOver или другую совместимую экранную читалку, чтобы использовать Braille Sense U2  в качестве беспроводного дисплея Брайля. Для использования Braille Sense U2  в качестве беспроводного дисплея Bluetooth с Window-Eyes или мобильного или IPad, пожалуйста, смотрите следующие разделы. Если вы используете другой экран читателя, чем те, что рассматриваются ниже, пожалуйста, свяжитесь с HIMS по электронной почте на support@himsintl.com.

3.3.2.5.1 Настройка Braille Sense U2  для работы как Bluetooth-дисплей Брайля с Window-Eyes

Следующие шаги, проведут вас через настройки Braille Sense U2 , чтобы работать в качестве дисплея Bluetooth Брайля с экранной читалкой Window-Eyes от GW Micro. Эти инструкции предполагают, что у вас уже есть Bluetooth, установленный на вашем компьютере. Следующие инструкции также предполагают, что вы работаете Window-Eyes 5.5 или более поздней, и по крайней мере Windows XP с пакетом обновления 2. Прежде чем начать, убедитесь, что ваш Braille Sense U2  включен. Хотя это может и не понадобиться, вы должны закрыть все запущенные приложения на Braille Sense U2 , и перейти в меню программы для достижения наилучших результатов. Если у вас есть более одного Braille Sense U2 , убедитесь, что включен только тот Braille Sense U2 , который вы хотите настроить.

3.3.2.5.2 Настройка компьютера

1) Перейдите к пиктограмме Bluetooth на панели задач. Вы можете сделать это в Windows XP, нажав кнопку "Windows Key-B", и использовать правую или левую клавиши со стрелками, пока не достигнете значка Bluetooth. Затем нажмите клавишу "контекстного меню". Заметим, что если у вас нет значка Bluetooth на панели задач, вам, возможно, придется изменить настройки, чтобы значок Bluetooth появился. Перейдите в панель управления Windows, Устройства Bluetooth, и установите флажок с надписью "Показать иконку Bluetooth в области уведомлений".
2) Нажимайте стрелки вверх или вниз пока вы не получите "Открыть настройки Bluetooth".
3) Нажмите кнопку "Ввод".
4) Выберите вкладку устройства. Возможно, вам придется нажать Ctrl-Tab, чтобы выбрать этот элемент управления вкладки.
5) Вкладка с кнопкой Добавить.
6) Нажмите кнопку "Ввод".
7) Нажмите "Пробел", чтобы проверить флажок для "Мое устройство настроено и готово к обнаружению".
8) Нажмите кнопку "Ввод".
9) Машина XP найдет Braille Sense U2 , и он будет называться "Windows CE". Помните, что Braille sense U2  должен быть включен для того, чтобы быть найденным как уже упоминалось выше. Если Вы забыли включить Braille Sense U2 , включите, выйдите из режима настройки Bluetooth, и начните с этапа № 1 выше.
10 ) Нажмите клавишу "Стрелка вниз", чтобы сфокусироваться на Windows CE.
11) Переключитесь(клавиша Tab) на кнопку Далее.
12) Нажмите кнопку "Ввод".
13) Нажмите кнопку "стрелка вниз", чтобы сфокусироваться на переключателе, "Позвольте мне выбрать свой ??собственный ключ доступа". Фокус будет автоматически поставлен в поле ввода, и вы можете услышать подсказку, которая говорит, "Мы рекомендуем использовать ключ доступа, длиной от 8 до 16 цифр". Вы должны ввести свой ??код доступа здесь. Например, можно ввести "1111".
14) Нажмите кнопку "Ввод". Windows начнет обмен паролями, и новый диалог появится на компьютере.
15)Braille Sense U2  будет просить ввести пароль, сказав: "Компьютерное Окно редактирования ПИН-код:" Используя тот же ключ доступа, который был введен в к компьютер, введите его на Braille Sense U2  и нажмите "Ввод" на Braille Sense U2 .
16) Компьютер должен отобразить сообщение "Найдено новое оборудование" и диалог окончания должен появиться на компьютере. Помните, что вы можете нажать "Ctrl-Shift-W", чтобы прочитать весь диалог с помощью Window-Eyes. Диалог должен показать, что устройство Bluetooth успешно создано. Очень важно отметить COM порты для исходящего COM порта и входящего COM порта. Например, исходящий СОМ-порт может быть COM 5, и входящий СОМ-порт может быть COM 6. Не удивляйтесь, если ваши COM порты не установлены в COM 5 и COM 6. Используемые COM-порты, могут варьироваться от компьютера к компьютеру.
17 ) Нажмите "вкладка", чтобы добраться до кнопки Готово и нажмите "Ввод", чтобы активировать ее.
18) Вы после этого будете приняты к диалогу настроек устройства на Bluetooth. Нажмите Ctrl-Tab два раза, чтобы сфокусироваться на вкладках COM портов.
19 ) Нажмите "вкладка", чтобы добраться до списка COM портов и нажмите стрелку вниз для перемещения по списку СОМ портов, чтобы убедиться, что они соответствуют COM порта, которые были упомянуты, когда вы завершали работу мастера устройства Bluetooth. Вы должны услышать свой ??первый COM порт, направление, и имя. После нажатия стрелки "вниз" снова, вы должны услышать следующий COM порт, направление и имя. Например, при нажатии на "стрелку вниз" в первый раз, вы, возможно, услышите "COM 5 Исходящие Windows CE Blue Tooth Серийный". При нажатии на "стрелку вниз" во второй раз, вы можете услышать, "COM 6 входящий Windows CE".
20) Переключитесь на кнопку ОК и нажмите клавишу ВВОД.
Теперь вы настроили Braille Sense U2  и компьютер. Тем не менее, вы должны правильно настроить Window-Eyes, с тем, чтобы использовать Braille Sense U2  в качестве дисплея Bluetooth Брайля.

3.3.2.5.3 Настройка Window-Eyes

1) Нажмите "Ctrl-косая черта", чтобы открыть Панель управления Window-Eyes. 
2) Нажмите "Alt-F", чтобы открыть меню Файл. 
3) Нажмите "стрелка вверх" или "стрелка вниз", чтобы перейти к Выберите дисплей Брайля, и нажмите "Ввод". Или просто нажмите B, чтобы открыть диалог Выберите дисплей Брайля без использования клавиши со стрелками. 
4) Нажимайте "стрелку вниз" или букву b, пока не услышите Braille Sense U2 . 
5) Нажмите "вкладка", чтобы добраться до списка COM портов 
6) Выберите порт, который был дан в качестве исходящего COM порта при настройке компьютера для взаимодействия с Braille Sense U2  через Bluetooth. 
7) Нажмите "Ввод" 
Теперь, когда вы настроили Window-Eyes, необходимо вернуться к Braille Sense U2  для завершения установки.





3.3.2.5.4 Настройка Braille Sense U2 

1) Нажмите "F1", чтобы добраться до меню программы. 
2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы добраться до меню Утилиты, или просто нажмите букву U. 
3) Нажмите кнопку "Ввод". 
4) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы добраться до терминала для чтения с экрана, и нажмите "ввод". 
5) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы добраться до Bluetooth Serial Port и нажмите "Ввод". 
Braille Sense U2  должен быть подключен в качестве дисплея Bluetooth Брайля. Для выхода из режима терминала, нажмите "Возврат-Пробел-Z". Обратите внимание, что "F1" на Braille Sense U2  еще приведет вас в меню программы, так вы можете продолжать многозадачность в то время как терминальный режим работает. Это позволяет использовать приложения на Braille Sense U2  в то же время, и быть в состоянии вернуться к использованию Braille Sense U2  в качестве дисплея Bluetooth Брайля.

3.3.2.5.5 Использование Braille Sense U2  как дисплей Брайля с iPhone, iPad, или iPod

Для подключения Braille Sense U2  в качестве дисплея Bluetooth Брайля с вашего Iphone, Ipad, или Ipod воспользуйтесь следующими инструкциями. Примечание: Вы должны работать под управлением IOS 4,2 или выше на вашем устройстве, чтобы использовать Braille Sense качестве дисплея Bluetooth Брайля с VoiceOver. Эти инструкции относятся к IPhone, однако, они применяются ко всем совместимым I-устройствам: iPhone 3GS и выше , Ipad и Ipod Touch 3G и поздние.

На Braille Sense U2 :
1) Включите Bluetooth "Возврат-точки-3-4-5-6".
2) В меню программы, нажмите U для доступа к меню "Утилиты", затем нажмите S для выполнения терминала для чтения с экрана.
3) Выберите "Bluetooth Serial" в качестве типа подключения и нажмите "Ввод".
4) Braille Sense U2  выводит "Подключение" вскоре последует "терминальный режим"

На I-Phone:
1) Перейдите в Настройки / Общие / Accessibility / VoiceOver / Брайля.
2) Если функция Bluetooth не активирована на I-Phone, вам будет предложено это сделать. КОГДА Bluetooth активирован, результаты I-Phone начинает поиск устройств.
3)Braille Sense U2  должен появиться в списке доступных устройств Брайля.
4) Дважды нажмите "Braille Sense U2 " в списке устройств Брайля.
5) Вы попросили пин-код. Введите любой 4-значный код, по вашему выбору.
6) Дважды нажмите на кнопку "Соединиться".
  
Возвращаемся к Braille Sense U2 :
Braille Sense U2  просит пин-код. Введите тот же пин-код, который ввели в мобильный и нажмите Ввод.

Вы должны услышать перезвон на мобильный, и отображаемый на телефоне текст должен появиться на дисплее Брайля вашего Braille Sense U2 .

Для получения информации о работе с iPhone с помощью Braille Sense как Брайля терминала, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту компании Apple по адресу: www.apple.com

Для выхода из "Терминал для чтения с экрана" нажмите "Возврат-Пробел-Z(точки 1-3-5-6)".

3.3.2.6 Служба Bluetooth клавиатура

Вы можете использовать этот сервис для подключения клавиатуры Bluetooth к вашему Braille Sense U2 . 
Прежде чем пытаться воспользоваться этой услугой, пожалуйста, убедитесь, что клавиатура Bluetooth включена и в диапазоне Bluetooth. 
Используйте следующие шаги для подключения к клавиатуре Bluetooth: 
1) Перейдите к клавиатуре Bluetooth в списке устройств Bluetooth и нажмите "Ввод". 
2) "Клавиатура" должна отображаться в списке доступных служб. 
3) Нажмите кнопку "Ввод" на службе "Клавиатура". 
4) Если клавиатура требует ПИН-код будет предложено ввести его. Некоторые устройства не требуют PIN. 
5) Если будет предложено, введите PIN-код на Braille Sense U2  и нажмите "Ввод". Если клавиатура требует ПИН-код, необходимо также ввести ПИН-код на клавиатуре Bluetooth. (Вы должны найти информацию PIN кода для клавиатуры Bluetooth в документации, поставляемой с ней.)

3.3.2.7 Служба Bluetooth принтер

Вы можете использовать этот сервис для печати документов из Braille Sense U2  через позволенный Bluetooth принтер. 
Выполните следующие действия для подключения к включенному Bluetooth принтер: 
1) Нажмите "Возврат-3-4-5-6", чтобы включить Bluetooth. 
2) Выполнить "Bluetooth Manager" в меню "Программа". 
3) Braille Sense U2  сканирует устройства Bluetooth. 
4) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к включенному Bluetooth принтеру в списке устройств Bluetooth. 
5) Нажмите кнопку "Ввод". 
6) Braille Sense U2  найдет доступные службы. 
7) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к службе "Принтер". 
8) Нажмите "Ввод" 
9) Принтер подключится к Braille Sense U2 .

3.3.2.8 Использование нескольких служб 

Вы можете использовать LAN, FTP и услуги ActiveSync Bluetooth одновременно. Однако, если вы планируете использовать любую из этих услуг одновременно, необходимо подключить FTP службу перед подключением услуг LAN и ActiveSync. Если вы не подключите FTP службу во-первых, могут возникнуть проблемы. Если вы используете службу последовательный порт, вы не должны подключиться к любым другим Bluetooth службам.

3.3.3 Горячие клавиши Bluetooth Manager

Сканирование устройств Bluetooth: Ввод-r (точки 1-2-3-5)
Подключиться к устройству: Ввод на имени устройства
Подключиться к службе: Ввод на имени службы
Отключить службу в списке служб Bluetooth: Ввод-d (точки 1-4-5)
Перейти к списку устройств Bluetooth из списка служб: Возврат
Удалить информацию о соединении в списке устройств Bluetooth: Пробел-d (точки 1-4-5) 

1) FTP сервис 
Открыть папку / открыть удаленную папку: Ввод-O (точки 1-3-5) 
Копировать: Ввод-с (точки 1-4) 
Вставить: Ввод-V (точки 1-2-3-6) 
Отправить: Ввод-S (точки 2-3-4) 
Получить файл: Ввод-R (точки 1-2-3-5) 
Новая папка: Ввод-F (точки 1-2-4) 
Удалить файл / папку: Пробел-D (точки 1-4-5) 
Информация: Ввод-I (точки 2-4)


3.4 Меню

Используя менеджер меню на Braille Sense U2 , вы можете управлять тем, какие меню и / или программы отображаются в главном меню или подменю. Вы можете показать или скрыть практически любые программы в главном меню с несколькими исключениями. Вы не можете скрыть диспетчер файлов сам менеджер меню, или меню "Программы", который появляется только, если установлены внешние программы.
Для запуска "менеджер меню", выполните следующие действия:
(1) Из меню "Программа", нажмите S (точки-2-3-4) или Ввод на меню "Настройки".
(2) Нажмите клавишу"м (точки 1-3-4)" или "Ввод" на "менеджер меню".
(3) отображается "Менеджер меню ".
Вы также можете запустить "Менеджер Меню" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F3-M(точки-1-3 -4)".
"Менеджером меню" состоит из следующих пунктов:
1 ) Список меню / программы
2) кнопка "Изменить имя меню" (появляется, когда курсор находится в меню)
3) кнопка Подтвердить
4) Кнопка отмены
Для навигации между программами, нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4".
Нажмите кнопку "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)", чтобы перейти к кнопкам "Подтвердить" и "Отмена".
При размещении в меню, таких программ как "медиа" или "Веб инструменты", вы не имеете возможность показывать или скрывать их. Меню отображаются, если есть программы, доступные в них. Если вы выбрали скрыть все программы в данном меню, это меню не будет отображаться. Когда курсор находится в меню, у вас есть возможность переименования пункта. Чтобы переименовать пункт меню, выполните следующие действия:
I . Перейдите к меню, которое вы хотите переименовать.
II . Переключитесь на "Исправить имя Меню" и нажмите "Ввод".
III. Braille Sense подсказывает, "Имя Меню", и вы оказываетесь в поле ввода, в котором вы можете ввести новое имя меню.
IV . Когда вы ввели новое имя в окно редактирования, нажмите клавишу "Ввод" или переключитесь на "Подтвердить" и нажмите "Ввод".
Чтобы скрыть неиспользуемые программы на Braille Sense U2 , нажмите "Пробел" на каждой из программ, которые вы хотите скрыть в списке. Нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки, или переключитесь на кнопку "Подтвердить" и нажмите кнопку "Ввод". Вы должны перезагрузить Braille Sense U2  с помощью кнопки "Reset" на задней панели устройства чтобы эти параметры вступили в силу. Когда Braille Sense U2  перезагрузится, программы которые вы выбрали чтобы скрыть больше не отображаются.
Чтобы отобразить программы, вернитесь к " Менеджеру Меню", и нажмите "Пробел" на программах, которые требуется отобразить, и нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки. Нажмите кнопку "Reset" в очередной раз, и программы появляются в меню после перезагрузки.

 



3.5 Резервное копирование/восстановление персональных настроек

"Резервное копирование / восстановление персональных настроек" это утилита, предназначенная для резервного копирования / восстановления настроек опций сразу для каждой программы в Braille Sense U2 . Вы можете запустить эту утилиту, нажав клавишу "K (точки 1-3)" в меню "Настройки". Вы также можете запустить диалог "Резервное копирование / восстановление персональных настроек" из любой точки на блоке, нажав кнопку "F3- К (точки -1- 3)".
"Резервное копирование / восстановление" содержит: "программа опции списка флажов", кнопку "Выбрать все", кнопку "Резервное копирование", кнопку "Восстановить", и кнопку "Отмена". Вы можете перемещаться между флажками в "программе опции списка флажков", нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4". Вы можете перемещаться между элементами управления в диалоговом окне, нажав "вкладка (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (Пробел-1-2)".
"Программа опции списка флажков" содержит "Настройки опций", "Опции Диспетчера файлов", "Опции текстового процессора", "Опции менеджера Адресов", "опции менеджера Расписания", "Опции медиа-проигрывателя", "опции Веб-браузера", "Опции электронной почты", "Опции DAISY проигрывателя", "Опции Радио", "Опции менеджера Bluetooth", "Опции социальных сетей" и "Опции менеджера баз данных".

В этом списке, перейти к опциям программы, которую вы хотите копировать или восстановить и проверьте пункт, нажав "Пробел". Вы можете снять отмеченный элемент, нажав "Пробел" снова. Для выбора всех опций программ в списке, нажмите "Ввод" на кнопку "Выбрать все".
После выбора всех опций, которых вы хотите сделать резервные копии или восстановить, нажмите "Ввод" на "Резервное копирование" или кнопке "Восстановить" или нажмите "Ввод-B(точки-1-2)" для резервного копирования или "Ввод-R (точки-1-2-3-5)" для восстановления. Если вы нажмете на кнопку "Резервное копирование", вам будет предложено выбрать путь для сохранения файла резервной копии. Перейдите к папке, в которой будут храниться файлы резервных копий с помощью обычных навигационных команд файла / папки. Выберите папку или диск, в котором будет храниться копия, нажав "Пробел" и нажмите "Ввод", чтобы начать процесс резервного копирования.

Каждая из этих опций имеет свой собственный файл резервной копии. Это означает, что если вы копируете опции 5 программ, утилита генерирует 5 файлов резервных копий.
Если вы нажмете на кнопку "Восстановить", вам будет предложено выбрать путь, с которого будет произведено восстановление файлов резервных копий. Опять же, использовать обычную навигацию файлов и папок, чтобы выбрать папку, содержащую файлы резервных копий. Если вы выберите папку, в которой нет никаких резервных копий, вы получите ответное сообщение, что нет файла резервной копии. Чтобы восстановить настройки, выберите папку, содержащую файлы резервных копий, нажав "Пробел", а затем нажмите клавишу "Ввод", чтобы начать процесс восстановления.
Если вам трудно перезагрузить Braille Sense U2 , или его батарея полностью разряжена, основные параметры настройки и настройки для каждой программы инициализируются значениями по умолчанию. Если вы создали резервную копию настроек, вы можете восстановить настройки параметров после жесткой перезагрузки.

3.6 Смена имени устройства

Функция "Изменить имя устройства" позволяет изменить имя устройства. По умолчанию Braille Sense назван что-то вроде "Braille Sense U2035". Вы можете придать ему более персональное имя в целях более легкого его выявления при сопряжении с другим устройством или идентификации его в сети. Это особенно важно при использовании "Sense Chat", так как вы будете подключать 2 Sense модели, и важно знать, что есть что.
Вы можете открыть диалоговое окно "Изменить имя устройства", перейдя в меню "Настройки", затем "изменить имя устройства". Вы также можете запустить диалог "Изменить имя устройства" из любой точки на блоке, нажав кнопку "Возврат-Ввод-E (точки-1-5)".
Диалог "Изменить имя устройства" состоит из 3 элементов управления:"Имя устройства" поле редактирования, кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Используйте "Tab (F3)" и "Shift-Tab (Пробел-F3)" для перемещения между элементами управления.
Чтобы изменить имя устройства, введите новое имя в поле ввода и нажмите "Ввод". Или, после ввода нового имени, нажмите вкладку, чтобы переключиться на "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Если вы решили, что не хотите изменить имя устройства, перейдите на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод", или нажмите "Пробел-E (точки-1-5)" или "Пробел-Z (точки-1-3-5-6)".
После того, как вы изменили имя вашего устройства, необходимо сбросить настройки аппарата, чтобы изменения вступили в силу. Сброс устройства осуществляется, нажатием небольшой круглой кнопки сзади. В следующий раз при использовании другого устройства для поиска устройств Bluetooth или устройств в сети, ваш Braille Sense должен появиться под новым именем.

3.7 Пользовательская Брайлевская таблица.

Инструмент "Пользовательская Брайлевская таблица" позволяет назначить комбинации точки для символов по таблице Ascii отличные от комбинаций, установленных на устройстве. Измененню таблицу можно сохранить и переключаться между нею итаблицей по умолчанию, используя пункт "Пользовательская Брайлевская таблица" в "Общих параметрах". Это может пригодиться, если вам нужно писать или вы изучаете иностранный язык, где комбинации точки отличаются от вашего языка.
Чтобы открыть пункт "Пользовательская Брайлевская таблица", из главного меню, нажмите "С (точки -2-3-4)" чтобы открыть меню "Настройки". Затем нажмите "Е (точки -1-5)" чтобы открыть пункт "Пользовательская Брайлевская таблица".
Диалог "Пользовательская Брайлевская таблица" стостоит из 6 элементов: списка "Номер Ascii", кнопки "Изменить", кнопки "Восстановить строку", кнопки "Восстановить", кнопки "Сохранить-Выйти" и кнопки "Отменить". Использвйте "Таб(F3 или пробел-4-5)" и "Шифт-Таб(Пробел-F3 или пробел-1-2)" для перемещения по элементам диалога.
Список "Номер Ascii" отображает все знаки в таблице символов Ascii от 0 до 255 и комбинацию точки, используемоую для каждого символа. Используйте "Проблем-1" и "Пробел-4" для перемещения по списку. 
Кнопка "Изменить" открывает диалго, позволяющий назначить новую комбинацию точки для символа. Кнопка "Восстановить строку" восстанавливает комбинацию точки для выбранного символа по умолчанию. Кнопка "Восстановить" восстановливает всю таблицу по умолчанию. 
Кнопка "Сохранить-Выйти" сохраняет изменения, внесенные в Брайлевскую таблицу и закрывает программу "Пользовательская Брайлевская таблица".  Кнопка "Отменить" закрывает программу, не сохраняя внесенных изменений. Можно также нажать "Пробел-Е (точки -1-5)" или "Пробел-З (точки -1-3-5-6)" чтобы отменить и выйти.
Чтобы переназначить комбинацию точки для данного символа Ascii, используйте "Пробел-1" или "Пробел-4" чтобы к нему перейти. Затем, Нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке "Изменить" и нажмите "Ввод". Диалог "Изменить" состоит из 3 элементов: поля редактирования "Введите точки", кнопки "Подтвердить" и кнопки "Отменить". Используйте "Таб(F3 или Пробел-4-5)" и "Шифт-Таб(Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам диалога. 
Поле "Введите точки" показывает текущую комбинацию точки для символа Ascii который вы выбрали для изменения. Чтобы изменить комбинацию точки для этого символа, введите номера точки в поле редактирования, и нажмите "Ввод". Чтобы отменить ввод, нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод" или "Пробел-Е (точки -1-5)". 
Как описано выше, комбинацию точки для текущего символа можно восстановить по умолчанию, нажав "Ввод" на кнопке "Восстановить строку". Восстановить всю таблицу по умолчанию можно, нажав "Ввод" на кнопке "Восстановить". 
Закончив редактирование Брайлевской таблицы, нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке "Сохранить-Выйти" и нажмите "Ввод". Чтобы начить пользоваться измененной Брайлевской таблицей, включите параметр "Пользовательская Брайлевская таблица" в "Общих параметрах". (см. Раздел 3.10.2.5.)


3.8 Защита паролем

"Защита паролем" позволяет создать пароль, который будет вводиться при включении устройства, выходе из спящего режима, после обновления, или после форматирования диска.
Чтобы открыть настройки "Защиты паролем" из главного меню, перейтиде к "Настройкам" и нажмите "Ввод", или просто нажмите "С (точки -2-3-4)". В меню "Настройки", используйте "Пробел-1' или "Пробел-4" чтобы перейти к элементу "Защита паролем" и нажмите "Ввод". или, нажмите "а (точка-1)" чтобы перейти и открыть пункт "Защита паролем". Пункт "Защита паролем" можно открыть из любого места, нажав "F3-Н (точки -1-3-4-5)". 
Диалог "Защита паролем" состоит из 4 элементов: "Установить/изменить пароль", "Настройка пароля", "Сбросить настройки пароля по умолчанию", и "Закрыть". Используйте "Таб (Пробел-4-5 или F3)" и "Шифт-Таб (Пробел-1-2 или Пробел-F3)" для перемещения по элементам.

3.8.1 Установка и изменение паролей.
При открытии программы "Защита паролем", вы оказываетесь на пункте "Установить пароль". Нажмите "Ввод" чтобы открыть диалог "Установить пароль" dialog. Диалог "Установить пароль" состоит из 4 элементов: поля редактирования "Пароль", поля редактирования "Пароль еще раз", кнопки "Подтвердить" и кнопки "Отменить" ". Используйте "Таб (F3 или Пробел-4-5)" или "Шифт-Таб (Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения по элементам.
Введите пароль, котррый хоти е использовать в поле редактирования "Пароль". Нажмите "Таб" для перейтиа к полю редактирования "Пароль еще раз", и введите его еще раз. Чтобы сохранить пароль, нажмите "Ввод", или "Таб" для перейтиа к кнопке "Подтвердить" и нажмите "Ввод". Чтобы отменить сохранение пароля, нажмите "Пробел-З (точки -1-3-5-6)" или нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке "Отменить" и нажмите "Ввод".
После того, как пароль сохранен, пункт "Установить пароль" заменяется на "Изменить пароль". После того, как вы ввели пароль, его можно изенить примерно таким же образом. Диалог "Изменить пароль" состоит из тех же элементов, за исключение того, что вы должны ввести текущий пароль, прежде чем вводить новый. После того как введен текущий пароль, а затем - новый пароль, нужно ввести новый пароль еще раз. Нажмите "Ввод" на кнопке "Подтвердить" чтобы сохранить новый пароль, или "Ввод" на кнопке "Отменить" чтобы отменить изменения.

3.8.2 Настройка пароля
Диалог "Настройка пароля" позволяет назначить когда будет выдаваться запрос на ввод пароля. Нажав "Ввод" для открытия диалога "настройка пароля", нужно ввести текущий пароль, чтобы получить доступ к этим настройкам. Введите ваш пароль и нажмите "Ввод".
Диалог "Настройка пароля" состоит из 6 элементов, 4 радиокнопок, кнопки "Подтвердить" и кнопки "Отменить". Используйте "Таб(F3
или Пробел-4-5)" или "Шифт-Таб(Пробел-F3 или Пробел-1-2)" для перемещения между элементами. "Настройка пароля" 
состоит из 4 радиокнопок: "Запрашивать пароль при загрузке", "Запрашивать пароль в спящем режиме", "Запрашивать пароль при форматировании" и "Запрашивать
пароль при обновлении." Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4" для переключения этих кнопок между "да" и "нет". Выбрав нужные параметры, нажмите 
"Ввод" на кнопке "Подтвердить", чтобы сохранить настройки. Если хотите отменить конфигурацию, нажмите "Ввод" на кнопке "Отменит".

3.8.3 Сброс пароля к настройкам по умолчанию.
Используйте эту опцию, чтобы сбросить настройки пароля и вернуть устройство в первоначальное состояния, без защиты паролем. При нажатии "Ввод", для открытия этой опции, появится запрос: , " Хотите инициализировать настройки пароля?". Используйте "Пробел-1" и "Пробел-4", чтобы выбрать между "да" и
"нет". Если вы выберете "да", вам будет предложено ввести текущий пароль. Введите его и нажмите "Ввод". Устройство сообщит "Настройки пароля были инициализированы"
и вы окажетесь на пункте "Установить пароль".



3.9 Общие параметры


"Глобальные параметры" на Braille Sense U2  это большое диалоговое окно для управления множеством настроек. Вы можете получить доступ к "Глобальным параметрам", нажав кнопку "F1", чтобы добраться до главного меню, а затем перейдя в меню "Настройки" и нажав "Ввод". Перейдите в "Общие параметры", нажав "Пробел-4" или "Пробел-1". Нажмите "Ввод", чтобы открыть диалоговое окно "Глобальные Параметры". Вы также можете открыть "Глобальные параметры" из любой точки NoteTaker, нажав "Пробел-O (точки 1-3-5)".

Вы можете перемещаться среди элементов в "Глобальных параметрах" используя "Пробел-1" и "Пробел-4" или с помощью клавиш прокрутки. Вы также можете использовать сочетания клавиш для быстрого перейтиа к конкретным пунктам в диалоге "Глобальные параметры". Вы можете переключать опции или переключаться через доступные значения параметров с помощью "пробела" или клавиши "Возврат".
Многие из Глобальных параметров также имеют глобальные горячие клавиши, позволяющие регулировать эти параметры из любой точки на блоке. Вы можете просмотреть ярлык и горячую клавишу для опции, поместив на него курсор и нажав "Пробел-3-6".
Чтобы сохранить изменения, внесенные в "Глобальные параметры", нажмите "Ввод" или переключитесь на кнопку "Подтвердить" и нажмите "Ввод". При нажатии "Ввод", чтобы сохранить настройки, Braille Sense U2  говорит: "параметры сохранены", и вы вернетесь к тому месту на NoteTaker, из которого вы вошли в "Глобальные параметры". Для отмены без сохранения изменений, нажмите клавишу "F4", "Пробел-E(точки 1-5)", или "Пробел-z (точки 1-3-5-6)". Braille Sense U2  объявляет, "Отмена сохранения параметров".

Из списка опций, вы можете также использовать "вкладка ("Пробел-4-5")" или кнопки "Shift-Tab (?"Пробел-1-2")", чтобы перейти к "Подтвердить" и "Отмена". Если вы хотите сохранить настройки, нажмите кнопку "Ввод" на кнопке "Подтвердить". Если вы не хотите сохранить изменения, нажмите клавишу "Ввод" на кнопке "Отмена".

Прежде чем идти в к деталям о каждой опции, давайте сначала пройдем через краткий обзор того, что появляется в диалоге "Глобальные параметры".


3.9.1 Обзор глобальных параметров

Диалоговое окно "Глобальные параметры" содержит различные настройки, которые могут быть изменены в Braille Sense U2 . Как указано выше, вы можете открыть "Глобальные параметры" из любой точки устройства нажатием "Пробел-O (точки 1-3-5)". Диалоговое окно "Глобальные параметры" содержит пять групп, что позволяет легко перейти к конкретному разделу в очень длинный список настроек, присутствующих в диалоге.

1 . Настройки Брайля (включает дисплей Брайля, Брайля курсор, режим восьми точки, вид / входной класс, Брайля кодекс, линии разрыва и сообщение времени отображения)
2 . Параметры звука (включают язык, голос, уровень препинания, эхо клавиатуры, редупреждение печати прописными буквами, цифры, аббревиатуры, громкость голоса, скорость голоса, тембр голоса, скорость под голоса, основная громкость и голос прокрутки)
3 Настройки дисплея (включают щелчок ЖК-дисплея и ЖК-размер шрифта) Примечание: Эти параметры появляются, если внешний USB LCD подключен.
4 . Настройки печати (включают порт принтера и печати размера бумаги)
5 . Общие настройки (включают звуковые сигналы, воспроизведение звука включения / выключения питания, левую кнопку прокрутки, правую кнопку прокрутки, пропустить пустые строки, управляющую информацию, скрыть пароли, информацию о горячих клавишах, сообщить сочетания клавиш, режим экономии энергии, энергосбережения удар в, проверка расписания на сегодня, одноручный режим, автоматическая проверка орфографии, тип документа по умолчанию, стандартный браузер, автоматическая синхронизация с сервером времени, индикатор прогресса, Bluetooth, беспроводная локальная сеть и режим устройства массового хранения.)

Вы можете перемещаться между пятью группами, нажав "страницу вниз ("Пробел-3-4-5" или "F3-F4")" или "страница вверх ("Пробел-1-2-6" или "F1-F2")". При перейтие к определенной группе, вы оказываетесь на месте в "Глобальных параметрах", где начинается эта группа опций. Хотя диалог "Глобальные параметры" делится на группы для удобства навигации, это на самом деле один длинный непрерывный список настроек. Как объяснялось выше, вы можете перемещаться между пунктами в "списке", нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Вы можете изменить настройки для каждого параметра, нажав "Пробел" или "Возврат".

Примечание: в дополнение к навигации по группам, вы можете также использовать сочетания клавиш для перейтиа к определенным настройкам в диалоге "Глобальные параметры". Однако также следует отметить, что часто, то же самое сочетание клавиш используется для нескольких вариантов. Таким образом, как и в случае, когда с помощью первой буквы навигации, нажатие сочетания клавиш перемещает фокус на первую установке, которая соответствует сочетанию клавиш, повторным нажатием клавиши движется к следующей настройке которая совпадает с этой клавиши быстрого вызова. Если нет больше настроек, соответствующих сочетаниям клавиш, Braille Sense U2  перейтиит к первому совпадению.

Как указывалось выше, многие пункты в "Глобальных параметрах" также имеют глобальные горячие клавиши. Это означает, что вы можете использовать эту горячую клавишу из любой точки на блоке, чтобы мгновенно изменить эту конкретную установку без вызова диалога "Глобальные Параметры".

3.9.2 Глобальные параметры в деталях

Давайте взглянем на каждый параметр в диалоговом окне "Глобальные параметры" более подробно.

3.9.2.1 Дисплей Брайля

Первый пункт в "Глобальных параметрах" это "дисплей Брайля". Когда курсор находится на этой опции, вы можете переключать дисплей Брайля нажатием кнопки "Пробел". По умолчанию установлено значение "Вкл." Используйте "B (точки 1-2)" для быстрого перейтиа к опции дисплея Брайля в списке элементов в "Глобальных параметрах". Вы также можете переключать дисплей Брайля вкл / выкл из любой точки Braille Sense U2 , нажав кнопку "Возврат-F3".

3.9.2.2 Курсор Брайля

Используйте этот параметр, чтобы определить, как вы хотите, чтобы курсор Брайля появляться на дисплее Брайля. По умолчанию курсор установлен в положение "Всегда". Нажмите "Пробел", чтобы изменить курсор на "Мигает", и снова, чтобы включить курсор "Выкл." 

Используйте "C (точки 1-4)" для быстрого перейтиа к этой опции. Используйте "F4-перемотка вверх", чтобы изменить внешний вид курсора Брайля из любой точки на блоке. 

Обратите внимание, что курсор Брайля может появиться в 3 различных формах: 
1. "Точки 7-8" 
2. Мигание "точки 7-8" 
3. Мигание "точки 1-2-3-4-5-6-7-8" 

Мигающие "точки 7-8" отображаются, если вы используете "режим перезаписи" в текстовом процессоре. Мигающие "точки 1-2-3-4-5-6-7-8" появляются, когда вы выбираете текст, чтобы обозначить конец выделения. 

Во всех других ситуациях, курсор отображается как "точки 7-8".

3.9.2.3 Режим восьми точки

Вы можете использовать режимы 6-точки-Брайля или 8-точки-Брайля при вводе текста ASCII. Быстрая клавиша "E (точки 1-5)". По умолчанию 8-точки-Брайля отключено. Когда курсор находится на этой опции, вы можете включить режим 8-точки-Брайля, нажав "Пробел". Вы можете переключать эту опцию включения / выключения, нажав кнопку "F1-вниз Прокрутка" из любой точки.

3.9.2.4 Просмотр/ввод Брайля класс 

Эта опция позволяет выбрать, какой тип Брайля вы хотите использовать при просмотре / вводе текста. Быстрая клавиша является "G (точки 1-2-4-5)". Возможные значения сжатый Брайль, сокращенная версия системы Брайля, и компьютер Брайля. Вы можете переключаться среди настроек, нажав "Пробел". Вы можете нажать "Пробел-G (точки 1-2-4-5)" для переключения между классами Брайля из любого места на Braille Sense U2 .

3.9.2.5 Код Брайля

Установка кода Брайля определяет правила, по которым Брайль переводится в текст и наоборот. Braille Sense U2  предлагает 3 Английских кода Брайля, а также ввод испанского, французского, итальянского и немецкого Брайля. Таким образом, код Брайля может быть настроен на использование "США", "UK", "UEBC", (Унифицированный Английский Брайля код) или "Испанский", "французский", "Немецкий", или "Итальянский".

Первоначальной целью UEBC было изучить возможность объединения трех официальных кодов Брайля, которые используются для Брайля в странах английского языка для различных целей, а именно: Литературный материал (Английский Брайль, американский вариант), математика и научные обозначения (Немет код), и компьютер обозначения (Компьютер Брайля код).

Выбор одного из 4 языков позволяет вводить Брайль в соответствии с правилами что языка, и читать документы, созданные на этом языке с использованием связанного перевод Брайля. Язык Брайля также влияет на списки, выпадающие списки и поля ввода. Кнопки и статические коробки не влияют на изменения языка Брайля.

Горячая клавиша, используемая для перейтиа к опции кода Брайля это "C (точки 1-4)". По умолчанию установлено значение "США". Используйте "Пробел", чтобы перейти в "Английский", "UEBC" или "Испанский".

Вы можете перейтиить к всем доступным кодам Брайля из любой точки на устройстве с помощью "Возврат-Ввод-B (точки -1-2)".

Примечание: Если вы измените параметр кода Брайля при редактировании Брайля в Текстовом процессоре, значение Брайля в текущем документе будут изменены с учетом текущих настроек Брайля кода. Чтобы избежать этой проблемы, опция Брайля кода должна быть изменена перед запуском текстового процессора.

3.9.2.6 Разрыв строк

Когда читаете документ, если разрывы строк выключены, вы можете перейти к предыдущему / следующему слову по одному и дисплей перемещается постоянно вне зависимости от размещения строки.

Используйте следующие команды:
Перейти к предыдущему / следующему слову: Пробел-2 или пробел-5
Перейти к предыдущему / следующему символу: Пробел-3 или Пробел-6

Например, при создании нового документа из "Диспетчера файлов", вам будет предложено, "Новое имя папки документа", во-первых, вы видите "Новый документ" на дисплее Брайля. При нажатии "Пробел-6" или "Пробел-5", на дисплее появится "папка докуманта". При нажатии "Пробел-6" или "Пробед-5" в очередной раз, она меняется на "имя папки".

Когда разрывы строк включены, дисплей автоматически перейтиит к следующему тексту на дисплее Брайля. Например, когда вы читаете "Новое имя папки документа", и вы нажимаете "Пробел-6" или "Пробел-5", дисплей перейтиит к следующим 32 ячейкам текста и отображает "имя папки"

Используйте "Пробел" для включения и выключения разрывов строк. Используйте "(точка-1)" для быстрого перейтиа к "разрывам строк" из любой точки "Глобальных параметров".

3.9.2.7 Время отображения сообщений

Эта опция определяет, как Braille Sense U2  поступит с системными сообщениями. Вы можете установить аппарат игнорировать системные сообщения, чтобы находиться в режиме готовности, пока вы не нажмете на клавишу, или, если дисплей Брайля включен, вы можете определить, как долго сообщения остаются на дисплее, прежде чем автоматически исчезают. Используйте "M (точки 1-3-4)" для быстрого перейтиа к этому элементу в "Глобальных параметрах". 

Доступные настройки "Режим ожидания", "Игнорировать", и время дисплея от 1 до 10 секунд. По умолчанию установлено значение "3 секунды". Используйте "Пробел", чтобы увеличить время отображения сообщения на одну секунду и "Возврат", чтобы уменьшить время отображения сообщения на одну секунду. Если вы читали сообщение до того как время отображения истекло, вы можете сбросить сообщение, нажав любую клавишу. 

Установите аппарат в режим ожидания, нажав "Пробел", пока не достигнете "Ожидание". В этом режиме, сообщение остается на неопределенный срок, пока вы не нажмете клавишу. Если вы выберете "Игнорировать", сообщения игнорируются и не отображаются на дисплее. 



3.9.2.8 Язык

Braille Sense U2  может выводить речь на американском, английском, мексиканском, испанском, французском, немецком и итальянском языках. Вы можете изменить (TTS) двигатель текста в речи, используя "язык" в диалоговом окне "Глобальные параметры".

При изменении языка текста в речь двигателя при использовании этой установки, пункты меню, подсказки, и статические коробки не меняются и остаются говорить по-английски. Тем не менее, элементы списка со списком, и все поля ввода и мульти-поля ввода, такие как документы или сообщения электронной почты, произносятся и вводятся с помощью выбранного языка.

Когда текст вводится с помощью данного языка, атрибут язык прилагается к этому тексту, и всякий раз, когда он встречается на блоке, говорится использованием TTS на языке, на котором он был создан. Вы можете изменить язык, связанный с определенным блоком текста с помощью функции "Редактировать языковую принадлежность", описанную в разделе 5.2.15 данного руководства.


Клавиша для быстрого прыжка с настройкой "Язык" это "l ( точки -1-2-3)". Нажмите "Пробел", чтобы переключить Голос между "английский" и "Испанский".

Примечание: Вы можете изменить язык TTS из любой точки на блоке, нажав кнопку "Возврат-Ввод-V (точки1-2-3-6)".

3.9.2.9 Голос

Эта опция позволяет включать и выключать голос Braille Sense U2 . Быстрая клавиша "V (точки 1-2-3-6)". По умолчанию голос включен. Вы можете изменить статус голоса нажав на кнопку "Пробел". Вы можете переключать голос из любой точки Braille Sense U2 , нажав кнопку "Возврат-F2". 

Вы также можете удерживать "точки 1-2" при включении Braille Sense U2 , чтобы включить его без речи. Вы можете удерживать "точки-1-2" при перезагрузке Braille Sense U2 , чтобы перезагрузить его без речи.

3.9.2.10 Уровень элементуации

Используйте этот параметр, чтобы выбрать, как вы хотите Брайля Braille Sense U2  читал знаки препинания. Быстрая клавиша является "р (точки 1-2-3-4)". Доступные опции "Все", "Выключить", "Элементуация" и "Символ". По умолчанию установлено значение "Выключить", таким образом, по умолчанию, Braille Sense U2  не говорит ни одного знака препинания и символа. Используйте "Пробел" для переключения между четырьмя настройками. При выборе "Все", Braille Sense U2  говорит все знаки и символы. Когда опция установлена ??в "элементуации", Braille Sense U2  говорит знаки препинания; при включенной опции "Символ" говорит все символы и никаких знаков препинания.

3.9.2.11 Эхо клавиатуры

С этой опцией, вы можете определить, что Braille Sense U2  говорит при вводе текста. Быстрая клавиша "K (точки 1-3)". Значения этого параметра "с символами и словами", "с символами", "с словами", и "Выкл." По умолчанию "с символами и словами" таким образом, каждое нажатие клавиши будет объявлено и каждое слово говорят при нажатии "Пробел". При выборе "с символами" каждое нажатие клавиши будет объявлено, когда вы набираете. Если вы выберите вариант "с словами", каждое слово говорится после нажатия "Пробел". Вы можете переключаться нажав "Пробел".



3.9.2.12 Оповещение ввода прописными буквами

Используйте эту опцию, чтобы выбрать, как Braille Sense U2  предупреждает вас, что символы вводятся прописью, либо при наборе или при навигации по документу или окну редактирования по символу используя "Пробел-3" или "Пробел-6". Быстрая клавиша "U (точки 1-3-6)". Значения этого параметра "Выключить", "Сказать Заглавная" и "Шаг". Значение по умолчанию "Шаг". При выборе по умолчанию, когда вы сталкиваетесь с большой буквой, шаг голоса поднимается, чтобы показать его. При выборе "Выключить", голос остается тем же, независимо от верхнего или нижнего регистра. И если вы выберите "сказать Заглавная", "Заглавная" говорится перед буквой, чтобы указать. Например, когда вы сталкиваетесь с большой буквы "V", Braille Sense U2  говорит "Заглавная V".

3.9.2.13 Числа

Эта опция определяет, как вы хотите Braille Sense U2  говорил цифры. Быстрая клавиша является "N (точки 1-3-4-5)". Значение по умолчанию: "Вкл". Если "цифры" установлено ??в положение "Включить", "2007" читается как "2007". Если "цифры" установлено ??в положение "Выключить", цифры говорятся как цифры, и "2007" читается как "два ноль ноль семь". Вы можете изменить значение нажатием "Пробел".

3.9.2.14 Сокращения

Вы можете включить/выключить перевод сокращений на Braille Sense U2 . Используйте "A (точка 1)", для быстрого перейтиа к элементу "Сокращения" в диалоговом окне "Глобальные параметры". Если "Сокращения" установлены на "Включить", когда Braille Sense U2  встречает "Ала", то говорит "Алабама". Но если "Сокращения" установлены на "Выключить", то говорит "Ала".


3.9.2.15 Громкость голоса

Используйте эту опцию, чтобы установить уровень громкости голоса на Braille Sense U2 . Быстрая клавиша "l (точки1-2-3)??". Уровень громкости можно установить с помощью значения от 1 до 21, где 1 самый низкий уровень громкости и 21 является самым высоким. Используйте "Пробел", чтобы увеличить громкость на 1, и "Возврат", чтобы уменьшить ее. 

Из любой точки Braille Sense U2 , вы можете увеличить громкость с помощью "Возврат-F4" и уменьшить ее с помощью "Возврат-F1".

3.9.2.16 Скорость голоса

Эта опция контролирует скорость речи на Braille Sense U2 . Быстрая клавиша "R (точки 1-2-3-5)". Вы можете установить скорость с помощью значения 1 до 12, где 1 самый медленный, и 12 самый быстрый. Нажмите "Пробел", чтобы увеличить скорость речи на один шаг, и "Возврат", чтобы уменьшить его. 

Из любой точки Брайля Sense U2 , вы можете увеличить скорость речи, используя "Пробел-F4", и вы можете уменьшить его с "Пробел-F1".

3.9.2.17 Высота голоса

Используйте эту опцию для управления высотой голоса на Braille Sense U2 . Быстрая клавиша "T (точки 2-3-4-5)". Возможные значения от 1 до 10, где 1 самое низкое, а 10 самое высокое. Используйте "Пробел", чтобы увеличить высоту голоса на один уровень, и "Возврат", чтобы уменьшить его. 

Из любого места на Брайля Sense U2 , можно увеличить высоту, нажав "Ввод-F4", и уменьшить ее, нажав "Ввод-F1".

3.9.2.18 Скорость под голоса

Опция скорость под голоса контролирует скорость голоса, используемого для вывода речи на других языках, кроме английского. Диапазон значений от уровней от 1 до 12, с установленным на 8 умолчанию. Используйте "Пробел", чтобы увеличить скорость и "Возврат" для ее уменьшения. Быстрая клавиша является "R (точки-1-2-3-5)". 
Отрегулируйте скорость под голоса из любой точки Braille Sense U2  с помощью "Пробел-Ввод-F1", чтобы уменьшить ее, и "Пробел-Ввод-F4", чтобы увеличить ее.

3.9.2.19 Основная громкость

Используйте опцию основная громкость, чтобы контролировать уровень громкости устройства. Регулировка основной громкости меняет уровень как системы аудио, а также TTS. Возможные значения от 1 до 21. Используйте "Пробел", чтобы увеличить основную громкость и "Возврат" для ее уменьшения. Быстрая клавиша "V (точки-1-2-3-6)". Вы также можете настроить основную громкость из любого места, нажав кнопку "Возврат-Пробел-F1", чтобы уменьшить ее, и "Возврат-Пробел-F4", чтобы увеличить ее.

3.9.2.20 Голос прокрутки

Используйте этот параметр, чтобы выбрать, хотите ли вы чтобы Braille Sense U2  говорил пока используются кнопки прокрутки, пока вы читаете. Быстрая клавиша "S (точки 2-3-4)" по умолчанию установленно в положение "Выключить". Значение по умолчанию (Выкл) означает, что Braille Sense U2  не говорит, когда вы используете клавиши прокрутки для перемещения по документу. Установите эту опцию в положение "Включить", если вы хотели бы слышать текст, во время прокрутки через него. Используйте "Пробел", чтобы переключить опцию включения / выключения.


3.9.2.21 Флип ЖК дисплея

Braille Sense U2  дает вам возможность просмотра текста на ЖК-экране в нормальной или обратной ориентации. По умолчанию, "флип ЖК" установлен в положение "Выкл", что означает текст отображается в нормальной ориентации. Если опция установлена ??в положение "Включить", текст находится в обратной ориентации так, чтобы кто-то через стол может смотреть на дисплей в правильной ориентации от его положения. Вы можете переключать значение вкл / выкл с помощью "Пробел". 

Это полезный инструмент для учителей и родителей, желающих посмотреть работу студента, или для общения с глухими или слепыми пользователями. 
Примечание: эта опция появляется только если подключен внешний USB.

3.9.2.22 Размер ЖК шрифта

Используйте этот параметр, чтобы изменить размер шрифта текста на вашем дисплее. Быстрая клавиша "F (точки 1-2-4)". По умолчанию установлено значение 19. Размер шрифта можно задать с помощью значения от 12 до 20. Используйте "Пробел", чтобы увеличить размер шрифта на 1, и "Возврат", чтобы уменьшить его. Если у вас размер шрифта установлен в 20, и вы увеличиваете шрифт на один размер, шрифт переключается на 12. Если ваш размер шрифта 12, и вы уменьшаете шрифт на один размер, шрифт переключается на 20. 
Примечание: Этот параметр отображается только если внешний USB LCD подключен.

3.9.2.23 Порт принтера

Используйте эту опцию, чтобы определить, какой порт используется для отправки информации на принтер при печати документа. Быстрая клавиша "P (точки 1-2-3-4)". По умолчанию установлено значение "USB". Вы также можете выбрать печать через параллельный порт или принтер Bluetooth. Используйте "Пробел" для переключения среди 3 вариантов. 

Примечание: если вы хотите использовать параллельный порт принтера, вы должны использовать USB на параллельный адаптер и подключить принтер к порту USB на Braille Sense U2 .

3.9.2.24 Формат бумаги для печати

Эта опция позволяет выбрать размер бумаги, чернила которые принтер использует при печати. Для быстрого перейтиа к этой опции, используйте "S (точки 2-3-4)". Вы можете настроить размер, нажав "Пробел". Доступные размеры "Письмо" (8,5 дюйма на 11 дюймов) и "Юридические" (8,5 дюйма на 14 дюймов.)

3.9.2.25 Аудио оповещения

Используйте этот параметр, чтобы выбрать предупреждает ли Braille Sense U2  об определенных событиях с использованием звуковых сигналов, сигналов вибрации, с использованием обоих, или отсутствие сигнала. Быстрая клавиша "a (точка 1)". Оповещения Аудио или вибрации может быть полезно, если речь на Braille Sense U2  выключена. По умолчанию "оповещения Аудио" включены. Когда "Аудио оповещение" установлено в "звуковой сигнал", вы слышите звуковые сигналы при нажатии клавиш, которые не приемлемы в текущем контексте на Braille Sense U2 . Если оповещения установлены на "вибрацию" устройство испускает вибрацию как предупреждение. Если параметр установлен на "Оба оповещения", вы получаете как аудио так и вибро сигналы. Если вы не хотите слышать или чувствовать предупреждение или уведомление, нажимайте "Пробел", пока не дойдете до "Выключить".

3.9.2.26 Воспроизводить звук включения/выключения

Используйте эту опцию, чтобы выбрать хотите ли вы слышать звук включения / выключения при включении / выключения Braille Sense U2 . Быстрая клавиша "S (точки 2-3-4)". По умолчанию для этого параметра установлено значение "Включить". 
Если вы хотите чтобы Braille Sense U2  включался / выключался молча, нажмите "Пробел", чтобы выключить звук.

3.9.2.27 Левая кнопка прокрутки

Используйте этот параметр для определения работы левой кнопки прокрутки. Доступные опции "Прокрутка экрана", "Перейти на линию", "Перейти на символ", "Перейти по абзацу" и "Перейти по предложению". Используйте "Пробел" для переключения среди вариантов.

Если вы установите значение "прокрутка экрана" кнопки левой прокрутки, будет прокручиваться предыдущая / следующая длина дисплея Брайля. Нажатие левой верхней кнопки прокрутки, прокручивает к предыдущему дисплею Брайля, а нажатие левой нижней кнопки прокрутки, выводит следующий дисплей Брайля.

Если вы установите значение "Перейти на линию", кнопка левой прокрутки перейтиит к предыдущей / следующей строке, аналогично нажатию "Пробел-1" или "Пробел-4" на клавиатуре Перкинса.

Если вы установите значение "Перейти по символам" кнопки левой прокрутки переместят к предыдущему / следующему символу на дисплее Брайля, аналогично нажатию "Пробел-3" или "Пробел-6".

Если вы установите значение "Перейти по абзацу" кнопки левой прокрутки можно использовать для перейтиа к предыдущему / следующему абзацу, аналогично нажатию "Пробел-2-3" или "Пробел-5-6".

Если вы установите значение "Перейти по предложению" кнопки левой прокрутки перейтият к предыдущему / следующему предложению, подобно нажатию "Пробел-2-3-5" или "Пробел-2-5-6" на клавиатуре Перкинса.



3.9.2.28 Правая кнопка прокрутки

Эта опция позволяет выбрать режим работы кнопки прокрутки на правой стороне дисплея Брайля. Значения в точности такие же, как и описанные в 3.2.27.

3.9.2.29 Пропустить пустые строки

Вы можете выбрать для Braille Sense U2  предупредить вас о пустой строке, объявив "Пусто", когда вы обнаружите пустые строки при прокрутке документа, или вы можете выбрать для пропустить пустые строки. Быстрая клавиша "E (точки-1-5)" и по умолчанию устанавливается в положение "Выключить". Используйте "Пробел", чтобы переключить опцию включения / выключения.

3.9.2.30 Информация управления

Используйте этот параметр, чтобы определить, где будет объявлена информация относительно типа управления, которым вы в настоящее время пользуетесь, элемент списка, меню, список и т.д. короткий путь клавиша "i (точки 2-4)" значение по умолчанию установлено в положение "После". Для переключения "Управление информацией" между до, после и выключить, нажмите "Пробел". 

При выборе "До", информация управления, например, "элемент списк", или "список" говорится перед пунктом меню / списка или управления формы. При выборе "После", управляющая информация будет объявлена после пункта или контроллера. Если у вас информация управления в положении "Выключить", управляющая информация не отображается или произносится. 
Обратите внимание: если информация управления установлена на что-нибудь кроме "Выключить", она всегда появляется в Брайле до контроля. 
Обратите внимание, что если вы используете веб-браузер, управляющие символы отображаются, даже если опция "Управляющая информация" установлен в положение "Выкл."

3.9.2.31 Скрыть пароли


При вводе пароля в компьютерное окно редактирования, Braille Sense U2  может либо отображать звездочкой, (точки 1-6) или фактический пароль при вводе его. 

Быстпая клавиша "P (точки 1-2-3-4)," и по умолчанию установлен в "Включить". Это означает, что пароли скрыты, и таким образом будут показаны с помощью звездочки. Для отображения паролей при вводе их, использовать "пробел", чтобы переключить этот параметр в положение "Выключить".

3.9.2.32 Информация горячих клавиш

Как описано выше, горячие клавиши используются, чтобы немедленно получить доступ или сделать запись, например к меню, или конкретному элементу в списке. Используйте эту опцию, чтобы определить, как будет объявлена информация горячей клавиши. Быстрая клавиша "H (точки 1-2-5)" и по умолчанию устанавливается на "Буквы". Возможные значения "Буквы", "узоры точки" и "Выключить" Вы можете перейтиить по элементам нажав "Пробел". 

При выборе "Букв", опция "Открыть" в меню Файл текстового процессора, объявляется как "Открыть (о) Введите-о". Если вы выберите "узоры точки", он заявит: "Открыть (о), введите точки 1 3 5". И если вы выберите "Выключить", горячая клавиша не будет объявлена.

3.9.2.33 Озвучивание сочетания клавиш

Опция "Озвучивание сочетания клавиш" позволяет выбрать говорит ли Braille Sense U2  сочетание клавиш. Быстрая клавиша для этой опции "S (точки 2-3-4)" и по умолчанию установлена в "Включить". Например, если нажать "F2", чтобы вызвать меню программы в текстового процессора, вы можете услышать, "Файл (е) снести". В этом случае сочетание клавиш для доступа к меню "Файл" текстового процессора является буква "е". Если вы не хотите слышать сочетания клавиш, переключите "анонс сочетания клавиш", нажав "Пробел".

3.9.2.34 Энергосберегающий режим

Используйте эту опцию, чтобы установить Braille Sense U2  для экономии энергии за счет автоматического отключения после определенного периода времени. Быстрая клавиша "р (точки 1-2-3-4)". Значение по умолчанию установлено в "Включить". Используйте "Пробел", чтобы перебрать все имеющиеся значения: "Включить", "Выключить", и "Сообщение". Если вы не хотите, чтобы ваш Braille Sense U2  отключался автоматически, установите опцию "Выключить". Если вы установите опцию "Сообщение", Braille Sense U2  дает вам предупреждение, которое говорит "питание", чтобы напомнить вам что устройство находится во включенном состоянии после 10, 20 или 30 минут бездействия (в зависимости от настройки что вы выбираете для экономии питания). 

Примечание: эта опция доступна только тогда, когда адаптер переменного тока не подключен к блоку. Другими словами, даже если эта опция установлена ??в "Включить", если адаптер переменного тока подключен к блоку, блок не входит режим энергосбережения.

3.9.2.35 Энергосбережение начало в

Используйте эту опцию, чтобы установить время бездействия перед входом в режим энергосбережения. Быстрая клавиша "K (точки 1-3)" с установленным "Через 10 минут" по умолчанию. Это означает, что Braille Sense U2  входит в режим энергосбережения, когда вы не использовали Braille Sense U2  в течение 10 минут. Используйте "Пробел" для переключения между доступными настройками: 10 минут, 20 минут, и 30 минут.

3.9.2.36 Проверить сегодняшнее расписание

В "Диспетчере" (который вы узнаете чуть позже), вы можете отслеживать ваши встречи, используя Braille Sense U2 . Вы можете установить Braille Sense U2 , чтобы проверить сегодняшнее расписание для назначения каждый раз, когда вы включите его. Быстрая клавиша "S (точки 2-3-4)". Для изменения этой опции включения / выключения, нажмите "Пробел".

3.9.2.37 Одноручный режим

Эта опция позволяет пользователям только с использованием одной стороны использовать Braille Sense U2  в определенном режиме, приспособленной для этой цели. Быстрая клавиша "H (точки 1-2-5)". По умолчанию установлено значение "Выключить" Используйте "Пробел" для переключения одноручного режима. Более подробную информацию о одноручном режиме см. в разделе "2.14 Одноручный режим". 

Примечание: Если эта опция установлена ??в положение "Включить" при подключении клавиатуры USB, она автоматически выключается, когда клавиатура подключена. Опция вернется в прежнее состояние, когда клавиатура USB отсоединена от устройства.

3.9.2.38 Автоматическая проверка орфографии

Используйте эту опцию, чтобы Braille Sense U2  автоматически проверял орфографию в "окнах мульти редактирования" в таких программах, как менеджера расписания, Адресный менеджер, сообщений электронной почты, текстовый процессор и т.д. клавиша быстрого доступа для этой опции "C (точки1-4)". 
По умолчанию эта опция установлена ??в положение "Выключить", таким образом, написание не проверяются при вводе текста. Нажмите "Пробел", чтобы переключить автоматическую проверку орфографии. 

Если установлено "Включить", и вы окажетесь возле слова с ошибкой, Braille Sense U2  издаст звуковой сигнал, указывающий на неправильное написание. Звучит предупредительный сигнал, даже если сигналы аудио выключены.

3.9.2.39 Тип документа по умолчанию

Эта опция используется для установки типа по умолчанию для новых документов, создаваемых при помощи текстового процессора на Braille Sense U2 . Быстрая клавиша для этой опции "Q (точки 1-2-3-4-5)". По умолчанию, "документ Брайля" выбран в качестве типа файла по умолчанию. 

Вы можете выбрать "Sense документ", "документ Брайля" или "Текстовый документ" в качестве типа документа по умолчанию. Нажмите "Пробел" для переключения между тремя вариантами. 

Примечание: При подключении QWERTY клавиатуры USB к Braille Sense U2 , эта опция автоматически устанавливается на "Текстовый документ". Когда клавиатура USB отключена, тип документа по умолчанию возвращается к тому, который был установлена ?перед подключением клавиатуры USB.

3.9.2.40 Браузер по умолчанию

Эта опция позволяет установить, следует ли использовать первоначальный веб-браузер или более новый Быстрый браузер в качестве браузера по умолчанию для открытия веб-страницы с программами, такими как электронная почта, RSS, Поиск Google, и Twitter. 
Быстрая клавиша для этой опции является "B". По умолчанию эта опция установлена ??в обычный "Веб браузер". Нажмите "Пробел" для переключения между "Веб браузер" и "Быстрый браузер".

3.9.2.41 Автоматическая синхронизация с сервером времени

Если у вас опция "Автоматическая синхронизация с сервером времени" включена, дата и время синхронизируется с сервером времени в Интернете автоматически каждый раз, когда Braille Sense U2 МИНИ подключен к интернету. Используя эту функцию, вы можете обеспечить точность времени на Braille Sense U2  путем синхронизации с атомными часами через Интернет. 

Быстрая клавиша "T (точки 2-3-4-5)". По умолчанию установлено значение "Включить". Используйте "Пробел" для переключения синхронизации с сервером времени.

3.9.2.42 Индикатор выполнения (прогресса)

Установка индикатор прогресса определяет, как прогресс открытия документа, копирования файлов или открытия веб-страницы будет указываться. Быстрая клавиша "P (точки 1-2-3-4)". Вы можете выбирать между "Тихо" (без индикации прогресса) "Гудки", (непрерывные гудки в то время как задача выполняется) и "Сообщение" (прогресс отображается в процентах). По умолчанию индикация прогресса установлена на "сообщение". Нажмите "Пробел" для переключения между тремя настройками,

3.9.2.43 Bluetooth

Используйте эту опцию, чтобы включить или выключить Bluetooth. Быстрая клавиша для этой опции "B (точки 1-2)". Переключается Bluetooth нажатием "Пробел". По умолчанию он установлен в положение "Выключить" Вы можете переключать Bluetooth из любой точки Braille Sense U2 , нажав кнопку "Возврат-3-4-5-6". 

Примечание: необходимо включить Bluetooth для подключения к Bluetooth-совместимым устройством. Рекомендуется, чтобы вы выключали Bluetooth, когда он не используется для экономии заряда аккумулятора.

3.9.2.44 Беспроводная локальная сеть

Используйте этот параметр, чтобы включить/выключить беспроводную локальную сеть. Быстрая клавиша для этой опции "W (точки 2-4-5-6)". Вы можете переключаться нажав "Пробел". По умолчанию он установлен в положение "Выкл." Вы можете включать и выключать из любой Braille Sense U2 , нажав кнопку "Возврат-1-4-5-6" 

Примечание: необходимо включить беспроводной локальной сети для подключения к беспроводной сети или к Интернету через беспроводной маршрутизатор. Рекомендуется, чтобы вы выключали беспроводную сеть, когда она не используется, для экономии заряда батареи.

3.9.2.45 Режим запоминающих устройств

Режим запоминающих устройств прибора, позволяет рассматривать диски на вашем Braille Sense U2  как съемные устройства хранения данных на ПК при подключении через USB. Быстрая клавиша для этой опции "D (точки 1-4-5)" установлено на "Включить" по умолчанию. Используйте "Пробел", чтобы включать/выключать эту опцию.

Если Mass Storage режим прибора отключается, Braille Sense U2  может быть подключен к ПК в качестве устройства Windows Mobile и с помощью Microsoft ActiveSync или Центра устройств Windows Mobile провести синхронизации календаря и контактов с Outlook.

Когда вы закончите изменять опции в диалоговом окне "Глобальные параметры", нажмите "Ввод", чтобы сохранить настройки. Вы также можете переключиться "вкладка ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (?"Пробел-1-2")" на кнопку "Подтвердить", и нажать "Ввод". Если вы не хотите сохранять настройки, "вкладка ("Пробел-4-5")" или "Shift-Tab (?"Пробел-1-2")" на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод". Вы также можете отменить сохранения настроек, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)" или "Пробел-E (точки 1-5)".

