13 . ИНСТРУМЕНТЫ
13.1 Калькулятор
13.1.1 Общие функции
13.1.2 Дробные вычисления
13.1.3 Функции памяти
13.1.4 Функции синуса
13.1.5 Функции косинуса
13.1.6 Функции тангенса
13.1.7 Логарифмические функции
13.1.8 Преобразование Единиц
13.1.9 Копировать в буфер обмена
13.1.10 Возврат формулы
13.1.11 Настройка параметров
13.1.12 Выход
13.1.13 Примеры математических вычислений
13.2 Показать направление по компасу
13.2.1 Опции гирокомпаса
13.2.2 Калибровка гирокомпаса
13.3 Показать время и дату
13.4 Будильник
13.4.1 Установка времени
13.4.2 Сигнал будильника
13.4.3 Срок
13.4.4 Продолжительность звонка
13.4.5 Интервал повторения
13.4.6 Число звонков
13.4.7 Подтверждение / Отмена
13.5 Календарь
13.5.1 Использование календаря
13.6 Секундомер
13.7 Терминал для программ экранного доступа
13.7.1 Подключение к программе экранного доступа
13.8 Показать сетевой статус
13.9 Показать уровень заряда Аккумулятора
13.10 Форматировать
13.10.1 Форматирование диска
13.11 Установить таймер автоотключения
13.12 Использование макросов
13.12.1 Создание макроса.
13.12.2 ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА.
13.12.3 Диспетчер макросов
13.13 Обновление прошивки Braille Sense U2
13.13.1 Обновление прошивки Braille Sense U2 , используя интернет
13.13.2 Обновление прошивки Braille Sense U2  с диска
13.14 Горячие клавиши для меню "Инструменты""


13 . ИНСТРУМЕНТЫ

Меню "Инструменты" предоставляет несколько специальных функций и настроек для Брайля Sense U2 . Меню " Утилиты " содержит следующие пункты :

1) Калькулятор ( для выполнения простых математических уравнений , а также научных расчетов )
2) заголовок Показать Компас (для отображения текущего направления кардинального
3 ) Дисплей времени и даты (для просмотра даты и времени )
4) Проснись тревогу (для установки будильника )
5) Календарь ( для проверки даты в соответствии с лунным и солнечным календарем )
6) Секундомер ( для определения времени события )
7) Терминал для чтения с экрана ( для подключения Брайля Sense U2  к компьютеру для использования в качестве дисплея Брайля , внешний динамик , и т.д.)
8 ) Дисплей Состояние сети (для отображения статуса вашего интернет-соединения )
9) Отображение состояния питания ( для обнаружения количество заряда батареи на единицу )
10) Формат ( для форматирования FlashDisk а также внешние устройства хранения данных )
11) Установить таймер сна ( для определения времени, прежде чем устройство автоматически перейтиит в спящий режим )
12) Обновление Брайля Sense прошивки ( для обновления прошивки )

Чтобы получить доступ к пунктам меню ,
1) Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" в меню " программы" .
2) Нажмите "Ввод" в меню "Утилиты" . Или , нажмите " U (точки 1-3-6 ) " из меню " программы" , чтобы открыть меню Utilities .
3) Меню " Утилиты " содержит много настроек диалоги и небольших приложений.
В следующих разделах каждый из этих пунктов меню и их функций более подробно .
13.1 Калькулятор
Используя калькулятор на Braille Sense U2  вы можете выполнять как простые математические уравнения,так и сложные научные расчеты. Результаты и выражения отображаются шрифтом Брайля, и озвучиваются Braille Sense U2 . Во время работы на калькуляторе, вы можете получить доступ к меню "Справка", нажав "Пробел-Х (точки 1-2-5)" чтобы получить информацию по горячим клавишам для различных функций калькулятора. 

Чтобы запустить калькулятор, нажмите "Ц (точки 1-4)" В меню "Инструменты". 
Вы можете запустить "Калькулятор" из любого места на устройстве, нажав "F3-Ц (точки-1-4). 
Вы можете очистить калькулятор, нажав "Пробел-Возврат-Ц
(точки 1-4)". Если в поле результата вставить число или функцию, результат исчезает; а  если ввести оператор, вы перейтиите к следующему шагу. Кроме того, можно сохранить результат в памяти калькулятора, и вспомнить его позже. Вы можете активировать функции и операторы через меню калькулятора или  использовать горячие клавиши, соответствующие различным функциям. Более подробно функции калькулятора описаны ниже.

13.1.1 ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

" Общие функции " является диалоговое окно, которое содержит " список вообще функцию" , кнопку "Подтвердить" , и кнопку "Отмена" . В диалоговом окне , вы можете перемещаться между элементами управления с помощью "на вкладке (Пробел -4-5 )" и " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " . В списке вообще функции , вы можете перемещаться операторов с помощью "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Или , в списке , вы можете нажать на первую букву оператора вы хотите получить доступ . В " калькулятор " , вы можете открыть меню , нажав кнопку " Пробел- м (точки 1-3-4 )" или "F2" , и нажмите " Ввод " на "Основные функции" . Или , вы можете нажать " G ( точки 1-2-4-5 ) " из меню для доступа к "Общие функции" . Когда калькулятор открыт, 0 отображается в компьютерной Брайля. Из расчета линии, вы можете получить доступ к "Общие функции" с помощью горячей клавиши , " Ввод- G ( точки 1-2-4-5 ) " .

В открывшемся диалоговом окне , вы включены в список целом функции . Оказавшись там, вы можете выбрать нужный элемент и нажмите "Ввод" , чтобы выполнить его. Вы можете отменить выбор оператора , нажав "Ввод" на " Отмена ", " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 )" , или " Пробел - е (точки 1-5) " . Вы также можете использовать горячие клавиши для быстрого выполнения операций .

Используйте следующие горячие клавиши для выполнения простых расчетов :

ПЛЮС: многоточий 3-4-6
Минус: многоточий 3-6
Разделенный на : точки 3-4
Умножьте на : точками 1-6
Процент : точки 1-4-6
Мощность: Возврат -4- 5
Квадратный корень : Ввод- д (точки 1-2-3-4-5 )
Д.Т.: точки 4-6
Левая скобка : точки 1-2-3-5-6
Правая скобка : точки 2-3-4-5-6
PI: Ввод- р (точки 1-2-3-4 )
Экспоненциальная : Ввод- е ( точки 1-5)

Для ввода отрицательного типа номера минус (точки 3-6) и количество в скобках. Например, введите в минус 2 следующим образом : (-2) .
Для работы процентов , введите номера первой последующим знака процента . Сразу после ввода знак процента (% ) , номер, который вы набрали в преобразуется в значение процентов . Например, 90 + 20% равна 90 + 18 . 18 На экране появляется номер сразу при входе в знак% . Результатом этого выражения 108 .

13.1.2 ДРОБНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Braille Sense U2  может выполнять дробные операции, такие как упрощение и умножения фракций , а также преобразования Десятичные дроби .
При вводе фракций , используйте " Возврат - точки3 -4" для более . Чтобы ввести один более двух введите " 1 , Возврат -3- 4, 2 " . При вводе смешанную количество , например, один с половиной , нажмите пробел между целой и фракции. Чтобы ввести один с половиной , тип " 1 , Пробел, 1 , Возврат -3- 4, 2 " .
Чтобы умножить две трети по три восьмых , типа , "2 , Возврат -3- 4, 3, точки -1- 6 , 3, Возврат -3- 4, 8 " . Нажмите клавишу Ввод , чтобы выполнить расчет . В результате , 6/24 , автоматически упрощается до 1/4 .
Вы также можете конвертировать Десятичные дроби , десятичные , чтобы фракции, неправильной дроби в смешанных чисел , или смешанных чисел в неправильной дроби . Когда ваш результат будет являться дробным, вы можете воспитывать "варианты фракции" нажатием кнопки " Пробел -3 -4" . Нажмите "Пробел -1" и "Пробел -4 " для перемещения среди доступных опций . Если фракция представляет собой простой дроби , ваши варианты " " фракция в десятичные "и" вернуться оригинальный фракции " . Если фракциянеправильная дробь , у вас также есть возможность вернуться " неправильная дробь к смешанной числа " . Если ваш фракция представляет собой смешанный число , появится " смешанные число неправильного фракции " . Наконец, если ваш результат является десятичным и нажатии "Пробел -3-4 " , десятичная преобразуется в фракции.

13.1.3 ФУНКЦИИ ПАМЯТИ 

В "Функции памяти" хранить в результате ответы и расчеты в памяти для дальнейшего использования. Меню "Функции памяти" имеет четыре пункта: "Напомним товара", "Удалять все сохраненные вещи", "Сохранить Пункт" и "Статистика функций". Вы можете перемещаться между этим пунктам, нажав "Пробел-4" или "Пробел-1" неоднократно, и нажмите "Ввод" на нужную функцию. Для доступа к этим пункты меню, нажмите "Пробел-м (точки 1-3-4)", чтобы открыть меню, и нажмите "Ввод" на "Функции памяти". Или, вы можете нажать "V (точки 1-2-3-6)" из меню.

13.1.3.1 Запомнить элементы

" Напомним, товары " является диалог , содержащий следующее: "Переменная список ", " Удалить ", " Показать детали " , "Подтвердить" , и "Отмена" . Вы можете перемещаться между этим вопросам до вкладку ( Пробел -4- 5) , нажимая или Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) . Вы можете получить доступ "Recall товары " , нажав кнопку " г (точки 1-2-3-5 )" из меню " Функции памяти " . Или, вы можете открыть диалоговое окно , нажав " Возврат -R ( точки 1-2-3-5 ) " в расчете линии .

" Список переменных" отображает " Название работы: значение результата " . Вы можете перемещать через " список переменных" , нажав "Пробел - 1" или " Пробел -4" . Вы можете вставить значение результата в свой расчета , нажав "Ввод" на имя элемента . Вы также можете копировать элементы в " список переменных" . Нажмите "Пробел" , чтобы выбрать элемент в " список переменных" . Затем нажмите "Ввод -I (точки 2-4) ", чтобы скопировать выбранные элементы в буфер обмена .

" Показать детали " показывает имя элемента и его результат с набором по умолчанию, к "Нет". Для просмотра подробной информации нажмите клавишу " Пробел ", чтобы переключиться на "Да" . Затем он отображает " Название работы: выражения = результат через " шрифтом Брайля.
"Удалить" используется для удаления переменной пункт . Чтобы удалить элемент , выберите элемент, который необходимо удалить , и нажмите клавишу "Ввод" на "Удалить" . Вы также можете выбрать любое количество отдельных элементов , нажав "Пробел" на каждом из них .

13.1.3.2 Удалить все сохраненные элементы

Вы можете удалить все сохраненные элементов, хранящихся в "Recall изделий". Для этого откройте меню, нажав кнопку "Пробел-м (точки 1-3-4)" или нажмите "F2". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти в меню "Функции памяти", и нажмите "Ввод". Затем с помощью "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Удалять все сохраненные вещи", и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать "Ввод-D (точки 
1-4-5) ", а в расчетной линии.

13.1.3.3 Сохранить элементы

" Сохранить товары " является диалог, который позволяет определять переменные в соответствии с действующим выражения или привести в калькуляторе и сохранять их для дальнейшего использования. Диалог содержит поле ввода для ввода в имени переменной , кнопки "Подтвердить" и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " . В меню "Функции памяти " , вы можете получить доступ "Сохранить товары " , нажав "ы (точки 2-3-5 )" . Из расчета линии , используйте горячую клавишу ", Возврат - S ( точки 2-3-4 ) ", чтобы открыть диалог сохранения элементов.

При открытии диалогового окна ," имя элемента " окно редактирования ориентирована . Введите имя переменной и нажмите клавишу "Ввод" или перейти на "Подтвердить" , и нажмите "Ввод" . Нынешний выражение или результат затем сохраняется под именем переменной вы просто указанного .
Если вы введете имена под переменных , которые уже были созданы , вам будет предложено , "Заменить переменную хх с текущего значения ? Да " . Чтобы изменить значение , нажмите "Ввод" на "Да" . Если вы не хотите , чтобы изменить значение , нажмите "Ввод" на "Нет". Нажмите "Пробел" для переключения между "Да" и "Нет" .
Если вы введете имена функций , как "грех ", " воркует ", или "пи" в качестве имени переменной , вы предупреждены , "Invalid имя элемента " , как вы не можете использовать эти функции в именах переменных .

Когда вы находитесь на расчетной линии , вы также можете определять переменные напрямую , набрав " переменная = выражение " и нажмите кнопку "Ввод" , чтобы сохранить переменную .. Например: "= 2 + грех (30) " или "= 591 ",

13.1.3.4 Статистика Функция

При выборе этого пункта меню открывается диалоговое окно, которое состоит из списка , содержащего все сохраненные переменные, поле со списком , отображающее результаты нескольких функций , и кнопку "Закрыть" . Вы можете перемещать между этими элементами , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5)" , или " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " . Вы можете открыть этот диалог , нажав " Возврат -T ( точки 2-3-4-5 ) " в расчете линии , или , нажав " T ( точки 2-3-4-5 ) "меню в " Функции памяти " . В списке переменных , имена переменных и их текущие значения отображаются . Вы можете перемещать между этими переменными , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Для того чтобы выбрать переменную для использования в расчете, пресс "Пробел " на нем . Этот список такой же , как в диалоге " Напомним товары " . Разница лишь в том , что этот диалог всегда отображает имена переменных и значения , независимо от стоимости опциона " Деталь дисплея " . После выбора всех переменных , которые будут использоваться при расчете , вы можете нажать " вкладку ( Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к " результат" списка. "Результат" списке отображается сумма, среднее , дисперсия и стандартное отклонение выбранных переменных . Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Чтобы скопировать результаты из списка в буфер обмена , нажмите "Пробел" по вопросам , которые вы хотите выбрать.

13.1.4 ФУНКЦИИ СИНУСА

Меню "синусов" активируется при нажатии "Ввод" на "синусов", или Нажмите кнопку "S (точки 2-3-4)" из меню. Вы можете открыть меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)". Или, вы можете активировать в меню "синусов", нажав "Ввод-S (точки 2-3-4)" в расчете линии."Синус" список состоит из "Sine", "Арксинус" и "гиперболического синуса". Если нажать "Ввод" на одной из трех функций во время движения с "Пробел-1" или "Пробел-4", или, если вы нажмете "Ввод" на "Confirm" в то время как одна из функций ориентирована, (Пробел-4 -5), вы можете вставить его в расчет линии после выбора одного из синусов. Или, вы можете вставить один из трех синусов, нажав первую букву каждого из списка.

13.1.5 ФУНКЦИИ КОСИНУСА 

Вы можете активировать опцию "косинус", нажав кнопку "Ввод" на "косинус" или нажав "I (точки 2-4)" из меню. Или, по-вашему расчета линии, вы можете открыть "косинус", нажав "Ввод-I (точки 2-4)"."Косинус функция" Список состоит из "косинус", "Арккосинус" и "гиперболический косинус". Если нажать "Ввод" на одной из трех функций во время движения с "Пробел-1" или "пространства-4", или нажмите "Ввод" на "Confirm" в то время как одна из функций ориентирована, расчет выполняется. Или, вы можете активировать один из трех косинусов, нажав первую букву каждого из списка.

13.1.6 ФУНКЦИИ ТАНГЕНСА 

Вы можете активировать "Касательная Функции" при нажатии "Ввод" на "Tangent функций", или, если вы нажмете "T (точки 2-3-4-5)" из меню. Вы также можете открыть меню, нажав "Пробел-м (точки 1-3-4)". Или, по-вашему расчета линии, вы можете открыть "Касательная Функции", нажав "Ввод-T (точки 2-3-4-5)"."Касательные функции" Список состоит из "Tangent", "Триумфальная касательной", и "гиперболического касательной". Если нажать "Ввод" на одной из трех функций во время движения с "Пробел-1" или "Пробел-4", или нажмите "Ввод" на "Подтвердить" в то время как одна из функций ориентирована, вы можете вставить эту функцию в ваш расчет. Или вы можете вставить один из трех функций касательных, нажав первую букву каждого из списка.

13.1.7 ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

В "Логарифм функции" является диалог, который содержит следующее: "Список функций", кнопка "Подтвердить", и кнопка "Отмена". Вы можете перемещаться между трех пунктов, нажав "вкладку (Пробел-4-5)" или "Shift-Tab (??Пробел-1-2)". Список функция состоит из "логарифм" и "натуральный логарифм", в котором можно перемещаться, нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4". 
Вы можете активировать в меню "Логарифм функции", нажав кнопку "Ввод" на "логарифм функции", или нажав "L (точки 1-2-3)" из меню. Или, по-вашему расчета линии, вы можете открыть "логарифм функции", нажав "Ввод-L (точки 1-2-3)". 
Если нажать "Ввод" на одной из функций логарифмов или "Tab", чтобы "подтвердить", а одна из функций ориентирована, вы можете вставить эту функцию в вашем расчета. Или, вы можете запустить "Натуральный логарифм", нажав кнопку "п (точки 1-3-4-5)" из списка. Вы можете запустить "логарифм", нажав "C (точки 1-4)".


13.1.8 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ

Диалоговое окно " Преобразование блока " позволяет конвертировать измерения массы , площади, объема , расстояния и температуры от метрической меры к имперской меры , а также другие стандарты измерения и единицы измерения в рамках одной системы .
Чтобы открыть диалоговое окно "Конвертировать Unit" , нажмите кнопку " Пробел -М" или "F2" , чтобы открыть меню , перейдите в "Конвертировать Unit ", используя " Пробел- 4 " и нажмите кнопку "Ввод". Откройте диалоговое окно "Конвертировать Unit" из любой точки калькулятор , нажав "Ввод -U (точки -1-3-6) " .
"Конвертировать Блок " диалог содержит следующие пункты: " Единица Категория " поля со списком , " Текущий Блок " со списком , "Изменение единицы " списком , "Вход Номер" окно редактирования , "Конвертировать" кнопку , кнопка "Отмена" и " Результат " статический окно . Вы можете перемещаться между элементами управления в диалоговом окне , используя "Tab (F3 или Пробел- 4-5 )" или "Shift - Tab (Пробел- F3 или Пробел -1- 2)" . Используйте "Пробел - 1" или " Пробел -4" для перемещения между элементами в выпадающих списков .
Имеющиеся единичные категории Расстояние , уголок, масса, объемы и температуры . Когда вы выбрали категорию измерения, "текущий блок " и " изменение блока " поля со списком будет содержать единицы измерения в соответствии с выбранной вами категории . Доступные единицы измерения расстояния являются: миллиметры , сантиметры, метры , километры , дюймы, футы, ярды , и Майлз . Доступные единицы области являются: Квадратные метры , ли , квадратных футов , квадратных ярдов , Сот , и Га . Доступные единицы массы являются: грамм , Килограммы , Мелодии , Зерно , унции и фунты . Доступные единицы объема являются: децилитр , миллилитр , литр , кубический сантиметр , кубический метр, кубический дюйм , кубический фут , кубический ярд , Галлон , жидкости унций , Кубки и кварц . Доступные единицы температуры являются: по Цельсию, по Фаренгейту и Кельвину .
Выберите свой блок для преобразования из в первом поле . Выберите свой блок для преобразования в "Изменить" списком. Введите число измерений , который требуется преобразовать в " Введите номер " поле редактирования . Наконец, для преобразования измерения, перейти на кнопку "Конвертировать" и нажмите "Ввод" . Если вы хотите , чтобы отменить преобразование, перейти на кнопку "Отмена" и нажмите "Ввод" . При активации кнопку "Конвертировать" , результат преобразования отображается в "Результат" статического окне .

13.1.9 КОПИРОВАТЬ В БУФЕР ОБМЕНА 

Функция "Копировать в буфер обмена" используется для копирования ваше выражение или результат в буфер обмена для вставки ваше выражение или результат в документе. Вы можете активировать его, нажав клавишу "Ввод" на "Копировать в буфер" вариант, или нажав "C (точки 1-4)" из меню. Или, в расчет линии, вы можете нажать "Ввод-C (точки 1-4)" быстро скопировать свой ??расчет в буфер обмена. После копирования можно вставить расчет в документе. 
При активации "Копировать в буфер", вы слышите "Копировать завершена", и шрифтом Braille Sense U2  возвращается в вашей расчетной линии.

13.1.10 ВОЗВРАТ ФОРМУЛЫ

Там могут быть случаи, после просмотра результата, что вы хотите, чтобы напомнить, что выражение вы использовали, чтобы получить этот результат. Функция "возвращение формула" позволяет вернуться выражение только что введенный 

При отображении ваш результат, вы можете активировать функцию "возвращение Формулы", нажав "Ввод-р (точки-1-2-3-5)". Вы также можете активировать эту функцию, нажав "F2", чтобы войти в меню, навигации "вернуть Формулу" и нажав "Ввод". 

При активации "Return Формула", отображается Введенное выражение для получения вашего текущий результат.

13.1.11 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Вы можете активировать "Настройки опцию" нажатием кнопки " Ввод" на опции меню или нажмите " о ( точки 1-3-5 )" из меню. Или , с вашего расчетного линии , вы можете активировать "Настройки опцию" нажатием "ВВОД -O ( точки 1-3-5 )" .
Когда диалог " Значения параметра " открыт , если вы нажмете "Ввод " на дополнительном вы хотите , или нажмите " Ввод " на кнопку "Подтвердить" , связанные с ним , опция устанавливается в соответствии с вашими предпочтениями.

" Значения параметра " является диалог , который содержит следующее: " Список установка" , кнопка "Подтвердить" , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между трех пунктов , нажав " вкладку ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " . " Установке списка " состоит из " единичный угол " и " Калькулятор Брайля кодекса " . Вы можете перемещаться среди 2 варианта , нажав кнопку " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " . Используйте "Пробел" , чтобы изменить значение каждой настройки .

При установке единицы угла , если вы выберите " Радиан" , вы можете получить значение PI при использовании тригонометрические функции. При выборе "степень" и активировать PI , вы получите неправильный ответ , так как это не является допустимым расчет .

Вы можете установить код Калькулятор Брайля для компьютерной Брайля или Nemeth Брайля , как описано выше . Вы можете использовать "Пробел - г ( точки1 -2 -4- 5)" изменить эту настройку из любой точки мира в калькуляторе .

13.1.12 ВЫХОД 

Это используется для выхода из калькулятора. Вы можете закрыть калькулятор, нажав "Ввод" на "Выход калькулятор" или пресс-г в меню. Или, по-вашему расчета линии, вы можете выйти, нажав "Пробел-Z (точки 1-3-5-6)".

13.1.13 ПРИМЕРЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Ниже приведены примеры для каждого из математических функций , которые можно выполнять , когда с помощью калькулятора на Брайля Sense U2 .

Основные функции:

1 . Добавление ПЛЮС
Для ПЛЮС пресс " точки 3-4-6 " .
Например, чтобы добавить номера 10 и 20 , введите : 10 20 .
Результат отображается как 30 .

2 . Вычитание Минус
Для Минус , пресс "точки 3-6 " .
Например, чтобы добавить номера 10 и 20 , и вычесть 5 , введите : 10 +20-5 . Результат отображается как 25 .

3 . Умножение
Для умножения , пресс "точки 1-6 " .
Например, чтобы умножить 10 на 20 , введите : 10 * 20 .
Результат отображается как 200 .

4 . Отдел
Для отдела , пресс- "точки 1-4 ".
Например, разделить 20 на 10, входят: 20/10 . Результат отображается как 2.

5 . Процент
Для Процент , пресс "точки 1-4-6 " .
Для расчета 10-процентную наценку в размере 20 введите , 20 +10 % : результат 22 .
Для расчета 10-процентную надбавку вниз 20, нажмите : 20-10 % : результат 18 .
Для расчета какой процент 20 является 10, нажмите 20/ 10% : результат 200 .
Для расчета 10 процентов 20 , нажмите : 20 * 10 % : результат 2 .

6 . Питание
За власть , нажмите " Возврат" с " точками 4-5 " .
Например, для расчета 2 в степени 10 , нажмите : 2 ^ 0,10 . Ответ 1024 .

7 . Вычисление квадратного корня
Для выполнения корневой функцию Square , нажмите " Ввод " с "точки 1-2-3-4-5 " .
Например, чтобы вычислить квадратный корень из 16 , нажмите : Введите с точками 1-2-3-4-5 , 16 " )" . Затем нажмите клавишу ввода .
Ваш ответ 4 .

8 . Показатель
Для экспоненте , нажмите "Ввод" с " точками 1-5 " .
Например, для расчета показатель 2 , нажмите : . Введите с точками 1-5 затем 2, затем" ) " была и "Ввод" В результате 7,3890561 .

9 . Тригонометрические функции

Sine Функции: 
Для синус, нажмите "Ввод" с "точками 2-3-4", и с. Это показано на дисплее Брайля как, грех (. 
Для Арксинус, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 2-3-4", то. Это отображается как ASIN (. 
Для гиперболического синуса, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 2-3-4", то "H". Это отображается как зп (. 
Для расчета синуса угла в 30 градусов введите следующую команду:. Введите с точками 2-3-4, то с, 30 и ")" Нажмите "Ввод", и ваш ответ отображается как 0,5.

Косинус Функции: 
Для косинус, нажмите "Ввод" с "точками 2-4", и нажмите я. Это отображается как соз (. 
Для Арккосинус, нажмите "Ввод", с "точки 2-4", то,. Это отображается как экоса (. 
Для гиперболического косинуса, нажмите "Ввод" с "точками 2-4", то, ч. Это отображается как дубинкой (. 
Например, для расчета косинус 30 градусов, нажмите: Введите с точками 2-4, С, 30 и ")". Затем нажмите "Ввод". Ваш ответ отображается как 0,8660254. 

Tangent Функции: 
Для Tangent, нажмите "Ввод" с "точками 2-3-4-5" и т. Это отображается как загар (.
Для арктангенс, нажмите "Ввод" с "точками 2-3-4-5", то. Это отображается как Atan (. 
Для гиперболического касательной, нажмите "Ввод", с "точки 2-3-4-5", а затем, ч. Это отображается как Тань (. 
Например, для расчета тангенс угла 30 градусов, нажмите: Введите с точками 2-3-4-5, Т, 30 и ")". То есть, загар (30) результатом которого является 0,57735027.

Логарифм функции: 
Общие логарифм 
Для логарифм, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 1-2-3", а не. Это отображается как журнал (. 
Например, для расчета общей логарифм 100, нажмите: Введите с точками 1-2-3, N, 100 и ")". То есть, журнал (100), которые дают результат 2. 

Натуральный логарифм 
Для натуральный логарифм, нажмите кнопку "Ввод" на "точки 1-2-3", и, каждый. Это отображается как LN (. 
Например, чтобы вычислить натуральный логарифм 100, нажмите: Введите с точками 1-2-3, Е, 100 и ")". То есть, п (100), который дает результат 4,60517019.

13.2 ПОКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПО КОМПАСУ 

Используйте эту опцию, чтобы отобразить направление по компасу на Брайля Sense U2 . Вы можете отобразить направление по компасу из любой точки на блоке. 

Для отображения направления по компасу, выполните следующие действия: 
Нажмите кнопку "Ввод-5-6" из любой точки Брайля Sense U2 . 
Отображается текущее состояние компаса. 

Вы также можете получить доступ статус компаса в меню "Утилиты". Перейти в "Display компасу", нажав "Пробел-4". Нажмите кнопку "Ввод" на "Display компасу" или просто нажмите "ч (точки 1-2-5)". 

  Как вы изменить направление, чтобы проверить текущее состояние компас, нажмите "Пробел". Текущее направление будет объявлено. 
Для выхода из этого режима, нажмите "Пробел-е (точки 1-5)" или пробел-г (точки 1-3-5-6). 

Примечание: Это займет около 15 минут, чтобы инициализировать устройство должно встречаются следующие ситуации: 
1. Блока выходит на большое расстояние от места, где компас был использовался в последний раз. 
2. Устройство остается разряжен более чем на месяц.

13.2.1 ОПЦИИ ГИРОКОМПАСА

Есть 2 параметры настройки , доступные при просмотре статуса компаса :
" Освежающий время " и " Тип дисплея Компас " .
Освежающий время:
Вы можете установить интервал автоматического объявления о статусе компаса . Чтобы установить этот параметр , выполните следующие действия :
1) Выполнить "Display компасу " .
2)Braille Sense U2  отображается текущее состояние компаса.
3) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" .
4) Вы помещен в " Освежающий времени " поле редактирования .
5) Введите число секунд между объявлениями состояния компас . По умолчанию он установлен в 0 . Вы можете ввести число от 0 до 120.

Компас тип дисплея :
Вы можете установить тип дисплея компаса . Для установки , выполните следующие действия :
1) Выполнить "Display компасу " .
2) отображается текущее состояние .
3) Нажмите "Tab (Пробел -4- 5)" , чтобы перейти к "Тип дисплея Компас " .
4) Значения этого параметра " кардинал и градусов ", " Кардинал только " и " только градусов" . При нажатии "Пробел" , можно изменить значение параметра . По умолчанию он установлен в положение " кардинала и градусов " .

13.2.2 КАЛИБРОВКА ГИРОКОМПАСА 

Если вы обнаружите, что компас, кажется, не отображать точно, как вы измените направление, или что это, кажется, не показывают весь спектр степеней направлениям компаса, это может быть необходимо для калибровки компаса. 
Для калибровки компаса, выполните следующие действия: 
1) Выполнить "Display компасу". 
2) отображается текущее состояние компас. 
3) Медленно поверните Брайля смысл в горизонтальной окружности в передней части вашего тела. 
4) Медленно поверните Брайля Sense в verdical кругу спереди назад. 
5) Медленно поверните смысл Брайля в verdical кругу слева направо. 
Ваш компас должны начать показывать точно в соответствии с вашим руководством.

13.3 ПОКАЗАТЬ ВРЕМЯ И ДАТУ

Используйте эту функцию, чтобы проверить текущую дату и время. Чтобы активировать эту функцию, нажмите "Пробел 1" или "Пробел-4" для перейтиа к "Дисплей Время и дата" в меню "Утилиты", и нажмите "Ввод". Или, вы можете активировать эту функцию, нажав D из меню. Вы также можете запросить время и дату из любой точки Брайля Sense U2 . Нажмите "Пробел-т (точки 2-3-4-5)", чтобы проверить время. Отображается Нажмите на фиксатор (Пробел-4-5), и текущая дата.

13.4 БУДИЛЬНИК

Вы можете установить "проснуться тревоги ", так что звучит сигнал тревоги на Брайля Sense U2  в заданное время каждый день. Чтобы открыть "проснуться тревоги " , в меню "Утилиты" , используйте " Пробел- 1 " или " Пробел- 4 " , чтобы перейти к "Проснись тревогу ", и нажмите "Ввод" . Вы можете запустить "проснуться Alarm" из любой точки на блоке , нажав кнопку " F3-(точка - 1) " . Если это первый раз, когда вы открыли " Проснись тревогу " , и вы еще не установили время и дату в Брайля Sense U2  , устройство запрашивает , "Установить время : " После того как вы установите время , Брайля Sense U2  отображает диалоговое окно "проснуться тревоги " . Вам будет предложено , " время указан : "" Проснись тревогу " диалог содержит следующее: "Установить время ", " Колокол ", " срок ", " длительность тревоги ", " Повторите интервал ", " раз утренняя побудка " , кнопка " Подтвердить " , и кнопка "Отмена" . Вы можете перемещаться между элементами управления , нажав "на вкладке (Пробел -4- 5) " и " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " .
Когда звучит сигнал будильника , дисплей Брайля также отображается сообщение " Звонок . Нажмите Возврат ввести , чтобы выключить сигнал " . Как указывает сообщение , чтобы остановить сигнал будильника, нажмите кнопку " Возврат ввести " .

13.4.1 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

При открытии "проснуться тревоги" диалог, Braille Sense U2  отображает поле "Установить время". Значение устанавливается на текущее время или указано время, ранее. Здесь Вы можете непосредственно ввести время, или установите время с помощью сочетания клавиш, как описано в разделе 6.3. После установки нажмите "вкладку (Пробел-4-5)" времени, чтобы перейти к следующему полю.

13.4.2 СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

Вы можете выбрать один из 3 звуков сигнализации или вибрации для пробуждения до тревоги. Если нажать "на вкладке (Пробел-4-5)" от "Установить время", нынешние тревоги воспроизведения звука. Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы изменить звук сигнала тревоги. При перемещении среди звуков, различные звуки сигнализации играют. Когда вы дойдете до 4-й вариант, "Вибрация двигателя", Braille Sense U2  производит длинный вибрацию, представляющий тот, который вы чувствовали бы себя, если вы решите использовать эту опцию, чтобы предупредить вас о вашей сигнализации. Если у вас есть selectedyour нужный тип тревоги, нажмите "вкладку (Пробел-4-5)", чтобы перейти к следующему полю.
13.4.3 Срок

В этом поле можно выбрать дни недели, в которые будет звонить будильник. Доступно четыре варианта: "Отключено", "Однократно", "Будние дни", и "Каждый день". Перемещайтесь по опциям, нажимая "Пробел-1" или "Пробел-4". Если выбрано "Отключено", будильник не звонит в заданное время, независимо оттого, как настроены другие пункты диалога. Если выбрано "Однократно", будильник звонит только один раз. Если выбрано "Будние дни", будильник звонит в одно и то же время по будням, с понедельника по пятницу. Если выбрано "Каждый день", будильник звонит в заданное время 7 дней в неделю. Выбрав нужый вариант, нажмите "Таб (Пробел-4-5)" чтобы перейти к следующему полю.

13.4.4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВОНКА 

Эта опция устанавливает количество времени, которое звучит сигнал. Варианты 1 минута, 2 минуты, или 3 минуты. Перемещение среди этих вариантов, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4". Если установить мелодию продолжительность к "1 минуты", звучит сигнал тревоги в течение одной минуты, то молчит. Для отключения сигнала до минуту прошло, нажмите "Возврат ввести".

13.4.5 ИНТЕРВАЛ ПОВТОРЕНИЯ 

Эта опция устанавливает количество времени, которое между временами, что звучит сигнал будильника. Например, если вы установите интервал повторения в три минуты, после того, как сигнал тревоги перестал звучать, он звонит снова за 3 минуты,. Возможные значения 1, 3, 5, 10, 15, или 20 минут. Перемещение среди этих вариантов, нажав "Пробел-1" или "Пробел-4".

13.4.6 ЧИСЛО ЗВОНКОВ

Эта опция позволяет вам решить, сколько раз звучит сигнал будильника. Если тревога не выключить, нажав "Возврат ввести", это повторяется в соответствии с количеством раз, установленного для этой опции. Возможные значения от 1 до 10. Перемещение среди этих вариантов, нажав кнопку "Пробел-1" или "Пробел-4".

13.4.7 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ / ОТМЕНА 

Если нажать "Ввод" на кнопку "Подтвердить", изменения сохраняются, и диалог закрывается. Если вы не хотите, чтобы сохранить изменения, нажмите клавишу "Ввод" на кнопку "Отмена".Braille Sense U2  продолжает предыдущие настройки будильника, и закрывает диалоговое окно.

13.5 КАЛЕНДАРЬ 

Вы можете открыть календарь, нажав "Ввод" на "Календарь" в меню "Утилиты", или нажав "L (точки 1-2-3)". Вы можете запустить "Календарь отовсюду на блоке, нажав кнопку" F3-L ". 
Следующие варианты: "солнечный календарь" и "Лунный календарь" "В календаре, вы можете проверить три вида информации, начиная с 1841 года на 2043 год Если ввести дату, которая не находится в диапазоне.. и нажмите "Ввод", вы получите сообщение, "Invalid дата", и вернуться к "Дата" со списком редактирования.

13.5.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ

" Календарь " состоит из " солнечный календарь ", и " Лунный календарь" . В " Лунный календарь" , високосный месяц отображается с " л (точки 1-2-3 ) " . Календарь работает по дату блока . По умолчанию это дата, установленная на Брайля Sense U2 .
Ниже приводится объяснение о том, как проверить даты .

1 . Перемещение объектов
Вы можете переключаться между " солнечный календарь " и " Лунный календарь " , нажав кнопку " вкладку ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " .
2 . Дата Typing
В календаре, можно ввести месяц, дату и год в виде мм / дд / гггг . Используйте 2 цифры для дня , 2 цифры месяца и 4 gigits за год , разделяя их с помощью косой чертой или пропуском . Если нажать "Ввод" после ввода даты , дата объявляется в одном календаре, и вы можете нажать " Tab ( ??Пробел -4- 5) , чтобы перейти к эквивалентной дате в другой календарь.
3 . Горячие клавиши для переключения даты

После ввода даты , вы можете проверить " солнечный календарь ", " Лунный календарь" , и " День недели ", нажав "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " .
Перемещение на следующий день : Пробел -6
Перейти к предыдущей день : Пробел -3
Перейти к следующей неделе : Пробел -5
Перейти к предыдущей неделе : Пробел -2
Перемещение на следующий месяц : Пробел -4
Перейти к предыдущему месяцу : Пробел -1
Перейти к следующему году : Пробел -5- 6
Перейти к предыдущему году : Пробел -2-3


13.6 СЕКУНДОМЕР

Вы можете запустить " Секундомер " из любой точки на блоке , нажав кнопку " F3 -W (точки -2-4-5-6) " .
Или, вы можете выбрать его в меню "Утилиты" и выполнить его , нажав клавишу "Ввод" .
При нажатии "Ввод" на " Секундомер ", " 00:00:00 " отображается . Нажмите "Ввод" , чтобы начать секундомер работает. Нажмите кнопку "Ввод " еще раз, чтобы приостановить , а Braille Sense U2  объявляет истекшее время , и отображает его на языке Брайля . При нажатии кнопки " Ввод" снова перезапускает секундомер работает.
Если вы нажмете " Возврат " в то время как секундомер остановился или работает ,Braille Sense U2  объявляет истекшее время и очищает , чтобы " 00:00:00 " . В то время как работы секундомера , нажав "Пробел" дает истекшее время. Как секундомер по-прежнему работает , дисплей Брайля продолжает отображения времени с каждой секундой , как она проходит .
Нажмите "Пробел -F2 ", чтобы остановить отображения времени . Если вы нажмете " Пробел- F2" еще раз , снова отображается время .

Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5)" или " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " , когда секундомер находится в режиме ожидания или во время его работы , вы переключаетесь на " Таймер обратного отсчета " . Если вы активируете " Таймер обратного отсчета " , вас просят ввести часы, минуты и секунды . При вводе часы , минуты и секунды , введите двузначный номер в течение часа , минуты и второй , используя компьютер Брайля или 1-й класс . Вам не нужно использовать знак номера . Если нажать "Ввод" , не вводя цифры ," Таймер обратного отсчета " начинает обратный отсчет от времени по умолчанию , который установлен в одну минуту. Когда началось, " таймер обратного отсчета " показывает " отсчет хх минут ", и начинается бег.
Нажмите "Ввод" на " Таймер обратного отсчета " , а Braille Sense U2  говорит вам оставшееся время , и приостанавливает отсчет. Нажмите "Ввод" , чтобы перезапустить таймер. Нажатие " Возврат " очищает " Таймер обратного отсчета " . Если таймер достигает нуля ,10-секундный звуковой сигнал , и " Таймер обратного отсчета " очищает . Если вы нажмете " Возврат ввести " в то время звучит сигнал будильника , сигнал выключится и ваш таймер очищает , и готов принять новое время .
Нажмите " вкладка (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab (Пробел -1- 2) " , чтобы вернуться к секундомер. Для выхода из " Секундомер " или " Таймер обратного отсчета ", нажмите " Пробел - Z ( точки 1-3-5-6 ) " , и вы вернетесь к элементу " Секундомер " в меню " Утилиты.


13.7 ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПРОГРАММ ЭКРАННОГО ДОСТУПА

"Терминал для чтения с экрана " функции позволяет Braille Sense U2  , которые будут использоваться в качестве дисплея Брайля при подключении к компьютеру или мобильному телефону , который использует читателя совместимы экрана , таких как Window-Eyes , Supernova , или VoiceOver Apple. Перед использованием этой функции , убедитесь, что Braille Sense U2 МИНИ подключен к персональному компьютеру или смартфона с помощью последовательного соединения Bluetooth или к клиентскому порту USB. Чтобы включить эту функцию , в меню "Утилиты" , нажмите "Пробел -4 " несколько раз, чтобы достичь " Терминал для чтения с экрана " . Затем нажмите "Ввод" .
Для запуска " терминал для обеспечения Screen Reader " из любой точки блока нажмите " F3- ы (точки -2 -3- 4)" .

 При активации " терминал для чтения с экрана " , отображается список вариантов подключения . Варианты " последовательный порт Bluetooth " и " USB порт" . Нажмите "Пробел - 1" или "Пробел -4" для достижения желаемого типа подключения. Нажмите "Ввод" , и устройство объявляет , "Терминал режим" . НеBraille Sense U2  больше не говорит , как это теперь просто выступает в качестве дисплея Брайля для вашего компьютера или смартфона . Если соединение не удается, вы вернетесь в список способов подключения .
Для выхода из " Терминал для чтения с экрана " Пресса " Возврат -Пробел - г (точки 1-3-5-6 ) " .
13.7.1 Подключение к программе экранного доступа
 
13.7.1.1 Подключение к компьютеру через USB
 
Чтобы подключить Braille Sense к программе экранного доступа на компьютере под Windows, такой как Jaws, NVDA, System Access  или Window-Eyes через USB, нужно установить на компьютер соответствующий USB драйвер. Ниже описаны действия для установки USB драйвера. 
Примечание: для JAWS for Windows версии 14 или ниже, вамнужно скачать и установить 2 драйвера: Общий HIMS USB драйвер, и JAWS specific драйвер.
Для всех остальных программ экранного доступа, и для JAWS 15 или выше, нужен только общий Braille Sense USB драйвер.
 
1) Скачайте USB драйвер для Braille Sense с сайта HIMS:  
Общий USB драйвер: 
http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip
Специальный драйвер для JAWS V14 или ниже:  
http://www.himsintl.com/upload/JAWS/HIMS_Braille_Driver_For_Jaws_V2_1.zip
2) Разархивируйте файл и запустите "Braille_SENSE_USB_Driver.exe.
3) Когда появится мастер установки "Braille Sense USB Driver Setup wizard", выберите Установить кнопку "Install". 
4) Когда появится мастер установки, выберите кнопку Далее "Next". 
5) После того, как драйвера успешно установлены, нажмите кнопку Готово "Finish". 
6) Подключите Braille Sense к компьютеру через USB кабель , и убедитесь, что устройство находится в терминальном режиме. 
7)  
А. Если используется windows 7/8, Windows автоматически определит и установит драйвера. Если используется XP, выполните действия из пункта Б, и действия, описанные ниже.
Б. Когда появится "Мастер нового оборудования", выберите "Установить из указанного места", используя "стрелку вниз", а затем нажмите кнопку "Далее". 
8) Когда появится сообщение "Пожалуйста, выберите параметры поиска и установки ", выберите "Не выполнять поиск. Я выберу нужный драйвер для установки"и нажмите кнопку" Далее".
9) Вам будет предложено: "Выберите драйвер, который вы хотите установить для этого  устройства ", выберите "HIMS USB Driver" и нажмите кнопку "Далее".
10)  Должно появиться окно "Новое оборудование успешно найдено". Нажмите кнопку "Готово". 
Закончив установку USB драйвера на компьютер, пожалуйста, следуйте инструкциям для подключения дисплея к программе экранного доступа Через USB.
 
13.7.1.2 Подключение к ПК через серийный порт Блютус
 
Следующие действия проведут вас через настройку Braille Sense для работы в качестве Блютус терминала программ экранного доступа. Эти инструкции предполагают, что Bluetooth уже установлен на вашем компьютере. Также предполагается, что вы работаете по крайней мере с Windows XP, Service Pack 2. 
Прежде чем начать, убедитесь, что ваш Braille Sense включен и убедитесь, что вы знаете имя Bluetooth устройства. 
1. Инструкции для windows XP
 
1) Перейдите к иконке Bluetooth на панели задач. Вы можете открыть область уведомлений , нажав "Windows -Б", а затем нажимайте клавишу стрелка вправо или влево, пока не достигнете значка Bluetooth. Затем нажмите клавишу "Контекстное меню". Примечание: Если значок Bluetooth не появляется в системном трее, возможно,потребуется изменить настройки для отображения значка Bluetooth. Перейдите в панель управления Windows, Устройства Bluetooth, Параметры и установите флажок с надписью "Показать иконку Bluetooth в области уведомлений". 
           2) Нажимайте "стрелку вверх или вниз", пока не дойдете до "Открыть настройки Bluetooth" и нажмите "Ввод".
           3) Из списка закладок, используйте "Control-Tab" закладку Устройства.
 4) Перейдите к кнопке Добавить и нажмите "Ввод".
 5) Нажмите "Пробел", чтобы установить флажок для "Мое устройство настроено и готово к обнаружению", и нажмите клавишу "ВВОД". 
6) Компьютер с XP должен найти Braille Sense под названием "Braille Sense ----", где --- j,обозначает числовое значение.
 7) Нажмите клавишу "Стрелка вниз", чтобы перейти факус на имя вашего устройства.
 8) Перейдите к кнопке Далее и нажмите "Ввод".
 9) ПК должен запросить ПИН-коа. Введите 4-значный код, по вашему выбору, и нажмите Ввод. Braille Sense запросит тот же пин-код; введите его в компьютерном Брайле и нажмите Ввод.
10) На компьютере должно появиться сообщение: "Найдено новое оборудование" и должен появиться диалог окончания.
 Если подключение успешно, в диалоге должно быть показано, что 
Bluetooth устройство было успешно установлено. Обратите внимание на номер входящего и исходящего серийных com портов. Например, исходящий COM может быть 
COM 5, а входящий COM порт - COM 6. Не удивляйтесь если ваши COM установлены не на COM 5 и COM 6. COM порты могут отличаться от компьютера к компьютеру.
 11) Нажмите "Таб" чтобы перейти к кнопке Готово, и нажмите "Ввод" чтобы ее активировать.
 12) вы вернетесь в диалог настроек Bluetooth устройств. Из списка закладок, нажмите Ctrl-Tab чтобы перейти к закладке COM порты.
 13) Нажмите,"Таб"", чтобы перейти к списку COM портов и нажмите стрелку вниз для перемещения по списку СОМ портов чтобы сверить их номера.
 14) Перейдите к кнопке ОК, и нажмите Ввод.
 
2. Подключение через Bluetooth к компьютеру под Windows 7/Windows 8.
 
1)   Откройте Панель управления.
2)   Откройте Устройства и принтеры
3)   Перейдите к "Добавить устройство" и нажмите "Ввод".
4)   Windows выполнит поиск устройств и отобразит их в списке.
5)   Используйте стрелку вверх или вниз, чтобы перейти к Braille Sense  и нажмите "Ввод".
6)   Вас попросят ввести код доступа для устройства. Введите 4-значный код по вашему выбору и нажмите Ввод. Braille Sense затем попросит ввести тот же код доступа; введите его в компьютерном Брайле и нажмите Ввод.
7)   На компьютере должно появиться сообщение: "Найдено новое оборудование" и должен появиться диалог окончания. В диалоге должно быть показано, что Блютус устройство успешно установлено. Очень важно обратить внимание на Блютус COM порт, поскольку он вам понадобится при подключении программы экранного доступа.
 
13.7.1.3 Использование Braille Sense с Window-Eyes
 
Используйте следующие шаги для подключения вашего устройства в качестве терминала для программы экранногог доступа Window-Eyes от GW Micro.
1) Убедитесь, что ваш Braille Sense включен, и находится в терминальном режиме.
2) Нажмите Control-Backslash чтобы открыть панель управления Window-Eyes.
3) Спуститесь стрелкой до устройств и нажмите "Ввод".
4) Спуститесь стрелкой до "Дисплей Брайля" и нажмите "Tab" чтобы открыть список доступных дисплеев.
5) Спуститесь стрелкой до Braille Sense и нажмите "Tab" чтобы перейти к списку портов.
6) Если вы используете Блютус, выберите номер Com соответствующий вашему Блютус подключению. Для USB, выберите "USB" из списка портов.
7) Перейдите к "Активировать" и нажмите "Ввод".
8) В случае успешной активации, у вас будет 15 секунд, чтобы выбрать, следует ли "сохранить настройки" или "Восстановить" настройки на момент до активации Braille Sense.
9) Перейдите к "Сохранить настройки" и нажмите "Ввод".
10) Перейдите к "Сохранить настройки" и нажмите "Ввод".
11) Перейдите к "Свернуть" и нажмите "Ввод" чтобы свернуть панель управления Window-Eyes. 
Примечание: Возможно, понадобится перезапустить Window-Eyes для начала отображения Брайля.

13.7.1.4 Использование Braille Sense с JAWS для Windows
Используйте следующие инструкции, чтобы настроить Braille Sense в качестве дисплея Брайля для программы экранного доступа JAWS от Freedom Scientific: 
1) Убедитесь что Braille Sense включен и находится в терминальном режиме. Если вы используете USB, подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.
2) Перейдите в Окно JAWS и нажмите "Альт", чтобы открыть меню.
3) Нажмите "Ввод" на меню "Опции".
4) Используйте стрелки Вверх и Вниз, чтобы перейти к "Брайль" и нажмите "Ввод".
5) Выберите HIMS Braille Sense , в качестве Брайлевского устройства.
6) Перейдите к "Дополнительно" и нажмите "Ввод".
7) Выберите USB если подключаетесь через USB, или правильный Com порт, если используете Блютус.
8) Перейдите к "OK" и нажмите "Ввод".
9) Появится сообщение о том, что нужно перезапустить JAWS для вступление в силу настроек. Перезапустите JAWS для Windows, и Брайль должен начать отображаться.

13.7.1.5 Использование Braille Sense в качестве Брайлевского дисплея с NVDA
 Используйте следующие инструкции, чтобы настроить Braille Sense для использования в качестве дисплея Брайля с бесплатной программой экранного доступа NVDA от NVAccess.
1) Убедитесь что Braille Sense включен и находится в терминальном режиме. Если вы используете USB, подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.
2)   Нажмите "клавишу NVDA -N" чтобы открыть меню NVDA.
3)   Спуститесь стрелкой до пункта "Параметры" и нажмите "Ввод".
4)   Спуститесь стрелкой до "Настройки Брайля" и нажмите "Ввод".
5)   Выберите "HIMS Braille Sense" из списка дисплеев Брайля.
6)   Перейдите к комбинированному списку "Порт" и убедитесь, что он выбран правильно. (NVDA автоматически определяет порты, так что не должно возникнуть необходимости изменять этот параметр)
7)   Перемещайтесь по различным спискам, чтобы выбрать разные параметры, такие как таблица ввода и вывода, параметры курсора, и т.д. Используйте стрелки вверх и вниз для перемещения по вариантам в каждом из списков.
8)   Закончив настройку параметров, перейдите к "OK" и нажмите "Ввод".
 
Примечание: Убедитесь что отмечен флажок "Сохранять настройки при выходе" в меню NVDA чтобы сохранились ваши настройки для Braille Sense, таким образом, Брайлевское устройство HIMS будет автоматически подключаться каждый раз при использовании NVDA в будущем.
 
13.7.1.6 Использование the Braille Sense с System Access.
 В настоящее время, Braille Sense работает с System Access используя тоько Блютус подключение. Чтобы использовать Braille Sense в качестве дисплея Брайля с System Access, убедитесь что он включен, Блютус активирован, включен терминальный режим, и что было выполнено сопряжение с компьютером. Когда запущена System Access, устройство автоматически обнаружено, и начинает отображаться Брайль.
 
13.7.1.7 Использование Braille Sense с VoiceOver на Mac.
Чтобы использовать Braille Sense как USB дисплей Брайля с Mac с запущенным VoiceOver, просто включите устройство, убедитесь, что оно находится в терминальном режиме и подключите его к Mac через USB. Устройство сразу же будет распознано и информация VoiceOver начнет отображаться на дисплее Брайля. 
Выполните следующие действия, чтобы подключить Braille Sense в качестве Блютус дисплея Брайля к Mac с запущенным VoiceOver:
1. Убедитесь что устройство включено, Блютус активирован, и включен терминальный режим.
2. Нажмите Vo-F8 чтобы открыть утилиты voiceOver.
3. Перейдите к "Категории" и нажмите Vo-Shift-вниз чтобы начать взаимодействие.
4. Нажмите B для Брайля.
5. Нажмите Vo-Shift-Вверх чтобы прекратить взаимодействие с группой Категории.
6. Нажимайте Vo-Вправо до "Дисплей", и нажмите Vo-Пробел чтобы активировать.
7. Перейдите к "Добавить", и нажмите Vo Пробел для активации.
8. VoiceOver сообщит "Идет поиск Блютус устройств".
9. Перейдите к списку "Устройства Блютус" и нажмите Vo-Shift-Вниз для взаимодействия с таблицей.
10. Перейдите к "Braille Sense" и нажмите Vo-Shift-Вверх чтобы прекратить взаимодействие с таблицей.
11. Перейдите к "Запомнить это устройство" и нажмите Vo-чтобы отметить флажок.
12. Перейтиде к "Выбрать" и нажмите Vo-Пробел" для активации.
13. VoiceOver попросит ввести код доступа и вы окажетесь в строке редактирования.
14. Введите код доступа, введите 4-значное число по вашему выбору и нажмите Ввод. braille Sense попросит ввести тот же пин-код; Введите его в компьюторном Брайле и нажмите Ввод.
Вы должны услышать звук, обозначающий что VoiceOver подключился к вашему Брайлевскому устройству и вы должны начать видеть информацию VoiceOver на дисплее Брайля. 
 
13.7.1.8 Использование Braille Sense с устройствами под IOS 
 
Используйте следующие инструкции для подключения Braille Sense как Блютус диспле\ Брайля к iPhone, iPad, или iPod. 
 
Примечание: На вашем i-устройстве должна быть установлена IOS 4.2 чтобы можно было использовать Брайлевские устройства HIMS как Брайлевские дисплеи с VoiceOver. Эти инструкции относятся к iPhone, однако, они подходят для всех совместимых i-устройств: iPhone 3Gs и выше, iPad, и iPod Touch 3G и новее.
1) Убедитесь что Braille Sense включен, Блютус активирован, и включен терминальный режим.
2) На iPhone, перейдите к Настройки/Основные/Универсальный доступ/VoiceOver/Брайль.
3) Если на I-Phone не включен Блютус, устройство попросит его включить. Когда Блютус активирован, I-Phone выполняет поиск устройств.
4) Braille sense должен появиться в списке доступных Брайлевских устройств.
5) Нажмите дважды на Braille Sense в списке Брайлевских устройств.
6) Появится запрос на ввод пин-кода. Введите 4-значный пин-код и нажмите дважды на кнопку Создать пару.
7) На Органайзере появится запос кода; введите тот же код, который вы ввели на iPhone, и нажмите Ввод.
Вы должны услышать сигнал на iPhone, и текст, отображаемый на iPhone должен появиться на Брайлевской строке вашего Braille Sense.
 
13.7.1.9 Использование Braille Sense с BrailleBack для Android.
 
Чтобы получить Брайлевский доступ к Android через BrailleBack, сначала нужно скачать и установить приложение на ваше Android устройство из магазина Google Play.
Выполните следующие действия для использования Braille Sense в качестве дисплея Брайля с BrailleBack.
 
1. Убедитесь что Braille Sense включен, Блютус активирован, и включен терминальный режим.
2. на Android устройстве: Перейдите в "Настройки".
3. Выберите Блютус.
4. Выберите "Поиск устройств".
5. Выберите Braille Sense из списка устройств.
6. Когда появится запрос, введите 4-значный код по вашему выбору и выберите ОК.
После активации кнопки ОК на планшете, Braille Sense попросит ввести тот же пин код; введите его в компьютерном Брайле и нажмите Ввод.
7. Когда Braille Sense успешно подключен, вернитесь в "Настройки" на устройстве Android и выберите "Специальные возможности".
8. Выберите BrailleBack и отметьте флажок, чтобы его вкючить. Подключенный дисплей Брайля должен быть распознан и должно начаться отображения Брайля.

13.7.1 Терминальный буфер обмена

Терминал Буфер обмена позволяет создавать и редактировать текст на NoteTaker перед отправкой его через терминал для чтения с экрана подключенного устройства . Это может быть полезно в тех случаях, как при использовании VoiceOver на и- устройства , в котором символы переводится как они отправляются на IPhone или IPad . В этом случае , если вы не вводить быстро , символы могут быть неправильно перевели . Например : если вы введете "сказать" и не вводите достаточно быстро , VoiceOver может потенциально перевести это как " thateverylikelike " как , если есть паузы в типизации , каждый Брайля характер потенциально могут быть переведены на всей ее слова эквиваленте. Таким же образом , редактировании текста также сложно, как , любое письмо или один символ сокращения Брайля , при вводе сам по себе переводится как этого сокращения. Так что, если вы пытаетесь ввести слово " Обсуждение " , и случайно набрать "высокий " , когда вы удаляете "L" и введите "К" "К" переводится как "знание" . Таким образом, текст, который вы получаете, является " talknowledge " . Чтобы по-настоящему исправить слово , вы должны стереть все слово и введите его еще раз .
Таким образом, создании / редактировании текста при использовании NoteTaker в качестве дисплея Брайля иногда очень точным и утомительное занятие . Как объяснялось выше , Терминал Буфер обмена позволяет создавать и редактировать текст на NoteTaker , и отправить заполненную текст на подключенный компьютер или смартфон через терминал для чтения с экрана.
Чтобы ввести " режим ввода данных ", нажмите "Пробел -Ввод - I (точки -2- 4)" . Braille Sense объявляет , "Input данных Mode" . Введите и редактировать текст с помощью обычных команд ввода текста и редактирования . В " режим ввода данных " , на дисплее Брайля и клавиатура будут временно отключены от отправки / приема информации в / из подключенного компьютера или и- устройства , так что вы можете использовать их для создания / редактирования текста . Для получения дополнительной информации о вводе текста и редактирования , см. раздел 5 данного руководства на процессор Word. Когда вы закончите вводить текст, который вы хотите отправить к компьютеру или КПК , нажмите " введите " и текст быстро вводится в устройство через терминал для чтения с экрана , и ваш Braille Sense возвращается к отправке / получении информации, и с подключенное устройство .
" Режим ввода данных " также может быть полезным для передачи текста из документа или электронной почте в вашей NoteTaker , к документу или по электронной почте , которую вы создаете на подключенном компьютере или смартфоне . Как" Данные Режим ввода ", является стандартом окно редактирования на NoteTaker , вы можете вставить текст в к нему из буфера обмена в NoteTaker в . (см. разделы данного руководства , касающиеся выбора текста , поскольку это относится к поддерживаемым программ, таких как текстовый процессор , электронная почта , веб-браузер и т.д.)
Чтобы отправить текст на буфер обмена NoteTaker на свой подключенного устройства через терминал для чтения с экрана , выполните следующие действия:
1) В то время как в терминальном режиме , нажмите "Пробел -Ввод - I ( точки2 - 4)" для активации "Data режима входа " .
2) Нажмите кнопку "Ввод -V ( точки1 -2-3 -6 ), чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода.
3) Нажмите "Ввод" , чтобы отправить текст на компьютере или и- устройства через терминал для чтения с экрана.


13.8 ПОКАЗАТЬ СЕТЕВОЙ СТАТУС

С помощью этой утилиты , вы можете проверить, является ли Braille Sense U2  в данный момент подключен к сети Интернет. Эта утилита предоставляет информацию о текущем типа соединения , текущий IP устройства , маска подсети, шлюз , и МАС-адрес. Для проверки состояния сети , нажмите " Ввод " на "Display Network Status" , или нажмите " п (точки 1-3-4-5 ) " из меню "Утилиты" . Вы также можете заппрос состояния сети из меню " программы" , нажав "Пробел -н (точки -1 -3 -4- 5)" .
При запуске "статус -медийная сеть" отображается информация о текущем соединении . Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5)" ,Braille Sense U2  отображает " Renew " кнопку . Если нажать "на вкладке ( Пробел -4- 5) снова , " закрыть " отображается . Если нажать " Shift-Tab ( ??Пробел -1- 2) " ,Braille Sense U2  движется между этими элементами в противоположном направлении .

Первый пункт в списке информации (статус) показывает, является ли Braille Sense U2  в настоящее время подключены к Интернету ( онлайн / оффлайн) , и если да , нынешний тип соединения ( LAN, модем , ADSL, или беспроводная локальная сеть) . Следующий пункт является " Текущий IP-адрес " , а затем " Маска подсети " , и "Ворота " , и, наконец, " МАС-адрес " . Вы можете перемещаться между этим пунктам , нажав "Пробел -4 " или " Пробел -1" . Если Braille Sense U2  в настоящее время не подключен к Интернету , информация о состоянии отображается " в автономном режиме " , а также IP- адрес, маска подсети , и дисплей шлюз 0 годов.

13.9 ПОКАЗАТЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Вы можете активировать функцию "Показать состояния питания", нажав б или нажмите "Ввод" на "Display состояния питания" в меню "Утилиты". Вы можете заппрос состояние питания из любой точки Брайля Sense U2 , нажав кнопку "Пробел-1-6". При выполнении этой команды, 2 части информации отображаются: ??процент оставшегося заряда в батарее, и является ли Braille Sense U2  использует адаптер переменного тока или аккумулятор, чтобы получить власть. После проверки состояния питания, вы можете выйти, нажав кнопку "Пробел-г (1-3-5-6)", и вы возвращаетесь к предыдущему месте на устройстве.


13.10 ФОРМАТИРОВАТЬ 

Время от времени, может возникнуть необходимость переформатировать FlashDisk в Брайля Sense U2 . Вы можете получить доступ к функции "Формат", нажав е из меню "Утилиты". Или, вы можете запустить его из любой точки Брайля Sense U2 , нажав кнопку "F3-F (точки-1-2-4)". 
При форматировании FlashDisk или любой диск на Брайля Sense U2 , вся информация стирается. Поэтому, прежде чем формате, рекомендуется сделать резервную копию всех важных данных, если это возможно.

13.10.1 ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА

Вы можете отформатировать FlashDisk используя 2 метода :
1 . Форматирование диска из меню "Утилиты" .
1) Перейдите в раздел " Формат" в меню "Утилиты" .
2) Нажмите "Ввод" , и " Флешка " ориентирована .
3) Нажмите кнопку "Ввод "
4) Вам будет предложено , " Формат FlashDisk ? " Да " .
5) Нажмите кнопку "Ввод "
6) Вам будет предложено , " Все данные будут потеряны. Продолжить ? Да " .
7) Нажмите кнопку "Ввод " .
8) Блок объявляет : "Теперь форматирование FlashDisk " и формат запускается .
9) Если формат будет завершена, вы вернетесь в "Диск " список.

Для отмены форматирования , нажмите "Пробел" , или нажмите " Ввод " на " Нет " в пункте 4 или 6 .
Вы также можете использовать эту утилиту для форматирования внешних устройств хранения , таких как SD -карты или USB- накопителей , выбрав их из списка диска и в соответствии с процедурой , как описано выше .

2 . Форматирование FlashDisk помощью "Reset" .

1) Нажмите и удерживайте "Пробел -1- 2-3" .
2) Удерживая "Пробел -1- 2-3" , быстро нажмите и отпустите кнопку сброса .
3) Удерживайте "Пробел -1- 2-3" , пока устройство не объявляет , " Формат старт" .
4) Когда формат завершает блок перезагружается и вы оказываетесь в меню " программы" .

13.11 УСТАНОВИТЬ ТАЙМЕР АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете установить таймер сна, чтобы включить Брайля Sense U2  от после определенного количества времени, независимо от того, что вы делаете. 
Чтобы установить таймер сна, выполните следующие действия: 
1) Откройте меню "Утилиты". 
2) Нажмите "Пробел-1" или "Пробел-4", чтобы перейти к "Таймер сна". 
3) Нажмите кнопку "Ввод". 
4) Или нажмите "Пробел-J (точки 2-4-5)" из любой точки мира на аппарате. 
5) Вам будет предложено, "Таймер сна: 0". 
6) Введите количество минут на таймере в поле редактирования. Доступные настройки в диапазоне от 0 до 180. 
7) Нажмите кнопку "Ввод". 
Когда таймер отключения, даже если устройство активно, оно выключается после определенного количества времени. Если вы установите таймер сна для "5" минут и нажмите кнопку "Пробел-J (точки 2-4-5)" через 2 минуты, "3" отображается в окне редактирования, указывая время, оставшееся до Таймер сна полномочий устройство.

13.12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ
Макросы позволяют автоматизировать функции Braille Sense для простоты использования и эффективности, особенно в тех случаях, когда вы часто выполняете похожие действия. Например, вы можете создать макросдля открытия определенного набора программ и документов, когда вы приходите на работу каждое утро. Или, может быть, вы хотите установить макрос для автоматизации вставки текста и форматирования документа. Вы даже можете создать макрос, автоматически устанавливающий будильник на 6 утра на завтра.

13.12.1 СОЗДАНИЕ МАКРОСА.
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МАКРОС, ВЫ ПРОСТО ПРОСИТЕ УСТРОЙСТВО ЗАПИСАТЬ НАБОР ФУНКЦИ ВО ВРЕМЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, И СОХРАНИТЬ ЕГО. ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАПИСЬ МАКРОСА, НАЖМИТЕ "F2-Р (ТОЧКИ-1-2-3-5)" ИЗ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА НА УСТРОЙСТВЕ. ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПОЗЖЕ, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ "F2-Р", ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ МАКРОСНА УСТАНОВКУ БУДИЛЬНИКА, НАЖМИТЕ "F2-Р", ПЕРЕЙДИТЕ В МЕНЮ ИНСТРУМЕНТЫ , К ФУНКЦИИ БУДИЬНИК. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА. ПОСЛЕ НАЖАТИЯ "ВВОД", ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ БУДИЛЬНИКА, НАЖМИТЕ "F2-Р", ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ МАКРОСА. ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ИМЯ, ПОД КОТОРЫМ БУДЕТ СОХРАНЕН МАКРОС. ВВЕДИТЕ ЕГО В ПОЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ И НАЖМИТЕ "ВВОД". ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ОШИБКУ, И НЕ ХОТИТЕ СОХРАНЯТЬ МАКРОС, НАЖМИТЕ "ПРОБЕЛ-З (ТОЧКИ 1-3-5-6)" ДЛЯ ОТМЕНЫ СОХРАНЕНИЯ. 

13.12.2 ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА.
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАНЕЕ СОЗДАННОГО МАКРОСА, НАЖМИТЕ "F2-Е (ТОЧКИ-1-5)" ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА НА BRAILLE SENSE. ВАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ ИМЯ МАКРОСА, А ПОСЛЕДНИЙ МАКРОС,, КОТОРЫЙ ВЫ СОЗДАЛИ БУДЕТ ПОКАЗАН АВТОМАТИЧЕСКИ. ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ МАКРОС, ВВЕДИТЕ ЕГО ИМЯ И НАЖМИТЕ "ВВОД". УСТРОЙСТВО СООБЩИТ , "ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА, ПОДОЖДИТЕ". ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ПОСКОЛЬКУ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬСЯ ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ РАНЕЕ ЗАПИСАЛИ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫПОЛНЕНИЕ МАКРОСА ЗАВЕРШЕНО, ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ В ТОЙ ПОЗИЦИИ, В КОТОРОЙ ОКАЗАЛИСЬ БЫ, ЕСЛИ БЫ ВЫПОЛНЯЛИ ФУНКЦИИ ВРУЧНУЮ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ СОЗДАДИТЕ МАКРОС НА ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ПРОВЕРКУ НА НАЛИЧИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ, ПОСЛЕ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ, ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ В ПАПКЕ ВХОДЯЩИЕ, С ФОКУСОМ НА ПЕРВОМ НЕПРОЧИТАННОМ СООБЩЕНИИ.

13.12.3 ДИСПЕТЧЕР МАКРОСОВ 

"Диспетчер макросов" позволяет выполнять и управлять ранее созданными макросами. "Диспетчер макросов" находится в меню "Инструменты", над пунктом "Обновить". Чтобы открыть "Диспетчер макросов", из главного меню нажмите "У (точки-1-3-6)", чтобы открыть меню "Инструменты". Перейдите к "Диспетчер макросов" и нажмите "Ввод", или нажмите "M (точки-1-3-4)" в меню "Инструменты" для быстрого перейтиа к и открыть "Диспетчера макросов. "Диспетчер макросов" можно также открыть из любой точки устройства с помощью" F2-Л (точки-1-2-3) Диалог "Диспетчера макросов" состоит из следующих элементов: списка Имя макроса, кнопок "Удалить Макрос", "Переименовать Макрос"," "Выполнить макрос", и" Закрыть ".  В списке Имя макроса перечислены все макросы, которые вы создали. Для выполнения макроса, нажмите "Ввод" на макросе, который вы хотите запустить, или нажмите "Таб" для перейтиа к кнопке " Выполнить Макрос "и нажмите "Ввод". Как описано выше, вы также можете выполнить макрос из любого места на устройстве, нажав "F2-Е". Чтобы удалить макрос, перейдите к макросу, который вы хотите удалить, "Табом" перейдите к кнопке "Удалить макрос"и нажмите "Ввод". Вы также можете нажать" Пробел-Д ", когда макрос, который нужно удалить находится в фокусе. Вы можете переименовать макрос, переместив фокус на макрос, который хотите переименовать, и выбрав опцию" Переименовать Макрос". Нажав "Ввод" на этой опции, вы оказываетесь в поле ввода, в котором можно ввести новое имя файла макроса. Чтобы переименовать макрос, отредактируйте текущее имя или введите новое и нажмите "Ввод".
13.13 Обновление прошивки Braille Sense U2  

С помощью этой утилиты , вы можете обновить Брайля Sense U2  либо через Интернет-соединение или с внешнего носителя , содержащих файлы обновления . Если вы выбираете метод "Online " , убедитесь, что у вас есть активное подключение к Интернету перед выполнением обновления . При обновлении Брайля Sense U2 , все настройки возвращаются в состояние по умолчанию . Данные в флэш-диске защищен. Тем не менее, мы рекомендуем создавать резервные копии ваших файлов перед обновлением Брайля Sense U2  прошивки как неожиданные проблемы могут возникнуть .

Примечание: Вы не можете отменить обновление после его начала . Вы не должны сбросить устройство во время обновления. Вы должны держать устройство, подключенное к сети переменного тока в течение всего процесса обновления. Мы рекомендуем Вам не прикасайтесь к Брайля Sense U2  во время его обновления . Это может занять до 30 минут , чтобы обновить Брайля Sense U2 , в зависимости от скорости вашего интернет-соединения . По окончании установки ,Braille Sense U2  снова перезагружается , чтобы закончить обновление и ставит вас в меню " программы" .

Также обратите внимание : файлы обновления временно хранятся на флэш-диске для установки. Если у вас нет достаточно памяти, доступной на флэш-диске ,Braille Sense U2  не в состоянии обновить , пока вы не освободите пробел для файлов обновления.
Вы можете получить доступ к опции " Обновить прошивку " через меню "Утилиты" , или запустить его из любого места на устройстве с помощью " F3 -U (точки -1-3-6) " .

13.13.1 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ BRAILLE SENSE U2 , ИСПОЛЬЗУЯ ИНТЕРНЕТ

Для обновления Брайля Sense U2  прошивки через Интернет , выполните следующие действия :

1) Убедитесь, что вы подключены к Интернету и подключен к сети переменного тока. Нажмите кнопку "Ввод " на "Upgrade Брайля Sense U2  прошивки " в меню "Утилиты" .
2) Нажмите кнопку "Ввод " на "Upgrade : на форуме " . Braille Sense U2  подключается к серверу HIMS , и текущая версия программного обеспечения по сравнению с серверной версии HIMS . Вам будет предложено продолжить обновление .

3) Если вы нажмете "Ввод" на "Нет" , то обновление будет отменено . Нажмите "Пробел" для переключения между "Да" и "Нет" . Если нажать "Ввод" на "Да" ,Braille Sense U2  начинает загрузку файлы обновления . Если обновление не работает, вы можете получить следующее сообщение : " Подключение к Интернету отсутствует. Проверьте кабель и попробуйте еще раз " . Чтобы попробовать выполнить обновление еще раз , нажмите "Пробел - г ( 1-3-5-6 ) " для отмены , и активировать "Реконструкция Брайля Sense U2  Firmware" снова. Если соединение установлено успешно , файлы обновления загружаются .

4) После загрузки файлы обновления , Braille Sense U2  автоматически запускает процесс обновления. Пожалуйста, помните, что вы не должны касаться Брайля Sense U2  пока обновление не будет завершено , как нажатие клавиш, сброс или отключение диска может прервать процесс обновления , в результате чего неполной установке. Когда обновление будет завершено , вы вернетесь в меню " программы" , а блок объявляет , " Диспетчер файлов " .

5) После завершения обновления , проверьте версию программного обеспечения , нажав " Пробел - V ( точки 1-2-3-6 ) ", а в меню " программы" .

13.13.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ BRAILLE SENSE U2  С ДИСКА

Для обновления Брайля Sense U2  прошивки с диска , выполните следующие действия :

1) Скачать файлы обновления с веб-сайта HIMS , Inc . Извлечение почтовый файл и скопируйте файлы 2 содержащиеся в нем в корень внешнего устройства хранения данных, такие как SD -карты или USB флэш-накопитель.

2) Подключите SD -карту или USB- диск к Брайля Sense U2 , и убедитесь, что Braille Sense U2 МИНИ подключен к сети переменного тока . Затем нажмите "Ввод" на "Upgrade Брайля Sense U2  прошивки " в меню "Утилиты" .

3) "Реконструкция : Интернет " отображается . Нажмите "Пробел -4" , чтобы перейти к "Реконструкция : Не на форуме " вариант. Нажмите "Ввод" .

4) Если вы уже используете последнюю версию программного обеспечения , вас просят продолжить обновление . Если нажать "Ввод" на "Нет" , то обновление будет отменено . Нажмите "Пробел" для переключения между "Да" и "Нет" .

5) Если вы нажмете "Ввод" на "Да" ,Braille Sense U2  предупреждает вас , что все настройки будут установлены заводские настройки , и снова, спрашивает, если вы хотите , чтобы продолжить. Нажмите кнопку "Ввод " на "Да" .

6)Braille Sense U2  запускает процесс обновления. Пожалуйста, помните, что вы не должны касаться Брайля Sense U2  пока обновление не будет завершено. Когда обновление будет завершено , вы вернетесь в меню " программы" , и отображается " Диспетчер файлов " .

7) Когда обновление будет завершено , проверьте версию программного обеспечения , нажав " Пробел - V ( точки 1-2-3-6 ) ", а в меню " программы" .

13.14 ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ ДЛЯ МЕНЮ "ИНСТРУМЕНТЫ""

Калькулятор: с ( точки 1-4 )
Калькулятор Очистить : Возврат -C ( точки 1-4 )
Удаление цифр или операторов : Возврат

Общие функции : Ввод- г (точки 1-2-4-5 )
ПЛЮС: многоточий 3-4-6
Минус: многоточий 3-6
Раздел: точки 3-4
Умножение : точки 1-6
Процент : точки 1-4-6
Мощность: Возврат -4- 5
Квадратный корень : Ввод- д (точки 1-2-3-4-5 )
Десятичной точки : точки 4-6
Левая скобка : точки 1-2-3-5-6
Правая скобка : точки 2-3-4-5-6
PI: Ввод- р (точки 1-2-3-4 )
Опыт: Ввод- е ( точки 1-5)

Функции памяти :
Напомним, Предметы: Возврат - г (точки 1-2-3-5 )
Удалять все сохраненные вещи : Ввод- D ( точки 1-4-5 )
Сохранить товары : Возврат - ы (точки 2-3-4 )

Тригонометрические функции : Ввод- ы (точки 2-3-4 )
Синус : Ввод- ы (точки 2-3-4 ), S ( точки 2-3-4 )
Арксинус : Ввод- ы (точки 2-3-4 ) ,(точка 1)
Гиперболического синуса : Ввод- ы (точки 2-3-4 ) , ч (точки 1-2-5 )
Косинус : Введите -I (точки 2-4) , я (точки 2-4)
Арккосинус : Ввод- C (точки 1-4) ,(точка 1)
Гиперболический косинус : Ввод- C (точки 1-4) , ч (точки 1-2-5 )
Tangent : Ввод- т ( точки 2-3-4-5 ), T (точки 2-3-4-5 )
Арктангенс : Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) ,(точка 1)
Тангенс гиперболический : Ввод- т (точки 2-3-4-5 ) , ч (точки 1-2-5 )

Логарифм Функции : Ввод- л (точки 1-2-3 )
Натуральный логарифм : Ввод- л (точки 1-2-3 ), е (точки 1-5)
Логарифм : Ввод- л (точки 1-2-3 ), п (точки 1-3-4-5 )

Копировать в буфер обмена : Ввод- C (точки 1-4)

Значения параметра : Ввод- а ( точки 1-3-5 )


Дату и время Проверьте : Пробел -т (точки 2-3-4-5 )

Календарь: л (точки 1-2-3 )
Перемещение элементов
Перейти к предыдущему элементу : Tab (Пробел -4- 5)
Перейти к следующему элементу : Shift-Tab (Пробел -1- 2)

Навигационные клавиши для дату в календаре
Перемещение на следующий день : Пробел -6
Перейти к предыдущей день : Пробел -3
Перейти к следующей неделе : Пробел -5
Перейти к предыдущей неделе : Пробел -2
Перемещение на следующий месяц : Пробел -4
Перейти к предыдущему месяцу : Пробел -1
Перейти к следующему году : Пробел -5- 6
Перейти к предыдущему году : Пробел -2-3

Секундомер : ш ( точки 2-4-5-6 )
Секундомер старт, пауза, рестарт : введите
Проверьте прошедшее время : Возврат
Прекращение отображения времени : Пробел -F2
Перезапустите отображения времени : Пробел -F2
Переключение между секундомер и таймер обратного отсчета : "на вкладке (Пробел -4- 5 )" или " Shift-Tab (Пробел -1- 2) "
Обратный отсчет таймера пауза и перезапуск : введите
Таймер обратного отсчета Открытый: Возврат
Выход секундомер или таймер обратного отсчета : Пробел - г (точки 1-3-5-6 )

Отображение состояния питания : Пробел -1- 6

Дисплей состояния сети : Пробел -н (точки 1-3-4-5 )

Формат: Держи пробел -1-2 -3 и нажмите и отпустите "Reset"

Установите таймер сна : Пробел -J (точки 2-4-5 )

Обновление Брайля Sense U2  прошивки : и ( точки 1-3-6 )
Проверьте ход загрузки : Пробел -I ( точки 2-4)
Отменить загрузку и выход : Пробел- г (точки 1-3-5-6 )

