SECTION 03 REGLAGE DES OPTIONS

TABLE OF CONTENTS

3. Réglage des options
3.1 Aperçu des options
3.2 Détail des options
3.2.1 Afficheur braille
3.2.2 Curseur braille
3.2.3 Mode braille huit points
3.2.4 Aperçu / entrée mode braille abrégé
3.2.5 Code Braille
3.2.6 Temps d'affichage des messages
3.2.7 Voix
3.2.8 Niveau de ponctuation
3.2.9 Écho clavier
3.2.10 Alertes pour lettres majuscules
3.2.11 Nombres
3.2.12 Abréviations
3.2.13 Volume de la voix
3.2.14 Vitesse de la voix
3.2.15 Tonalité de la voix
3.2.16 Défilement vocal
3.2.17 LCD
3.2.18 Inversion afficheur LCD
3.2.19 Taille de la police LCD
3.2.20 Afficheur vidéo
3.2.21 Port imprimante
3.2.22 Taille du papier d'imprimante
3.2.23 Signal d'alerte
3.2.24 Sons à la mise en marche et à l'arrêt
3.2.25 Flèches de défilement gauche
3.2.26 Flèches de défilement droite
3.2.27 Sauter les lignes vides
3.2.28 Visualiser les informations
3.2.29 Masquer les mots de passe
3.2.30 Information sur les raccourcis
3.2.31 Annonce des lettres d'appel
3.2.32 Mode d'économie d'énergie
3.2.33 Entrée en économie d'énergie
3.2.34 Vérification agenda du jour
3.2.35 Mode Uni-manuel
3.2.36 Vérificateur orthographique
3.2.37 Document par défaut
3.2.38 Synchroniser automatiquement avec temps Internet
3.2.39 Son de progression
3.2.40 Bluetooth
3.2.41 Réseau sans fil
3.2.42 Réseau local LAN
3.2.43 Disque mobile


3. Réglage des options

Le menu "Réglage des options" du BrailleSense Plus contient les informations sur tous vos paramètres. Vous pouvez modifier vos préférences concernant chaque option. Vous pouvez accéder au menu "Réglage des options" en appuyant sur "F1". Ensuite, utilisez "Espace-4" ou "Espace-1" jusqu'à ce que vous trouviez "Réglage des options". Ensuite, appuyez sur "Entrée" sur "Réglage des options". En appuyant sur le "Espace-o (points 1-3-5)," vous pouvez ouvrir le menu "Réglage des options" quelle que soit votre position dans le BrailleSense Plus. Vous pouvez naviguer tous les éléments de "Réglage des options" par "Espace-1" ou "Espace-4." Vous pouvez également utiliser les touches de défilement pour naviguer à travers chacun des éléments. Vous pouvez modifier les valeurs de réglage avec les touches "Espace" ou "Backspace". De nombreuses touches de raccourci vous permettent de vous déplacer rapidement dans le menu "Réglage des options". En appuyant sur "Espace" sur un élément du menu "Réglage des options", vous pouvez activer ou désactiver le réglage ou alterner entre les différentes options qui sont disponibles pour l'élément courant.

Le "Réglage des options", c'est comme une boîte de dialogue. Pour modifier et enregistrer les paramètres dans le "Réglage des options", vous devez appuyer sur "Entrée" une fois que vous avez sélectionné le réglage que vous souhaitez enregistrer. Si vous n'appuyez pas sur "Entrée" (ou sélectionnez "Confirmer") sur le paramètre que vous souhaitez, celui-ci ne sera pas sauvegardé. Une fois que vous appuyez sur "Entrée" pour sauvegarder le réglage, le BrailleSense Plus dit, "options sauvegardées", et vous renvoi à l'endroit où vous étiez avant que vous n'entriez le "Réglage des options". Pour annuler la modification du réglage, appuyez sur la touche "F4, "Espace-e (points 1-5)," ou "Espace-z (points 1-3-5-6)". Le BrailleSense Plus annonce alors le message : "annulation sauvegarde option". Lorsque vous êtes sur une option, vous pouvez également utiliser "Tab ("Espace-4-5 ")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller aux commandes "Confirmer" et "Annuler". Si vous voulez enregistrer vos paramètres, appuyez sur "Entrée" sur le bouton "Confirmation". Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées aux paramètres, appuyez sur "Entrée" sur le bouton "Annulation".

Avant d'aller dans des détails de chaque option, nous allons d'abord passer par un bref aperçu de ce que vous trouvez dans le "Réglage des options".

3.1 Aperçu des options

Le menu "Réglage des options" contient différents paramètres qui peuvent être modifiés dans le BrailleSens Plus. En appuyant sur "Espace-o (points 1-3-5), vous pouvez accéder au menu "Réglage des options" quelle que soit votre position dans le BrailleSense Plus. Le menu "Réglage des options" contient cinq groupes.

1. Réglage du braille (qui comprend l'affichage braille, le curseur braille, le mode braille 8 points, l'abrègement braille, le code braille et le temps d'affichage des messages). 
2. Le réglage de la voix (qui inclut la voix, le niveau de ponctuation, l'écho clavier, la gestion des majuscules, des nombres, les abréviations, le volume, la vitesse, la tonalité de la voix, et le défilement de la voix).
3. Le réglage d'affichage (qui comprend l'écran LCD, l'inversion d'affichage, la taille de la police LCD et l'afficheur vidéo).
4. Les paramètres d'impression (qui comprennent le port d'imprimante et la taille du papier).
5. Les réglages généraux (qui comprennent des alertes audio, les sons à la mise en marche, les flèches de défilement gauche, défilement droite, sauter des lignes vides, la visualisation des informations, l'affichage du mot de passe, l'information sur les touches de raccourci, l'annonce des lettres d'appel, le mode économie d'énergie, l'entrée en mode d'économie d'énergie, la vérification de l'agenda, le mode d'un uni-manuel, la vérification orthographique automatique, le type de document par défaut, la synchronisation automatique, l'indicateur de progression, le Bluetooth, le réseau sans fil, le réseau local LAN, le port Ethernet et le mode de stockage de masse.)

Vous pouvez vous déplacer entre les cinq groupes en appuyant sur "page suivante ("Espace-3-4-5 "ou" F3-F4 ")" ou "page précédente ("Espace-1-2-6" ou "F1-F2")". Quand un groupe est ouvert, une liste d'options s'affiche qui peut être différente selon le contexte particulier où vous vous trouvez. Une liste d'options liée à un groupe, est considérée comme une "liste". Vous pouvez vous déplacer entre les éléments dans la "liste" en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4." Vous pouvez ensuite modifier le réglage de chaque option en appuyant sur "Espace" ou "Backspace" sur chaque option.

3.2 Détail des options

Maintenant, regardons en détail chaque fonction du menu "Réglage des options" et examinons les actions spécifiques pour modifier les différents réglages. Il est très important de noter que certains raccourcis sont dédoublés. Par conséquent, l'action d'une touche de raccourci va déplacer le focus vers l'option suivante qui possède le raccourci correspondant, et en appuyer à nouveau sur cette même touche de raccourci va déplacer le focus à l'élément suivant qui a le même raccourci. S'il n'y a pas plus d'options qui ont le même raccourci, le BrailleSense Plus fait un tour et repasse à la première option de la liste. Appuyer sur "Espace-1" ou "espace-4" déplace le focus respectivement au réglage précédent ou suivant. Appuyer sur "page précédente ("Espace-1-2-6 ")" ou "page suivante ("Espace-3-4-5") déplace le focus vers le début du groupe de réglages précédent ou suivant.

3.2.1 Afficheur braille

Le premier élément que vous trouvez dans le "Réglage des options" est "l'affichage braille." Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage en braille avec la touche "Espace". La valeur par défaut est réglé sur "Activé" et la lettre d'appel est "b (points 1-2)." Vous pouvez modifier le mode d'affichage braille en appuyant sur "Backspace-F3" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.2 Curseur braille

Vous pouvez choisir le mode d'affichage du curseur braille. La lettre d'appel est "c (points 1-4)." Par défaut, le curseur est réglé sur "Toujours affiché". Si vous ne voulez pas que le curseur soit réglé sur "Toujours affiché", appuyez sur la touche "Espace" pour choisir le mode "Clignotant", et à nouveau sur "Espace" pour le mode "Désactivé". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

Notez qu'il existe trois types de curseurs :
1. "points 7-8"
2. Clignotant "points 7-8"
3. Clignotant "points 1-2-3-4-5-6-7-8"
Le clignotement "points 7-8" s'affiche lorsque vous êtes en mode "modification" dans le traitement de texte. Le clignotement "points 1-2-3-4-5-6-7-8" s'affiche lorsque vous utilisez le paramètre "Début de sélection" dans le traitement de texte et quand vous êtes dans une zone d'édition. Dans tous les autres cas, le curseur s'affiche en mode "points 7-8."

3.2.3 Mode braille huit points

Vous pouvez choisir d'utiliser l'affichage braille "6 points" ou "8 points" quand vous utilisez le mode de texte. La lettre d'appel est "e (points 1-5)." Par défaut, le mode d'affichage braille "8 points" est désactivé. Vous pouvez activer cette option "8 points" en appuyant sur la touche "Espace". Vous pouvez modifier cette option en appuyant sur "F1-touche de défilement bas" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.4 Aperçu / entrée mode braille abrégé

Vous pouvez choisir le mode d'affichage braille lors de la lecture. La lettre d'appel est "g (points 1-2-4-5)." Les possibilités de réglage sont braille intégral, braille abrégé et braille informatique. Vous pouvez basculer entre les réglages en appuyant sur la touche "Espace". Vous pouvez appuyer sur "Espace-g (points 1-2-4-5)" pour faire défiler les trois réglages pendant que vous utilisez d'autres programmes sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.5 Code Braille
NB : ce chapitre ne concerne pas la version française : ne pas tenir compte.
Le code braille est un système d'écriture qui fixe la règle braille. Le BrailleSense Plus peut être configuré soit en mode "US" soit en mode "UEBC". "UEBC (Code braille unifié anglais)" dont l'objectif initial était d'explorer la possibilité de réunir trois des codes Braille officiels qui sont utilisés pour le braille dans les pays à des fins diverses, à savoir : Matières littéraires (braille anglais, Éditions Américaines), les mathématiques et la notation scientifique (Code Nemeth) et la notation ordinateur (Code braille informatique). 

Le raccourci du code braille est "c (points 1-4)". Le réglage par défaut est "US". Si vous souhaitez passer à "UEBC" vous devez appuyer sur "Espace". 

Si vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

Note : Si vous modifiez l'option Code braille lorsque vous saisissez du braille dans l'éditeur de texte, l'écriture courante en braille pourra avoir une signification différente dans le texte. Afin d'éviter cette situation, l'option Code braille doit être changée avant de lancer l'éditeur de texte.

3.2.6 Temps d'affichage des messages

Vous pouvez choisir le moment où un message en braille disparaît de l'afficheur braille. Ce paramètre ne fonctionne que lorsque le paramètre de la voix est réglé sur "Désactivé". Mais en mode "Permanent" et "Ignoré" lorsque le paramètre de la voix est réglé sur "Activé". La lettre d'appel est "m (points 1-3-4)." Les options de configuration que vous pouvez choisir sont "Permanent", "Ignoré", et de 1 à 10 secondes. La valeur par défaut est "3 secondes". L'action sur la touche "Espace" augmente la valeur d'une seconde et "Backspace" diminue l'option d'une seconde. Vous pouvez régler l'appareil en affichage permanent en appuyant sur la touche "Espace" jusqu'à l'option "Permanent". Dans ce mode, le message est conservé jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche. Plus la valeur de réglage que vous sélectionnez est grande, plus le message reste affiché longtemps. Si vous lisez le message avant de paramétrer le nombre de secondes, vous pouvez effacer le message en appuyant sur n'importe quelle touche. Si vous choisissez "Ignoré", les messages sont ignorés et ne sont pas affichés sur l'écran. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.7 Voix

Ce menu vous permet de d'activer ou de désactiver la voix du BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "v (points 1-2-3-6)." Par défaut la voix est activée et vous entendez le BrailleSense Plus parler. Vous pouvez désactiver la voix avec la touche "Espace". Vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur "Backspace-F2" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

Vous pouvez également appuyer sur "points 1-2" tout en mettant en marche le BrailleSense Plus, ce qui configurera l'appareil sans parole. Lors de la réinitialisation du BrailleSense Plus, vous pouvez également appuyer sur "points 1-2" lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation du BrailleSense Plus, ce qui configurera l'appareil sans parole.

3.2.8 Niveau de ponctuation

Vous pouvez choisir comment vous voulez que le BrailleSense Plus lise les signes de ponctuation. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4)." Les options de configuration sont "Toutes", "Aucunes", "Ponctuations" et "Symboles". Le réglage par défaut est réglé sur "Toutes" dans lequel le BrailleSense Plus dit tous les signes de ponctuation et les symboles. La touche "Espace" vous permet de faire défiler les quatre valeurs de réglage. Si vous sélectionnez "Aucunes", le BrailleSense Plus ne dit pas les signes de ponctuation. L'option, "Ponctuations" fait que le BrailleSense Plus ne dit que les signes de ponctuation, tandis que l'option "Symboles" fait dire tous les symboles sans les signes de ponctuation. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.9 Écho clavier

Avec cette option, vous pouvez décider de la façon de parler du BrailleSense Plus quand vous saisissez du texte. La lettre d'appel est "k (points 1-3)." Les valeurs de réglage sont "Caractères et mots", "Caractères", "Mots," et "Désactivé". Si vous sélectionnez la valeur par défaut "Caractères et mots," vous pouvez entendre chaque action de touche et le mot constitué. Si vous sélectionnez "Caractères", vous entendez chaque action de touche, lettre par lettre. Si vous sélectionnez l'option "Mots", vous entendez chaque mot juste après qu'il soit terminé, mais pas chaque lettre. Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.10 Alertes pour lettres majuscules

Vous pouvez décider de la façon dont le BrailleSense Plus dit les caractères majuscules lorsque vous tapez du texte ou lisez un document à l'aide de "Espace-3" ou "Espace-6" dans une boîte d'édition. La lettre d'appel est "u (points 1-3-6)." Les valeurs de réglage sont "Désactivé", "Signe majuscule" et "Intonation". La valeur par défaut est "Intonation". Si vous sélectionnez la valeur par défaut, vous entendrez la voix plus aiguë lorsque vous rencontrez une lettre majuscule. Et si vous sélectionnez "Désactivé", le retour vocal est le même pour les caractères majuscules et minuscules. Et si vous sélectionnez le "Signe majuscule" vous entendez le message "Majuscule" avant la lettre. Par exemple, lorsque vous rencontrez la lettre majuscule "V", le BrailleSense Plus dit "majuscule v".
Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.11 Nombres

Vous pouvez choisir comment vous voulez que le BrailleSense Plus lise les nombres. La lettre d'appel est "n (points 1-3-4-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "activé". Par exemple, si vous paramétrez la valeur "Activé", le nombre "2007" sera lu "deux mille sept." Et vous réglez "Désactivé", "2007" sera lu "deux zéro zéro sept". Vous pouvez modifier la valeur à l'aide de la touche "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.12 Abréviations
Vous pouvez activer ou désactiver la traduction des sigles sur le BrailleSense Plus. Par exemple, lorsque le BrailleSense Plus lit "NY, il annonce "New York". Mais si vous désactivez les "abréviations", il annonce "NY". Pour modifier la valeur de réglage, suivez ces étapes ci-dessous.

(1) Déplacez-vous au "Réglage des options" en appuyant sur "o (points 1-3-5)" ou naviguez dans le programme principal.
(2) Le raccourci est "a (point 1)". Appuyez sur le raccourci ou passez à "Abréviations" en appuyant sur "Espace-4". 
(3) La valeur par défaut est "Activé". Appuyez sur "Espace" pour passer à "Désactivé".
(4) Appuyer sur "Entrée" vous permet de modifier et d'enregistrer le réglage.

3.2.13 Volume de la voix

Vous pouvez régler le volume de la voix sur le BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "l (points 1-2-3)." Les valeurs de réglage vont de 1 à 10 avec 6 par défaut. Lorsque vous avez défini cette option à 1, le volume est réglé au niveau le plus bas. Si vous définissez cette option à 10, le volume est le plus élevé. Si vous réglez le volume à 1, vous ne serez presque pas en mesure d'entendre. La touche "Espace" augmente le volume et "Backspace" diminue le volume d'un numéro à chaque action. Notez que si le volume est à 10 et que vous l'augmentez d'un cran, il passera au niveau 1. C'est la même chose si le volume est au niveau 1 et que vous le diminuez d'une unité. Il passera alors au niveau 10. Sans devoir ouvrir le menu du "Réglage des options", vous pouvez augmenter le volume avec la combinaison de touches "Backspace" et "F4" touches et le diminuer avec les touches "Backspace" et "F1".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.14 Vitesse de la voix

Vous pouvez contrôler la vitesse de la voix du BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "r (points 1-2-3-5)". Les valeurs de réglage vont de 1 à 12 avec 8 par défaut. La touche "Espace" augmente la vitesse et "Backspace" la diminue d'un numéro à chaque action. Sans devoir ouvrir le menu du "Réglage des options", vous pouvez augmenter la vitesse avec la combinaison de touches "Espace" et "F4" et le diminuer avec les touches "Espace" et "F1". Si vous êtes au niveau 12 et augmentez la vitesse d'une unité, vous passez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et réduisez la vitesse d'une unité, vous passez au niveau 12.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.15 Tonalité de la voix

Vous pouvez contrôler la tonalité de la voix du BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "t (points 2-3-4-5)." Les valeurs disponibles vont de 1 à 10 avec 6 comme valeur par défaut. Au niveau 10, la tonalité de la voix est la plus élevée, et, au niveau 1, la plus basse. La touche "Espace" augmente la tonalité de la voix et "Backspace" la diminue d'un niveau. Tout comme avec le volume et la vitesse de la voix, si vous êtes au niveau 10, et que vous augmentez la tonalité d'un niveau, vous allez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et réduisez la tonalité d'une unité, vous passez au niveau 10. Quand vous n'êtes pas dans le menu des options, vous pouvez augmenter la tonalité en appuyant sur "Entrée" et "F4", ou la réduire en appuyant sur "Entrée" et "F1".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.16 Défilement vocal

Vous pouvez décider si vous voulez que le BrailleSense Plus parle lors de l'utilisation des touches de défilement dans un document. La lettre d'appel est "s (points 2-3-4)" avec la valeur par défaut réglée sur "activé". Le réglage par défaut (Désactivé) ne permet pas au BrailleSense Plus de parler pendant le défilement. La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous paramétrez l'option sur "Activé", vous pouvez entendre le BrailleSense Plus pendant le défilement.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.17 LCD

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus affiche du texte sur l'écran LCD. Si vous activez l'écran à cristaux liquides, les voyants sont en mesure de voir votre travail en regardant l'écran LCD. La lettre d'appel est "l (points 1-2-3)" avec la valeur par défaut réglée sur "Désactivé". Les options que vous pouvez choisir pour les réglages sont "Activé", "Désactivé" et "Avec rétro-éclairage." Le fonctionnement "Avec rétro-éclairage" allume la lumière du fond de l'écran LCD. Vous pouvez basculer entre ces trois options en appuyant sur la touche "Espace".

Si vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.18 Inversion afficheur LCD

Vous pouvez décider si le texte sur l'écran LCD est représenté dans la bonne direction ou inversé. Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez basculer sur la valeur "Activé" ou "Désactivé". Si vous définissez cette option à "Désactivé", le texte sur l'écran LCD est représenté dans la bonne direction et si vous définissez cette option sur "Activé", le texte sur l'écran LCD est représenté dans le sens inverse ; cela signifie que les personnes voyantes qui font face à vous peuvent voir le texte sur l'écran LCD dans la bonne direction. C'est est un bon outil pour les enseignants ou les personnes sourdes-aveugles.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.19 Taille de la police LCD

Ici, vous pouvez changer la taille de la police sur votre écran LCD. La lettre d'appel est "f (points 1-2-4)." La valeur par défaut est fixé à 19, mais vous pouvez définir la taille de la police partout de 12 à 20. Vous pouvez augmenter la police d'une taille avec la touche "Espace", et la réduire avec "Backspace". Si la taille de police est réglée à 20, et que vous l'augmentez d'une taille, celle-ci passe à 12. Si la taille de police est réglée à 12, et que vous la réduisez d'une taille, celle-ci passe à 20.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.20 Afficheur vidéo

Vous pouvez afficher le contenu de votre BrailleSense Plus sur un moniteur VGA. C'est un moniteur qui se raccorde normalement à un ordinateur personnel. La lettre d'appel est "d (points 1-4-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "Désactivé". Pour utiliser un moniteur VGA, vous devez connecter un câble entre le port VGA du BrailleSense Plus et un écran d'ordinateur. Vous pouvez activer ou désactiver cette option avec la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.21 Port imprimante

Vous pouvez choisir quel port sera utilisé lors de l'envoi de vos documents sur une imprimante. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4)." La valeur par défaut est "USB". Si vous souhaitez utiliser une imprimante USB, vous conservez le paramètre par défaut. Si vous souhaitez utiliser une imprimante parallèle ou Bluetooth, vous devez changer le réglage. Vous pouvez changer d'option en appuyant sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."
Pour votre information, si vous souhaitez utiliser une imprimante parallèle, vous devez connecter le port USB à un convertisseur USB/parallèle.

3.2.22 Taille du papier d'imprimante

Cette option vous permet de sélectionner la taille du papier que l'imprimante à jet d'encre utilise, si vous l'imprimez sur une imprimante à jet d'encre. La touche de raccourci pour cette fonction est "s (points 2-3-4)." Vous pouvez modifier la taille pour cette option en appuyant sur "Espace". Vous pouvez choisir entre les réglages "Lettre" (8,5 par 11 pouces) et "Legal" (8,5 par 14 pouces).

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.23 Signal d'alerte

Vous pouvez choisir si vous voulez entendre ou pas un avertissement sonore. La lettre d'appel est "a (point 1)." Cette option est utile si la voix de synthèse du BrailleSense Plus est éteinte. La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Si vous désactivez la voix, vous entendrez un bip sonore lorsque vous tapez des commandes que BrailleSense Plus n'accepte pas. Si vous ne voulez pas entendre le signal d'alerte, appuyez sur la touche "Espace" pour les désactiver.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.24 Sons à la mise en marche et à l'arrêt

Vous pouvez choisir si voulez entendre ou pas des sons lorsque vous mettez en marche ou arrêtez le BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "s (points 2-3-4)." La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Si vous conservez le réglage par défaut, vous entendrez un signal sonore de départ lorsque vous activez ou désactivez le BrailleSense Plus.
Si vous ne voulez pas entendre le signal de mise en marche, appuyez sur la touche "Espace".
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.25 Flèches de défilement gauche

Vous pouvez décider comment les touches de défilement sur le côté gauche de l'afficheur braille sont utilisées. Vous pouvez définir la valeur parmi les options "Décalage plage braille", "Saut par ligne", "Saut par caractère", "Saut par paragraphe" et "Déplacement par phrase". 
Si vous définissez la valeur à "Décalage plage braille", les boutons de défilement gauche sont utilisés pour faire défiler vers la plage braille précédente ou suivante. Cela signifie que si vous appuyez en haut à gauche le bouton de défilement, vous allez à la plage braille précédente et si vous appuyez sur le bouton de défilement gauche en bas, vous allez à la prochaine Braille.

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par ligne", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer à la ligne précédente ou suivante ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Flèche haut" ou "Flèche bas". 

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par caractère," les touches de défilement gauche sont utilisées pour passer au caractère suivant ou précédent sur l'afficheur braille. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche de défilement gauche en haut, vous allez au caractère précédent sur l'afficheur braille et si vous appuyez sur la touche de défilement gauche en bas, vous allez au prochain caractère sur l'afficheur braille.

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par paragraphe", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer au paragraphe précédent ou suivant. 

Si vous paramétrez la valeur sur "Déplacement par phrase", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer à la phrase précédente ou suivante.

Si vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.26 Flèches de défilement droite

Vous pouvez décider comment les touches de défilement sur le côté droit de l'afficheur braille sont utilisées. Vous pouvez définir la valeur parmi les options "Décalage plage braille", "Saut par ligne", "Saut par caractère", "Saut par paragraphe" et "Déplacement par phrase".

Si vous définissez la valeur à "Décalage plage braille", les boutons de défilement droite sont utilisés pour faire défiler vers la plage braille précédente ou suivante. Cela signifie que si vous appuyez en haut à droite sur le bouton de défilement, vous allez à la plage braille précédente et si vous appuyez sur le bouton de défilement droit en bas, vous allez à la prochaine Braille.

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par ligne", les touches de défilement droite permettent de se déplacer à la ligne précédente ou suivante. 

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par caractère," les touches de défilement droite sont utilisées pour passer au caractère suivant ou précédent sur l'afficheur braille. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche de défilement droite en haut, vous allez au caractère précédent sur l'afficheur braille et si vous appuyez sur la touche de défilement droite en bas, vous allez au prochain caractère sur l'afficheur braille.

Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par paragraphe", les touches de défilement droite permettent de se déplacer au paragraphe précédent ou suivant. 

Si vous paramétrez la valeur sur "Déplacement par phrase", les touches de défilement droite permettent de se déplacer à la phrase précédente ou suivante.

Si vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.27 Sauter les lignes vides

Vous pouvez choisir que le BrailleSense Plus lise ou saute les lignes vides. La lettre d'appel est "e (points 1-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "Désactivé". Si vous conservez le paramètre par défaut, vous entendez les mots "ligne vide" le cas échéant. La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous choisissez d'activer cette option, le BrailleSense Plus saute toutes les lignes vides, et vous n'entendez pas les mots "ligne vide" quand il y a une ligne blanche. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.28 Visualiser les informations

Vous pouvez choisir l'emplacement de l'affichage d'informations concernant les fichiers et les menus dans le BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "i (points 2-4)" et la valeur par défaut réglée sur "Après". Pour basculer le paramètre entre "Avant", "Après" et "Désactivé", appuyez sur "Espace".

Si vous sélectionnez "Avant", vous entendrez des informations de contrôle avant un élément de menu ou de liste. Si vous sélectionnez "Après", vous entendrez des informations de contrôle telles que "élément de la liste" ou "menu" après un élément de menu ou de liste. Si vous désactivez les informations de contrôle, vous n'entendrez pas "élément de liste" ou "élément de menu".

Notez que si le navigateur Web est activé, les symboles de contrôle apparaîtront même si vous désactivez l'option "Visualiser information". 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.29 Masquer les mots de passe

Lorsque vous entrez le mot de passe dans la zone d'édition, vous pouvez afficher sur l'écran LCD et l'afficheur braille soit le caractère "* (points 3-5)" soit le mot que vous écrivez. 
 
La lettre d'appel est "p (points1-2-3-4)" et la valeur par défaut réglée sur "Activé".
Lorsque vous entrez le mot de passe, ce que vous écrivez sera montré exactement sur l'écran LCD et l'afficheur braille.

En appuyant sur "Espace", vous pouvez modifier la valeur à "Désactivé". Lorsque vous tapez le mot de passe, il sera affiché "* (points 3-5)" sur l'écran LCD et l'afficheur braille.

Vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.30 Information sur les raccourcis

Comme décrit précédemment, les touches de raccourci sont commandes qui vous permettent d'atteindre directement un élément, comme un menu ou un élément particulier dans une liste. Vous pouvez choisir la méthode de restitution vocale du raccourci. La lettre d'appel est "h (points 1-2-5)" et la valeur par défaut réglée sur "Caractère noir". Les valeurs de réglage sont "Caractère noir", "Points braille" et "Désactivé". Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Par exemple, lorsque vous sélectionnez "Caractère noir", le message "Ouvrir" (o) Entrée-o" est représenté "Ouvrir (o) Entrer-o." Si vous sélectionnez "Points braille", vous obtenez "Ouvrir (o) Entrée Point 1 3 5". Et si vous sélectionnez "Désactivé", vous n'entendrez pas l'information de raccourci.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.31 Annonce des lettres d'appel

L'option "Annonce lettres d'appel" vous permet de décider si le BrailleSense Plus dit la lettre d'appel d'une fonction. La lettre d'appel est "s (points 2-3-4)" avec la valeur par défaut réglée sur "Activé". Par exemple, si vous entendez, "Fichier (f) allez vers le bas", la lettre d'appel est la lettre "f". Si vous préférez que le BrailleSense Plus annonce seulement "Fichier allez vers le bas", vous devez désactiver l'option "Annonce lettres d'appel". Pour basculer le paramètre "Annonce lettres d'appel" entre Activé et Désactivé, appuyez sur "Espace".
 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.32 Mode d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le BrailleSense Plus utilise le mode d'économie d'énergie. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4)." Le réglage par défaut est réglé sur "Activé", qui utilise le mode économie d'énergie. La touche "Espace" alterne entre "Activé", "Désactivé", et "Message". Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode économie d'énergie, vous devez choisir l'option "Désactivé". Si vous choisissez l'option "Message", vous entendrez un message d'avertissement qui dit : "Sous tension" par intervalle de 10, 20 ou 30 minutes (selon le réglage que vous avez choisir pour le déclenchement de l'économiseur d'énergie), si vous n'avez pas appuyé sur une touche du BrailleSense Plus. La section suivante explique comment modifier le déclenchement de l'économiseur d'énergie à 10, 20 ou 30 minutes. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)." 
Pour votre information, cette option est disponible uniquement lorsque l'adaptateur secteur est connecté à l'unité. En d'autres termes, même si vous paramétrez l'option sur "Activé", si l'adaptateur secteur est raccordé à l'unité, cette dernière ne rentre pas en mode veille automatiquement lorsque le temps de déclenchement de l'économiseur est atteint.

3.2.33 Entrée en économie d'énergie

Lorsque vous souhaitez utiliser le mode économie d'énergie, vous pouvez régler la durée où le mode économie d'énergie s'enclenche. La lettre d'appel est "k (points 1-3)" avec la valeur par défaut fixée à "Après 10 minutes." Si vous gardez cette option par défaut, le BrailleSense Plus entre en mode économie d'énergie lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant 10 minutes. La touche "Espace" permet de changer l'option de réglage à 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.34 Vérification agenda du jour

Dans "l'agenda" (qui vous apprendrez plus tard), vous pouvez garder une trace de vos rendez-vous avec le BrailleSense Plus. Le BrailleSense Plus peut vérifier l'agenda du jour lorsque vous l'allumez. Vous pouvez décider que le BrailleSense Plus affiche l'agenda du jour lorsque qu'il démarre. La lettre d'appel pour cette fonction est "s (points 2-3-4)". Pour faire basculer cette option entre "Désactivé" et "Activé", appuyez sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.35 Mode Uni-manuel

Vous pouvez choisir que le mode uni-manuel soit activé ou désactivé lorsque vous utilisez le BrailleSense Plus. La lettre d'appel est "h (points 1-2-5)." La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Désactivé". Les options de configuration sont "Activé" et "Désactivé". Les informations détaillées sur le mode uni-manuel se trouvent au paragraphe "2.13 Mode Uni-manuel".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)." 
Pour votre information, cette option est réglée sur "Désactivé" même si vous l'avez mise à "Activé" lorsque le BrailleSense Plus est connecté au clavier USB. Et si vous débranchez le clavier USB, cette option retourne à la valeur avant d'avoir connecté un clavier USB.

3.2.36 Vérificateur orthographique

Vous pouvez choisir si le BrailleSense Plus vérifie l'orthographe ou non. Cette option est disponible dans les "zones d'édition multiples" dans les programmes agenda, carnet d'adresses, mail, éditeur de texte, etc. La lettre d'appel de cette option est "c (points 1-4)."

Par défaut, ce paramètre est réglé sur "Désactivé" qui ne vérifie pas l'orthographe. Si vous souhaitez vérifier l'orthographe, appuyez sur "Espace" pour activer l'option "Activé" et appuyez sur "Entrée". Ou, appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

Si vous définissez l'option sur "Activé" et entrez un mot mal orthographié, vous entendrez un bip sonore. Vous entendrez un bip sonore même si vous désactivez l'alerte audio.
Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.37 Document par défaut

Cette fonction est utilisée pour définir le type de document par défaut appliqué lorsque vous créez un nouveau document en utilisant l'éditeur de texte sur le BrailleSense Plus. La lettre d'appel de cette option est "q (dot 1-2-3-4-5)". Lorsque vous créez un nouveau document dans l'"éditeur de texte", "document braille" (fichier. BRL) est sélectionné comme type de fichier par défaut. Vous pouvez modifier le réglage par défaut en utilisant cette option.

Vous pouvez choisir entre "document Sense", "document braille" et "document texte". Par défaut, il est réglé sur "document braille". Appuyez sur "Espace" pour faire défiler les trois paramètres, et appuyez sur "Entrée", ou appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée", pour enregistrer le réglage modifié.

Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour passer au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."
Pour votre information, cette option est ajustée sur "document texte" même si vous êtes paramètre sur "document Sense" ou "document braille" lorsque le BrailleSense Plus est connecté au clavier USB. Et si vous débranchez le clavier USB, cette option retourne à la valeur avant d'avoir connecté un clavier USB.

3.2.38 Synchroniser automatiquement avec temps Internet

"Synchroniser automatiquement avec le temps Internet", la date et l'heure sont synchronisées automatiquement, lorsque le BrailleSense Plus est connecté à Internet. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez corriger le l'heure du BrailleSense Plus via le temps internet. Une fois le BrailleSense Plus connecté à l'Internet, vous entendrez le son. A partir de là, la date et l'heure du BrailleSense Plus sont synchronisées automatiquement via le serveur Internet . La valeur par défaut est "Activé", vous pouvez vérifier ou modifier cette option dans les étapes suivantes.
1) Appuyez sur "Espace-o (points 1-3-5)" pour appeler le menu.
2) Appuyez sur "T (points 2-3-4-5)" ou sur "Espace-4", allez à "Synchronisation automatique avec temps Internet" et appuyez sur "Entrée".
3) En appuyant sur "Espace", vous pouvez modifier la valeur de réglage.
4) Appuyez sur "Entrée".

3.2.39 Son de progression

Son de progression affiche l'avancement de l'ouverture d'un document, de la copie de fichiers ou de l'ouverture de n'importe quelle page Web. Cette option est utilisée pour définir l'indicateur de progression. La lettre d'appel est "p (points 1-2-3-4), et vous pouvez choisir parmi "Désactivé", "Bip", et "Message de progression". Par défaut, il est réglé sur "Message de progression". Appuyez sur "Espace" pour basculer entre les trois paramètres, et appuyez sur "Entrée" pour sauvegarder l'option.

S’il est réglé sur "Message de progression", le BrailleSense Plus dit la progression en pourcentage, comme 10% ou 20%. S’il est réglé sur "Bip", le BrailleSense Plus génère un bip sonore durant la copie ou l'ouverture de tout document ou page web. Si il est réglé sur "Désactivé", le BrailleSense Plus ne génère pas de son pendant la copie et l'ouverture.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

3.2.40 Bluetooth

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus active le mode Bluetooth. La lettre d'appel de cette option est "b (points 1-2)". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur "Backspace-3-4-5-6" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."

Pour votre information, afin d'utiliser la fonction Bluetooth du BrailleSense Plus, mettez-la en service. Et désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

3.2.41 Réseau sans fil

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus fonctionne avec le réseau sans fil. La lettre d'appel de cette option est "w (points 2-4-5-6)". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur "Backspace-1-4-5-6" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)." 
Pour votre information, afin d'utiliser la fonction Réseau sans fil du BrailleSense Plus, mettez-la en service. Et désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

3.2.42 Réseau local LAN

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus fonctionne avec le réseau local (port Ethernet) activé ou désactivé. La lettre d'appel de cette option est "l (points 1-2-3)". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Activé". Vous pouvez basculer entre Activé et Désactivé en appuyant sur "Backspace-1-5-6" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."
Pour votre information, si vous souhaitez économiser la batterie, désactivez cette option lorsque vous n'utilisez pas le réseau local.

3.2.43 Disque mobile

Vous pouvez choisir si le BrailleSense Plus sera utilisé dans un mode de périphérique de stockage ou non lorsqu'il est connecté à l'ordinateur personnel (PC) via le port USB. La lettre d'appel est "d (points 1-4-5)" avec la valeur par défaut réglée sur "Activé". La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous conserver le réglage par défaut, le PC reconnaît automatiquement le BrailleSense Plus comme appareil de stockage lorsque vous le branchez au PC.

Si vous sélectionnez "Désactivé", le PC ne reconnaît pas le BrailleSense Plus. Dans ce cas, si vous souhaitez connecter le PC au BrailleSense Plus, vous devez installer et exécuter le programme ActiveSync sur le PC. Vous pouvez télécharger le programme ActiveSync à partir du site Web de Microsoft gratuitement.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les réglages, utilisez "Tab ("Espace-4-5")" ou "Maj-Tab ("Espace-1-2")" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Espace-z (points 1-3-5-6)" ou "Espace-e (points 1-5)."


