SECTION 01 INTRODUCTION

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
1.1 Qu'est ce qu'un BrailleSense Plus ?
1.2 Configuration matérielle
1.2.1 Panneau supérieur
1.2.2 Panneau latéral droit
1.2.3 Panneau latéral gauche
1.2.4 Panneau arrière
1.2.5 Panneau de devant
1.3 Spécifications matérielles du BrailleSense Plus
1.4 Mémoire sur le BrailleSense Plus


1. Introduction
1.1 Qu'est ce qu'un BrailleSense Plus ?

Le BrailleSense Plus est un bloc-notes en Braille développé et fabriqué par HIMS, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le BrailleSense Plus.

1. Vous pouvez utiliser le traitement de texte, et le clavier de type Perkins, pour créer des documents en braille.
2. Vous pouvez imprimer vos documents texte en utilisant une imprimante compatible.
3. Vous pouvez embosser vos documents en braille lorsque vous vous connectez l'appareil à une imprimante en braille.
4. Vous pouvez ouvrir des documents Microsoft Word (MS), et les lire en braille. Le BrailleSense Plus importe tout document qui a été créé dans MS Word, et le traduit en braille.
5. Avec le programme Mail, vous pouvez envoyer des messages électroniques et lire vos messages en braille.
6. Avec le programme Agenda, vous pouvez saisir vos rendez-vous. Le BrailleSense Plus vous alerte à l'heure de votre rendez-vous.
7. Avec le carnet d'adresses, vous pouvez entrer et rechercher des informations sur vos contacts.
8. Avec le programme navigateur Web, vous pouvez surfer sur Internet avec l'affichage en braille.
9. Avec le Lecteur Média, vous pouvez écouter de la musique, ou d'autres fichiers qui sont enregistrés au format mp3, wma, ou wav.
10. Avec la Radio FM, vous pouvez écouter la radio.
11. Vous pouvez enregistrer de la voix et de la radio au format mp3 ou wav.
12. Sur la calculatrice, vous pouvez réaliser des équations algébriques et des calculs scientifiques.
13. Vous pouvez copier tous les fichiers de votre ordinateur personnel dans le BrailleSense Plus et vice versa.
14. Vous pouvez utiliser le BrailleSense Plus comme un afficheur braille avec un lecteur d'écran tel que Jaws.
15. Vous pouvez copier, déplacer et supprimer des fichiers sur le BrailleSense Plus.
16. Vous pouvez régler le volume, la vitesse et la hauteur de la synthèse vocale. Vous pouvez modifier bon nombre de ces caractéristiques selon vos souhaits.
17. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de base de données pour créer votre propre base pour conserver et stocker des informations importantes.
18. Vous pouvez utiliser MSN Messenger pour communiquer en temps réel, avec d'autres interlocuteurs utilisant le programme de messagerie MSN.
19. La personne voyante qui apprend le Braille pour la première fois peut utiliser l'écran LCD sur le BrailleSense Plus. De même, en utilisant l'écran LCD, les personnes voyantes qui ne connaissent pas le braille peuvent enseigner à celles aveugles qui utilisent le BrailleSense Plus.

1.2 Configuration matérielle

Afin de tirer le meilleur parti de votre BrailleSense Plus, vous pouvez vous familiariser avec la localisation et la fonction des boutons et connecteurs.

Ce paragraphe explique la configuration matérielle du BrailleSense Plus. Les dimensions du BrailleSense Plus sont de 25 cm de long sur 15,5 cm de large et 4,8 cm de haut. Sous l'unité, il y a des pieds en caoutchouc afin d'éviter que le BrailleSense Plus glisse pendant que vous l'utilisez. Les touches d'entrée sont de style Perkins, se composant de sept touches qui représentent les points un à six et la barre d'espace. En plus de ces sept touches, il y a deux touches de fonction qui correspondent aux fonctions Backspace et Entrée. En outre, il y a 32 cellules qui composent l'afficheur braille.

La première chose que vous devez faire est de placer le BrailleSense Plus sur une surface plane telle qu'une table ou un bureau. Quand le BrailleSense Plus est placé sur une surface plane, celui-ci ressemble à une petite boîte rectangulaire et mince. Le BrailleSense Plus a six côtés. Vous devez sentir les touches et l'affichage braille. Le côté des touches braille et de l'affichage braille est orienté vers le haut. Le côté qui est maintenant tourné vers le haut est appelé le "haut" du BrailleSense Plus. Le côté qui fait face à votre droite est appelé le panneau latéral droit. Le côté qui fait face à votre gauche est appelé le panneau latéral gauche. Le côté qui est tourné vers l'extérieur est appelé le panneau arrière. Le côté qui est tourné vers vous est appelé la face avant et le dessous est appelé le panneau inférieur.

Cette section du manuel décrit chaque côté du BrailleSense Plus et les fonctions de base de chaque bouton et port. Nous allons discuter de chacun des panneaux dans l'ordre suivant : panneau supérieur, panneau latéral droit, gauche du panneau latéral, panneau arrière, et le panneau avant.

1.2.1 Panneau supérieur

En commençant par le haut du BrailleSense Plus, vous trouvez l'afficheur braille. Au dessus de l'affichage en braille, il y a 32 petits boutons qui correspondent aux 32 cellules braille. Ces 32 petits boutons sont appelés curseurs routines. Vous pouvez utiliser ces boutons pour positionner le curseur sur les cellules braille lorsque vous êtes dans l'édition de documents. Les curseurs routines s'utilisent aussi comme touches de raccourci dans certaines situations.

Sur les deux cotés de la plage braille se trouvent 2 boutons en forme de "gélule". Ces boutons sont divisés en deux parties, haut et bas. Ces boutons sont appelés touches de défilement. Le bouton supérieur appelé bouton de défilement haut et le bouton inférieur appelé bouton de défilement bas. Les boutons de défilement peuvent être utilisés pour faire défiler les menus ou d'autres informations affichés sur l'afficheur braille. Si vous êtes sur du texte qui a plus de 32 cellules braille, les touches de défilement permettent de faire défiler l'affichage en braille.

Au-dessus des curseurs routines se trouvent quatre boutons rectangulaires. La barre d'espace est située entre ces quatre boutons rectangulaires. Deux de ces boutons rectangulaires sont situés sur le côté gauche de la barre d'espace et les deux autres sur la droite de la barre d'espace. Ces quatre boutons rectangulaires en forme de touches de fonction sont : De gauche à droite se trouvent les touches appelées F1 puis F2. Ensuite, vous avez la barre d'espace. La touche à droite de la barre d'espacement est appelée touche F3 puis on trouve la touche F4.

Au-dessus des touches de fonction, vous trouverez les touches braille Perkins, y compris la barre d'espace. Si vous avez déjà utilisé un ordinateur, cette configuration est très similaire aux touches de fonction du clavier. Lorsque vous écrivez, vous devez placer vos doigts sur les 9 touches Perkins de la manière suivante :

Placez votre index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de votre main gauche sur les quatre touches de gauche. Ensuite, placez votre index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de votre main droite sur les quatre touches de droite. Enfin, placez vos deux pouces sur la barre d'espace, aussi appelée la touche Espace.

La touche où vous avez placé votre index gauche correspond au point braille numéro 1. La touche sous votre majeur correspond au point 2, celle sous votre annulaire au point 3. La touche sous votre auriculaire gauche correspond au point 7 ou Backspace (espace arrière).

De même pour la main droite, les touches correspondent aux points 4, 5, 6,et 8 ou Entrée. Le bouton que votre doigt au milieu à droite est sur le point est de cinq ans, et le bouton de votre doigt d'anneau est placé sur correspond avec le point six en braille. La touche sous votre auriculaire droit correspond à la touche Entrée. Et, la barre où sont placés vos pouces est appelée la barre d'espace.

Vers le haut du BrailleSense Plus, sur le panneau supérieur, se trouve un écran à cristaux liquides (LCD) au centre. L'écran LCD affiche le texte imprimé, de sorte qu'une personne voyante peut voir ce que vous tapez. Des deux côtés de l'écran LCD, se trouve un haut-parleur, qui permet au BrailleSense Plus d'émettre du son.

1.2.2 Panneau latéral droit

Maintenant, nous allons présenter le panneau latéral droit du BrailleSense Plus. Nous allons commencer par l'avant de l'appareil et aller vers l'arrière. Vers l'avant du panneau latéral droit, se trouve le port USB OTG. Si vous raccordez l'appareil à un ordinateur personnel en utilisant ce port USB, vous pouvez transférer des fichiers qui sont stockés dans le BrailleSense Plus sur votre ordinateur personnel, et vice versa.

En continuant vers l'arrière du panneau latéral droit, vous trouvez le port USB. Vous pouvez connecter une clé USB sur ce port, pour le stockage auxiliaire.

La dernière chose que vous trouvez sur le panneau latéral de l'unité est la prise de l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur se branche d'un coté dans cette prise et de l'autre à au secteur, de sorte que vous pouvez le BrailleSense Plus "sur secteur", au lieu d'utiliser sur la batterie.

1.2.3 Panneau latéral gauche

Maintenant, nous allons jeter un œil sur le panneau latéral gauche de l'appareil. Si vous déplacez votre doigt sur le côté gauche du BrailleSense Plus, vous trouvez le port Compact Flash CF. Vous pouvez insérer la carte CF (carte compact flash) dans la fente pour CF. 
En continuant vers l'arrière de l'appareil sur le panneau latéral gauche, vous trouvez le port SD. Vous pouvez insérer une carte SD (Secure Digital) dans la fente SD.

1.2.4 Panneau arrière

Ensuite, nous allons jeter un œil sur le panneau arrière du BrailleSense Plus. À l'extrême gauche du panneau arrière, vous trouvez un petit bouton dans une gorge ronde. Ceci est le bouton de réinitialisation. Si votre appareil ne répond pas correctement, vous pouvez appuyer sur cette touche avec le doigt, et l'appareil va redémarrer après une réinitialisation matérielle. L'appui sur le bouton de réinitialisation entraine une réinitialisation matérielle. Ne pas tenir le bouton Reset enfoncé plus de 5 secondes. Vous pouvez également faire une réinitialisation logicielle en appuyant sur F2-F3-1-2-3-4-5-6. Il s'agit d'une réinitialisation du logiciel, au lieu d'une réinitialisation matérielle.

Si vous appuyez sur les points 1-2 et le bouton de réinitialisation en même temps alors que l'appareil est allumé, le BrailleSense Plus se met en marche sans la parole.
Lorsque le bouton de réinitialisation est enfoncé, le BrailleSense Plus redémarre. Il faudra environ quinze secondes à votre appareil pour compléter le processus de redémarrage.

Sur le côté droit de ce bouton de réinitialisation, vous trouvez le port pour le réseau local (LAN). Si vous connectez le BrailleSense Plus à une interface Ethernet à travers ce port, vous êtes en mesure de vous connecter à Internet, vous permettant de parcourir des sites Web ainsi que d'envoyer et recevoir des courriels.

A la droite du port LAN se trouve un port série. Vous pouvez connecter le BrailleSense Plus à des appareils qui ont des ports série, tels que des imprimantes et un ordinateur personnel. Les détails de cette fonction sont expliqués en détail plus loin dans ce manuel.

Ensuite, vers la droite du port série, vous trouvez un port de sortie vidéo. Le port de sortie vidéo peut être utilisé pour afficher le texte de l'afficheur braille sur un écran d'ordinateur. Si vous souhaitez utiliser ce port, il devra être activé depuis le menu des options. Ce port est très bénéfique pour l'utilisation du BrailleSense Plus dans les milieux scolaires.

La dernière chose que vous trouverez sur le panneau arrière de l'unité est un orifice rectangulaire pour la batterie amovible. La batterie est séparée de l'unité lorsque le BrailleSense Plus est livré. Insérez la batterie dans cet emplacement rectangulaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Lorsque vous entendez ce son, vous savez que la batterie est insérée correctement. Pour retirer la batterie de l'appareil, vous devez localiser le loquet qui se trouve sur le bas de l'appareil. De la main gauche, tirez sur le loquet vers le panneau de droite, puis utilisez votre main droite pour tirer la batterie hors du logement.

1.2.5 Panneau de devant

Enfin, nous allons jeter un œil sur le panneau avant du BrailleSense Plus. À l'extrême gauche de la façade, vous trouverez un interrupteur à glissière. Cet interrupteur à glissière possède 3 positions. Cet interrupteur sera expliqué plus en détail dans la section suivante. A droite de l'interrupteur se trouve la prise microphone. Vous pouvez brancher le microphone. A droite de la prise microphone se trouve la prise casque. Vous pouvez brancher un casque stéréo classique. A droite de la prise casque se trouve un interrupteur à glissière. Ce curseur est le commutateur de mode audio. Cet interrupteur sera expliqué plus en détail dans la section suivante. Ensuite, à droite de l'interrupteur à glissière se trouvent cinq boutons de formes différentes. Les cinq boutons sont pour la lecture audio et l'enregistrement de sons. Ces cinq boutons seront expliqués dans la Radio FM, les paragraphes du Daisy et du programme Média de ce manuel utilisateur.
A droite des cinq boutons se trouve l'interrupteur marche / arrêt. Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Pour allumer l'appareil, poussez le bouton vers la droite. Pour éteindre l'appareil, poussez le bouton vers la gauche.

Félicitations ! Vous êtes maintenant familiarisé avec les fonctions de base des touches et des ports du BrailleSense Plus. Le reste de ce manuel traite en détail chaque fonction pour vous permettre de maximiser le potentiel de votre BrailleSense Plus.

1.3 Spécifications matérielles du BrailleSense Plus

1) Système d'exploitation : Windows CE 5.0.
2) Mémoire Flash : 8 Go.
3) RAM : 128 Mo.
4) Extension de mémoire : Compact Flash, mémoire SD ou clé USB.
5) CPU : Intel PXA270.
6) Batterie : Lithium Ion (amovible), batterie de secours installée.
7) Clavier : clavier braille de style Perkins, 4 touches de fonction, 32 curseurs routines, 4 touches de défilement, 5 touches audio.
8) Touche supplémentaire et commutateur : interrupteur de verrouillage, commutateur de mode audio, bouton de réinitialisation.
9) Afficheur braille : 32 cellules braille éphémères.
10) Sortie vidéo : sortie VGA, écran LCD.
11) Réseau : Ethernet 10/100 base.
12) Sans fil : WLAN b/ g, Bluetooth.
13) Interface : USB OTG, USB, port série (RS-232C), port CF, SD
14) Son : haut-parleurs stéréo interne, prise casque stéréo.
15) Enregistrement vocal : Microphone interne, prise pour microphone externe.

1.4 Mémoire sur le BrailleSense Plus

Le BrailleSense Plus a 128 Mo de RAM (mémoire vive) et 8 Go de mémoire flash. La RAM est l'espace mémoire réservé pour l'exécution des programmes. Cet espace mémoire est un stockage temporaire des fichiers de programme qui sont en cours d'exécution ou pour toute donnée courante située dans les documents que vous modifiez. Les données de la zone de mémoire vive disparaissent si votre batterie est vide et l'adaptateur secteur n'est pas connecté. Aussi, lorsque le BrailleSense Plus redémarre pour une raison quelconque, les données de la RAM disparaissent. Toutefois, les données dans la mémoire flash ne disparaissent pas, même si votre batterie est vide ou si votre appareil redémarrage.

Maintenant que vous savez ce qu'est le BrailleSense Plus, passez à la section suivante pour en savoir plus sur les fonctions de base du BrailleSense Plus.

