- 목 차 -

3. 옵션 메뉴
3.1 점자 설정
3.2 음성 설정
3.3 화면 설정
3.4 프린트 설정
3.5 일반 설정


3. 옵션 메뉴
옵션 메뉴는 한소네 LX의 각종 설정 상태에 대한 정보를 담고 있어, 옵션 메뉴의 각 항목을 어떻게 설정하느냐에 따라서 음성과 점자 출력 방법이나 스크롤 버튼의 이동 방향 등을 변경할 수 있습니다.
옵션 메뉴는 어느 위치에 있는가에 상관없이 스페이스O(1-3-5점)를 누르면 실행이 가능합니다. 옵션 메뉴는 설정 항목이 있는 '목록'과 '확인', '취소' 버튼으로 구성되어 있습니다. 목록과 버튼 사이는 Tab(스페이스-4-5점)과 Shift-Tab(스페이스-1-2점)을 눌러 이동합니다.
목록에는 총 27개의 항목이 있는데, 각 항목 사이는 스페이스-1점, 스페이스-4점을 눌러 이동할 수 있습니다. 또는 페이지 이동키(스페이스-1-2-6점, 스페이스3-4-5점)를 사용하여 그룹 단위로 이동할 수 있습니다. 그룹은 총 5개로 이루어져 있습니다. 
각 그룹은 아래와 같습니다. 
1) 점자 설정
2) 음성 설정
3) 화면 설정
4) 프린트 설정
5) 일반 설정
각 그룹에 속해 있는 항목은 아래 설명을 참고하시기 바랍니다. 그룹 단위로 이동한다고 하여 그룹명이 보이지는 않습니다. 그룹의 첫번째 항목이 보입니다. 
각 항목의 값을 변경하고자 할 때는 스페이스나 백스페이스를 누르고 엔터를 누르거나 '확인' 버튼에서 엔터를 누르면 됩니다.


3.1 점자 설정

1) 점자 출력 (b): 점자를 출력할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 백스페이스-F3를 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.
2) 점자 커서 (c): 점자 디스플레이에 커서를 출력할 것인지 말 것인지를 선택합니다. F4-위 스크롤 버튼을 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다. 
3) 8점 모드 (e): 점자 문서(*.brl)를 보거나 컴퓨터 편집창에 있을 경우에 8점으로 볼 것인지, 6점으로 볼 것인지 선택합니다. F1-아래 스크롤 버튼을 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.
4) 영문 점자(g): 문서 내에서 영문 점자를 어떻게 표현할 것인지를 선택합니다. grade 1, grade 2 중에 선택하면 됩니다. 스페이스-G(1-2-4-5점)를 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.
5) 메시지 출력 시간 (m): 음성을 껐을 경우에 메시지를 몇 초간 유지시킬 것인지를 선택합니다. 설정값은 무시, 1초부터 10초, 사용자 대기중에 선택합니다. '무시'를 선택하면 음성을 껏을 경우에 메시지가 출력이 되지 않습니다. 그리고 '사용자 대기'로 선택을 하면 메시지가 출력되고 사용자가 키를 입력해야지 메시지가 사라집니다. 


3.2 음성 설정

1) 음성 출력 (v): 음성을 출력할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 백스페이스F2를 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.
2) 부호 발음 (p): 문서를 읽을 때 구두점 읽기의 범위를 선택합니다. '모두, 안 함, 구두점, 기호' 중에 한가지를 선택합니다. 엔터-F3을 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다. 
3) 키보드 음성 (k): 점자 입력시의 읽기 방법을 선택합니다. '음소/단어 출력, 음소 단위 출력, 단어 단위 출력, 출력 안 함' 중에 한가지를 선택합니다. 엔터-F2를 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다. 
4) 대문자 구분(u): 점자문서(brl, bbf등)나 컴퓨터 편집창에서 스페이스-3점이나 스페이스-6점을 사용하여 문서를 읽을 때, 대문자를 만났을 경우나 대문자를 입력하는 경우에 어떻게 읽을 것인지를 선택합니다. '안 함, 캡자 붙임, 억양' 중에 한가지를 선택합니다. '안 함'으로 설정하면, 대소문자 구분없이 모두 동일하게 읽고, '캡자 붙임'을 선택하면 대문자를 만났을 때, '캡'이라는 단어를 붙여 출력합니다. 예로, 대문자 'A'를 읽을 때, '캡 에이'라고 읽습니다. '억양'을 선택하면, 대문자를 만났을 때, 소문자보다 약간 억양를 높여 음성 출력해 줍니다.
5) 숫자 모아 읽기(n): 줄이나 단어, 문단 단위 이동키를 사용하여 문서를 읽을 때, 숫자를 만났을 경우 어떻게 읽을 것인지 선택합니다. '사용함, 사용 안 함' 중에 선택하면 됩니다. '사용함'으로 설정하면 숫자를 모아 읽고, '사용 안 함'으로 설정하면 숫자를 풀어 읽습니다. 예로 '2007'을 읽을 때 '사용함'으로 설정하면 '이천칠'이라고 읽고, '사용 안 함'으로 설정하면 '이영영칠'이라고 읽습니다.
6) 음성 크기 (l): 음성의 크기를 조절합니다. 1부터 21사이의 값을 선택합니다.
7) 음성 속도 (r): 음성의 속도를 조절합니다. 1부터 21사이의 값을 선택합니다.
8) 음성 고저 (t): 음성의 톤을 조절합니다. 1부터 20사이의 값을 선택합니다.
9) 스크롤 버튼 음성 (s): 워드프로세서에서 위, 아래 스크롤 버튼을 눌러 점자 디스플레이 이동 시에 음성을 출력할 것인지 말 것인지를 선택합니다. F3-위 스크롤 버튼을 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.


3.3 화면 설정

1) LCD (l): LCD를 켤 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용 안 함, all(조명), 사용함' 중에 한가지를 선택합니다. 'all(조명)'을 선택하면 LCD에 조명이 들어오면서 글자가 출력이 됩니다.
2) LCD 역방향 출력 (f): LCD에 문자 출력을 정방향으로 할 것인지 역방향으로 할 것인지를 선택합니다. '사용함'과 '사용 안 함' 중에 선택을 합니다. 역방향으로 출력을 하게되면, 한소네 LX를 거꾸로 놓고 봤을때, 제대로 출력되는 것처럼 느껴집니다. 즉, 마주앉은 정안인이 내용을 확인해 주거나 할때, LCD 문자 출력 방향을 역방향으로 놓으면 편리합니다. 
3) LCD 글자 크기 (f): LCD에 출력되는 글자 크기를 조절합니다. 12부터 20사이의 값을 선택합니다. 
4) 화면 출력 (d): VGA 포트를 사용하여 모니터에 연결했을 때, 한소네 LX의 작업 내용을 모니터 출력 할 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용함'과 '사용 안  함' 중에 선택합니다. 한소네 LX의 작업 내용을 모니터에서 확인하고자 하면 한소네 LX의 VGA 포트와 모니터를 VGA 케이블을 사용하여 연결하고, 이 옵션을 '사용함'으로 설정하면 됩니다. 


3.4 프린트 설정

1) 프린터 포트 (p): 프린트를 할 때 어느 포트에 프린터를 연결하여 출력할 것인지를 선택합니다. 'parallel, USB' 중에 한가지를 선택합니다. 만약 parallel 포트를 가진 프린터와 연결하여 출력을 하고자 할때는 한소네 LX에 동봉되어 있던 USB to paralle 젠더를 USB 포트에 연결한 후 이 옵션을 'parallel'로 설정하면 됩니다. 
2) 일반 출력용지 설정 (s): 잉크 프린터로 출력할 때 종이 크기를 어느 것으로 할 것인지 선택합니다. 'B5, A4' 중에 한가지를 선택합니다. 이 옵션은 점자 프린터로 출력할 때는 아무런 영향을 미치지 않습니다.


3.5 일반 설정

1) 경고 메시지 (w): 잘못된 명령을 수행하였음을 알리는 비프음을 출력할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 이 옵션을 '사용 안 함'으로 설정하면 외부 장치(메모리) 삽입/제거시 나타나는 소리도 출력하지 않습니다. 
2) 시그널 출력 (s): '시그널 출력'은 한소네 LX를 켜거나 끌 때 출력되는 사운드를 출력할 것인지 말 것인지 선택합니다. '사용함'과 '사용 안 함' 중에 선택하면 됩니다. '사용함'을 선택하면, 전원을 켜고 끌 때 나타나는 사운드와 '전원 켜짐', '전원 꺼짐' 메시지가 모두 출력됩니다. 그리고 '사용 안 함'을 선택하면, 사운드는 출력되지 않고 '전원 켜짐', '전원 꺼짐' 메시지만 출력됩니다. 
3) 충전 경고 메시지 출력(a): 배터리 충전율 안내를 메시지로 들을 것인지 비프음으로 들을 것인지, 또는 최종 메시지나 비프음만 들을 것인지 선택합니다. 자세한 내용은 '2.8 한소네 LX의 전원과 배터리 사용'을 참조하시기 바랍니다.
4) 좌측 스크롤 버튼(l): 점자셀 좌측에 있는 스크롤 버튼을 어느 용도로 사용할 것인지 선택합니다. '스크롤', '라인 이동', '글자 이동', '문단 이동' 중에 선택합니다. '스크롤'을 선택하면 점자셀을 이전, 다음으로 스크롤 하는 용도로 사용합니다. 즉, 좌측 위 스크롤 버튼을 누르면 이전 방향으로 점자셀을 스크롤하고, 좌측 아래 스크롤 버튼을 누르면 다음 방향으로 점자셀을 스크롤 합니다. '글자 이동'을 선택하면 좌측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를때마다 이전, 다음 글자로 이동합니다. 즉, 스페이스-3점, 스페이스-6점을 누른것과 동일한 동작을 합니다. '라인 이동'을 선택하면 좌측 위, 아래 스크롤 버튼을 누를때마다 이전, 다음 줄로 이동합니다. 즉, 스페이스-1점, 스페이스-4점을 누르는 것과 동일한 동작을 합니다. '문단 이동'을 선택하면 좌측, 위, 아래 스크롤 버튼을 누를때마다 이전, 다음 문단으로 이동합니다. 즉, 스페이스-2-3점, 스페이스-5-6점을 누르는 것과 동일한 동작을 합니다. 
5) 우측 스크롤 버튼(r): 점자셀 우측에 있는 스크롤 버튼을 어느 용도로 사용할 것인지 선택합니다. 위의 '좌측 스크롤 버튼'옵션과 동일하게 '스크롤', '라인 이동', '글자 이동', '문단 이동' 중에 선택합니다. 선택 후 동작은 '좌측 스크롤 버튼'에서 설명한 것과 동일하게, 우측 위, 아래 스크롤 버튼이 동작합니다. 
6) 빈 줄 건너뛰기 (e): 문서를 읽을 때 빈 줄을 건너뛰고 읽을 것인지 말 것인지를 선택합니다. 
7) 필드 정보 출력 (i): '2.9 한소네 LX의 콘트롤 기호'에서 설명한 콘트롤 기호를 앞에 출력할 것인지뒤에 출력할 것인지 또는 출력하지 않을 것인지 선택합니다. '앞', '뒤', '사용 안 함' 중에 선택합니다. '앞', '뒤'에 관계없이 점자 디스플레이는 항상 콘트롤 기호가 가장 먼저 나타납니다. 단, 음성으로만 '앞'을 선택하면 데이터 앞에 읽어주고, '뒤'를 선택하면 데이터 뒤에 읽어 줍니다. '사용 안 함'을 선택하면 점자와 음성 모두 출력하지 않습니다. F2-아래 스크롤 버튼을 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.
8) 핫키 정보 출력 (h): 메뉴를 보여줄 때, 핫키를 보여줄 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용 안 함, 영문, 점형' 중에 선택하면 됩니다. '영문'을 선택하면 핫키가 영문으로 표현되고, '점형'을 선택하면 점형으로 표현됩니다. 즉, '열기 엔터-o'를 표현할 때, 기본 '영문'으로 선택되어 있으면 '열기 엔터-o'라고 나타나고 '점형'으로 선택되어 있으면, '열기 엔터 1 3 5점'으로 나타납니다. '사용 안 함'을 선택하면 핫키가 출력되지 않습니다.
9) 단축키 읽기(s): 메뉴를 보여줄 때, 단축키를 출력할 것인지 말 것인지 선택합니다. 
10) 절전 모드 (p): 절전 모드를 사용할 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용함, 사용 안함, 메시지' 중에 하나를 선택합니다. '메시지'는 절전모드에 들어가야 할 시간이 되면 절전모드에 들어가지 않고 메시지로만 알려줍니다. 이 옵션은 아답터가 연결되어 있는 경우에는 동작하지 않습니다. 즉, 절전모드를 '사용함'으로 선택해도 아답터가 연결되어 있다면, '절전 모드 시간'에서 설정한 시간동안 사용하지 않아도 절전모드에 진입하지 않습니다. 
11) 절전 모드 시간 (k): 몇 분간 사용하지 않으면 절전 모드에 들어가는지 시간을 선택합니다. '10분, 20분, 30분' 중에 한가지를 선택합니다. 
12) 한손 모드 (h): 한손 모드를 사용할 것인지 말 것인지를 선택합니다. 자세한 내용은 '2.14 한 손 모드'를 참조하시기 바랍니다.
13) 워드 새문서 시작 형식 (q): 워드프로세서를 시작할 때, 기본으로 만들어지는 문서를 어떤 형식으로 할 것인지를 선택합니다. '한소네 문서, 점자 문서, 텍스트 문서' 중에 한가지를 선택합니다. 
14) 키보드 입력 방식 (k): 한소네 LX의 키보드 입력 방식을 퍼킨스식으로 입력할 것인지 일본식으로 입력할 것인지를 선택합니다. 자세한 내용은 '2.15 키보드 입력 방식 변경'을 참조하시기 바랍니다. F2-F3-K(1-3점)를 누르면 쉽게 사용할 수 있습니다.
15) 오늘 일정 알림 (s): 한소네 LX를 켜거나 절전모드에서 깨어날 때 등록되어 있는 오늘의 일정을 보여줄 것인지 말 것인지를 선택합니다.
16) 진행율 표시 (p): 파일 복사시나 문서 열 때, 또는 웹 페이지 열 때의 진행 상태를 표시하는 방법을 선택합니다. '메시지, 비프음, 없음' 중에 한가지를 선택합니다. '메시지'를 선택하면 진행 상태를 10%, 20% 처럼 % 단위로 음성 출력해 줍니다. 그리고, '비프음'을 선택하면 진행 상태를 비프음으로 출력해 줍니다. '없음'을 선택하면 진행 상태에 대한 정보를 출력해주지 않습니다.
17) 블루투스 사용 (b): 한소네 LX에 내장되어 있는 블루투스 장치를 켤 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용함'과 '사용 안 함' 중에 선택하면 됩니다. 한소네 LX의 블루투스 프로그램을 사용하려면 '사용함'으로 설정해야 합니다. 옵션 메뉴를 호출하지 않고도 백스페이스-3-4-5-6점을 눌러 쉽게 변경할 수 있습니다. 배터리 소모를 줄이기 위해서 블루투스 프로그램을 사용하지 않을 때에는 이 옵션을 '사용 안 함'으로 설정하시기 바랍니다. 
18) 무선랜 사용 (w): 한소네 LX에 내장되어 있는 무선랜 장치를 켤 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용함'과 '사용 안 함' 중에 선택하면 됩니다. 한소네 LX에서 무선랜을 사용하여 인터넷을 하려면 '사용함'으로 설정해야 합니다. 옵션 메뉴를 호출하지 않고도 백스페이스-1-4-5-6점을 눌러 쉽게 변경할 수 있습니다. 배터리 소모를 줄이기 위해서 무선랜을 사용하지 않을 때에는 이 옵션을 '사용 안 함'으로 설정하시기 바랍니다. 
19) 유선랜 사용 (l): 한소네 LX에 내장되어 있는 유선랜을 사용할 것인지 말 것인지를 선택합니다. '사용함'과 '사용 안 함'중에 선택하면 됩니다. 한소네 LX의 랜포트를 사용하여 인터넷을 하려면 '사용함'으로 설정해야 합니다. 만약, 한소네 LX의 인터넷 프로그램들을 사용하지 않는다면 배터리 소모를 줄이기 위하여 이 옵션을 '사용 안 함'으로 설정하시기 바랍니다. 
20) 이동식 디스크 사용 (d): 한소네 LX의 USB 포트를 사용하여 PC와 연결시에 한소네 LX를 이동식 장치로 사용할 것인지 선택합니다. '사용함, 사용 안 함' 중에 선택하면 됩니다. '사용함'을 선택하면, 한소네 LX와 PC를 USB 포트로 연결할 경우 자동으로 PC에서 한소네 LX의 플래시디스크를 이동식 장치로 인식을 하여 파일을 주고 받을 수 있습니다. '사용 안 함'으로 선택하고, PC와 한소네 LX를 연결하면 PC에서 한소네 LX를 인식하지 못합니다. '사용 안 함'으로 선택하고 PC와 한소네 LX를 연결하여 사용하고자 하면, PC에 ActiveSync 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.

스페이스나 백스페이스를 눌러 값을 변경한 경우에는, 바로 엔터를 누르거나 Tab(스페이스-4-5점)을 눌러 '확인' 버튼으로 이동하여 엔터를 눌러 변경된 값을 저장하면 됩니다. 그러면 변경된 값이 적용되어 나타납니다.
예를 들어, 커서를 보이지 않게 설정하고 싶다면, 
1) 스페이스-O(1-3-5점)를 눌러 옵션 메뉴를 호출합니다. 그러면 '점자 출력 (b): 사용함'이라고 나타납니다. 
2) 스페이스-4점을 눌러 '점자 커서 (c): 사용함'으로 이동합니다. 
3) 스페이스를 눌러 '사용함'을 '사용 안 함'으로 변경합니다. 그리고 바로 엔터를 누릅니다. 또는 Tab(스페이스-4-5점)을 눌러 '확인' 버튼으로 이동한 후 엔터를 누릅니다. 

엔터를 눌러 설정이 적용되면, '옵션 메뉴'는 자동으로 닫히고, '옵션 메뉴'를 호출했던 곳으로 돌아갑니다.
'옵션 메뉴' 호출 후에 취소를 하고 싶다면 '취소' 버튼에서 엔터를 누르거나, 스페이스-E(1-5점)나 스페이스-Z(1-3-5-6점)를 누르면 됩니다.