SPIS TREŚCI

3.	MENU  OPCJI (WYSTĘPUJĄCE W MENU „PROGRAM” POD NAZWĄ „USTAWIENIA OPCJI”).
3.1.	Przegląd - Menu opcji.
3.2.	Menu opcji w szczegółach.
3.2.1.	Monitor brajlowski
3.2.2.	Kursor brajlowski
3.2.3.	Tryb ośmiopunktowy.
3.2.4.	Stopień brajla
3.2.5.	Notacja Brajla
3.2.6.	Czas wyświetlania komunikatu***
3.2.7.	Głos
3.2.8.	Poziom Interpunkcji
3.2.9.	Echo klawiatury
3.2.10.	Dźwięk dużych liter
3.2.11.	Liczby
3.2.12.	Tłumaczenie skrótów
3.2.13.	Głośność Głosu
3.2.14.	Szybkość Głosu
3.2.15.	Ton mowy
3.2.16.	Przewiń Głos
3.2.17.	LCD
3.2.18.	Obrócenie LCD
3.2.19.	Rozmiar czcionek na wyświetlaczu LCD.
3.2.20.	Zewnętrzny wyświetlacz video.
3.2.21.	Port drukarki
3.2.22.	Wielkość papieru do drukowania.
3.2.23.	Komunikaty ostrzegawcze (ostrzeżenie).
3.2.24.	Generacja dźwięku przy włączaniu i wyłączaniu
3.2.25.	Lewy klawisz przewijania.
3.2.26.	Prawy klawisz przewijania.
3.2.27.	Omijanie pustych linii.
3.2.28.	Informacja kontrolna
3.2.29.	Ukryj hasło
3.2.30.	Informacja o gorącym klawiszu.
3.2.31.	Komunikat o klawiszach skrótów.
3.2.32.	Tryb oszczędzania mocy.
3.2.33.	Włączanie trybu oszczędnego zasilania.
3.2.34.	Sprawdź dzisiejszy plan dnia.
3.2.35.	Tryb jednoręczny.
3.2.36.	Automatyczne sprawdzanie pisowni
3.2.37.	Dokument domyślny.
3.2.38.	Automatyczna synchronizacja czasu
3.2.39.	Wskaźnik  postępu.
3.2.40.	Bluetooth
3.2.41.	Wireless LAN
3.2.42.	Interfejs Ethernet (wired LAN)
3.2.43.	Dysk zgodny z Windows mobile.

3. Menu  Opcji (występujące w menu „program” pod nazwą „ustawienia opcji”).
Menu „opcji” w Braille Sense daje możliwość modyfikowania wszystkich ustawień użytkownika. Użytkownik może tutaj zmienić swoje preferencje punktyczące każdej opcji. Aby przejść do tego menu można użyć klawisza „F1”, który wywoła, jak to już wspomniano, menu „program”, a następnie używając klawiszy „odstęp-1” lub „odstęp-4” przeszukiwać je aż napotka się „ustawienia opcji”. Wówczas należy nacisnąć „Enter”. Spowoduje to przejście do menu „ustawienia opcji”. Można to osiągnąć także w inny sposób. Wystarczy, będąc w dowolnym miejscu Braille Sense, nacisnąć gorący klawisz „odstęp-o (punkty 1-3-5)”. Po menu „ustawienia opcji” można się poruszać używając klawiszy „odstęp-1 (strzałka w górę)” lub „odstęp-4 (strzałka w dół)”. Do nawigacji po menu Można także użyć klawiszy przewijania. Aby dokonać zmiany ustawienia danej opcji należy nacisnąć na niej „odstęp” lub „backspace” tzn. nacisnąć „odstęp” lub „backspace”, gdy opcja ta jest wyświetlana na linijce brajlowskiej. Istnieje wiele klawiszy skrótu, lub tak zwanych gorących klawiszy, które powodują natychmiastowe przejście do odpowiednich elementów tego menu. Przyciskając spację na wybranym elemencie menu zmieniamy jego ustawienie z „on (włączone)” na „off (wyłączone)” i odwrotnie, lub przełączamy się między różnymi innymi ustawieniami, jeśli dany element menu takie posiada.
Menu „opcji” jest skonstruowane jak pole dialogowe z dwoma przyciskami „Potwierdź” oraz „Anuluj”. Domyślnie zawsze aktywny jest przycisk „Potwierdź”. Aby to zmienić wystarczy użyć klawiszy „tab (odstęp-4-5)” lub „shift-tab (odstęp-1-2)”. Chcąc zachować zmiany dokonane w menu „ustawienia opcji” należy na wybranej pozycji nacisnąć klawisz „Enter”, aby je zatwierdzić. Jeżeli „Enter” nie zostanie przyciśnięty (lub dla danego elementu nie zostanie wybrany przycisk „Potwierdź”), jego wartość nie zostanie zapamiętana. Po przyciśnięciu klawisza „Enter” na wybranej pozycji w celu zachowania jej ustawień Braille Sense powie „ustawienia opcji zapisano”, a sterowanie zostanie przeniesione do miejsca, które było aktywne przed uruchomieniem menu „ustawienia opcji”. Aby anulować zmiany ustawień i nie zapamiętywać wybranych wartości, należy nacisnąć klawisz „F4”, „odstęp-e (punkty 1-5)” lub „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”. Wówczas Braille Sense powie „Anulowano zapis opcji”. Jeśli jesteśmy na wybranej opcji można również użyć klawiszy „tab (odstęp-4-5)” lub „shift-tab (odstęp-1-2)” aby przemieścić się do przycisków „Potwierdź” lub, „Anuluj”. Jeżeli nie chcemy zapisać dokonanych zmian wybranej opcji naciskamy klawisz „Enter” będąc na przycisku „Anuluj”.
Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia każdej opcji menu, dokonajmy krótkiego przeglądu zawartości menu „ustawienia opcji”. 
3.1. Przegląd - Menu opcji.
Menu „ustawienia opcji” składa się z wielu różnych ustawień, które umożliwiają zmienianie zachowania Braille Sense. Podczas pracy w dowolnym miejscu Braille Sense można je otworzyć Poprzez naciśnięcie „odstęp-o(punkty 1-3-5),”. Menu „opcji” posiada pięć grup ustawień:
1. Ustawienia brajlowskie, na które składają się: linijka brajlowska, kursor brajlowski, tryb ośmiopunktowy (jedyny dostępny w polskiej wersji Braille Sense), stopień brajla (opcja niedostępna w wersji polskiej), oraz czas wyświetlania komunikatów.
2. Ustawienia mowy, na które składają się: głos, ustawienia poziomu interpunkcji, echo klawiatury, dźwięk dużej litery, liczby, głośność, szybkość mowy, oraz przewinięcie głosu.
3. Ustawienie wyświetlacza, na które składają się: LCD, wielkość czcionek na wyświetlaczu LCD oraz wyświetlacz video.
4. Ustawienia drukowania, na które składają się: port drukarki, wielkość papieru do drukowania.
5. Pozostałe ustawienia, na które składają się: Komunikaty ostrzegawcze (ostrzeżenie), Przewijanie wstecz, Omijanie pustych linii, Informacje kontrolne, Informacje o gorących klawiszach, informacja o klawiszach skrótu, Tryb oszczędnego zasilania, włączenie trybu oszczędnego zasilania, Sprawdź dzisiejszy plan dnia tryb jednoręczny, domyślny format dokumentu, dźwięk postępu i dysk zgodny ze standardem Windows mobile.
Pomiędzy tymi pięcioma grupami można się przełączać korzystając z polecenia „strona w dół” (odstęp-2-4-5 lub F3-F4)” lub z polecenia „strona w górę” (odstęp-1-2-6 lub F1-F2)”. Gdy dana grupa jest otwarta dla ustawienia, na którym aktualnie się znajdujemy pojawia się lista dostępnych opcji.. Pomiędzy pozycjami danej grupy poruszamy się naciskając odstęp-4 lub odstęp-1. Ustawienia dla danej pozycji w grupie zmienia się naciskając na niej „odstęp” lub „backspace”.
3.2. Menu opcji w szczegółach.
W tym rozdziale zostaną omówione szczegółowo wszystkie elementy menu „ustawienia opcji”, wraz z metodami zmieniania ich wartości.
Uwaga! Niektóre klawisze skrótów przyporządkowane są więcej niż jednej funkcji. Oznacza to, że przyciskając klawisz skrótu jeden raz przenosimy się do pierwszego ustawienia, któremu przyporządkowano dany klawisz skrótu, a przyciskając ponownie ten sam klawisz skrótu przenosimy się do następnego ustawienia menu, które ma taki sam klawisz skrótu. Jeżeli nie ma więcej takich ustawień, które by miały ten sam klawisz skrótu Braille Sense spowoduje niejako zawinięcie i powrót do pierwszego ustawienia. Przyciskając „odstęp-1” lub „odstęp-4” przenosimy punkt uwagi do poprzedniej lub następnej pozycji w menu. Przyciskając „strona w górę (odstęp-1-2-6)” lub „strona w dół („odstęp-2-4-5”)” przenosimy punkt uwagi na początek poprzedniej grupy ustawień lub na początek następnej grupy ustawień.
3.2.1. Monitor brajlowski
Pierwszym elementem w menu „ustawienia opcji” jest „Monitor brajlowski”. Można go w tym miejscu włączyć lub wyłączyć naciskając klawisz „odstęp”. Domyślnym ustawieniem jest „on (włączone)” a klawiszem skrótu jest „b” (punkty 1-2). Ustawienie to można zmienić bez konieczności rozwijania menu „ustawienia opcji” będąc w dowolnym programie Braille Sense za pomocą gorącego klawisza „backspace-F3”. Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).” 
3.2.2. Kursor brajlowski
Opcja ta pozwala na ustawienie w jaki sposób kursor ma być widoczny na linijce brajlowskiej. Klawiszem skrótu jest „c (punkty 1-4)”. Domyślnym ustawieniem jest „zawsze w górze”. Dostępne ustawienia to: „zawsze w górze”, „kursor migający” i „off (wyłączone)”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
Należy w tym miejscu odnotować, że istnieją trzy typy kursora:
1. „punkty 7-8”
2. mrugające „punkty 7-8”
3. mrugające „punkty 1-2-3-4-5-6-7-8”
Mrugające punkty 7-8 pojawiają się, kiedy w edytorze tekstu ustawiony jest tryb wstawiania. Mrugające punkty 1-2-3-4-5-6-7-8 pojawiają się w sytuacji, gdy w edytorze tekstu korzystamy z funkcji oznaczania oraz gdy wpisujemy coś w polu edycji. W pozostałych sytuacjach kursor to punkty 7-8.
3.2.3. Tryb ośmiopunktowy.
W wersji polskiej tryb ośmiopunktowy jest jedynym dostępnym trybem pracy z tekstem brajlowskim.
3.2.4. Stopień brajla  
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.
3.2.5. Notacja Brajla
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.
3.2.6. Czas wyświetlania komunikatu*** 
W tym miejscu można ustawić czas po jakim komunikaty Braille Sense mają znikać z linijki brajlowskiej. Opcja ta działa jedynie, gdy syntezator mowy w Braille Sense jest wyłączony. Klawiszem skrótu jest „m (punkty 1-3-4)”. Dostępne ustawienia to „standby (tryb czuwania)” oraz 1 do 10 sekund. Ustawieniem domyślnym jest „10 sekund”. Przyciskanie klawisza „odstęp” powoduje zwiększenie wartości o jedną sekundę, natomiast przyciskanie klawisza „Backspace” powoduje zmniejszanie wartości o jedną sekundę. Gdy wartość została ustawiona na „10 sec” i naciśniemy klawisz „odstęp” lub na „1 sec” i naciśniemy klawisz „backspace”, to wartość opcji zostanie zmieniona na„tryb czuwania”. Przy takim ustawieniu komunikaty będą wyświetlane do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza. Im wartość ustawienia jest wyższa, tym dłużej komunikat będzie wyświetlany. Jeśli przeczytamy komunikat przed upływem ustawionego czasu to naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje jego zniknięcie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.7. Głos
Następnym elementem w menu „ustawienia opcji” jest ustawienie głosu. Zbadajmy wobec tego teraz menu „głos”. Pierwsza opcja w tym menu pozwala na włączenie lub wyłączenie głosu Braille Sense. Klawiszem skrótu jest „v (punkty 1-2-3-6)”. Ustawienie domyślne to „głos”„on (włączone)”, co oznacza, że Braille Sense mówi zaraz po włączeniu. Do Przełączania on/off służy klawisz „odstępu”. Pomiędzy głos „on” a „off” można się także przełączać podczas pracy w dowolnym programie bez konieczności rozwijania menu za pomocą gorącego klawisza „backspace-F2”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
Jeżeli chcemy uruchomić Braille Sense bez mowy można to zrobić naciskając podczas włączania urządzenia punkty 1-2. Jeżeli chcemy, aby po restarcie Braille Sense został uruchomiony bez mowy punkty 1-2 można także nacisnąć, gdy naciskany jest klawisz „reset”. 
3.2.8. Poziom Interpunkcji
W tym miejscu można ustawić sposób, w jaki Braille Sense ma czytać znaki interpunkcyjne. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „p (punkty 1-2-3-4)”. Dostępne ustawienia to „wszystko”, „off (wyłączone)”, „interpunkcja”, oraz „symbol”. Ustawieniem domyślnym jest „wszystko”, co powoduje, że Braille Sense wypowiada wszystkie znaki interpunkcyjne oraz symbole. Przyciskanie klawisza „odstęp” powoduje przełączanie się pomiędzy tymi czterema ustawieniami. Jeżeli wybierzemy wartość „off” to Braille Sense nie przeczyta żadnych znaków interpunkcyjnych. Opcja „interpunkcja” powoduje, że odczytywane są tylko znaki interpunkcyjne bez symboli. Natomiast wybranie opcji „symbol” spowoduje, że wypowiadane będą tylko znaki symboli, bez znaków interpunkcyjnych.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „ Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.9. Echo klawiatury
Ta opcja pozwala na ustawienie, w jaki sposób Braille Sense będzie mówił podczas pisania na klawiaturze. Klawiszem skrótu jest „k (punkty 1-3)”. Możliwe ustawienia to „znak i słowo”, „znak”, „słowo” i „off (wyłączone)”. Ustawieniem domyślnym tej opcji jest „znak i słowo” wówczas słyszane jest każde przyciśnięcie klawisza a każde słowo zostanie wypowiedziane zaraz po jego napisaniu. Jeżeli wybrana jest opcja „znak” wówczas słyszane jest każde przyciśnięcie klawiszy litera po literze. Jeżeli wybraliśmy opcję „słowo”, każde słowo usłyszymy zaraz po jego napisaniu, ale w czasie pisania nie będzie słyszalne przyciskanie poszczególnych znaków. Wybór wartości „off” skutkuje oczywiście brakiem jakiejkolwiek reakcji głosowej podczas pracy na klawiaturze. Aby przemieszczać się między poszczególnymi ustawieniami należy naciskać klawisz „odstęp”. 
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.10. Dźwięk dużych liter
Opcja ta pozwala na ustawienie sposobu, w jaki Braille Sense będzie reagował, na napotykane w tekście czytanym za pomocą syntezatora mowy, duże litery. Wartość jej może być zmieniana „w locie” podczas czytania dokumentu za pomocą gorących klawiszy odstęp-3 lub odstęp-6. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „u (punkty 1-3-6). Dostępne wartości ustawienia to: off, znak dużej litery i wysokość tonu (opcja niedostępna w polskiej wersji Braille Sense). Wartością domyślną jest off. Jeżeli wybierzemy wartość domyślną zachowanie syntezatora mowy będzie jednakowe niezależnie od tego czy czyta on wielkie czy małe litery. Gdy wybierzemy opcję „znak dużej litery” za każdym razem przed słowem napisanym dużą literą usłyszymy „duże”. Np.: gdy Braille Sense napotka w tekście „V’” syntezator wypowie „duże v”.
Aby przemieszczać się pomiędzy dostępnymi ustawieniami należy naciskać klawisz „odstęp”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).” 
3.2.11. Liczby
W tym miejscu można ustawić w jaki sposób Braille Sense ma odczytywać liczby. Klawiszem skrótu jest „n (punkty 1-3-4-5)” a wartością domyślną jest „on (włączone)”. Np.: jeżeli wypowiadanie liczb jest włączone to syntezator mowy wypowie liczbę 2007 jako dwa tysiące siedem. Jeżeli wypowiadanie liczb jest wyłączone to w naszym przykładzie usłyszymy: dwa zero zero siedem. Wartość ustawienia można zmienić naciskając klawisz „odstęp”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.12. Tłumaczenie skrótów
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.
3.2.13. Głośność Głosu
Opcja ta pozwala na wyregulowanie poziomu głośności mowy generowanej przez Braille Sense. Klawiszem skrótu jest „l (punkty 1-2-3)”. Wartości tej opcji mogą się zmieniać od 1 do 10, ze standardowym ustawieniem na 6. Wybranie wartości 1 oznacza, że głos jest wypowiadany bardzo cicho, natomiast ustawienie na 10, że bardzo głośno. Ustawienie na 1 może oznaczać, że praktycznie nic nie jest słyszalne. Przyciskanie klawisza „odstęp” powoduje zwiększenie wartości o jeden, natomiast przyciskanie klawisza „Backspace” powoduje odpowiednio jej zmniejszanie. Należy odnotować, że jeżeli zwiększamy wartość głośności o jeden, podczas gdy osiągnięto już wartość maksymalną (10), głośność przybierze wartość minimalną (1). Ta sama sytuacja, skoku, nastąpi gdy na poziomie 1 będziemy nadal zmniejszać wartość ustawienia. Głośność przybierze wówczas wartość maksymalną (10). Głośność można zwiększyć bez konieczności otwierania menu „ustawienia opcji” naciskając kombinację klawiszy „Backspace-F4”, a zmniejszyć naciskając klawisze „Backspace-F1”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.14. Szybkość Głosu
Użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb szybkość mowy Braille Sense. Klawiszem skrótu jest „r (1-2-3-5)”. Wartości tej opcji mogą się zmieniać od 1 do 12, ze standardowym ustawieniem na 8. Każde przyciśnięcie klawisza „odstęp” powoduje zwiększenie wartości o jeden, natomiast każde przyciśnięcie klawisza „Backspace” odpowiednio ją zmniejsza. Szybkość mowy można zwiększyć bez konieczności otwierania menu „ustawienia opcji” za pomocą gorącego klawisza „odstęp-F4”, a zmniejszyć za pomocą kombinacji klawiszowej „odstęp-F1”. Jeżeli szybkość jest ustawiona na 12 i nadal ją zwiększamy o jeden, szybkość skoczy z powrotem na wartość jeden. Ta sama sytuacja, skoku, nastąpi gdy na poziomie 1 będziemy nadal zmniejszać wartość ustawienia. Wówczas szybkość mowy przybierze wartość maksymalną (12).
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.15. Ton mowy
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.
3.2.16. Przewiń Głos
Ta opcja pozwala na ustawienie czy Braille Sense mówi podczas używania klawiszy przewijania czy też nie. Klawiszem skrótu jest „s (punkty 2-3-4)”. Domyślnym ustawieniem jest „off (wyłączone)”. To ustawienie powoduje, że Braille Sense nie mówi gdy naciskamy strzałki przewijania (klawisze F0 i F5). Klawisz „odstęp” służy do przełączania wartości tej opcji pomiędzy „on” a  „off”. Jeżeli opcja jest ustawiona na „on (włączone)” mowa będzie słyszalna podczas przewijania.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.17. LCD
W tym miejscu można ustawić czy Braille Sense ma pokazywać tekst na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym czy też nie. Jeżeli włączymy wyświetlacz, to osoby widzące będą mogły uczestniczyć w pracy na notatniku. Klawiszem skrótu jest „l (punkty 1-2-3)” a ustawieniem domyślnym "off (wyłączone)”. Dostępne w tym miejscu ustawienia to: „on”, „off” oraz „wszystko podświetlone”. Ta ostatnia opcja powoduje rozświetlenie tła wyświetlacza LCD. Pomiędzy tymi trzema ustawieniami można się przełączać przyciskając klawisz „odstępu”. 
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.18. Obrócenie LCD
Można obrócić tekst wyświetlany na wyświetlaczu LCD. Ta opcja domyślnie jest wyłączona. Jeśli ją włączymy to tekst zostanie obrócony tak, aby był łatwiej czytelny przez osobę stojącą od drugiej strony urządzenia.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.19. Rozmiar czcionek na wyświetlaczu LCD.
Ta opcja umożliwia zmienianie wielkości czcionek na panelu LCD. Klawiszem skrótu jest „f (punkty 1-2-4)”. Standardową wielkością czcionki jest 13, ale można ją zmieniać pomiędzy wielkościami 12 a 17. Czcionkę można zwiększyć o jeden przyciskając klawisz „odstęp”, a zmniejszyć o jeden przyciskając klawisz „backspace”. Jeżeli wielkość czcionki jest ustawiona na 17 i czcionka nadal jest zwiększana to wielkość jej zostanie ustawiona na 12. Jeżeli wielkość czcionki jest ustawiona na 12 i czcionka nadal jest zmniejszana to wielkość jej zostanie ustawiona na 17.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab “odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.20. Zewnętrzny wyświetlacz video.
Do notatnika Braille Sense można podłączyć zewnętrzny monitor standardu VGA. Jest to normalny monitor używany do komputerów osobistych. Oczywiście chcąc użyć monitora należy go połączyć kablem z portem VGA Braille Sense. Ta opcja umożliwia wyświetlanie na monitorze zadań wykonywanych na Braille Sense. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „v (punkty 1-2-3-6)” a ustawieniem domyślnym jest „off (wyłączone)”. Zmiany pomiędzy „on” a „off” dokonuje się przyciskając klawisz „odstęp”. 
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.21. Port drukarki
Opcja ta pozwala na wybór portu, do którego podłączymy naszą drukarkę. Klawiszem skrótu jest „p (punkty 1-2-3-4)”a ustawieniem domyślnym jest port „równoległy”. Jeżeli zatem zachowano ustawienie domyślne drukarkę należy podłączyć do portu równoległego. W celu podłączenia drukarki można również wykorzystać jeden z portów USB lub port szeregowy. Aby zmieniać ustawienia tej opcji należy naciskać klawisz „odstęp”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub klawisza “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.22. Wielkość papieru do drukowania.
Ta funkcja daje możliwość wybrania rozmiaru papieru do drukarki atramentowej. Możliwy jest Wybór pomiędzy formatami A4 i B5. Zmiany ustawienia dokonuje się za pomocą klawisza ”odstęp”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.23. Komunikaty ostrzegawcze (ostrzeżenie).
Opcja ta pozwala na włączenie lub wyłączenie komunikatów ostrzegawczych podawanych przez Braille Sense. Jest ona użyteczna zwłaszcza wówczas, gdy mowa w Braille Sense jest wyłączona. Klawiszem skrótu jest „w (punkty 2-4-5-6)”.  Ustawieniem domyślnym dla tej funkcji jest „on (włączone)”. Jeżeli opcja ta jest włączona i naciśniemy kombinację klawiszową, która jest niedopuszczalna w Braille Sense usłyszymy dźwięk „bip”. Jeżeli nie chcemy, aby dźwięk ostrzegawczy był słyszalny należy przycisnąć klawisz „odstęp” celem zmiany wartości opcji na „off (wyłączone)”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „ anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5)”.
3.2.24. Generacja dźwięku przy włączaniu i wyłączaniu
Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia dźwięku powitalnego lub pożegnalnego generowanego podczas włączania i wyłączania BrailleSensa PLUS. Opcje tę „sygnał dźwiękowy” znajdziemy w Ustawieniach opcji po kilkukrotnym wciśnięciu klawisza skrótu „s (punkty 2-3-4)”.  Domyślenie dźwięki te są włączone. Odstępem zmieniamy ustawienie. Po zmianie ustawień wciskamy klawisz Enter aby zapisać opcje. Możemy również przejść klawiszem „Tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)” do przycisku Anuluj i nacisnąc Enter aby anulować zapis opcji. Podobnie zadziała kombinacja klawiszy „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5)”.
3.2.25. Lewy klawisz przewijania.
Istnieje możliwość określenia działania lewego klawisza przewijania. Możemy wybrać jedno z ustawień: Przewijaj wyświetlacz, Przechodź po liniach, Przechodź po znakach, Przechodź po akapitach, Przechodź po zdaniach. Jeśli ustawimy na przewijanie wyświetlacza to wciśnięcie lewego górnego klawisza przewijania przewinie tekst na wyświetlaczu brajlowskim o liczbę znaków wyświetlacza w górę a jeśli użyjemy lewego dolnego klawisza przewijania to przewiniemy tekst na wyświetlaczu o liczbę znaków wyświetlacza w dół.
Gdy ustawimy przechodzenie po liniach to lewe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor do poprzedniej i następnej linii tekstu podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-1” oraz „odstęp-4”.
Gdy ustawimy przechodzenie po znakach to lewe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor o znak w lewo lub o znak w prawo podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-3” oraz „odstęp-6”.
Gdy ustawimy przechodzenie po akapitach to lewe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor do poprzedniego lub następnego akapitu podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-2-3” oraz „odstęp-5-6”.
Gdy ustawimy przechodzenie po zdaniach to lewe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor do poprzedniego lub następnego zdania podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-2-3-5” oraz „odstęp-2-5-6”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.26. Prawy klawisz przewijania.
Istnieje możliwość określenia działania prawego klawisza przewijania. Możemy wybrać jedno z ustawień: Przewijaj wyświetlacz, Przechodź po liniach, Przechodź po znakach, Przechodź po akapitach, Przechodź po zdaniach. Jeśli ustawimy na przewijanie wyświetlacza to wciśnięcie prawego górnego klawisza przewijania przewinie tekst na wyświetlaczu brajlowskim o liczbę znaków wyświetlacza w górę a jeśli użyjemy prawego dolnego klawisza przewijania to przewiniemy tekst na wyświetlaczu o liczbę znaków wyświetlacza w dół.
Gdy ustawimy przechodzenie po liniach to prawe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor do poprzedniej i następnej linii tekstu podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-1” oraz „odstęp-4”.
Gdy ustawimy przechodzenie po znakach to prawe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor o znak w lewo lub o znak w prawo podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-3” oraz „odstęp-6”.
Gdy ustawimy przechodzenie po akapitach to prawe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor do poprzedniego lub następnego akapitu podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-2-3” oraz „odstęp-5-6”.
Gdy ustawimy przechodzenie po zdaniach to prawe klawisze przewijania będą przemieszczać kursor do poprzedniego lub następnego zdania podobnie jak klawisze skrótów „odstęp-2-3-5” oraz „odstęp-2-5-6”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.27. Omijanie pustych linii.
Opcja ta umożliwia podjęcie decyzji czy Braille Sense ma czytać puste linie czy też je pomijać. Klawiszem skrótu jest „e (punkty 1-5)”, a ustawieniem domyślnym jest „off”. Jeżeli zostanie utrzymane ustawienie domyślne, to gdy w czytanym dokumencie pojawi się pusta linia usłyszymy komunikat słowny „pusta linia”. Klawisz „odstępu” powoduje przełączanie się pomiędzy „off” a „on”. Jeżeli opcja ta zostanie ustawiona na „on (włączone)” to Braille Sense będzie pomijał wszystkie puste linie i żaden komunikat słowny nie zostanie wypowiedziany.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub 
“shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.28. Informacja kontrolna
Opcja „informacja kontrolna” włącza informacje punktyczące plików i menu w postaci znaków kontrolnych. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „i (punkty 2-4)” a ustawieniem domyślnym jest „informacja kontrolna z przodu”. Przy tym ustawieniu znaki kontrolne są widoczne na linijce brajlowskiej i poprzedzają nazwy obiektów, do których się odnoszą. 
Dostępne ustawienia to „informacja kontrolna z przodu”, „informacja po obiekcie” i „off (wyłączone).Jednak gdy uruchomiona jest przeglądarka internetowa to oznaczenia kontrolek są widoczne nawet wtedy, gdy „informacja kontrolna” jest wyłączona. W zależności od wybranego ustawienia znaki kontrolne pojawiają się przed lub po nazwach menu oraz przed lub po nazwach elementów menu, pliku lub kontrolki (takiej jak np., pole edycji, pole wyboru czy przycisk), stanowiąc element opisu obiektu, do którego odnosi się wymieniona po nich lub przed nimi nazwa. Jeśli opcja „informacja o kontrolkach” jest wyłączona to oznaczenia kontrolek nie będą wyświetlane na linijce brajlowskiej. Aby zmieniać wartość ustawienia tej opcji należy naciskać klawisz „odstęp”. Dokładna lista oznaczeń kontrolek została podana w punkcie 2.2.1.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.29. Ukryj hasło
Kiedy wpisujemy hasło w komputerowym polu edycji możemy określić tryb wyświetlania na ukryte tak aby każdy wpisywany znak był reprezentowany przez gwiazdkę ‘*’ lub jawnie tak aby każdy znak był widoczny zarówno na linijce brajlowskiej jak i na wyświetlaczu LCD.
Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „p (punkty 1-2-3-4)”. Domyślnie opcja ta jest ustawiona na „On”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.30. Informacja o gorącym klawiszu.
Jak już wcześniej napisano gorące klawisze są kombinacjami klawiaturowymi, za pomocą których można się przenieść bezpośrednio do jakiegoś menu lub wybranej pozycji z listy. W tym miejscu można ustawić sposób, w jaki syntezator mowy będzie wypowiadał informację o gorącym klawiszu. Dostępnymi wartościami tego ustawienia są: „znak ASCII”, „opis punktów”, lub „off”. Pomiędzy wartościami ustawienia dla tej opcji można się przemieszczać za pomocą klawisza „odstęp”. Wartością domyślną jest „znak ASCII”. Np.: gdy wybrane zostanie ustawienie „znak ASCII” to komunikat „otwórz (o) enter-o” zostanie wypowiedziany jako „otwórz (o)enter-o”. Gdy zostanie wybrane ustawienie „opisy punktów” to komunikat „otwórz (o) enter-o” zostanie wypowiedziany jako „otwórz (o) enter punkty 1-3-5”. W przypadku wybrania „off (wyłączone)” komunikat o gorącym klawiszu nie zostanie wypowiedziany.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub 
“shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.31. Komunikat o klawiszach skrótów.
W tym miejscu można zdecydować czy Braille Sense ma wypowiadać informację o klawiszu skrótu dla danej funkcji. Wartością domyślną dla tej opcji jest „on (włączone)” a klawiszem skrótu jest „s (punkty 2-3-4)”. Np.: gdy słyszymy „plik f rozwijane” to klawiszem skrótu jest litera „f”. Jeżeli wolimy, aby Braille Sense mówił tylko „plik rozwijane”, to należy w tym celu wyłączyć komunikat o klawiszach skrótów ustawiając tę opcję na „off (wyłączone)”. Wartości tego ustawienia można zmieniać za pomocą klawisza „odstęp”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.32. Tryb oszczędzania mocy.
Opcja ta umożliwia włączenie i wyłączenie trybu oszczędnego zasilania w Braille Sense. Klawiszem skrótu jest „p (punkty 1-2-3-4)”. Ustawieniem domyślnym jest „on”, co oznacza, że tryb oszczędnego zasilania jest włączony. Do przełączania się pomiędzy dostępnymi opcjami służy Klawisz „odstęp”. Możliwe ustawienia to: „on”, „off” oraz „komunikat”. Jeżeli nie chcemy używać trybu oszczędnego zasilania to możemy tę opcję wyłączyć wybierając za pomocą klawisza „odstęp” ustawienie „off (wyłączone)”.. Natomiast, jeśli opcja zostanie ustawiona na „komunikat” a klawisze Braille Sense nie są naciskane, to usłyszymy ostrzegawczy komunikat słowny „zasilanie włączone” co 10, 20 lub 30 minut ( w zależności od tego jak zostanie ustawione włączanie trybu oszczędnego zasilania. W następnym punkcie wyjaśnimy w jaki sposób ustawić włączanie trybu oszczędnego zasilania na 10, 20 lub 30 minut.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.33. Włączanie trybu oszczędnego zasilania.
Ta opcja pozwala na ustawienie czasu, po upływie którego, tryb oszczędnego zasilania zostanie włączony. Klawiszem skrótu jest „k (punkty 1-3)”, a ustawieniem domyślnym jest 10 minut. Oznacza to, że Braille Sense zostanie wprowadzony w tryb oszczędnego zasilania, jeżeli przez 10 minut nie będzie używany. Klawisz „odstęp” umożliwia przełączanie ustawień tej opcji pomiędzy 10, 20 lub 30 minut.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.34. Sprawdź dzisiejszy plan dnia.
Harmonogram zadań umożliwia użytkownikowi Braille Sense prowadzenie terminarza zajęć. Notatnik może sprawdzić bieżący rozkład dnia w momencie, kiedy zostanie włączony. Omawiana tutaj opcja pozwala zadecydować czy Braille Sense ma pokazywać te informacje zaraz po jego włączeniu lub obudzeniu z trybu oszczędzania mocy czy też nie. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „s (punkty 2-3-4)”. Do przełączania pomiędzy „on (włączone)” a „off (wyłączone)” służy klawisz „odstęp”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.35. Tryb jednoręczny.
Używając Braille Sense można włączyć lub wyłączyć tryb jednoręczny. Klawiszem skrótu jest „h (punkty 1-2-5)”. Ustawieniem domyślnym dla tej opcji jest „off (wyłączone)”. Dostępnymi ustawieniami są „on (włączone)” i „off (wyłączone)”. Szczegółowe informacje punktyczące trybu jednoręcznego znajdują się w rozdziale „2.12 Tryb jednoręczny”.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Można również anulować zachowanie wybranego ustawienia naciskając klawisze “odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub “odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.36. Automatyczne sprawdzanie pisowni
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.
3.2.37. Dokument domyślny.
Ta funkcja pozwala na zmianę domyślnego typu nowego dokumentu. Klawiszem skrótu jest "q (punkty 1-2-3-4-5)". Gdy tworzymy nowy dokument przy pomocy edytora tekstu to Braille Sense nada mu domyślnie typ "sense document" (.hbl). 
Po uruchomieniu omawianej opcji możemy zmienić to ustawienie. Naciskając klawisz "odstęp" możemy wybrać jeden z trzech dostępnych typów: dokument typu sense, dokument brajlowski i dokument tekstowy.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Można również anulować zachowanie wybranego ustawienia naciskając klawisze „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.38. Automatyczna synchronizacja czasu
Ta opcja pozwala na automatyczne ustawienie czasu, gdy BrailleSense jest podłączony do Internetu. Dzięki tej funkcji możemy skorygować czas do wartości dostępnych w Internecie. Gdy po podłączeniu do Internetu usłyszymy sygnał dźwiękowy to od tego momentu czas zostanie skorygowany. Ta opcja domyślnie jest włączona. Z menu głównego możemy ją włączyć w następujący sposób:
1. Wciskamy “Odstęp-o (punkty 1-3-5)” aby otworzyć menu Opcji.
2. Wciskamy “t (punkty 2-3-4-5)” aby przejść do “Automatycznej synchronizacji czasu” i wciskamy “Enter”.
3. Wciśnięcie “Odstępu”, zmienia ustawienia,
4. Wciskamy “Enter”.
3.2.39. Wskaźnik  postępu.
Dźwięk postępu informuje użytkownika o przebiegu operacji takich jak otwieranie dokumentu, kopiowanie plików lub otwieranie dowolnej strony sieci Web. Opcja ta używana jest do ustawienia sposobu informowania o postępie tych procesów. Klawiszem skrótu jest „p (punkty 1-2-3-4)”, a możliwe ustawienia to: „off (wyłączone)”, „sygnał dźwiękowy” i „komunikat”. Ustawieniem domyślnym jest „komunikat”. Do przełączania się pomiędzy ustawieniami służy klawisz „odstęp”. Aby zapisać wybrane ustawienie należy nacisnąć na nim klawisz „enter”. Gdy ustawiony jest „komunikat” Braille Sense będzie oznajmiał o postępie wyrażając jego wartość w procentach. Jeżeli ustawiono „sygnał dźwiękowy” Braille Sense będzie wydawał sygnał dźwiękowy podczas kopiowania plików otwierania dokumentu czy  ładowania strony Web.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
3.2.40. Bluetooth
Możemy zadecydować kiedy wewnętrzny interfejs Bluetooth będzie włączony. Klawisz skrótu, który pozwala włączyć tę opcję to „b (punkty 1-2)”. Możemy wybierać odstępem pomiedzy „on” – włączony lub „off” – wyłączony. Domyślnie ta opcja jest ustawiona Ne „off”. Dodatkowo możemy włączac lub wyłączać interfejs Bluetooth klawiszem gorącym  „backspace-3-4-5-6” nie będąc w menu ustawień opcji lecz w dowolnym innym programie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
Przy włączonym interfejsie Bluetooth pobór mocy jest wyższy. Dlatego interfejs ten powinien być włączony tylko wtedy gdy z niego korzystamy.
3.2.41. Wireless LAN
Możemy zadecydować kiedy wewnętrzny interfejs bezprzewodowy WiFi będzie włączony. Klwisz skrótu, który pozwala włączyć tę opcję to „w (punkty 2-4-5-6)”. Możemy wybierac odstępem pomiedzy „on” – włączony lub „off” – wyłączony. Domyślnie ta opcja jest ustawiona Ne „off”. Dodatkowo możemy włączac lub wyłączać interfejs Bluetooth klawiszem gorącym  „backspace-1-4-5-6” nie będąc w menu ustawień opcji lecz w dowolnym innym programie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
Przy włączonym interfejsie WiFi pobór mocy jest wyższy. Dlatego interfejs ten powinien być włączony tylko wtedy gdy z niego korzystamy.
3.2.42. Interfejs Ethernet (wired LAN)
Możemy zadecydować kiedy wewnętrzny interfejs sieci przewodowej Ethernet będzie włączony. Kl wisz skrótu, który pozwala włączyć tę opcję to „l (punkty 1-2-3)”. Możemy wybierać odstępem pomiędzy „on” – włączony lub „off” – wyłączony. Domyślnie ta opcja jest ustawiona Ne „off”. Dodatkowo możemy włączać lub wyłączać interfejs Bluetooth klawiszem gorącym  „backspace-1-5-6” nie będąc w menu ustawień opcji lecz w dowolnym innym programie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz “Enter”. Można również użyć klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” i wskazać przycisk „Potwierdź” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub “shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „anuluj” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”. Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze „odstęp–z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5).”
Przy włączonym interfejsie Ethernet pobór mocy jest wyższy. Dlatego interfejs ten powinien być włączony tylko wtedy gdy z niego korzystamy.
3.2.43. Dysk zgodny z Windows mobile.
Ta opcja pozwala na ustawienie zachowania Braille Sense podczas podłączania go do komputera PC za pomocą łącza USB. Można ustawić ją tak, aby Braille Sense był widziany przez komputer jako dysk zgodny z Windows Mobile lub ustawienie to wyłączyć. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest „d (punkty 1-4-5)” a wartością domyślną „on (włączone)”. Do przełączania off/on służy klawisz „odstęp”. Gdy zachowane jest ustawienie domyślne i Braille Sense zostanie podłączony do komputera to komputer automatycznie rozpozna Braille Sense jako tzw. „mobile disc”. Gdy opcja ta zostanie ustawiona na „off (wyłączone)” Braille Sense nie zostanie rozpoznany przez komputer. W takim przypadku, jeżeli chcemy podłączyć komputer do Braille Sense należy najpierw zainstalować i uruchomić na komputerze program Active Sync. Program ten można pobrać za darmo ze strony firmy Microsoft.



