SPIS TREŚCI
 
2.    FUNKCJE PODSTAWOWE
2.1.     Jak używać poleceń?
2.1.1.      Komunikaty
2.2.     Koncepcja menu
2.2.1.      Znaki kontrolne w Braille Sense
2.3.     Używanie klawiszy funkcyjnych
2.4.     Zasilacz i baterie w Braille Sense
2.5.     Podstawowe wyjaśnienie pojęć dysk, folder, plik
2.6.     Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy
2.7.     Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej.
2.8.     Jak pisać znaki
2.8.1.      Tabela kodów ASCII brajla komputerowego
2.8.2.      Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych
2.9.     Wielo zadaniowość (Multi-Tasking)
2.10.   Przełączanie trybów Audio
2.11.   Przełącznik blokowania klawiatury
2.12.   Kolejka drukowania
2.13.   Tryb jednoręczny
2.14.   Korzystanie z Trybu  Pisania
2.15.   Najczęściej używane kombinacje klawiszowe
 
 
 
 
 
2.  Funkcje podstawowe
2.1.  Jak używać poleceń?
Wszystkie komendy używane w Braille Sense są dostępne poprzez różne kombinacje klawiszy brajlowskich. W tym podręczniku znak „–” jest używany do wskazywania kombinacji klawiszy. Przykładowo zapis „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” oznacza, że najpierw należy nacisnąć klawisz „odstęp” a następnie, trzymając wciśnięty odstęp, nacisnąć literę „z (punkty 1-3-5-6)” z klawiatury brajlowskiej. Po takim wciśnięciu klawiszy należy je jednocześnie zwolnić. W podręczniku można również znaleźć zapis „odstęp-1-3-5-6”. Oznacza to, że klawisz odstępu oraz klawisze punktów 1, 3, 5 i 6 mają być wciśnięte a następnie zwolnione jednocześnie. Bardzo łatwo można zaniechać wykonywania polecenia. Większość poleceń można wykonywać poprzez przyciśnięcie klawisza „Enter”. Jeżeli chcemy zaniechać wykonywania pewnej komendy (polecenia) i powrócić do poprzedniego ustawienia, należy przycisnąć „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”. Jednym z ważniejszych do zapamiętania poleceń jest „Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” ponieważ pozwala ono wycofać się z dowolnego programu lub dowolnego menu, w przypadku, gdy zostanie przyciśnięty nieprawidłowy klawisz. 
2.1.1.    Komunikaty
Jeżeli w harmonogramie zadań zapisaliśmy plan zajęć na dzisiejszy dzień Braille Sense poinformuje nas np. o planowanych spotkaniach w dniu, na który zostały zaplanowane. Gdy Braille Sense wyświetli komunikat np. o planowanych spotkaniach możliwe będzie poruszanie się w obrębie naszego planu dnia w taki sposób jak czynilibyśmy to normalnie po otwarciu programu „harmonogram zadań. Aby opuścić „harmonogram zadań” należy nacisnąć „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” lub „odstęp-e (punkty 1-5)” a następnie uruchomić inny program.
Jeżeli plan zajęć na dzisiejszy dzień nie ma być wyświetlany z terminarza zaraz po uruchomieniu Braille Sense należy w menu „ustawienia opcji” wyłączyć „Sprawdź dzisiejszy plan dnia”, co zostanie dokładnie omówione w punkcie 2.4.2.28. W celu uzyskania dokładniejszych informacji proszę przejść do rozdziału 2.4.2.28.
Jeżeli Braille Sense zostanie wyłączony podczas pracy dowolnego programu, a następnie ponownie włączony, wówczas Braille Sense poda nazwę programu, jaki pracował przed jego wyłączeniem. Jeżeli Braille Sense zostanie wyłączony podczas pracy edytora tekstu, wówczas po ponownym włączeniu urządzenie zakomunikuje nie tylko nazwę programu, ale i nazwę oraz status pliku, nad którym pracowaliśmy.
Jeżeli do Braille Sense zostanie podłączony zewnętrzny zasilacz sieciowy wówczas urządzenie powie „Zasilacz włączony”. Natomiast, gdy zasilacz zostanie odłączony wówczas Braille Sense zakomunikuje „Zasilacz wyłączony”.
2.2.  Koncepcja menu
Koncepcja menu w Braille Sense jest bardzo podobna do tej, która posłużyła do stworzenia menu w restauracji. Tak jak menu w restauracji ma pomóc dokonać wyboru jedzenia, które zostanie podane, tak menu w Braille Sense daje użytkownikowi listę wyborów jakich może on dokonywać. Jeżeli użytkownik z dostępnej listy menu wybierze jakąś pozycję to, o ile istnieje dla niej jakieś menu podrzędne, menu takie zostanie uaktywnione. Jeżeli menu podrzędne nie istnieje Braille Sense wykona po prostu polecenie, na którym naciśnięto „enter”. Proces ten nazywamy wyborem z menu (menu selection).
Nawigacja po menu jest bardzo prosta. Aby wyświetlić menu należy nacisnąć odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2, a następnie chcąc przemieścić się do poprzedniego elementu menu nacisnąć strzałkę w górę (lewy przycisk przewijania), lub odstęp-1. Gdy chcemy przemieścić się do następnego elementu menu należy nacisnąć strzałkę w dół (prawy przycisk przewijania), lub odstęp-4. Można też po prostu nacisnąć literę, która wyświetlona jest w nawiasie po nazwie elementu menu. Taka litera jest skrótem klawiszowym. Polecenia mogą być także uruchamiane bez potrzeby uaktywniania menu. Dokonuje się tego za pomocą tzw. gorących klawiszy. Chcąc przejść do pierwszej pozycji w menu należy przycisnąć „odstęp-1-2-3”. Aby przejść do ostatniej pozycji w menu należy przycisnąć „odstęp-4-5-6”. Nazwy poszczególnych pozycji menu są wyświetlane na linijce brajlowskiej oraz wypowiadane przez syntezator mowy. Jeżeli chcemy wyświetlić nazwę aktualnej pozycji menu ponownie, należy przycisnąć klawisze „odstęp-r (punkty 1-2-3-5)”. Klawisze skrótu to litery umieszczone w nawiasach bezpośrednio po nazwie polecenia z menu, podczas gdy gorące klawisze to kombinacje kilku klawiszy w zestawieniach z takimi klawiszami jak „enter”, „odstęp” lub „backspace”. Jeżeli dla jakiegoś polecenia menu dostępny jest gorący klawisz to informacja ta jest umieszczona zaraz po skrócie klawiszowym. Przykładowo, jeżeli jesteśmy w edytorze tekstu i naciśniemy „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub „F2”, a następnie naciśniemy „Enter” na opcji „plik” usłyszymy „nowy (n) rozwijane Enter-n”. Wypowiedziane słowo „nowy” reprezentuje funkcje. Litera „n (punkty 1-3-4-5)” jest literą, którą należy przycisnąć, gdy znajdujemy się w menu „plik” i gdy szybko chcemy wybrać „nowy”. Kombinacja „enter-n” posłuży nam do szybkiego uruchomienia polecenia „nowy” w dowolnym momencie pracy z edytorem tekstu bez konieczności uruchamiania podstawowego poziomu menu. Tak więc w naszym przykładzie umieszczona w nawiasie litera (n) jest skrótem klawiszowym, podczas gdy „enter-n” to gorący klawisz. W przypadku klawiszy skrótów naciśnięcie klawisza „Enter” oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji „odstęp enter” a naciśnięcie klawisza „Backspace” oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji „odstęp backspace”, gdzie funkcję klawisza „enter” pełni punkt ósmy a funkcję klawisza „backspace” punkt siódmy.
Ważnym jest, aby zauważyć, że nie wszystkie klawisze skrótów działają z dowolnego miejsca w Braille Sense; niektóre polecenia będą działać tylko wtedy, gdy znajdujemy się we właściwym dla nich programie. Na przykład: jeżeli chcemy uruchomić polecenie edytora tekstu „nowy dokument”, to nie możemy zrobić tego z poziomu menu „program”. Kombinacja „enter-n punkty 1-3-4-5” uruchomi polecenie „nowy dokument” tylko wtedy, gdy znajdujemy się w edytorze tekstu.
Czasami, gdy na poleceniu wybranym z menu naciśniemy klawisz „Enter” spowoduje to wyświetlenie menu niższego poziomu. W takim przypadku za nazwą korespondującego menu na linijce brajlowskiej ukazuje się prawa strzałka (->), a Braille Sense mówi „rozwijane”. Gdy naciśnięcie klawisza „enter” na jakiejś pozycji menu powoduje wejście do okna dialogowego na linijce brajlowskiej pojawia się eliptyczny znak (…), a Braille Sense mówi „wspólny dialog”.
Prześledźmy teraz poruszanie się poprzez menu. Po pierwsze włączamy zasilanie poprzez przełączenie do siebie przełącznika zasilania. Następnie odnajdujemy menu „program”. Najszybciej można je wywołać naciskając klawisz funkcyjny „F1”. Menu „program” jest najważniejszym (głównym) menu w całym Braille Sense. Oznacza to, że menu „program” pełni funkcję katalogu nadrzędnego dla wszystkiego, co znajduje się w Braille Sense, inaczej mówiąc nie ma żadnego menu, którego elementem było by menu „program”. Elementy w menu „program” to: menedżer plików, edytor tekstu, książka adresowa, harmonogram zadań, e-mail, media player, przeglądarka internetowa, odtwarzacz DAISY, menedżer bluetooth, MSN Messenger, menedżer bazy danych, narzędzia, ustawienia opcji oraz pomoc. Pierwszym elementem menu „program” jest „menedżer plików”. Jeśli naciśniemy klawisz „odstęp-4” na linijce brajlowskiej zostanie wyświetlony następny element z menu, a syntezator wypowie jego nazwę. Jeśli klawisz „odstęp-4” zostanie przyciśnięty kilka razy w krótkich odstępach czasu,  spowoduje to wyświetlenie menu „pomoc”. Menu „pomoc” jest ostatnim elementem menu „program”. Naciśnięcie kombinacji klawiszy „odstęp -4-5-6” gdy wyświetlany jest „menedżer plików” spowoduje przejście do ostatniej pozycji menu. Braille Sense powie wówczas „pomoc” i ukaże się menu „pomoc”. Wówczas, gdy naciśniemy „odstęp-1-2-3” Braille Sense zakomunikuje „menedżer plików.” Oznacza to, że naciśnięcie kombinacji klawiszy „odstęp-4-5-6” przenosi na ostatnią pozycję menu „program” a kombinacji „odstęp-1-2-3” przenosi na pierwszą pozycję tego menu. Jeżeli chcemy przemieścić się z aktualnego menu do menu nadrzędnego wykorzystujemy do tego celu klawisze „odstęp-e (punkty 1-5)”
W dowolnym punkcie menu „program” lub w jakimkolwiek menu podrzędnym przyciśnięcie klawisza „F1” spowoduje natychmiastowe przeniesienie się do pierwszej pozycji menu „program”. Ponieważ menedżer plików jest pierwszym elementem tego menu, zawsze ta pozycja menu „program” zostanie wyświetlona.
2.2.1.    Znaki kontrolne w Braille Sense
Braille Sense posiada bardzo wiele znaków kontrolnych. Znaki te pojawiają się, gdy w menu „ustawienia opcji” pozycja „informacja kontrolna” zostanie ustawiona na „on (włączone)”. Ustawieniem domyślnym tej opcji jest właśnie „on.” Jednak, gdy uruchomiona jest przeglądarka internetowa znaki kontrolne będą pokazywane nawet jeżeli opcję tę wyłączymy. Znaki kontrolne pojawiają się z przodu nazw menu oraz elementów menu. Przykładowo „MN file (f) rozwijane.”
Poniższa tabela zawiera nazwy oraz znaki symboli kontrolnych, które pojawiają się przed poszczególnymi nazwami elementów menu.
  
Nazwa / Symbol / Komentarz
Menu / mn / Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu istniej submenu.
Element menu / emn / Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu nie istnieje submenu.
Element listy / eln / Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę elementu na dowolnej liście.
Pole edycji / pe / Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę pola edycji. Pole edycji można znaleźć po tej nazwie. W przeglądarce stron internetowych  symbol “pe” może się pojawić bez nazwy pola edycji. Pola edycji poprzedzone symbolem “pe” są jednoliniowe.
Rozszerzone Pole Edycji / rpe / Ten symbol także reprezentuje pola edycji. Są to jednak pola, w których można pisać więcej niż jedną linię tekstu.  
Komputerowe Pole Edycji / kpe / W polu edycyjnym oznaczonym tym symbolem można wpisywać w Brajlu typu ASCII.
Lista Rozwijana / lr / Symbol ten oznacza pole listy rozwijanej, w którym użytkownik ma możliwość wyboru z pomiędzy rozwijalnych pozycji.
Pole Edycji Listy Rozwijanej / el / W polu oznaczonym tym symbolem użytkownik może wybrać pozycje z listy za pomocą klawiszy strzałek lub wpisać ją ręcznie.
Przycisk wyboru / pw / Symbol pw towarzyszy wszystkim pytaniom, na które użytkownik może odpowiedzieć tak lub nie po między odpowiedziami użytkownik może przełączać się naciskając klawisz „odstęp” lub „backspace”. 
Pole Statyczne / st / Symbol ST towarzyszy dowolnej kontrolce, w której wyświetlany jest status.
Lin / ln / Symbol ten oznacza odnośnik do strony internetowej.
Kotwica / kt / Oznacza to, że jest kotwica na stronie internetowej.
Przycisk Opcji / po / Symbol ten oznacza przycisk opcji, który umożliwia zaznaczenie opcji poprzez przyciśnięcie klawisza strzałki w górę, klawisza strzałki w dół, klawisza odstępu lub klawisza Backspace.  
Przycisk Opcji Włączony /(x)/ Oznacza to, że przycisk opcji jest zaznaczony w przeglądarce internetowej.
Przycisk Opcji Nie Włączony / ( ) / Oznacza to, że przycisk radio nie jest zaznaczony w przeglądarce internetowej.
Pole Wyboru Oznaczone / [x] / Oznacza to, że jest pole wyboru jest zaznaczone w przeglądarce internetowej.
Pole Wyboru Nieoznaczone / [ ] / Oznacza to, że jest pole wyboru nie jest zaznaczone w przeglądarce internetowej


Linki, kotwice, i pola wyboru są zakładkami tylko, gdy używana jest przeglądarka internetowa.Symbole te pomagają zrozumieć z jakim typem menu lub pola mamy do czynienia.
Przykładowo, jeśli „mn”, „emn”     lub „eln” zostanie wyświetlone przed nazwą elementu, oznaczać to będzie, że można się przemieszczać od elementu do elementu wykorzystując klawisze strzałek w górę lub w dół.  Jeśli      zostanie wyświetlone “el”, “pe”, “lr” lub “rpe”, użytkownik będzie musiał  wprowadzić żądaną literę na pozycji kursora. Jeśli zostanie wyświetlone “pc” można nacisnąć klawisz “Enter”.”
2.3.  Używanie klawiszy funkcyjnych
W Braille Sense są cztery klawisze funkcyjne. Za pomocą tych klawiszy można podczas używania Braille Sense otwierać menu, zamykać zadania oraz przemieszczać się do innych elementów menu. Przyciśnięcie klawisza „F1”, niezależnie od tego, w którym miejscu Braille Sense właśnie się znajdujemy, zawsze spowoduje natychmiastowe przejście do menu „program”. Klawisz „f1” Może być także użyty z klawiszem skrótu dla dowolnego elementu z menu „program”. Spowoduje to otwarcie dowolnej pozycji z menu „program” z dowolnego miejsca Braille Sense. Przykładowo, jeśli uruchomiony jest edytor tekstu, to przeglądarkę internetową można uruchomić używając kombinacji klawiszy „F1-b (punkty 1-2)”. W każdym programie „odstęp-m (punkty 1-3-4)” oraz klawisz „F2” otwierają menu tego programu. Klawisz „F3” wykonuje tę samą czynność co klawisz tab („odstęp-4-5”). Natomiast kombinacja klawiszy „odstęp-F3” jest równoważna kombinacji klawiszy „Shift-tab (punkty 1-2)”. Klawisz funkcyjny F4 wykonuje to samo zadanie co klawisz „escape” „odstęp-e (punkty 1-5)”. Należy w tym miejscu odnotować, że naciśnięcie klawisza „escape”, w odróżnieniu od kombinacji „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”, nie powoduje opuszczenia aktualnie wykonywanego programu.
Kombinacje klawiszy funkcyjnych wykonują wiele zadań. Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy „F1” i „F2” działa tak samo jak „Page up” w komputerze osobistym. Natomiast jednoczesne przyciśnięcie klawiszy „F3” i „F4” działa tak samo jak „Page down”  w komputerze osobistym. Kombinacja klawiszy „F1” i „F4” powoduje przeniesienie się do ID zadań (Listy uruchomionych zadań podobnej do paska zadań w komputerach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows). Używając jednocześnie klawiszy „F2” i „F3” można się przełączyć na inny działający program podobnie jak w komputerach PC robi to „alt-tab”. Przełączanie pomiędzy programami oraz ID zadań zostanie dokładniej omówione w rozdziale 2.9 zatytułowanym „Wielozadaniowość”.
2.4.  Zasilacz i baterie w Braille Sense
W przypadku gdy podczas pracy z Braille Sense zasilamy go z baterii (zasilacz nie jest włączony), bardzo przydatnym jest znać poziom jej naładowania. Jeśli poziom naładowania będzie niewystarczający Braille Sense zakomunikuje, że jest on niski. W takim przypadku użytkownik musi koniecznie sprawdzić poziom naładowania baterii szczególnie, jeśli pracuje na urządzeniu korzystając tylko z niej jako źródła energii bez podłączenia zewnętrznego zasilacza.
W celu sprawdzenia stanu naładowania baterii należy wcisnąć przeznaczoną do tego kombinację klawiszową: „odstęp-1-6”. Ukażą się następujące dwa elementy.
1)  Poziom naładowania baterii
2)  Oraz źródło zasilania ( bateria lub zasilacz).
Poziom naładowania baterii przedstawiony jest w procentach. Źródło zasilania wskazuje czy energia jest pobierana z baterii czy z zasilacza. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej piętnastu procent Braille Sense wyświetli stan naładowania baterii na linijce brajlowskiej oraz ogłosi przez głośniki, że poziom naładowania baterii spadł poniżej wartości piętnaście procent. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej pięciu procent Braille Sense wyśle do użytkownika ostrzeżenie, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5% i urządzenie wyłączy się samoistnie po upływie jednej minuty. Chyba, że użytkownik w tym czasie podłączy je do zewnętrznego zasilania.
Przejdźmy teraz do omówienia sposobu postępowania z wymienialną baterią Braille Sense’a. Gdy Braille Sense jest dostarczany bateria nie jest zainstalowana. Jest to spowodowane troską o uniknięcie uszkodzeń w czasie transportu. Gdy bateria zostanie zainstalowana w urządzeniu po raz pierwszy może ONO podawać nie zgodną z prawdą informację o poziomie naładowania baterii. Wskazane jest, aby Przed użyciem Braille Sense po raz pierwszy ładować baterie przez okres dłuższy niż cztery godziny i nie korzystać z urządzenia w czasie ładowania. Jeśli użytkownik będzie musiał korzystać z Braille Sense w czasie ładowania czas ładowania musi zostać wydłużony do co najmniej sześciu godzin. W trakcie usuwania baterii z urządzenia należy najpierw upewnić się, że urządzenie jest wyłączone zwłaszcza, gdy zewnętrzny zasilacz nie jest podłączony do urządzenia. Jeśli nie dopilnujemy wyłączenia jednostki grozi to utratą wszystkich danych, które były przechowywane w pamięci RAM. Jeśli bateria zostanie wyciągnięta w prawidłowy sposób użytkownik ma około godziny czasu na bezpieczne podłączenie Braille Sense do zasilacza bez groźby utraty danych przechowywanych w pamięci RAM.
2.5.  Podstawowe wyjaśnienie pojęć dysk, folder, plik
Pamięć flash zainstalowana w Braille Sense jest podobna do wielkiej półki na książki w bibliotece. Na półce można robić oddzielne przegródki w celu lepszej organizacji książek według kategorii. W Braille Sense takie kategorie „przegródki” będziemy nazywać folderami. W naszym przykładzie pojęcie pliku będzie dobrze przedstawione za pomocą obrazu książki z półki bibliotecznej.. Jeśli folderom nada się odpowiednie dla zapisywanych w nich plików nazwy uczyni to późniejsze ich odnalezienie łatwiejszym.
Domyślną nazwą nośnika pamięci w Braille Sense jest „Flashdisc”. Użytkownik może w dowolny sposób tworzyć foldery na tym dysku. Pojemność pamięci można także rozszerzać przez dodanie innych nośników takich jak np.: stacja dyskietek czy przenośna pamięć USB podłączana do portu USB, lub pamięć typu „compact flash”, czyli karta pamięci, którą wkładamy do slotu CF. Domyślna nazwa stacji dyskietek brzmi „FDD” a karty CF „CFD”. Pamięć przenośna USB jest przedstawiana pod nazwą „SMD”. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dodanie jakiegokolwiek z tych urządzeń będzie mógł za pomocą Braille Sense tworzyć i zapisywać na nich pliki i foldery.
2.6.  Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy
Użytkownik może dostosować głośność, szybkość i ton wypowiadanych przez Braille Sense komunikatów. Aby zwiększyć głośność należy nacisnąć „Backspace-F4”, zaś aby ją zmniejszyć należy nacisnąć „Backspace-F1”. Żeby zmienić szybkość czytania należy przycisnąć „odstęp-F4”, aby przyśpieszyć czytanie lub „odstęp-F1”, aby urządzenie czytało wolniej. Kiedy którakolwiek z powyższych kombinacji klawiszy zostanie przyciśnięta, Braille Sense oznajmi status głośności czy szybkości mowy. Zmiany, których użytkownik dokona przy pomocy tych kombinacji klawiszowych pozostaną zachowane nawet, gdy urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone. 
2.7.  Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej.
Przy pomocy urządzenia Braille Sense, użytkownik może używać do czytania jedynie Brajla lub mowy. Może także używać obydwu jednocześnie. Należy zauważyć, że jednoczesne wyłączenie obydwu funkcji jest niemożliwe. Aby włączyć i wyłączyć mowę należy nacisnąć „Backspace-F2”, żeby włączyć i wyłączyć brajla należy nacisnąć „Backspace-F3”. Więcej informacji na ten temat użytkownik znajdzie w rozdziale 3.2.1.
2.8.  Jak pisać znaki
Użytkownik posługujący się podczas pisania na klawiaturze brajlowskiej brajlem sześciopunktowym może korzystając z Braille Sense napotkać pewne trudności. W dokumencie redagowanym w edytorze tekstu, „polu edycji” i „polu wielu edycji” w Braille Sense można wprowadzać znaki „zwykłego” brajla, skróty Brajlowskie (w polskiej wersji będzie wówczas można je czytać tylko z linijki brajlowskiej). Lecz w „komputerowym polu edycji” takim jak np. „pole adresata” w programie obsługującym pocztę e-mail konieczne jest posługiwanie się brajlem komputerowym.
Polski użytkownik Braille Sense otrzymuje do swych rąk urządzenie wyposażone w ośmiopunktową i tablicę brajlowską. Dla jego wygody wskazane  jest, aby nauczył się on korzystać z tego sposobu pisania brajlem. Na początek zapamiętajmy, że aby pisać duże litery należy do liter brajlowskich dodać punkt siódmy. Aby pisać liczby należy do odpowiednich znaków brajlowskich dodać punkt ósmy. Istnieje również możliwość pisania tekstu z wykorzystaniem tablicy sześciopunktowej. Jeśli użyjemy standardowych prefiksów dużych liter i cyfr to zostaną one uwzględnione podczas pisania oraz we wszystkich tekstach brajlowskich. Należy jednak pamiętać, że tak zapisany tekst po konwersji do formatu TXT lub DOC utraci informację o prefiksach.
2.8.1.    Tabela kodów ASCII brajla komputerowego
wykrzyknik: punkty 2-3-4-6
quotation mark: punkt 5
number sign: punkty 3-4-5-6
dollar sign: punkty 1-2-4-6
percent: punkty 1-4-6
ampersand: punkty 1-2-3-4-6
apostrophe: punkt 3
left parenthesis: punkty 1-2-3-5-6
right parenthesis: punkty 2-3-4-5-6
asterisk: punkty 1-6
PLUS: punkty 3-4-6
comma: punkt 6
dash: punkty 3-6
period: punkty 4-6
slash: punkty 3-4
0: punkty 3-5-6
1: punkt 2
2: punkty 2-3
3: punkty 2-5
4: punkty 2-5-6
5: punkty 2-6
6: punkty 2-3-5
7: punkty 2-3-5-6
8: punkty 2-3-6
9: punkty 3-5
colon: punkty 1-5-6
semi colon: punkty 5-6
less than: punkty 1-2-6
equal: punkty 1-2-3-4-5-6
great than: punkty 3-4-5
question mark: punkty 1-4-5-6
at sign: Space-u (punkty 1-3-6), punkt 4
A: Space-u (punkty 1-3-6), punkt 1
B: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2
C: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-4
D: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-4-5
E: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-5
F: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-4
G: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-4-5
H: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-5
I: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 2-4
J: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 2-4-5
K: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3
L: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-3
M: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-4
N: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-4-5
O: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-5
P: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-3-4
Q: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-3-4-5
R: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-3-5
S: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 2-3-4
T: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 2-3-4-5
U: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-6
V: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-3-6
W: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 2-4-5-6
X: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-4-6
Y: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-4-5-6
Z: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-3-5-6
left bracket: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 2-4-6
back slash: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-5-6
right bracket: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 1-2-4-5-6
carat: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 4-5
underscore: Space-u (punkty 1-3-6), punkty 4-5-6
grave accent: punkty 4
a: punkt 1
b: punkty 1-2
c: punkty 1-4
d: punkty 1-4-5
e: punkty 1-5
f: punkty 1-2-4
g: punkty 1-2-4-5
h: punkty 1-2-5
i: punkty 2-4
j: punkty 2-4-5
k: punkty 1-3
l: punkty 1-2-3
m: punkty 1-3-4
n: punkty 1-3-4-5
o: punkty 1-3-5
p: punkty 1-2-3-4
q: punkty 1-2-3-4-5
r: punkty 1-2-3-5
s: punkty 2-3-4
t: punkty 2-3-4-5
u: punkty 1-3-6
v: punkty 1-2-3-6
w: punkty 2-4-5-6
x: punkty 1-3-4-6
y: punkty 1-3-4-5-6
z: punkty 1-3-5-6
left brace: punkty 2-4-6
vertical bar: punkty 1-2-5-6
right brace: punkty 1-2-4-5-6
tilde: punkty 4-5
2.8.2.    Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych
Znak kontrolny to jeden z kodów znaków, który nie reprezentuje sobą żadnego widocznego znaku. Na przykład wszystkie kody tablicy ASCII mniejsze niż 32 takie jak Wysuń Stronę (FF), Tabulator TAB, oraz Powrót karetki (CR). W BrailleSensie można zarówno wprowadzać takie znaki jak również odszukiwać ich w dokumencie.
1)  Wprowadzanie znaków kontrolnych
Znaki kontrolne można wprowadzać tylko w dokumentach brajla. Aby wprowadzić znak kontrolny w dokumencie należy:
(1)  W otwartym dokumencie brajlowskim wcisnąć “Odstęp-x (punkty 1-3-4-6)” pojawi się komunikat „znak kontrolny”.
(2)  Wprowadzić znak kontrolny. Na przykład, wciskając “l (punkty 1-2-3)” dla Wysuń Stronę (FF) lub “i (punkty 2-4)” dla TAB. Znaki kontrolne są umieszczone w kolejności alfabetycznej. Można korzystać z wszystkich punktów brajlowskich oprócz punktów 7 i 8.
(3)  Znak kontrolny zostanie wpisany do dokumentu brajlowskiego.
2)  Szukanie znaku kontrolnego
W dokumentach brajlowskich można szukać znaków kontrolnych. Aby odszukać znak kontrolny należy postępować następująco:
(1)  W otwartym dokumencie brajlowskim wcisnąć „Odstęp-f (punkty 1-2-6)”.
(2)  Pojawi się komentarz: “Tekst do znalezienia”.
(3)  Wciskamy “Odstęp-x (punkty 1-3-4-6)” pojawi się komunikat „znak kontrolny”.
(4)  Wprowadzamy znak kontrolny. Na przykład, wciskając “l (punkty 1-2-3)” dla Wysuń Stronę (FF) lub “i (punkty 2-4)” dla TAB. Znaki kontrolne są umieszczone w kolejności alfabetycznej. Można korzystać z wszystkich punktów brajlowskich oprócz punktów 7 i 8.
(5)  Wciskamy “Enter” aby uruchomić poszukiwanie znaku kontrolnego.
2.9.  Wielo zadaniowość (Multi-Tasking)
Urządzenie Braille Sense może wykonywać w tym samym czasie więcej niż jedno zadanie, Nazywamy to wielozadaniowością. Dla przykładu, użytkownik może pracować w edytorze tekstu, w tym samym czasie słuchać muzyki i wstawiać obliczenia do dokumentu. Jeżeli użytkownik chce podczas pracy z edytorem tekstu słuchać muzyki powinien najpierw włączyć program „media player” i otworzyć plik muzyczny. Podczas odtwarzania muzyki należy nacisnąć klawisz „F1” aby otworzyć menu Braille Sense i uruchomić edytor tekstu.
Braille Sense może jednocześnie uruchomić do siedmiu programów. Uruchomienie więcej niż siedem programów jednocześnie jest niemożliwe. Jeżeli spróbujemy uruchomić program, który już jest włączony, program ten nie uruchomi się jako nowe zadanie, lecz zostanie otwarta wersja już działająca.
Dla przykładu, użytkownik pracuje na dokumencie „A” i decyduje się na aktywacje „menedżera plików”. Następnie, gdy przechodzi do dokumentu „B”, przez naciśnięcie klawiszy przejścia w „liście plików” w „menedżerze plików” i naciśnięcie klawisza „Enter”, edytor tekstu nie zostanie ponownie uruchomiony aby otworzyć dokument „B”, lecz dokument „B” zostanie uruchomiony w edytorze tekstu, w którym uruchomiony jest dokument „A”. Aby przechodzić między dokumentami należy otworzyć je w edytorze tekstu bez otwierania innych programów. W tym przypadku można się między nimi przemieszczać za pomocą klawiszy „odstęp-1-4-5-6” lub „odstęp-3-4-5-6”. Przemieszczanie się między dokumentami w edytorze tekstów zostanie omówione szczegółowo, w rozdziale 4, który instruuje jak posługiwać się edytorem tekstu.
Gdy uruchomione jest już siedem programów i użytkownik uruchomi ósme zadanie, program który został otwarty jako pierwszy zostanie wyłączony. aby powrócić do poprzednio działającego programu Po otworzeniu menu „program”, przez naciśnięcie „F1”, lub otworzeniu „task ID”, przez naciśnięcie „F1-F4”, należy nacisnąć „escape („odstęp-e” lub „F4”)”.
Aby przełączać się między programami w czasie gdy pracuje więcej niż jeden, należy nacisnąć klawisze „F1” oraz  "F4” jednocześnie żeby otworzyć „menedżer zadań”. „Menedżer zadań” wyświetla nazwy oraz liczbę uruchomionych programów tak jak „menedżer plików”. Użytkownik może poruszać się miedzy programami za pomocą klawiszy „odstęp-1” lub „odstęp-4” oraz strzałek przewijania (klawisze F0 i F5).. Gdy wybraliśmy już program, który chcemy uruchomić należy nacisnąć klawisz „Enter”.
Kombinacja klawiszy „F2” i „F3” pozwala na natychmiastowe przełączenie się między uruchomionymi programami, bez otwierania „menedżera zadań”. Działa ona w ten sam sposób, co kombinacja „alt-tab” w komputerze PC. Jeżeli włączyliśmy trzy programy i znajdujemy się w drugim, jednoczesne naciśnięcie klawiszy „F2” i „F3” spowoduje przejście do trzeciego programu. Ponowne użycie kombinacji spowoduje przejście do pierwszego programu.
W powyższych sytuacjach, naciśnięcie „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” spowoduje zamknięcie aktualnie otwartego dokumentu i przejście do poprzedniego. Jednakże, jeżeli otwarty jest tylko jeden program, naciśnięcie „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” spowoduje zamknięcie programu i przejście do menu „program” urządzenia Braille Sense. Należy zapamiętać, że kombinacja klawiszy „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” działa inaczej niż klawisz „escape (odstęp-e (punkty 1-5))”, który nie zamyka programu lecz anuluje wykonywane w tym programie zadanie.
2.10.     Przełączanie trybów Audio
Funkcje przycisków klawiatury multimedialnej (audio buttons) znajdującej się na przednim panelu są różne w zależności od pozycji przełącznika trybów audio. Jeśli przesuniemy ten przełącznik w lewo zostanie wypowiedziany komunikat „tryb radio” a funkcje przycisków zostaną przyporządkowane obsłudze radioodbiornika FM. Gdy ustawimy przełącznik w pozycji środkowej wypowiedziany zostanie komunikat „tryb daisy” i przyciski pozwolą na obsługę odtwarzacza Daisy. Prawe położenie przelącznika trybów audio włączy „tryb media” pozwalajacy na odtwarzanie plików muzycznych.
Tak więc w zależności od potrzeby ustawiamy przełącznik trybów audio w odpowiedniej pozycji. Szczegółowy opis funkcjonalności przycisków klawiatury multimedialnej został opisany w rozdziałach poswięconych odbiornikowi radiowemu oraz odtwarzaczowi plikow muzycznych oraz Daisy.
2.11.     Przełącznik blokowania klawiatury
Możemy wyłączyć lub włączyć określone grupy klawiszy Braille Sens’a. Do tego celu służy przełącznik zanjdujacy się na przednim panelu po lewej jego stronie. Jeśli przesuniemy go w skrają lewą pozycję usłyszymy komunikat „wszystkie klawisze zablokowane”. W tym przypadku wszystkie klawisze oraz wyłącznik są zablokowane.
Gdy przełącznik ustawimy w pozycji środkowej, usłyszymy komunikat „górny panel zablokowany” i aktywna będzie tylko klawiatura multimedialna oraz wyłącznik.
Ustawienie przełącznika w prawej pozycji spowoduje wypowiedzenie komunikatu „odblokowane”, który oznacza odblokowanie wszystkich klawiszy.
Bez względu na położenie przełącznika blokady klawiatury przycisk reset jest zawsze aktywny.
2.12.     Kolejka drukowania
Urządzenie Braille Sense posiada funkcje „kolejka drukowania”. Funkcja ta umożliwia Braille Sense wykonywanie innych zadań podczas drukowania za pomocą drukarki atramentowej lub brajlowskiej. Dla przykładu, jeżeli użytkownik wyśle dane do drukarki, natychmiast potem urządzenie powróci do miejsca, w którym została aktywowana komenda drukowania. Jeżeli użytkownik pragnie sprawdzić okno dialogowe „kolejka drukowania” po wydaniu komendy drukowania, należy nacisnąć „odstęp-2-3-4-6”. Wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym znajdują Się trzy kontrolki. Pierwsza z nich to lista informacji o drukowanych aktualnie plikach. Następne dwie to przyciski „anuluj"; oraz „zamknij”.
Aby przemieszczać się między kontrolkami, należy nacisnąć „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Aby przemieszczać się pomiędzy pozycjami z „listy informacji” należy, będąc na tej liście,  naciskać „odstęp-4” lub „odstęp-1”. Jednak jeśli użytkownik otworzy okno dialogowe bez drukowania niczego, wyświetli się komunikat „brak listy” oraz przycisk „zamknij”.
W czasie, gdy trwa drukowanie, lista informacji będzie zawierać: nazwę działającego programu, nazwę drukowanego pliku, typ drukarki, ilość kopii i w zależności od statusu komunikat: "trwa drukowanie" lub "gotowe". Dla przykładu zakładając, iż użytkownik drukuje kopię pliku „sample.hbl” w edytorze tekstu w liście informacji ukażą się: program Edytor tekstów, plik: sample.hbl, drukarka, kopia:1, drukowanie. Jeżeli Użytkownik korzysta z drukarki brajlowskiej zamiast komunikatu „drukarka” pojawi się komunikat „drukarka brajlowska”. Jeżeli aktualnie nic nie jest drukowane a drukarka oczekuje na drukowanie, pokaże się komunikat „czytaj” zamiast „painting”. Jeżeli użytkownik będzie drukował dowolny tekst z poziomu programu pocztowego zamiast nazwy drukowanego pliku ukarze się komunikat „emailtemp.txt” natomiast przy drukowaniu z harmonogramu zadań bądź książki adresowej komunikat będzie brzmiał „prn_(czas).txt”.
Aby zrezygnować z drukowania pliku znajdującego się w kolejce drukowania wystarczy najechać na plik, który ma zostać usunięty z kolejki a następnie za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” przejść do przycisku Anuluj i nacisnąć klawisz Enter. W celu zamknięcia okna kolejki drukowania należy za pomocą klawisza „tab(odstęp-4-5)” wybrać przycisk „Zamknij” i nacisnąć klawisz „Enter”. Lub użyć skrótu „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”.
2.13.     Tryb jednoręczny
Braille Sense umożliwia pisanie na klawiaturze użytkownikom, którzy z jakiegoś powodu muszą pisać brajlem używając jednej ręki. Aby włączyć tryb jednoręczny należy uruchamiając Braille Sense trzymać jednocześnie wciśnięty klawisz F3. Aby tryb ten wyłączyć np.: po to, by wrócić do trybu dwuręcznego, należy podczas uruchamiania Braille Sense trzymać wciśnięty klawisz F4. Tryb ten można także włączyć lub wyłączyć korzystając z menu „ustawienia opcji”. Gdy tryb jednoręczny jest włączony znaki wprowadza się w następujący sposób:
1.  Aby napisać znak należy nacisnąć punkty w dowolnej kombinacji lub porządku. Gdy wszystkie punkty zostały naciśnięte należy nacisnąć „odstęp”. Na przykład gdy chcemy napisać literę „h” naciskamy punkt 1 oraz punkt 2 – razem lub osobno – a następnie punkt 5.Wreszcie, gdy wszystkie punkty zostały już naciśnięte naciskamy klawisz „odstęp”.
2.  Aby nacisnąć kombinację klawiszy zawierającą spację (ma to miejsce np. przy wywoływaniu komend Braille Sense) naciskamy spację dwukrotnie tzn. przed wciśnięciem innych klawiszy i po zakończeniu wprowadzania żądanej sekwencji klawiszy. Na przykład gdy chcemy nacisnąć komendę „odstęp-o (punkty 1-3-5)” naciskamy klawisz „odstęp” potem naciskamy punkt 1, 3, 5 w dowolnym porządku razem lub osobno a następnie naciskamy ponownie klawisz „odstęp”.
3.  Aby nacisnąć komendę zawierającą „enter” lub „backspace” naciskamy „backspace” lub „enter” przed naciśnięciem innych klawiszy a następnie naciskamy inne klawisze kończąc sekwencję naciśnięciem klawisza „odstęp”. Na przykład, gdy chcemy nacisnąć kombinację klawiszy „enter-l (punkty 1-2-3)” naciskamy „enter” następnie punkty 1-2-3 a na koniec klawisz „odstęp”.
4.  Jeżeli chcemy nacisnąć „odstęp”, „enter” lub „backspace” każdy z tych klawiszy naciskamy dwukrotnie. Na przykład jeżeli chcemy nacisnąć „odstęp” aby zrobić odstęp pomiędzy wyrazami naciskamy „odstęp” dwa razy.
Działanie klawiszy strzałek, klawiszy funkcyjnych i przycisków audio pozostaje takie samo jak w trybie dwuręcznym. Gdy włączony jest tryb jednoręczny Braille Sense poinformuje o tym za każdym razem, gdy jest uruchamiany. Komunikat zawiera także informację o tym, co należy zrobić, aby przejść do trybu dwuręcznego.
2.14.     Korzystanie z Trybu  Pisania
Tryb pisania to taki tryb, w którym zablokowane są klawisze skrótów. Dzięki temu trybowi przy szybkim pisaniu unikamy przypadkowego wywołania niektórych funkcji BrailleSense.
Aby uruchomić „Tryb Pisania” należy:
(1)    Podczas pisania dokumentu wcisnąć „Backspace-Enter-c (punkty 1-4).
(2)    Pojawi się komunikat „Start trybu pisania”.
Od tego momentu klawisze skrótów zostaną wyłączone. Tak więc gdy wciśniemy na przykład „Odstęp-4” ie przeniesiemy sie do następnej linii lecz wpiszemy do dokumentu Odstęp i punkt 4.
Aby wyłączyć „Tryb Pisania” należy:
(1)  Wcisnąć „Backspace-Enter-c (punkty 1-4)” gdy tryb ten jest aktywny.
(2)  Pojawi sie komunikat „Koniec trybu pisania”.
Od tego momentu klawisze skrótów zostaną ponownie uaktywnione.

 
2.15.     Najczęściej używane kombinacje klawiszowe
1.  Wywołanie menu program:  F1
2.  Uruchomienie dowolnego programu z menu programy F1-+ “klawisz skrótu” (odpowiednio dla uruchamianego programu)
3.  Wywołanie listy uruchomionych zadań:  F1-F4
4.  Przełączenie się do poprzedniego programu:  Odstęp-F2-F3
5.  Przełączenie się do następnego programu:  F2-F3
6.  Wywołanie menu aktywnego programu:  Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2
7.  Wyjście:  Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)
8.  Escape:  Odstęp-e (odstęp-1-5) lub F4
9.  Przeniesienie się do następnej kontrolki/przycisku w oknie dialogowym:  Tab (odstęp-4-5 lub F3)
10.  Przeniesienie się do poprzedniej kontrolki/przycisku w oknie dialogowym:  Shift-tab (odstęp-1-2 lub F3-F4)
11.  Przeniesienie się do poprzedniego znaku:  klawisz strzałki w lewo (odstęp-3)
12.  Przeniesienie się do następnego znaku:  klawisz strzałki w prawo (odstęp-6)
13.  Przeniesienie się do poprzedniej linii/elementu menu:  klawisz strzałki w górę(odstęp-1 lub strzałka w górę)
14.  Przeniesienie się do następnej linii/elementu menu:  klawisz strzałki w dół(odstęp-4 lub strzałka w dół)
15.  Przeniesienie do początku linii/elementu menu:  przycisk Home (odstęp-1-3)
16.  Przeniesienie do końca linii/elementu menu:  przycisk End (odstęp-4-6)
17.  Przeniesienie do początku dokumentu lub pierwszego elementu:  Ctrl-home (odstęp-1-2-3 lub F1-F2-strzałka w górę)
18.  Przeniesienie do końca dokumentu lub ostatniego elementu:  Ctrl-end (odstęp-4-5-6 lub F3-F4-strzałka w dół)
19.  Przeniesienie do poprzedniej strony lub do pierwszego elementu poprzedniej trzydziestodwuelementowej grupy:  Page up (odstęp 1-2-6 lub F1-F2)
20.  Przeniesienie do następnej strony lub do ostatniego elementu następnej trzydziestodwuelementowej grupy:  Page down (odstęp 3-4-5 lub F3-F4)
21.  Przewinięcie w lewo:  strzałka w górę
22.  Przewinięcie w prawo: strzałka w dół
23.  Nawigacja kursorem po poszczególnych Komórkach lub przesunięcie do elementu:  Odpowiadający przycisk pozycji kursora.
24.  Ponownie odczytaj bieżący element:  Odstęp-r (punkty 1-2-3-5)
25.  Podaj czas:  Odstęp-t (punkty 2-3-4-5)
26.  Sprawdź stan akumulatorów:  Odstęp-1-6
27.  Przywołaj menu opcji:  Odstęp-o (punkty 1-3-5)
28.  Pomoc kontekstowa:  Odstęp-h (punkty 1-2-5)
29.  Sprawdzenie wersji:  Odstęp-v (punkty 1-2-3-6) Tylko w menu „program” Braille Sense.
30.  Sprawdzenie stanu sieci:  Odstęp-n (punkty 1-3-4-5) w menu „program Braille Sense.
31.  Zwiększenie głośności: backspace-F4
32.  Zmniejszenie głośności: backspace-F1
33.  Zwiększenie szybkości mowy: odstęp-F4
34.  Zmniejszenie szybkości mowy: odstęp-F1
35.  Zwiększenie wysokości mowy: Enter-F4
36.  Zmniejszenie wysokości mowy: Enter-F1
37.  Włączenie trybu jednoręcznego: podczas włączania Braille Sense trzymać wciśnięty klawisz F3.
38.  Wyłączenie trybu jednoręcznego: podczas włączania Braille Sense trzymać wciśnięty klawisz F4.
39.  Włączenie/wyłączenie Bluetooth:Backspace-3-4-5-6
40.  Włączenie/wyłączenie WiFi: Backspace-1-4-5-6
41.  Włączenie/wyłączenie portu Ethernet: Backspace-1-5-6
42.  Włączenie/wyłączenie przewijania z mową: F3-strzałka w górę
43.  Wybór typu kursora brajla: F4-strzałka w górę
44.  Wybór informacji kontrolnej: F2-strzałka w dół
45.  Włączenie/wyłączenie trybu ośmiopunktowego: F1-strzałka w dół
46.  Włączenie „Trybu Pisania”: Backaspace-Enter-c (punkty 1-4)
 
