SPIS TREŚCI

10.	RADIO	
10.1.	Słuchanie radia za pomocą wbudowanych głośników.
10.2.	Kontrola częstotliwości	
10.3.	Zapisywanie stacji	
10.4.	Zapis dźwięku z radia	
10.4.1.Zmiana folderu zapisu	
10.5.	Funkcje dodatkowe	
10.6.	Gorące klawisze radia	

10. Radio 
Aby skorzystać z funkcji radia należy podłączyć słuchawki. Słuchawki będą zastępować antenę.
W menu programów przejść do „Radio” i wcisnąć Enter lub posłużyć się gorącym klawiszem „r” (punkty 1-2-3-5). Gdy program radia zostanie uruchomiony Braille Sense poda częstotliwość obieranej stacji. Gdy radio było wcześniej uruchamiane to ustawiona zostanie ostatnio używana częstotliwość. Zakres częstotliwości radia w Braille Sense to od 87.5MHz do 108MHz.
10.1. Słuchanie radia za pomocą wbudowanych głośników.
Po podłączeniu słuchawek i uruchomieniu programu radia dźwięk będzie przekazywany do słuchawek. Jeśli chcemy słuchać programu za pomocą głośników należy:
1) Wcisnąć „odstęp-m (punkty 1-3-4)” aby otworzyć menu, nacisnąć Enter na opcji Plik i ponownie Enter na Ustawieniach.
2) Lub użyć gorącego klawisza „enter-e (punkty 1-5)” bez otwierania menu.
3) W otwartym oknie dialogu pojawi się informacja „zewnętrzne głośniki: nie”
4) Wciskając odstęp zmieniamy ustawienie na „tak” i wciskamy Enter.
Teraz dźwięk z radia będzie słyszany zarówno w głośnikach jak i w słuchawkach. To ustawienie jest dostępne tylko w programie radia. Jeśli opuścimy program radia i będziemy chcieli słyszeć dźwięk z głośników musimy odłączyć słuchawki.
Jeśli zewnętrzne głośniki są uaktywnione w oknie dialogu ustawień i wciśniemy „odstęp-4” Braille Sense określi głośność. Zmianę głośności możemy uzyskać bez wywoływania odpowiedniego okna dialogu. Możemy ją zmieniać wciskając „odstęp-strzałka w dół” lub „odstęp-strzałka w górę”.
10.2. Kontrola częstotliwości
Podczas słuchania radia możemy zmieniać częstotliwość odbieranej stacji. Aby tego dokonać należy: otworzyć menu „odstęp-m (punkty 1-3-4)”, wybrać opcję „częstotliwość” i wcisnąć Enter. Teraz mamy do wyboru: „poprzednia częstotliwość”, „następna częstotliwość”, „auto poprzednia częstotliwość” (skanowanie wstecz), „auto następna częstotliwość” (skanowanie w przód) oraz „przejdź do częstotliwości”. Wybieramy jedną z opcji i wciskamy Enter. Nie wywołując menu możemy wciskając „punkt 2” uruchomić skanowanie  w przód lub wciskając „punkt 5” uruchomić skanowanie wstecz. Jeśli wciśniemy „punkt 6” zwiększymy częstotliwość o 0.1MHz a wciskając „punkt 3” zmniejszymy częstotliwość o 0.1MHz.
Możemy wpisać częstotliwość bezpośrednio po wciśnięciu „odstęp-f (punkty 1-2-4)”. W tym przypadku otwarte zostanie pole edycji, w którym wpisujemy częstotliwość cyfrowo i wciskamy Enter.
Oprócz klawiatury głównej górnego panelu możemy w celu zmiany częstotliwości odbieranej stacji posłużyć się klawiaturą multimedialną przedniego panelu. Oczywiście w tym przypadku przełącznik trybu tej klawiatury musi być ustawiony w skrajnej lewej pozycji. Teraz klawisze klawiatury multimedialnej pozwolą na zmianę czestotliwości. Strzałka w lewo rozpocznie skanowanie wstecz, strzałka w prawo w przód.
10.3. Zapisywanie stacji
Można podczas słuchania audycji zapisać częstotliwość słuchanej stacji. Aby zapamiętać stację należy:
1) Otworzyć menu „odstęp-m (punkty 1-3-4)” i wcisnąć Enter na opcji „kanał”.
2) Teraz wybieramy opcję „kanał rejestracji” i wciskamy Enter lub korzystamy z gorącego klawisza „enter-s (punkty 2-3-4)” bez przywoływania menu.
3) Otwarte zostanie okno dialogu i bieżąca częstotliwość będzie podana.
4) Wciśnięcie „odstęp-4-5” pozwoli przejść do pola edycji „etykieta” gdzie będziemy mogli wpisać nazwę stacji.
5) Wpisujemy nazwę stacji
6) Wciskamy „odstęp-4-5” aby przejść do przycisku „potwierdź” i wciskamy Enter.
Jeśli chcemy wpisać inną częstotliwość niż ta, której słuchamy to możemy to zrobić gdy podana będzie bieżąca częstotliwość po otwarciu okna dialogu zapisywania stacji.
Po rejestracji stacji (kanałów) możemy przemieszczać się po zapisanych stacjach wciskając „punkt 1” lub „punkt 4”. Możemy też wpisywać pierwsze litery zapisanych nazw stacji.
Jeśli chcemy usunąć zaprogramowaną stację, to po jej wybraniu wciskamy „odstęp-d (punkty 1-4-5)”. Spowoduje to usunięcie stacji bez dodatkowych ostrzeżeń.
Możemy zapisywać i usuwać stacje korzystając z menedżera kanałów. Jest to jedna z opcji menu programu radio. Możemy ją otworzyć korzystając z gorącego klawisza „enter-odstęp-m (punkty 1-3-4)”.
Pole listy dialogu menedżera kanałów zawiera zarejestrowane (zapisane) stacje. Oprócz tego pola listy znajdziemy tu przycisk rejestracji stacji „rejestr”, przycisk skasowania stacji „skasuj”, przycisk modyfikacji stacji „modyfikuj” oraz przycisk „zamknij”. Przechodzimy pomiędzy tymi kontrolkami wciskając Tab (odstęp-1-2) lub Shift-Tab (odstęp-4-5). Przycisk „rejestr” otwiera opisane wcześniej okno dialogu rejestracji stacji, jeśli chcemy zmodyfikować wpis posłużymy się przyciskiem „modyfikuj”. Dzięki niemu możemy zmieniać częstotliwość i etykietę (nazwę) stacji. Jeśli wybierzemy jedną z zarejestrowanych stacji i wciśniemy przycisk „skasuj” to zostanie ona skasowana.
Przycisk „zamknij” pozwala opuścić menedżera kanałów. Podobnie jak klawisz skrótu „odstęp-e (punkty 1-5)”.
Rejestracja stacji (kanałów) jest możliwa również przy użyciu klawiatury multimedialnej. Po ustawieniu przełącznika trybu tej klawiatury na FM wciśniecie przycisku „zapis” przez dłużej niż 2 sekundy otworzy okno dialogu rejestracji stacji. Przejście do poprzedniej stacji w celu jej zapisu jest możliwe po wciśnięciu strzałki w lewo na dłużej niż 2 sekundy. Podobnie przejście do następnej stacji w celu jej zapisu nastąpi po wciśnięciu strzałki w prawo na czas dłuższy niż 2 sekundy.
Wciśnięcie klawisza „stop” na dłużej niż 2 sekundy skasuje zapisaną stację.
10.4. Zapis dźwięku z radia
Istnieje możliwość nagrywania audycji radiowych. Po otwarciu menu „odstęp-m (punkty 1-3-4)” odszukujemy opcję „zapis” i wciskamy Enter. Lub po prostu wciskamy gorący klawisz „enter-odstęp-r (punkty 1-2-3-5)” bez otwierania menu. Po uruchomieniu tej funkcji otwarte zostanie okno dialogowe zapisu i rozpocznie sie nagrywanie.
Okno dialogu zapisu zawiera przyciski:
1. Pauza/kontynuacja
2. Zatrzymaj
3. Anuluj
Oprócz tego znajdziemy tu informacje o nagrywanej częstotliwości. Pomiędzy tymi elementami przechodzimy Tab (odstęp-4-5 lub F3) oraz Shift-Tab (odstęp-1-2 lub odstęp-F3).
Podczas nagrywania, gdy wciśniemy Enter na przycisku „pauza” to nagrywanie zostanie wstrzymane a nazwa przycisku zmieni się na „kontynuuj”. Jeśli uruchomimy przycisk „kontynuuj” nagrywanie będzie kontynuowane. Jeśli wciśniemy Enter na przycisku „zatrzymaj” nagrywanie zostanie zatrzymane. Pliki z nagranym dźwiękiem zostanie umieszczony w folderze „flashdisk/media/radio”. Nazwa pliku będzie zawierała „nazwę stacji (częstotliwość)-xx.mp3”. „xx” oznacza liczbę nagranych sekund. Jeśli danej stacji nie nadano żadnej nazwy to zostanie w to miejsce wpisane słowo „radio”. Zatrzymania nagrania zamknie okno dialogu. Wciśniecie przycisku „anuluj” zamknie okno dialogu bez zapisu nagrania. Podczas nagrywania nie można zmieniać stacji.
Aby sprawdzić czas podczas nagrywania należy wcisnąć „Odstęp-4”. Podany zostanie bieżący czas nagrania oraz pozostały możliwy czas nagrania.
Można rozpocząć nagrywanie podczas słuchania audycji bez konieczności otwierania okna zapisu. Nagrywanie rozpocznie się po wciśnięciu przycisku „zapis” znajdującego sie na klawiaturze multimedialnej.(drugi od lewej). Oczywiście w tym przypadku przełącznik trybu klawiatury musi być ustawiony w skrajnej lewej pozycji. Wciśnięcie przycisku „stop” (trzeci od lewej) zatrzyma nagranie i zapisze plik w domyślnym folderze. Przycisk „pauza” (czwarty od lewej) wstrzymuje lub uruchamia nagranie. Przyciski „w lewo” i  „w prawo” przenoszą nas pomiędzy kontrolkami okna dialogu zapisu.
10.4.1. Zmiana folderu zapisu
Aby zmienić folder, w którym będzie zapisywana audycja należy:
1) Otworzyć menu i przejść do opcji „plik” i wcisnąć Enter
2) Odszukać opcję „ustawienia nagrywania” lub wcisnąć „Backspace-s (punkty 2-3-4)” bez otwierania menu.
3) Otarte zostanie okno nagrywania i podany zostanie typ nagrywanego pliku. „typ nagrywania:mp3”.
4) Wciskając odstęp-4-5 przechodzimy do „folder nagrywania” i wciskamy Enter.
5) Podany zostanie domyślny folder nagrywania: flashdisk/media/radio. Wciskamy Enter.
6) Przejdziemy do listy folderów. Teraz backspace przeniesie nas do poziomu wyższego a „odstęp-1” i „odstęp-4” pozwoli wybrać folder do zapisu.
7) Wciskamy odstęp na żądanym folderze i wciskamy Enter.
8) Nazwa wybranego folderu zostanie wypowiedziana.
9) Przechodzimy „odstęp-4-5” do przycisku „potwierdź” i wciskamy Enter.
W oknie dialogu nagrywania możemy ustawić typ zapisu, częstotliwość próbkowania, oraz jakość nagrywania dla typu MP3 oraz liczbę bitów na kanał, częstotliwość próbkowania i liczbę kanałów (mono/stereo) dla typu WAV. Typ nagrywania wybieramy wciskając „odtęp-1” lub „odstęp-4” po przejściu na opcje „typ nagrywania”. Częstotliwość próbkowania zmieniamy wciskając odstęp po przejściu na opcję „częstotliwość próbkowania”. Jeśli chcemy zmienić liczbę bitów, jakość czy liczbę kanałów to na opcji „częstotliwość nagrywania” wciskamy „odtęp-1” lub „odstęp-4” aby wybrać element do zmiany i odstępem wybieramy żądaną wartość. Po ustawieniu opcji wciskając „odstęp-4-5” przechodzimy do przycisku „potwierdź” i wciskamy Enter.
Wyższe wartości parametrów nagrywania (liczba bitów, jakość, częstotliwość próbkowania czy liczba kanałów) zapewnia wyższą jakośc nagrania ale wymaga wiekszej pamięci.
10.5. Funkcje dodatkowe
1. Ustawienie czułości.
Jeśli po uruchomieniu radia mamy problemy ze znalezieniem stacji możemy zwiększyć czułość odbiornika. Otwieramy menu programu radia, uruchamiamy opcje „plik” a następnie opcję „ustawienia”. Teraz klawiszami „odstęp-1” oraz „odstęp-4” wybieramy „czułość” i odstępem dokonujemy ustawień. Czułość można ustawiać w zakresie 0-15. Im większa czułość tym więcej stacji będzie odbierało nasze radio.
2. Wycisz
Jeśli podczas słuchania radia chcemy wyciszyć dźwięk wciskamy „odstęp”. Wciśnięcie odstępu ponownie włączy dźwięk. Podobnie zadziałają klawisze klawiatury multimedialnej „stop” – aby wyłączyć dźwięk, „odtwórz” – aby włączyć dźwięk. Ta funkcja punktyczy tylko sygnału radiowego.
3. Ustawienie głośności
Podobnie jak czułość odbiornika możemy ustawiać głośność w granicach 0-15. Po wybraniu tej opcji klawiszami „odstęp-1” oraz „odstęp-4”. Zmieniamy jej wartość wciskając odstęp.
Po ustawieniu opcji wciskając „odstęp-4-5” przechodzimy do przycisku „potwierdź” i wciskamy Enter.
10.6. Gorące klawisze radia
Otwórz okno dialogu ustawień: Enter-Odstęp-e (punkty 1-5)
Otwórz menu: Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2
Wewnętrzne głośniki wł/wył: Odstęp-x (punkty 1-3-4-6)
Przejdź do następnej częstotliwości: punkt 6
Przejdź do poprzedniej częstotliwości: punkt 3
Automatycznie poprzednia częstotliwość: punkt 2, krótkie wciśniecie klawisza wstecz
Automatycznie następna częstotliwość: punkt 5, krótkie wciśniecie klawisza wprzód
Idź do częstotliwości: Odstęp-f (punkty 1-2-4)
Idź do poprzedniej stacji: punkt 1, długie wciśniecie przycisku wstecz
Idź do następnej stacji: punkt 4, długie wciśniecie przycisku wprzód
Rejestracja stacji: Enter-Odstęp-s (punkty 2-3-4), długie wciśnięcie przycisku nagraj
Skasowanie stacji: długie wciśnięcie klawisza stop
Przywołanie okna dialogu nagrywania: Enter-Odstęp-r (punkty 1-2-3-5)
Nagrywanie start/pauza: krótkie wciśnięcie klawisza nagraj
Zatrzymanie nagrywania: krótkie wciśnięcie klawisza stop
Włącz wyciszenie: krótkie wciśnięcie klawisza stop, odstęp
Wyłącz wyciszenie: krótkie wciśnięcie klawisza stop, odstęp
Głośniej: Odstęp-W górę
Ciszej: Odstęp-W dół

