- 목 차 -


부   록
부록 1. 컴퓨터 점자 리스트
부록 2. 한소네 문장 부호
부록 3. Active Sync와 Windows Mobile Device Center 설치하기
부록 4. 한소네 PC용 USB 드라이버 설치 및 제거하기
부록 5. 점역 명령어 사용하기


부   록
부록 1. 컴퓨터 점자 리스트

* 명칭 / 점형 기호
느낌표: ^123456,2346^ (2-3-4-6)
코테이션: ^123456,5^ (5)
넘버싸인: ^123456,3456^ (3-4-5-6)
달러: ^123456,1246^ (1-2-4-6)
퍼센트: ^123456,146^ (1-4-6)
앤드: ^123456,12346^ (1-2-3-4-6)
어퍼스트로피: ^123456,3^ (3)
소괄호 열기: ^123456,12356^ (1-2-3-5-6)
소괄호 닫기: ^123456,23456^ (2-3-4-5-6)
스타: ^123456,16^ (1-6)
플러스: ^123456,346^ (3-4-6)
콤마: ^123456,6^ (6)
대시: ^123456,36^ (3-6)
점: ^123456,46^ (4-6)
슬래시: ^123456,34^ (3-4)
숫자:  ^123456,356^ (3-5-6)
숫자 1: ^123456,2^ (2)
숫자 2: ^123456,23^ (2-3)
숫자 3: ^123456,25^ (2-5)
숫자 4: ^123456,256^ (2-5-6)
숫자 5: ^123456,26^ (2-6)
숫자 6: ^123456,235^ (2-3-5)
숫자 7: ^123456,2356^ 2-3-5-6)
숫자 8: ^123456,236^ (2-3-6)
숫자 9: ^123456,35^ (3-5)
콜른: ^123456,156^ (1-5-6)
세미콜른: ^123456,56^ (5-6)
레스댄: ^123456,126^ (1-2-6)
이퀄: ^123456,123456^ (1-2-3-4-5-6)
그레이터댄: ^123456,345^ (3-4-5)
물음표: ^123456,1456^ (1-4-5-6)
골뱅이: ^123456,4^ (4-7)
대문자 A: ^123456^a (1-7)
대문자 B:  ^123456,12^ (1-2-7)
대문자 C: ^123456,14^ (1-4-7)
대문자 D: ^123456,145^ (1-4-5-7)
대문자 E: ^123456,15^ (1-5-7)
대문자 F: ^123456,124^ (1-2-4-7)
대문자 G: ^123456,1245^ (1-2-4-5-7)
대문자 H: ^123456,125^ (1-2-5-7)
대문자 I: ^123456,24^ (2-4-7)
대문자 J: ^123456,245^ (2-4-5-7)
대문자 K: ^123456,13^ (1-3-7)
대문자 L: ^123456,123^ (1-2-3-7)
대문자 M: ^123456,134^ (1-3-4-7)
대문자 N: ^123456,1345^ (1-3-4-5-7)
대문자 O: ^123456,135^ (1-3-5-7)
대문자 P: ^123456,1234^ (1-2-3-4-7)
대문자 Q: ^123456,12345^ (1-2-3-4-5-7)
대문자 R: ^123456,1235^ (1-2-3-5-7)
대문자 S: ^123456,234^ (2-3-4-7)
대문자 T: ^123456,2345^ (2-3-4-5-7)
대문자 U: ^123456,136^ (1-3-6-7)
대문자 V: ^123456,1236^ (1-2-3-6-7)
대문자 W: ^123456,2456^ (2-3-4-5-6-7)
대문자 X: ^123456,1346^ (1-3-4-6-7)
대문자 Y: ^123456,13456^ (1-3-4-5-6-7)
대문자 Z: ^123456,1356^ (1-3-5-6-7)
대괄호 열기: ^123456,246^ (2-4-6-7)
대괄호 닫기: ^123456,12456^ (1-2-4-5-6-7)
캐럿: ^123456,45^  (4-5-7)
언더바: ^123456,456^ (4-5-6-7)
그레이브 액센트: ^123456,4^ (4)
소문자 a: ^123456^a (1)
소문자 b: ^123456,12^ (1-2)
소문자 c: ^123456,14^ (1-4)
소문자 d: ^123456,145^ (1-4-5)
소문자 e: ^123456,15^ (1-5)
소문자 f: ^123456,124^ (1-2-4)
소문자 g: ^123456,1245^ (1-2-4-5)
소문자 h: ^123456,125^ (1-2-5)
소문자 i: ^123456,24^ (2-4)
소문자 j: ^123456,245^ (2-4-5)
소문자 k: ^123456,13^ (1-3)
소문자 l: ^123456,123^ (1-2-3)
소문자 m: ^123456,134^ (1-3-4)
소문자 n: ^123456,1345^ (1-3-4-5)
소문자 o: ^123456,135^ (1-3-5)
소문자 p: ^123456,1234^ (1-2-3-4)
소문자 q: ^123456,12345^ (1-2-3-4-5)
소문자 r: ^123456,1235^ (1-2-3-5)
소문자 s: ^123456,234^ (2-3-4)
소문자 t: ^123456,2345^ (2-3-4-5)
소문자 u: ^123456,136^ (1-3-6)
소문자 v: ^123456,1236^ (1-2-3-6)
소문자 w: ^123456,2456^ (2-4-5-6)
소문자 x: ^123456,1346^ (1-3-4-6)
소문자 y: ^123456,13456^ (1-3-4-5-6)
소문자 z: ^123456,1356^ (1-3-5-6)
중괄호 열기: ^123456,246^ (2-4-6)
버티컬바: ^123456,1256^ (1-2-5-6)
중괄호 닫기: ^123456,12456^ (1-2-4-5-6)
물결표: ^123456,45^ (4-5)
백슬래시: ^123456,1256^ (1-2-5-6-7)


부록 2. 한소네 문장 부호

1. 한글 문장 부호
소괄호 열기: 3-6-7점
소괄호 닫기: 3-6-8점
중괄호 열기: 2-3-6-8점, 2-3-8점
중괄호 닫기: 5-6-8점, 3-5-6-8점
대괄호 열기: 2-3-6-8점, 3-8점
대괄호 닫기: 6-8점, 3-5-6-8점
여는 큰따옴표: 2-3-6-8점
닫는 큰따옴표: 3-5-6-8점
여는 작은따옴표: 6-8점, 2-3-6-8점
닫는 작은따옴표: 3-5-6-8점, 3-8점
대시: 3-6점
슬래시: 3-4-8점
점: 2-5-6-8점
콤마: 5-8점
별표: 3-5-8점, 3-5-8점
느낌표: 2-3-5-8점
물음표: 2-3-6-7점
콜론: 5-8점, 2-8점
세미콜론: 5-6-8점, 2-3-8점
가운데점: 5-8점, 2-3-8점
물결: 3-6-8점, 3-6-8점
말 줄임표: 2-5-6-8점, 2-5-6-8점, 2-5-6-8점
등호: 2-5-8점, 2-5-8점
더하기: 2-6-8점
빼기: 3-5-7점
퍼센트: 1-4-6-8점
엠퍼센트: 1-2-3-4-6-8점
샵: 3-4-5-6-8점
달러: 1-2-4-6-8점
At: 4-8점
보다 작다: 1-2-6-8점
보다 크다: 3-4-5-8점
오른쪽 화살표: 2-5-8점, 1-3-5-7점
왼쪽 화살표: 2-4-6-8점, 2-5-8점 
캐럿: 4-5-7점
백슬래시: 1-2-5-6-7점
버티컬 바: 1-2-5-6-8점
액센트: 4-7점
언더라인: 4-5-6-7점
큰따옴표: 5-7점
작은따옴표: 3-7점

2. 영문 문장 부호
소괄호 열기: 2-3-5-6-7점
소괄호 닫기: 2-3-5-6-8점
대괄호 열기: 6-8점, 2-3-5-6-8점
대괄호 닫기: 2-3-5-6-8점, 3-8점
여는 큰따옴표: 2-3-6-8점
닫는 큰따옴표: 3-5-6-8점
여는 작은따옴표: 6-8점, 2-3-6-8점
닫는 작은따옴표: 3-5-6-8점, 3-8점
대시: 3-6점
슬래시: 3-4-8점
점: 2-5-6-8점
콤마: 2-8점
별표: 3-5-8점, 3-5-8점
느낌표: 2-3-5-8점
물음표: 2-3-6-7점
콜론: 2-5-8점
세미콜론: 2-3-8점
물결: 3-6-8점, 3-6-8점
말 줄임표: 3-8점, 3-8점, 3-8점
어퍼스트로피: 3-8점
퍼센트: 1-4-6-8점
엠퍼센트: 1-2-3-4-6-8점
달러: 1-2-4-6-8점
At: 4-8점
보다 작다: 1-2-6-8점
보다 크다: 3-4-5-8점
샵: 3-4-5-6-8점
캐럿: 4-5-7점
오른쪽 화살표: 2-5-8점, 1-3-5-7점
왼쪽 화살표: 2-4-6-8점, 2-5-8점
백슬래시: 1-2-5-6-7점
버티컬 바: 1-2-5-6-8점
액센트: 4-7점
언더라인: 4-5-6-7점
큰따옴표: 5-7점
작은따옴표: 3-7점
등호: 2-5-8점, 2-5-8점
더하기: 2-6-8점 또는 3-4-6-8점


부록 3. Active Sync와 Windows Mobile Device Center 설치하기

PC에 Active Sync 프로그램을 설치하고 한소네 LX와 PC를 USB 케이블로 연결하면 PC에서 한소네 LX로 쉽게 파일이나 폴더를 이동하거나 한소네 LX에서 PC로 이동시킬 수 있습니다. XP 이하 버전에서의 설치 방법은 아래와 같습니다.
(1) 힘스인터내셔널 홈페이지나 Microsoft 홈페이지에서 Active Sync 프로그램을 다운로드하고, 다운로드 한 프로그램을 실행합니다.
(2) 파일을 복사한 후에 'Microsoft ActiveSync' 대화상자가 나타나면 '다음' 버튼을 누릅니다. 그러면 프로그램을 설치할 경로를 선택하는 대화상자가 나타납니다. 기본 경로에 설치하고자 하면 '다음' 버튼을 누릅니다. 경로를 변경하고자 할 때는 경로를 변경한 후에 '다음' 버튼을 누릅니다.
(3) 그러면 '연결 시작' 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자가 나타났을 때, 한소네 LX의 옵션 설정에서 이동식 디스크를 '사용 안 함'으로 변경 한 후 PC와 한소네 LX를 제공된 USB 케이블로 연결합니다. (USB 케이블의 큰 직사각형 모양의 끝부분은 PC의 USB 포트에 연결하고 작은 직사각형 모양의 끝부분을 한소네 LX의 우측면 USB OTG 포트에 연결합니다.) 케이블 연결 후에 '다음' 버튼을 누릅니다. 그러면 연결음을 내면서 PC와 한소네 LX 간 연결을 시도합니다. 
(4) 연결이 되면 '새 파트너 관계' 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자의 기본값은 '예' 인데, 이 값을 '아니오'로 변경한 후에 '다음' 버튼을 누릅니다. 만약 연결이 되지 않은 경우에는 '연결 시작' 대화상자에 머물러 있습니다. 이 때에는 케이블을 제거했다가 다시 연결한 후에 다시 한번 '다음' 버튼을 눌러 연결을 시도하기 바랍니다.
위와 같은 방법으로 한소네 LX와 PC가 연결되었다면 PC의 내 컴퓨터에 '모바일 장치'에 폴더들이 나타납니다. 여기서는 한소네 LX가 가지고 있는 폴더와 파일 목록을 볼 수 있습니다. 이때, 'flashdisk', 'USB', 'CFD', 'SD'를 제외한 폴더 및 파일은 사용자가 수정하면 안됩니다. 만약 수정하게 되면 한소네 LX가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. (USB, CFD, SD는 USB 저장 장치, CF 카드, SD 카드가 연결되어 있을 때만 나타나는 폴더입니다.) 
플래시디스크(flashdisk)에는 기본적으로 'database', 'download', 'upload' 폴더가 있습니다. 이메일을 실행했다면 '이메일' 폴더가 추가되어 있고, 미디어 플레이어를 실행했다면 'media' 폴더가 추가되어 있고, 웹 브라우저를 실행했다면 'favorites' 폴더가 추가되어 있고, 워드프로세서를 실행했다면 'work' 폴더가 추가되어 있습니다.

한소네 LX와 PC 사이에서 파일을 주고 받을 때, MS office 파일인 경우에 종종 PC에서 한소네 LX로 복사되면서 확장자가 변경되는 경우가 있습니다. 이것을 막고자 할 때는 아래와 같이 실행하면 됩니다. 
(1) 한소네 LX와 PC를 Active Sync 프로그램을 사용하여 연결을 합니다. 
(2) Active Sync 프로그램의 '도구' 메뉴에서 '옵션'을 실행합니다. 
(3) 그러면 '옵션' 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서 '변환 설정(S)' 버튼을 누릅니다. 
(4) 그러면 '파일 변환 속성' 대화상자가 열립니다. 이 대화상자의 '일반' 탭에 있는 '동기화하고 복사하거나 이동할 때 파일 변환(C)'라고 나타나는 체크 상자를 선택 해제 합니다. 
(5) 그리고 '확인' 버튼을 누릅니다. 그러면 '옵션' 대화상자로 돌아옵니다. 
(6) '옵션' 대화상자에서 '확인' 버튼을 누릅니다. 이제 파일을 복사하면 확장자가 변하지 않고 복사가 됩니다. 
파일을 주고 받는 용도로 PC와 한소네 LX를 연결한다면, Active Sync 프로그램을 사용하여 연결하는 것보다 옵션 설정의 '이동식 디스크'를 '사용함'으로 변경하여 연결하는 것을 권장합니다. 

Vista와 Windows 7에서의 설치 방법은 아래와 같습니다.
(1) Microsoft 홈페이지에서 Vista 또는 Windows 7 사용자는 Windows Mobile Device Center를 검색하여, 가장 최신 버전의 Vista용 프로그램을 다운로드 합니다. 또는, 넓은마을의 힘스인터내셔널 기타자료실에서 사용하는 PC 운영체계에 맞는 32비트 또는 64비트 버전의 파일을 다운로드 합니다. 예를 들어, Windows Mobile Device Center 6.1 32비트 사용자는 drvupdate-x86.exe를, Windows Mobile Device Center 6.1 64비트 사용자는 drvupdate-amd64.exe를 다운로드 합니다. 다운로드를 완료한 다음 해당 파일을 실행하여 설치합니다.
(2) 한소네 LX에서 옵션 설정의 이동식 디스크를 '사용 안 함'으로 설정한 다음 PC와 한소네 LX를 USB 케이블로 연결합니다. USB 케이블의 큰 직사각형 부분을 PC의 USB 포트에 연결하고, 작은 직사각형 부분을 한소네 LX의 오른쪽 측면에 위치한 USB OTG 포트에 연결합니다. 잠시 기다리면 한소네에서 장치 연결음이 들리고 PC에서 Windows Mobile Device Center창이 나타납니다.
(3) 완료되면, Windows Mobile Device Center창에 '장치 설정' 항목과 '장치를 설정하지 않고 연결' 항목이 나타납니다. 한소네 LX와 PC와의 연결이 성공적으로 이루어진 것입니다.
(4) PC에서 Alt-F4를 눌러 'Windows Mobile Device Center'의 창을 닫습니다.
위와 같은 방법으로 Windows Mobile Device Center에 의해 한소네 LX와 PC 간 연결이 완료된 후 ActiveSync와 같이 한소네 LX의 사용자 메모리 영역에 접근하기 위해서는 PC 바탕화면의 '컴퓨터'로 이동한 다음 엔터를 눌러 진입합니다. 제시된 '장치 목록'에서 'HansoneLX'로 이동한 다음 엔터를 눌러 진입합니다. 그러면, 한소네 LX의 내부 폴더와 파일 목록을 확인할 수 있습니다. 이 때, 'flashdisk', 'USB', 'CFD', 'SD'의 내부 폴더 또는 파일을 제외한 다른 폴더 및 파일은 사용자가 변경해서는 안됩니다. 만약 사용자 임의로 변경할 경우 한소네 LX가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. (USB, CFD, SD 목록은 해당 메모리가 연결되었을 때만 나타납니다.)

만약 파일을 주고 받는 용도로 PC와 한소네 LX를 연결하고자 한다면, 옵션 설정의 '이동식 디스크'를 '사용함'으로 변경하여 연결하는 것을 권장합니다.


부록 4. 한소네 PC용 USB 드라이버 설치 및 제거하기

한소네 PC용 USB 드라이버는 한소네와 PC 간 'USB 케이블'을 사용하여 'USB 포트'로 연결하고자 할 때 터미널 모드에서 PC의 스크린 리더가 읽어주는 내용을 점자로 출력하기 위해 사용됩니다.
한소네 USB 드라이버는 힘스 인터내셔널(HTTP://www.himsintl.com) 홈페이지의 다운로드 자료실이나 넓은 마을(TELNET://bbs.kbuwel.or.kr) 힘스 인터내셔널 기타 자료실에서 다운받아 설치할 수 있습니다.
 
1) PC용 한소네 USB 드라이버 설치하기
PC용 한소네 USB 드라이버 설치 단계는 2단계로 진행됩니다. 아래에서 설명한 설치 단계를 정확히 숙지하여 PC용 USB 드라이버를 설치하십시오.
 
* 1단계
(1) 다운받은 드라이버 압축 파일을 해제하여, Braille_SENSE_USB_Driver_Kor.exe를 실행합니다.
(2) 설치 대화상자가 나타나면 '설치 버튼'을 누릅니다.
(3) 장치 드라이버 마법사가 나타나면 '다음 버튼'을 누릅니다.
(4) 잠시 후 '장치 드라이버 마법사 완료'가 나타나면 '마침 버튼'을 누릅니다.

* 2단계
(1) 한소네를 켜고 유틸리티의 스크린리더를 실행하여 스페이스-1점을 눌러 'USB 포트'를 선택하고 엔터를 누릅니다.
(2) '터미널 모드입니다'가 출력되면, PC와 한소네 간 USB 케이블을 연결합니다.
(3) 잠시 후 새 하드웨어 마법사가 나타나면, '이번만 연결'을 선택한 다음 '다음 버튼'을 누릅니다.
(4) '소프트웨어 자동으로 설치'가 나타나면 아래 방향키를 눌러 '목록 또는 특정 위치에서 설치'를 선택하고 엔터를 누릅니다.
(5) 검색 및 설치창이 나타나면서 '소프트웨어 자동으로 설치'가 나타나면 아래 방향키를 눌러 '검색 안 함. 설치할 드라이버를 직접 선택'을 선택하고 엔터를 누릅니다.
(6) '설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오.'이 나타나면서 '호환 가능한 하드웨어 표시(C) 체크상자'가 나타나면 탭을 누른 다음 아래 방향키를 눌러 'HIMS USB DRIVER'를 선택하고 엔터를 누릅니다.
(7) 잠시 후 설치 완료 메시지가 출력되면 '마침 버튼'을 눌러 설치를 종료합니다.
 
2) PC에 설치된 한소네 USB 드라이버 제거하기
PC에 설치된 한소네 USB 드라이버를 제거하기 위해서는 다음과 같이 수행합니다.
(1) 윈도우즈 제어판의 '프로그램 추가/제거'를 실행합니다.
(2) 아래 방향키로 'Windows 드라이버 패키지 - Microsoft (himsusb) Sample' 항목으로 이동한 다음 탭을 눌러 '변경/제거 버튼'을 누릅니다.
(3) 드라이버 패키지 제거창이 나타나면 '예 버튼'을 누릅니다. 잠시 후 제거 완료 메시지 확인한 다음 Alt-F4를 눌러 제어판을 닫습니다.


부록 5. 점역 명령어 사용하기

한소네에서 사용 가능한 점역 명령어는 크게 4가지로 구분됩니다. 각 명령어는 쪽 분리, 시작 쪽 번호 설정, 꼬리말, 목차 생성 등이며, 해당 명령어는 기존 PC에서 사용되는 점역 에디터 또는 점역기 등에서 가장 일반적으로 통용되는 명령어로 구성하였습니다. 해당 명령어는 한소네 소프트웨어 V5.5 이상에서 사용 가능합니다.
아래 기술된 명령어는 원본 문서의 문자열 사이에 입력되어서는 명령어로써 유효하지 않습니다. 오로지 새로운 문단으로 명령어가 존재해야 됩니다. 다만, 목차 생성 명령어는 기능 상 원본 문서 내용에 사용 가능합니다.

1. 점역 쪽 분리 기능(formfeed)
1.1 명령어 유형
점역될 문서의 쪽을 분리하는 명령어는 2가지로 구분됩니다.
- @ff - 소문자 명령어
- @FF - 대문자 명령어

1.2 명령어 설명
1) 소문자 명령어(@ff)
점역할 원본 문서에서 쪽 번호를 분리하고자 하는 위치에 알파벳 소문자(@ff)인 이 명령어를 입력하면 서식 파일로 저장 또는 인쇄 옵션에서 문서로 저장 시 저장된 파일은 명령어가 입력된 해당 위치에서 인쇄 용지를 다음 쪽으로 변경됩니다.

2) 대문자 명령어(@FF)
점역할 원본 문서에서 쪽 번호를 분리하고자 하는 위치에 알파벳 대문자(@FF)인 이 명령어를 입력하면 점자 서식 파일로 저장 또는 인쇄 옵션에서 문서로 저장 시 저장된 파일은 명령어가 입력된 해당 위치에서 인쇄 용지의 다음 장 쪽 번호로 변경됩니다. 해당 명령어는 양면 인쇄 시에만 영향을 주며, 단면 인쇄 시에는 소문자 명령어인 @ff와 동일한 기능으로 수행됩니다.

 2. 꼬리말(footer)
2.1 명령어 유형
- @FC...
- @TI...@E
- @@T...@@E
  "..." 부분은 꼬리말로 적용할 문자열을 기술합니다.
  해당 명령어 문단은 점역된 본문에 포함되지 않습니다.

2.2 명령어 설명
꼬리말을 점자 페이지 하단에 인쇄하는 명령으로 꼬리말로 적용하고자 하는 문자열을 상기 명령어에 연이어 입력합니다.
꼬리말에 해당하는 문자열은 점자 페이지의 줄 당 칸 수에 따라 그 길이가 제한됩니다. 즉, 줄 당 칸 수가 32일 경우 {32 - ((왼쪽 여백 5) + (오른쪽 페이지 넘버링 칸 수)+1)] 만큼의 여백이 꼬리말로 입력될 공간이 됩니다.
원본 문서 안에서 2개 이상 상기 명령어를 사용할 수 있습니다. 이전 꼬리말 문자열은 다음에 사용된 꼬리말 명령의 문자열로 대체됩니다.
해당 명령어 사이의 문자열은 번역된 문서 본문에는 포함되지 않습니다.

2.3 사용 방법
  @FC한소네 사용자 매뉴얼
  @@t한소네 사용자 매뉴얼@@e

 3. 쪽 번호 재설정하기
3.1 명령어 유형
- @sp#
'#' 위치에는 점역될 문서에 시작할 쪽 번호를 입력합니다.

3.2 명령어 설명
1) 새로운 쪽 번호 설정하기
점역할 원본 문서에서 특정 위치로부터 새로운 시작 쪽 번호를 설정할 수 있습니다. 만일 원본 문서의 처음 위치에서 '@sp101'을 입력한 후 점자 서식 파일로 저장(백스페이스-s) 또는 인쇄 옵션의 문서로 저장(스페이스-p)을 통해 점역 문서로 저장될 경우 점역된 문서는 첫번째 쪽 번호가 '1'이 아닌 '101' 쪽부터 넘버링이 진행됩니다.

2) 쪽 번호 무시
원본 문서에 해당 명령어에 '0'이 주어질 경우 해당 명령어 문단 다음 내용부터는 다음 @sp 명령어로 새로이 넘버링 숫자가 입력되기까지는 쪽 번호를 생성하지 않습니다.
해당 명령어는 번역된 문서의 본문에는 포함되지 않습니다.

3.3 사용 방법
  ....
무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세.
@ff @sp0
제 2장 애국가 해설

@ff @sp15
애국가는 ........

* 설명: @ff 위치에서 새로운 쪽으로 구분하고, 이어 @sp0에 의해 '제 2장 애국가 해설" 쪽에는 쪽 번호가 무시됩니다.
이어서 @ff에서 새로운 쪽으로 분리한 다음, @SP15에 의해 시작되는 쪽 번호는 '15'쪽부터 넘버링을 시작합니다.
* 참고: @FF와 @SP 명령어는 하나의 문단에 같이 사용할 수 있습니다.

 4. 목차 생성 명령어
4.1 명령어 유형
- ^CO...
- @[...@]
- @@[...@@]
  "...'" 내용은 목차로 사용하고자 하는 원문 내용으로 해당 명령어를 목차로 사용하고자 하는 원문의 문자열 앞에 입력하면 됩니다.

4.2 명령어 설명
점자 차례 생성 명령어로 해당 명령어 다음 또는 안의 문자열과 그 문자열이 인쇄되는 점자 쪽 번호를 이용하여 목차 파일을 새로이 생성시킵니다.
목차 파일명은 원본 문서 이름에 '_목차'가 추가된 형태로 .BRL 파일로 생성됩니다.

4.3 사용 방법
  ^co4. 탐색기
  ^co4.1 목록 이동 및 블록 지정하기