SPIS TREŚCI

13.	MENEDŻER BLUETOOTH
13.1.	Lista urządzeń Bluetooth
13.2.	Lista serwisów Bluetooth
13.2.1.	Łączenie Serwisu
13.2.2.	Usługa LAN
13.2.3.	Usługa FTP
13.2.4.	Usługa ActiveSync
13.2.5.	Port szeregowy
13.2.6.	Usługa podłączenia klawiatury przez Bluetooth
13.2.7.	Usługa drukowania przez Bluetooth
13.2.8.	Jednoczesne używanie wielu serwisów
13.3.	Zestawienie komend menedżera Bluetooth

13. Menedżer Bluetooth
Braille Sense jest wyposażony w możliwość korzystania z technologii Bluetooth. Jest to jedna z najnowszych technologii komunikacji bezprzewodowej, która umożliwia stworzenie tzw. Sieci o zasięgu osobistym (Personal Area Network w skrócie PAN). W odróżnieniu od tradycyjnej lokalnej sieci bezprzewodowej (Wireless Local Area Network w skrócie WLAN) zasięg takich sieci jest ograniczony do około 10 metrów lub mniej. Bluetooth umożliwia użytkownikowi wymianę różnego rodzaju informacji. Aby używać Bluetooth z notatnikiem Braille Sense należy posiadać kartę Bluetooth wykonaną w standardzie compact flash lub urządzenie Bluetooth podłączane za pośrednictwem portu USB. Osoby zainteresowane zakupem jednego z wyżej wymienionych urządzeń mogą tego dokonać w firmie Gw Micro lub u swojego lokalnego dystrybutora.
Bluetooth zainstalowany w Braille Sense umożliwia przenoszenie plików z Braille Sense do komputera, używanie aktywnego w tym komputerze połączenia internetowego lub wykorzystywanie Braille Sense jako bezprzewodowego monitora brajlowskiego. Ta ostatnia opcja jest dostępna tylko dla użytkowników Window-eyes’a. W wypadku innych screenreaderów zaleca się kontakt z producentem lub dystrybutorem celem uzyskania informacji punktyczących kompatybilności tych aplikacji z Braille Sense. Proszę wziąć pod uwagę, że Bluetooth jest obecnie rozwijającym się standardem i dlatego możliwe jest, że w zależności od używanego systemu operacyjnego, będziemy mieć do czynienia z różnymi możliwościami korzystania z tej technologii.
W Braille Sense wykorzystywany jest wbudowany menedżer Bluetooth.
Istnieje kilka sposobów uruchomienia menedżera Bluetooth. Aby go uruchomić z menu „program” można naciskać klawisze strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” aż usłyszymy „menedżer Bluetooth” lub naciskać klawisz „odstęp” do usłyszenia powyższego komunikatu a następnie nacisnąć klawisz „enter”. Można także w menu „program” nacisnąć literę „l (punkty 1-2-3)” i w ten sposób uruchomić menedżera Bluetooth bez konieczności naciskania klawisza „enter” gdy słowa „menedżer Bluetooth” są wyświetlone na linijce brajlowskiej.
13.1. Lista urządzeń Bluetooth
Po uruchomieniu Menedżera Bluetooth rozpocznie on poszukiwanie innych, znajdujących się w jego zasięgu urządzeń Bluetooth oraz, serwisów dostępnych za pośrednictwem tych urządzeń.  Np.: jeżeli w pobliżu znajduje się komputer wyposażony w urządzenie Bluetooth, to Braille Sense spróbuje je odnaleźć. Odnalezienie wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth może potrwać jakiś czas dlatego należy być przygotowanym na trwające jakieś 30 do 40 sekund oczekiwanie na zakończenie tego procesu. Po uruchomieniu omawianego procesu usłyszymy komunikat "skanowanie urządzeń bluetooth". Jeżeli urządzenie Bluetooth nie zostało prawidłowo podłączone do Braille Sense lub nie włożono do urządzenia stosownej karty, lub Braille Sense nie potrafi rozpoznać tego urządzenia, to usłyszymy komunikat: „proszę sprawdzić urządzenie Bluetooth lub podłączyć je ponownie”. Następnie, po upływie około dwóch sekund, menedżer Bluetooth zostanie automatycznie zamknięty.
Gdy Braille Sense znajdzie dostępne urządzenia Bluetooth lista odnalezionych urządzeń zostanie wyświetlona w postaci "nazwa urządzenia (bezpieczne lub nie) xx/yy". Gdzie XX oznacza pozycję urządzenia na liście a yy całkowitą liczbę urządzeń. Status „bezpieczny” oznacza, że urządzenie przeszło pomyślnie autoryzację, podczas gdy „niebezpieczne” oznacza, że autoryzacja nie powiodła się.
Ta część menedżera Bluetooth znana jest jako „lista urządzeń Bluetooth” i dlatego menu nosi tutaj nazwę „menu listy urządzeń Bluetooth”. Jeżeli Braille Sense nie znajdzie w swoim zasięgu innych urządzeń Bluetooth, to usłyszymy komunikat: „brak listy 0/0”. Do poruszania się po liście służą klawisze strzałek Odstęp-1 lub Odstęp-4. Aby wybrać urządzenie z listy należy nacisnąć klawisz „enter” gdy jego nazwa jest wyświetlana. Jeśli autoryzacja urządzenia przebiegła pomyślnie to jego ustawienia zostaną automatycznie zapisane w pamięci Braille Sense. Jeżeli chcemy usunąć te ustawienia to naciskamy „enter-s (punkty 2-3-4)” gdy na liście urządzeń Bluetooth wyświetlana jest nazwa urządzenia, którego ustawienie chcemy usunąć. Braille Sense wypowie komunikat: „ustawienie serwisu usunięte”. Usunięcie tych ustawień będzie zastosowane jedynie do bieżącego urządzenia.
Gdy poszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth zostało zakończone możliwe jest korzystanie z menu menedżera Bluetooth. Aby je otworzyć naciskamy „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”.
Elementami menu listy urządzeń Bluetooth są: „skanuj urządzenia”, „nazwa urządzenia” i „wyjście”. Do poruszania się po menu służą klawisze strzałek „odstęp-1” i „odstęp-4”. 
Pierwszym poleceniem w omawianym menu jest „skanuj urządzenie”. Służy ono do ponownego skanowania w poszukiwaniu urządzeń Bluetooth.
Aby uruchomić to polecenie należy:
Otworzyć menu listy urządzeń Bluetooth naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”.
Odnaleźć za pomocą klawiszy strzałek polecenie „skanuj urządzenie” i nacisnąć klawisz „enter”.
Skrótem klawiszowym dla tego polecenia jest w menu listy urządzeń Bluetooth litera „r (punkty 1-2-3-5)” a gorącym klawiszem do uruchomienia go wprost z okna menedżera Bluetooth jest Enter-r (punkty 1-2-3-5).
Aby uruchomić kolejne polecenie z omawianego tutaj menu należy:
Otworzyć menu listy urządzeń Bluetooth naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”.
Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć polecenie „nazwa urządzenia” i nacisnąć klawisz „enter”.
Skrótem klawiszowym do uruchomienia tego polecenia z menu listy urządzeń Bluetooth jest litera „n (punkty 1-3-4-5)”. Można je także uruchomić wprost z okna menedżera Bluetooth korzystając z gorącego klawisza „enter-n (punkty 1-3-4-5)”.
Domyślną nazwą urządzenia Bluetooth jest „BrailleSense”.
Po uruchomieniu omawianej funkcji pojawi się komputerowe pole edycji Zawierające Bieżącą nazwę urządzenia. Aby ją zmienić wpisujemy nową nazwę i naciskamy klawisz „enter”. Gdy nazwa urządzenia została zmieniona należy zamknąć wszystkie programy a następnie zresetować urządzenie używając przeznaczonego do tego celu przycisku, który znajduje się na tylnym panelu Braille Sense. Aby anulować dokonane zmiany należy nacisnąć „odstęp-e (punkty 1-5)” lub klawisz „F4”. Po anulowaniu zmian Braille Sense powróci do listy urządzeń Bluetooth.
Kolejnym poleceniem w menu listy urządzeń Bluetooth jest „wyjście”. To polecenie zamyka menedżera Bluetooth.
Aby je uruchomić należy:
Nacisnąć klawisz „odstęp-m (punkty 1-3-4) lub klawisz „F2”.
Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1/”odstęp-4” przejść do polecenia „wyjście” i nacisnąć klawisz „enter”.
Skrótem klawiszowym do uruchomienia tego polecenia z menu listy urządzeń Bluetooth jest litera „z (punkty 1-3-5-6)” a gorącym klawiszem by uruchomić je bez konieczności otwierania menu jest „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”. 
13.2. Lista serwisów Bluetooth
Gdy już wiemy, z którym z dostępnych urządzeń bluetooth chcemy się połączyć znajdujemy je za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” i naciskamy klawisz „enter” gdy wyświetlona jest jego nazwa. Teraz usłyszymy komunikat: "skanowanie serwisu". Uwaga! Żadne klawisze nie będą działać podczas skanowania urządzeń. Braille Sense sprawdzi jakie serwisy są dostępne w skanowanym urządzeniu. Notatnik obsługuje cztery serwisy. Są to: LAN, FTP, ActiveSync oraz Port Szeregowy.
Aby mieć dostęp do wszystkich tych funkcji należy się upewnić, że zdalne urządzenie Bluetooth jest w trybie udostępniania oraz, że wszystkie serwisy są włączone. W zdalnym urządzeniu Bluetooth możliwe jest włączenie pewnych serwisów i jednoczesne wyłączenie innych. Np.: możliwa jest sytuacja, w której włączone są sieć LAN i Serwer FTP podczas gdy ActiveSync i port Szeregowy są wyłączone. W takim wypadku na liście dostępnych serwisów Braille Sense wyświetli jedynie LAN i FTP.
Gdy Braille Sense odnalazł już wszystkie dostępne serwisy lista ich zostanie wyświetlona w następujący sposób: "nazwa serwisu xx/yy". Gdzie XX to numer pozycji na liście a YY to liczba wszystkich dostępnych serwisów. Po liście serwisów można się poruszać używając klawiszy strzałek "odstęp-1" lub "odstęp-4". Jeśli chcemy wrócić do listy urządzeń Bluetooth, to naciskamy klawisz "backspace".
Gdy poszukiwanie serwisów zostało zakończone możliwe jest otwarcie menu za pomocą kombinacji klawiszowej „odstęp-m (punkty 1-3-4) lub klawisza „F2”.
Pozycje dostępne w menu listy serwisów to: „nazwa urządzenia”, „otwórz FTP”, „rozłącz” i „wyjście”. Do poruszania się po menu służą klawisze „odstęp-1” i „odstęp-4”.
Sposób użycia poleceń: "nazwa urządzenia” i „wyjście” jest w menu listy serwisów dokładnie taki sam jak w menu listy urządzeń Bluetooth. Zainteresowanych odsyłamy zatem do rozdziału 11.1 „lista urządzeń Bluetooth”).
Polecenie „rozłącz” umożliwia rozłączenie serwisów, za pośrednictwem których Braille Sense jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
Aby uruchomić tę procedurę należy
Nacisnąć „odstęp-m (punkty 1-3-4)”, aby otworzyć menu listy serwisów.
Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć polecenie „rozłącz serwis” i nacisnąć klawisz „enter”.
Skrótem klawiszowym dla tego polecenia w menu listy serwisów bluetooth jest litera „d (punkty 1-4-5)”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tego polecenia wprost z listy serwisów bluetooth jest kombinacja klawiszowa „enter-d (punkty 1-4-5)”.
Aby rozłączyć serwis należy za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1/”odstęp-4” wybrać go z listy serwisów Bluetooth a następnie uruchomić polecenie „rozłącz”. Można rozłączyć tylko serwis, którego nazwa jest wyświetlona na linijce brajlowskiej. Oznacza to, że funkcja rozłącz może rozłączyć tylko jeden serwis na raz i rozłączanie wielu serwisów jednocześnie nie jest możliwe. Jeżeli funkcję „rozłącz” uruchomimy gdy żaden serwis nie jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth, to usłyszymy komunikat: „brak połączonych serwisów”.
13.2.1. Łączenie Serwisu
Aby autoryzować serwis i połączyć się z nim należy nacisnąć klawisz „enter” gdy jego nazwa jest wyświetlona. Po naciśnięciu klawisza „enter” usłyszymy komunikat: „łączenie serwisu” a następnie: „komputerowe pole edycji Kod pin?”. W tym polu należy używać znaków ASCII. Na Linijce brajlowskiej zobaczymy: „CE kod pin?”. To pole edycji zobaczymy tylko przy serwisach, przy których po nazwie serwisu nie usłyszymy komunikatu: „połączony”. Można wyjść z omawianego pola edycji lub anulować wpisywanie w nim dowolnego tekstu naciskając kombinację „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”. Po zamknięciu tego pola Braille Sense powróci do listy Serwisów Bluetooth.
Jeżeli wprowadzimy kod pin i naciśniemy klawisz „enter”, to usłyszymy komunikat: „autoryzacja proszę czekać”. 
Jeżeli urządzenie zdalne zostało skonfigurowane poprawnie i nie jest ono skonfigurowane tak by zawsze zezwalać na połączenie, to urządzenie zdalne „poprosi” o kod pin. Jeżeli kod pin w urządzeniu zdalnym jest identyczny z tym, który wprowadziliśmy w Braille Sense, to autoryzacja serwisu zakończy się powodzeniem. W takim wypadku usłyszymy komunikat: „kod pin przyjęty”. Następnie podczas łączenia serwisu usłyszymy komunikat: „proszę czekać na pozwolenie dostępu”. Jeśli urządzenie zdalne nie udzieli pozwolenia dostępu, to usłyszymy komunikat: „połączenie przerwane” i Braille Sense powróci do listy Serwisów Bluetooth. Jeżeli urządzenie zdalne udzieli pozwolenia dostępu, to usłyszymy komunikat: „połączony”. W takim przypadku na liście serwisów po nazwie serwisu zobaczymy status „połączony”. Niektóre serwisy nie wymagają do połączenia wprowadzania kodu pin. Zależy to od konfiguracji urządzenia zdalnego.
Urządzenie zdalne można skonfigurować tak, aby zawsze zezwalało na połączenie z Braille Sense lub żądało kodu pin przy każdej próbie połączenia. Te opcje należy ustawiać w urządzeniu zdalnym. Jednakże, jeżeli w oknie listy serwisów Bluetooth naciśniemy „enter-s (punkty 2-3-4) „, to wszystkie ustawienia autoryzacji zostaną usunięte a Braille Sense i urządzenie zdalne „poproszą” o kod pin przy próbie ponownego połączenia serwisu. Gdy serwis jest połączony można użyć gorącego klawisza „enter-d (punkty 1-4-5) „ a Braille Sense wypowie komunikat: „serwis rozłączony” i powróci do listy serwisów Bluetooth. Po rozłączeniu serwisu słowo „połączony” nie będzie już wyświetlane przy jego nazwie. Jeżeli połączymy się z serwerem FTP, to zobaczymy listę plików i folderów dostępnych na urządzeniu zdalnym. Dalsza część niniejszego rozdziału poświęcona jest szczegółowemu omówieniu każdego z serwisów. 
13.2.2. Usługa LAN
Dzięki tej usłudze możemy za pomocą łącza bluetooth połączyć się z Internetem w ten sam sposób jak przy użyciu łącza sieciowego LAN, modemu czy też karty bezprzewodowej WiFi. Po dokonaniu połączenia możemy korzystać z poczty lub przeglądarki internetowej tak samo jak gdybyśmy używali modemu czy karty sieciowej. Jednakże, aby to było możliwe konieczne jest skonfigurowanie na urządzeniu zdalnym dzielenia połączenia internetowego. Jeżeli dzielenie połączenia internetowego nie zostanie poprawnie skonfigurowane, to dostęp do Internetu za pośrednictwem usługi LAN nie będzie możliwy. Informacje punktyczące konfiguracji dzielenia połączenia internetowego znajdzie użytkownik w dokumentacji, którą otrzymał przy zakupie swojego modułu Bluetooth do łączenia Braille Sense z innymi urządzeniami za pośrednictwem Bluetooth. Konfiguracja dzielenia połączenia internetowego wymaga znajomości architektury sieci. Dobrze jest zatem pomyśleć o skorzystaniu z pomocy informatyka lub swojego administratora sieci.
13.2.3. Usługa FTP
Serwis ten będzie działał podobnie jak FTP dostępne przez internet. Umożliwi on przenoszenie folderów i plików pomiędzy urządzeniem zdalnym a Braille Sense. Gdy mowa o serwisie FTP listę plików/folderów na zdalnym urządzeniu Bluetooth będziemy nazywać „zdalną listą folderów” a listę plików/folderów w Braille Sense będziemy nazywać „lokalną listą folderów”.
Po podłączeniu usługi FTP menedżer bluetooth otworzy listę zdalnych folderów. Zawartość tej listy jest określana przez zdalne urządzenie Bluetooth. Zwykle udostępniany folder jest na zdalnym urządzeniu Bluetooth nazywany „folderem wymiany danych Bluetooth”, jednakże w każdym przypadku zaleca się sprawdzenie w urządzeniu zdalnym stosownych informacji punktyczących tego folderu.
Zdalna lista folderów jest bardzo podobna do listy w menedżerze plików. Serwis FTP pozwala na wykonywanie następujących funkcji:
1. Kopiowanie
2. Wklejanie
3. Wysyłanie do
4. Wczytywanie pliku
5. Tworzenie folderów
6. Kasowanie plików lub folderów
7. Otwieranie folderu lokalnego. Jeśli w tym miejscu naciśniemy klawisz „enter”, to Braille Sense otworzy Listę folderów lokalnych. Po otwarciu listy folderów lokalnych powyższe polecenie zostanie zmienione na: „przejdź do zdalnej listy folderów”/. 
8. Zaznacz wszystko
9. Informacje.
W kilku poniższych rozdziałach omówimy różne funkcje FTP. Proszę zwrócić uwagę, że podczas wysyłania danych do urządzenia zdalnego i pobierania danych do Braille Sense może być konieczne uzyskanie od urządzenia zdalnego pozwolenia dostępu. Szczegółowe informacje punktyczące tej kwestii zainteresowani znajdą w dokumentacji urządzenia zdalnego.
13.2.3.1. Kopiuj i Wklej
Te funkcje służą do kopiowania i wklejania  plików pomiędzy folderem lokalnym i zdalnym.
Aby przenieść pliki z folderu lokalnego do folderu zdalnego należy wykonać następujące kroki:
1) Po podłączeniu usługi FTP zobaczymy listę folderów zdalnych. W tym oknie należy nacisnąć „Odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” aby otworzyć menu FTP. Teraz za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do polecenia „otwórz folder lokalny” i naciskamy klawisz „enter”. Skrótem klawiszowym do wykonania tej funkcji w menu FTP jest litera „o (punkty 1-3-5)”. Folder lokalny można także otworzyć wprost z listy folderów zdalnych korzystając z gorącego klawisza „enter-o (punkty 1-3-5)”. Po uruchomieniu tej funkcji usłyszymy „otwórz folder lokalny” i otwarte zostanie okno listy dysków takie jak w menedżerze plików. Domyślnie pierwszą pozycją wyświetloną na liście będzie flashdisk, ale jeśli podłączyliśmy do notatnika pamięć USB lub włożyliśmy w przeznaczoną do tego kieszeń kartę pamięci CF to możliwe jest w tym momencie przejście do wybranego nośnika pamięci za pomocą klawiszy strzałek.
2) Tak jak to robiliśmy w menedżerze plików, aby otworzyć dostęp do zawartości dysku naciskamy na jego nazwie klawisz „enter”. Do poruszania się pomiędzy elementami listy plików i folderów w oknie „folder lokalny”, i ich zaznaczania używamy tych samych klawiszy co w menedżerze plików. Objaśnienie odnośnych metod nawigacji i różnych komend menedżera plików użytkownik znajdzie w rozdziale 3 niniejszej instrukcji. Uwaga! W oknie „folder lokalny” nie można zaznaczać folderów lecz tylko pliki. Gdy spróbujemy wybrać folder Braille Sense powie „opcja nieaktywna”.
3) Wybrane przez naciśnięcie klawisza „odstęp” pliki można kopiować. Aby to zrobić należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”. Następnie za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnajdujemy polecenie "kopiuj" i naciskamy klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do wykonania kopiowania wprost z okna listy jest klawisz „Enter-c (punkty 1-4)”.
4) Po rozpoczęciu kopiowania pojawi się komunikat: „kopiowanie” a następnie "otwórz folder zdalny" i przejdziemy do listy folderów zdalnych.
5) Na liście folderów zdalnych można wybrać ten, do którego chcemy wkleić wybrane pliki. Gdy już otworzyliśmy folder, do którego chcemy wklejać pliki naciskamy „enter-v (punkty 1-2-3-6)”. Do wklejania można także posłużyć się menu. Nacisnąć „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”, aby je otworzyć a następnie za pomocą klawiszy strzałek odnaleźć polecenie „wklej” i nacisnąć klawisz „enter”. Podczas wklejania będzie słyszalny dźwięk informujący o postępie tak, aby było wiadomo, że proces jest w toku. Jeżeli rozmiar pliku jest większy niż 300 KB usłyszymy komunikat o postępie ilekroć kolejne 10 % zostanie wklejone. Gdy plik jest mniejszy niż 300 KB komunikat o postępie Nie będzie słyszany. Braille Sense wygeneruje jedynie dźwięk postępu.
6) Gdy wklejanie pliku zostanie pomyślnie zakończone zobaczymy komunikat: „wklejono plik XXX” gdzie XXX jest nazwą pliku. Jeżeli wklejanie pliku nie powiodło się usłyszymy komunikat: „pliku XXX nie wklejono”. Gdy wklejanie zostanie zakończone pomyślnie pojawi się komunikat: "wklejanie ukończone" i Braille Sense powróci do listy zdalnych folderów.
A oto lista czynności, które należy wykonać, aby skopiować plik z listy plików folderu zdalnego do folderu lokalnego:
1) Gdy usługa FTP jest połączona możemy się poruszać po liście zdalnych folderów i zaznaczać jej elementy tak samo jak w menedżerze plików, z tą tylko różnicą, że zaznaczanie folderów jest niemożliwe. Lista klawiszy nawigacyjnych menedżera plików znajduje się w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.
2) Po wybraniu za pomocą klawisza „odstęp” plików do skopiowania otwieramy menu FTP naciskając „Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub klawisz „F2” i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do polecenia "kopiuj" a następnie naciskamy klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji wprost z okna listy jest Enter-c (punkty 1-4). Uwaga! Kopiowanie folderów i przesyłanie ich do folderu lokalnego jest niemożliwe. Teraz otwieramy menu FTP naciskając” odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do polecenia "otwórz lokalny folder" i naciskamy klawisz „enter”. Omawianą tutaj funkcję można uruchomić wprost z okna listy zdalnego folderu naciskając gorący klawisz „Enter-o (punkty 1-3-5)”.
3) Teraz zobaczymy listę dysków a na linijce brajlowskiej zostanie wyświetlony flashdisk. Jeśli podłączyliśmy do notatnika pamięć USB lub włożyliśmy w przeznaczoną do tego kieszeń kartę pamięci CF to możliwe jest w tym momencie przejście do wybranego nośnika pamięci za pomocą klawiszy strzałek. Podobnie jak w menedżerze plików możemy otworzyć dysk docelowy naciskając na jego nazwie klawisz „enter”.
4) Gdy otworzyliśmy już dysk i folder docelowy możemy rozpocząć wklejanie plików. Aby to zrobić należy za pomocą klawisza „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisza „F2” otworzyć menu FTP i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć polecenie „wklej” a następnie nacisnąć klawisz „enter”. Omawianą tutaj Funkcję można uruchomić wprost z listy foldera lokalnego za pomocą gorącego klawisza „Enter-v (punkty 1-2-3-6)”. Podczas wklejania będzie słyszalny dźwięk informujący o postępie tak, aby było wiadomo, że proces jest w toku. Jeżeli rozmiar pliku jest większy niż 300 KB usłyszymy komunikat o postępie ilekroć kolejne 10 % zostanie wklejone. Gdy plik jest mniejszy niż 300 KB komunikat o postępie Nie będzie słyszany. Braille Sense wygeneruje jedynie dźwięk postępu.
5) Gdy wklejanie zakończyło się powodzeniem zobaczymy komunikat: „plik xxx wklejono”. XXX oznacza tutaj nazwę pliku. Jeżeli wklejanie pliku zakończyło się niepowodzeniem usłyszymy komunikat: „nie wklejono pliku xxx”. Gdy wszystkie dane zostaną skopiowane pojawi się komunikat: "wklejanie ukończone" i Braille Sense powróci do listy folderów lokalnych.
13.2.3.2. Wyślij Do
Ta funkcja pozwala na przesyłanie plików z listy folderu lokalnego do folderu zdalnego. Jest ona dostępna jedynie w oknie listy folderu lokalnego. Jej działanie jest podobne do funkcji kopiuj/wklej z tą tylko różnicą, że operacja transferu pliku dokonuje się jakby w jednym kroku. Tzn. nie trzeba pliku wklejać w folderze docelowym po skopiowaniu go ze źródła. Ograniczeniem tej funkcji jest, że pliki można wysyłać jedynie do folderu głównego listy foldera zdalnego.
Aby uruchomić funkcję Wyślij Do należy:
1) Po podłączeniu usługi FTP z okna listy foldera zdalnego otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” A następnie za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przejść do polecenia "otwórz folder lokalny" i nacisnąć klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji wprost z okna foldera zdalnego jest „Enter-o (punkty 1-3-5)”.
2) Po uruchomieniu omawianej funkcji zobaczymy listę dysków tak, jak gdy otwieramy menedżera plików. Pierwszą domyślnie wyświetlaną na tej liście pozycją jest flashdisk. Jeśli podłączyliśmy do notatnika pamięć USB lub włożyliśmy w przeznaczoną do tego kieszeń kartę pamięci CF to możliwe jest w tym momencie przejście do wybranego nośnika pamięci za pomocą klawiszy strzałek. Podobnie jak w menedżerze plików możemy otworzyć dysk docelowy naciskając na jego nazwie klawisz „enter”. Informacje punktyczące nawigacji i poleceń menedżera plików znajdą zainteresowani w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.
3) Teraz wybieramy pliki do przesłania naciskając na nazwie każdego z nich klawisz „enter”. Możliwe jest jedynie zaznaczanie plików, nie folderów.
4) Po wybraniu plików otwieramy menu FTP naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”, za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do polecenia „wyślij do” i naciskamy klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji jest „Enter-s (punkty 2-3-4)”. 
5) Podobnie jak podczas kopiowania i wklejania plików tak i teraz będą generowane dźwięki kontrolne. Gdy rozmiar przesyłanych danych będzie większy niż 300KB to usłyszymy komunikat o postępie co każde 10% przesyłanych danych. Jeśli rozmiar pliku jest mniejszy niż 300 KB to usłyszymy tylko dźwięk informujący, że proces jest w toku, ale nie usłyszymy komunikatu o postępie. Jeśli transfer pliku zakończy się sukcesem to Braille Sense wyświetli komunikat: "Plik xxx wysłany". XXX oznacza tutaj nazwę pliku. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat: "Plik xxx nie został wysłany". Gdy wszystkie pliki zostaną wysłane prawidłowo usłyszymy komunikat: "wysyłanie ukończone" i Braille Sense powróci do listy zdalnych folderów.
13.2.3.3. Pobranie Pliku
Ta funkcja pozwala na pobranie pliku ze zdalnego folderu do folderu lokalnego. Można z niej skorzystać tylko w oknie listy zdalnych folderów. Działa ona podobnie do funkcji Kopiuj/Wklej ale jej ograniczeniem jest możliwość pobierania plików tylko i wyłącznie do folderu flashdisk/download.
Aby pobrać plik należy:
1) Po podłączeniu usługi FTP zostanie otwarte okno listy folderów zdalnych. Okno to obsługujemy tak, jak okno menedżera plików (patrz rozdział 3 niniejszej instrukcji).
2) Teraz zaznaczamy pliki do pobrania naciskając klawisz „odstęp” na nazwie każdego z nich. Uwaga! Zaznaczanie folderów jest niemożliwe.
3) Po wybraniu plików do przesłania otwieramy menu FTP naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do polecenia „pobierz plik” a następnie naciskamy klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji jest „enter-r (punkty 1-2-3-5)”.
4) Podobnie jak podczas kopiowania plików tak i teraz będą generowane dźwięki kontrolne. Gdy rozmiar pobieranego pliku będzie większy niż 300KB to usłyszymy komunikat o postępie co każde 10% przesyłanych danych. Je…żeli rozmiar pliku będzie mniejszy niż 300KB to usłyszymy jedynie dźwięk informujący nas o tym, że proces jest w toku. Jeśli transfer pliku zakończony zostanie sukcesem to Braille Sense wyświetli komunikat: "pobrano Plik xxx".  XXX oznacza tutaj nazwę pliku. Jeżeli transfer pliku zakończył się niepowodzeniem, to pojawi sie komunikat: "nie pobrano Pliku xxx". Gdy wszystkie pliki zostaną przesłane prawidłowo usłyszymy komunikat: "pobieranie ukończone" i Braille Sense powróci do listy zdalnych folderów.
13.2.3.4. Nowy Folder
Ta funkcja pozwala na utworzenie nowego folderu w liście folderów lokalnych lub liście folderów zdalnych.
Aby utworzyć nowy folder należy:
1) Po podłączeniu usługi FTP przejść do listy folderów lokalnych lub zdalnych, i wejść do folderu, w którym chcemy utworzyć nowy folder. Do przełączania się pomiędzy oknem folderów zdalnych a oknem folderów lokalnych służy gorący klawisz „enter-o (punkty 1-3-5)”, zaś po liście folderów w każdym z powyższych okien poruszamy się tak, jak to robiliśmy w oknie menedżera plików (patrz rozdział 3 niniejszej instrukcji).
2) Teraz za pomocą klawisza „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisza „F2” otwieramy menu i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do polecenia "nowy folder" a następnie naciskamy klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do wywołania tej funkcji jest „Enter (punkty 1-2-4)”.
3) Po uruchomieniu omawianej tu funkcji zostanie otwarte pole edycji "nazwa nowego folderu?". Tutaj, używając znaków ASCII, wpisujemy nazwę nowego folderu. Po wpisaniu nazwy naciskamy klawisz „Enter”. Pojawi się komunikat: "utworzono folder xxx", gdzie XXX jest nazwą nowego folderu i Braille Sense powróci do poprzedniej listy folderów niezależnie od tego czy było to okno folderów zdalnych czy też lokalnych.
4) Gdy chcemy anulować tworzenie folderu naciskamy odstęp-z (punkty 1-3-5-6) a Braille Sense powróci do poprzedniej listy.
13.2.3.5. Skasuj plik/folder
Ta funkcja pozwala na skasowanie plików lub folderów zarówno na liście folderów lokalnych jak i zdalnych. Uwaga! Skasowanie folderu, który zawiera foldery jest niemożliwe. Aby skasować pliki lub foldery należy:
1) Po podłączeniu usługi FTP przejść do listy folderów lokalnych lub zdalnych, tam gdzie zamierzamy skasować pliki lub foldery i wybrać elementy do skasowania naciskając klawisz odstęp gdy ich nazwy są wyświetlone na linijce brajlowskiej. Klawisze nawigacyjne są tutaj dokładnie takie same jak w oknie menedżera plików. Zainteresowanych odsyłamy do rozdziału 3 niniejszej instrukcji. Do przełączania się między oknami folderów zdalnych i lokalnych służy gorący klawisz „enter-o (punkty 1-3-5)”. 
2) Gdy już wybraliśmy plik(i) lub folder(y) przeznaczone do skasowania czas Otworzyć menu FTP za pomocą klawisza „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisza „F2” i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” wybrać polecenie "usuń plik/folder" a następnie nacisnąć klawisz „enter”. Gorącym klawiszem dla tej funkcji jest „odstęp-d (punkty 1-4-5)”.
3) Gdy kasowanie zostało ukończone pomyślnie pojawi się komunikat: "kasowanie ukończone".
13.2.3.6. Informacje
Ta funkcja pozwala uzyskać dodatkową informację o plikach i folderach zarówno lokalnych jak i zdalnych. Aby ją uruchomić należy:
1) Po podłączeniu usługi FTP przejść do listy folderów lokalnych lub zdalnych i z odpowiedniej listy wybrać interesujący nas plik lub folder. Klawisze nawigacyjne są tutaj dokładnie takie same jak w oknie menedżera plików. Zainteresowanych odsyłamy do rozdziału 3 niniejszej instrukcji. Do przełączania się między oknami folderów zdalnych i lokalnych służy gorący klawisz „enter-o (punkty 1-3-5)”.
2) Naciskając klawisze „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” otworzyć menu FTP i za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć polecenie "informacje" a następnie nacisnąć klawisz „enter”. Gorącym klawiszem dla tej funkcji jest „Enter-i (punkty 2-4)”.
3) Po uruchomieniu omawianej tutaj funkcji zostanie otwarte okno dialogowe informacji, w którym znajdziemy następujące elementy: informacje o typie, wielkości, dacie utworzenia, i atrybucie pliku, oraz przyciski „potwierdź i „anuluj". Do poruszania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-Tab (Odstęp-1-2)”. Jeżeli wybierzemy wiele plików, to okno informacji będzie zawierać liczbę plików i ich całkowitą wielkość.
13.2.4. Usługa ActiveSync
Ten serwis działa na tej samej zasadzie jak ActiveSync, gdy podłączamy Braille Sense do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli połączenie zostało nawiązane, to, aktywując usługę synchronizacji za pomocą klawisza „enter”, usłyszymy charakterystyczny dźwięk, który program ActiveSync generuje, gdy połączenie zostało nawiązane. Tak, jak ma to miejsce w przypadku każdego z serwisów Bluetooth, zdalne urządzenie Bluetooth może wymagać autoryzacji Braille Sense. Gdy autoryzacja zostanie zakończona Braille Sense powróci do listy usług. Podobnie gdy korzystamy z ActiveSynce za pośrednictwem łącza USB możemy kopiować i wklejać pliki z urządzenia zewnętrznego Bluetooth do Braille Sense i vice versa.
Do rozłączenia omawianego serwisu w oknie menedżera Bluetooth używamy gorącego klawisza „Enter-d (punkty 1-4-5)”. Po naciśnięciu tej kombinacji klawiszowej usłyszymy komunikat: "usługa odłączona" i Braille Sense powróci do listy serwisów bluetooth. Słowo „połączony” nie będzie już wyświetlane obok pozycji ActiveSync.
Nie można korzystać z usługi ActiveSync jednocześnie za pośrednictwem Bluetooth i USB. Jeżeli chcemy używać ActiveSync za pośrednictwem łącza Bluetooth a nasze urządzenie zdalne jest połączone z Braille Sense za pośrednictwem łącza USB, to należy najpierw rozłączyć połączenie USB.
13.2.5. Port szeregowy
Korzystając z tego serwisu nie wolno podłączać innych serwisów. Serwis „port szeregowy” pozwala na używanie Braille Sense jako bezprzewodowego monitora brajlowskiego za pośrednictwem Bluetooth. Chcąc korzystać z Braille Sense jako z bezprzewodowego monitora Brajlowskiego połączonego za pośrednictwem Bluetooth należy zapoznać się z treścią poniższych rozdziałów. Uwaga! Funkcja bezprzewodowego monitora brajlowskiego jest dostępna tylko dla użytkowników Window-Eyes’a. Użytkownicy innych screenreaderów powinni skontaktować się z producentami swego oprogramowania celem uzyskania informacji na temat dostępności omawianej tutaj funkcji.
13.2.5.1. Konfigurowanie Braille Sense jako bezprzewodowego monitora brajlowskiego
Poniższe kroki pomogą użytkownikowi przejść przez procedurę konfigurowania Braille Sense jako bezprzewodowego monitora brajlowskiego. Zakłada się, że Bluetooth został wcześniej zainstalowany na komputerze. Zakłada się, że użytkownik posługuję się programem Window-eyes w wersji 5.5 lub nowszej i co najmniej systemem operacyjnym Windows XP, service Pack 2. Przed rozpoczęciem poniższej procedury należy się upewnić, że Braille Sense jest włączony. Jakkolwiek może to nie być konieczne zaleca się zamknięcie wszystkich programów uruchomionych na Braille Sense i wyjście do menu program dla uzyskania najwyższej wydajności urządzenia. Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jeden notatnik Braille Sense, to powinien się upewnić, że włączony jest tylko ten, dla którego chce on skonfigurować omawiany tutaj tryb pracy.
13.2.5.2. Konfigurowanie komputera
1) Przejdź do ikony Bluetooth w szufladzie systemu. W systemie Windows XP można to zrobić naciskając klawisz „Windows-b” a następnie prawą lub lewą strzałkę kursora do momentu odnalezienia ikony Bluetooth. Teraz należy nacisnąć klawisz menu kontekstowego. Uwaga! Jeżeli w szufladzie systemu nie ma ikony Bluetooth może zaistnieć potrzeba zmiany stosownych ustawień tak, aby wzmiankowana ikona pojawiła się. Aby to zrobić należy: przejść do panelu sterowania systemu Windows, otworzyć pozycję urządzenia Bluetooth, przejść do opcji a następnie zaznaczyć pole wyboru „pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień”.
2) Naciskając strzałkę w górę lub w dół przejdź do „otwórz ustawienia Bluetooth”.
3) Naciśnij klawisz „enter”.
4) Wybierz zakładkę urządzenie. Do otwarcia tej zakładki może być konieczne skorzystanie z klawiszy „Ctrl-tab”.
5) Za pomocą klawisza „tab” przejdź do przycisku „dodaj”.
6) Naciśnij klawisz „enter”.
7) Naciśnij klawisz „odstęp”, aby zaznaczyć pole wyboru „moje urządzenie jest włączone i gotowe do wykrycia”.
8) Naciśnij klawisz „enter”.
9) Komputer z systemem Windows XP odnajdzie Braille Sense i nada mu nazwę „Windows CE”. Proszę pamiętać, że aby znalezienie Braille Sense w sposób opisany powyżej było możliwe urządzenie musi być włączone. Jeżeli zapomnieliśmy tego zrobić, to należy teraz włączyć Braille Sense a gdy jest włączony zamknąć okno ustawień Bluetooth i rozpocząć całą procedurę od kroku numer 1 z powyższej listy.
10) Wybierz Windows CE naciskając strzałkę w dół.
11) Naciśnij klawisz „tab”, aby przejść do przycisku „następny”.
12) Naciśnij klawisz „enter”.  
13) Za pomocą strzałki w dół uaktywnij przycisk opcji „zezwalaj na wybór własnego hasła”. Kursor automatycznie przejdzie do pola edycji. Być może usłyszymy w tym momencie wskazówkę, że zaleca się używanie hasła o długości od 8 do 16 znaków. Tutaj wprowadzamy wybrane hasło. Np.: „1111”.
14) Naciśnij klawisz „enter”. Teraz system Windows rozpocznie wymianę haseł i na komputerze zostanie otwarte nowe okno dialogowe.
15) Teraz Braille Sense poprosi o hasło i usłyszymy komunikat: „komputerowe pole edycji Kod Pin?”. Używając tego samego hasła, co na komputerze, należy je wpisać na Braille Sense i na jego klawiaturze nacisnąć klawisz „enter”.
16) Z komputera usłyszymy komunikat: „znaleziono nowy sprzęt” i na ekranie komputera powinno się pojawić okno dialogowe zakończenia procesu. Uwaga! Window-eyes przeczyta całe okno dialogowe po naciśnięciu gorącego klawisza „Ctrl-shift-w”. W oknie dialogowym powinna znajdować się informacja, że urządzenie Bluetooth zostało poprawnie skonfigurowane. Jest bardzo ważne, aby zanotować porty dla danych przychodzących i wychodzących. Np.: com port dla danych wychodzących może być ustawiony na com5 a com dla informacji przychodzących może być ustawiony na com6. Proszę się nie dziwić, gdy porty nie będą w państwa komputerach ustawione jako port 5 i port 6. Używane wartości mogą być różne na różnych komputerach.
17) Teraz należy przejść za pomocą klawisza „tab” do przycisku zakończ i nacisnąć klawisz „enter”.
18) Teraz przejdziemy z powrotem do okna dialogowego ustawień Bluetooth. Tutaj należy dwukrotnie nacisnąć „Ctrl-tab”, aby przejść do zakładki porty com.
19) Teraz za pomocą klawisza „tab” przechodzimy do listy portów i naciskając strzałkę w dół upewniamy się, że są to te same porty, które były wymienione w oknie końcowym kreatora konfiguracji urządzenia Bluetooth. Powinniśmy usłyszeć pierwszy port, kierunek a następnie nazwę. Po naciśnięciu strzałki w dół powinniśmy usłyszeć następny port, kierunek i nazwę. NP.: gdy naciśniemy strzałkę w dół po raz pierwszy możemy usłyszeć: com 5 Wychodzące Windows CE Bluetooth Szeregowy. Gdy przyciśniemy ponownie strzałkę w dół usłyszymy: „com 6 przychodzące Windows CE”.
20) Teraz należy za pomocą klawisza „tab” przejść do przycisku „ok” i nacisnąć klawisz „enter”.
Wprawdzie w ten sposób konfiguracja Braille Sense i komputera została zakończona, ale korzystanie z Braille Sense jako bezprzewodowego monitora brajlowskiego będzie możliwe dopiero po poprawnym przeprowadzeniu konfiguracji Window-eyes’a. 
13.2.5.3. Konfigurowanie programu Window-Eyes
1) Naciśnij „Ctrl-backslash”, aby otworzyć panel kontrolny window-eyes.
2) Naciśnij „alt-p”, aby otworzyć menu „plik”.
3) Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół wybierz polecenie „wybór monitora brajlowskiego” i naciśnij klawisz „enter”. Można także skorzystać ze skrótu klawiszowego „b”, aby otworzyć okno dialogowe wyboru monitora brajlowskiego.
4) Naciskaj strzałkę w dół lub literę „b” do momentu usłyszenia nazwy „Braille Sense”.
5) Za pomocą klawisza „tab” przejdź do listy portów szeregowych.
6) Wybierz port, który został podany jako port dla danych wychodzących podczas konfigurowania połączenia Bluetooth między komputerem a Braille Sense.
7) Naciśnij klawisz „enter”.
Teraz, gdy Window-eyes został już skonfigurowany, należy dokończyć konfigurację na Braille Sense.
13.2.5.4. Konfigurowanie Braille Sense
1) Naciśnij klawisz „F1”, aby wejść do menu „program”.
2) Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przejdź do menu „narzędzia”. Skrótem klawiszowym do otwarcia tego menu w menu „program” jest litera „u (punkty 1-3-6)”.
3) Teraz należy nacisnąć klawisz „enter”.
4) Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” przechodzimy do „monitor brajlowski” i naciskamy klawisz „enter”.
5) Za pomocą klawiszy strzałek wybieramy „port szeregowy Bluetooth” i naciskamy klawisz „enter”.
Teraz Braille Sense powinien być połączony z komputerem jako bezprzewodowy monitor brajlowski Bluetooth. Aby wyłączyć ten tryb pracy Braille Sense należy nacisnąć kombinację „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”. Uwaga! Klawisz „F1” będzie działał bez zmian umożliwiając wyjście do menu „program” po to, aby możliwe było używanie w Braille Sense innych aplikacji podczas, gdy pracuje on w trybie monitora brajlowskiego i przełączanie się pomiędzy zadaniami. 
13.2.6. Usługa podłączenia klawiatury przez Bluetooth
Jeśli chcemy skorzystać z tej usługi, należy podłączyć bezprzewodową klawiaturę Bluetooth. W tym celu należy włączyć klawiaturę posiadającą Bluetooth i postępować według następujących kroków:
1) Na liście urządzeń przejść do klawiatury Bluetooth i nacisnąć Enter.
2) Zostanie wyświetlona usługa klawiatury.
3) Naciskamy Enter na usłudze klawiatury
4) Następnie zostaniemy poproszeni o kod PIN, jeśli klawiatura Bluetooth wymaga wprowadzenia kodu PIN. W przeciwnym razie nie ma potrzeby wprowadzania kodu PIN.
5) Wprowadzamy kod PIN w Braille Sense i naciskamy Enter, następnie wpisujemy kod PIN na klawiaturze Bluetooth. (Jak wpisać kod PIN na klawiaturze Bluetooth może być zawarte w instrukcji klawiatury).
13.2.7. Usługa drukowania przez Bluetooth
Można drukować dokumenty jeśli do Braille Sense’a podłączona jest drukarka przez port Bluetooth. Aby skorzystać z tej funkcji należy posiadać drukarkę, która posiada takie łącze lub jeśli jest możliwość podłączenia do urządzenia odbiornika Bluetooth. Żeby podłączyć i drukować przez port Bluetooth należy:
1) Naciśnij „Odstęp-Backspace-3-4-5-6” w celu włączenia łącza Bluetooth.
2) Uruchom „Menedżer Bluetooth”.
3) Znaleziono urządzenie.
4) Po naciśnięciu „Odstęp-1” lub „Odstęp-4”  przejdź do urządzenia, które ma być sparowane z Braille Sense.
5) Naciśnij klawisz „Enter”.
6) Zostanie wyświetlona „Lista urządzeń” znalezionych przez Braille Sense.
7) Naciskając „Odstęp-1” lub „Odstęp-4” przejdź do „Drukarki”.
8) Naciśnij klawisz „Enter”.
9) Po wykonaniu tych czynności drukarka powinna być gotowa do druku z Braille Sensem.
13.2.8. Jednoczesne używanie wielu serwisów
Możliwe jest jednoczesne używanie serwisów LAN, FTP i ActiveSync. Jednakże, jeżeli planujemy jednoczesne korzystanie z nich, to zanim podłączymy usługę LAN i ActiveSync należy najpierw podłączyć usługę FTP. W innym wypadku mogą pojawić się problemy. Uwaga! Jeżeli chcemy korzystać z serwisu port szeregowy, to nie należy jednocześnie łączyć żadnej usługi z listy dostępnych serwisów bluetooth.
13.3. Zestawienie komend menedżera Bluetooth
Szukaj urządzeń Bluetooth: enter-r (punkty 1-2-3-5)
Połącz urządzenie: „enter” na nazwie urządzenia
Łączenie serwisu: „enter” na nazwie serwisu
Rozłącz serwis: enter-d (punkty 1-4-5)”
Przejdź z listy serwisów do listy urządzeń bluetooth: backspace
Skasuj ustawienia urządzenia Bluetooth w oknie listy urządzeń Bluetooth: enter-s (punkty 2-3-4)
1) Serwis FTP 
Otwórz folder lokalny/zdalny: enter-o (punkty 1-3-5) Otwiera folder lokalny gdy uruchamiane z foldera zdalnego i odwrotnie
Kopiuj: enter-c (punkty 1-4)
Wklej: enter-v (punkty 1-2-3-6)
Wyślij do: enter-s (punkty 2-3-4)
Pobierz plik: enter-r (punkty 1-2-3-5)
Nowy folder: enter-f (punkty 1-2-4)
Skasuj plik/folder: odstęp-d (punkty 1-4-5)
Informacje: enter-i (punkty 2-4)

