SPIS TREŚCI

22.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
22.1.	Braille Sense nie chce się włączyć
22.2.	Nie słychać głosu
22.3.	Głos jest zbyt szybki, aby można było go zrozumieć
22.4.	Ton głosu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, aby można było go zrozumieć
22.5.	Co robić, gdy się zgubiłeś
22.6.	Brak połączenia z Internetem
22.7.	Email
22.8.	Gdy linijka brajlowska nie pokazuje brajla
22.9.	Braille Sense nie odpowiada
22.10.	Ekran LCD nie włącza się

22. Rozwiązywanie problemów
Jeżeli w czasie korzystania z Braille Sense pojawią się jakiekolwiek problemy sugerujemy, by w pierwszej kolejności szukali państwo ich rozwiązania w poniższym rozdziale. A oto lista najczęściej spotykanych problemów:
22.1. Braille Sense nie chce się włączyć
1. Należy sprawdzić czy bateria jest poprawnie włożona do przeznaczonej na nią kieszeni.
2. Jeżeli bateria jest włożona prawidłowo należy podłączyć do urządzenia zasilacz a następnie wtyczkę zasilacza włożyć do gniazdka sieci elektrycznej. Być może należy naładować baterię.
3. Lub sprawdzić czy przełącznik blokady nie jest załączony, gdyż powoduje to, że włącznik urządzenia nie będzie działał.
22.2. Nie słychać głosu
1. Najpierw upewniamy się, że głos nie jest ściszony. Naciskamy  backspace-F4, aby zgłośnić.
2. Należy się upewnić, że głos jest włączony. W tym celu naciskamy „odstęp-o (punkty 1-3-5) aby włączyć menu opcji, następnie naciskamy jeden raz klawisze „F3-F4” W kolejnym kroku naciskamy klawisz „odstęp” a następnie Enter. To spowoduje włączenie głosu.
22.3. Głos jest zbyt szybki, aby można było go zrozumieć
1. Należy nacisnąć „odstęp-F1”, aby zmniejszyć szybkość głosu
22.4. Ton głosu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, aby można było go zrozumieć
1. Należy nacisnąć „Enter-F1”, aby zmniejszyć ton głosu lub nacisnąć „Enter-F4”, aby zwiększyć ton głosu.
22.5. Co robić, gdy się zgubiłeś
1. Jeżeli zgubiliśmy się w Braille Sense i nie możemy sobie przypomnieć gdzie się znajdujemy, należy nacisnąć klawisz „F1”, aby otworzyć menu „program”. Następnie należy nacisnąć „F2-F3” aby przełączać się miedzy otwartymi programami. Jeżeli pracujemy z edytorem tekstu, naciśnięcie kombinacji „odstęp-1-5-6” spowoduje podanie aktualnej pozycji kursora.
22.6. Brak połączenia z Internetem
1. Jeżeli Braille Sense jest podłączony do lokalnej sieci komputerowej (LAN), należy się upewnić, że kabel sieciowy jest podłączony.
2. Jeżeli używamy modemu należy się upewnić, że linia telefoniczna jest podłączona do modemu
3. Jeżeli korzystamy z połączenia DSL, należy się upewnić, że kabel sieciowy jest podłączony.
22.7. Email
1. Jeżeli pojawiają się problemy ze ściągnięciem poczty, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych, aby upewnić się czy poprawnie skonfigurowaliśmy ustawienia POP3 oraz SMTP
22.8. Gdy linijka brajlowska nie pokazuje brajla
1. Jeżeli linijka brajlowska nie pokazuje Brajla, należy się upewnić czy jest ona włączona. Aby to zrobić naciskamy „odstęp-o (punkty 1-3-5)” a następnie klawisz „odstęp” i „Enter”. Teraz, o ile linijka brajlowska była wyłączona, zostanie ona włączona.
22.9. Braille Sense nie odpowiada
1. Jeżeli Braille Sense nie reaguje na naciskanie klawiszy lub komendy konieczne może być zresetowanie urządzenia. Należy jednak pamiętać, że po naciśnięciu przycisku „Reset” wszystkie opcje urządzenia zostaną przywrócone do fabrycznych wartości domyślnych. Aby zresetować Braille Sense należy nacisnąć przycisk „Reset” lub jednocześnie klawisze „1-2-3-4-5-6-F2-F3”. Przycisku Reset nie należy naciskać dłużej niż 5 sekund.
22.10. Ekran LCD nie włącza się
Jeśli ekran LCD nie włącza się należy się upewnić, że jest on włączony. Aby to zrobić należy nacisnąć „odstęp-o (punkty 1-3-5)” w kolejnym kroku dwukrotnie nacisnąć „F3-F4”. Następnie należy nacisnąć klawisz „odstęp”, aby włączyć ekran LCD i wreszcie klawisz „Enter”, aby zapisać opcje.

