SPIS TREŚCI

17.	NARZĘDZIA
17.1.	Kalkulator
17.1.1.	Funkcje podstawowe
17.1.2.	Wyrażenia zmienne
17.1.3.	Funkcje sinus
17.1.4.	Funkcje cosinus
17.1.5.	Funkcje tangens
17.1.6.	Funkcje logarytmiczne
17.1.7.	Kopiuj do schowka
17.1.8.	Ustawienia opcji
17.1.9.	Wyjście
17.1.10.	Przykłady obliczeń matematycznych
17.2.	Ustaw datę i czas
17.3.	Sprawdź datę i czas
17.4.	Budzik
17.4.1.	Ustaw czas alarmu
17.4.2.	Dźwięk alarmu
17.4.3.	Warunek
17.4.4.	Czas trwania alarmu
17.4.5.	Interwał powtarzania
17.4.6.	Liczba powtórzeń alarmu
17.4.7.	Potwierdź/Anuluj
17.5.	Kalendarz
17.5.1.	Używanie kalendarza
17.6.	Słownik wymowy
17.6.1.	Dodaj słowo
17.6.2.	Szukaj słowa
17.6.3.	Modyfikuj słowo
17.6.4.	Skasuj słowo
17.7.	Stoper
17.8.	Terminal do odczytu ekranu
17.9.	Konfigurowanie połączenia z internetem
17.9.1.	Ustawienia sieci lokalnej (LAN)
17.9.2.	Ustawienia sieci bezprzewodowej
17.9.3.	Ustawienia modemu i Bluetooth DUN
17.9.4.	Ustawienia ADSL
17.10.	Status sieci
17.11.	Sprawdź stan zasilania
17.12.	Opcje kopii zapasowej I przywracania
17.13.	Uaktualnianie systemu operacyjnego („Upgrade Braille sense OS”)
17.13.1.	Uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense za pośrednictwem połączenia internetowego
17.13.2.	Uaktualnianie Systemu operacyjnego Braille Sense z nośnika
17.14.	Gorące klawisze w menu narzędzia” (Utility)

17. Narzędzia
Menu narzędzia daje dostęp do kilku specjalnych funkcji Braille Sense.  Elementami tego menu są:
1) Kalkulator, który umożliwia rozwiązywanie prostych równań matematycznych jak i wykonywanie obliczeń technicznych czy używanych w naukach ścisłych;
2) Ustawienia daty i godziny Służące do ustawiania wewnętrznego zegara urządzenia;
3) Funkcja „sprawdź datę i czas”, która umożliwia sprawdzenie właśnie tych informacji;
4) Funkcja „sprawdź stan baterii”, która umożliwia sprawdzenie stanu naładowania baterii; ustawienia internetowe, gdzie można zmieniać ustawienia połączenia internetowego; Tryb monitora brajlowskiego, dzięki któremu można podłączyć Braille Sense do komputera klasy PC, aby używać go jako linijki brajlowskiej, zewnętrznego głośnika i wielu innych użytecznych zastosowań.
Aby otworzyć pod-menu „narzędzia” należy za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć w menu „programy” pod-menu „narzędzia” i nacisnąć klawisz „Enter” aby je otworzyć. Klawiszem skrótu do otwarcia tego pod-menu jest litera „u (punkty 1-3-6)” od angielskiego słowa „utility (narzędzia)”.  W menu „narzędzia” użytkownik znajdzie kilka pod-menu, których szczegółowemu omówieniu poświęcony jest poniższy rozdział. Funkcje każdego z wymienionych elementów menu „narzędzia”, sposób ich działania i właściwe dla nich ustawienia opcji zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach niniejszego rozdziału.
17.1. Kalkulator
Używając kalkulatora można rozwiązywać proste równania matematyczne jak i dokonywać skomplikowanych obliczeń naukowych. Wyniki oraz wzory są zarówno wyświetlane w brajlu jak i podawane w postaci komunikatów głosowych. W czasie dokonywania obliczeń użytkownik może skorzystać z funkcji „pomoc” naciskając klawisze „odstęp-h (punkty 1-2-5)”. Polecenie „pomoc” jest bardzo użyteczne, ponieważ umożliwia szybki dostęp do informacji o gorących klawiszach w różnych programach w Braille Sense.
Gdy chcemy skorzystać z kalkulatora a otworzyliśmy już menu „narzędzia”, to naciskamy literę „c (punkty 1-4)”. Używając zainstalowanego w Braille Sense kalkulatora należy zarówno dokonując obliczeń, jak i wtedy, gdy wprowadzamy wzory, posługiwać się brajlem komputerowym. Aby zainicjować linię obliczeń naciskamy „Backspace-c (punkty 1-4)”. Jeżeli wprowadzimy liczby lub funkcje do linii, w której znajduje się wynik. Spowoduje to jego zniknięcie. jeśli wprowadzimy tam operatory, to możliwe będzie przejście do kolejnego kroku. Ponadto wynik może być przechowywany w pamięci kalkulatora i można go stamtąd pobrać wtedy, gdy jest on nam potrzebny. Zarówno funkcje jak i operatory można uruchamiać korzystając z menu kalkulatora lub z gorących klawiszy i zależy to jedynie od osobistych preferencji użytkownika. Poniżej znajduje się szczegółowe omówienie wszystkich funkcji kalkulatora.
17.1.1. Funkcje podstawowe
Okno dialogowe „funkcje Podstawowe” jest miejscem, , w którym użytkownik znajdzie listę funkcji podstawowych, przycisk „potwierdź” oraz przycisk „anuluj”. Pomiędzy oknem listy dostępnych funkcji a przyciskami przełączamy się korzystając z klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Po liście operatorów poruszamy się za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4”. Można także w oknie omawianej tutaj listy nacisnąć pierwszą literę nazwy operatora, do którego chcemy przejść.
Menu kalkulatora można otworzyć naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”. Teraz naciskamy klawisz „enter” na poleceniu „funkcje podstawowe”. Skrótem klawiszowym do otwarcia tego okna dialogowego jest w menu kalkulatora litera „g (punkty 1-2-4-5)”, zaś gorącym klawiszem do wywołania okna funkcji podstawowych wprost z linii obliczeń jest „enter-g (punkty 1-2-4-5)”. Po rozpoczęciu obliczeń w linii obliczeń pojawi się „0” tak, jak zapisuje się je w brajlu komputerowym. Gdy otworzymy okno dialogowe „funkcje podstawowe” najpierw wyświetlona zostanie lista dostępnych operatorów i funkcji. Ponieważ w oknie dialogowym przyciskiem domyślnym jest przycisk „potwierdź” Znajdując się w oknie listy można wybrać z niej działanie, które chcemy wykonać i uruchomić je naciskając klawisz „enter”, gdy nazwa operatora jest wyświetlona na linijce brajlowskiej. Aby anulować wykonywanie wybranej funkcji naciskamy klawisz „enter” na przycisku „anuluj” lub korzystamy z przycisków „wyjście (odstęp-z (punkty 1-3-5-6))” albo „escape (odstęp-e (punkty 1-5))”. Dla wygodnej pracy z kalkulatorem można korzystać z gorących klawiszy.
A oto ich lista:
Dodawanie: punkty 3-4-6
Odejmowanie: punkty 3-6
Dzielenie: punkty 3-4
Mnożenie: punkty 1-6
Procenty: punkty 1-4-6
Potęga:  Backspace-4-5
Pierwiastek kwadratowy:  Enter-q (punkty 1-2-3-4-5)
Przecinek dziesiętny:  punkty 4-6
Lewy nawias:  punkty 1-2-3-5-6
Prawy nawias:  punkty 2-3-4-5-6
PI:  Enter-p (punkty 1-2-3-4)
Funkcja wykładnicza:  Enter-e (punkty 1-5)
Chcąc wprowadzać liczby ujemne piszemy je w nawiasach wraz z poprzedzającym je znakiem „- minus (punkty 3-6)”. Aby zatem napisać -2 (minus dwa) piszemy (-2). 
Aby uzyskać wartość procentową należy wpisać liczbę a zaraz po niej znak (%). Natychmiast po wpisaniu znaku (%) liczba wpisana przez użytkownika zostanie zamieniona na procenty. Dla przykładu 90+20% równa się 90+18. W działaniu pojawia się 18 po wciśnięciu znaku (%) ponieważ 18 jest 20% z liczby 90. Ostatecznie w wyniku użytkownik otrzyma 108.
17.1.2. Wyrażenia zmienne
Funkcja „wyrażenia zmienne” pozwala na zapisanie wyników oraz obliczeń w pamięci urządzenia. Elementami menu „wyrażenia zmienne” są: „wywołaj wyrażenie”, „skasuj wszystkie zapisane wyrażenia”, „zapisz wyrażenie” oraz „funkcje statystyczne”. Pomiędzy elementami menu poruszamy się za pomocą klawiszy „odstęp-1” lub „odstęp-4”, gdy zaś wybierzemy ten, który chcemy uruchomić naciskamy po prostu klawisz „enter”.
Aby skorzystać z powyższych poleceń menu naciskamy „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” aby otworzyć menu kalkulatora a następnie przechodzimy za pomocą klawiszy strzałek do pod-menu „wyrażenia zmienne” i naciskamy klawisz „enter”. Skrótem klawiszowym do otwarcia tego pod-menu jest w menu kalkulatora litera „v (punkty 1-2-3-6)”.
17.1.2.1. Wywołaj wyrażenia
W oknie dialogowym „wywołaj wyrażenie” znajdziemy następujące elementy: lista , skasuj, wyświetl szczegóły, oraz przyciski potwierdź i anuluj. Do przełączania się pomiędzy nimi służą klawisze „tab („odstęp-4-5”)” oraz „shift-tab (odstęp-1-2)”. Skrótem klawiszowym do otwarcia okna dialogowego „wywołaj wyrażenie” jest litera „r (punkty 1-2-3-5)” (skrót działa tylko w podmenu „wyrażenia zmienne”). Gorącym klawiszem otwierającym to okno dialogowe wprost z linii obliczeń jest „backspace-r (punkty 1-2-3-5)”. Na liście zmiennych najpierw wyświetlana jest nazwa zmiennej a następnie wartość wyniku. Do poruszania się po liście służą klawisze „odstęp-1” lub „odstęp-4”. Użytkownik może wstawić wynik danego wyrażenia do swoich obliczeń naciskając na jego nazwie klawisz „Enter”. Ponad to można kopiować dowolne wyrażenie z listy. Aby tego dokonać należy najpierw za pomocą klawisza „odstęp” zaznaczyć wyrażenie z listy a następnie nacisnąć klawisz „Enter-i (punkty 2-4)” aby skopiować zaznaczone elementy do schowka. Opcja „wyświetl szczegóły” domyślnie jest wyłączona i przy takim ustawieniu wyświetla jedynie nazwę wyrażenia i jego wynik. Aby ją włączyć należy nacisnąć klawisz „odstęp”, co spowoduje zmianę sposobu wyświetlania informacji. W informacjach o wyrażeniu podawane będą: nazwa, wzór = wartość wyniku. Treść tego pola wyświetla się w brajlu komputerowym. Polecenie „skasuj” służy do pozbywania się zapisanych zmiennych. Jeżeli użytkownik ma zamiar skasować jakąś pozycję z listy najpierw powinien wybrać element przeznaczony do skasowania a następnie usunąć go naciskając klawisz „Enter” na poleceniu „skasuj” lub użyć gorącego klawisza „odstęp-d (punkty 1-4-5)”. Chcąc skasować wszystkie elementy znajdujące się na liście zaznaczamy je naciskając „Enter-a (punkt 1)” a następnie usuwamy naciskając „odstęp-d (punkty 1-4-5)”. Jeżeli chcemy skasować więcej niż jeden element, ale nie chcemy kasować całej zawartości listy, to wybrane elementy zaznaczamy naciskając na ich nazwach klawisz „odstęp”. A następnie usuwając tak, jak to opisano powyżej.
17.1.2.2. Skasuj wszystkie zapisane wyrażenia
Za pomocą tej funkcji można usunąć wszystkie elementy zapisane w „wywołaj wyrażenie”. Aby uruchomić powyższą funkcję otwieramy menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”. W kolejnym kroku za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnajdujemy pod-menu „wyrażenia zmienne” i naciskamy klawisz „enter” aby je otworzyć. Następnie, ponownie używając klawiszy strzałek, przechodzimy do polecenia „skasuj wszystkie zapisane wyrażenia” i naciskamy klawisz „Enter”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji wprost z linii obliczeń kalkulatora jest „Enter-d (punkty 1-4-5)”.
17.1.2.3. Zapisz wyrażenia
W oknie dialogowym „zapisz wyrażenia” znajdziemy następujące elementy: pole edycji, w którym zapisujemy nazwę wyrażenia, przyciski „potwierdź” i „anuluj”. Do poruszania się pomiędzy tymi elementami służą przyciski „tab (odstęp-4-5)” i „shift-tab (odstęp-1-2)”. Skrótem do uruchomienia polecenia „Zapisz wyrażenia” jest w pod-menu „wyrażenia zmienne” litera „s (punkty 2-3-4)”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji wprost z linii obliczeń jest „backspace-s (punkty 2-3-4)”. Gdy kursor znajduje się w linii obliczeń i wpiszemy tam nazwę wyrażenia oraz wzór Np.: „a=2+sin(30)” i naciśniemy klawisz „Enter”, to wyrażenie zostanie automatycznie zapisane. W oknie listy wyników obliczeń można otworzyć okno dialogowe zapisz wyrażenia” aby wprowadzić nazwę wyrażenia w przeznaczonym do tego oknie edycji a następnie zapisać je naciskając klawisz „enter” lub przejść do przycisku „potwierdź i dopiero wtedy nacisnąć klawisz „enter”. Jeżeli jako nazwę wyrażenia wpiszemy nazwę funkcji jak (sin) (cos) lub (pi), to zobaczymy komunikat: „nieprawidłowa nazwa wyrażenia”. Jeżeli wpiszemy nazwę wyrażenia, która już znajduje się na liście, to pojawi się komunikat: „zastąp nazwę zmiennej a bieżącą wartością? Tak”. Jeśli chcemy zmienić wartość wyrażenia to naciskamy w tym miejscu klawisz „enter”. Jeśli nie chcemy zmieniać wartości naciskamy klawisz „enter” na odpowiedzi „nie”. Do przełączania się pomiędzy odpowiedziami służy w tym miejscu klawisz „odstęp”.
17.1.2.4. Funkcje statystyczne
Gdy wybierzemy to polecenie otwarte zostanie okno dialogowe, w którym znajduje się pole listy zawierające wszystkie przechowywane zmienne, pole listy, w którym wyświetlane są wyniki kilku funkcji oraz przycisk zamknij. Pomiędzy poszczególnymi elementami użytkownik może poruszać się za pomocą klawiszy „tab („odstęp-4-5”)” oraz „shift-tab („odstęp-1-2”)”. Skrótem do uruchomienia polecenia „Funkcje statystyczne” jest, w menu „wyrażenia zmienne”, litera „t (punkty 2-3-4-5)”. Gorący klawisz do jej uruchomienia wprost z linii obliczeń to „backspace-t (punkty 2-3-4-5)”. Na liście zmiennych wyświetlane są ich nazwy i bieżące wartości. Do poruszania się pomiędzy zmiennymi służą klawisze “odstęp-4” i “odstęp-1”. Aby wybrać zmienną, której chcemy użyć w obliczeniach należy nacisnąć klawisz „odstęp” gdy wyświetlana jest jej nazwa. Omawiana tutaj lista jest taka sama jak ta, z którą spotkaliśmy się już w oknie dialogowym „wywołaj wyrażenie” z tą jedynie różnicą, że tutaj zmienna będzie zawsze wyświetlana w postaci „nazwa = wartość” (niezależnie od ustawienia opcji „wyświetlaj szczegóły”). Gdy już wybraliśmy wszystkie zmienne, których chcemy użyć w obliczeniach naciskamy klawisz „tab (odstęp-4-5)” aby przejść do listy wyników. Wyświetla ona sumę, średnią, wariancję oraz odchylenie standardowe wybranych zmiennych. Do poruszania się po liście wyników funkcji statystycznych służą klawisze“odstęp-4” i “odstęp-1”. Jeżeli chcemy skopiować do schowka niektóre wyniki z listy, to najpierw zaznaczamy je naciskając klawisz „odstęp” gdy są wyświetlane na linijce brajlowskiej a następnie korzystamy z gorącego klawisza „Enter-I (punkty 2-4)”. Jednakże w tym miejscu nie można używać polecenia „kopiuj do schowka”, które znajduje się w menu. Jedynym dopuszczalnym sposobem kopiowania jest korzystanie z gorącego klawisza „enter-i ()punkty 2-4)”. Po skopiowaniu ich do schowka mogą zostać one wklejone do edytora tekstu lub innych programów. Aby zamknąć omawiane tutaj okno dialogowe należy nacisnąć „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” lub klawisz “Enter” na przycisku “zamknij”. Aby uzyskać wyniki funkcji statystycznych dla następnego zbioru zmiennych należy nacisnąć „shift-tab (odstęp-1-2)” aby powrócić do listy zmiennych. A następnie nacisnąć „odstęp-e (Punkty 1-5)” aby odznaczyć wszystkie elementy. Po dokonaniu tych czynności użytkownik może ponownie wybrać zmienne w sposób objaśniony powyżej.
17.1.3. Funkcje sinus
Aby wywołać Funkcję sinus należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” albo klawisz „F2” i nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „funkcje sinus”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia tych funkcji w menu kalkulatora jest litera „s (punkty 2-3-4)”.Gorącym klawiszem dla funkcji sinus jest w linii obliczeń kalkulatora kombinacja klawiszowa „Enter-s (punkty 2-3-4)”. Na listę funkcji sinus składają się: sinus, arcus sinus oraz hyperbolicus sinus. Do poruszania się pomiędzy tymi funkcjami służą klawisze “odstęp-1” lub “odstęp-4”. Aby użyć wybranej funkcji w obliczeniach należy nacisnąć klawisz „Enter” gdy jest ona wyświetlana na linijce brajlowskiej lub, wybrawszy funkcję, używając klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”, przejść do przycisku potwierdź i nacisnąć klawisz „enter”. Ponadto funkcje można wprowadzić do linii obliczeń naciskając pierwszą literę nazwy każdej z nich, gdy otwarte jest okno listy funkcji sinus.
17.1.4. Funkcje cosinus
Aby wywołać Funkcję cosinus należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” albo klawisz „F2” i nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „funkcje cosinus”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia tych funkcji w menu kalkulatora jest litera „c (punkty 1-4)”.Gorącym klawiszem dla funkcji cosinus jest w linii obliczeń kalkulatora kombinacja klawiszowa „Enter-c (punkty 1-4)”. Na listę funkcji cosinus składają się: „cosinus”, „arcus cosinus” oraz „hyperbolicus cosinus” Do poruszania się pomiędzy tymi funkcjami służą klawisze “odstęp-1” lub “odstęp-4”. Aby użyć wybranej funkcji w obliczeniach należy nacisnąć klawisz „Enter” gdy jest ona wyświetlana na linijce brajlowskiej lub, wybrawszy funkcję, używając klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”, przejść do przycisku potwierdź i nacisnąć klawisz „enter”. Ponadto funkcje można wprowadzić do linii obliczeń naciskając pierwszą literę nazwy każdej z nich, gdy otwarte jest okno listy funkcji cosinus.
17.1.5. Funkcje tangens
Aby wywołać Funkcję tangens należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” albo klawisz „F2” i nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „funkcje tangens”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia tych funkcji w menu kalkulatora jest litera „t (punkty 2-3—4-5)”.Gorącym klawiszem dla funkcji tangens jest w linii obliczeń kalkulatora kombinacja klawiszowa „Enter-t (punkty 2-3-4-5)”. Na listę funkcji tangens składają się: „tangens”, „arcus tangens” oraz „hyperbolicus tangens” Do poruszania się pomiędzy tymi funkcjami służą klawisze “odstęp-1” lub “odstęp-4”. Aby użyć wybranej funkcji w obliczeniach należy nacisnąć klawisz „Enter” gdy jest ona wyświetlana na linijce brajlowskiej lub, wybrawszy funkcję, używając klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”, przejść do przycisku potwierdź i nacisnąć klawisz „enter”. Ponadto funkcje można wprowadzić do linii obliczeń naciskając pierwszą literę nazwy każdej z nich, gdy otwarte jest okno listy funkcji tangens.
17.1.6. Funkcje logarytmiczne
Funkcje logarytmiczne obsługuje się korzystając z okna dialogowego zawierającego następujące elementy: lista funkcji, przycisk „potwierdź”, oraz przycisk „anuluj”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze tab (“odstęp-4-5”)” lub “shift-tab (“odstęp-1-2”)”. W oknie listy funkcji znajdziemy: logarytm zwykły oraz logarytm naturalny. Do wyboru funkcji z listy służą klawisze “odstęp-1” lub “odstęp-4”. 
Aby wywołać Funkcje logarytmiczną należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” albo klawisz „F2” i nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „funkcja logarytmiczna”. Skrótem klawiszowym do wywołania funkcji logarytmicznych jest w menu kalkulatora litera „l (punkty 1-2-3)”. Gorącym klawiszem do wywołania okna dialogowego funkcji logarytmicznych wprost z linii obliczeń jest „Enter-l (punkty 1-2-3)”. Aby użyć wybranej funkcji w obliczeniach należy nacisnąć klawisz „Enter” gdy jest ona wyświetlana na linijce brajlowskiej lub, wybrawszy funkcję, używając klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”, przejść do przycisku potwierdź i nacisnąć klawisz „enter”. Ponadto funkcje można wprowadzić do linii obliczeń naciskając pierwszą literę nazwy każdej z nich, gdy otwarte jest okno listy funkcji logarytmicznych.
17.1.7. Kopiuj do schowka
Funkcji „kopiuj do schowka” używamy aby skopiować do schowka wzór lub wynik a następnie wkleić, wyrażenie lub wynik, do dokumentu, nad którym pracujemy w edytorze tekstu. Funkcje można uruchomić naciskając „Enter” na „kopiuj do schowka”, lub naciskając „i (punkty 2-4)” w menu które oczywiście otwieramy naciskając kombinację „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tej funkcji wprost z linii obliczeń jest „Enter-i (punkty 2-4)”. Spowoduje to natychmiastowe skopiowanie obliczeń do schowka. Po skopiowaniu będą one gotowe do wklejenia do dokumentu edytora tekstu.
Po uruchomieniu funkcji „kopiuj do schowka” usłyszymy komunikat: „kopiowanie zakończone” i Braille Sense powróci do linii obliczeń.
17.1.8. Ustawienia opcji
W oknie dialogowym „ustawienia opcji” znajdziemy: listę ustawień,  przycisk „potwierdź”, oraz przycisk „anuluj”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” lub „ Shift-tab (odstęp-1-2)”. „Ustawienia dostępne na liście to: „radiany” oraz „stopnie”. Pomiędzy ustawieniami przełączamy się naciskając klawisze strzałek „odstęp-1”/„odstęp-4”.
Gdy wybrano radiany, to podczas używania funkcji trygonometrycznej uzyskamy wartość PI. Jeżeli wybrane zostaną stopnie a następnie użyjemy PI, to kalkulator zwróci błędną odpowiedź.
Aby przejść do okna dialogowego „ustawienia opcji” należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” a następnie nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „ustawienia opcji”. Skrótem klawiszowym dla funkcji „ustawienia opcji” jest w menu kalkulatora litera „o (punkty 1-3-5)”. Gorącym klawiszem do uruchomienia jej wprost z linii obliczeń jest gorący klawisz „Enter-o (punkty 1-3-5)”.
17.1.9. Wyjście 
Aby wyjść z kalkulatora należy otworzyć menu naciskając „odstęp-m (punkty 1-3-4)” lub klawisz „F2” a następnie nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „wyjście”. Skrótem klawiszowym realizującym tę funkcję w menu kalkulatora jest litera „z (punkty 1-3-5-6)”. Gorącym klawiszem do zamknięcia kalkulatora wprost z linii obliczeń jest „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”.
17.1.10. Przykłady obliczeń matematycznych
Poniżej znajdą państwo listę przykładowych obliczeń dla każdej funkcji dostępnej w kalkulatorze, który zainstalowano w Braille Sense.
Funkcje podstawowe:
1. Dodawanie Plus
Aby uzyskać znak Plus naciskamy „punkty 3-4-6”. Aby zatem dodać liczby 10 i 20 napiszemy: 10 plus (punkty 3-4-6) 20. Wyświetlony wynik to 30.

2. Odejmowanie Minus
Aby napisać znak minus używamy punktów „3-6”. Zatem, aby dodać 10 i 20 a następnie odjąć 5 napiszemy: 10 plus (punkty 3-4-6)20 minus (punkty 3-6)5. Wyświetlony w tym wypadku wynik to 25.

3. Mnożenie
Aby napisać znak mnożenia należy użyć kombinacji (punkty 1-6). Aby więc pomnożyć 10 razy 20 należy napisać: 10 znak mnożenia (punkty 1-6)20.



4. Dzielenie
Aby użyć znaku dzielenia korzystamy z kombinacji punktów „3-4”. Dzielenie 20 przez 10 będzie zatem wyglądać następująco: 20 „punkty 3-4”10. Wyświetlony wynik to oczywiście 2.

5. Procent
Gdy w obliczeniach chcemy użyć procentów posługujemy się znakiem „1-4-6”.
I tak, chcąc policzyć o ile wzrośnie liczba 20 gdy dodamy do niej 10% piszemy:
20 plus (punkty 3-4-6)10 procent (punkty 1-4-6). W tym momencie zobaczymy na linijce brajlowskiej obok znaku plus nie sekwencję znaków procent i dziesięć, lecz liczbę „2”, którą kalkulator doda dla nas do liczby 20 podając wynik działania czyli 22. Dzieje się tak, ponieważ liczba 2 stanowi 10% z dwudziestu.
Aby znaleźć liczbę o 10% mniejszą od liczby 20 wpisujemy:
20 minus (punkty 3-6)10 procent(punkty 1-4-6). Jako wynik otrzymamy liczbę 18. Dzieje się tak dlatego, że jak już to powiedziano powyżej, liczba 2 stanowi 10 procent z liczby 20.
Aby obliczyć ile procent liczby 10 stanowi liczba 20 piszemy:
20 podzielić przez (punkty 3-4) 10 procent (punkty 1-4-6). Wynik to oczywiście 200.
Aby uzyskać 10% z liczby 20 piszemy:
20 razy (punkty 1-6) 10 procent (punkty 1-4-6), co w wyniku daje nam 2. Dzieje się tak dlatego, że 10% =0.1. Zatem 20 razy 0.1 =2.

6. Potęgowanie
Aby użyć funkcji potęgowania należy skorzystać z kombinacji klawiszowej „backspace-4-5”.
Aby zatem 2 podnieść do potęgi dziesiątej należy napisać:
2 znak potęgi „backspace-4-5”10. Wynik tego działania to 1024.

7. Obliczanie pierwiastka kwadratowego
Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy należy użyć kombinacji „enter-1-2-3-4-5”.
I tak, obliczając pierwiastek kwadratowy z 16 piszemy:
Znak pierwiastka kwadratowego „enter-1-2-3-4-5”16 prawy nawias „punkty 2-3-4-5-6” i naciskamy klawisz „enter”. Uwaga! Bez wpisania prawego nawiasu funkcja nie zadziała. Otrzymany w wyniku naszego działania rezultat to liczba 4.

8. Funkcja wykładnicza
Aby skorzystać z funkcji wykładniczej używamy kombinacji „enter-e (punkty 1-5)”.
Chcąc dla przykładu policzyć jej wartość dla liczby 2 piszemy:
Znak funkcji wykładniczej „enter-e (punkty 1-5)” 2 a następnie znak prawego nawiasu „punkty 2-3-4-5-6” – bez wprowadzenia tego znaku funkcja nie zadziała – i naciskamy klawisz „enter”. W wyniku otrzymamy 7.3890561.
9. Funkcje trygonometryczne

Funkcje sinus:
Aby użyć funkcji sinus naciskamy „enter-s (punkty 2-3-4)” a następnie literę „s (punkty 2-3-4)”. 
Na wyświetlaczu brajlowskim zobaczymy sin( (lewy nawias). 
Chcąc użyć funkcji arcus sinus piszemy odpowiednio literę „a punkt 1)” po wprowadzeniu kombinacji „enter-s (punkty 2-3-4”. Na wyświetlaczu zobaczymy „asin( (lewy nawias)„.
Dla sinusa po hiperboli naciskamy odpowiednio literę „h (punkty 1-2-5). Na wyświetlaczu zobaczymy „sinh( (lewy nawias)”.
Aby policzyć wartość funkcji sinus dla kąta 30 stopni należy napisać: enter-s (punkty 2-3-4), Pojawi się okno listy funkcji sinus, w którym naciskamy literę „s (punkty 2-3-4) i wpisujemy liczbę 30 a następnie naciskamy prawy nawias (punkty 2-3-4-5-6) a następnie naciskamy klawisz „enter”. W wyniku otrzymamy 0,5.

Funkcje cosinus
Aby użyć funkcji cosinus korzystamy z kombinacji klawiszowej 
„enter-k (punkty 1-3)” a następnie naciskamy literę „c (punkty 1-4)”. Na wyświetlaczu zobaczymy „cos( (lewy nawias)”.
W tym wypadku, tak jak miało to miejsce przy funkcjach sinus, także zostanie otwarte okno listy funkcji cosinus a zatem chcąc skorzystać z funkcji arcus cosinus po wprowadzeniu kombinacji „enter-k (punkty 1-3)” wpisujemy literę „a (punkt 1)” a dla funkcji cosinus hyperbolicus odpowiednio literę „H (punkty 1-2-5)”. Na wyświetlaczu zobaczymy odpowiednio „acos( (lewy nawias)” i „cosh( (lewy nawias)”.
I tak chcąc otrzymać wartość funkcji cosinus dla kąta 30 stopni naciskamy „enter-k (punkty 1-3)” następnie piszemy c30) (prawy nawias) i naciskamy klawisz „enter”. Otrzymany w tym wypadku wynik to 0.8660254.

Funkcje Tangens
Aby użyć funkcji tangens korzystamy z kombinacji klawiszowej „enter-t (punkty 2-3-4-5)” a następnie naciskamy literę „t (punkty 2-3-4-5)”. Dla arcus tangens należy w stosownym miejscu nacisnąć literę „a (punkt 1)” zaś dla tangens hyperbolicus odpowiednio literę „h (punkty 1-2-5)”. Na wyświetlaczu zobaczymy odpowiednio: tan, atan i tanh z następującym po oznaczeniu funkcji znakiem „( (lewy nawias)”. 
Aby uzyskać wartość funkcji tangens dla kąta 30 stopni naciskamy „enter-t (punkty 2-3-4-5)” a następnie piszemy: „t (punkty 2-3-4-5)30) (znak prawy nawias)” i naciskamy klawisz „enter”. Otrzymana wartość to tangens dla kąta 30 stopni czyli 0,57735027.

Funkcje logarytmiczne
Logarytm
Chcąc użyć funkcji logarytmicznej naciskamy „enter-l (punkty 1-2-3)” a następnie literę „n (punkty 1-3-4-5)”. Na wyświetlaczu zobaczymy wówczas „log(„. W tym miejscu wpisujemy liczbę (nap.: 100) a zaraz po niej prawy nawias „)” i kończymy działanie naciskając klawisz „enter”. Wynik otrzymany w naszym przykładzie to liczba 2.

Logarytm naturalny
Jeżeli chcemy użyć logarytmu naturalnego, to po naciśnięciu kombinacji „enter-l (1-2-3) w oknie wyboru funkcji, które właśnie wtedy zostanie otwarte naciskamy literę „e (punkty 1-5)”. Na wyświetlaczu zobaczymy wówczas „ln(„. Aby uzyskać wartość logarytmu naturalnego dla naszej przykładowej liczby wpisujemy zatem „enter-l (punkty 1-2-3), e (punkty 1-5) 100) (znak prawego nawiasu)” a następnie kończymy działanie naciskając klawisz „enter”. W tym wypadku otrzymany wynik to logarytm naturalny liczby 100, którego wartość wynosi 4,60517019.
17.2. Ustaw datę i czas
Do ustawiania wewnętrznego  zegara urządzenia używamy znajdującej się w menu „narzędzia” opcji „ustaw datę i czas”. Aby otworzyć okno dialogowe, w którym dokonujemy powyższych ustawień używamy w menu „narzędzia” skrótu klawiszowego „t (punkty 2-3-4-5)”. Polecenie „ustaw datę i czas” można także odnaleźć w menu za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” i nacisnąć klawisz „enter”, aby je uruchomić.
W oknie dialogowym „ustaw datę i czas” znajdziemy następujące elementy: strefa czasowa, używaj czasu letniego, format czasu, godzina, data oraz przyciski potwierdź i anuluj. Do przełączania się pomiędzy powyższymi elementami służą klawisze „tab („odstęp-4-5”)” lub „ Shift-tab („odstęp-1-2”)”.
Gdy omawiane tutaj okno dialogowe otworzymy po raz pierwszy być może zobaczymy komunikat: „strefa czasowa? Pacyfic Time (US&Kanada); Tijuana (GMT-08:00)”. Jest to ustawienie domyślne urządzenia. Po liście dostępnych stref czasowych poruszamy się używając klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” lub naciskając pierwszą literę nazwy miasta z listy miast reprezentujących daną strefę czasową. Gdy już wybraliśmy strefę czasową możemy teraz przejść do kolejnego elementu naciskając klawisz „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”.
Pole „używaj czasu letniego” będzie wyświetlane stosownie do ustaleń właściwych dla danej strefy czasowej. Do włączenia lub wyłączenia tego ustawienia używamy klawisza „odstępu”. Ten element będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy w danej strefie czasowej używa się czasu letniego. Jeśli tak nie jest, to nie będzie on wyświetlany w naszym oknie dialogowym.
Kolejny element to format czasu. Dostępne tutaj ustawienia to czas dwunasto i dwudziestoczterogodzinny. Do wybierania formatu czasu służą klawisze strzałek “odstęp-1”/“odstęp-4” lub lewy i prawy przyciski przewijania. Po wybraniu odpowiadającego nam  formatu czasu możemy, naciskając klawisz „tab (odstęp-4-5)”, przejść do  kolejnego pola, którym jest „czas”.
W tym polu ustawiamy nasz czas. Jeżeli w poprzednim polu wybraliśmy format dwunastogodzinny to na wyświetlaczu po godzinie, minutach i sekundach zobaczymy odpowiednio litery „AM” przed południem oraz „PM” po południu. W przypadku zegara dwunastogodzinnego po wybraniu A.M lub P.M użytkownik może ustawić godzinę naciskając klawisz „odstęp-x (punkty 1-3-4-6)”. W przypadku formatu dwudziestoczterogodzinnego użytkownik może od razu wpisywać czas. Ustawiając czas należy oddzielić godziny i minuty spacją lub znakiem „: (dwukropek)”. Po ustawieniu czasu możemy za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” przejść do pola wprowadzania daty. 
Wprowadzając datę zachowujemy porządek: dzień, miesiąc, rok. Należy użyć dwóch cyfr do zapisania dnia, dwóch do daty oraz czterech cyfr do wpisania roku i oddzielić je od siebie spacją lub znakiem „/ (ukośnik)”. Po wprowadzeniu koniecznych informacji można, za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)”, przejść do przycisku potwierdź” nacisnąć klawisz „enter” aby zapisać ustawienia. Okno „ustaw datę i czas zostanie zamknięte i Braille Sense powróci do menu „narzędzia”. Można także po dokonaniu ustawień po prostu nacisnąć klawisz „enter” ponieważ domyślnym przyciskiem w tym oknie dialogowym jest przycisk „potwierdź”.
17.3. Sprawdź datę i czas
W tym miejscu użytkownik może sprawdzić aktualną datę i godzinę. Aby to zrobić należy za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć w menu „Narzędzia” polecenie “Sprawdź datę i czas” i nacisnąć klawisz „Enter”. Skrótem klawiszowym dla tej funkcji w menu ”narzędzia” jest litera „d (punkty 1-4-5)” zaś gorącym klawiszem służącym do sprawdzania daty i czasu z dowolnego miejsca w Braille Sense jest kombinacja klawiszowa „odstęp-t (punkty 2-3-4-5)”. Po naciśnięciu powyższego gorącego klawisza Braille Sense wypowie aktualną godzinę i wyświetli ją w brajlu. Następnie, gdy naciśniemy klawisz „tab (odstęp-4-5)” Braille Sense w ten sam sposób wypowie i wyświetli dzisiejszą datę.
17.4. Budzik
Gdy w Braille Sense włączyliśmy funkcję budzika każdego dnia o ustalonej godzinie z naszego notatnika usłyszymy dźwięk alarmu.
Aby uruchomić budzik w menu „programy” odnajdujemy za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” pod-menu „narzędzia i naciskamy klawisz „enter” aby je otworzyć. W kolejnym kroku, ponownie używając strzałek, przechodzimy do polecenia „budzik” i naciskamy klawisz „enter”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia budzika jest w menu „narzędzia litera „a (punkt 1)”.
Jeśli jest to pierwsze uruchomienie budzika a ponad to  nie ustawiono jeszcze w Braille Sense daty i godziny, to nasz notatnik wypowie komunikat: „ustawić czas?”.  Gdy czas zostanie już ustawiony Braille Sense wyświetli okno dialogowe budzika.
W omawianym tutaj oknie dialogowym znajdziemy następujące elementy: „ustaw czas”, „dzwonek”, „warunek”, „czas trwania alarmu”, „interwał powtarzania”, „ilość powtórzeń alarmu”, Oraz przyciski „potwierdź” i „anuluj”. Do przełączania się pomiędzy powyższymi elementami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” oraz “shift-tab (odstęp-1-2)”. Chcąc sprawdzić ustawienia budzika ponownie otwieramy nasze okno dialogowe. Zobaczymy w nim bieżące ustawienia budzika. Gdy zabrzmi alarm na linijce brajlowskiej zobaczymy komunikat: „budzenie”. Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć „Backspace-Enter”. Po naciśnięciu powyższej kombinacji klawiszy Braille Sense pozostanie włączony nawet wtedy, jeśli włącznik urządzenia jest ustawiony w pozycji „wyłączone”. Aby wyłączyć urządzenie należy przestawić włącznik najpierw na „włączone”, nacisnąć „backspace-enter” a dopiero potem znowu przełączyć na „wyłączone”. Wtedy Braille Sense pozostanie wyłączony, a alarm nie będzie aktywny póki nie zostanie na nowo ustawiony. Jeżeli z jakiegoś powodu wydaje się nam, że włączenie i ponowne wyłączenie urządzenia nie będzie możliwe, to powinniśmy, chcąc uniknąć nadmiernego rozładowania baterii, wcześniej włączyć znajdującą się w menu ustawienia opcji funkcję „oszczędzanie baterii” (szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia zainteresowany czytelnik znajdzie w rozdziale 2.4 niniejszej instrukcji).
17.4.1. Ustaw czas alarmu
Po otwarciu okna dialogowego budzika pierwszym wyświetlonym polem będzie pole „ustaw czas”. Wartość w tym polu jest ustawiona na aktualną godzinę lub na czas określony wcześniej. W polu tym można wpisać czas ręcznie, lub ustawić go używając klawiszy skrótów tak, jak to opisano w rozdziale 6.3. Po ustawieniu czasu należy nacisnąć „tab („odstęp-4-5”)” aby przejść do następnego pola. Aby z dowolnego miejsca w Braille Sense sprawdzić czas korzystamy z gorącego klawisza „odstęp-t (punkty 2-3-4-5)”.
17.4.2. Dźwięk alarmu
Istnieje możliwość ustawienia dźwięku alarmu naszego budzika. Gdy w polu „ustaw czas” naciśniemy klawisz „tab (odstęp-4-5)” usłyszymy dźwięk alarmu który jest ustawiony. Aby go zmienić należy nacisnąć „odstęp-1” lub „odstęp-4” lub użyć prawego albo lewego klawisza przewijania. Po naciśnięciu jednego z powyższych klawiszy usłyszymy nowy dźwięk. Do wyboru są trzy różne dźwięki alarmu. Gdy użytkownik wybierze już pożądany dźwięk, należy nacisnąć „tab („odstęp-4-5”)” aby przejść do następnego pola.
17.4.3. Warunek
W tym polu ustawiamy kiedy alarm ma być uruchamiany. Dostępne opcje to: „wyłączony”, „tylko raz”, „w dni robocze” oraz „codziennie”. Do przełączania się pomiędzy opcjami służą klawisze „odstęp-1”/”odstęp-4” lub klawisze przewijania.
Gdy wybierzemy opcję „wyłączony”, alarm nie włączy się mimo iż ustawiono godzinę dzwonienia i pozostałe parametry. Jeżeli „warunek” został ustawiony na „tylko raz”, to alarm zostanie uruchomiony tylko raz. Jeżeli „warunek” ustawiono na „dni robocze”, to alarm będzie się włączał od poniedziałku do piątku o ustawionej godzinie. Jeżeli „warunek” ustawiono na „codziennie”, to alarm będzie uruchamiany codziennie o ustawionej porze siedem dni w tygodniu, nawet w weekendy.
 Gdy już wybraliśmy pożądaną opcję, należy nacisnąć klawisz „tab (odstęp-4-5)” aby przejść do następnego pola.
17.4.4. Czas trwania alarmu
Opcja ta służy do ustawiania czasu trwania dźwięku alarmu. Do wyboru mamy tutaj trzy ustawienia: 1 minuta, 2 minuty, lub 3 minuty. Do zmiany ustawienia używamy klawiszy strzałek „odstęp-1”/„odstęp-4” lub odpowiednio lewego i prawego przycisku przewijania. Jeśli ustawimy czas trwania alarmu na „1 minutę”, to wybrany dźwięk alarmu będzie rozbrzmiewał przez minutę, a następnie zamilknie. Aby zatrzymać alarm należy nacisnąć „Backspace-Enter”.
17.4.5. Interwał powtarzania
Opcja ta ustawia czas jaki upłynie pomiędzy kolejnymi uruchomieniami alarmu. Np.: jeśli alarm przestanie dzwonić a odstęp pomiędzy powtórzeniami ustawiono na trzy minuty, to zabrzmi on ponownie po trzech minutach. Dostępne ustawienia to 3, 5, 10, 15, lub 20 minut. Do zmieniania wartości tego ustawienia służą klawisze strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” lub prawy i lewy klawisze przewijania.
17.4.6. Liczba powtórzeń alarmu
Opcja ta pozwala ustawić ile razy alarm będzie powtórzony. Dostępne ustawienia mieszczą się w przedziale od 1 do 10 razy. Dla przykładu, jeśli alarm nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie klawiszy „backspace-Enter”, to zostanie on powtórzony zgodnie z ustawioną w tym polu ilością powtórzeń. Do zmieniania ustawienia służą tutaj klawisze „odstęp-1” lub „odstęp-4” lub prawy i lewy klawisze przewijania.
17.4.7. Potwierdź/Anuluj
Jeżeli naciśniemy klawisz “Enter” na przycisku „potwierdź”, to zmiany, których dokonaliśmy powyżej, zostaną zapisane a okno dialogowe budzika zostanie zamknięte. Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać dokonanych przez siebie zmian, to powinien nacisnąć klawisz „Enter” na przycisku „anuluj”. Wówczas okno dialogowe budzika zostanie zamknięte bez zapisywania zmian.
17.5. Kalendarz
Szóstą pozycją w menu „narzędzia jest „kalendarz”.
Aby go uruchomić otwieramy menu „narzędzia” a następnie naciskamy klawisz „enter”, gdy jego nazwa jest wyświetlana na linijce brajlowskiej. Skrótem klawiszowym do otwarcia kalendarza w menu „narzędzia” jest litera „l (punkty 1-2-3)”.
Opcje dostępne w oknie dialogowym kalendarza to: „kalendarz słoneczny”, „kalendarz księżycowy” oraz dzień tygodnia. Za pomocą kalendarza użytkownik może sprawdzić te trzy informacje w przedziale od roku 1841 do roku 2043. Jeżeli podamy datę niemieszczącą się w tym zakresie i naciśniemy klawisz „Enter” usłyszymy komunikat: „błąd wartości wejściowej” i Braille Sense powróci do okna wprowadzania daty.
17.5.1. Używanie kalendarza
Elementy dostępne w oknie dialogowym kalendarza to: kalendarz słoneczny, kalendarz księżycowy oraz dzień tygodnia.
W kalendarzu księżycowym tzw. miesiąc dodatkowy zwany także niekiedy przestępnym, będzie pokazywany z literą „l (punkty 1-2-3)”. Kalendarz działa zgodnie z systemem datowania.  Datą przyjętą domyślnie w kalendarzu jest ta, którą ustawiono podczas ustawiania daty i czasu w Braille Sense.
Datę można sprawdzać na dwa sposoby.
Poniżej znajduje się objaśnienie punktyczące sprawdzania daty.
1. Nawigacja
Do przełączania się pomiędzy kalendarzem słonecznym, księżycowym oraz dniem tygodnia służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” i “shift-tab (odstęp-1-2)”.
2. Sposób wpisywania daty:
W kalendarzu datę wpisuje się w formie dzień, miesiąc, rok. Dla roku należy wpisać liczbę 4 cyfrową a dla dnia i miesiąca 2 cyfrową. dane te można Wpisywać w brajlu komputerowym lub zwykłym. bez użycia znaku liczby. Dzień, miesiąc i rok oddzielamy podczas wprowadzania daty za pomocą spacji, znaku „/ (ukośnika)”lub „- (myślnika)”. Gdy po wpisaniu daty naciśniemy klawisz „Enter” Braille Sense wypowie datę i przejdzie do następnej pozycji Np.: jeżeli naciśniemy klawisz „Enter” w kalendarzu słonecznym, to Braille Sense przejdzie do kalendarza księżycowego.
3. Gorące klawisze do zmiany daty
Po wprowadzeniu daty możemy sprawdzać kalendarz słoneczny, kalendarz lunarny i dzień tygodnia przełączając Się pomiędzy poszczególnymi pozycjami za pomocą klawiszy „tab (odstęp-4-5)” lub „shift-tab (odstęp-1-2)”.
Idź do następnego dnia:  Odstęp-6
Idź do poprzedniego dnia:  Odstęp-3
Idź do następnego tygodnia:  Odstęp-5
Idź do poprzedniego tygodnia:  Odstęp-2
Idź do następnego miesiąca:  Odstęp-4
Idź do poprzedniego miesiąca :  Odstęp-1
Idź do następnego roku:  Odstęp-5-6
Idź do poprzedniego roku:  Odstęp-2-3
17.6. Słownik wymowy
Słownik wymowy jest wykorzystywany do zapisywania lub modyfikowania sposobu wymowy Braille Sense w czasie, gdy mówi. Aby uruchomić Słownik wymowy należy otworzyć menu „narzędzia” a następnie nacisnąć klawisz „Enter”, gdy na linijce brajlowskiej zobaczymy napis „słownik wymowy”. Klawiszem skrótu jest tutaj litera „p (punkty 1-2-3-4)”. 
W oknie dialogowym słownika znajdziemy następujące elementy: „dodaj słowo”, „szukaj słowa”, „modyfikuj słowo” oraz „kasuj słowo”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „odstęp-1”/„odstęp-4”. Naciśnięcie klawisza „enter” na dowolnym z wymienionych elementów spowoduje otwarcie okna przeznaczonego do jego obsługi.
17.6.1. Dodaj słowo
Okna „Dodaj słowo” używamy do dodawania nowej wymowy. Po uruchomieniu tej funkcji Braille Sense wyświetli komunikat: „dodaj słowo?”. W tym miejscu wpisujemy słowo, którego wymowę chcemy zmienić i nacisnąć Enter. Następnie Braille Sense wyświetli komunikat: „wartość konwersji?”. W tym miejscu wprowadzamy słowo tak, jak chcemy je słyszeć wymawiane przez syntezator mowy w Braille Sense i kończymy operację naciskając klawisz „Enter”. Po dodaniu pozycji do słownika okno „dodaj słowo” zostanie zamknięte a Braille Sense powróci do menu.
Dla przykładu w oknie „dodaj słowo?” można wpisać „WHO” i nacisnąć klawisz „Enter”. Po przejściu do pola   „wartość konwersji?” wpisać „World Health Organization” i ponownie nacisnąć klawisz „Enter”. Od tej pory, gdy tylko skrót “WHO” będzie się pojawiał w dokumencie, Braille Sense wypowie “ World Health Organization”. Jednakże, jeżeli powyższy skrót napiszemy małymi literami, zostanie on wypowiedziany jako „who” ponieważ Braille Sense rozróżnia między małymi i dużymi literami.
W słowniku można używać liter małych i wielkich, cyfr i wszelkich znaków nie alfanumerycznych takich jak !@#$% itd. Z wyjątkiem ostatniego znaku wprowadzanego tekstu.
17.6.2. Szukaj słowa 
Opcja ta służy do sprawdzania jak słowo będzie wymawiane. Po uruchomieniu tej funkcji zostanie wyświetlony komunikat “szukaj słowa?”. W tym miejscu należy wpisać słowo, którego wymowę chcemy sprawdzić i nacisnąć klawisz „Enter”. Po dokonaniu tej czynności użytkownik usłyszy komunikat: „wyszukiwanie zakończone powodzeniem. Poszukiwana fraza to xxx. Wartość konwersji dla frazy to xxx”. Jeżeli tekst jest zbyt długi aby wyświetlić go na 32 znakowym wyświetlaczu pozostałą jego część można przeglądać używając przycisków przewijania. Aby zamknąć to okno dialogowe naciskamy „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”.
17.6.3. Modyfikuj słowo
Funkcja ta jest wykorzystywana do modyfikowania wymowy słowa, które już zapisano w słowniku wymowy. Po uruchomieniu tej funkcji zobaczymy komunikat: “modyfikuj słowo?”. W tym miejscu należy wpisać słowo, którego wymowę chcemy zmienić i nacisnąć klawisz „Enter”. Teraz zobaczymy komunikat: „wartość konwersji?”. Tu wpisujemy odpowiadający nam nowy sposób wymawiania wskazanej frazy i naciskamy klawisz „enter”. Nowa wymowa zostanie zapisana i Braille Sense powróci do okna słownika wymowy. Do sprawdzenia wprowadzonych zmian wymowy używamy funkcji „wyszukaj słowo” tak, jak to omówiono w rozdziale 14.7.2. 
17.6.4. Skasuj słowo
Funkcji „skasuj słowo” używamy do usuwania pozycji ze słownika wymowy. Po uruchomieniu tej funkcji zostanie wyświetlony komunikat: “usuń słowo?”. W tym miejscu należy wpisać słowo, które ma zostać usunięte ze słownika i nacisnąć klawisz „Enter”. Żądana fraza zostanie usunięta.
17.7. Stoper
Gdy naciśniemy klawisz „Enter” na znajdującej się w menu narzędzia pozycji „stoper” usłyszymy komunikat: „stoper gotowy” a na wyświetlaczu zobaczymy: „00:00:00”. Ponowne naciśnięcie tego klawisza spowoduje rozpoczęcie odliczania czasu. . Kolejne naciśnięcie klawisza „Enter” wywoła pauzę w odliczaniu. Wówczas Braille Sense wypowie za pomocą syntezatora mowy ilość czasu, który upłynął oraz wyświetli wynik w brajlu. Następne naciśnięcie klawisza „Enter” restartuje odliczanie stopera od momentu, w którym zostało ono przerwane.
Jeżeli w czasie odliczania lub w czasie pauzy naciśniemy klawisz „Backspace” Braille Sense wypowie komunikat o czasie, który upłynął a stoper zostanie ustawiony ponownie na pozycji „00:00:00”. Naciśnięcie klawisza „odstęp” w  czasie pracy stopera spowoduje wypowiedzenie komunikatu o czasie, który upłynął. W tym przypadku linijka brajlowska nadal będzie wyświetlała upływający czas.
Jeśli w czasie działania stopera naciśniemy „odstęp-F2” czas przestanie być pokazywany na linijce brajlowskiej choć stoper będzie nadal działał. ponowne naciśnięcie tej samej kombinacji klawiszowej przywróci wyświetlanie czasu.
Jeżeli przed startem lub w czasie działania stopera naciśniemy „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab(odstęp-1-2)”, to stoper zostanie przełączony do funkcji odliczania w dół. Po włączeniu tej funkcji użytkownik zostanie poproszony o wpisanie godzin, minut i sekund powinny one zostać wpisane w formie dwucyfrowej w brajlu komputerowym lub zwykłym (bez poprzedzających znaków liczby). Jeżeli naciśniemy klawisz „Enter” bez wpisywania jakichkolwiek liczb odliczanie zacznie się od wartości domyślnej, jaką jest jedna minuta. Po włączeniu odliczania pojawi się komunikat podający ile czasu zostało do odliczenia „odliczanie xx minut” i odliczanie się rozpocznie. Po naciśnięciu klawisza „Enter” podczas odliczania Braille Sense poinformuje użytkownika o pozostałym czasie i przerwie odliczanie. Ponowne naciśnięcie klawisza „Enter” spowoduje z restartowanie odliczania. Naciśnięcie klawisza „Backspace” spowoduje ponowne rozpoczęcie odliczania od wartości wyjściowej. W momencie, gdy odliczany czas osiągnie zero usłyszymy dziesięciosekundowy alarm a stoper będzie inicjalizowany ponownie i gotów do odliczania wprowadzonej wartości. Jeżeli naciśniemy „backspace-odstęp-Enter” w czasie trwania alarmu, to zostanie on przerwany a funkcja odliczania powróci do stanu, w którym należy podać czas do odliczenia.
Jeżeli ponownie naciśniemy „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab(odstęp-1-2)” to urządzenie powróci do funkcji stopera. Aby wyłączyć stoper lub odliczanie należy nacisnąć „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” co spowoduje wyłączenie stopera i powrót do menu.
17.8. Terminal do odczytu ekranu
Funkcja terminal do odczytu ekranu pozwala na podłączenie Braille Sense do komputera i wykorzystanie go jako linijki brajlowskiej. Przed użyciem tej funkcji użytkownik musi się upewnić, że Braille Sense jest podłączony do komputera za pomocą kabla szeregowego lub przez port USB klasy B w urządzeniu. Aby włączyć tą funkcję należy przejść do menu „narzędzia” . Następnie za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-4”/„odstęp-1” odnaleźć pozycje „terminal for screen reader” i nacisnąć klawisz „Enter”. Skrótem klawiszowym dla tej funkcji jest w menu narzędzia litera „s (punkty 2-3-4)”.
Teraz zobaczymy listę dostępnych metod połączenia Braille Sense z komputerem. Na liście znajdziemy: port szeregowy, port szeregowy bluetooth oraz port USB. Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” wybieramy właściwy dla naszej konfiguracji port i naciskamy klawisz „enter”. Braille Sense wypowie komunikat „terminal mode” i zamilknie. Po tym komunikacie działa on bowiem już tylko jako linijka brajlowska dla komputera , do którego jest podłączony. Jeżeli próba połączenia z komputerem zakończy się niepowodzeniem Braille Sense powróci do listy portów. Wszystkie informacje punktyczące łączenia Braille Sense z komputerem za pośrednictwem portu USB i współpracy notatnika z programem Window-eyes zainteresowani znajdą na stronie internetowej firmy GwMicro w dziale wsparcie techniczne. Należy tam szukać w bazie danych artykułu sygnowanego GWKB1043 (tekst w języku angielskim).
Tekst znajduje się pod adresem: http://www.gwmicro.com/Support/Knowledge_Base/?kbnumber=GWKB1043

Użytkownicy programu Jaws dla Windows znajdą stosowne informacje, także w języku angielskim, pod adresem:
http://www.gwmicro.com/Support/Knowledge_Base/?kbnumber=GWKB1046
Szczegółowe informacje na temat korzystania z połączenia przez Bluetooth znajdą państwo w rozdziale 11 niniejszej instrukcji.
Aby opuścić tryb terminala należy nacisnąć „odstęp-z (punkty 1-3-5-6) co spowoduje powrót do menu „narzędzia” i wyświetlenie polecenia „terminal for screenreader”.
17.9. Konfigurowanie połączenia z internetem
Funkcja ta służy do konfigurowania opcji połączenia internetowego.
W oknie dialogowym „ustawienia internetowe” znajdziemy następujące elementy: “LAN”, „modem”, “ADSL” oraz „sieć bezprzewodowa (wireless LAN)”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze strzałek „odstęp-4”/„odstęp-1”. Opcji LAN należy używać wtedy, gdy łączymy się z internetem za pośrednictwem sieci lub przez router. Opcji „modem” używamy wtedy, gdy łączymy się z Internetem za pomocą modemu telefonicznego. Z opcji „ADSL” korzystamy, gdy łączymy się z Internetem za pomocą modemu DSL.
Aby połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej korzystamy z opcji „wireless LAN”.
Aby otworzyć okno dialogowe ustawień internetowych Naciskamy klawisz „enter”, gdy na linijce brajlowskiej zobaczymy napis „konfiguracja połączenia internetowego”. Funkcji tej szukamy oczywiście w menu „narzędzia”. Skrótem do otwarcia omawianego tutaj okna dialogowego jest w menu „narzędzia” litera „i (punkty 2-4)”.
Poniżej znajdą państwo szczegółowe omówienie wszystkich dostępnych rodzajów konfiguracji połączenia internetowego.
17.9.1. Ustawienia sieci lokalnej (LAN)
Przystępując do skonfigurowania sieci lokalnej należy pamiętać by najpierw podłączyć kabel sieciowy do Braille Sense. W tym miejscu możemy ustawić czy adres IP dla Braille Sense będzie pobierany automatycznie czy też ma być on wprowadzany w trybie ręcznym. Jeżeli chcemy pobierać automatycznie adres IP, to naciskamy klawisz „Enter” na opcji „ustaw IP? automatycznie”. W ten sposób urządzenie zostanie skonfigurowane do automatycznego pobierania IP. W tym przypadku należy pamiętać, że aby funkcja ta działała w sieci lokalnej, do której podłączony jest Braille Sense musi znajdować się serwer DHCP zajmujący się automatycznym przyznawanie adresów.
Jeżeli chcemy ustawić adres IP ręcznie, to za pomocą klawiszy strzałek przechodzimy do opcji „ręczny” i naciskamy klawisz „Enter”. Teraz zobaczymy okno dialogowe zawierające następujące pozycje: adres IP, maska podsieci, Brama domyślna i adres serwera DNS. Ustawienia te wymagają wprowadzenia ściśle zdefiniowanych wartości. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu ich potwierdzenia. Dane te należy wpisywać w brajlu komputerowym. Pomiędzy poszczególnymi elementami omawianego tutaj okna dialogowego przełączamy się za pomocą klawiszy strzałek. Na koniec po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć klawisz „Enter” w celu zapisania wprowadzonych danych. Teraz zobaczymy komunikat: „konfiguracja ukończona”, ustawienia zostaną zapisane a Braille Sense powróci do okna dialogowego „ustawienia internetowe”. Jeżeli użytkownik wprowadził wszystkie dane w sposób prawidłowy może już w tym momencie korzystać z przeglądarki internetowej i wysyłać emaile.
17.9.2. Ustawienia sieci bezprzewodowej
Jeżeli chcemy korzystać z Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musimy skonfigurować połączenie z internetem używając funkcji „konfiguracja sieci bezprzewodowej”. Należy jednak pamiętać, że do korzystania z tej funkcji konieczne jest posiadanie karty typu compact flash do łączności bezprzewodowej. Zanim przystąpimy do konfiguracji należy kartę włożyć do, znajdującej się najbliżej przedniego panelu Braille Sense, kieszeni przeznaczonej dla kart CF.
Aby otworzyć omawiane tutaj okno konfiguracji należy naciskając klawisz „f1” otworzyć menu „programy”.
Przejść do pod-menu „narzędzia” i nacisnąć klawisz „enter”.
Za pomocą klawiszy strzałek odnaleźć polecenie „ustawienia internetowe” i nacisnąć klawisz „enter”. Teraz należy za pomocą strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” odnaleźć pozycję „sieć bezprzewodowa” i ponownie nacisnąć klawisz „enter”.
Elementami okna dialogowego „sieć bezprzewodowa” są: „lista punktów dostępowych” oraz przyciski „”zaawansowane” i „zamknij”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Jeżeli moduł do łączności bezprzewodowej nie jest włączony to przy próbie uruchomienia tej funkcji usłyszymy komunikat: „brak elementów”.
Gdy pierwszy raz otworzymy okno dialogowe „sieć bezprzewodowa” kursor zostanie umieszczony na liście punktów dostępowych. Na liście znajdziemy informacje o znalezionych punktach dostępowych oraz przycisk „dodaj nowe” do dodawania dodatkowych elementów.
Na liście punktów dostępowych znajdziemy następujące informacje: nazwę punktu dostępowego, rodzaj szyfrowania oraz opis siły sygnału (tzw. zasięg).
Np.: linksys, szyfrowanie: WEP, poziom sygnału: dobry. 
Jeżeli na naszej liście mamy więcej niż jeden punkt dostępowy, to do przełączania się między punktami używamy klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4”.
Aby połączyć się z internetem wybieramy punkt dostępowy a następnie naciskamy klawisz „enter”. Teraz usłyszymy komunikat: „klucz jest dostarczany automatycznie. Pole wyboru nieoznaczone”. Jeżeli punkt dostępowy nie wymaga klucza sieciowego po prostu naciskamy klawisz „enter”. Jeśli punkt dostępowy wymaga klucza sieciowego, to naciskamy klawisz „odstęp” a potem „tab (odstęp-4-5)” aby przejść do pola edycji, w którym wpisujemy klucz szyfrujący i naciskamy klawisz „enter”. Jeśli ustawienia zostały przeprowadzone poprawnie, to po opisie siły sygnału usłyszymy dźwięk połączenia wraz z komunikatem: „połączony”.
Jeżeli chcemy dodać nowy profil dla punkty dostępowego naciskamy przycisk „dodaj nowy”. Wtedy zostanie otwarte okno dialogowe dodawania punktu dostępowego. Jest ono takie samo jak okno, które otwiera się po naciśnięciu przycisku „zaawansowane”.
Okna dialogowego „zaawansowane” używamy do modyfikowania ustawień zarejestrowanego punktu dostępowego, dodawania nowego punktu do listy, oraz przeglądania informacji punktyczących już istniejących punktów dostępowych. Jeżeli naciśniemy klawisz „enter” na przycisku „zaawansowane” a karta sieci bezprzewodowej jest wyłączona, to usłyszymy komunikat: „brak elementów do wyświetlenia”. Gdy naciśniemy przycisk „zaawansowane” a karta sieci bezprzewodowej jest włączona, to zostanie otwarte okno dialogowe „zaawansowane”.
Do przełączania się pomiędzy elementami okna dialogowego „zaawansowane” służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” i „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Znajdziemy w nim 5 elementów. Są to: „lista profilów”, przycisk „dodaj wspólny dialog”, przycisk „usuń”, przycisk „właściwości wspólny dialog”, oraz przycisk „zamknij”.
1. Lista profilów: Tutaj zobaczymy listę zarejestrowanych profilów. Po liście poruszamy się używając strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4”.
2. Przycisk „dodaj wspólny dialog”: W tym miejscu otwieramy okno dialogowe służące do dodawania punktu dostępowego do listy. Jest to to samo okno dialogowe, które otwieramy za pomocą przycisku „dodaj nowy punkt dostępowy” w oknie listy punktów dostępowych.
3. W tym oknie znajduje się 10 elementów sterujących:
1) Lista rozwijana „Ustawienia IP? Automatyczne”: Tutaj, za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1” i „odstęp-4”, możemy się przełączać pomiędzy automatycznym pozyskiwaniem adresu IP a ręcznym wpisywaniem stałego IP. Jeżeli wybierzemy tryb ręczny, to Będziemy musieli sami wpisać adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, oraz adres serwera DNS. Pomiędzy polami edycji do wprowadzania poszczególnych informacji wymienionych powyżej przełączamy się za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4”. Aby przejść do następnego pola należy nacisnąć klawisz “tab (odstęp-4-5)”.
2) Komputerowe pole edycji „nazwa sieci (SSID)”: To pole edycji jest puste i można w nim wpisać nazwę sieci, która nam odpowiada. 
3) Lista Rozwijana „Tryb sieci”: tutaj, używając klawiszy strzałek „odstęp-1”/„odstęp-4”,wybieramy pomiędzy trybami: „infrastructure" i "802.11 ad-hoc".
4) Lista rozwijana “tryb autoryzacji w sieci”: W tym miejscu mamy do wyboru: „sieć publiczna” „sieć współdzielona” oraz „wpa-psk”. Wyboru dokonujemy za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4”.
5) Lista rozwijana „szyfrowanie danych”: tutaj, za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4”, wybieramy metodę szyfrowania. Jeżeli wcześniej wybraliśmy sieć publiczną lub współdzieloną to opcjami do wyboru w tym miejscu są: wyłączone oraz „WEP”. Jeżeli w polu tryb autoryzacji sieciowej wybraliśmy „WPA-PSK” to opcją do wyboru jest „TKIP”.
6) Pole wyboru „klucz jest wprowadzany automatycznie”. Jeżeli punkt dostępowy nie zapewnia automatycznie klucza należy odznaczyć to pole używając klawisza „odstęp”. Domyślnie pole to jest zaznaczone.
7) Komputerowe pole edycji „klucz sieciowy”: W tym miejscu użytkownik może wpisać klucz sieci, jeżeli nie jest on dostarczany automatycznie przez punkt dostępowy.
8) Pole edycji "key index:" w tym polu użytkownik może wpisać numer portu punktu dostępowego, który odpowiada wprowadzonemu kluczowi sieciowemu.
9) Przycisk „potwierdź”: przycisk ten służy do zapisywania wszystkich wprowadzonych ustawień.
10) Przycisk „anuluj”: przycisk ten powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych ustawień.

Notatka:
Jeżeli w punkcie „rodzaj szyfrowania danych” wybrano „tryb otwarty”, to punkty od 6 do 8 zostaną pominięte. Natomiast zaznaczenie pola wyboru „klucz jest wprowadzany automatycznie spowoduje pominięcie punktów 7 i 8.

4. Przycisk „usuń”: Jeżeli chcemy usunąć z listy punkt dostępowy wraz z powiązanymi z nim ustawieniami, to zaznaczamy go na liście a następnie naciskamy literę „r (punkty 1-2-3-5)”. To samo można zrobić przechodząc za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)” do przycisku „usuń i naciskając klawisz „enter”.
5. Przycisk „właściwości wspólny dialog”: Przycisku tego używamy, jeżeli chcemy przejrzeć ustawienia w profilu wybranym z listy. Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” wybieramy profil z listy a następnie, używając klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”, przechodzimy do przycisku „właściwości wspólny dialog” i naciskamy klawisz „enter”. W tym oknie dialogowym można upewnić się co do poprawności ustawień w każdym z poszczególnych pól lub, wprost z tego okna, ustawienia te zmodyfikować.

Aby wyjść z okna dialogowego „zaawansowane” można użyć kombinacji klawiszowej „odstęp-e (punkty 1-5)” lub „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”.
17.9.3. Ustawienia modemu i Bluetooth DUN
Jeżeli chcemy skonfigurować Braille Sense tak, aby łączył się z Internetem przez modem, rozpoczynamy procedurę od włożenia karty modemu typu CF do przeznaczonej dla niej kieszeni znajdującej się na lewym bocznym panelu urządzenia, oraz podłączyć do niej kabel telefoniczny. Następnie należy otworzyć znajdujące się w menu „narzędzia” okno dialogowe „ustawienia Internetowe”. Po uruchomieniu „ustawień Internetowych” należy, używając klawisza „odstęp-1” lub „odstęp-4”,przejść do „modem” i nacisnąć klawisz „Enter”. Jeżeli chcemy wykorzystać interfejs Bluetooth DUN do połączenia się z Internetem za pomocą telefonu komórkowego, to przechodzimy w menu „narzędzia” do okna dialogowego "Ustawienia internetowe", wybieramy w nim "Bluetooth DUN" i naciskamy klawisz „enter”. W tym wypadku nie trzeba wkładać do kieszeni urządzenia karty z modemem. Poza tym jednak ustawienia przeprowadzamy identycznie jak dla modemu telefonicznego.
W oknie dialogowym ustawień modemu znajdziemy następujące elementy: „lista połączeń”, „domyślne”, „zarejestruj”, „zmień”, „usuń” oraz „zamknij”. Do przełączania się między tymi opcjami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Wewnątrz każdego z dostępnych tutaj okien dialogowych poruszamy się za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-4” lub „odstęp-1”.
W polu „Lista połączeń” znajdują się nazwy dostępnych połączeń. Po liście poruszamy się używając klawiszy strzałek „odstęp-4” lub „odstęp-1”.
Opcja „domyślne” służy do ustawienia, które ze znajdujących się na liście połączeń będzie domyślnie używane przy łączeniu się z Internetem. Chcąc ustawić wybrane z listy połączenie jako domyślne wybieramy je z  „listy połączeń” a następnie, za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)”, przechodzimy do przycisku „domyślne” i naciskamy klawisz „Enter”.
okno dialogowe „zarejestruj” służy do konfiguracji ustawień połączenia telefonicznego. Znajdziemy w nim listę nazw połączeń, przycisk „potwierdź” oraz przycisk „anuluj”. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”.
Okno „Lista nazw połączeń” zawiera: nazwę połączenia, numer telefonu, „nazwę użytkownika”, hasło”, oraz „szybkość transmisji modemu”. W polu „nazwa połączenia” można wpisać nazwę hosta, z którym będziemy się łączyć a w polu "numer telefonu" wpisujemy numer, którego będziemy używać. W polu tym można wpisywać tylko cyfry oraz przecinki. Należy posługiwać się brajlem komputerowym. W polach „nazwa użytkownika” i „hasło” wpisujemy, także używając brajla komputerowego, odpowiednio nazwę użytkownika i hasło wymagane przez naszego dostawcę Internetu. W przypadku Bluetooth DUN, możemy połączyć się z siecią komórkową bez konieczności podawania hasła. Zależy to od serwera sieci komórkowej. W polu szybkość transmisji modemu należy, za pomocą klawiszy „odstęp” i „Backspace”, wybrać prędkość transferu odpowiadającą prędkości wykorzystywanego modemu. Po wprowadzeniu wybranych ustawień w każde z powyższych pól przechodzimy do kolejnego używając klawiszy  „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Gdy już wszystkie opcje zostały ustawione naciskamy klawisz „Enter”, aby zakończyć rejestracje. Aby anulować konfigurowanie połączenia przechodzimy, za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)”, do przycisku „Anuluj” i naciskamy klawisz „Enter”.
Polecenie „Modyfikuj” służy do zmieniania ustawień już istniejącego połączenia. Aby to zrobić wybieramy z listy połączeń to, którego ustawienia chcemy zmienića następnie naciskamy klawisz „Enter”. Polecenie „modyfikuj” można także uruchomić przechodząc za pomocą klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „Shift-tab (odstęp-1-2)” do przycisku „modyfikuj” i naciskając klawisz „enter”. Gorącym klawiszem do uruchomienia tego polecenia w oknie listy połączeń jest „enter-m (punkty 1-3-4)”.
W oknie dialogowym „Modyfikuj” znajdziemy te same elementy, z którymi spotkaliśmy się już w oknie „zarejestruj” i używa się ich w ten sam sposób.
Opcja „usuń” służy do usuwania pozycji z listy połączeń. Aby usunąć jakąś pozycje należy przejść do niej a następnie nacisnąć klawisz „Enter” na przycisku „usuń” lub użyć gorącego klawisza „odstęp-d (punkty 1-4-5)”.
Aby wyjść z ustawień modemu należy nacisnąć kombinację klawiszy „odstęp-z ( punkty -1-3-5-6)” lub, używając klawiszy „tab (odstęp-4-5)” albo „Shift-tab (odstęp-1-2)” przejść do przycisku „zamknij” i nacisnąć klawisz „Enter”.
17.9.4. Ustawienia ADSL
Jeżeli chcemy łączyć się z Internetem korzystając z połączenia DSL powinniśmy skorzystać z okna ustawień ADSL. Najpierw należy podłączyć kabel sieciowy do portu sieciowego w urządzeniu. Po otwarciu okna ustawień internetowych zobaczymy komunikat: „lr LAN 1/5”. Następnie należy za pomocą klawiszy strzałek odnaleźć pozycje ADSL i nacisnąć klawisz „Enter”.
Otworzy się okno ustawień, w którym znajdziemy: lista połączeń, domyślne, zarejestruj, zmień, usuń, oraz zamknij. . Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze „tab (odstęp-4-5)”, lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. Wewnątrz każdego z podrzędnych okien dialogowych poruszamy się używając klawiszy strzałek „odstęp-1” i „odstęp-4”. 
Pole „lista połączeń” zawiera listę zarejestrowanych połączeń. Aby wybrać dane połączenie należy przycisnąć na nim klawisz „Enter”. 
Przycisk  „domyślne” ustawia wybrane z listy połączenie jako połączenie domyślne. Oznacza to, że połączenie takie będzie w pierwszej kolejności wykorzystywane do łączenia się z Internetem.
Okno „zarejestruj” służy do wprowadzania połączeń na listę. Znajdziemy w nim: pole edycji, przycisk „potwierdź” oraz przycisk „anuluj”. Między elementami tego okna przełączamy się za pomocą klawiszy  „tab (odstęp-4-5)”, lub „Shift-tab (odstęp-1-2)”. W polu edycji znajdziemy: nazwę połączenia, nazwę użytkownika  oraz hasło. Do nawigacji w tym oknie służą klawisze strzałek „odstęp-1”/„odstęp-4”. W polu „nazwa połączenia” wpisujemy nazwę serwera, z którym będziemy się łączyć. W polach „nazwa użytkownika” oraz hasło wpisujemy odpowiednio nazwę i hasło używając znaków ASCII. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych można je zapisać naciskając klawisz „Enter” lub przejść do przycisku „potwierdź” i dopiero tam nacisnąć klawisz „enter”. Aby anulować wprowadzone zmiany należy, za pomocą klawisza „Tab (odstęp-4-5)”przejść do przycisku „Anuluj” i nacisnąć klawisz „Enter”/.
W oknie „modyfikuj” można zmienić nazwę połączenia. Aby tego dokonać należy wybrać nazwę połączenia, które chcemy zmodyfikować i nacisnąć klawisz „Enter” na przycisku „modyfikuj” lub skorzystać z gorącego klawisza „Enter-m (punkty 1-3-4)”. W Oknie dialogowym „Modyfikuj” znajdziemy takie same elementy jak w oknie „zarejestruj” i używa się ich w ten sam sposób.
Przycisk„usuń” służy do usuwania wybranych nazw połączeń. Jeżeli użytkownik ma zamiar skasować pozycję z listy połączeń musi wybrać połączenie z listy a następnie nacisnąć klawisz „Enter” na przycisku „usuń” lub skorzystać z gorącego klawisza „odstęp-d (punkty 1-4-5)”
Aby opuścić okno ustawień ADSL należy nacisnąć klawisz „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)” lub nacisnąć klawisz „Enter” na przycisku „zamknij”. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustawień należy restartować Braille Sense. Aby tego dokonać naciskamy znajdujący się na obudowie urządzenia przycisk „Reset”.
17.10. Status sieci
Ta funkcja służy do sprawdzania czy Braille Sense jest połączony z Internetem.. Dostarcza ona także informacji o typie bieżącego połączenia, aktualnie używanym adresie IP, adresie maski podsieci. Bramy domyślnej, oraz serwera DNS oraz adresie mac.
Aby uruchomić ten program należy nacisnąć klawisz „Enter” na znajdującym się w menu „narzędzia” poleceniu „status sieci”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia tej funkcji z menu „narzędzia” jest litera „n (punkty 1-3-4-5)”. Po uruchomieniu programu Braille Sense pokaże listę informacji na temat typu połączenia oraz adresu. Jeżeli teraz naciśniemy klawisz “tab (odstęp-4-5)”, to Braille Sense wyświetli przycisk „odśwież”. Ponowne przyciśnięcie klawisza „tab (odstęp-4-5)” spowoduje wyświetlenie przycisku „zamknij”. Jeżeli użyjemy klawisza „Shift-tab (odstęp-1-2)”, to Braille Sense będzie się przełączał pomiędzy elementami wymienionymi powyżej w kierunku odwrotnym.
Pierwsza pozycja z listy informacji (status) mówi nam czy Braille Sense jest podłączony do Internetu (online), czy też nie (offline) oraz pokazuje typ bieżącego połączenia: (LAN, Modem, ADSL lub Wireless LAN).
Następne pozycje to: „używany adres IP”, “maska podsieci”, “brama domyślna” oraz “serwer DNS” i adres mac. Do przełączania się pomiędzy tymi elementami służą klawisze strzałek „odstęp-1”/„odstęp-4”. Jeżeli Braille Sense nie jest połączony z Internetem, to w oknie „status sieci” zobaczymy informację, że Braille Sense jest offline (niepołączony). Jeżeli naciśniemy klawisz „Enter” na przycisku „odśwież”, to Braille Sense spróbuje połączyć się ponownie z Internetem używając ustawionych parametrów internetowych. Aby zakończyć działanie tego programu należy nacisnąć „odstęp-Z (punkty 1-3-5-6)” lub nacisnąć klawisz „Enter” na przycisku „zamknij”. Okno „status sieci” można także otworzyć z menu program za pomocą kombinacji klawiszowej „odstęp-n (punkty 1-3-4-5)”.
17.11. Sprawdź stan zasilania
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii można nacisnąć klawisz „enter” na pozycji „sprawdź stan zasilania” w menu „narzędzia”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia tej funkcji z menu „narzędzia” jest litera „b (punkty 1-2)”. Gorącym klawiszem do wywołania tej informacji z dowolnego miejsca w Braille Sense jest kombinacja klawiszowa „odstęp-1-6”. W oknie „sprawdź stan zasilania” można sprawdzić dwa rodzaje informacji punktyczących zasilania Braille Sense. Funkcja ta pozwala sprawdzić stan naładowania baterii oraz czy Braille Sense pobiera aktualnie energie z baterii czy zasilacza sieciowego. Po uruchomieniu tej funkcji zobaczymy komunikat: „bateria naładowana xx% praca na bateriach” lub „bateria naładowana xx% praca na zasilaczu”. Po sprawdzeniu tych informacji zamykamy omawiane okno naciskając klawisze „odstęp-z (punkty 1-3-5-6)”.
17.12. Opcje kopii zapasowej I przywracania
“Ustawienia opcji kopii zapasowej” to program, który pozwala na zapisywanie kopii zapasowej i przywracanie utraconych ustawień z kopii zapasowej dla wszystkich programów jednocześnie. Program Ten znajduje się w menu “narzędzia”. Skrótem klawiszowym do uruchomienia tego programu w menu „narzędzia” jest litera “k (punkty 1-3)”. Po uruchomieniu programu „ustawienia przywracania i kopii zapasowej” otwarte zostanie okno dialogowe zawierające listę pól wyboru odpowiadających za poszczególne programy oraz przyciski: „wybierz wszystko”, „kopia zapasowa”, „odtwarzanie z kopii zapasowej”, „przywróć” oraz „anuluj”.
Do poruszania się   Po liście pól wyboru służą klawisze “odstęp-1” i “odstęp-4”. Między listą pól wyboru a przyciskami przełączamy się używając klawisza „tab (odstęp-4-5)” lub „shift-tab (odstęp-1-2)”.
Na liście pól wyboru dla poszczególnych programów znajdziemy następujące pola: „ustawienia opcji”, „opcja menedżera plików”, „opcja edytora tekstu”, „opcja książki adresowej”, “opcja harmonogramu zadań”, “opcja media playera”, “opcja przeglądarki internetowej” “opcja e-mail”, „opcja messenger’a”, oraz „opcja menedżera bazy danych”. Aby zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru naciskamy klawisz „odstęp”.  Po wybraniu wszystkich żądanych opcji naciskamy klawisz „enter” na przycisku „kopia zapasowa” lub „odtwarzanie z kopii zapasowej”. Jeśli chcemy wybrać wszystkie programy znajdujące się na liście naciskamy klawisz “enter” na przycisku “zaznacz wszystko”. Po naciśnięciu przycisku „kopia zapasowa” lub przycisku „przywróć z kopii zapasowej omówione powyżej okno dialogowe zostanie zamknięte.
Gdy naciśniemy przycisk “kopia zapasowa” pojawi się pole listy, z której można wybrać ścieżkę do miejsca przechowywania plików kopii. Lokalizacja domyślna to „flashdisk”. Wybierając lokalizację plików kopii zapasowej korzystamy z tych samych metod nawigacji po naszych zasobach, których używamy w menedżerze plików. Aby wskazać żądaną lokalizację naciskamy klawisz „odstęp”, gdy jest ona wyświetlana na liście. Gdy naciśniemy potem klawisz „enter” ścieżka zostanie ustawiona zgodnie z naszym wskazaniem.  Po wybraniu miejsca docelowego pliki kopii zostaną tam skopiowane. Każda opcja jest związana z jednym plikiem. Oznacza to, że jeśli zaznaczyliśmy pięć opcji to utworzonych zostanie pięć plików kopii zapasowej. Gdybyśmy chcieli zapisać pliki kopii zapasowej w katalogu głównym dysku należy: gdy pojawi się nazwa dysku (np. „flashdisk”) wybrać ten dysk naciskając klawisze “odstęp” a następnie “enter”. Naciśnięcie przycisku “odtwarzanie z kopii zapasowej” otworzy listę, z której wybieramy ścieżkę zawierającą pliki kopii. Gdy wybierzemy folder nie zawierający plików kopii zapasowej pojawi się komunikat oznajmiający o braku plików w tym folderze.
Jeśli baterie się całkowicie rozładują lub skorzystamy z funkcji zimnego resetu globalne ustawienia opcji oraz ustawienia opcji każdego z programów zostaną utracone i Braille Sense powróci do ustawień fabrycznych. 
17.13. Uaktualnianie systemu operacyjnego („Upgrade Braille sense OS”)
Funkcja ta pozwala na uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense po przez połączenie internetowe lub z nośnika zawierającego pliki uaktualnienia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na uaktualnienie za pośrednictwem Internetu musi najpierw skonfigurować połączenie internetowe. Po uaktualnieniu Braille Sense wszystkie jego ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Dane na dysku będą chronione. Jednakże zalecamy by przed przystąpieniem do aktualizacji systemu operacyjnego w Braille Sense zrobili państwo kopię zapasową wszystkich danych..
Gdy proces aktualizacji rozpocznie się przerwanie jego jest niemożliwe. Uwaga! Podczas trwania procesu aktualizacji NIEWOLNO naciskać klawisza „reset”. Należy także za wszelką cenę zapewnić stabilne i pewne zasilanie urządzenia. Zalecamy by podczas procesu aktualizacji systemu operacyjnego nie punktykali państwo Braille Sense. Aktualizacja może potrwać do trzydziestu minut, jednakże zależy to od szybkości używanego łącza internetowego. Po zakończeniu instalacji uaktualnień Braille Sense zrestartuje się automatycznie, aby zakończyć procesy aktualizacyjne.
17.13.1. Uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense za pośrednictwem połączenia internetowego 
Aby aktualizować system operacyjny notatnika przez Internet należy:
1) Upewnić się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Nacisnąć klawisz „Enter” na znajdującym się w menu „narzędzia” poleceniu „aktualizuj system operacyjny Braille Sense”. Teraz pojawi się komunikat: „aktualizuj? w trybie online”.
2) Należy nacisnąć klawisz „Enter” na „aktualizuj? W trybie Online”. Braille Sense połączy się z serwerem HIMS i aktualnie zainstalowana wersja systemu zostanie porównana z wersją znajdującą się na serwerze HIMS. Następnie Braille Sense zapyta czy chcemy dokonać aktualizacji.
3) Jeżeli naciśniemy klawisz „Enter” na odpowiedzi „nie”, to aktualizacja zostanie anulowana. Aby przełączać się pomiędzy odpowiedziami „tak” i „nie” należy użyć klawisza „odstęp”. Gdy wybierzemy odpowiedź „tak” Braille Sense pobierze plik aktualizacji. Jeżeli operacja ta zakończy się niepowodzeniem usłyszymy komunikat: „połączenie z Internetem jest niedostępne. Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie”. Aby powtórzyć próbę aktualizacji systemu operacyjnego należy nacisnąć „odstęp-z (punkty 1-3-5-6) aby anulować bieżący proces aktualizacji a następnie włączyć tę funkcje ponownie. Jeżeli połączenie będzie udane pliki aktualizacji zostaną ściągnięte i ich instalacja się rozpocznie. Jeżeli na dysku flash nie ma dostatecznej ilości miejsca dla dokonania aktualizacji proces ten nie rozpocznie się do momentu usunięcia wszystkich zbędnych plików, tak aby zwolnić miejsce na dysku flash. 
4) Po pobraniu wszystkich niezbędnych plików Braille Sense Automatycznie rozpocznie proces uaktualniania. Należy pamiętać, że nie wolno niczego robić z Braille Sense do momentu ukończenia procesu aktualizacji.
5) Po ukończeniu procesu aktualizacji Braille Sense otworzy menu główne i usłyszymy komunikat: „menedżer plików”. W tym momencie należy sprawdzić wersję oprogramowania naciskając w menu „program” kombinacje klawiszową „odstęp-v (punkty 1-2-3-6)”.
17.13.2. Uaktualnianie Systemu operacyjnego Braille Sense z nośnika 
Aby zaktualizować system operacyjny Braille Sense używając nośnika informacji należy wykonać następujące kroki:
1) Podłączyć nośnik (taki jak przenośną pamięć USB lub kartę compact flash) do Braille Sense. Nośnik musi zawierać pliki potrzebne do aktualizacji. Następnie należy nacisnąć klawisz „Enter” na poleceniu „aktualizuj system operacyjny Braille Sense”.
2) Teraz pojawi się komunikat: „aktualizuj? Online”. należy nacisnąć klawisz strzałki “odstęp-4”, aby przełączyć na „aktualizuj? Offline” a następnie nacisnąć klawisz “Enter”. W tym miejscu zobaczymy listę dostępnych dysków. Za pomocą klawiszy strzałek „odstęp-1”/”odstęp-4” wybieramy ten, na którym znajdują się pliki potrzebne do aktualizacji i naciskamy klawisz „enter”.
3) Teraz Braille Sense zapyta czy chcemy kontynuować aktualizację. Jeżeli naciśniemy klawisz „enter” na odpowiedzi „nie”, to proces aktualizacji zostanie przerwany. Aby przełączać się pomiędzy odpowiedziami „tak” i „nie” należy użyć klawisza „odstęp”. Gdy naciśniemy klawisz „enter” na odpowiedzi „tak” Braille Sense rozpocznie aktualizacje. Jeżeli wersja systemu operacyjnego zainstalowana w Braille Sense nie jest najnowsza, to powyższy krok nie pojawi się.
4) Braille Sense Automatycznie rozpocznie proces uaktualniania. Należy pamiętać, że nie wolno niczego robić z Braille Sense do momentu ukończenia procesu aktualizacji. Gdy aktualizacja zostanie ukończona Braille Sense otworzy menu „program” i usłyszymy komunikat: „menedżer plików”.
5) Po ukończeniu procesu aktualizacji należy, naciskając w menu „program” kombinacje klawiszową „odstęp-v (punkty 1-2-3-6)”, sprawdzić wersję oprogramowania.
17.14. Gorące klawisze w menu narzędzia” (Utility)
Kalkulator: c (punkty 1-4)
Wyczyść linię obliczeń: backspace-c (punkty 1-4)
Skasowanie liczby lub operatora: Backspace

Funkcje Podstawowe: Enter-g (punkty 1-2-4-5) 
Dodawanie: punkty 3-4-6
Odejmowanie: punkty 3-6
Dzielenie: punkty 3-4
Mnożenie: punkty 1-6
Procenty: punkty 1-4-6
Potęgowanie:  Backspace-4-5
Pierwiastek kwadratowy:  Enter-q (punkty 1-2-3-4-5)
Kropka dziesiętna:  punkty 4-6
Lewy nawias:  punkty 1-2-3-5-6
Prawy nawias:  punkty 2-3-4-5-6
PI:  Enter-p (punkty 1-2-3-4)
Funkcja wykładnicza:  Enter-e (punkty 1-5)

Zmienne:
Przywołaj wyrażenie:  Backspace-r (Punkty 1-2-3-5)
Skasuj wszystkie zapisane wyrażenia: Enter-d (Punkty 1-4-5)
Zapisz wyrażenia: Backspace-s (Punkty 2-3-4)

Funkcja Trygonometryczna:  Enter-s (Punkty 2-3-4)
Sinus:  Enter-s (Punkty 2-3-4), s  (Punkty 2-3-4)
Arcus sinus:  Enter-s (Punkty 2-3-4), a (punkt 1)
Sinus hiperboliczny:  Enter-s (Punkty 2-3-4), h (Punkty 1-2-5)
Cosinus:  Enter-c (Punkty 1-4), c (Punkty 1-4)
Arkus Cosinus:  Enter-c (Punkty 1-4), a (punkt 1)
Hyperboliczny Cosinus:  Enter-c (Punkty 1-4), h (Punkty 1-2-5)
Tangens:  Enter-t (Punkty 2-3-4-5), t (Punkty 2-3-4-5)
Arkus Tangens:  Enter-t (Punkty 2-3-4-5), a (punkt 1)
Hyperboliczny Tangens:  Enter-t (Punkty 2-3-4-5), h (Punkty 1-2-5)

Funkcja Logarytmiczna:  Enter-l (Punkty 1-2-3)
Logarytm Naturalny:  Enter-l (Punkty 1-2-3), e (Punkty 1-5)
Logarytm zwyczajny:  Enter-l (Punkty 1-2-3), n (Punkty 1-3-4-5)

Kopiuj do schowka:  Enter-c (Punkty 1-4)

Ustawienia Opcji:  Enter-o (Punkty 1-3-5)

Ustawienia Daty i Czasu:  Odstęp-t (Punkty 2-3-4-5)
Idź do następnego dnia:  Odstęp-6
Idź do poprzedniego dnia:  Odstęp-3
Idź do następnego tygodnia:  Odstęp-5
Idź do poprzedniego tygodnia:  Odstęp-2
Idź do następnego miesiąca:  Odstęp-4
Idź do poprzedniego miesiąca:  Odstęp-1
Idź do następnego roku:  Odstęp-5-6
Idź do poprzedniego roku:  Odstęp-2-3
Przesuń jedną godzinę do przodu:  Odstęp-4 lub prawy przycisk przewijania
Przesuń jedną godzinę do tyłu:  Odstęp-1 lub lewy przycisk przewijania
Przesuń 10 minut do przodu:  Odstęp-5
Przesuń 10 minut do tyłu:  Odstęp-2
Przesuń 1 minutę do przodu:  Odstęp-6
Przesuń 1 minutę do tyłu:  Odstęp-3
Przełączaj pomiędzy A.M a P.M.:  Odstęp-x (Punkty 1-3-4-6)

Sprawdzenie Daty i Czasu:  Odstęp-t (Punkty 2-3-4-5)

Kalendarz:  l (Punkty 1-2-3)
Nawigacja po elementach
Idź do poprzedniego elementu:  Tab (odstęp-Punkty 4-5)
Idź do następnego elementu:  Shift-tab (odstęp-Punkty 1-2)

Klawisze Nawigacji dla Daty w Kalendarzu:
Idź do następnego dnia:  Odstęp-6
Idź do poprzedniego dnia:  Odstęp-3
Idź do następnego tygodnia:  Odstęp-5
Idź do poprzedniego tygodnia:  Odstęp-2
Idź do następnego miesiąca:  Odstęp-4
Idź do poprzedniego miesiąca:  Odstęp-1
Idź do następnego roku:  Odstęp-5-6
Idź do poprzedniego roku:  Odstęp-2-3

Słownik Wymowy:  p (Punkty 1-2-3-4)
Przejdź do poprzedniej kontrolki: Tab (Odstęp 4-5)
Przejdź do następnej kontrolki: Shift-Tab (Odstęp 1-2)
Przejdź do poprzedniej pozycji w pozycji: Odstęp-1
Przejdź do następnej pozycji w pozycji: Odstęp-4
Dodaj Słowo: Odstęp-i (punkty 2-4)
Modyfikuj Słowo: Odstęp-m (punkty 1-3-4)
Usuń Słowo: Odstęp-d (punkty 1-4-5)

Stoper:  w (Punkty 2-4-5-6)
Stoper start, pauza, restart:  Enter
Sprawdź czas, który upłynął:  backspace
Zatrzymaj wyświetlanie na linijce brajlowskiej:  Odstęp-F2
Restartuj linijkę brajlowską:  Odstęp-F2
Przełączaj pomiędzy stoperem a odliczaniem:  “tab (odstęp-4-5)” lub 
“shift-tab (odstęp-1-2)”
Odliczanie pauza lub restart:  Enter
Rozpoczęcie odliczania:  backspace
Wyjście ze stopera lub odliczania:  Odstęp-z (Punkty 1-3-5-6)

Ustawienia Internetowe:  i (Punkty 2-4)

Sprawdź Status zasilania:  Odstęp-1-6

Sprawdź Stan Sieci:  Odstęp-n (Punkty 1-3-4-5)

Kopia Zapasowa/Przywracanie: k (Punkty 1-3)
Przejdź do poprzedniego elementu: Odstęp-1 lub lewy klawisz przewijania
Przejdź do następnego elementu: Odstęp-4 lub prawy klawisz przewijania
Przejdź do poprzedniego elementu sterującego: Shift-tab (odstęp-1-2 lub odstęp-F3)
Przejdź do następnego elementu sterującego: Tab (odstęp-4-5 lub F3)

Formatowanie: Odstęp-l (punkty 1-2-3)

Ustaw czas do uśpienia: Odstęp-j (punkty 2-4-5)

Uaktualnij System Operacyjny Braille Sense:  u (Punkty 1-3-6)
Sprawdź informacje na temat ściągania:  Odstęp-I (Punkty 2-4)
Anuluj ściąganie i wyjdź:  Odstęp-z (Punkty 1-3-5-6)

