TABLE OF CONTENTS

2. FUNKCJE PODSTAWOWE
2.1. Jak używać poleceń? 
2.1.1. Komunikaty
2.2. Koncepcja menu
2.2.1. Znaki kontrolne w Braille Sense
2.3. Używanie klawiszy funkcyjnych
2.4. Menu  Opcji (występujące w menu "program" pod nazwą "ustawienia opcji").
2.4.1. Przegląd - Menu opcji. 
2.4.2. Menu opcji w szczegółach. 
2.5. Zasilacz i baterie w Braille Sense
2.6. Podstawowe wyjaśnienie pojęć dysk, folder, plik
2.7. Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy
2.8. Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej. 
2.9. Jak pisać znaki
2.10. Wielo zadaniowość (Multi-Tasking) 
2.11. Przełączanie trybów Audio
2.12. Przełącznik blokowania klawiatury
2.13. Kolejka drukowania
2.14. Tryb jednoręczny
2.15. Najczęściej używane kombinacje klawiszowe

2. Funkcje podstawowe

2.1. Jak używać poleceń?
Wszystkie komendy używane w Braille Sense są dostępne poprzez różne kombinacje klawiszy brajlowskich. W tym podręczniku znak "?" jest używany do wskazywania kombinacji klawiszy. Przykładowo zapis "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" oznacza, że najpierw należy nacisnąć klawisz "odstęp" a następnie, trzymając wciśnięty odstęp, nacisnąć literę "z (punkty 1-3-5-6)" z klawiatury brajlowskiej. Po takim wciśnięciu klawiszy należy je jednocześnie zwolnić. W podręczniku można również znaleźć zapis "odstęp-1-3-5-6". Oznacza to, że klawisz odstępu oraz klawisze punktów 1, 3, 5 i 6 mają być wciśnięte a następnie zwolnione jednocześnie. Bardzo łatwo można zaniechać wykonywania polecenia. Większość poleceń można wykonywać poprzez przyciśnięcie klawisza "Enter". Jeżeli chcemy zaniechać wykonywania pewnej komendy (polecenia) i powrócić do poprzedniego ustawienia, należy przycisnąć "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)". Jednym z ważniejszych do zapamiętania poleceń jest "Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" ponieważ pozwala ono wycofać się z dowolnego programu lub dowolnego menu, w przypadku, gdy zostanie przyciśnięty nieprawidłowy klawisz. 

2.1.1. Komunikaty
Jeżeli w harmonogramie zadań zapisaliśmy plan zajęć na dzisiejszy dzień Braille Sense poinformuje nas np. o planowanych spotkaniach w dniu, na który zostały zaplanowane. Gdy Braille Sense wyświetli komunikat np. o planowanych spotkaniach możliwe będzie poruszanie się w obrębie naszego planu dnia w taki sposób jak czynilibyśmy to normalnie po otwarciu programu "harmonogram zadań. Aby opuścić "harmonogram zadań" należy nacisnąć "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)" a następnie uruchomić inny program.
Jeżeli plan zajęć na dzisiejszy dzień nie ma być wyświetlany z terminarza zaraz po uruchomieniu Braille Sense należy w menu "ustawienia opcji" wyłączyć "Sprawdź dzisiejszy plan dnia", co zostanie dokładnie omówione w punkcie 2.4.2.28. W celu uzyskania dokładniejszych informacji proszę przejść do rozdziału 2.4.2.28.
Jeżeli Braille Sense zostanie wyłączony podczas pracy dowolnego programu, a następnie ponownie włączony, wówczas Braille Sense poda nazwę programu, jaki pracował przed jego wyłączeniem. Jeżeli Braille Sense zostanie wyłączony podczas pracy edytora tekstu, wówczas po ponownym włączeniu urządzenie zakomunikuje nie tylko nazwę programu, ale i nazwę oraz status pliku, nad którym pracowaliśmy.
Jeżeli do Braille Sense zostanie podłączony zewnętrzny zasilacz sieciowy wówczas urządzenie powie "Zasilacz włączony". Natomiast, gdy zasilacz zostanie odłączony wówczas Braille Sense zakomunikuje "Zasilacz wyłączony".

2.2. Koncepcja menu
Koncepcja menu w Braille Sense jest bardzo podobna do tej, która posłużyła do stworzenia menu w restauracji. Tak jak menu w restauracji ma pomóc dokonać wyboru jedzenia, które zostanie podane, tak menu w Braille Sense daje użytkownikowi listę wyborów jakich może on dokonywać. Jeżeli użytkownik z dostępnej listy menu wybierze jakąś pozycję to, o ile istnieje dla niej jakieś menu podrzędne, menu takie zostanie uaktywnione. Jeżeli menu podrzędne nie istnieje Braille Sense wykona po prostu polecenie, na którym naciśnięto "enter". Proces ten nazywamy wyborem z menu (menu selection).
 Nawigacja po menu jest bardzo prosta. Aby wyświetlić menu należy nacisnąć odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2, a następnie chcąc przemieścić się do poprzedniego elementu menu nacisnąć strzałkę w górę (lewy przycisk przewijania), lub odstęp-1. Gdy chcemy przemieścić się do następnego elementu menu należy nacisnąć strzałkę w dół (prawy przycisk przewijania), lub odstęp-4. Można też po prostu nacisnąć literę, która wyświetlona jest w nawiasie po nazwie elementu menu. Taka litera jest skrótem klawiszowym. Polecenia mogą być także uruchamiane bez potrzeby uaktywniania menu. Dokonuje się tego za pomocą tzw. gorących klawiszy. Chcąc przejść do pierwszej pozycji w menu należy przycisnąć "odstęp-1-2-3". Aby przejść do ostatniej pozycji w menu należy przycisnąć "odstęp-4-5-6". Nazwy poszczególnych pozycji menu są wyświetlane na linijce brajlowskiej oraz wypowiadane przez syntezator mowy. Jeżeli chcemy wyświetlić nazwę aktualnej pozycji menu ponownie, należy przycisnąć klawisze "odstęp-r (punkty 1-2-3-5)". Klawisze skrótu to litery umieszczone w nawiasach bezpośrednio po nazwie polecenia z menu, podczas gdy gorące klawisze to kombinacje kilku klawiszy w zestawieniach z takimi klawiszami jak "enter", "odstęp" lub "backspace". Jeżeli dla jakiegoś polecenia menu dostępny jest gorący klawisz to informacja ta jest umieszczona zaraz po skrócie klawiszowym. Przykładowo, jeżeli jesteśmy w edytorze tekstu i naciśniemy "odstęp-m (punkty 1-3-4)" lub "F2", a następnie naciśniemy "Enter" na opcji "plik" usłyszymy "nowy (n) rozwijane Enter-n". Wypowiedziane słowo "nowy" reprezentuje funkcje. Litera "n (punkty 1-3-4-5)" jest literą, którą należy przycisnąć, gdy znajdujemy się w menu "plik" i gdy szybko chcemy wybrać "nowy". Kombinacja "enter-n" posłuży nam do szybkiego uruchomienia polecenia "nowy" w dowolnym momencie pracy z edytorem tekstu bez konieczności uruchamiania podstawowego poziomu menu. Tak więc w naszym przykładzie umieszczona w nawiasie litera (n) jest skrótem klawiszowym, podczas gdy "enter-n" to gorący klawisz. W przypadku klawiszy skrótów naciśnięcie klawisza "Enter" oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji "odstęp enter" a naciśnięcie klawisza "Backspace" oznacza konieczność naciśnięcia kombinacji "odstęp backspace", gdzie funkcję klawisza "enter" pełni punkt ósmy a funkcję klawisza "backspace" punkt siódmy.
Ważnym jest, aby zauważyć, że nie wszystkie klawisze skrótów działają z dowolnego miejsca w Braille Sense; niektóre polecenia będą działać tylko wtedy, gdy znajdujemy się we właściwym dla nich programie. Na przykład: jeżeli chcemy uruchomić polecenie edytora tekstu "nowy dokument", to nie możemy zrobić tego z poziomu menu "program". Kombinacja "enter-n punkty 1-3-4-5" uruchomi polecenie "nowy dokument" tylko wtedy, gdy znajdujemy się w edytorze tekstu.
Czasami, gdy na poleceniu wybranym z menu naciśniemy klawisz "Enter" spowoduje to wyświetlenie menu niższego poziomu. W takim przypadku za nazwą korespondującego menu na linijce brajlowskiej ukazuje się prawa strzałka (->), a Braille Sense mówi "rozwijane". Gdy naciśnięcie klawisza "enter" na jakiejś pozycji menu powoduje wejście do okna dialogowego na linijce brajlowskiej pojawia się eliptyczny znak (?), a Braille Sense mówi "wspólny dialog".
Prześledźmy teraz poruszanie się poprzez menu. Po pierwsze włączamy zasilanie poprzez przełączenie do siebie przełącznika zasilania. Następnie odnajdujemy menu "program". Najszybciej można je wywołać naciskając klawisz funkcyjny "F1". Menu "program" jest najważniejszym (głównym) menu w całym Braille Sense. Oznacza to, że menu "program" pełni funkcję katalogu nadrzędnego dla wszystkiego, co znajduje się w Braille Sense, inaczej mówiąc nie ma żadnego menu, którego elementem było by menu "program". Elementy w menu "program" to: menedżer plików, edytor tekstu, książka adresowa, harmonogram zadań, e-mail, media player, przeglądarka internetowa, odtwarzacz DAISY, menedżer bluetooth, MSN Messenger, menedżer bazy danych, narzędzia, ustawienia opcji oraz pomoc. Pierwszym elementem menu "program" jest "menedżer plików". Jeśli naciśniemy klawisz "odstęp-4" na linijce brajlowskiej zostanie wyświetlony następny element z menu, a syntezator wypowie jego nazwę. Jeśli klawisz "odstęp-4" zostanie przyciśnięty kilka razy w krótkich odstępach czasu,  spowoduje to wyświetlenie menu "pomoc". Menu "pomoc" jest ostatnim elementem menu "program". Naciśnięcie kombinacji klawiszy "odstęp -4-5-6" gdy wyświetlany jest "menedżer plików" spowoduje przejście do ostatniej pozycji menu. Braille Sense powie wówczas "pomoc" i ukaże się menu "pomoc". Wówczas, gdy naciśniemy "odstęp-1-2-3" Braille Sense zakomunikuje "menedżer plików." Oznacza to, że naciśnięcie kombinacji klawiszy "odstęp-4-5-6" przenosi na ostatnią pozycję menu "program" a kombinacji "odstęp-1-2-3" przenosi na pierwszą pozycję tego menu. Jeżeli chcemy przemieścić się z aktualnego menu do menu nadrzędnego wykorzystujemy do tego celu klawisze "odstęp-e (punkty 1-5)"
W dowolnym punkcie menu "program" lub w jakimkolwiek menu podrzędnym przyciśnięcie klawisza "F1" spowoduje natychmiastowe przeniesienie się do pierwszej pozycji menu "program". Ponieważ menedżer plików jest pierwszym elementem tego menu, zawsze ta pozycja menu "program" zostanie wyświetlona.
2.2.1. Znaki kontrolne w Braille Sense
Braille Sense posiada bardzo wiele znaków kontrolnych. Znaki te pojawiają się, gdy w menu "ustawienia opcji" pozycja "informacja kontrolna" zostanie ustawiona na "on (włączone)". Ustawieniem domyślnym tej opcji jest właśnie "on." Jednak, gdy uruchomiona jest przeglądarka internetowa znaki kontrolne będą pokazywane nawet jeżeli opcję tę wyłączymy. Znaki kontrolne pojawiają się z przodu nazw menu oraz elementów menu. Przykładowo "MN file (f) rozwijane."
Poniższa tabela zawiera nazwy oraz znaki symboli kontrolnych, które pojawiają się przed poszczególnymi nazwami elementów menu.

Nazwa / Symbol / Komentarz
Menu / mn / Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu istniej submenu.
Element menu / emn / Oznacza to, że we wskazanej pozycji menu nie istnieje submenu.
Element listy / eln / Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę elementu na dowolnej liście.
Pole edycji / pe / Nazwa elementu po takim symbolu reprezentuje nazwę pola edycji. Pole edycji można znaleźć po tej nazwie. W przeglądarce stron internetowych  symbol "pe" może się pojawić bez nazwy pola edycji. Pola edycji poprzedzone symbolem "pe" są jednoliniowe.
Rozszerzone Pole Edycji / rpe / Ten symbol także reprezentuje pola edycji. Są to jednak pola, w których można pisać więcej niż jedną linię tekstu. 
Komputerowe Pole Edycji / kpe / . W polu edycyjnym oznaczonym tym symbolem można wpisywać w Brajlu typu ASCII.
Lista Rozwijana / lr / Symbol ten oznacza pole listy rozwijanej, w którym użytkownik ma możliwość wyboru z pomiędzy rozwijalnych pozycji.
Pole Edycji Listy Rozwijanej / el / W polu oznaczonym tym symbolem użytkownik może wybrać pozycje z listy za pomocą klawiszy strzałek lub wpisać ją ręcznie.
Przycisk wyboru / pw / Symbol pw towarzyszy wszystkim pytaniom, na które użytkownik może odpowiedzieć tak lub nie po między odpowiedziami użytkownik może przełączać się naciskając klawisz "odstęp" lub "backspace". 
Pole Statyczne / st / Symbol ST towarzyszy dowolnej kontrolce, w której wyświetlany jest status.
Link / ln / Symbol ten oznacza odnośnik do strony internetowej.
Kotwica / kt / Oznacza to, że jest kotwica na stronie internetowej.
Przycisk Opcji / po / Symbol ten oznacza przycisk opcji, który umożliwia zaznaczenie opcji poprzez przyciśnięcie klawisza strzałki w górę, klawisza strzałki w dół, klawisza odstępu lub klawisza Backspace.  
Przycisk Opcji Włączony / (x) / Oznacza to, że przycisk opcji jest zaznaczony w przeglądarce internetowej.
Przycisk Opcji Nie Włączony / ( ) / Oznacza to, że przycisk radio nie jest zaznaczony w przeglądarce internetowej.
Pole Wyboru Oznaczone / [x] / Oznacza to, że jest pole wyboru jest zaznaczone w przeglądarce internetowej.
Pole Wyboru Nieoznaczone / [ ] / Oznacza to, że jest pole wyboru nie jest zaznaczone w przeglądarce internetowej

Linki, kotwice, i pola wyboru są zakładkami tylko, gdy używana jest przeglądarka internetowa.Symbole te         pomagają zrozumieć z jakim typem menu lub pola mamy do czynienia.                   
Przykładowo, jeśli "mn", "emn"     lub "eln" zostanie wyświetlone przed nazwą elementu, oznaczać to będzie, że można się przemieszczać od elementu do elementu wykorzystując klawisze strzałek w górę lub w dół.  Jeśli      zostanie wyświetlone "el", "pe", "lr" lub "rpe", użytkownik będzie musiał  wprowadzić żądaną literę na pozycji kursora. Jeśli zostanie wyświetlone "pc" można nacisnąć klawisz "Enter"."
 

2.3. Używanie klawiszy funkcyjnych
W Braille Sense są cztery klawisze funkcyjne. Za pomocą tych klawiszy można podczas używania Braille Sense otwierać menu, zamykać zadania oraz przemieszczać się do innych elementów menu. Przyciśnięcie klawisza "F1", niezależnie od tego, w którym miejscu Braille Sense właśnie się znajdujemy, zawsze spowoduje natychmiastowe przejście do menu "program". Klawisz "f1" Może być także użyty z klawiszem skrótu dla dowolnego elementu z menu "program". Spowoduje to otwarcie dowolnej pozycji z menu "program" z dowolnego miejsca Braille Sense. Przykładowo, jeśli uruchomiony jest edytor tekstu, to przeglądarkę internetową można uruchomić używając kombinacji klawiszy "F1-b (punkty 1-2)". W każdym programie "odstęp-m (punkty 1-3-4)" oraz klawisz "F2" otwierają menu tego programu. Klawisz "F3" wykonuje tę samą czynność co klawisz tab ("odstęp-4-5"). Natomiast kombinacja klawiszy "odstęp-F3" jest równoważna kombinacji klawiszy "Shift-tab (punkty 1-2)". Klawisz funkcyjny F4 wykonuje to samo zadanie co klawisz "escape" "odstęp-e (punkty 1-5)". Należy w tym miejscu odnotować, że naciśnięcie klawisza "escape", w odróżnieniu od kombinacji "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)", nie powoduje opuszczenia aktualnie wykonywanego programu.
Kombinacje klawiszy funkcyjnych wykonują wiele zadań. Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy "F1" i "F2" działa tak samo jak "Page up" w komputerze osobistym. Natomiast jednoczesne przyciśnięcie klawiszy "F3" i "F4" działa tak samo jak "Page down"  w komputerze osobistym. Kombinacja klawiszy "F1" i "F4" powoduje przeniesienie się do ID zadań (Listy uruchomionych zadań podobnej do paska zadań w komputerach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows). Używając jednocześnie klawiszy "F2" i "F3" można się przełączyć na inny działający program podobnie jak w komputerach PC robi to "alt-tab". Przełączanie pomiędzy programami oraz ID zadań zostanie dokładniej omówione w rozdziale 2.9 zatytułowanym "Wielozadaniowość".

2.4. Menu  Opcji (występujące w menu "program" pod nazwą "ustawienia opcji").
Menu "opcji" w Braille Sense daje możliwość modyfikowania wszystkich ustawień użytkownika. Użytkownik może tutaj zmienić swoje preferencje dotyczące każdej opcji. Aby przejść do tego menu można użyć klawisza "F1", który wywoła, jak to już wspomniano, menu "program", a następnie używając klawiszy "odstęp-1" lub "odstęp-4" przeszukiwać je aż napotka się "ustawienia opcji". Wówczas należy nacisnąć "Enter". Spowoduje to przejście do menu "ustawienia opcji". Można to osiągnąć także w inny sposób. Wystarczy, będąc w dowolnym miejscu Braille Sense, nacisnąć gorący klawisz "odstęp-o (punkty 1-3-5)". Po menu "ustawienia opcji" można się poruszać używając klawiszy "odstęp-1 (strzałka w górę)" lub "odstęp-4 (strzałka w dół)". Do nawigacji po menu Można także użyć klawiszy przewijania. Aby dokonać zmiany ustawienia danej opcji należy nacisnąć na niej "odstęp" lub "backspace" tzn. nacisnąć "odstęp" lub "backspace", gdy opcja ta jest wyświetlana na linijce brajlowskiej. Istnieje wiele klawiszy skrótu, lub tak zwanych gorących klawiszy, które powodują natychmiastowe przejście do odpowiednich elementów tego menu. Przyciskając spację na wybranym elemencie menu zmieniamy jego ustawienie z "on (włączone)" na "off (wyłączone)" i odwrotnie, lub przełączamy się między różnymi innymi ustawieniami, jeśli dany element menu takie posiada.
Menu "opcji" jest skonstruowane jak pole dialogowe z dwoma przyciskami "Potwierdź" oraz "Anuluj". Domyślnie zawsze aktywny jest przycisk "Potwierdź". Aby to zmienić wystarczy użyć klawiszy "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)". Chcąc zachować zmiany dokonane w menu "ustawienia opcji" należy na wybranej pozycji nacisnąć klawisz "Enter", aby je zatwierdzić. Jeżeli "Enter" nie zostanie przyciśnięty (lub dla danego elementu nie zostanie wybrany przycisk "Potwierdź"), jego wartość nie zostanie zapamiętana. Po przyciśnięciu klawisza "Enter" na wybranej pozycji w celu zachowania jej ustawień Braille Sense powie "ustawienia opcji zapisano", a sterowanie zostanie przeniesione do miejsca, które było aktywne przed uruchomieniem menu "ustawienia opcji". Aby anulować zmiany ustawień i nie zapamiętywać wybranych wartości, należy nacisnąć klawisz "F4", "odstęp-e (punkty 1-5)" lub "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)". Wówczas Braille Sense powie "Anulowano zapis opcji". Jeśli jesteśmy na wybranej opcji można również użyć klawiszy "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" aby przemieścić się do przycisków "Potwierdź" lub, "Anuluj". Jeżeli nie chcemy zapisać dokonanych zmian wybranej opcji naciskamy klawisz "Enter" będąc na przycisku "Anuluj".
Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia każdej opcji menu, dokonajmy krótkiego przeglądu zawartości menu "ustawienia opcji". 

2.4.1. Przegląd - Menu opcji.
Menu "ustawienia opcji" składa się z wielu różnych ustawień, które umożliwiają zmienianie zachowania Braille Sense. Podczas pracy w dowolnym miejscu Braille Sense można je otworzyć Poprzez naciśnięcie "odstęp-o(punkty 1-3-5),". Menu "opcji" posiada pięć grup ustawień:
1. Ustawienia brajlowskie, na które składają się: linijka brajlowska, kursor brajlowski, tryb ośmiopunktowy (jedyny dostępny w polskiej wersji Braille Sense), stopień brajla (opcja niedostępna w wersji polskiej), oraz czas wyświetlania komunikatów.
2. Ustawienia mowy, na które składają się: głos, ustawienia poziomu interpunkcji, echo klawiatury, dźwięk dużej litery, liczby, głośność, szybkość mowy, oraz przewinięcie głosu.
3. Ustawienie wyświetlacza, na które składają się: LCD, wielkość czcionek na wyświetlaczu LCD oraz wyświetlacz video.
4. Ustawienia drukowania, na które składają się: port drukarki, wielkość papieru do drukowania.
5. Pozostałe ustawienia, na które składają się: Komunikaty ostrzegawcze (ostrzeżenie), Przewijanie wstecz, Omijanie pustych linii, Informacje kontrolne, Informacje o gorących klawiszach, informacja o klawiszach skrótu, Tryb oszczędnego zasilania, włączenie trybu oszczędnego zasilania, Sprawdź dzisiejszy plan dnia tryb jednoręczny, domyślny format dokumentu, dźwięk postępu i dysk zgodny ze standardem Windows mobile.
Pomiędzy tymi pięcioma grupami można się przełączać korzystając z polecenia "strona w dół" (odstęp-2-4-5 lub F3-F4)" lub z polecenia "strona w górę" (odstęp-1-2-6 lub F1-F2)". Gdy dana grupa jest otwarta dla ustawienia, na którym aktualnie się znajdujemy pojawia się lista dostępnych opcji.. Pomiędzy pozycjami danej grupy poruszamy się naciskając odstęp-4 lub odstęp-1. Ustawienia dla danej pozycji w grupie zmienia się naciskając na niej "odstęp" lub "backspace".

2.4.2. Menu opcji w szczegółach.
W tym rozdziale zostaną omówione szczegółowo wszystkie elementy menu "ustawienia opcji", wraz z metodami zmieniania ich wartości.
Uwaga! Niektóre klawisze skrótów przyporządkowane są więcej niż jednej funkcji. Oznacza to, że przyciskając klawisz skrótu jeden raz przenosimy się do pierwszego ustawienia, któremu przyporządkowano dany klawisz skrótu, a przyciskając ponownie ten sam klawisz skrótu przenosimy się do następnego ustawienia menu, które ma taki sam klawisz skrótu. Jeżeli nie ma więcej takich ustawień, które by miały ten sam klawisz skrótu Braille Sense spowoduje niejako zawinięcie i powrót do pierwszego ustawienia. Przyciskając "odstęp-1" lub "odstęp-4" przenosimy punkt uwagi do poprzedniej lub następnej pozycji w menu. Przyciskając "strona w górę (odstęp-1-2-6)" lub "strona w dół ("odstęp-2-4-5")" przenosimy punkt uwagi na początek poprzedniej grupy ustawień lub na początek następnej grupy ustawień.

2.4.2.1.  Monitor brajlowski
Pierwszym elementem w menu "ustawienia opcji" jest "Monitor brajlowski". Można go w tym miejscu włączyć lub wyłączyć naciskając klawisz "odstęp". Domyślnym ustawieniem jest "on (włączone)" a klawiszem skrótu jest "b" (punkty 1-2). Ustawienie to można zmienić bez konieczności rozwijania menu "ustawienia opcji" będąc w dowolnym programie Braille Sense za pomocą gorącego klawisza "backspace-F3". Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)." 

2.4.2.2.  Kursor brajlowski
Opcja ta pozwala na ustawienie w jaki sposób kursor ma być widoczny na linijce brajlowskiej. Klawiszem skrótu jest "c (punkty 1-4)". Domyślnym ustawieniem jest "zawsze w górze". Dostępne ustawienia to: "zawsze w górze", "kursor migający" i "off (wyłączone)".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."
Należy w tym miejscu odnotować, że istnieją trzy typy kursora:
"punkty 7-8"
mrugające "punkty 7-8"
mrugające "punkty 1-2-3-4-5-6-7-8"
Mrugające punkty 7-8 pojawiają się, kiedy w edytorze tekstu ustawiony jest tryb wstawiania. Mrugające punkty 1-2-3-4-5-6-7-8 pojawiają się w sytuacji, gdy w edytorze tekstu korzystamy z funkcji oznaczania oraz gdy wpisujemy coś w polu edycji. W pozostałych sytuacjach kursor to punkty 7-8.

2.4.2.3. Tryb ośmiopunktowy.
W wersji polskiej tryb ośmiopunktowy jest jedynym dostępnym trybem pracy z tekstem brajlowskim.

2.4.2.4. Stopień brajla  
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.

2.4.2.5. Czas wyświetlania komunikatu*** 
W tym miejscu można ustawić czas po jakim komunikaty Braille Sense mają znikać z linijki brajlowskiej. Opcja ta działa jedynie, gdy syntezator mowy w Braille Sense jest wyłączony. Klawiszem skrótu jest "m (punkty 1-3-4)". Dostępne ustawienia to "standby (tryb czuwania)" oraz 1 do 10 sekund. Ustawieniem domyślnym jest "10 sekund". Przyciskanie klawisza "odstęp" powoduje zwiększenie wartości o jedną sekundę, natomiast przyciskanie klawisza "Backspace" powoduje zmniejszanie wartości o jedną sekundę. Gdy wartość została ustawiona na "10 sec" i naciśniemy klawisz "odstęp" lub na "1 sec" i naciśniemy klawisz "backspace", to wartość opcji zostanie zmieniona na"tryb czuwania". Przy takim ustawieniu komunikaty będą wyświetlane do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza. Im wartość ustawienia jest wyższa, tym dłużej komunikat będzie wyświetlany. Jeśli przeczytamy komunikat przed upływem ustawionego czasu to naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje jego zniknięcie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.6. Głos
Następnym elementem w menu "ustawienia opcji" jest ustawienie głosu. Zbadajmy wobec tego teraz menu "głos". Pierwsza opcja w tym menu pozwala na włączenie lub wyłączenie głosu Braille Sense. Klawiszem skrótu jest "v (punkty 1-2-3-6)". Ustawienie domyślne to "głos""on (włączone)", co oznacza, że Braille Sense mówi zaraz po włączeniu. Do Przełączania on/off służy klawisz "odstępu". Pomiędzy głos "on" a "off" można się także przełączać podczas pracy w dowolnym programie bez konieczności rozwijania menu za pomocą gorącego klawisza "backspace-F2".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."
Jeżeli chcemy uruchomić Braille Sense bez mowy można to zrobić naciskając podczas włączania urządzenia punkty 1-2. Jeżeli chcemy, aby po restarcie Braille Sense został uruchomiony bez mowy punkty 1-2 można także nacisnąć, gdy naciskany jest klawisz "reset". 

2.4.2.7. Poziom Interpunkcji
W tym miejscu można ustawić sposób, w jaki Braille Sense ma czytać znaki interpunkcyjne. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest "p (punkty 1-2-3-4)". Dostępne ustawienia to "wszystko", "off (wyłączone)", "interpunkcja", oraz "symbol". Ustawieniem domyślnym jest "wszystko", co powoduje, że Braille Sense wypowiada wszystkie znaki interpunkcyjne oraz symbole. Przyciskanie klawisza "odstęp" powoduje przełączanie się pomiędzy tymi czterema ustawieniami. Jeżeli wybierzemy wartość "off" to Braille Sense nie przeczyta żadnych znaków interpunkcyjnych. Opcja "interpunkcja" powoduje, że odczytywane są tylko znaki interpunkcyjne bez symboli. Natomiast wybranie opcji "symbol" spowoduje, że wypowiadane będą tylko znaki symboli, bez znaków interpunkcyjnych.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk " Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.8. Echo klawiatury
Ta opcja pozwala na ustawienie, w jaki sposób Braille Sense będzie mówił podczas pisania na klawiaturze. Klawiszem skrótu jest "k (punkty 1-3)". Możliwe ustawienia to "znak i słowo", "znak", "słowo" i "off (wyłączone)". Ustawieniem domyślnym tej opcji jest "znak i słowo" wówczas słyszane jest każde przyciśnięcie klawisza a każde słowo zostanie wypowiedziane zaraz po jego napisaniu. Jeżeli wybrana jest opcja "znak" wówczas słyszane jest każde przyciśnięcie klawiszy litera po literze. Jeżeli wybraliśmy opcję "słowo", każde słowo usłyszymy zaraz po jego napisaniu, ale w czasie pisania nie będzie słyszalne przyciskanie poszczególnych znaków. Wybór wartości "off" skutkuje oczywiście brakiem jakiejkolwiek reakcji głosowej podczas pracy na klawiaturze. Aby przemieszczać się między poszczególnymi ustawieniami należy naciskać klawisz "odstęp". 
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.9. Dźwięk dużych liter
Opcja ta pozwala na ustawienie sposobu, w jaki Braille Sense będzie reagował, na napotykane w tekście czytanym za pomocą syntezatora mowy, duże litery. Wartość jej może być zmieniana "w locie" podczas czytania dokumentu za pomocą gorących klawiszy odstęp-3 lub odstęp-6. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest "u (punkty 1-3-6). Dostępne wartości ustawienia to: off, znak dużej litery i wysokość tonu (opcja niedostępna w polskiej wersji Braille Sense). Wartością domyślną jest off. Jeżeli wybierzemy wartość domyślną zachowanie syntezatora mowy będzie jednakowe niezależnie od tego czy czyta on wielkie czy małe litery. Gdy wybierzemy opcję "znak dużej litery" za każdym razem przed słowem napisanym dużą literą usłyszymy "duże". Np.: gdy Braille Sense napotka w tekście "V?" syntezator wypowie "duże v".
Aby przemieszczać się pomiędzy dostępnymi ustawieniami należy naciskać klawisz "odstęp".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)." 

2.4.2.10. Liczby
W tym miejscu można ustawić w jaki sposób Braille Sense ma odczytywać liczby. Klawiszem skrótu jest "n (punkty 1-3-4-5)" a wartością domyślną jest "on (włączone)". Np.: jeżeli wypowiadanie liczb jest włączone to syntezator mowy wypowie liczbę 2007 jako dwa tysiące siedem. Jeżeli wypowiadanie liczb jest wyłączone to w naszym przykładzie usłyszymy: dwa zero zero siedem. Wartość ustawienia można zmienić naciskając klawisz "odstęp".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.11. Głośność Głosu
Opcja ta pozwala na wyregulowanie poziomu głośności mowy generowanej przez Braille Sense. Klawiszem skrótu jest "l (punkty 1-2-3)". Wartości tej opcji mogą się zmieniać od 1 do 10, ze standardowym ustawieniem na 6. Wybranie wartości 1 oznacza, że głos jest wypowiadany bardzo cicho, natomiast ustawienie na 10, że bardzo głośno. Ustawienie na 1 może oznaczać, że praktycznie nic nie jest słyszalne. Przyciskanie klawisza "odstęp" powoduje zwiększenie wartości o jeden, natomiast przyciskanie klawisza "Backspace" powoduje odpowiednio jej zmniejszanie. Należy odnotować, że jeżeli zwiększamy wartość głośności o jeden, podczas gdy osiągnięto już wartość maksymalną (10), głośność przybierze wartość minimalną (1). Ta sama sytuacja, skoku, nastąpi gdy na poziomie 1 będziemy nadal zmniejszać wartość ustawienia. Głośność przybierze wówczas wartość maksymalną (10). Głośność można zwiększyć bez konieczności otwierania menu "ustawienia opcji" naciskając kombinację klawiszy "Backspace-F4", a zmniejszyć naciskając klawisze "Backspace-F1".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.12. Szybkość Głosu
Użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb szybkość mowy Braille Sense. Klawiszem skrótu jest "r (1-2-3-5)". Wartości tej opcji mogą się zmieniać od 1 do 12, ze standardowym ustawieniem na 8. Każde przyciśnięcie klawisza "odstęp" powoduje zwiększenie wartości o jeden, natomiast każde przyciśnięcie klawisza "Backspace" odpowiednio ją zmniejsza. Szybkość mowy można zwiększyć bez konieczności otwierania menu "ustawienia opcji" za pomocą gorącego klawisza "odstęp-F4", a zmniejszyć za pomocą kombinacji klawiszowej "odstęp-F1". Jeżeli szybkość jest ustawiona na 12 i nadal ją zwiększamy o jeden, szybkość skoczy z powrotem na wartość jeden. Ta sama sytuacja, skoku, nastąpi gdy na poziomie 1 będziemy nadal zmniejszać wartość ustawienia. Wówczas szybkość mowy przybierze wartość maksymalną (12).
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.13. Ton mowy
W wersji polskiej ta opcja jest niedostępna.

2.4.2.14. Przewiń Głos
Ta opcja pozwala na ustawienie czy Braille Sense mówi podczas używania klawiszy przewijania czy też nie. Klawiszem skrótu jest "s (punkty 2-3-4)". Domyślnym ustawieniem jest "off (wyłączone)". To ustawienie powoduje, że Braille Sense nie mówi gdy naciskamy strzałki przewijania (klawisze f0 i F5). Klawisz "odstęp" służy do przełączania wartości tej opcji pomiędzy "on" a  "off". Jeżeli opcja jest ustawiona na "on (włączone)" mowa będzie słyszalna podczas przewijania.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.15. LCD
W tym miejscu można ustawić czy Braille Sense ma pokazywać tekst na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym czy też nie. Jeżeli włączymy wyświetlacz, to osoby widzące będą mogły uczestniczyć w pracy na notatniku. Klawiszem skrótu jest "l (punkty 1-2-3)" a ustawieniem domyślnym "off (wyłączone)". Dostępne w tym miejscu ustawienia to: "on", "off" oraz "wszystko podświetlone". Ta ostatnia opcja powoduje rozświetlenie tła wyświetlacza LCD. Pomiędzy tymi trzema ustawieniami można się przełączać przyciskając klawisz "odstępu". 
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.16. Rozmiar czcionek na wyświetlaczu LCD.
Ta opcja umożliwia zmienianie wielkości czcionek na panelu LCD. Klawiszem skrótu jest "f (punkty 1-2-4)". Standardową wielkością czcionki jest 13, ale można ją zmieniać pomiędzy wielkościami 12 a 17. Czcionkę można zwiększyć o jeden przyciskając klawisz "odstęp", a zmniejszyć o jeden przyciskając klawisz "backspace". Jeżeli wielkość czcionki jest ustawiona na 17 i czcionka nadal jest zwiększana to wielkość jej zostanie ustawiona na 12. Jeżeli wielkość czcionki jest ustawiona na 12 i czcionka nadal jest zmniejszana to wielkość jej zostanie ustawiona na 17.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab "odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.17. Zewnętrzny wyświetlacz video.
Do notatnika Braille Sense można podłączyć zewnętrzny monitor standardu VGA. Jest to normalny monitor używany do komputerów osobistych. Oczywiście chcąc użyć monitora należy go połączyć kablem z portem VGA Braille Sense. Ta opcja umożliwia wyświetlanie na monitorze zadań wykonywanych na Braille Sense. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest "v (punkty 1-2-3-6)" a ustawieniem domyślnym jest "off (wyłączone)". Zmiany pomiędzy "on" a "off" dokonuje się przyciskając klawisz "odstęp". 
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.18.  Port drukarki
Opcja ta pozwala na wybór portu, do którego podłączymy naszą drukarkę. Klawiszem skrótu jest "p (punkty 1-2-3-4)"a ustawieniem domyślnym jest port "równoległy". Jeżeli zatem zachowano ustawienie domyślne drukarkę należy podłączyć do portu równoległego. W celu podłączenia drukarki można również wykorzystać jeden z portów USB lub port szeregowy. Aby zmieniać ustawienia tej opcji należy naciskać klawisz "odstęp".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub klawisza "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.19. Wielkość papieru do drukowania.
Ta funkcja daje możliwość wybrania rozmiaru papieru do drukarki atramentowej. Możliwy jest Wybór pomiędzy formatami A4 i B5. Zmiany ustawienia dokonuje się za pomocą klawisza "odstęp".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.20. Komunikaty ostrzegawcze (ostrzeżenie).
Opcja ta pozwala na włączenie lub wyłączenie komunikatów ostrzegawczych podawanych przez Braille Sense. Jest ona użyteczna zwłaszcza wówczas, gdy mowa w Braille Sense jest wyłączona. Klawiszem skrótu jest "w (punkty 2-4-5-6)".  Ustawieniem domyślnym dla tej funkcji jest "on (włączone)". Jeżeli opcja ta jest włączona i naciśniemy kombinację klawiszową, która jest niedopuszczalna w Braille Sense usłyszymy dźwięk "bip". Jeżeli nie chcemy, aby dźwięk ostrzegawczy był słyszalny należy przycisnąć klawisz "odstęp" celem zmiany wartości opcji na "off (wyłączone)".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku " anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)".

2.4.2.21. Genracja dźwięku przy wlączaniu i wyłączaniu
Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia dźwięku powitalnego lub pożegnalnego generowanego podczas włączania i wyłączania BrailleSensa PLUS. Opcje tę "sygnał dźwiękowy" znajdziemy w Ustwieniach opcji po kilkukrotnym wciśnieciu klawisza skrótu "s (punkty 2-3-4)".  Domyślenie dźwięki te są włączone. Odstępem zmieniamy ustawienie. Po zmianie ustawień wciskamy klawisz Enter aby zapisac opcje. Możemy również przejść klawiszem "Tab (odstęp-4-5)" lub "Shift-tab (odstęp-1-2)" do przycisku Anuluj i nacisnąc Enter aby anulować zapis opcji. Podobnie zadziała kombinacja klawiszy "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)".

2.4.2.22. Przewijanie odwrotne.
Można przełączyć kierunek przewijania. Klawiszem skrótu jest "r (punkty 1-2-3-5)" a ustawieniem domyślnym jest "off (wyłączone)". Klawisz "odstępu" powoduje przełączanie się pomiędzy "off" a "on". Przy domyślnym ustawieniu, czyli gdy "odwrócone przewijanie" jest wyłączone, przyciśnięcie lewego klawisza przewijania powoduje przeskok tekstu o 32 znaki na linijce brajlowskiej w górę czytanego dokumentu lub na poprzedni element listy. Prawy przycisk przewijania powoduje przemieszczenie w dół czytanego dokumentu o 32 znaki lub na następną pozycję na liście. Gdy "odwrócone przewijanie" jest włączone  klawisze przewijania funkcjonują w odwrotny sposób.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.23. Omijanie pustych linii.
Opcja ta umożliwia podjęcie decyzji czy Braille Sense ma czytać puste linie czy też je pomijać. Klawiszem skrótu jest "e (punkty 1-5)", a ustawieniem domyślnym jest "off". Jeżeli zostanie utrzymane ustawienie domyślne, to gdy w czytanym dokumencie pojawi się pusta linia usłyszymy komunikat słowny "pusta linia". Klawisz "odstępu" powoduje przełączanie się pomiędzy "off" a "on". Jeżeli opcja ta zostanie ustawiona na "on (włączone)" to Braille Sense będzie pomijał wszystkie puste linie i żaden komunikat słowny nie zostanie wypowiedziany.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub 
"shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.24. Informacja kontrolna
Opcja "informacja kontrolna" włącza informacje dotyczące plików i menu w postaci znaków kontrolnych. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest "i (punkty 2-4)" a ustawieniem domyślnym jest "informacja kontrolna z przodu". Przy tym ustawieniu znaki kontrolne są widoczne na linijce brajlowskiej i poprzedzają nazwy obiektów, do których się odnoszą. 
Dostępne ustawienia to "informacja kontrolna z przodu", "informacja po obiekcie" i "off (wyłączone).Jednak gdy uruchomiona jest przeglądarka internetowa to oznaczenia kontrolek są widoczne nawet wtedy, gdy "informacja kontrolna" jest wyłączona. W zależności od wybranego ustawienia znaki kontrolne pojawiają się przed lub po nazwach menu oraz przed lub po nazwach elementów menu, pliku lub kontrolki (takiej jak np., pole edycji, pole wyboru czy przycisk), stanowiąc element opisu obiektu, do którego odnosi się wymieniona po nich lub przed nimi nazwa. Jeśli opcja "informacja o kontrolkach" jest wyłączona to oznaczenia kontrolek nie będą wyświetlane na linijce brajlowskiej. Aby zmieniać wartość ustawienia tej opcji należy naciskać klawisz "odstęp". Dokładna lista oznaczeń kontrolek została podana w punkcie 2.2.1.
 Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia. Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.25. Informacja o gorącym klawiszu.
Jak już wcześniej napisano gorące klawisze są kombinacjami klawiaturowymi, za pomocą których można się przenieść bezpośrednio do jakiegoś menu lub wybranej pozycji z listy. W tym miejscu można ustawić sposób, w jaki syntezator mowy będzie wypowiadał informację o gorącym klawiszu. Dostępnymi wartościami tego ustawienia są: "znak ASCII", "opis punktów", lub "off". Pomiędzy wartościami ustawienia dla tej opcji można się przemieszczać za pomocą klawisza "odstęp". Wartością domyślną jest "znak ASCII". Np.: gdy wybrane zostanie ustawienie "znak ASCII" to komunikat "otwórz (o) enter-o" zostanie wypowiedziany jako "otwórz (o)enter-o". Gdy zostanie wybrane ustawienie "opisy punktów" to komunikat "otwórz (o) enter-o" zostanie wypowiedziany jako "otwórz (o) enter punkty 1-3-5". W przypadku wybrania "off (wyłączone)" komunikat o gorącym klawiszu nie zostanie wypowiedziany.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub 
"shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.26. Komunikat o klawiszach skrótów.
W tym miejscu można zdecydować czy Braille Sense ma wypowiadać informację o klawiszu skrótu dla danej funkcji. Wartością domyślną dla tej opcji jest "on (włączone)" a klawiszem skrótu jest "s (punkty 2-3-4)". Np.: gdy słyszymy "plik f rozwijane" to klawiszem skrótu jest litera "f". Jeżeli wolimy, aby Braille Sense mówił tylko "plik rozwijane", to należy w tym celu wyłączyć komunikat o klawiszach skrótów ustawiając tę opcję na "off (wyłączone)". Wartości tego ustawienia można zmieniać za pomocą klawisza "odstęp".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.27. Tryb oszczędzania mocy.
Opcja ta umożliwia włączenie i wyłączenie trybu oszczędnego zasilania w Braille Sense. Klawiszem skrótu jest "p (punkty 1-2-3-4)". Ustawieniem domyślnym jest "on", co oznacza, że tryb oszczędnego zasilania jest włączony. Do przełączania się pomiędzy dostępnymi opcjami służy Klawisz "odstęp". Możliwe ustawienia to: "on", "off" oraz "komunikat". Jeżeli nie chcemy używać trybu oszczędnego zasilania to możemy tę opcję wyłączyć wybierając za pomocą klawisza "odstęp" ustawienie "off (wyłączone)".. Natomiast, jeśli opcja zostanie ustawiona na "komunikat" a klawisze Braille Sense nie są naciskane, to usłyszymy ostrzegawczy komunikat słowny "zasilanie włączone" co 10, 20 lub 30 minut ( w zależności od tego jak zostanie ustawione włączanie trybu oszczędnego zasilania. W następnym punkcie wyjaśnimy w jaki sposób ustawić włączanie trybu oszczędnego zasilania na 10, 20 lub 30 minut.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.28. Włączanie trybu oszczędnego zasilania.
Ta opcja pozwala na ustawienie czasu, po upływie którego, tryb oszczędnego zasilania zostanie włączony. Klawiszem skrótu jest "k (punkty 1-3)", a ustawieniem domyślnym jest 10 minut. Oznacza to, że Braille Sense zostanie wprowadzony w tryb oszczędnego zasilania, jeżeli przez 10 minut nie będzie używany. Klawisz "odstęp" umożliwia przełączanie ustawień tej opcji pomiędzy 10, 20 lub 30 minut.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.29. Sprawdź dzisiejszy plan dnia.
Harmonogram zadań umożliwia użytkownikowi Braille Sense prowadzenie terminarza zajęć. Notatnik może sprawdzić bieżący rozkład dnia w momencie, kiedy zostanie włączony. Omawiana tutaj opcja pozwala zadecydować czy Braille Sense ma pokazywać te informacje zaraz po jego włączeniu lub obudzeniu z trybu oszczędzania mocy czy też nie. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest "s (punkty 2-3-4)". Do przełączania pomiędzy "on (włączone)" a "off (wyłączone)" służy klawisz "odstęp".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.30. Tryb jednoręczny.
Używając Braille Sense można włączyć lub wyłączyć tryb jednoręczny. Klawiszem skrótu jest "h (punkty 1-2-5)". Ustawieniem domyślnym dla tej opcji jest "off (wyłączone)". Dostępnymi ustawieniami są "on (włączone)" i "off (wyłączone)". Szczegółowe informacje dotyczące trybu jednoręcznego znajdują się w rozdziale "2.12 Tryb jednoręczny".
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Można również anulować zachowanie wybranego ustawienia naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.31. Dokument domyślny.
Ta funkcja pozwala na zmianę domyślnego typu nowego dokumentu. Klawiszem skrótu jest "q (punkty 1-2-3-4-5)". Gdy tworzymy nowy dokument przy pomocy edytora tekstu to Braille Sense nada mu domyślnie typ "sense document" (.hbl). 
Po uruchomieniu omawianej opcji możemy zmienić to ustawienie. Naciskając klawisz "odstęp" możemy wybrać jeden z trzech dostępnych typów: dokument typu sense, dokument brajlowski i dokument tekstowy.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Można również anulować zachowanie wybranego ustawienia naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.32. Wskaźnik  postępu.
Dźwięk postępu informuje użytkownika o przebiegu operacji takich jak otwieranie dokumentu, kopiowanie plików lub otwieranie dowolnej strony sieci Web. Opcja ta używana jest do ustawienia sposobu informowania o postępie tych procesów. Klawiszem skrótu jest "p (punkty 1-2-3-4)", a możliwe ustawienia to: "off (wyłączone)", "sygnał dźwiękowy" i "komunikat". Ustawieniem domyślnym jest "komunikat". Do przełączania się pomiędzy ustawieniami służy klawisz "odstęp". Aby zapisać wybrane ustawienie należy nacisnąć na nim klawisz "enter". Gdy ustawiony jest "komunikat" Braille Sense będzie oznajmiał o postępie wyrażając jego wartość w procentach. Jeżeli ustawiono "sygnał dźwiękowy" Braille Sense będzie wydawał sygnał dźwiękowy podczas kopiowania plików otwierania dokumentu czy  ładowania strony Web.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."

2.4.2.33. Bluetooth
Możemy zadecydować kiedy wewnętrzny interfejs Bluetooth będzie włączony. Klawisz skrótu, który pozwala włączyć tę opcję to "b (punkty 1-2)". Możemy wybierać odstępem pomiedzy "on" - włączony lub "off" - wyłączony. Domyślnie ta opcja jest ustawiona Ne "off". Dodatkowo możemy włączac lub wyłączać interfejs Bluetooth klawiszem gorącym  "backspace-3-4-5-6" nie będąc w menu ustawień opcji lecz w dowolnym innym programie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."
Przy włączonym interfejsie Bluetooth pobór mocy jest wyższy. Dlatego interfejs ten powinien być włączony tylko wtedy gdy z niego korzystamy.

2.4.2.34. Wireless LAN
Możemy zadecydować kiedy wewnętrzny interfejs bezprzewodowy WiFi będzie włączony. Klwisz skrótu, który pozwala włączyć tę opcję to "w (punkty 2-4-5-6)". Możemy wybierac odstępem pomiedzy "on" - włączony lub "off" - wyłączony. Domyślnie ta opcja jest ustawiona Ne "off". Dodatkowo możemy włączac lub wyłączać interfejs Bluetooth klawiszem gorącym  "backspace-1-4-5-6" nie będąc w menu ustawień opcji lecz w dowolnym innym programie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."
Przy włączonym interfejsie WiFi pobór mocy jest wyższy. Dlatego interfejs ten powinien być włączony tylko wtedy gdy z niego korzystamy.

2.4.2.35. Interfejs Ethernet (wired LAN)
Możemy zadecydować kiedy wewnętrzny interfejs sieci przewodowej Ethernet będzie włączony. Kl wisz skrótu, który pozwala włączyć tę opcję to "l (punkty 1-2-3)". Możemy wybierać odstępem pomiędzy "on" - włączony lub "off" - wyłączony. Domyślnie ta opcja jest ustawiona Ne "off". Dodatkowo możemy włączać lub wyłączać interfejs Bluetooth klawiszem gorącym  "backspace-1-5-6" nie będąc w menu ustawień opcji lecz w dowolnym innym programie.
Jeżeli ustawienie zostało zmienione a zmiany te chcemy zapisać to należy nacisnąć klawisz "Enter". Można również użyć klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" i wskazać przycisk "Potwierdź" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Gdy nie chcemy zachować ustawienia należy za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" lub "shift-tab (odstęp-1-2)" przejść do przycisku "anuluj" a następnie nacisnąć klawisz "Enter". Zachowanie wybranego ustawienia Można również anulować naciskając klawisze "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" lub "odstęp-e (punkty 1-5)."
Przy włączonym interfejsie Ethernet pobór mocy jest wyższy. Dlatego interfejs ten powinien być włączony tylko wtedy gdy z niego korzystamy.

2.4.2.36. Dysk zgodny z Windows mobile.
Ta opcja pozwala na ustawienie zachowania Braille Sense podczas podłączania go do komputera PC za pomocą łącza USB. Można ustawić ją tak, aby Braille Sense był widziany przez komputer jako dysk zgodny z Windows Mobile lub ustawienie to wyłączyć. Klawiszem skrótu dla tej opcji jest "d (punkty 1-4-5)" a wartością domyślną "on (włączone)". Do przełączania off/on służy klawisz "odstęp". Gdy zachowane jest ustawienie domyślne i Braille Sense zostanie podłączony do komputera to komputer automatycznie rozpozna Braille Sense jako tzw. "mobile disc". Gdy opcja ta zostanie ustawiona na "off (wyłączone)" Braille Sense nie zostanie rozpoznany przez komputer. W takim przypadku, jeżeli chcemy podłączyć komputer do Braille Sense należy najpierw zainstalować i uruchomić na komputerze program Active Sync. Program ten można pobrać za darmo ze strony firmy Microsoft.

2.5. Zasilacz i baterie w Braille Sense
W przypadku gdy podczas pracy z Braille Sense zasilamy go z baterii (zasilacz nie jest włączony), Bardzo przydatnym jest znać poziom jej naładowania. Jeśli poziom naładowania będzie niewystarczający Braille Sense zakomunikuje, że jest on niski. W takim przypadku użytkownik musi koniecznie sprawdzić poziom naładowania baterii szczególnie, jeśli pracuje na urządzeniu korzystając tylko z niej jako źródła energii bez podłączenia zewnętrznego zasilacza.
W celu sprawdzenia stanu naładowania baterii należy wcisnąć przeznaczoną do tego kombinację klawiszową: "odstęp-1-6". Ukażą się następujące dwa elementy.
Poziom naładowania baterii
Oraz źródło zasilania ( bateria lub zasilacz).
Poziom naładowania baterii przedstawiony jest w procentach. ¬ródło zasilania wskazuje czy energia jest pobierana z baterii czy z zasilacza. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej piętnastu procent Braille Sense wyświetli stan naładowania baterii na linijce brajlowskiej oraz ogłosi przez głośniki, że poziom naładowania baterii spadł poniżej wartości piętnaście procent. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej pięciu procent Braille Sense wyśle do użytkownika ostrzeżenie, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5% i urządzenie wyłączy się samoistnie po upływie jednej minuty. Chyba, że użytkownik w tym czasie podłączy je do zewnętrznego zasilania.
Przejdźmy teraz do omówienia sposobu postępowania z wymienialną baterią Braille Sense. Gdy Braille Sense jest dostarczany bateria nie jest zainstalowana. Jest to spowodowane troską o uniknięcie uszkodzeń w czasie transportu. Gdy bateria zostanie zainstalowana w urządzeniu po raz pierwszy może ONO podawać nie zgodną z prawdą informację o poziomie naładowania baterii. Wskazane jest, aby Przed użyciem Braille Sense po raz pierwszy ładować baterie przez okres dłuższy niż cztery godziny i nie korzystać z urządzenia w czasie ładowania. Jeśli użytkownik będzie musiał korzystać z Braille Sense w czasie ładowania czas ładowania musi zostać wydłużony do co najmniej sześciu godzin. W trakcie usuwania baterii z urządzenia należy najpierw upewnić się, że urządzenie jest wyłączone zwłaszcza, gdy zewnętrzny zasilacz nie jest podłączony do urządzenia. Jeśli nie dopilnujemy wyłączenia jednostki grozi to utratą wszystkich danych, które były przechowywane w pamięci RAM. Jeśli bateria zostanie wyciągnięta w prawidłowy sposób użytkownik ma około godziny czasu na bezpieczne podłączenie Braille Sense do zasilacza bez groźby utraty danych przechowywanych w pamięci RAM.

2.6. Podstawowe wyjaśnienie pojęć dysk, folder, plik
Pamięć flash zainstalowana w Braille Sense jest podobna do wielkiej półki na książki w bibliotece. Na półce można robić oddzielne przegródki w celu lepszej organizacji książek według kategorii. W Braille Sense takie kategorie "przegródki" będziemy nazywać folderami. W naszym przykładzie pojęcie pliku będzie dobrze przedstawione za pomocą obrazu książki z półki bibliotecznej.. Jeśli folderom nada się odpowiednie dla zapisywanych w nich plików nazwy uczyni to późniejsze ich odnalezienie łatwiejszym.
Domyślną nazwą nośnika pamięci w Braille Sense jest "Flashdisc". Użytkownik może w dowolny sposób tworzyć foldery na tym dysku. Pojemność pamięci można także rozszerzać przez dodanie innych nośników takich jak np.: stacja dyskietek czy przenośna pamięć USB podłączana do portu USB, lub pamięć typu "compact flash", czyli karta pamięci, którą wkładamy do slotu CF. Domyślna nazwa stacji dyskietek brzmi "FDD" a karty CF "CFD". Pamięć przenośna USB jest przedstawiana pod nazwą "SMD". Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dodanie jakiegokolwiek z tych urządzeń będzie mógł za pomocą Braille Sense tworzyć i zapisywać na nich pliki i foldery.

2.7.  Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy
Użytkownik może dostosować głośność, szybkość i ton wypowiadanych przez Braille Sense komunikatów. Aby zwiększyć głośność należy nacisnąć "Backspace-F4", zaś aby ją zmniejszyć należy nacisnąć "Backspace-F1". Żeby zmienić szybkość czytania należy przycisnąć "odstęp-F4", aby przyśpieszyć czytanie lub "odstęp-F1", aby urządzenie czytało wolniej. Kiedy którakolwiek z powyższych kombinacji klawiszy zostanie przyciśnięta, Braille Sense oznajmi status głośności czy szybkości mowy. Zmiany, których użytkownik dokona przy pomocy tych kombinacji klawiszowych pozostaną zachowane nawet, gdy urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone. Zmian tych można także dokonać korzystając z menu "ustawienia opcji". Odnośne informacje użytkownik znajdzie w sekcji 2.4.2.9, 2.4.2.10 oraz 2.4.2.11 instrukcji obsługi.

2.8. Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej.
Przy pomocy urządzenia Braille Sense, użytkownik może używać do czytania jedynie Brajla lub mowy. Może także używać obydwu jednocześnie. Należy zauważyć, że jednoczesne wyłączenie obydwu funkcji jest niemożliwe. Aby włączyć i wyłączyć mowę należy nacisnąć "Backspace-F2", żeby włączyć i wyłączyć brajla należy nacisnąć "Backspace-F3". Więcej informacji na ten temat użytkownik znajdzie w rozdziale 2.4.2.

2.9. Jak pisać znaki
Użytkownik posługujący się podczas pisania na klawiaturze brajlowskiej brajlem sześciopunktowym może korzystając z Braille Sense napotkać pewne trudności. W dokumencie redagowanym w edytorze tekstu, "polu edycji" i "polu wielu edycji" w Braille Sense można wprowadzać znaki "zwykłego" brajla, skróty Brajlowskie ( w polskiej wersji będzie wówczas można je czytać tylko z linijki brajlowskiej). Lecz w "komputerowym polu edycji" takim jak np. "pole adresata" w programie obsługującym pocztę e-mail konieczne jest posługiwanie się brajlem komputerowym.
Polski użytkownik Braille Sense otrzymuje do swych rąk urządzenie wyposażone w ośmiopunktową i tablicę brajlowską. Dla jego wygody wskazane  jest, aby nauczył się on korzystać z tego sposobu pisania brajlem. Na początek zapamiętajmy, że aby pisać duże litery należy do liter brajlowskich dodać punkt siódmy. Aby pisać liczby należy do odpowiednich znaków brajlowskich dodać punkt ósmy. Istnieje również możliwość pisania tekstu z wykorzystaniem tablicy sześciopunktowej. Jeśli użyjemy standarowych prefiksów dużych liter i cyfr to zostaną one uwzględnione podcas pisania oraz we wszystkich tekstach brajlowskich. Należy jednak pamiętać, że tak zapisany tekst po konwersji do formatu TXT lub DOC utraci informację o prefiksach.

2.10. Wielo zadaniowość (Multi-Tasking)
Urządzenie Braille Sense może wykonywać w tym samym czasie więcej niż jedno zadanie, Nazywamy to wielozadaniowością. Dla przykładu, użytkownik może pracować w edytorze tekstu, w tym samym czasie słuchać muzyki i wstawiać obliczenia do dokumentu. Jeżeli użytkownik chce podczas pracy z edytorem tekstu słuchać muzyki powinien najpierw włączyć program "media player" i otworzyć plik muzyczny. Podczas odtwarzania muzyki należy nacisnąć klawisz "F1" aby otworzyć menu Braille Sense i uruchomić edytor tekstu.
Braille Sense może jednocześnie uruchomić do siedmiu programów. Uruchomienie więcej niż siedem programów jednocześnie jest niemożliwe. Jeżeli spróbujemy uruchomić program, który już jest włączony, program ten nie uruchomi się jako nowe zadanie, lecz zostanie otwarta wersja już działająca.
Dla przykładu, użytkownik pracuje na dokumencie "A" i decyduje się na aktywacje "menedżera plików". Następnie, gdy przechodzi do dokumentu "B", przez naciśnięcie klawiszy przejścia w "liście plików" w "menedżerze plików" i naciśnięcie klawisza "Enter", edytor tekstu nie zostanie ponownie uruchomiony aby otworzyć dokument "B", lecz dokument "B" zostanie uruchomiony w edytorze tekstu, w którym uruchomiony jest dokument "A". Aby przechodzić między dokumentami należy otworzyć je w edytorze tekstu bez otwierania innych programów. W tym przypadku można się między nimi przemieszczać za pomocą klawiszy "odstęp-1-4-5-6" lub "odstęp-3-4-5-6". Przemieszczanie się między dokumentami w edytorze tekstów zostanie omówione szczegółowo, w rozdziale 4, który instruuje jak posługiwać się edytorem tekstu.
Gdy uruchomione jest już siedem programów i użytkownik uruchomi ósme zadanie, program który został otwarty jako pierwszy zostanie wyłączony. aby powrócić do poprzednio działającego programu Po otworzeniu menu "program", przez naciśnięcie "F1", lub otworzeniu "task ID", przez naciśnięcie "F1-F4", należy nacisnąć "escape ("odstęp-e" lub "F4")".
Aby przełączać się między programami w czasie gdy pracuje więcej niż jeden, należy nacisnąć klawisze "F1" oraz  "F4" jednocześnie żeby otworzyć "menedżer zadań". "Menedżer zadań" wyświetla nazwy oraz liczbę uruchomionych programów tak jak "menedżer plików". Użytkownik może poruszać się miedzy programami za pomocą klawiszy "odstęp-1" lub "odstęp-4" oraz strzałek przewijania (klawisze F0 i F5).. Gdy wybraliśmy już program, który chcemy uruchomić należy nacisnąć klawisz "Enter".
Kombinacja klawiszy "F2" i "F3" pozwala na natychmiastowe przełączenie się między uruchomionymi programami, bez otwierania "menedżera zadań". Działa ona w ten sam sposób, co kombinacja "alt-tab" w komputerze PC. Jeżeli włączyliśmy trzy programy i znajdujemy się w drugim, jednoczesne naciśnięcie klawiszy "F2" i "F3" spowoduje przejście do trzeciego programu. Ponowne użycie kombinacji spowoduje przejście do pierwszego programu.
W powyższych sytuacjach, naciśnięcie "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" spowoduje zamknięcie aktualnie otwartego dokumentu i przejście do poprzedniego. Jednakże, jeżeli otwarty jest tylko jeden program, naciśnięcie "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" spowoduje zamknięcie programu i przejście do menu "program" urządzenia Braille Sense. Należy zapamiętać, że kombinacja klawiszy "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)" działa inaczej niż klawisz "escape (odstęp-e (punkty 1-5))", który nie zamyka programu lecz anuluje wykonywane w tym programie zadanie.

2.11. Przełączanie trybów Audio
Funkcje przycisków klawiatury multimedialnej (audio buttons) znajdującej się na przednim panelu są różne w zależności od pozycji przełącznika trybów audio. Jeśli przesuniemy ten przełącznik w lewo zostanie wypowiedziany komunikat "tryb radio" a funkcje przycisków zostaną przyporządkowane obsłudze radioodbiornika FM. Gdy ustawimy przełącznik w pozycji środkowej wypowiedziany zostanie komunikat "tryb daisy" i przyciski pozwolą na obsługę odtwarzacza Daisy. Prawe położenie przelącznika trybów audio włączy "tryb media" pozwalajacy na odtwarzanie plików muzycznych.
Tak więc w zależności od potrzeby ustawiamy przełącznik trybów audio w odpowiedniej pozycji. Szczegółowy opis funkcjonalności przycisków klawiatury multimedialnej został opisany w rozdziałach poswięconych odbiornikowi radiowemu oraz odtwarzaczowi plikow muzycznych oraz Daisy.

2.12. Przełącznik blokowania klawiatury
Możemy wyłączyć lub włączyć określone grupy klawiszy Braille Sense. Do tego celu służy przełącznik zanjdujacy się na przednim panelu po lewej jego stronie. Jeśli przesuniemy go w skrają lewą pozycję usłyszymy komunikat "wszystkie klawisze zablokowane". W tym przypadku wszystkie klawisze oraz wyłącznik są zablokowane.
Gdy przełącznik ustawimy w pozycji środkowej, usłyszymy komunikat "górny panel zablokowany" i aktywna będzie tylko klawiatura multimedialna oraz wyłącznik.
Ustawienie przełącznika w prawej pozycji spowoduje wypowiedzenie komunikatu "odblokowane", który oznacza odblokowanie wszystkich klawiszy.
Bez względu na położenie przełącznika blokady klawiatury przycisk reset jest zawsze aktywny.

2.13. Kolejka drukowania
Urządzenie Braille Sense posiada funkcje "kolejka drukowania". Funkcja ta umożliwia Braille Sense wykonywanie innych zadań podczas drukowania za pomocą drukarki atramentowej lub brajlowskiej. Dla przykładu, jeżeli użytkownik wyśle dane do drukarki, natychmiast potem urządzenie powróci do miejsca, w którym została aktywowana komenda drukowania. Jeżeli użytkownik pragnie sprawdzić okno dialogowe "kolejka drukowania" po wydaniu komendy drukowania, należy nacisnąć "odstęp-2-3-4-6". Wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym znajdują Się trzy kontrolki. Pierwsza z nich to lista informacji o drukowanych aktualnie plikach. Następne dwie to przyciski "anuluj"; oraz "zamknij".
Aby przemieszczać się między kontrolkami, należy nacisnąć "tab (odstęp-4-5)" lub "Shift-tab (odstęp-1-2)". Aby przemieszczać się pomiędzy pozycjami z "listy informacji" należy, będąc na tej liście,  naciskać "odstęp-4" lub "odstęp-1". Jednak jeśli użytkownik otworzy okno dialogowe bez drukowania niczego, wyświetli się komunikat "brak listy" oraz przycisk "zamknij".
W czasie, gdy trwa drukowanie, lista informacji będzie zawierać: nazwę działającego programu, nazwę drukowanego pliku, typ drukarki, ilość kopii i w zależności od statusu komunikat: "trwa drukowanie" lub "gotowe". Dla przykładu zakładając, iż użytkownik drukuje kopię pliku "sample.hbl" w edytorze tekstu w liście informacji ukażą się: program Edytor tekstów, plik: sample.hbl, drukarka, kopia:1, drukowanie. Jeżeli Użytkownik korzysta z drukarki brajlowskiej zamiast komunikatu "drukarka" pojawi się komunikat "drukarka brajlowska". Jeżeli aktualnie nic nie jest drukowane a drukarka oczekuje na drukowanie, pokaże się komunikat "czytaj" zamiast "painting". Jeżeli użytkownik będzie drukował dowolny tekst z poziomu programu pocztowego zamiast nazwy drukowanego pliku ukarze się komunikat "emailtemp.txt" natomiast przy drukowaniu z harmonogramu zadań bądź książki adresowej komunikat będzie brzmiał "prn_(czas).txt".
Aby zrezygnować z drukowania pliku znajdującego się w kolejce drukowania wystarczy najechać na plik, który ma zostać usunięty z kolejki a następnie za pomocą klawisza "tab (odstęp-4-5)" przejść do przycisku Anuluj i nacisnąć klawisz Enter. W celu zamknięcia okna kolejki drukowania należy za pomocą klawisza "tab(odstęp-4-5)" wybrać przycisk "Zamknij" i nacisnąć klawisz "Enter". Lub użyć skrótu "odstęp-z (punkty 1-3-5-6)".

2.14. Tryb jednoręczny
Braille Sense umożliwia pisanie na klawiaturze użytkownikom, którzy z jakiegoś powodu muszą pisać brajlem używając jednej ręki. Aby włączyć tryb jednoręczny należy uruchamiając Braille Sense trzymać jednocześnie wciśnięty klawisz F3. Aby tryb ten wyłączyć np.: po to, by wrócić do trybu dwuręcznego, należy podczas uruchamiania Braille Sense trzymać wciśnięty klawisz F4. Tryb ten można także włączyć lub wyłączyć korzystając z menu "ustawienia opcji". Gdy tryb jednoręczny jest włączony znaki wprowadza się w następujący sposób:
Aby napisać znak należy nacisnąć punkty w dowolnej kombinacji lub porządku. Gdy wszystkie punkty zostały naciśnięte należy nacisnąć "odstęp". Na przykład gdy chcemy napisać literę "h" naciskamy punkt 1 oraz punkt 2 - razem lub osobno - a następnie punkt 5.Wreszcie, gdy wszystkie punkty zostały już naciśnięte naciskamy klawisz "odstęp".
Aby nacisnąć kombinację klawiszy zawierającą spację (ma to miejsce np. przy wywoływaniu komend Braille Sense) naciskamy spację dwukrotnie tzn. przed wciśnięciem innych klawiszy i po zakończeniu wprowadzania żądanej sekwencji klawiszy. Na przykład gdy chcemy nacisnąć komendę "odstęp-o (punkty 1-3-5)" naciskamy klawisz "odstęp" potem naciskamy punkt 1, 3, 5 w dowolnym porządku razem lub osobno a następnie naciskamy ponownie klawisz "odstęp".
Aby nacisnąć komendę zawierającą "enter" lub "backspace" naciskamy "backspace" lub "enter" przed naciśnięciem innych klawiszy a następnie naciskamy inne klawisze kończąc sekwencję naciśnięciem klawisza "odstęp". Na przykład, gdy chcemy nacisnąć kombinację klawiszy "enter-l (punkty 1-2-3)" naciskamy "enter" następnie punkty 1-2-3 a na koniec klawisz "odstęp".
Jeżeli chcemy nacisnąć "odstęp", "enter" lub "backspace" każdy z tych klawiszy naciskamy dwukrotnie. Na przykład jeżeli chcemy nacisnąć "odstęp" aby zrobić odstęp pomiędzy wyrazami naciskamy "odstęp" dwa razy.
Działanie klawiszy strzałek, klawiszy funkcyjnych i przycisków audio pozostaje takie samo jak w trybie dwuręcznym. Gdy włączony jest tryb jednoręczny Braille Sense poinformuje o tym za każdym razem, gdy jest uruchamiany. Komunikat zawiera także informację o tym, co należy zrobić, aby przejść do trybu dwuręcznego.

2.15.  Najczęściej używane kombinacje klawiszowe
Wywołanie menu program:  F1
Uruchomienie dowolnego programu z menu programy F1-+ "klawisz skrótu" (odpowiednio dla uruchamianego programu)
Wywołanie listy uruchomionych zadań:  F1-F4
Przełączenie się do poprzedniego programu:  Odstęp-F2-F3
Przełączenie się do następnego programu:  F2-F3
Wywołanie menu aktywnego programu:  Odstęp-m (punkty 1-3-4) lub F2
Wyjście:  Odstęp-z (punkty 1-3-5-6)
Escape:  Odstęp-e (odstęp-1-5) lub F4
Przeniesienie się do następnej kontrolki/przycisku w oknie dialogowym:  Tab (odstęp-4-5 lub F3)
Przeniesienie się do poprzedniej kontrolki/przycisku w oknie dialogowym:  Shift-tab (odstęp-1-2 lub F3-F4)
Przeniesienie się do poprzedniego znaku:  klawisz strzałki w lewo (odstęp-3)
Przeniesienie się do następnego znaku:  klawisz strzałki w prawo (odstęp-6)
Przeniesienie się do poprzedniej linii/elementu menu:  klawisz strzałki w górę(odstęp-1 lub strzałka w górę)
Przeniesienie się do następnej linii/elementu menu:  klawisz strzałki w dół(odstęp-4 lub strzałka w dół)
Przeniesienie do początku linii/elementu menu:  przycisk Home (odstęp-1-3)
 Przeniesienie do końca linii/elementu menu:  przycisk End (odstęp-4-6)
Przeniesienie do początku dokumentu lub pierwszego elementu:  Ctrl-home (odstęp-1-2-3 lub F1-F2-strzałka w górę)
Przeniesienie do końca dokumentu lub ostatniego elementu:  Ctrl-end (odstęp-4-5-6 lub F3-F4-strzałka w dół)
Przeniesienie do poprzedniej strony lub do pierwszego elementu poprzedniej trzydziestodwuelementowej grupy:  Page up (odstęp 1-2-6 lub F1-F2)
Przeniesienie do następnej strony lub do ostatniego elementu następnej trzydziestodwuelementowej grupy:  Page down (odstęp 3-4-5 lub F3-F4)
Przewinięcie w lewo:  strzałka w górę
Przewinięcie w prawo: strzałka w dół
Nawigacja kursorem po poszczególnych Komórkach lub przesunięcie do elementu:  Odpowiadający przycisk pozycji kursora.
Ponownie odczytaj bieżący element:  Odstęp-r (punkty 1-2-3-5)
Podaj czas:  Odstęp-t (punkty 2-3-4-5)
Sprawdź stan akumulatorów:  Odstęp-1-6
Przywołaj menu opcji:  Odstęp-o (punkty 1-3-5)
Pomoc kontekstowa:  Odstęp-h (punkty 1-2-5)
Sprawdzenie wersji:  Odstęp-v (punkty 1-2-3-6) Tylko w menu "program" Braille Sense.
Sprawdzenie stanu sieci:  Odstęp-n (punkty 1-3-4-5) w menu "program Braille Sense.
Zwiększenie głośności: backspace-F4
Zmniejszenie głośności: backspace-F1
Zwiększenie szybkości mowy: odstęp-F4
Zmniejszenie szybkości mowy: odstęp-F1
Włączenie trybu jednoręcznego: podczas włączania Braille Sense trzymać wciśnięty klawisz F3.
Wyłączenie trybu jednoręcznego: podczas włączania Braille Sense trzymać wciśnięty klawisz F4.
Włączenie/wyłączenie Bluetooth:Backspace-3-4-5-6
Włączenie/wyłączenie WiFi: Backspace-1-4-5-6
Włączenie/wyłączenie przewijania z mową: F3-strzałka w górę
Wybór kursora brajla: F4-strzałka w górę
Wybór pozycji informacji kontrolnej: F2-strzałka w dół

