القسم 13 مدير البلوتوث

المحتويات

13.  مدير البلوتوث
13.1  قائمة أجهزة البلوتوث
13.2  قائمة خدمات البلوتوث
13.2.1  ربط الخدمة
13.2.2  خدمة الشبكة المحلية LAN
13.2.3  خدمة بروتوكول نقل الملفات  FTP
13.2.4  خدمة التزامن النشط
13.2.5  المنفذ التسلسلي
13.2.6  خدمة لوحة مفاتيح بلوتوث
13.2.7 خدمة طابعة بلوتوث
13.2.8  استخدام عدة خدمات في نفس الوقت
13.3  مفاتيح مدير البلوتوث الساخنة

13.  مدير البلوتوث

   البرايل سينس توجد فيها إمكانية التوصيل بالبلوتوث. تقنية البلوتوث هي آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا اللاسلكية للشبكات الشخصية (PAN). بخلاف الشبكة المحلية اللاسلكية المتعارف عليها 
(WLAN) هذه الشبكات تقتصر على مسافة تصل لِ 30 قدم أو أقل. تقنية البلوتوث تتيح 
للمستخدمين تبادل أنواع مختلفة من المعلومات. من أجل استخدام تقنية البلوتوث في البرايل سينس 
يجب أن تقوم بتغيير خيار البلوتوث إلى البند "تشغيل" في قائمة الخيارات. الرجاء الرجوع إلى القسم  
3.2.37  من دليل المستخدم.

   تقنية البلوتوث في البرايل سينس تسمح لك بنقل الملفات من البرايل سينس إلى جهاز الحاسوب، 
استخدم اتصال الإنترنت الذي يستخدمه حاسوبك، أو قم باستخدام البرايل سينس كعارض برايل 
لاسلكي. لاستخدام البرايل سينس كعارض برايل لا سلكي يجب أن يكون برنامج قارئ الشاشة قيد 
التشغيل، مثل برنامج السوبرنوفا أو الويندوز آيز. الرجاء الانتباه إلى أن تقنية البلوتوث الحالية مطورة 
ويمكنك تجربة مهام مختلفة اعتماداً على نظام التشغيل الذي تستخدمه.

   تستخدم البرايل سينس برنامج مدير البلوتوث والذي يسمح للمستخدم لاستخدام تقنية البلوتوث في 
البرايل سينس. يمكنك الوصول إلى مدير البلوتوث بعدة طرق. للوصول إلى مدير البلوتوث من قائمة 
البرامج يمكنك إما الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" حتى تسمع مدير البلوتوث، أو اضغط 
""مسافة" حتى تصل إلى مدير البلوتوث. عندما تسمع مدير البلوتوث اضغط "دخول" لتفعليه. أو 
يمكنك الضغط على "l (النقاط 1-2-3)" لفتح مدير البلوتوث من قائمة البرامج دون الحاجة للضغط 
على المفتاح "دخول" عليها.

13.1  قائمة أجهزة البلوتوث

   بعد أن يتم تفعيل مدير البلوتوث سيبدأ بالبحث عن أجهزة البلوتوث المحيطة وسيبحث عن الخدمات 
المتاحة في أجهزة البلوتوث الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان لديك جهاز قريب وقد تمت تفعيل 
خدمة البلوتوث فيه، عندها ستحاول البرايل سينس بالعثور عليه. من الممكن أن تستغرق بعض الوقت 
في العثور على أجهزة البلوتوث في مجال ومدى الالتقاط، لذا توقع الانتظار لمدة 30 إلى 40 ثانية 
لتكتمل عملية البحث. ستسمع هذه الرسالة " البحث عن أجهزة. الرجاء الانتظار..." مع سماع صوت 
تنبيه عند بدأ هذه العملية. وعندما يتم العثور على جهاز فإن البرايل سينس ستقوم بإعلان عن "العثور 
على "اسم جهاز البلوتوث)". وحتى نهاية الأجهزة التي تم العثور عليها، لن يعمل أي مفتاح على 
البرايل سينس ولن تتمكن من إيقاف عملية البحث عن الأجهزة. يجب عليك الانتظار حتى اكتمال 
عملية البحث عن الأجهزة.

   إذا تم ضبط خيار البلوتوث في قائمة الخيارات إلى "تعطيل"، أو إذا كانت البرايل سينس لم تتمكن 
من التعرف على الجهاز فإن البرايل سينس ستقوم بذكر هذه الرسالة "لم يتم تفعيل البلوتوث". ثم ستقوم 
البرايل سينس بالخروج من مدير البلوتوث تلقائياً.

   بمجرد العثور على أجهزة بلوتوث في نطاق الالتقاط فسيتم عرضهم كالتالي "اسم الجهاز (غير 
موثوق به) (أو موثوق به)) xx/yy" حيث أن xx هي عدد الجهاز الذي يظهر في القائمة و yy هو 
إجمالي عدد الأجهزة التي تم العثور عليها. والعبارة "موثوق به"  تعني بأنه تم توثيق هذه الخدمة، و 
"غير موثوق به" تعني بأنه لم يتم توثيق الخدمة.

   هذا الجزء من مدير البلوتوث معروف بِقائمة أجهزة البلوتوث ولهذا فإن قائمة هذا القسم تسمى 
بقائمة أجهزة البلوتوث. في حال عدم وجود أجهزة أخرة في النطاق فإن البرايل سينس ستقوم بذكر هذه 
الرسالة "لا توجد قائمة 0/0". يمكنك الضغط على "مسافة-" أو "مسافة-4" للانتقال خلال هذه القائمة. 
لتحديد الجهاز من القائمة اضغط "دخول" على اسم الجهاز.

   إذا كان جهاز البلوتوث موثوقاً به فإن إعداد هذا الجهاز سيتم حفظه في ذاكرة البرايل سينس تلقائياً. 
وإذا أردت حذف هذا الإعداد قم بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على اسم جهاز البلوتوث 
المدرج في قائمة أجهزة البلوتوث. ستقوم البرايل سينس بذكر هذه الرسالة "تم حذف إعدادات الجهاز". 
حذف هذا الإعداد سيطبق فقط على الجهاز الحالي.

   بمجرد انتهاء البرايل سينس من البحث عن أجهزة الباوتوث الأخرى فستتمكن من الوصول إلى 
القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو بالضغط على "F2". "قائمة أجهزة البلوتوث" 
تحتوي على "إعادة البحث عن أجهزة"، "اسم الجهاز"، "حذف معلومات الاقتران"، و "خروج". 
يمكنك تصفح بنود القائمة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

    البند الأول في القائمة هو "إعادة البحث عن أجهزة". يسمح لك هذا البند بإعادة البحث عن أجهزة 
البلوتوث الأخرى. لتفعيل هذا البند اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" 
على "إعادة البحث عن أجهزة". يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا الخيار بالضغط على "r (النقاط 1-2-
3-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث، أو يمكنك تفعيله مباشرةً بدون استدعاء القائمة 
بالضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)".

   يمكنك الوصول إلى البند التالي في القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط 
على "مسافة-1" أو "مسافة-4" حتى تصل إلى "اسم الجهاز" واضغط على "دخول". يمكنك أيضاً 
الضغط على "n (النقاط 1-3-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث لتفعيل "اسم الجهاز". 
يسمح لك هذا البند بتسمية البرايل سينس بالاسم الذي تريده. الاسم الافتراضي لاسم جهاز البلوتوث هو 
"البرايل سينس بلاص". يمكنك تفعيل هذا البند بالضغط على "دخول" عليه أو يمكنك الوصول إليه 
بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-n (النقاط 1-3-4-5)". بعد تفعيل هذا البند ستجد مربع 
تحرير حاسوبي يحتوي على اسم الجهاز الحالي. لتعديل الاسم قم بطباعة اسم جديد ومن ثم قم بالضغط 
على "دخول". بمجرد إدخال الاسم الجديد يجب عليك أن تقوم بإغلاق جميع البرامج وأن تقوم بالضغط 
على زر "إعادة التعيين" الموجود في اللوحة الخلفية بإصبعك. لإلغاء التغييرات التي قمت بها اضغط 
"مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "F4" عندها سترجع إلى قائمة أجهزة البلوتوث.

   بند القائمة التالي "حذف معلومات الاقتران". يسمح لك هذا البند بحذف إعدادات الجهاز. لتفعيل هذا 
البند قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط على "دخول" على "حذف 
معلومات الاقتران".
   يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا الخيار بالضغط على "d (النقاط 1-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة 
أجهزة البلوتوث، أو يمكنك تفعليه مباشرة وبدون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-
4-5)".

   البند التالي في القائمة هو البند "خروج". يقوم هذا البند بالخروج من برنامج مدير البلوتوث. لتفعيل 
هذا البند اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى البند 
"خروج"، ثم اضغط دخول. يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا البند بالضغط على "z (النقاط 1-3-5-6)" 
أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث أو بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" في أي وقت 
وبدون استدعاء القائمة.

13.2  قائمة خدمات البلوتوث

   بمجرد معرفة جهاز البلوتوث الذي ترغب بالاتصال به، اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول 
إلى الجهاز الذي تريد الاتصال به في قائمة أجهزة البلوتوث، ثم اضغط "دخول" على اسم الجهاز، 
ستسمع "البحث عن الخدمات. الرجاء الانتظار..." الرجاء الانتباه إلى أنه لن يعمل أي مفتاح أثناء 
عملية البحث عن الأجهزة. ستبدأ البرايل سينس بالبحث عن الخدمات المتاحة من جهاز البلوتوث. 
البرايل سينس تدعم الخدمات التالية: شبكة الاتصال المحلية LAN، بروتوكول نقل الملفات FTP، 
التزامن النشط، المنفذ التسلسلي، منفذ اليو أس بي، شبكة البلوتوث. من أجل الوصول إلى هذ الخدمات 
يجب أن تتأكد أولاً من أن جهاز البلوتوث في نمط يمكن العثور عليه واكتشافه، وأن جميع الخدمات 
متاحة. من الممكن إتاحة خدمات معينة في جهاز البلوتوث وأن يتم تعطيل الخدمات الأخرى. على 
سبيل المثال، من الممكن تفعيل كل من خدمات شبكة الاتصال المحلية LAN وبروتوكول نقل 
الملفات FTP وتعطيل التزامن النشط والمنفذ التسلسلي. في هذه الحالة ستقوم البرايل سينس بعرض 
شبكة الاتصال المحلية LAN وبوتوكول نقل الملفات.

   بمجرد عثور البرايل سينس على جميع الخدمات المتاحة فستقوم بعرض الخدمات في قائمة بالتنسيق 
التالي" اسم الخدمة xx/yy" حيث أن xx هي رقم الخدمة الموجود عليها حالياً و yy هي إجمالي 
الخدمات المتاحة. يمكنك التنقل بين هذه الخدمات المتاحة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". 
يمكنك الضغط على "حذف خلفي" للرجوع إلى قائمة أجهزة البلوتوث.
   بمجرد انتهاء البرايل سينس من البحث عن الأجهزة ستتمكن من الوصول إلى القائمة بالضغط على 
"مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو بالضغط على "F2". "قائمة خدمات البلوتوث" تحتوي على "اسم 
الجهاز"، فتح بروتوكول نقل الملفات"، "قطع الاتصال" و "خروج". يمكنك التنقل بين بنود القائمة 
باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   كيفية استخدام بندي "قائمة خدمات البلوتوث"  "اسم الجهاز" و "خروج" هو بنفس كيفية استخدامهم 
في "قائمة أجهزة البلوتوث". الرجاء الرجوع إلى القسم 13.1  (قائمة أجهزة البلوتوث).

   يسمح لك البند "فتح بروتوكول نقل الملفات" بفتح اتصال مباشر لنقل الملفات مع جهاز البلوتوث 
دون أن يتم تحديد الجهاز ومن ثم تحديد الخدمة. لكن يجب عليك أن تقوم بوصل الخدمة أولاً قبل أن 
تسمح لك البرايل سينس بنقل الملفات. إذا لم تقم بربط خدمة نقل الملفات وقمت بتفعيل هذه المهمة 
ستسمع هذه الرسالة "تم قطع الاتصال بخدمة بروتوكول نقل الملفات". يمكنك الوصول إلى "فتح 
بروتوكول نقل الملفات" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) ومن ثم الضغط على "مسافة-1" 
أو "مسافة-4" للوصول إلى "فتح بروتوكول نقل الملفات". عندما تكون على "فتح بروتوكول نقل 
الملفات" اضغط "دخول" لتفعيله ستقوم البرايل سينس بالإعلان عن هذه الرسالة "ربط الخدمة...". 
يمكنك تفعليه أيضاً بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث، أو 
بالضغط على "دخول-مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)" دون استدعاء القائمة. سيغطي هذا الفصل الاتصال 
بمختلف خدمات البلوتوث لاحقاً بتفصيل أكثر.

   يسمح لك بند القائمة "قطع الاتصال" بقطع اتصال الخدمات المتصلة لأجهزة البلوتوث الأخرى. 
يمكنك الوصول إلى بند القائمة هذا بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ومنثم الضغط على 
"مسافة-1" أو "مسافة-4". ثم بالضغط على "دخول" لتفعيل هذا البند. يمكنك أيضاً تفعيل هذا البند 
أثناء تواجدك في قائمة خدمات البلوتوث بالضغط على "d (النقاط 1-4-5)" أو يمكنك تفعيله بدون 
استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)".
   من أجل قطع الاتصال بأية خدمة اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" في قائمة خدمات البلوتوث 
للانتقال إلى الخدمة التي تريد قطع الاتصال بها، وتنفيذ الأمر "قطع الاتصال".
   يمكنك قطع الاتصال بالخدمة ذات حيز الاهتمام الحالي فقط أي يمكنك قطع الاتصال بخدمة واحدة 
في الوقت الواحد كما يمكنك أيضاً قطع الاتصال بعدة خدمات قي نفس الوقت.
   في حال عدم وجود أي خدمات متصلة بأجهزة بلوتوث أخرى وقمت بتفعيل هذه المهمة ستسمع هذه 
الرسالة "لا يوجد أية خدمة متصلة".

13.2.1  ربط الخدمة

   لتوثيق خدمة والاتصال بها، اضغط "دخول" على الخدمة. يمجرد الضغط على "دخول" على 
الخدمة ستسمع "ربط الخدمة". ثم ستسمع "الرمز الشخصي:" يجب أن تستخدم حروف الآسكي عند 
الطباعة في مربه التحرير هذا. سترى على عارض البرايل "الرمز الشخصي:" سيظهر مربع التحرير 
هذا عند الضغط على دخول على الخدمة التي لا تقول "متصل" بعد اسم الخدمة. يمكنك الخروج من 
مربع التحرير هذا أو إلغاء أي نص قمت بإدخاله بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" سيتم 
الرجوع بك إلى قائمة خدمات البلوتوث.

   إذا قمت بإدخال الرمز الشخصي وقمت بالضغط على "دخول" ستسمع "الرجاء انتظار التخويل". 
إذا تم إعداد الجهاز الذي سيتم الاتصال به بالشكل الصحيح، ولم يتم إعداده للسماح لهذا الجهاز 
بالاتصال دائماً، ومن ثم سيطلب منك الجهاز إدخال الرمز الشخصي. إذا كان الرمز الشخصي في كلا 
الجهازان متطابقان لذا سيتم توثيق الخدمة. إذا حدث هذا ستسمع "تم قبول رمز التخويل الشخصي". 
ثم، وبينما يتم الاتصال بالخدمة ستسمع "الرجاء الانتظار. تصريح الدخول". إذا كان جهاز البلوتوث لا 
يسمح يخول الاتصال ستسمع " فشل في الاتصال"، وسترجع إلى قائمة خدمات البلوتوث. إذا كان 
جهاز البلوتوث الذي تحاول الاتصال به يخول لك ويسمح لك بالوصول إليه ستقوم البرايل سينس 
بالإعلان عن "نجح الاتصال. إذا تم الاتصال سترى العبارة "متصل" بعد الخدمات التي تم الاتصال 
بها بنجاح. بعض الخدمات يتم الاتصال بها دون إدخال الرمز الشخصي هذا يعتمد على إعدادات جهاز 
البلوتوث.

   بعد اتصالك بالخدمة يمكنك قطع الاتصال بها بالضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" ستقوم 
البرايل سينس بالإعلان عن هذه الرسالة "تم قطع الاتصال". وسترجع إلى قائمة خدمات البلوتوث. إذا 
قمت بقطع الاتصال بخدمة ما فستختفي العبارة "متصل" من قائمة خدمات البلوتوث.

   إذا قمت بالاتصال بخدمة بروتوكول نقل الملفات FTP، فسوف ترى قائمة بالملفات والمجلدات 
الموجودة في جهاز البلوتوث. ما تبقى من هذا الفصل سيشرح كل خدمة بشيءٍ من التفصيل.

13.2.2  خدمة الشبكة المحلية LAN

   من خلال خدمة الشبكة المحلية ستتمكن من الاتصال بالإنترنت من خلال الحاسوب. إذا قمت 
بالاتصال بهذه الخدمة فستتمكن من استخدام مستعرض الويب وبرنامج البريد الإلكتروني، تماماً كما 
لو كنت متصلاً بالإنترنت من خلال مودم الاتصال الهاتفي أو كرت شبكة اتصال محلية لاسلكية. لكن 
يجب أن تقوم بإعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS) على جهاز البلوتوث الذي ترغب بالاتصال 
به. بدون إعداد هذا الخيار بالشكل المناسب فلن تتمكن من الاتصال بالإنترنت باستخدام خدمة الشبكة 
المحلية. للحصول على معلومات عن كيفية إعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS) لجهاز 
البلوتوث المُراد الاتصال به، الرجاء الرجوع إلى الوثائق الخاصة بهذا الجهاز. إعداد مشاركة الاتصال 
بالإنترنت (ICS) يحتاج إلى معرفة ببناء الشبكات، لذا سيكون من الجيد الاتصال بفني الشبكة 
المحلية أو مدير الشبكة للمساعدة في كيفية إعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS).

13.2.3  خدمة بروتوكول نقل الملفات  FTP

   هذه الخدمة تعمل بشكل مشابه لعملية استخدام بروتوكول نقل الملفات في الإنترنت. فهي تسمح لك 
بتقل المجلدات والملفات من وإلى البرايل سينس وبينها وبين جهاز البلوتوث. عند الرجوع إلى خدمة 
بروتوكول نقل الملفات سنرجع إلى قائمة الملف/المجلد الموجودة في جهاز البلوتوث البعيد كَ "قائمة 
المجلدات البعيدة" وقائمة الملف/المجلد في البرايل سينس كَ "قائمة المجلدات المحلية". 

   بعد نجاح توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات سوف يقوم مديرالبلوتوث بأخذك إلى قائمة 
المجلدات البعيدة. قائمة المجلدات تكون محددة من قبل جهاز البلوتوث البعيد. عادةً، يسمى هذا المجلد 
بمجلد التبادل في جهاز البلوتوث البعيد، لكن يجب عليك معرفة المعلومات الخاصة بهذا المجلد.

   قائمة المجلدات البعيدة شبيهة جداً بمدير الملفات. بواسطة خدمة بروتوكول نقل الملفات ستتمكن من 
القيام بالمهام الآتية:
1. النسخ.
2. اللصق.
3. إرسال إلى
4. استرجاع ملف
5. مجلد جديد
6. حذف ملف/مجلد
7. فتح مجلد محلي. إذا قمت بالضغط على "دخول" على هذه المهمة سيتم أخذك إلى قائمة المجلدات 
المحلية. إذا كنت في قائمة المجلدات المحلية فسوف تتغير هذه القائمة إلى "نقل المجلد البعيد".
8. تحديد الكل
9. معلومات

في الأقسام التالية سنقوم بشرح مهام بروتوكول نقل الملفات المختلفة. الرجاء الانتباه، أثناء نقل 
البيانات من وإلى جهاز البلوتوث البعيد فمن الممكن أن يبقى جهاز البلوتوث البعيد يحتاج إلى إذن 
دخول للبرايل سينس. الرجاء الاطلاع على التفاصيل في الوثائق الخاصة بجهاز البلوتوث البعيد.

13.2.3.1  النسخ واللصق

   تسمح لك هذه المهام بنسخ ولصق الملفات فيما بين المجلد المحلي والمجيد البعيد.
   يمكنك اتباع الخطوات التالية لنقل الملفات من المجلد المحلي إلى المجلد البعيد:

   1. بعد اتصالك بخدمة بروتوكول نقل الملفات سيتم أخذك إلى قائمة المجلدات البعيدة. أثناء تواجدك 
في قائمة المجلدات البعيدة يجب أن تضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح قائمة 
بروتوكول نقل الملفات. ثم يجب عليك أن تضعط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "فتح المجلد 
المحلي" والضغط على "دخول". كما يمكنك أيضاً الذغط على "o (النقاط 1-3-5)" أثناء تواجدك في 
القائمة أو يمكنك الضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)" دون الحاجة لاستدعاء القائمة. بعد تفعيل 
هذه المهمة ستسمع "فتح المجلد المحلي". ثم سيتم أخذك إلى قائمة الأقراص الموجودة في مدير 
الملفات. سيتم أخذ إلى قرص الفلاش "flashdisk" بشكل افتراضي،لكن إذا كان لديك بطاقة ذاكرة 
أو شرحة ذاكرة يو أس بي تم توصيلها بالجهاز فيمكنك الوصول إليهم بالضغط على "مسافة-1" أو 
"مسافة-4".
2. تماماً مثل مدير الملفات، يمكنك الوصول إلى القرص بالضغط على "دخول" عليه. استخدم مفاتيح 
التنقل نفسها المستخدمة في مدير الملفات للوصول إلى المجلد المحلي. يمكنك الرجوع إل الفصل 3 
من هذا الدليل لإيجاد أوامر مدير الملفات المختلفة. انتبه إلى أنه لا يمكنك القيام بتحديد المجلدات، 
يمكنك فقط تحديد الملفات. إذا حاولت تحديد مجلد فإن البرايل سينس ستقوم بالإعلان عن هذه الرسالة 
"تم تعطيله".
3. بمجرد تحديد الملفات بالضغط على "مسافة" ستتمكن من نسخهم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 
1-3-4)" أو "F2" ومن ثم الوصول إلى "نسخ" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" والضغط 
على "دخول". أو يمكنك الضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)" لتفعيل المهمة دون استدعاء القائمة.
4. بعد تفعيل مهمة النسخ ستسمع "نسخ" ومن ثم "فتح المجلد البعيد". وسيتم نقلك إلى قائمة المجلدات 
البعيدة.
5. في قائمة المجلدات البعيدة، من الممكن أن تنتقل إلى المجلد الذي تريد لصق الملف فيه، عندما 
تدخل في المجلد يمكنك لصق الملف بالضغط على "دخول-v (النقاط 1-2-3-6)". أو يمكنك الضغط 
على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ومن ثم استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى المهمة 
"لصق" واضغط "دخول". أثناء عملية اللصق ستسمع صوت يشير إلى أن البرايل سينس قيد العمل. 
إذا كان الملف أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق 
بالمقدار 10 بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر 
التقدم.
6. عندما يتم لصق الملف بنجاح فسوف ترى الرسالة "xxx تم لصق ملف" حيث أن xxx عبارة عن 
اسم الملف. وفي حال عدم نجاح عملية اللصق ستسمع "xxx ملف لم يتم إلصاقه". بعد أتمام لصق 
الملف بنجاح ستسمع أيضاً "اكتمال اللصق"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات البعيدة.

   يجب اتباع الخطوات التالية لنسخ ملف من قائمة المجلدات البعيد إلى قائمة المجلدات المحلية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات فستتمكن من التنقل عبر المجلدات البعيدة تماماً كما لو 
أنك داخل مدير الملفات. الرجاء الرجوع إلى القسم 3 من هذا الدليل في حال حاجتك إلى معرفة مفاتيح 
التنقل المستخدمة قي مدير الملفات.
2. بمجرد تحديد الملفات التي ترغب بنسخها بالضغط على "مسافة" يمكنك فتح قائمة بروتوكول نقل 
الملفات بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) ومن ثم استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" 
للوصول إلى "نسخ" وقم بالضغط على "دخول". كما يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء 
القائمة بالضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)". الرجاء الانتباه إلى أنه لا يمكنك نسخ المجلدات ليتم 
إرسالها إلى المجلد المحلي.
3. قم بفتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" انتقل إلى "فتح مجلد محلي" بواسطة 
"مسافة-1" أو "مسافة-4" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة 
بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)". بعد تفعيل هذه المهمة سترى قائمة الأقراص تماماً مثلما 
تفتح مدير الملفات. سيتم أخذك إلى القرص الوامض بشكل افتراضي "flashdisk".  لكن إذا كان 
لديك بطاقة ذاكرة أو شرحة ذاكرة يو أس بي تم توصيلها بالجهاز فيمكنك الوصول إليهم بالضغط على 
"مسافة-1" أو "مسافة-4". الرجاء الرجوع إلى القسم 3 من هذا الدليل في حال حاجتك إلى معرفة 
مفاتيح التنقل المستخدمة قي مدير الملفات.
4. بعد الدخول إلى القرص قم بفتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". ثم انتقل إلى 
"لصق" باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الوصول إلى هذه المهمة 
بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-v (النقاط 1-2-3-6)". أثناء عملية اللصق ستسمع صوت 
يشير إلى أن البريل سينس قيد العمل. إذا كان الملف أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر 
التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت 
عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم.
6. عندما يتم لصق الملف بنجاح فسوف ترى الرسالة "xxx تم لصق ملف" حيث أن xxx عبارة عن 
اسم الملف. وفي حال عدم نجاح عملية اللصق ستسمع "xxx ملف لم يتم إلصاقه". بعد أتمام لصق 
الملف بنجاح ستسمع أيضاً "اكتمال اللصق"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات المحلية.

13.2.3.2  إرسال إلى

   تسمح هذه المهمة بإرسال الملفات من قائمة المجلدات المحلية إلى قائمة المجلدات البعيدة. وهي 
متاحة فقط في قائمة المجلدات المحلية. هذه المهمة شبيهو جداً بكل من مهمة النسخ واللصق. وجه 
الاختلاف هو أنه لن تحتاج للصق الملف في المجلد البعيد. حيث أنه يتم تنفيذها بمجرد تفعيل المهمة 
"إرسال إلى". عندما تقوم بتفعيل هذه المهمة سيتم فقط إرسال الملف إلى جذر قائمة المجلدات البعيدة. 
لتفعيل المهمة "إرسال إلى" قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقلا لملفات يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أثناء 
تواجدك في قائمة المجلدات البعيدة لفتح القائمة. ثم اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "فتح 
المجلد المحلي" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على 
"دخول-o (النقاط 1-3-5)".
2. بعد تفعيل هذه المهمة سترى قائمة بالأقراص تماماً كما لو أنك في مدير الملفات. سيتم أخذك إلى 
القرص الوامض بشكل افتراضي "flashdisk".  لكن إذا كان لديك بطاقة ذاكرة أو شرحة ذاكرة يو 
أس بي تم توصيلها بالجهاز فيمكنك الوصول إليهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". الرجاء 
الرجوع إلى القسم 3 من هذا الدليل في حال حاجتك إلى معرفة مفاتيح التنقل المستخدمة قي مدير 
الملفات.
3. ثم قم بتحديد الملف بالضغط على "مسافة" على الملف. انتبه إلى أنه يمكنك تحديد الملفات فقط 
وليس المجلدات.
4. بعد تحديد الملف اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" 
للانتقال إلى "إرسال إلى" واضغط "دخول". أو يمكنك الضغط على "دخول-s (النقاط 2-3-4)" 
لتفعيل المهمة "إرسال إلى" دون الحاجة لاستدعاء القائمة.
5. تماماُ مثل عملية النسخ واللصق ستسمع صوت يشير إلى البرايل سينس قيد العمل. إذا كان الملف 
أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 
بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم. عندما 
يتم اكتمال إرسال الملف ستسمع الرسالة "xxx تم إرسال ملف" حيث أن xxx عبارة عن اسم الملف. 
وفي حال عدم نجاح عملية الإرسال ستسمع "xxx ملف لم يتم إرساله". بمجرد اكتمال عملية إرسال 
الملفات بنجاح ستسمع "تم الإرسال بنجاح"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات البعيدة.

13.2.3.3  استرجاع ملف

   تسمح لك المهمة "استرجاع ملف" باسترجاع ملف من قائمة المجلدات البعيدة ونقله إلى المجلد 
المحلي. هذه المهمة متاحة أثناء تواجدك في قائمة المجلدات المحلية. يمكنك فقط حفظ الملفات إلى 
المجلد "flashdisk/download" في هذه المهمة. قم بتنفيذ الخطوات التالية لتفعيل مهمة 
"استرجاع ملف":
1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات سيتم وصلك بقائمة المجلدات البعيدة. يمكنك التنقل خلال 
القائمة باستخدام نفس الأوامر المستخدمة في مدير الملفات. يمكنك الرجوع إلى هذه الأوامر بالرجوع 
إلى القسم 3 من هذا الدليل.
2. قم بتحديد الملف الذي تريد استرجاعه بالضغط على "مسافة" عليه. انتبه إلى أنه لا يمكنك تحديد 
المجلدات.
3. بعد تحديد الملف اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة، ثم استخدم "مسافة-1" أو 
"مسافة-4" للانتقال إلى "استرجاع ملف" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة دون 
استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)".
4. تماماُ مثل عملية النسخ واللصق ستسمع صوت يشير إلى البرايل سينس قيد العمل. إذا كان الملف 
أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 
بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم. عندما 
يتم اكتمال إرسال الملف ستسمع الرسالة "xxx تم استرجاع الملف" حيث أن xxx عبارة عن اسم 
الملف. وفي حال عدم نجاح عملية الإرسال ستسمع "xxx ملف لم يتم استرجاعه". بمجرد اكتمال 
عملية إرسال الملفات بنجاح ستسمع "تم اكتمال الاسترجاع"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات 
البعيدة.

13.2.3.4  مجلد جديد

   تسمح لك المهمة "مجلد جديد" بإنشاء مجلد جديد في قائمة المجلدات المحلية أو قائمة المجلدات 
البعيدة. لإنشاء مجلد جديد قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قم بالوصول إلى قائمة المجلدات المحلية أو إلى قائمة 
المجلدات البعيدة وانتقل إلى المجلد الذي تريد إنشاء مجلد جديد فيه. يمكنك التنقل بين "قائمة المجلدات 
المحلية" و "قائمة المجلدات البعيدة" بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)". وكيفية التنقل بين 
البنود الموجودة في المجلد هي بنفس كيفية التنقل في مدير الملفات.
2. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" لوصول إلى 
"مجلد جديد" واضغط "دخول". أو يمكنك تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على 
"دخول-f (النقاط 1-2-4)".
3. سترى مربع تحرير يقول "اسم المجلد الجديد:". قم بطباعة اسم المجلد باستخدام حروف الآسكي 
ومن ثم اضغط "دخول". إذا تم إنشاء المجلد بنجاح ستسمع "xxx تم إنشاء المجلد"، حيث أن xxx 
هي اسم المجلد. وسيتم العودة بك إلى القائمة التي كنت فيها تلقائياً سواءً كنت في قائمة المجلدات 
البعيدة أو المحلية.
4. لإلغاء أية تغييرات قمت بتعديلها اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" وسيتم العودة بك إلى 
القائمة السابقة.

13.2.3.5  حذف ملف/مجلد

   تسمح لك هذه المهمة بحذف الملفات أو المجلدات الموجودة في قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية. 
انتبه إلى أنه في حال احتواء مجلد على مجلدات بداخله فلن تتمكن من حذف المجلد. لتفعيل هذه المهمة 
قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قم بالوصول إلى قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية وقم 
بتحديد الملف (الملفات) أو المجلد (المجلدات) التي ترغب بحذفها بالضغط على "مسافة" عليهم. مفاتيح 
التنقل هي مثل المفاتيح المستخدمة في مدير الملفات. للرجوع إلى هذه المفاتيح الرجاء الرجوع إلى 
الفصل 3 من هذا الدليل. يمكنك التنقل فيما بين قائمة المجلدات البعيدة أو قائمة المجلدات المحلية 
بالضغط عللا "دخول-o (النقاط 1-3-5)".
2. بمجرد تحديد الملف (الملفات) أو المجلد (المجلدات) اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم 
استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "حذف ملف/مجلد" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً 
تفعيل هذه المهمة دون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)".
3. إذا تم حذف الملف (الملفات) أو المجلد (المجلدات) بنجاح ستسمع "اكتمال الحذف".

13.2.3.6  معلومات

   تسمح لك هذه المهمة بالتحقق من المعلومات التي تخص الملفات أو المجلدات الموجود في قائمة 
المجلدات البعيدة أو االمحلية، يمكنك تفعيل هذه المهمة بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قم بالوصول إلى قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية وقم 
بتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب بمعرفة والاطلاع على المعلومات الخاصة به. مفاتيح التنقل هي 
تماماً مثل المفاتيح المستخدمة في مدير الملفات. لللاطلاع على هذه المفاتيح قم بالرجوع إلى الفصل 3 
من هذا الدليل.
2. ثم اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال 
إلى "معلومات" واضغط "دخول". أو يمكنك تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على 
"دخول-i (النقاط 2-4)".
3. بعد تفعيل المهمة سترى "مربع حوار المعلومات" والذي يتكون من "النوع"، "الحجم"، "التاريخ"، 
"الخصائص"، "تأكيد" و "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-
4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". إذا قمت بتحديد عدة ملفات سيتم عرض عدد الملفات التي تم 
تحديدها وحجمها.

13.2.4  خدمة التزامن النشط

   هذه المهمة تعمل بنفس طريقة وصل البرايل سينس بالحاسوب من خلال سلك يو أس بي، واستخدام 
برنامج المزامنة التزامن النشط. إذا تم نجاح الاتصال بتفعيله عن طريق الضغط على "دخول" على 
"التزامن النشط" ستسمع صوت يصدره برنامج التزامن النشط عندما يكون هناك اتصال ناجح. تماماً 
مثل جميع خدمات البلوتوث، جهاز البلوتوث البعيد من الممكن أن يحتاج لتخويل البرايل سينس 
بالدخول. ستحتاج عندها للرجوع إلى قائمة خدمات البلوتوث. تماماً كاستخدام التزامن النشط من خلال 
اليو أس بي يمكنك نسخ ولصق الملفات من البرايل سينس إلى جهاز البلوتوث البعيد وبالعكس.

   إذا أردت قطع اتصال هذه الخدمة يمكنك الضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" أثناء تواجدك في 
مدير البلوتوث، وستعلن البرايل سينس عن "تم قطع الاتصال بالخدمة" وسيتم العودة بك إلى قائمة 
خدمات البلوتوث. ولن تتمكن من رؤية الكلمة "متصل" بعد التزامن النشط في قائمة خدمات 
البلوتوث.

   لا يمكنك استخدام التزامن النشط من خلال سلك اليو أس بي والبلوتوث في نفس الوقت. إذا كان 
جهاز البلوتوث البعيد موصولاً من خلال سلك يو أس بي وتستخدم برنامج التزامن النشط يجب عليك 
فصل جهاز البلوتوث البعيد ليتم استخدام التزامن النشط من خلال البلوتوث.

13.2.5  المنفذ التسلسلي

   إذا قمت بتوصيل هذه الخدمة يجب عليك أن لا تقوم بتوصيل الخدمات الأخرى. يسمح لك المنفذ 
التسلسلي باستخدام البرايل سينس كعارض برايل لاسلكي عبر البلوتوث. من أجل استخدام البرايل 
سينس كعارض بلوتوث لاسلكي الرجاء الرجوع إلى الأقسام التالية. انتبه إلى أنه يجب أن تكون من 
مستخدمي برنامج السوبرنوفا لتتمكن من استخدام البرايل سينس كعارض للبرايل لا سلكي. انتبه إلى 
أن التوضيح التالي لكيفية استخدام المنفذ التسلسلي عندما يكون البرنامج الناطق منصب على جهازك 
كبرنامج قارئ للشاشة في جهازك. إذا كنت من مستخدمي برنامج السوبرنوفا كقارئ للشاشة الرجاء 
الاتصال بشركة الناطق للتكنولوجيا عن طريق بريدهم الإلكتروني info@nattiq.com .

13.2.5.1  إعداد البرايل سينس للعمل كعارض للبرايل عن طريق البلوتوث

   الخطوات التالية ستوجهك لكيفية إعداد البرايل سينس للعمل كعارض للبرايل عن طريق البلوتوث. 
هذه التعليمات تفترض أنك تمتلك بلوتوث في جهازك. والتعليمات التالية تفترض أنك تستخدم برنامج 
الويندو-آيز 5.5 أو الأعلى ولديك الويندوز إكس بي، سيرفس باك 2. قبل البدء تأكد من أن البرايل 
سينس مشغلة. بالرغم من أن هذا الشيء ليس بالضروري لكن يجب أن تقوم بإغلاق جميع التطبيقات 
التي قيد التشغيل في البرايل سينس وكن متواجداً في قائمة البرامج لتحصل على أداء أفضل. إذا كان 
لديك أكثر من جهاز برايل سينس تأكد من أن البرايل سينس التي ترغب بإعدادها هي التي قيد 
التشغيل.

13.2.5.2  إعداد الحاسوب

   1. قم بالوصول إلى أيقونة البلوتوث الموجودة في صينية النظام. يمكن أن تقوم بهذا الشيء في 
الويندوز إكس بي بالضغط على "مفتاح الويندوز-b" ومن ثم استخدم مفتاح السهم اليمين أو اليسار 
حتى تصل إلى أيقونة البلوتوث. ثم، اضغط على مفتاح "قائمة التطبيقات". انتبه إلى أنه في حال عدم 
وجود أيقونة البلوتوث في صينية النظام من الممكن أنك تحتاج لتغيير الإعدادات الخاصة بأيقونة 
البلوتوث ليتم عرضها في صينية النظام. إذهب إلى لوحة تحكم الويندوز، أجهزة البلوتوث، الخيارات 
وقم باختيار مربع الاختيار الذي يقول "عرض أيقونة البلوتوث في منطقة الإعلام".
2. اضغط على مفتاح "السهم الأعلى أو الأسفل" حتى تصل إلى "فتح إعدادات البلوتوث".
3. اضغط "دخول".
4. قم باختيار صحيفة الصفات الجهاز. يمكن أن تحتاج للضغط على مفتاح التحكم-مفتاح التبويب 
للوصول إلى هذه الصحيفة.
5. تحرّك بالتاب لتصل إلى زر الإضافة.
6. اضغط "دخول" لاختيار مربع الاختيار المعنون بِ "تم إعداد الجهاز وجاهز ليتم العثور عليه".
7. اضغط "دخول".
8. سيقوم جهاز الحاسوب بالعثور على البرايل سينس وسيكون اسمه "ويندوز سي إي". تذكر إلى أنه 
يجب تشغيل البرايل سينس ليتم العثور عليها كما هو مذكور سابقاً. في حال عدم تشغيل البرايل سينس 
قم بتسغيلها وقم بإنهاء إعدادات البلوتوث وقم ببدء تنفيذ الخطوات من الخطوة رقم 1 السابقة.
9. اضغط المفتاح "سهم أسفل" لوضع الاهتمام على ويندوز سي إي.
10. تحرّك بالتاب لتصل إلى زر التالي.
11. اضغط "دخول".
12. اضعط على المفتاح "سهم أسفل: لوضع الاهتمام على زر الراديو "دعني أختار مفتاح المرور 
الخاص بي". سينتقل موضع الاهتمام تلقائياً إلى مربع التحرير، ويمكن أن تسمع أداة تلميح تقول "من 
المستحسن استخدام مفتاح مرور طوله من 8 إلى 16 حرفًا". يجب أن تقوم بطباعة مفتاح المرور 
هنا. على سبيل المثال، من الممكن أنتقوم بطباعة "1111".
13. اضغط "دخول". سيبدأ الويندوز بتغيير مفتاح المرور وسيظهر مربع حوار جديد على جهاز 
الحاسوب.
14. ستسألك البرايل سينس عن مفتاح المرور بهذه الرسالة "الرمز الشخصي مربع تحرير حاسوبي:" 
استخدم نفس مفتاح المرور الذي تم طباعته في الحاسوب، قم بطباعته في البرايل سينس واضغط 
"دخول" على البرايل سينس.
15. سيقوم الحاسوب بإصدار هذه الرسالة "العثور على جهاز جديد" ويجب أن يظهر مربع حوار 
أخير على الحاسوب. تذكر إلى أنه يمكنك الضغط على "مفتاح التحكم-شفت-w" لتتم قراءة محتويات 
مربع الحوار باستخدام برنامج الويندو-آيز. يجب أن يقوم مربع الحوار بعرض أنه تم إعداد جهاز 
البلوتوث بنجاح. من المهم جداً الانتباه إلى المنافذ التسلسلية الخارجة والداخلة. مثال، ممن الممكن أن 
يكون المنفذ التسلسلي الخارج هو كوم5 والمنفذ الداخل هو كوم6. لا تستغرب لعدم تحديد المنافذ 
التسلسلية للكوم5 والكوم 6. المنافذ التسلسلية المستخدم من الممكن أن تختلف من حاسوب لآخر.
16. اضغط "تبويب" للوصول إلى الزر "إنهاء" ومن ثم اضغط "دخول" لتفعيله.
17. سيتم أخذك إلى مربع حوار إعداد أجهزة البلوتوث. اضغط مفتاح التحكم-تبويب مرتين لوضع 
الاهتمام على صحيفة الصفات المنافذ التسلسلية.
18. اضغط "تبويب" للوصول إلى قائمة المنافذة التسلسلية ومن ثم اضغط على المفتاح سهم أسهل 
للتنقل خلال قائمة المنافذ للتأكد بأنها تتوافق مع المنافذ التي تم ذكرها عندما أنهيت معالج إضافة جهاز 
بلوتوث. يجب أن تسمع أولاً منفذك التسلسلي الأول ومن ثم الاتجاه، ومن ثم الاسم. بعد أن تضغط على 
المفتاح سهم أسفل مجدداً يجب أن تسمع المنفذ التسلسلي التالي، الاتجاه، الاسم. مثال، عندما تضغط 
على المفتاح "سهم أسفل" في المرة الأولى يمكن أن تسمع "المنفذ التسلسلي 5 الخارج ويندوز سي إي 
بلوتوث". عندما تضغط مفتاح "سهم أسفل" للمرة الثانية يمكن أن تسمع "المنفذ التسلسلي 6 الداخل 
ويندوز سي إي".
19. تحرك بالتاب لتصل إلى الزر موافق واضغط دخول.
   الآن قد قمت بإعداد البرايل سينس والحاسوب. لكن يجب أن تقوم بإعداد الويندو-آيز بالشكل 
الصحيح من أجل استخدام البرايل سينس كعارض البرايل عن طريق البلوتوث.

13.2.5.3  إعداد الويندو-آيز

1. اضغط "مفتاح التحكم-خط مائل عكسي" لفتح لوحة تحكم الويندو-آيز.
2. اضغط "ألت-f" لفتح القائمة ملف.
3. اضغط على مفتاح "سهم أعلى" أو "سهم أسفل" للانتقال لاختيار عارض البرايل، واضغط 
"دخول". أو اضغط فقط على B لفتح مربع حوار اختيار عارض البرايل بدون استخدام مفاتيح الأسهم.
4. اضغط مفتاح "سهم أسفل" أو الحرف "b" حتى تسمع برايل سينس بلاص .
5. اضغط "تبويب" للوصول إلى مربع قائمة المنافذ التسلسلية.
6. اختار المنفذ التسلسلي الذي تم تحديده كمنفذ تسلسلي خارج عندما قمت بإعداد الحاسوب للتعامل مع 
البرايل سينس عير تقنية البلوتوث.
7. اضغط "دخول".

   الآن وبعد إعداد الويندو-آيز تحتاج لإنهاء إعداد البرايل سينس.

13.2.5.4  إعداد البرايل سينس

1. اضغط "F1" للوصول إلى قائمة البرامج.
2. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى قائمة الخدمات أو قم فقط بالضغط على الحرف u.
3. اضغط "دخول".
4. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى الإعداد وحدة طرفية لقارئ الشاشة، واضغط 
"دخول".
5. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى منفذ البلوتوث التسلسلي واضغط "دخول".
   يجب أن تقوم البرايل سينس بالاتصال كوحدة بلوتوث طرفية. للخروج من هذا النمط اضغط 
"مسافة-z". الرجاء الانتباه إلى أن "F1" في البرايل سينس ستبقى تأخذك إلى قائمة البرامج. هذا 
لتسمح لك باستخدام التطبيقات الموجودة في البرايل سينس في نفس الوقت، ولتتمكن من التبديل 
لاستخدام البرايل سينس كوحدة طرفية لعرض البرايل.

13.2.6  خدمة لوحة مفاتيح بلوتوث

   إذا قمت باستخدام هذه الخدمة، فستتمكن من الاتصال بلوحة مفاتيح بلوتوث. من أجل استخدام هذه 
الخدمة يجب أن تقوم بتشغيل لوحة مفاتيح بلوتوث. يمكنك وصل لوحة مفاتيح بلوتوث بالقيام بما يلي:
1. انتقل إلى لوحة مفاتيح بلوتوث واضغط "دخول" في قائمة الأجهزة.
2. ثم سيتم عرض خدمة "لوحة المفاتيح".
3. اضغط "دخول" على خدمة "لوحة المفاتيح".
4. ثم سيتم طلب إدخال الرمز الشخصي في حال احتاجت لوحة مفاتيح البلوتوث لإدخال رمز 
شخصي. وإلا أنت لست بحاجة لإدخال رمز شخصي.
5. قم بإدخال الرمز الشخصي على البرايل سينس واضغط "دخول".
ثم ستحتاج لإدخال الرمز الشخصي على لوحة مفاتيح بلوتوث. (الرمز الشخصي للوحة المفاتيح يمكن 
أن تكون في دليل المستخدم الخاص بلوحة المفاتيح).

13.2.7 خدمة طابعة بلوتوث
   
   يمكنك طباعة المستندات بتوصيل طابعة للبرايل سينيس من خلال "البلوتوث". لاستخدام هذه 
المهمة تحتاج إلى استخدام طابعة تدعم خاصية البلوتوث أو توجد فيها إمكانية التوصيل بمستقبل 
بلوتوث. لضبط هذه المهمة اتبع الخطوات التالية:

1) إضغط "حذف خلفي-3-4-5-6" لتشغيل البلوتوث.
2) قيم بتشغيل برنامج "البلوتوث".
3) يتم إلتقاط جهاز بلوتوث.
4) بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى "جهاز طابعة بلوتوث".
5) إضغط "دخول".
6) ستظهر "قائمة الخدمات"، بعد البحث عن الخدمات.
7) بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى "طابعة".
8) إضغط "دخول".
9) سيتم وصل الطابعة مع البرايل سينس.

13.2.8  استخدام عدة خدمات في نفس الوقت

   يمكنك استخدام كل من خدمة الشبكة المحلية، بروتوكول نقل الملفات والتزامن النشط بالبلوتوث في 
نفس الوقت. لكن إذا خططت استخدام أي من هذه الخدمات في نفس الوقت يجب عليك توصيل خدمة 
بروتوكول نقل الملفات قبل توصيل كل من خدمة الشبكة المحلية والتزامن النشط. وإلا الممكن أن 
تواجه مشاكل. لكن إذا أردت أن تتصل بالمنفذ التسلسلي يجب عليك عدم الاتصال بأي من خدمات 
البلوتوث الموجودة في قائمة خدمات البلوتوث. 

13.3  مفاتيح مدير البلوتوث الساخنة 

البحث عن أجهزة بلوتوث: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)
الاتصال بجهاز: دخول على اسم الجهاز
الاتصال بخدمة: دخول على اسم الخدمة
قطع الاتصال بخدمة في قائمة خدمات البلوتوث: دخول-d (النقاط 1-4-5)
الانتقال إلى قائمة أجهزة البلوتوث في قائمة الخدمات: حذف خلفي
حذف إعدادات الجهاز في قائمة أجهزة البلوتوث: مسافة-d (النقاط 1-4-5)

1) خدمة بروتوكول نقل الملفات
فتح المجلد المحلي/البعيد: دخول-o (النقاط 1-3-5)
نسخ: دخول-c (النقاط 1-4)
لصق: دخول-v (النقاط 1-2-3-6)
إرسال إلى: دخول-s (النقاط 2-3-4)
استرجاع ملف: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)
مجلد جديد: دخول-f (النقاط 1-2-4)
حذف ملف/مجلد: مسافة-d (النقاط 1-4-5)
معلومات: دخول-i (النقاط 2-4)


