القسم 1 مقدمة

المحتويات


1. مقدمة
1.1 ماذا تعني برايل سينس بلص؟
1.2 الكيان المادي
1.2.1 اللوحة العلوية
1.2.2  لوحة الجانب الأيمن
1.2.4 لوحة الجانب الأمامي
1.2.5 اللوحة الأمامية
1.3 مواصفات الكيان المادي لجهاز برايل سينس بلص بي
1.4 ذاكرة جهاز برايل سينس بلص

1. مقدمة

1.1 ماذا تعني برايل سينس بلص؟


   برايل سينس بلص  عبارة عن مفكرة برايل تم تطويرها وتصنيعها من قبل شركة هيمز للأشخاص 
المكفوفين وضعاف النظر. بإمكانك القيام مع برايل سينس بلص بي 32 بما يلي:

1.	يمكن أن تستخدم معالج النصوص، ونمط لوحة مفاتيح بيركنز، لإنشاء وثائق برايل.
2.	يمكن أن تطبع نصوص وثائقك باستخدام طابعة حبرية ملائمة.
3.	بإمكانك طباعة وثائق برايل عند وصل الجهاز بطابعة برايل.
4.	بإمكانك فتح ملفات مايكروسوفت وورد، وقراءتهم ببرايل. ستقوم برايل سينس بلص بي 32 
باستيراد أية وثيقة تم إنشائها في برنامج مايكروسوفت وورد، وترجمتها إلى برايل.
5.	استخدام برنامج البريد الإلكتروني، باستطاعتك إرسال الرسائل إلى الأشخاص المبصرين، 
إضافة إلى قراءة رسائلك البريدية ببرايل.
6.	استخدام مدير جدول المواعيد، باستطاعتك إدخال مواعيدك في جهاز برايل سينس بلص بي 
32. وبهذا ستقوم برايل سينس بلص بي 32 بتنبهيك عن وقت مواعيدك.
7.	مع مدير العنوان، أصبح بمقدورك إدخال معلومات حول جهات الاتصال وستقوم برايل سينس 
بلص بي 32 باسترجاع المعلومات الخاصة بجهات الاتصال.
8.	استخدام مستعرض ويب برايل سينس بلص بي 32، يمكنك من تصفح الإنترنت مع عارض 
برايل الموجود في برايل سينس بلص بي 32.
9.	باستخدام مشغل وسائط برايل سينس بلص بي 32، ستتمكن من الاستماع للموسيقى، أو أي 
صوت مسجل بصيغة ملفات mp3, wma أو wave.
10.	باستخدام راديو برايل سينس بلص بي 32، ستتمكن من الاستماع إلى صوت الراديو.
11.	بإمكانك تسجيل الصوت وصوت الراديو بصيغة ملفات mp3 أو wav.
12.	في الآلة الحاسبة، ستتمكن من القيام بحساب المعادلات الجبرية، بما فيها الحسابات العلمية.
13.	بإمكانك نسخ أي ملف من حاسوبك الشخصي لبرايل سينس بلص بي 32، وبالعكس.
14.	بإمكانك استخدام برايل سينس بلص بي 32 كعارض برايل مع برنامج قارئ شاشة ملائم 
مثل ويندو-آيز.
15.	بإمكانك نسخ ونقل وحذف الملفات الموجودة في برايل سينس بلص بي 32.
16.	يمكنك ضبط مدى علو الصوت والسرعة والنبرة للنُطق. يمكنك إجراء التعديلات على هذه 
المزايا كيفما ترغب في برايل سينس بلص بي 32.
17.	يمكنك استخدام مدير قاعدة البيانات لأنشاء قاعدة بيانات خاصة بك لحفظ وتخزين المعلومات 
المهمة.
18.	يمكنك استخدام برنامج المحادثة إم إس إن للاتصال بشكل حي مع الآخرين المستخدمين 
لبرنامج المحادثة إم إس إن.
19.	الاشخاص الذين يتعلمون برايل للمرة الأولى باستطاعتهم استخدام شاشة عرض LCD 
الموجودة على برايل سينس بلص بي 32، لتعلم برايل بسهولة. تماماً مثل استخدام شاشة 
عرض LCD، بإمكان الأشخاص المبصرين الذين لا يعرفون برايل تعليم برايل للمكفوفين 
عند استخدام برايل سينس بلص بي 32.


1.2 الكيان المادي

   للحصول على أفضل النتائج من جهاز برايل سينس بلص بي 32، يجب أن تألف وتتعرّف 
على هذا الجهاز بمعرفة موقع الأزرار والمنافذ، فضلاً عن وظيفة كل من هذه الأزرار والمنافذ.

    يشرح هذا القسم التكوين المادي لجهاز برايل سينس بلص بي 32. أبعاد جهاز برايل سينس بلص 
بي 32 هي 10 إنشات الطول بِ 6.1 إنشات العرض بِ 1.9 إنشات الارتفاع. يوجد في أسفل 
الجهاز مساند مطاطية لمنع انزلاق الجهاز عند استخدامه. مفاتيح برايل حسب نمط بيركنز، المكونة 
من سبعة مفاتيح والتي تمثل النقاط من النقطة الأولى حتى النقطة السادسة، ومفتاح المسافة. إضافة إلى 
هذه المفاتيح السبعة يوجد مفتاحين مهام يقابلان مفتاح حذف خلفي ومفتاح الدخول. كما يوجد أيضاً 32 
خلية والتي تشكل عارض البرايل.

   أول شيء يجب عليك القيام به أن تقوم بوضع برايل سينس بلص بي 32 على سطح يمكن أن 
تستخدمه لاختبار برايل سينس بلص بي 32، مثل الطاولة أو المكتب. عند وضع برايل سينس بلص 
بي 32، شكل الجهاز سيشبه صندوق مستطيل رفيع وصغير الحجم. لدى برايل سينس بلص بي 32 
ستة جوانب. يجب أن تستشعر مفاتيح برايل وعارض البرايل. الجانب الذي يشتمل على مفاتيح برايل 
وعارض البريل هو الذي في الواجهة. يشار إلى هذا الجانب بالجانب العلوي من برايل سينس بلص 
بي 32. الجانب الذي يواجهك من جهة اليمين يسمى بلوحة الجانب الأيسر. والجانب المجاور لك 
يسمى باللوحة الأمامية، والجانب التي تجلس عليه البرايل سينس بلص بي 32 يسمى باللوحة السفلية.

   يصف هذا القسم من الدليل كل جانب من جهاز برايل سينس بلص بي 32 والمه(ام)مة الأساسية 
لكل زر ومنفذ. سنتحدث عن كل لوحة بالترتيب التالي: اللوحة العلوية، لوحة الجانب الأيمن، لوحة 
الجانب الأيسر، اللوحة الخلفية واللوحة الأمامية.

1.2.1 اللوحة العلوية

البدء مع الجزء العلوي لبرايل سينس بلص بي 32، ستجد عارض البرايل والموجود بالقرب من 
اللوحة الأمامية في جهاز برايل سينس بلص بي 32. فوق عارض البريل ستجد 32 زر صغير تقابل 
32 خلايا برايل. تسمى هذه الأزرار الصغيرة بمفاتيح توجيه المشيرة. يمكنك استخدام هذه الأزرار 
كمفاتيح لوضع المشيرة على خلايا برايل المطابقة عندما تقوم بتحرير الوثائق. ستعمل مفاتيح المشيرة 
أيضاً كمفاتيح اختصار في حالات معينة. 

يوجد في كلا أقصى الجانبين الأيمن والأيسر لعارض البرايل، زرين اثنين على شكل الكبسولة. هذه 
الأزرار مقسمة إلى جزأين علوي وسفلي. تسمى هذه الأزرار بأزرار التمرير. الزر العلوى يدعى بزر 
التمرير العلوي والزر السفلي يدعى بزرالتمرير السفلي. يمكن استخدام أزرار التمرير للتحرك خلال 
القوائم أو المعلومات الأخرى التي يتم عرضها على شريط عارض البرايل. إذا كنت في نص أكثر من 
32 خلية برايل ، ستقوم أزرار التمرير بتحريك عارض البرايل.

   توجد أربعة أزرار على شكل المستطيل فوق مفاتيح توجيه المشيرة. يقع مفتاح المسافة بين هذه 
الأزرار الأربعة المستطيلة. اثنين من هذه الأزرار موجودة على الجهة اليسرى من مفتاح المسافة 
والمفتاحين الآخرين موجودين على يمين مفتاح المسافة. الأزرار الأربعة التي على شكل المستطيل 
هي مفاتيح المهام. تحرك من اليسار إلى اليمين، المفتاح الذي في أقصى اليسار يدعى بمفتاح المهمة 
F1، والمفتاح الذي على يمين مفتاح المهمة F1 يدعى بمفتاح المهمة F2. ثم ستجد المسافة. المفتاح 
الذي على يمين المسافة يدعى بمفتاح المهمة F3، والمفتاح الذي على يمين مفتاح المهمة F3 هو 
المفتاح F4.

   ستجد فوق مفاتيح المهام مفاتيح برايل التي على نمط بيركنز، بما فيها المسطرة. إذا كنت قد 
استخدمت لوحة مفاتيح الحاسوب العادية، ستجد هذا الإعداد يشبه بشكل كبير المفاتيح الموجودة على 
أول سطر في لوحة مفاتيح الحاسوب العادية. عند الطباعة، يجب أن تضع أصابعك على هذه المفاتيح 
التسعة التي بنمط بيركنز على النحو التالي:

   ضع اصبع السبابة، والوسطى، والبنصر، والخنصر من جهة يدك اليسرى على الأزرار الأربعة 
اليسرى. ثم ضع اصبع السبابة، والوسطى، والبنصر، والخنصر من جهة يدك اليمنى على الأزرار 
الأربعة اليمنى. أخيراً، قم بوضع كل من أصابع الإبهام على شريط المسافة، ويدعى أيضاً مفتاح 
المسافة.

   الزر الذي قمت بوضع إصبع السبابة الأيسر عليه يقابل نقطة أولى في برايل. الزر الذي قمت 
بوضع إصبع الوسطى الأيسر عليه يقابل نقطة ثانية في برايل، والزر الذي وضعت إصبعك البنصر 
الأيسر عليه يقابل نقطة ثالثة في برايل. الزر الذي قمت بوضع إصبعك الخنصر الأيسر عليه هو 
مفتاح حذف خلفي.

   الزر الذي قمت بوضع إصبع السبابة الأيمن عليه يقابل نقطة رابعة في برايل. الزر الذي قمت 
بوضع إصبع الوسطى الأيمن عليه يقابل نقطة خامسة في برايل، والزر الذي وضعت إصبعك البنصر 
الأيمن عليه يقابل نقطة سادسة في برايل. الزر الذي قمت بوضع إصبعك الخنصر الأيمن عليه هو 
مفتاح الدخول. والزر على شكل شريط طويل والذي تقوم بوضع كل من أصابع الإبهام عليه يدعى 
شريط المسافة.

   قرب الجزء العلوي من برايل سينس بلص بي 32 وعلى منتصف اللوحة العلوية يوجد شاشة 
عرض كريستال سائلة (LCD). تقوم شاشة أل سي دي بعرض النص المطبوع، ليتمكن الشخص 
المبصر من رؤية ما تقوم بطباعته. على كلا جانبي شاشة الكريستال يوجد مكبرين اثنين للصوت، 
والذي يتيح لبرايل سينس بلص بي 32 إصدار الصوت.

1.2.2  لوحة الجانب الأيمن 

   دعنا نتحدث عن لوحة الجانب الأيمن برايل سينس بلص بي 32. سنبدأ من الواجهة الأمامية للجهاز 
للوحة الجانب الأيمن، ونتجه نحو الخلف. نحو الجهة الأمامية من لوحة الجانب الأيمن ستجد منفذ يو 
أس بي الصغير OTG الذي يعمل عمل العميل والخادم. إذا قمت بتوصيل الجهاز لحاسوب شخصي 
من خلال منفذ اليو أس بي، بإمكانك نقل الملفات المخزنة في برايل سينس بلص بي 32 لحاسوبك 
الشخصي، وبالعكس.

   بالاستمرار نحو الجهة الخلفية من الجهاز للوحة الجانب الأيمن، ستجد منفذ يو أس بي  العادي 
لأقلام الذاكرة. بإمكانك وصل شريحة ذاكرة في هذا المنفذ، للتخزين الإضافي.

   الشيء الأخير الذي ستجده في لوحة الجانب الأيمن من الجهاز منفذ محول الطاقة. يتم إدخال محول 
الطاقة في هذه الفتحة، من ثم وصله بالقابس الكهربائي، لتتمكن من استخدام برايل سينس بلص بي 
32 مع الكهرباء، بدلاً من استخدام طاقة البطارية.

1.2.3 لوحة الجانب الأيسر

   الآن لنلقِ نظرة على الجانب الأيسر من الجهاز. إذا قمت بتحريك إصبعك للجانب الأيسر من جهاز 
برايل سبنس بلص بي 32 ستجد فتحة للبطاقات الوماضة المضغوطة. بإمكانك إدخال بطاقة سي أف 
(بطاقة وماضة مضغوطة) في هذه الفتحة.
   بالاستمرار نحو الجهة الخلفية من الجهاز وعلى لوحة الحانب الأيسر، ستجد المنفذ أس دي. بإمكانك 
إدخال بطاقة أس دي (البطاقة الرقمية الآمنة) في الفتحة أس دي.

1.2.4 لوحة الجانب الأمامي

   لِنُلقِ نظرة على اللوح الأمامي من جهاز برايل سينس بلص بي 32. ستجد في أقصى يسار اللوحة 
الأمامية زر صغير في تجويف دائري. هذا هو زر استرجاع الوضعية. في حال عدم تجاوب الجهاز 
بالشكل المطلوب بإمكانك الضغط بإصبعك على هذا الزر وبالتالي سيتم إعادة تشغيل الجهاز. الضغط 
على زر سترجاع الوضعية هو خاص باسترجاع وضعية الكيان المادي. لا تقم بالضغط على زر 
استرجاع الوضعية لأكثر من خمس ثواني. من الممكن أيضاً أن تقوم باسترجاع الوضعية للكيان 
البرمجي بالضغط على مفتاح المهمة F2-مفتاح المهمة F3-والنقاط 1-2-3-4-5-6. هذا ليتم 
استرجاع وضعية الكيان البرمجي، بدلاً من استرجاع الكيان المادي.

   إذا قمت بالضغط على النقاط 1-2 وزر استرجاع الوضعية في تفس الوقت وبينما زر الطاقة مشغّل، 
سيتم تشغيل برايل سينس بلص بي 32 بدون نطق. عند الضغط على زر استرجاع الوضعية سيتم 
إعادة تشغيل برايل سينس بلص بي 32. سيستغرق الجهاز حوالي 15 ثانية لإكمال عملية إعادة 
التشغيل.

   على الجانب الأيمن لزر استرجاع الوضعية، ستجد منفذ الشبكة المحلية (LAN). إذا قمت بتوصيل 
البرايل سينس بلص بي 32 بواجهة إيثرنت من خلال هذا المنفذ، ستتمكن من الاتصال بالإنترنت مما 
يتيح لك تصفح مواقع الإنترنت وكذلك إرسال واستقبال البريد الإلكتروني.
 
   على يمين منفذ الشبكة المنفذ التسلسلي. يمكن أن تقوم بتوصيل جهاز البرايل سينس بلص  مع 
الأجهزة التي تشتمل على منافذ تسلسلية، مثل الطابعات والحاسوب الشخصي. سيتم شرح التفاصيل 
الخاصة بهذه الميزة بتوضيحٍ أكثر في وقتٍ لاحق في هذا الدليل.

   على يمين المنفذ التسلسلي، ستجد منفذ إخراج الفيديو. يمكن استخدام منفذ إخراج الفيديو لعرض 
النص الذي يظهر على عارض البرايل على شاشة حاسوب عادية للأشخاص المبصرين. إذا رغبت في 
استخدام هذا المنفذ يجب أن يتم تشغيل هذا الخيار من خلال قائمة الخيارات. هذا المنفذ مفيذ للغاية عند 
استخدام جهاز البرايل سينس بلص  في البيئات التعليمية.

   الشيء الأخير الذي ستجده على لوحة الجانب الخلفي للجهاز فتحة مستطيلة لبطارية يمكن فصلها. 
يتم فصل البطارية عن جهاز برايل سينس بلص  عند شحنها. قم بإدخال البطارية في هذا الشق 
المستطيل الشكل حتى تسمع صوت (كلِك). لدى سماعك لهذا الصوت ستدرك بأنك قمت بإدخال 
البطارية بالشكل الصحيح. لإزالة البطارية من الجهاز ستحتاج لتحديد المزلاج الموجود في أسفل 
الجهاز. استخدام يدك اليسرى وقم بسحب المزلاج باتجاه لوحة الجانب الأيمن ثم استخدم يدك اليمنى 
لسحب البطارية خارج الفتحة.

1.2.5 اللوحة الأمامية

   أخيراً، لنُِلقِ نظرة على اللوحة الأمامية لجهاز برايل سينس بلص . في أقصى يسار اللوحة الأمامية، 
ستجد مفتاح منزلق. هذا المفتاح هو مفتاح القفل. سيتم الشرح عن هذا المفتاح بتفاصيل أكثر في القسم 
التالي. على يمين مفتاح القفل يوجد مأخذ المايكروفون. يمكنك توصيل مايكروفون بهذا المأخذ. على 
يمين مأخذ المايكروفون يوجد مأخذ سماعة الرأس. بإمكانك توصيل سماعات ستيريو. على يمين مأخذ 
السماعات يوجد مفتاح منزلق. هذا المفتاح يقوم بالتبديل بين أنماط الصوت. سنقوم بالشرح عن هذا 
المفتاح بتفصيل أكثر في القسم التالي. على يمين المفتاح المنزلق يوجد خمسة أزرار بأشكال مختلفة. 
هذه الأزرار الخمسة هي خاصة بتشغيل وتسجيل الصوت. سنقوم بالشرح عن هذه الأزرار في قسم 
الراديو والديزي وبرامج الوسائط في هذا الدليل.
   على يمين هذه الأزرار الخمسة ستجد مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل. هذا المفتاح سيقوم بتشغيل 
الجهاز وإيقاف تشغيله. لتشغيل الجهاز قم بدفع المفتاح لجهة اليمين. ولإيقاف تشغيل الجهاز قم بدفع 
المفتاح لجهة اليسار.

   تهانينا! أصبحت الآن تعرف أهم المهام الأساسية للأزرار والمنافذ الموجودة على جهاز البرايل 
سينس بلص . ما تبقى من الدليل سيقوم بشرح كل مهمة بتفصيل أكبر والذي يتيح لك الاستفادة بشكل 
كبير من إمكانيات جهازك.

1.3 مواصفات الكيان المادي لجهاز برايل سينس بلص بي

1. نظام التشغيل: ويندوز CE 5.0..
2. ذاكرة الفلاش (الذاكرة المحمولة): 8 جيجا بايت.
3. الرام (ذاكرة الوصول العشوائي): 128 ميغا بايت.
4. ذاكرة ملحقة (تخزين إضافية): ذاكرة البطاقة الوماضة المضغوطة، وذاكرة البطاقة الآمنة  أو 
شريحة ذاكرة يو أس بي.
5. المعالج: إنتل PXA270.
6. البطارية:  أيون ليثيوم (يمكن فصلها)، تم وضع بطارية احتياطية.
7. لوحة مفاتيح: لوحة مفاتيح على نمط بيركنز، 4 مفاتيح مهام، 32 مفتاح لتوجيه المشيرة، 4 
أزرار تمرير، 5 أزرار للصوت.
8. أزرار ومفاتيح إضافية: مفتاح القفل، مفتاح نمط الصوت، زر استرجاع الوضعية.
9. عارض البرايل: 32 خلية برايل.
10. إخراج الفيديو: إخراج VGA، LCD.
11. الشبكة: إيثرنت 10/100.
12. اتصال لا سلكي: شبكة اتصال واسعة WLAN b/g، بلوتوث.
13. الواجهة: منفذ يو أس بي أو تي جي، منفذ يو أس بي، منفذ تسلسلي (RS-232C)، فتحة 
للبطاقة الوماضة المضغوطة وفتحة لذاكرة البطاقة الآمنة.
14. الصوت: سماعات ستيريو داخلية، مدخل لسماعة الرأس ستيريو.
15. التسجيل الصوتي: مايكروفون داخلي، مدخل مايكروفون خارجي.

1.4 ذاكرة جهاز برايل سينس بلص 

   يوجد في جهاز برايل سينس بلص  128 ميغا بايت من الرام (ذاكرة الوصول العشوائي) و 8 جيجا 
بايت من ذاكرة فلاش. مساحة ذاكرة الوصول العشوائي تستخدم لحفظ البرامج قيد التشغيل. هذه 
المساحة من الذاكرة هي وحدة تخزين مؤقتة لملفات البرامج قيد التشغيل أو للبيانات الحالية الموجودة 
في الوثيقة التي تقوم بتحريرها. البيانات الموجودة في مساحة ذاكرة الوصول العشوائي ستختفي بمجرد 
فصل التيار الكهربائي أو بمجرد انتهاء حياة البطارية. كما أنه عند إعادة تشغيل جهاز البرايل سينس 
بلص  لأي سبب من الأسباب فإن البيانات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت ستختفي. غير أن 
البيانات التي في ذاكرة الفلاش لن تختفي، حتى لو أن حياة البطارية انتهت أو عند إعادة تشغيل 
الجهاز.

1.5 دليل جدول البرايل العربي الإنجليزي لطباعة الحروف والرموز والأرقام 

جدول البرايل العربي الخاص بالسطر الإلكتروني  برايل سينس بلس 
ب 32 من شركة الناطق للتكنولوجيا

بداية نود أن ننوه أننا نتبع في هذا الجدول قوانين تمثيل نظام البرايل العربي المطور، والذي تم إقراره في مؤتمر تطوير 
وتوحيد خط البرايل العربي الذي انعقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2002 م.

ملاحظة هامة: معظم الأحرف والرموز أدناه يمكن طباعتها مباشرة عندما يكون الجدول العربي مختاراً ولغة الطباعة 
هي العربية، ولكن بعض الأحرف أو الرموز لا يمكن طباعتها إلا عند تحويل لغة الطباعة إلى اللغة الإنجليزية ، هذه 
الأحرف ترجمتها بنقاط البرايل في الجدول أدناه مسبوقة بكلمة English. 
فيما يلي كيفية تغيير لغة الإدخال أو الطباعة من العربية إلى الإنجليزية أو العكس، مع ملاحظة أنه عند التحويل من 
العربية إلى الإنجليزية، فإن سطر البرايل يعرض النقاط 4567 قبل النص الإنجليزي، والنقاط 4568 بعد النص 
الإنجليزي.
من العربية إلى الإنجليزية: مفتاح المسافة مع مفتاح النقطة سبعة أو حذف خلفي، وسوف يقول الجهاز الإنجليزية.
من الإنجليزية إلى العربية: مفتاح المسافة مع مفتاح النقطة ثمانية أو دخول، وسوف يقول الجهاز العربية.

برايل الكومبيوتر الإنجليزي CE
كما أنه هناك بعض حيزات التعديل تقبل لغة الإدخال الإنجليزية فقط من نوع برايل الكمبيوتر، حيث يكون التمثيل خلية 
واحدة فقط لكل حرف، على سبيل المثال حيز تسجيل الدخول في الماسينجر أو إدخال عنوان الموقع في متصفح الويب. 
لذلك فهنالك تمثيل خاص للأرقام والرموز في وضع الكمبيوتر برايل في حيزات التعديل هذه. مع ملاحظة أن هذه 
الحيزات تكون مسبوقة بعبارة CE في قائمة البرايل سينس: في هذه الحيزات، يكون تمثيل الأحرف الإنجليزية كما هي 
تماماً، أما الأرقام فتمثل إلى الأسفل، وبعض الرموز الهامة يضاف إليها النقطة السابعة مع مفتاح المسافة لفك 
التعارض مع بعض الرموز الأخرى، على سبيل المثال علامة الآت @ بالنقاط 47 مع مفتاح المسافة.

1.5.1القسم الأول: عندما تكون لغة الإدخال هي العربية وهي اللغة الافتراضية عند الطباعة

الحرف أو الرقم
الشكل
الرمز بالبرايل
 أرقام النقاط
ألف
ا
 
1
باء
ب
 
12
تاء
ت
 
2345
ثاء
ث
 
1456
جيم
ج
 
245
حاء
ح
 
156
خاء
خ
 
1346
دال
د
 
145
ذال
ذ
 
2346
راء
ر
 
1235
زين
ز
 
1356
سين
س
 
234
شين
ش
 
146
صاد
ص
 
12346
ضاد
ض
 
1246
طاء
 ط
         
 23456
ظاء
 ظ
     
 123456
عين
 ع
     
 12356
غين
 غ
     
 126
فاء
ف
 
124
قاف
ق
 
12345
كاف
ك
 
13
لام
ل
 
123
ميم
م
   
134
نون
ن
 
1345
هاء
ه
      
125
واو
و
    
2456
ياء
ي
 
24
ألف مقصورة
ى
 
135
تاء مربوطة
 ة
        
 16
لا
لا
 
1236
ألف همزة على العصا
 أ
      
 34
ألف همزة تحت العصا
 إ
     
 46
ألف ممدودة
 آ
    
 345
همزة على السطر
 ء
     
 3
همزة على الواو
 ؤ
     
 1256
همزة على الياء
ئ
 
13456
فتحة
َ
 
2
كسرة
 ِ
     
 15
ضمة
 ُ
  
 136
تنوين الضم
 ٌ
  
 26
تنوين الفتح
 ً
  
 23
تنوين الكسر
 ٍ
  
 35
شدة
ّ
     
6
سكون
 ْ
  
 25
نقطة
 .
  
 256
فاصلة
،
     
5
فاصلة منقوطة
 ؛
  
 56
شرطة أو ناقص
-
    
36
علامة استفهام
 ؟
  
 236
تعجب
 !
  
 235
علامة تنصيص مزدوجة
"
      
2356
إغلاق قوس هلالي 
ملاحظة: فتح القوس 
الهلالي يمكن طباعته 
عندما تكون لغة الإدخال 
هي الإنجليزية
 )
   
 356
صفر
0
 
 3456 ثم  245
واحد
1
 
3456 ثم 1
اثنان
2
 
3456 ثم 12
ثلاثة
3
 
3456 ثم 14
أربعة
4
 
3456 ثم 145
خمسة
5
 
3456 ثم 15
ستة
6
 
3456 ثم 124
سبعة
7
 
3456 ثم 1245
ثمانية
8
 
3456 ثم 125
تسعة
9
 
3456 ثم 24
زائد
+
 
56 ثم 235
ضرب
×
 
56 ثم 236
تقسيم
÷
 
56 ثم 256
يساوي
=
 
56 ثم 2356
علامة المد
~
 
45
علامة آت
@
 
4
علامة الرقم
#
 
3456
دولار
$
 
12456
نسبة مئوية
%
 
25 ثم 1234
مرفوع إلى أس
^
 
346
علامة الآند
&
 
1234
نجمة
*
 
56 ثم 35
أصغر من
>
 
مسافة 246 مسافة
أكبر من
<
 
مسافة 135 مسافة
خط مائل إلى الأمام، وهو 
المستخدم في عنوان 
المسار في ويندوز 
إكسبلورار
\
 
6 ثم 34
علامة العصا
|
 
1245
إغلاق قوس مربع
[
 
356 ثم 3
فتح قوس مربع
]
 
6 ثم 236
إغلاق قوس مزخرف
{
 
356 ثم 2
فتح قوس مزخرف
}
 
5 ثم 236
نقطتين رأسيتين
:
 
5 ثم 2
شرطة على السطر
_
 
456


1.5.2 القسم الثاني: عندما تكون لغة الإدخال هي الإنجليزية وذك بالضغط على مفاتيح المسافة مع النقطة 
سبعة أو حذف خلفي

الحرف أو الرقم
الشكل
الرمز بالبرايل
 أرقام النقاط
a
 
 1
b
 
 12
		 c    
 
 14
d
 
 145
e
 
 15
f
 
 124
g
 
 1245
h
 
 125
i
 
 24
j
 
 245
k
 
 13
l
 
 123
m
 
 134
n
 
 1345
o
 
 135
p
 
 1234
q
 
 12345
r
 
 1235
s
 
 234
t
 
 2345
u
 
 136
v
 
 1236
w
 
 2456
x
 
 1346
y
 
 13456
z
 
1356
A
  
6 ثم 1
B
   
6 ثم 12
C
    
 
6 ثم 14
D
   
6 ثم 145
E
   
6 ثم 15
F
   
6 ثم 124
G
  
6 ثم 1245
H
  
6 ثم 125
I
  
6 ثم 24
J
  
6 ثم 245
K
  
6 ثم 13
L
  
6 ثم 123
M
  
6 ثم 134
N
  
6 ثم 1345
O
  
6 ثم 135
P
  
6 ثم 1234
Q
  
6 ثم 12345
R
  
6 ثم 1235
S
  
6 ثم 234
T
  
6 ثم 2345
U
  
6 ثم 136
V
  
6 ثم 1236
W
  
6 ثم 2456
X
  
6 ثم 1346
Y
  
6 ثم 13456
Z
  
6 ثم 1356
فاصلة إنجليزية
,
 
6
خط مائل إلى الخلف ،وهو 
المستخدم في عناوين 
المواقع
/
 
34
علامة اقتباس أحادية
'
 
3
فاصلة منقوطة إنجليزية
;
 
56

علامة استفهام إنجليزية
 ?
? 
 1456
علامة جريف إنجليزية
`
 
4
فتح قوس هلالي
ملاحظة: إغلاق القوس 
الهلالي يمكن طباعته 
عندما تكون لغة الإدخال 
هي العربية
)
 
236

1.5.3 القسم الثالث: عندما تكون لغة الإدخال هي الإنجليزية من نوع برايل الكومبيوتر CE
 حيث تكون حيزات التعديل هذه تدعم اللغة الإنجليزية فقط ومن نوع برايل الحاسوب Computer Braille، 
وتكون مسبوقة بالعبارة CE، مثل حيز إدخال عنوان الموقع في متصفح الويب أو إدخال عنوان البريد الإلكتروني.
ملاحظة هامة: تمثيل الأحرف الإنجليزية الصغيرة تماماً كما هي في القسم الثاني، أما بالنسبة للأحرف الكبيرة فيضاف 
إليها النقطة السابعة مع مفتاح المسافة، على سبيل المثال لطباعة حرف a كبير، ندخل النقاط 1 و 7 مع مفتاح 
المسافة. أما الأرقام فتمثل إلى الأسفل كمثال: الرقم 1 يكون النقطة 2 بدلاً من النقطة 1، و الرقم إثنين يصبح النقاط 2-
3 بدلاً من و 1-2، و هكذا أما بعض الرموز فيضاف إليها النقطة السابعة و مفتاح المسافة. حيث أنه لا يمكن تمثيل أي 
حرف إلا بخلية واحدة فقط. فيما يلي تمثيل بعض الرموز في وضع برايل الكمبيوتر CE. السبب في إضافة مفتاح 
المسافة هو التمييز بين المدخل بأن يكون طباعة حرف ما أم اختصار لتنفيذ أمر أو مهمة ما.

الحرف أو الرقم
الشكل
الرمز بالبرايل
أرقام النقاط
صفر
0


 256
واحد
1
 
2
اثنان
2
 
23
ثلاثة
3
 
25
أربعة
4
 
256
خمسة
5
 
26
ستة
6
 
235
سبعة
7
 
2356
ثمانية
8
 
236
تسعة
9
 
35
علامة الآت
@
 
مسافة مع 47
شرطة على السطر
_
 
456
النقطة
.
 
46
فتح قوس مربع
[
 
مسافة مع 
124567
إغلاق قوس مربع
]
 
مسافة مع 2467
خط مائل إلى الأمام
\
 
مسافة مع 12567
مرفوع إلى أس
^
 
مسافة مع 457

أصبحت الآن تعرف برايل سينس بلص ، انتقل إلى القسم التالي لتعرف أكثر عن مهام برايل سينس بلص  الأساسية.


