القسم 2  مهام برايل سينس بلص الأساسية

المحتويات

2. مهام برايل سينس بلص الأساسية
2.1 كيف تستخدم الأوامر
2.1.1 الرسائل
2.2 مفهوم القائمة
2.2.1   رموز التحكم على برايل سينس بلص
2.3  استخدام مفاتيح المهام
2.4  شاحن كهرباء وبطارية برايل سينس بلص
2.5  توضيحات أساسية عن الأقراص، المجلدات، والملفات
2.6  التحكم في الصوت، السرعة ونغمة النُطق
2.7  كيف تستخدام الصوت وعارض البرايل
2.8  كيف تطبع الحرف
2.8.1  جدول الآسكي لبرايل الحاسوب
2.9  تعدد المهام
2.10  التبديل للنمط الصوتي
2.11  تشغيل قفل المفاتيح
2.12  التخزين المؤقت للطباعة
2.13  نمط اليد الواحدة
2.14  استخدام وضع الكتابة
2.15  مجموعة المفاتيح الشائعة

2. مهام برايل سينس بلص الأساسية

2.1 كيف تستخدم الأوامر

   جميع الأمر التي ستستخدمها على جهاز البرايل سينس بلص  مكونة من تركيبات مختلفة من 
مفاتيح برايل.  يوجد في دليل المستخدم العلامة "-" حيث تستخدم للإشارة إلى تركيبة مفتاح. على سبيل 
المثال "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" تشير إلى أنه يجب على المستخدم الضغط على شريط المسافة 
والحرف z المتمثل في النقاط (1-3-5-6) في نفس الوقت. ستجد أيضاً تعبيرات مثل "مسافة-1-3-
5-6" في هذا الدليل. هذا يعني بأن شريط المسافة مع النقاط 1،3،5 والنقطة 6 يجب أن يتم الضغط 
عليهم معاً في نفس الوقت ورفع الضغط عنهم في نفس الوقت. بإمكانك تنفيذ معظم الأوامر بالضغط 
على الزر "دخول". وإذا رغبت في إلغاء تنفيذ أي أمر والرجوع إلى ما كنت عليه سابقاً ما عليك إلا 
بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)". يعتبر الأمر "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" مهم جداً 
يجب تذكره، لأنه سيتيح لك التراجع عن البرامج والقوائم، عندما تقوم بالضغط على مفاتيح لا تقصد 
الضغط عليهم.

2.1.1 الرسائل

   إذا قمت بإعداد موعد في مدير جدول المواعيد في جهاز البرايل سينس بلص  سيقوم جهاز برايل 
سينس بلص  بإعلامك عن الموعد الذي قمت بضبطه في يوم الموعد. يمكنك التعامل مع مدير جدول 
المواعيد كالمعتاد عندما يتم تنبيهك بالموعد. ومن أجل الخروج من مدير جدول المواعيد يتوجب عليك 
الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)،" وتشغيل برنامج آخر.

   في حال عدم رغبتك بتنبهيك عن "مواعيد جدول اليوم" ولدى تشغيل برايل سينس بلص  يجب أن 
تقوم بتعطيل خيار "فحص جدول اليوم" والذي سيتم توضيحه في القسم 3.2.32. الرجاء الرجوع إلى 
القسم 3.2.32 من هذا الدليل للحصول على معلومات أكثر حول هذا الخيار.

   إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز البرايل سينس بلص  في حال وجود برنامج مفتوح، وقمت بتشغيله 
مرة أخرى سيقوم الجهاز بإعلامك عن اسم البرنامج الذي كان يعمل لدى إيقافك تشغيل برايل سينس 
بلص . فإذا قمت بإيقاف تشغيل البرايل سينس بلص  بينما كنت تستخدم معالج النصوص، سيقوم 
بإخبارك عن اسم الملف ونمط الإدخال وحالة حماية الملف كذلك اسم البرنامج.

عندما تقوم بتوصيل محول الطاقة بجهاز البرايل سينس بلص  سيقوم الجهاز بنُطق رسالة " تم وصل 
شاحن الكهرباء". عندما تقوم بفصل الشاحن عن الجهاز ستسمع برايل سينس بلص  تقوم "تم فصل 
شاحن الكهرباء".

2.2 مفهوم القائمة

   القائمة في جهاز برايل سينس بلص  شبيهة بمفهوم القائمة الموجودة في المطعم. فعلى سبيل المثال 
القائمة التي تستخدم في المطعم ستساعدك في اختيار الطعام الذي يقدم، بينما القائمة في برايل سينس 
بلص  تزودك بعدة خيارات يمكنك تحديدها. إذا قمت بتحديد بند قائمة من مجموعة من بنود قائمة 
وتوجد قوائم فرعية فإن جهاز برايل سينس بلص  سيقوم بعرض الخيارات الخاصة بهذا البند.

   التنقل بين بنود القائمة في غاية البساطة.
   اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو مفتاح المهمة F2 لاستدعاء القائمة، واضغط على مفتاح 
زر تمرير لأعلى أو "مسافة-1" للانتقال إلى البند السابق، واضغط على زر تمرير لأسفل أو "مسافة-
4" للانتقال إلى البند التالي. أو ما عليك فقط إلا الضغط على الحرف الذي يتبع أسماء القوائم. هذا هو 
"مفتاح الاختصار". أو بإمكانك تنفيذ هذا البند من القائمة دون الحاجة لاستدعاء القائمة عن طريق 
الضغط على "المفتاح الساخن".

   مفاتيح الاختصار هي الحروف الموجودة بين قوسين والتي تتبع أسماء القوائم.  والمفتاح الساحن 
عبارة عن دمج لعدة مفاتيح مثل "مفتاح الدخول"، "مسافة"، أو مفتاح "حذف خلفي". وتظهر هذه 
المفاتيح بعد مفاتيح الاختصار.

   على سبيل المثال، إذا كنت موجوداً في معالج النصوص وقمت بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-
3-4)" أو "F2"، ومن ثم قمت بالضغط على مفتاح "الدخول" الموجودة في قائمة "ملف"، ستسمع 
"جديد (n) سحب سفلي مفتاح الدخول-مسافة-n". الكلمة "جديد" تمثل المهمة. الحرف n"  (النقاط 1-
3-4-5)" هو الحرف الذي يجب الضغط عليه بينما أنت في قائمة "ملف" من أجل التحرّك مباشرة إلى 
"جديد". "مفتاح الدخول-مسافة-n (النقاط 1-3-4-5)" هو ما عليك ضغطه للوصول للمهمة "جديد" من 
أي مكان في معالج النصوص. الحرف "n" هو مفتاح اختصار و "مفتاح الدخول-مسافة-n" هو 
المفتاح الساخن. من المهم الانتباه إلى أنه ليست جميع مفاتيح الاختصار تعمل من أي مكان في البرايل 
سينس بلص ؛ ستعمل بعض الأوامر فقط عندما تكون في برنامج محدد. على سبيل المثال إذا أردت 
تفعيل خيار "ملف جديد" في معالج النصوص، لا يمكنك الضغط على "مفتاح الدخول-n (النقاط 1-3-
4-5)" في قائمة "البرامج" لتفعيل هذا الخيار. يجب عليك أن تكون في معالج النصوص من أجل 
تفعيل "مفتاح الدخول-n (النقاط 1-3-4-5)" للخيار "ملف جديد".

   بإمكانك أيضاً الانتقال إلى بند القائمة التالي بالضغط على "مسافة-4". بإمكانك الانتقال إلى البند 
السابق من القائمة بالضغط على "مسافة-1". وإذا رغبت بالانتقال إلى البند الأول من القائمة بإمكانك 
الضغط على "مسافة-1-2-3". وإذا رغبت بالانتقال إلى البند الأخير في القائمة، بإمكانك الضغط على 
"مسافة-4-5-6". سيتم عرض القائمة المطابقة على شريط البرايل، وسيتم نُطق اسم القائمة من خلال 
آلة النُطق TTS(نص إلى نطق). إذا رغبت بالاستماع إلى اسم القائمة مرة أخرى، اضغط "مسافة-r 
(النقاط 1-2-3-5)." بمجرد الانتقال إلى بند القائمة الذي تريد تنفيذه اضغط "مفتاح الدخول" من أجل 
تشغيل القائمة. وبالضغط على "مفتاح الدخول" ستنتقل إلى القائمة الفرعية، في حال عدم وجود قائمة 
فرعية ستقوم برايل سينس بلص  بتنفيذ الأمر من القائمة. تسمى هذه العملية "اختيار القائمة". كما 
يمكنك الانتقال إلى أية قائمة أو تنفيذ أية قائمة بالضغط على الحرف الأول من اسم القائمة.

   أحياناً، إذا تم تشغيل القائمة بالضغط على "مفتاح الدخول" سيظهر المستوى السفلي من القائمة. في 
هذه الحالة يكون اتجاه مؤشر السهم الصحيح (->) معروض بعد اسم القائمة على شريط برايل. عند 
حدوث هذا الشيء ستقوم برايل سينس بلص  بنُطق "سحب سفلي". أو إذا تم تشغيل القائمة بالضغط 
على "مفتاح الدخول" سيظهر صندوق حوار، في هذه الحالة سيتم عرض علامة القطع (...) بعد اسم 
القائمة على شريط برايل. كما ستقوم برايل سينس بلص  بنطق الرسالة، "صندوق الحوار العام".

لنبدأ بالذهاب إلى مختلف القوائم. أولاً، قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الطاقة باتجاهك. الآن، قم 
بإظهار قائمة "البرامج". يمكنك إظهار قائمة "البرامج" بالضغط على "F1". قائمة "البرامج" هي 
القائمة العلوية في برايل سينس بلص . هذا هو، القائمة "برامج" هي الدليل الأصلي لكل شيء، وذلك 
لعدم وجود أية أدلة أو مجلدات فوق قائمة "البرامج". البنود الموجودة في قائمة "البرامج" هي مدير 
الملفات، مشغل الوسائط، الراديو، مستعرض الويب، مشغل الديزي، مدير البلوتوث، الماسنجر إم إس 
إن، مدير قواعد البيانات، الخدمات، إعدادات الخيارات والمساعدة. أول بند في قائمة "البرامج" هو 
"مدير الملفات". إذا تم الضغط على "مسافة-4"، سيتم إظهار بند القائمة التالي على شريط برايل، 
وسيتم أيضاً نُطقه. إذا تم الضغط على "مسافة-4" بصورة متكررة، ستظهر قائمة "المساعدة". قائمة 
"المساعدة" هي آخر بند في قائمة "البرامج". 

اضغط على "مسافة-4-5-6" عند ظهور "مدير الملفات". ستقوم برايل سينس بلص  بنُطق 
"المساعدة"، كما سيتم إظهار قائمة المساعدة. ثم اضغط على "مسافة-1-2-3"، وستقوم برايل سينس 
بنُطق "مدير الملفات". وهذا يعني أن "مسافة-4-5-6" تنتقل إلى آخر بند في قائمة "البرامج". و 
"مسافة-1-2-3" تنتقل إلى أول بند في قائمة "البرامج". في حال رغبت إلى الانتقال من القائمة الحالية 
إلى قائمة المستوى الأعلى اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)".

باستطاعتك الذهاب فوراً إلى قائمة "البرامج" عندما تكون في أي نقطة في قائمة "البرامج" أو تتحرك 
في القوائم الفرعية بالضغط على مفتاح المهمة "F1". سيتم إظهار قائمة مدير الملفات  والتي هي أول 
بند في قائمة "البرامج".

2.2.1   رموز التحكم على برايل سينس بلص 

   لدى برايل سينس بلص  العديد من رموز التحكم. هذه الرموز تظهر عندما تقوم بتحديد "قبل" و 
"بعد" "معلومات التحكم" في قائمة "الخيارات". القيمة الافتراضية محددة بِ "قبل". لكن، إذا كنت في 
مستعرض الويب ، ستظهر رموز التحكم حتى لو قمت بتعطيل خيار "معلومات التحكم".
   سيظهر رمز التحكم في أمام وخلف اسم القائمة أو اسم البند. على سبيل المثال، سترى شيئاً مثل، "قا 
ملف (م) سحب سفلي".

   الجدول التالي يُظهر الأسماء والرموز الخاصة برموز التحكم التي تظهر أمام وخلف أسماء القوائم.

ملاحظات
الرمز
الاسم
تعني قائمة تشتمل على قائمة 
فرعية.
MN
قائمة
تعني قائمة لا تشتمل على قائمة 
فرعية.

MI
بند قائمة
يُمثل اسم البند بعد هذا الرمز اسم 
البند في أية قائمة.
(مثال: " LIقاعدة بيانات" أو " LI  
sample.txt" في قائمة ملف" 
في مدير الملفات)
LI
بند لائحة
يُمثل اسم البند بعد هذ الرمز اسم 
مربع التحرير. يمكن أن تجد صندوق 
التحرير بعد اسم مربع التحرير. في 
مستعرض الويب الرمز "EB " 
يمكن أن يُتبع بصندوق تحرير بدون 
اسم مربع التحرير. مربعات التحرير 
التي تبدأ بالرمز "EB " تكون على 
سطر واحد.
(مثال: "EB  الاسم الأخير: 
(مشيرة)" في برنامج مدير العناوين 
أو " EB(مشيرة)" 
EB
مربع تحرير
هذا الرمز أيضاً يُمثل مربع التحرير، 
لكن يمكنك أن تطبع أكثر من سطر 
واحد في مربع التحرير. (مثال:  
MEB الموضوع: (مشيرة)" في 
برنامج البريد الإلكتروني.
MEB
مربع تحرير متعدد الأسطر
هذا الرمز يعني أنه يوجد مربع 
تحرير لإدخال آسكي برايل.
مربع التحرير بعد هذا الرمز يجب أن 
يسمح بطباعة آسكي برايل بداخله.
(مثال: " CEإلى: (مشيرة)" في 
برنامج البريد الإلكتروني
CE
مربع تحرير حاسوب

هذا الرمز يُمثل مربع تحرير وسرد 
الذي من خلاله يمكن أن تختار البند 
بالضغط على زر التمرير العلوي أو 
زر التمرير السفلي.
(مثال: "CB النوع: *.*" في 
"صندوق حوار فتح" في برنامج 
معالج النصوص) 
CB
مربع تحرير وسرد

بإمكانك اختيار البند الذي تريد 
بالضغط على زر التمرير العلوي أو 
السفلي، أو بطباعة اسم البند 
مباشرةً.
(مثال: "ECB اسم الملف: 
(مشيرة)" في "صندوق حوار فتح" 
في برنامج معالج النصوص.
ECB
تحرير مربع التحرير والسرد
يأتي بعد أي سؤال وعليك أن تختار 
الإجابة عليه بِ "نعم" أو "لا". 
بإمكانك التبديل ما بين "نعم" أو 
"لا" بالضغط على "مسافة" أو زر 
"حذف خلفي".
(مثال: عندما تخرج من معالج 
النصوص، " PBحفظ: نعم") 
PB
زر
هذا الرمز يأتي بعد الوضع الحالي.
(مثال: " ST 
noname.hbl/insert 
mode/write "
في برنامج معالج النصوص)
ST
مربع مخصص
يعني هذا الرمز أنه يوجد رابط في 
صفحة الويب.
LN
رابط

تعني أنه يوجد نقطة ارتساء في 
صفحة الويب.
ANC
نقطة ارتساء

هذا الرمز يُمثل زر راديو، والذي 
يسمح لك باختيار بند بالضغط على 
زر التمرير العلوي، زر التمرير 
السفلي، مسافة أو زر حذف خلفي. 
كما أنه يتم  التبديل بين بنود هذا 
الزر بالضغط عليه.
(مثال: " RBخاصية: الكتابة" في 
"صندوق حوار المعلومات" لمدير 
الملفات)
RB

زر راديو

هذا يعني أنه تم تحديد زر الراديو في 
مستعرض الويب.
SRB
زر الراديو تم تحديده
هذا يعني أنه لم يتم تحديد زر الراديو 
في مستعرض الويب.
URB
زر الراديو لم يتم تحديده
هذا يعني أن صندوق الخيار تم 
تحديده.
SCHB
تم تحديد صندوق الخيار
هذا يعني أن صندوق الخيار لم يتم 
تحديده.
UCHB
لم يتم تحديد صندوق الخيار

   الروابط، علامات الارتساء وصناديق الخيار هي أدوات تحكم تستخدم فقط في مستعرض الويب. 
تتيح لك الرموز فهم نوع الصندوق أو القائمة التي تصادفك. على سبيل المثال كل من هذه 
الرموز"MN," "MI,"   أو "LI" تظهر أمام القائمة، يمكنك التحرك من بند لبند تالي أو سابق بالضغط 
على زر تمرير سفلي أو علوي. وإذا ظهرت كل من هذه الرموز "ECB," "EB," "CB," أو 
"MEB" على الشريط عليك أن تجد المشيرة وإدخال الحروف التي تريدها في موقع المشيرة. إذا ظهر 
الرمز "BT" بإمكانك الضغط على مفتاح "الدخول" لـِ "الضغط على الزر".

2.3  استخدام مفاتيح المهام

   يوجد أربعة مفاتيح مهام على مسطرة برايل سينس بلص . عندما تستخدم برايل سينس بلص  
بإمكانك أن تقوم بفتح القوائم، إلغاء مهام، التحرك لبنود أخرى باستخدام مفاتيح المهام هذه. لا يهم أين 
تكون في البرايل سينس بلص بي 32، فالمفتاح "F1" سيقوم بفتح قائمة "برامج" برايل سينس 
بلص . ويمكنك أيضاً استخدام مفتاح المهمة "F1" مع مفتاح الاختصار لكل برنامج في قائمة 
"البرامج" لفتح البرنامج الذي تريد عندما تكون في أي مكان في البرايل سينس بلص . على سبيل 
المثال، إذا كنت في معالج النصوص ورغبت بفتح مستعرض الويب بإمكانك الضغط على "F1-b 
(النقاط 1-2)" لفتح مستعرض الويب. عندما تكون في أي برنامج فإن "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" و 
مفتاح المهمة "F2" ستقوم بفتح القائمة الخاصة بالبرنامج. المفتاح "F3" لديه نفس مهمة مفتاح 
"التبويب (مسافة-4-5)". إذا قمت بالضغط على "مسافة-F3" سيطعي نفس مهمة الضغط على 
"مفتاح شفت-مفتاح التبويب ("مسافة-1-2"). ومفتاح المهمة "F4" سيعمل نفس عمل مفتاح 
"الهروب" الموجود على الحواسيب الشخصية. هذا المفتاح يعمل نفس عمل الضغط على "مسافة-e 
(النقاط 1-5)". الرجاء الانتباه إلى أن مفتاح "الهروب" لا يقوم بإنهاء البرنامج كما تقوم "مسافة-z 
(النقاط 1-3-5-6)".

   بإمكانك استخدام مجموعة من مفاتيح المهام لتسمح لك بالقيام بعدة مهام. الضغط على "F1" و 
"F2" في نفس الوقت يعمل نفس عمل مفتاح "صفحة لأعلى" في الحواسيب الشخصية. إذا قمت 
بالضغط على المفاتيح "F3" و "F4" في نفس الوقت فهذا سيعطي نتيجة بنفس نتيجة الضغط على 
مفتاح "صفحة لأسفل" في الحواسيب الشخصية" . الدمج ما بين مفاتيح "F1" و "F4" سينقلك إلى 
اسم المهمة (تماماً مثل شريط المهمة في الحاسوب بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز). إذا قمت 
بالضغط على المفاتيح "F2" و "F3" في واقت واحد، ستتمكن من التبديل ما بين البرامج المختلفة 
المفتوحة تماماً كالضغط على "مفتاح ألت-مفتاح التبويب" في حاسوبك الشخصي. سيتم شرح كل من 
اسم المهمة والتبديل ما بين البرامج بتفصيل أكثر في القسم 2.10 بعنوان "تعدد-المهام".

2.4  شاحن كهرباء وبطارية برايل سينس بلص

   من المفيد جداً أن تعرف طاقة البطارية المتبقية عند تشغيل البرايل سينس بلص  من خلال طاقة 
البطارية. في حال كون طاقة البطارية المتبقية غير كافية فإن البرايل سينس بلص  ستقوم بالإشارة إلى 
أن طاقة البطارية منخفضة. في هذه الحالة، أنت بحاجة لفحص طاقة البطارية خاصة عند استخدامك 
للبرايل سينس بلص  دون توصيل مزود محول الطاقة.

   لفحص حالة طاقة البطارية اضغط على مفتاح "مسافة-1-6". ستجد البندين التاليين:
1. مستوى طاقة البطارية.
2. مصدر الطاقة (البطارية أو مزود محول الطاقة)

   مستوى طاقة البطارية تُمثل النسبة المئوية لطاقة البطارية المتبقية. مصدر الطاقة يُشير فيما إذا كون 
الطاقة تأتي من البطارية أو من مزود محول الطاقة. إذا كان مستوى طاقة البطارية ينزل إلى أقل من 
15 بالمئة فإن البرايل سينس بلص بي32 ستًظهر حالة البطارية على عارض البرايل، كما وستعلن 
من (خلال السماعة) بأنه يتبقى أقل من 15 بالمئة من طاقة البطارية. في حال انخفاض مستوى طاقة 
البطارية إلى أقل من خمسة بالمئة فإن البرايل سينس بلص بي32 ستعطيك تحذير يشير إلى أن 
مستوى البطارية أقل من خمسة بالمئة عندها ستتوقف عن التشغيل خلال دقيقة واحدة بشكل آلي، ما لم 
تقم بتوصيل برايل سينس بلص بي32 بشاحن الكهرباء.

   دعونا نستطلع البطارية القابلة للفصل.  عندما يتم شحن البرايل سينس بلص بي32 ستجد أن 
البطارية لم يتم تركيبها في البرايل سينس بلص بي32. نقوم بهذا الشيء لمنع حدوث ضرر أثناء 
عملية الشحن. عند إدخال البطارية في البرايل سينس بلص بي32 لأول مرة فمن الممكن أن يقوم 
الجهاز بعرض مستوى طاقة غير صحيح، لذا قبل استخدام البرايل سينس الرجاء القيام بشحن البطارية 
لمدة ست ساعات. إذا رغبت في استخدام الجهاز خلال بداية عملية إعادة شحن البطارية قم بتوصيل 
الجهاز بشاحن الكهرباء لمدة سبع ساعات على الأقل من أجل شحن البطارية بالكامل. عندما تقوم 
بفصل البطارية عن البرايل سينس بلص بي32 تأكد بأن يكون الجهاز غير مشغل (مطفئ)، خاصةً 
عندما يكون شاحن الكهرباء غير موصول بالجهاز. وإلا ستفقد جميع بياناتك المخزنة في ذاكرة 
الوصول العشوائي RAM. إذا قمت بفصل البطارية ولم يكن الجهاز موصول بالشاحن الكهربائي، 
فإن بياناتك المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي RAM ستبقى لمدة ساعة تقريباً. من أجل حفظ 
بياناتك المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يجب أن يتم وصل برايل سينس بلص بي32 
بمزود الطاقة الكهربائية أو البطارية خلال ساعة؛ وإلا سيتم فقدان البيانات المخزنة في ذاكرة الوصول 
العشوائي (RAM).

خطوات تبديل رأس شاحن الكهرباء بين الرأس الثلاثي والرأس الثنائي
- 1 أمسك شاحن الكهرباء على أن يكون رأس التوصيل مواجها لك
- 2 اسحب زر القفل الموجود مباشرة أسفل رأس التوصيل، إلى وضع الفتح للأسفل
- 3 اسحب رأس التوصيل إلى الأعلى برفق لفصله من شاحن الكهرباء
- 4 أدخل رأس التوصيل الآخر في الشاحن بسحبه للأسفل في المسار إلى أن تسمع صوت كبسة
- 5 اسحب زر القفل الموجود مباشرة أسفل رأس التوصيل، إلى وضع الإغلاق للأعلى

2.5  توضيحات أساسية عن الأقراص، المجلدات، والملفات

   الذاكرة الوماضة في البرايل سينس بلص بي32 شبيهة برف الكتب الكبير في المكتبة. القطعة 
المُسماة ب "القرص" في البرايل سينس بلص بي32 شبيهة بفكرة رف الكتب في المكتبة. بإمكانك 
عمل تقسيمات على رف الكتب من أجل ترتيب الكتب بفئات. كل فئة يمكن اعتبارها بما يسمى ب 
"المجلدات" في البرايل سينس بلص بي32. الكتب في كل قسم يمكن اعتبارهم بما يسمى "الملفات" 
في البرايل سينس بلص بي32. يمكنك حفظ الملفات في أي مجلد حسبما يلائمك. إذا قمت بعمل تسمية 
مناسبة للمجلدات  للملفات التي تريد حفظها بداخلها، فسيكون من السهل عليك إيجاد الملفات المحفوظة 
عندما تريد الوصول إليها.

   عند شحن البرايل سينس بلص بي32 من المصنع فإن اسم الذاكرة الوماضة مُسماة ب "فلاش 
دسك". بإمكانك إنشاء مجلدات بداخل هذا القرص وبالطريقة التي تفضلها.

   كما يمكنك توسيع مساحة ذاكرتك بإضافة أقراص ذاكرة إضافية، مثل سواقة القرص المرن خلال 
منفذ اليو أس بي، بطاقة ذاكرة اليو أس بي (المعروفة أيضاً بالقرص الوامض اليو أس بي)، أو بطاقة 
ذاكرة وماضة مضغوطة في شق البطاقة الوماضة. الاسم الافتراضي للبطاقة الوماضة هو " البطاقة 
الوماضة المضغوطة ". شريحة ذاكرة اليو أس بي تسمى "يو أس بي". في حال قررت إضافة أي من 
هذه البطاقات ستتمكن من إنشاء مجلدات وحفظ الملفات في أجهزة الذاكرة الإضافية.

2.6  التحكم في الصوت، السرعة ونغمة النُطق

   بإمكانك إجراء تعديلات على الصوت، السرعة ونغمة النُطق المستخدمة في البرايل سينس بلص 
بي32. بإمكانك الضغط على المفتاح "حذف خلفي-F4" لرفع حجم الصوت، والضغط على "حذف 
خلفي-F1" لتخفيض حجم الصوت. لإجراء تغييرات على سرعة القراءة بإمكانك الضغط على مفتاح 
"المسافة-F4" لجعل القراءة أسرع. اضغط على "مسافة-F1" لجعل سرعة القراءة بطيئة. من أجل 
إجراء تعديلات على النغمة اضغط على "دخول-F4" لنغمة أعلى و "دخول-F1" لنغمة أخفض. عند 
الضغط على أي من المفاتيح أعلاه فإن البرايل سينس بلص بي32 ستقوم بالإعلان عن حالة صوتها، 
السرعة أو النغمة. التعديلات التي تقوم بها سيبقى أثرها حتى لو قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة 
تشغيله مرة أخرى. هذه التعديلات يمكن تغييرها من خلال إعدادات قائمة "الخيارات". الرجاء الرجوع 
إلى الأقسام 3.2.11, 3.2.12 و 3.2.13  من هذا الدليل.

2.7  كيف تستخدام الصوت وعارض البرايل

   عند استخدام البرايل سينس بلص بي32 بإمكانك أن تختار استخدام البرايل فقط أو النُطق فقط 
للقراءة. كما يمكنك استخدام كل من البرايل والنُطق في نفس الوقت للقراءة. لكن لا يمكنك تعطيل كل 
من البرايل والنطق في آن واحد. يمكنك استخدام المفتاح "حذف خلفي-F2" لتشغيل وتعطيل النُطق. 
ويمكنك استخدام المفتاح "حذف خلفي-F3" لتشغيل وتعطيل البرايل. الرجاء الرجوع إلى القسم 
3.2.1  من هذا الدليل للحصول على المزيد من المعلومات.

2.8  كيف تطبع الحرف

   في الوثيقة يمكنك إدخال برايل درجة 1 أو درجة 2 في كل من "مربع تحرير" و "مربع تحرير 
متعدد". لكن في "مربع تحرير حاسوب" مثل حيز التعديل "إلى" في برنامج البريد الإلكتروني، عليك 
أن تقوم بإدخال برايل الحاسوب. في حال رغبت في إدخال حرف كبير يمكنك استخدام "علامة حرف 
كبير (مسافة-u (النقاط 1-3-6))" عندما تقوم بإدخال برايل الحاسوب. على سبيل المثال إذا رغبت 
بإدخال "H" في مربع تحرير حاسوب تقوم بالضغط على "مسافة-u (النقاط 1-3-6)" والضغط على 
"النقاط 1-2-5". إذا قمت بالضغط على "مسافة-u (النقاط 1-3-6)" مرتين، فإن الحروف الكبيرة 
ستستمر حتى تقوم بتعطيل هذ الخيار بالضغط على "مسافة-u (النقاط 1-3-6)". 

   يمكنك استخدام "مسافة-مفتاح حذف خلفي" بدلاً من "علامة حرف كبير (مسافة-u)". فقط عندما 
تضغط على "مسافة-مفتاح حذف خلفي" و "النقاط 1-2-5" في نفس الوقت. كما يمكنك استخدام 
"علامة حرف كبير" عندما تقوم بإدخال "علامة الآت". لإدخال "علامة الآت" تقوم بالضغط على 
"مسافة-u (النقاط 1-3-6)" والضغط على "نقطة 4". كما يمكنك أيضاَ إدخال "علامة الآت" بالضغط 
على "مسافة-مفتاح حذف خلفي-مسافة- نقطة 4". وإذا رغبت بإدخال رقم يمكنك استخدام "علامة الرقم 
(النقاط 3-4-5-6"). لكن في مربع تحرير حاسوب عليك أن تقوم بإدخال الرقم ببرايل الحاسوب حيث 
يُمثل الرقم بصف واحد للأسفل وبدون علامة الرقم.

2.8.1  جدول الآسكي لبرايل الحاسوب

علامة التعجب: النقاط 2-3-4-6
علامة تنصيص مزدوجة: نقطة 5
علامة الرقم: النقاط 3-4-5-6
علامة الدولار: النقاط 1-2-4-6
النسبة المئوية: النقاط 1-4-6
علامة الآند: النقاط 1-2-3-4-6
علامة اقتباس أحادية: نقطة 3
إغلاق قوس هلالي: 1-2-3-5-6
فتح قوس هلالي: النقاط 2-3-4-5-6
نجمة: النقاط 1-6
علامة الجمع: النقاط 3-4-6
الفاصلة: نقطة 6
الشرطة: النقاط 3-6
النقطة: النقاط 4-6
خط مائل: 3-4
0: النقاط 3-5-6
1: نقطة 2
2: النقاط 2-3
3: النقاط 2-5
4: النقاط 2-5-6
5: النقاط 2-6
6: النقاط 2-3-5
7: النقاط 2-3-5-6
8: النقاط 2-3-6
9: النقاط 3-5
نقطتين رأسيتين: النقاط 1-5-6
فاصلة منقوطة: النقاط 5-6
أقل من: النقاط 1-2-6
يساوي: النقاط 1-2-3-4-5-6
أكبر من: النقاط 3-4-5
علامة استفهام: النقاط 1-4-5-6
علامة آت: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، نقطة 4
A: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، نقطة 1
B: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2
C: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-4
D: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-4-5
E: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-5
F: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-4
G: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-4-5
H: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-5
I: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 2-4
J: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 2-4-5
K: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط1-3
L: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط1-2-3
M: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-4
N: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-4-5
O: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-5
P: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-3-4
Q: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط1-2-3-4-5
R: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-3-5
S: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 2-3-4
T: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 2-3-4-5
U: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-6
V: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-3-6
W: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 2-4-5-6
X: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-4-6
Y: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-4-5-6
Z: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-3-5-6
إغلاق قوس مربع: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 2-4-6
خط مائل عكسي: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-5-6
فتح قوس مربع: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 1-2-4-5-6
علامة إقحام: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 4-5
تسطير: مسافة-u (النقاط 1-3-6)، النقاط 4-5-6
العلامة النطقية: نقطة 4
a: نقطة 1
b: النقاط 1-2
c: النقاط 1-4
d: النقاط 1-4-5
e: النقاط 1-5
f: 1-2-4
g: 1-2-4-5
h: النقاط 1-2-5
i: النقاط 2-4
j: النقاط 2-4-5
k: النقاط 1-3
l: النقاط1-2-3
m: النقاط 1-3-4
n: النقاط 1-3-4-5
o: النقاط 1-3-5
p: النقاط 1-2-3-4
q: النقاط1-2-3-4-5
r: النقاط 1-2-3-5
s: النقاط 2-3-4
t: النقاط 2-3-4-5
u: النقاط 1-3-6
v:  النقاط 1-2-3-6
w: النقاط 2-4-5-6
x: النقاط 1-3-4-6
y: النقاط 1-3-4-5-6
z: النقاط 1-3-5-6
إغلاق قوس مزخرف: النقاط 2-4-6
علامة العصا: النقاط 1-2-5-6
فتح قوس مزخرف: النقاط 1-2-4-5-6
علامة المد (التلدة): النقاط 4-5


2.9  تعدد المهام

   بإمكان برايل سينس بلص بي32 أن تقوم بنتفيذ أكثر من مهمة في نفس الوقت وهذا ما يسمى بتعدد 
المهام. على سبيل المثال، بإمكانك العمل في معالج النصوص بينما تستمع للموسيقى وبإمكانك أن 
تضع العمليات الحسابية في الوثيقة في نفس الوقت. هذا ما يسمى بالبرايل سينس بلص بي32 متعددة 
المهام. إذا رغبت بالعمل في معالج النصوص وورد والاستماع للموسيقى، فبإمكانك أولاً تشغيل مشغل 
الوسائط وتشغيل ملف الموسيقى. أثناء تشغيل ملف الموسيقى بإمكانك الضغط على المفتاح "F1" 
لفتح قائمة برايل سينس بلص بي32 وتشغيل معالج النصوص وورد.

   يمكن لبرايل سينس بلص بي32 تشغيل حتى سبعة برامج في الوقت نفسه. لن يمكنك تشغيل أكثر 
من سبعة مهام. هذا هو لا يمكنك تشغيل أكثر من سبعة برامج في نفس الوقت. 
إذا حاولت تشغيل برنامج قيد التشغيل فلن يتم طلب البرنامج بشكل جديد وإنما سيتم أخذك للبرنامج 
الذي يعمل حالياً. على سبيل المثال، بينما تعمل ضمن مثيقة مُسماة "A" قررت تشغيل "مدير 
الملفات". ثم، انتقلت إلى الوثيقة المُسماة "B" بالضغط على مفاتيح الانتقال في "قائمة الملفات" في 
"مدير الملفات"، وقمت بالضغط على مفتاح "الدخول". عندها لن يتم تحميل معالج النصوص وورد 
مجدداً لفتح الوثيقة "B" لكن سيتم فتح الوثيقة "B" في معالج النصوص وورد المفتوحة فيه الوثيقة 
"A" أيضاً. في حال أردت التبديل ما بين الوثائق، ستكون بحاجة لفتحهم في معالج النصوص وورد 
دون تشغيل برامج أخرى. في هذه الحالة، بإمكانك التنقل بينهم بالضغط على مفتاح "تبويب(مسافة4-
5 أو F3)" أو مفتاح "شفت-تبويب (مسافة1-2 أو مسافة-F3)". سيتم شرح طريقة التنقل بين الوثائق 
بتفصيل أكثر في القسم 4 والذي يغطي برنامج معالج النصوص وورد.

   بعد أن تقوم بالضغط على مفتاح F1 لمنادة قائمة "البرامج" أو بعد الضغط على F1-F4 لفتح اسم 
المهمة، يمكنك الضغط على مفتاح "هروب" ("مسافة-e" أو "F4") للعودة للبرنامج الذي يعمل 
مسبقاً. إذا أردت التبديل بين البرامج عند وجود أكثر من برنامج واحد مفتوح قم بالضغط على المفتاح 
"F1" والمفتاح "F4" في نفس الوقت لفتح اسم المهمة. يُظهر اسم المهمة أسماء وأرقام البرامج 
المفتوحة، تماماً مثل مدير الملفات. بإمكانك التنقل بين البرامج المفتوحة بِ "مسافة-1" أو "مسافة-4" 
وأزرار التمرير. اضغط على مفتاح "الدخول" لتشغيل البرنامج الذي تريده بعد التركيز على اختيارك.

   يمكن لكلا المفتاحين معاً "F2" و "F3" التبديل ما بين جميع البرامج المفتوحة بشكل فوري ودون 
الحاجة لفتح اسم المهمة. يعملان بنفس طريقة عمل المفاتيح "ألت-تبويب" على جهازك الحاسوبي. إذا 
قمت بتشغيل ثلاثة برامج وكنت في البرنامج الثاني فإن الضغط على المفاتيح  "F2" و "F3" في 
نفس الوقت سينقلانك إلى البرنامج الثالث. وإذا قمت بالضغط على "F2" و "F3" مجدداً، فسيتم نقلك 
إلى البرنامج الأول. في الحالة السابقة الذكر الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" يؤدي إلى 
إغلاق البرنامج الحالي ونقلك إلى البرنامج السابق. أما إذا كان هناك برنامج واحد فقط مفتوح فإن 
الضغط على "مسافة-z النقاط (1-3-5-6)" سيُغلق البرنامج الحالي وينقلك إلى قائمة "البرامج". انتبه 
إلى أن "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" تختلف عن مفتاح "هروب" الذي لا يغلق البرامج.

2.10  التبديل للنمط الصوتي

   أزرار الصوت التي على اللوحة الأمامية ستقوم بتنفيذ مهام مختلفة تبعاً لموقع زر نمط الصوت.
   إذا قمت بالضغط على زر نمط الصوت للجانب الأيسر، فإن البرايل سينس بلص بي32 ستقول 
"نمط الراديو" وأزرار الصوت ستعمل لبرنامج الراديو. إذا قمت بوضع الزر في المنتصف فإن 
البرايل سينس بلص بي32 ستقول "نمط الديزي" وستعمل أزرار الصوت تبعاً لبرنامج الديزي.   إذا 
قمت بالضغط على زر نمط الصوت للجانب الأيمن فإن البرايل سينس بلص بي32 ستقول "نمط 
الوسائط" وستعمل أزرار الصوت تبعاً لبرنامج الوسائط.

   لهذا من أجل استخدام أزرار الصوت حسب رغبتك يجب عليك أن تقوم بضبط زر نمط الصوت 
للموقع المناسب. على سبيل المثال، عند استخدامك لبرنامج الوسائط وموقع زر نمط الصوت في 
الجانب الأيسر فإن أزرار الصوت الموجودة على اللوحة الأمامية ستعمل لبرنامج الصوت. سيتم شرح 
مهام أزرار الصوت بالتفصيل في أقسام الراديو، الديزي وبرنامج الوسائط من هذا الدليل.

2.11  تشغيل قفل المفاتيح

   يمكنك تفعيل أو تعطيل أي من المفاتيح الموجودة على البرايل سينس بلص بي32 باستخدام زر قفل 
المفاتيح الموجود على اللوحة الأمامية.
   في حال تحريك زر قفل المفاتيح لجهة اليسار فإن البرايل سينس بلص بي32 ستقول "جميع 
المفاتيح مقفلة". في هذه الحالة لن تستطيع استخدام جميع المفاتيح التي تشتمل على زر تشغيل/تعطيل. 
في حال تحريك زر قفل المفاتيح إلى الوسط فإن برايل سينس بلص بي32 ستقول "اللوحة العلوية 
مقفلة". في هذه الحالة ستتمكن فقط من الستخدام الأزرار الموجودة على اللوحة الأمامية (زر نمط 
الصوت، أزرار الصوت و زر تشغيل/تعطيل). في حال تحريك زر قفل المفاتيح إلى جهة اليمين، فإن 
البرايل سينس باص بي32 ستقول "غير مقفل". في هذا الحالة يمكنك استخدام جميع المفاتيح (لوحة 
مفاتيح برايل، أزرار الصوت، أزرار التمرير، مفاتيح المهام، زر نمط الصوت، والزر 
تشغيل/تعطيل).

   لكن يمكنك استخدام زر استرجاع الوضعية بغض النظر عن موقع زر قفل المفاتيح.

2.12  التخزين المؤقت للطباعة

   لدى البرايل سينس بلص بي32 مهمة للتخزين المؤقت للطباعة. تتيح هذه المهمة للبرايل سينس 
بلص بي32 أن تقوم بمهام أخرى أثناء عملية الطباعة على الطابعة الحبرية أو طابعة برايل. على 
سبيل المثال، إذا قمت بإرسال بيانات إلى الطابعة العادية أو طابعة برايل، سيتم إرجاعك على الفور 
للمكان الذي كنت فيه قبل أن تقوم بتنفيذ أمر الطباعة. إذا أردت تفقد مربع حوار التخزين المؤقت 
للطباعة بعد أن قمت بإرسال أمر الطباعة، اضغط "مسافة-2-3-4-6". بعدها ستتمكن من رؤية مربع 
حوار والذي يحتوي على ثلاثة عناصر تحكم. عنصر التحكم الأول عبارة عن قائمة تعطيك معلومات 
حول الملفات التي يتم طباعتها. أيضاً يوجد زر "إلغاء" و زر "إغلاق". يمكنك التبديل ما بين هذه 
العناصر بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو (شفت-تبويب (مسافة-1-2)". في قائمة المعلومات 
يمكنك أن تنتقل من بند لبند بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". لكن إذا قمت بفتح مربع الحوار 
بدون طباعة أي شيء فإنك سترى "لا توجد أية بنود" و الزر "إغلاق".

   أثناء الطباعة فإن قائمة المعلومات ستتضمن التالي: "اسم البرنامج قيد التشغيل"، "اسم الملف قيد 
الطباعة"، "نوع الطابعة"، "عدد النسخ"، وأيضاً "قيد الطباعة" أو "جاهز". على سبيل المثال دعنا 
نفترض أننا نقوم بطباعة نسخة واحدة من الملف "sample.hbl" في معالج النصوص وورد. في 
قائمة المعلومات ستجد "البرنامج" معالج النصوص وورد، ملف: sample.hbl، الطابعة، النسخ:1، 
قيد الطباعة". في حال كونك تستخدم طابعة برايل فسترى "طابعة برايل" بدلاً من "الطابعة". إذا لم 
يتبقَ ملفات للطباعة و (الطابعة تنتظر)، سترى الكلمة "جاهز" بدلاً من "قيد الطباعة". إذا قمت 
بالطباعة من برنامج البريد الإلكتروني فإنك سترى "emailtemp.txt"  بدلاً من اسم الملف. وإذا 
قمت بالطباعة من مدير العناوين أو مدير جدول المواعيد فإنك سترى الرسالة "prn_(time).txt".

   في حال وضع الاهتمام على أي ملف من الملفات الموجود في قائمة المعلومات، وقمت بالضغط 
على المفتاح "دخول" فوق الزر "إلغاء" بعد الضغط على "تبويب(مسافة4-5)" فإنك ستقوم بإلغاء 
طباعة هذا الملف. إذا قمت بالضغط على "مسافة-4-5" بصورة متكررة، لتصل إلى الزر "إغلاق" 
وقمت بالضغط على المفتاح "دخول" على الزر "إغلاق"، فإنك ستقوم بإغلاق مربع حوار التخزين 
المؤقت للطباعة. الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" سيقوم أيضاً بإغلاق التخزين المؤقت 
للطباعة.

2.13  نمط اليد الواحدة

   تقدم برايل سينس بلص بي32 نمط اليد الواحدة للمستخدمين المحدودين في استخدام يد واحدة 
لإدخال البرايل. لتشغيل نمط اليد الواحدة قم بالضغط على مفتاح المهمة F3 بينما تقوم تضغط على 
زر تشغيل الجهاز. ولإيقاف تشغيل هذا النمط (أي العودة لاستخدام كلتا يديك)، قم بالضغط على مفتاح 
المهمة F4 بينما تضغط على زر تشغيل الجهاز. أيضاً من خلال استخدام قائمة الخيارات يمكنك 
تشغيل أو تعطيل هذا الوضع.

   عندما يكون نمط اليد الواحدة قيد التشغيل فإن طرق الإدخال تكون كالتالي:
1.	لطباعة حرف تقوم بالضغط على النقاط بأي طريقة وبأي ترتيب. وعندما تقوم بالضغط على جميع 
النقاط اضغط على "مسافة". على سبيل المثال إذا رغبت في طباعة الحرف "h" تقوم بالضغط 
على "نقطة 1" و نقطة 2" بشكل منفصل أو معاً من ثم اضغط على "نقطة 5"، وأخيراً قم 
بالضغط على المفتاح "مسافة".
2.	لضغط أمر يحتوي على المفتاح "مسافة"، اضغط على المفتاح "مسافة" قبل وبعد المفاتيح 
الأخرى. على سبيل المثال، إذا أردت أن تضغط على "مسافة-o (النقاط 1-3-5)"، تضغط على 
المفتاح "مسافة" ومن ثم تضغط على "نقطة 1"، نقطة 3" و "نقطة 5" بشكل منفصل أو معاً 
وبأي ترتيب، ثم تضغط على "مسافة" مرة أخرى.
3.	لضغط أمر يحتوي على المفتاح "حذف خلفي" أو المفتاح "دخول"، اضغط على المفتاح "حذف 
خلفي" أو المفتاح "دخول" قبل المفاتيح الأخرى. ومن ثم اضغط على المفاتيح الأخرى. وأخيراً 
اضغط على المفتاح "مسافة". على سبيل المثال، إذا رغبت بضغط "دخول-مسافة-l (النقاط 1-2-
3)"، اضغط على المفتاح "دخول" ومن ثم اضغط على "النقاط 1-2-3" واضغط على المفتاح 
"مسافة".
4.	للضغط على أمر يحتوي "حذف خلفي" أو "دخول"، تضغط "حذف خلفي" أو "دخول" قبل 
المفاتيح الأخرى. ومن ثم اضغط على المفاتيح الأخرى. أخيراً تضغط على المفتاح "مسافة". على 
سبيل المثال: إذا أردت الضغط على "دخول-l (النقاط 1-2-3)"، تضغط على "دخول" ومن ثم 
"النقاط 1-2-3)"، ثم اضغط على "مسافة".
5.	لضغط المفتاح "مسافة"، "حذف خلفي" و "دخول"، اضغط على هذا المفاتيح مرتين. على سبيل 
المثال، إذا رغبت بالضغط على المفتاح "مسافة" لعمل مسافة بين الكلمات، اضغط على المفتاح 
"مسافة" مرتين.

   عمل أزرار التمرير، مفاتيح المهام، أزرار الصوت تبقى بنفس نمط كلتا اليدين.
   إذا تم تشغيل نمط اليد الواحدة، فإن برايل سينس بلص بي32 ستنبهك إليه في كل مرة تشغل بها 
الجهاز، كما ستنبهك أيضاً بما يتوجب عليك فعله للرجوع إلى نمط كلتا اليدين.

2.14  استخدام وضع الكتابة

أثناء الكتابة في المستند تقوم بتشغيل "وضع الكتابة".

لتشغيل "وضع الكتابة"، قم باتباع الخطوات التالية:
1)	اضغط "حذف خلفي-دخول-c (النقاط 1-4)" أثناء الكتابة في المستند.
2)	سيتم عرض "بدء وضع الكتابة".

   إذا كنت تقوم بتشغيل "وضع الكتابة"، اضغط "مسافة-4" في المستند. فلن يتم الانتقال إلى السطر 
التالي، وإنما سيتم كتابة "مسافة" و "نقطة 4" في المستند.

لإلغاء "وضع الكتابة" قم باتباع الخطوات التالية:
1)	اضغط "حذف خلفي-دخول-c (النقاط 1-4)" في "وضع الكتابة".
2)	سيتم عرض "إنهاء وضع الكتابة".

بعد إلغاء "وضع الكتابة" فسيتم الانتقال إلى السطر التالي في المستند عند الضغط على "مسافة-4".

2.15  مجموعة المفاتيح الشائعة

1. منادة قائمة البرامج: F1
2. تشغيل برنامج من قائمة البرامج: F1-"مفتاح الاختصار" (تختلف من برنامج لآخر)
3. منادة قائمة أسماء المهام: F1-F4
4. الانتقال للبرنامج السابق: مسافة-F2-F3
5. الانتقال للبرنامج التالي: F2-F3
6. مناداة القائمة في برنامج معين: مسافة-m (النقاط 1-3-4) أو F2
7. خروج: مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)
8. هروب: مسافة-e (مسافة-1-5) أو F4
9. الانتقال لعنصر التحكم التالي في مربع الحوار: تبويب (مسافة-4-5 أو F3)
10. الانتقال إلى عنصر التحكم السابق في مربع الحوار: شفت-تبويب (مسافة-1-2 أو مسافة-
F3)
11. الانتقال إلى الحرف السابق: مسافة-3
12. الانتقال إلى الحرف التالي: مسافة-6
13. الانتقال إلى السطر/البند السابق: مسافة-1
14. الانتقال إلى السطر/البند التالي: مسافة-4
15. الانتقال إلى بداية السطر/البند: مفتاح البداية (مسافة-1-3)
16. الانتقال إلى نهاية السطر/البند: مفتاح النهاية (مسافة4-6)
17. الانتقال إلى بداية الوثيقة أو إلى البند الأول: مفتاح التحكم-مفتاح البداية (مسافة-1-2-3 أو 
F1-F2-زر تمرير لأعلى)
18. الانتقال إلى أسفل الوثيقة أو إلى البند الأخير: مفتاح التحكم-مفتاح النهاية (مسافة-4-5-6 أو 
F3-F4-زر تمرير لأسفل)
19. الانتقال إلى الصفحة السابقة أو إلى البند الأول لمجموعة البنود-32 السابقة: صفحة لأعلى 
(مسافة 1-2-6 أو F1-F2)
20. الانتقال إلى الصفحة التالية أو إلى البند الأول لمجموعة البنود-32 التالية: صفحة لأسفل 
(مسافة 3-4-5 أو F3-F4)
21: تمرير لليسار: زر تمرير لأعلى
22: تمرير لليمين: زر تمرير لأسفل
23: نقل المشيرة إلى كل خلية أو الانتقال إلى بند: مفتاح مشيرة التوجيه المناسبة
24. قراءة البند الحالي مرة أخرى: مسافة-r (النقاط 1-2-3-5)
25. نُطق الوقت الحالي: مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)
26. فحص حالة الطاقة: مسافة-1-6
27. مناداة قائمة "الخيارات": مسافة-o (النقاط 1-3-5)
28. المساعدة الفورية: مسافة-h (النقاط 1-2-5)
29. التحقق من رقم  الإصدار: مسافة-v (النقاط 1-2-3-6( فقط في قائمة "البرامج" في البرايل 
سينس بلص.
30. التحقق من وضع الشبكة: مسافة-n (النقاط 1-3-4-5) في قائمة "البرامج" في البرايل 
سينس بلص.
31.  رفع مستوى الصوت: مفتاح حذف خلفي-F4
32. تخفيض مستوى الصوت: مفتاح حذف خلفي-F1
33: رفع سرعة الصوت: مسافة-F4
34. تخفيض سرعة الصوت: مسافة-F1
35. رفع نبرة الصوت: مفتاح الدخول-F4
36. تخفيض نبرة الصوت: مفتاح الدخول-F1
37. تشغيل نمط اليد الواحدة: الضغط على مفتاح المهمة F3 بينما تقوم بتشغيل الجهاز
38. تعطيل نمط اليد الواحدة: الضغط على مفتاح المهمة F4 بينما تقوم بتشغيل الجهاز
39. تشغيل/تعطيل البلوتوث: مفتاح حذف خلفي-مسافة-3-4-5-6
40. تشغيل/تعطيل الشبكة اللاسلكية: مفتاح حذف خلفي-مسافة-1-4-5-6
41. تشغيل/تعطيل الشبكة السلكية: مفتاح حذف خلفي-مسافة-1-5-6
42. تشغيل/تعطيل تمرير الصوت: مفتاح المهمة F3-زر تمرير لأعلى
43. تحديد مشيرة برايل: F4-زر تمرير لأعلى
44. تحديد معلومات التحكم: F2- زر تمرير لأسفل
45. تشغيل/تعطيل نمط الثماني نقاط: F1-زر تمرير لأسفل
46. استخدام وضع الكتابة: حذف خلفي-دخول-c (النقاط 1-4)


