القسم 17 الخدمات

المحتويات

17.  الخدمات
17.1  الآلة الحاسبة
17.1.1  الدوال العامة
17.1.2  حاسبات المتغير
17.1.3  دوال جيب الزاوية
17.1.4  دوال جيب التمام
17.1.5  دوال ظل الزاوية
17.1.6  دوال اللوغاريتمات
17.1.7  النسخ إلى الحافظة
17.1.8  إعدادات الخيارات
17.1.9  خروج
17.1.10  الحسابات الرياضية البسيطة
17.2  ضبط التاريخ والوقت
17.3  قراءة التاريخ والوقت
17.4  المنبه
17.4.1  ضبط الوقت
17.4.2  صوت المنبه
17.4.3  مدة محددة
17.4.4  مدة التنبيه
17.4.5  فترة التكرار
17.4.6  أوقات المنبه
17.4.7  تأكيد / إلغاء
17.5  التقويم
17.5.1  استخدام التقويم
17.6  قاموس النُطق
17.7  ساعة التوقيت
17.8  وحدة طرفية لقارئ الشاشة
17.9  إعداد الإنترنت
17.9.1  إعداد الشبكة المحلية
17.9.2  إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي
17.9.3  إعداد المودم وشبكة البلوتوث
17.9.4  إعداد خط  ADSL
17.10  حالة الشبكة
17.11  فحص حالة الطاقة
17.12  إعدادات خيار النسخ الاحتياطي/استعادة
17.13  تهيئة
17.13.1  تهيئة القرص
17.14  ضبط موقت النوم
17.15  ترقية نظام تشغيل البرايل سينس
17.15.1  ترقية نظام تشغيل البرايل سينس باستخدام الإنترنت
17.15.2  ترقية نظام تشغيل البرايل سينس من قرص
17.16 المفاتيح الساخنة للخدمات

17.  الخدمات

   قائمة "الخدمات" توفر العديد من المهام الخاصة لاستخدامها في البرايل سينس. قائمة "الخدمات" 
تحتوي على البنود التالية:

1. "الآلة الحاسبة" (حيث يمكنك إجراء العمليات الحسابية البسيطة بالإضافة إلى العمليات الحسابية 
العلمية).
2. "ضبط التاريخ والوقت" (حيث يمكنك ضبط ساعة البرايل سينس الداخلية)
3. "قراءة التاريخ والوقت" (حيث يمكنك فحص التاريخ والوقت).
4. المنبه (حيث يمكنك ضبط المنبه).
5. التقويم (حيث يمكنك فحص التقويم)
6. قاموس النُطق (حيث يمكنك ضبط النُطق أينما تريد)
7. ساعة التوقيت (حيث يمكنك ضبط ساعة التوقف)
8. "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" (حيث تسمح لك بتوصيل البرايل سينس في جهاز حاسوبك 
لاستخدامها كعارض للبرايل، سماعة خارجية، إضافةً إلى العديد من المهام المفيدة الأخرى).
9. "إعداد الإنترنت" (حيث يمكنك ضبط إعدادات الإنترنت).
10. عرض حالة الشبكة (حيث يمكنك عرض حالة الشبكة).
11. "فحص حالة الطاقة" (حيث يمكنك فحص ما تبقى من طاقة البطارية).
12. إعدادات خيار النسخ الاحتياطي/الاستعادة: (حيث يمكنك ضبط إعدادات النسخ 
الاحتياطي/الاستعادة لكل برنامج في البرايل سينس دفعة واحدة).
13. التهيئة (حيث يمكنك تهيئة "القرص الوامض"، "شرائح الذاكرة المضغوطة، "البطاقات الآمنة"، 
و "ذاكرة اليو أس بي").
14. تحديث البرايل سينس (حيث يمكنك تحديث البرايل سينس).

للوصول إلى بنود القائمة:
1) اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" في قائمة البرامج.
2) اضغط "دخول" على قائمة "الخدمات". أو يمكنك الضغط على "u (النقاط 1-3-6)" في قائمة 
البرامج لفتح قائمة الخدمات.
3)تحتوي قائمة "الخدمات" على العديد من القوائم الفرعية التي تندرج تحت بنود القائمة.

   سيوضح القسم التالي كل من خيارات هذه القوائم ومهامها بتفصيل أكبر.

17.1  الآلة الحاسبة

   باستخدام الآلة الحاسبة الموجودة في البرايل سينس ستتمكن من إجراء العمليات الحسابية البسيطة 
وكذلك العمليات الحسابية العلمية المعقدة.  سيتم عرض الصيغ والنتائج بالبرايل وسيتم الإعلان عنهم 
من قبل البرايل سينس. يمكنك الرجوع إلى القائمة "مساعدة" أثناء استخدامك للآلة الحاسبة بالضغط 
على "مسافة-h (النقاط 1-2-5)". القائمة "مساعدة" مفيدة جداً ويمكنك الوصول إليها بسرعة عن 
طريق المفتاح الساخن للحصول على المعلومات عن مختلف البرامج الموجودة في البرايل سينس.

   يمكن الضغط على "c (النقاط 1-4) عندما تريد استخدام الآلة الحاسبة أثناء تواجدك في قائمة 
"الخدمات". سحتاج إلى الطباعة باستخدام برايل الحاسوب لدى استخدامك للآلة الحاسبة عند أجراء 
العمليات الحسابية أو إدخال المعادلات. يمكنك تهيئة سطر الحساب بالضغط على "حذف خلفي-c 
(النقاط 1-4)". إذا قمت بإدخال أرقام أو مهمة في حيز النتيجة فإن النتيجة ستختفي، وإذا قمت بإدخال 
معاملات فيمكنك الوصول إلى الخطوة التالية. يمكنك الاحتفاظ بالنتيجة في عملية الجمع في ذاكرة 
الآلة الحاسبة ويمكنك استدعائها أينما تحتاجها. يمكنك استخدام المهام والمعاملات من خلال قائمة الآلة 
الحاسبة أو يمكنك استخدام المفاتيح الساخنة هذا يعتمد على الطريقة التي تفضلها. تم توضيح جميع هذه 
المهام بتفصيلٍ أكبر في الأسفل.

17.1.1  الدوال العامة

   "الدول العامة" عبارة عن مربع حوار يحتوي على "قائمة الدوال العامة"، الزر "تأكيد" والزر 
"إلغاء". يمكنك التنقل بين بنود مربع الحوار باستخدام "تبويب ("مسافة-4-5)" و "شفت-تبويب 
("مسافة-1-2")". يمكنك التنقل بين معاملات قائمة الدوال العامة باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4". 
أو خلال تواجدك في القائمة يمكنك الضغط على أول حرف من المعامل ترغب بالذهاب إليه. يمكنك 
في "الآلة الحاسبة" فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" والضغط على 
"دخول" على "الدوال العامة". أو يمكنك الضغط على "g (النقاط 1-2-4-5)" أثناء تواجدك في 
القائمة للوصول إلى "الدوال العامة". بعد بدء تشغيل الآلة الحاسبة سيتم عرض 0 ببرايل الحاسوب. 
يمكنك الوصول إلى "الدوال العامة" وأنت في سطر الحساب بالضغط على "دخول-g (النقاط 1-2-4-
5)". سيتم وضعك في مربع الحوار الذي يظهر أولاً على قائمة الدوال العامة. بمجرد وجودك في 
القائمة ستستطيع  تحديد الشيء الذي تريده بالضغط على "دخول" عليه لتشغيل العملية هذا لأن موضع 
الاهتمام في مربع الحوار يكون بشكل افتراضي على الزر "تأكيد". يمكنك إلغاء العملية أثناء تواجدك 
في مربع الحوار بالضغط على "دخول" على "إلغاء"، "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e 
(النقاط 1-5)". يمكنك استخدام المفاتيح الساخنة للمعاملات لتسهيل الوصول. المفاتيح الساخنة 
للعمليات الحسابية هي كما يلي:

الجمع: النقاط 3-4-6
الناقص: النقاط 3-6
مقسوم على: النقاط 3-4
مضروب في: النقاط 1-6
بالمئة: النقاط 1-4-6
للقوة: حذف خلفي-4-5
الجذر التربيعي: دخول-q (النقاط 1-2-3-4-5)
نقطة عشرية: النقاط 4-6
قوس هلالي يسار: النقاط 1-2-3-5-6
قوس هلالي يمين: النقاط 2-3-4-5-6
النسبة الثابتة (باي): دخول-p (النقاط 1-2-3-4)
الأس: دخول-e (النقاط 1-5)
   إذا أردت الدخول في الأرقام السلبية، يجب الطباعة في السالب (النقاط 3-6) ووضع الأرقام في 
الأقواس. مثال، يجب طباعة سالب 2 بهذا الشكل: (-2).

   لعمليات النسبة المئوية يمكنك الحصول على النتيجة عند إدخال الرقم أولاً وعلامة النسبة المئوية 
(%) بعد طباعة الأرقام. سيتم على الفور تحويل الرقم الذي قمت بإدخاله بعد طباعة علامة النسبة 
المئوية إلى القيمة المئوية. على سبيل المثال 90 + 20% تساوي 90 + 17. سترى الرقم 18 عند 
الضغط على علامة النسبة المئوية وهذا لأن 18 هي نتيجة 20%، وبالتالي ستحصل على الإجابة 
108. 

17.1.2  حاسبات المتغير

   ستقوم "حاسبات المتغير" بحفظ نتيجة الإجابات والعمليات الحسابية في الذاكرة. القائمة "حاسبات 
المتغير" تحتوي على أربعة بنود قوائم فرعية: "استدعاء البنود"، "حذف جميع البنود المحفوظة"، 
"حفظ البنود"، و "دوال الإحصاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-
1" باستمرار ومن ثم اضغط على "دخول" على الميزة التي تريدها. للوصول إلى بنود القائمة هذه 
اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لاستدعاء القائمة واضغط "دخول" على "دوال الإحصاء". أو 
يمكنك الضغط على "v (النقاط 1-2-3-6)" عندما تكون في القائمة.

17.1.2.1  استدعاء البنود

   "استدعاء البنود" عبارة عن مربع حوار يحتوي على البنود التالية "القائمة"، "حذف"، "عرض 
التفاصيل"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين البنود هذه بالضغط على تبويب ("مسافة-4-
5") أو شفت-تبويب ("مسافة-1-2"). يمكنك الوصول إلى "استدعاء البنود" بالضغط على "r (النقاط 
1-2-3-5)" في القائمة "حاسبات المتغير". أو يمكنك الوصول إلى مربع الحوار بالضغط على "حذف 
خلفي-r (النقاط 1-2-3-5)" في سطر الحساب. يقوم بند "القائمة" بعرض "اسم البند: القيمة الناتجة" 
ويمكنك التنقل في قائمة أسماء البنود بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك إدخال بند 
النتيجة في حساباتك إذا قمت بالضغط على "دخول" على اسم البند. يمكنك أيضاً نسخ كل بند في 
"القائمة". اضغط على المفتاح "مسافة" لتحديد بند في "القائمة". ثم اضغط "دخول-i (النقاط 2-4)" 
لنسخ البنود المحددة للحافظة. يقوم البند "عرض التفاصيل" بإظهار اسم البند ونتيجته مع التحديد 
الافتراضي "لا". إذا رغبت في استعراض المعلومات المفصلة اضغط "مسافة" للتبديل إلى "نعم". ثم 
ستقوم بعرض "اسم البند: الصيغة = النتيجة" بالبرايل. يستخدم "حذف" للتخلص من البنود المسجلة. 
إذا أردت حذف بند يجب عليك أولاً تحديد البند الذي ترغب بحذفه ومن ثم الضغط على "دخول" على 
"حذف". يمكنك إيجاد البنود المحذوفة في "قائمة البنود" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)". أو 
يمكنك الضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على البند الذي ترغب بحذفه من قائمة أسماء البنود. 
إذا أردت حذف جميع البنود يمكنك تحديدهم بالضغط على "دخول-a (نقطة 1) والضغط على "مسافة-
d (النقاط 1-4-5)". إذا أردت فقط حذف بعض البنود فيمكن تحديد هذه البنود بالضغط على "مسافة" 
والضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على البنود المحددة.

17.1.2.2  حذف جميع البنود المحفوظة

   عندما تستخدم هذه المهمة فستتمكن من حذف جميع البنود المحفوظة في "استدعاء البنود". لتفعيلها 
يمكنك استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) أو الضغط على "F2". ثم استخدم 
"مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى القائمة "حاسبات المتغير" واضغط "دخول". ثم استخدم مفاتيح 
الأسهم العلوية أو السفلية للذهاب إلى "حذف جميع البنود المحفوظة" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً 
الضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" أثناء وجودك في سطر الحساب.

17.1.2.3  حفظ البنود

   "حفظ البنود" عبارة عن مربع حوار يحتوي على نافذة تحرير لطباعة اسم البند فيها، الزر "تأكيد" 
والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين بنود عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو 
"شفت-تبويب ("مسافة-1-2"). في قائمة "حاسبات المتغير" يمكنك الوصول إلى "حفظ البنود" 
بالضغط على "s (النقاط 2-3-5)". يمكنك الضغط على "حذف خلفي-s (النقاط 2-3-5)" عندما 
تكون في سطر الحساب لفتح مربع حوار حفظ البنود. إذا قمت بطباعة اسم البند في سطر الحساب 
والصيغة الحسابية "a=2+sin(30)" وقمت بالضغط على "دخول"، فإن هذه العملية الحسابية سيتم 
حفظها تلقائياً. في النتيجة الحسابية يمكنك الوصول إلى "حفظ البنود" لطباعة اسم البند في مربع 
التحرير، ومن ثم يمكنك حفظه بالضغط على "دخول" مباشرةً أو بالضغط على "دخول" على الزر 
"تأكيد". إذا قمت بطباعة اسم الدالة مثل: "جيب الزاوية"، "جيب التمام"، أو "النسبة الثابتة (باي)" 
كإسم بند فسترى الرسالة هذه "اسم بند غير صحيح"، وإذا قمت بطباعة أسماء تم حفظها فسترى رسالة 
تقول "استبدال المتغيرات xx بالقيم الحالية؟ نعم". إذا أردت تغيير القيمة اضغط "دخول" على "نعم". 
وإذا كنت لا تريد تغيير القيمة اضغط "دخول" على "لا". اضغط "مسافة" للتبديل بين "نعم" و "لا".

17.1.2.4  دوال الإحصاء

   إذا قمت بتحديد بند القائمة هذا فإنه سيتم فتح مربع حوار يحتوي مربع قائمة يحتوي على جميع 
المتغيرات التي تم حفظها، يعرض مربع القائمة نتائج عدة دوال، والزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين 
هذه العناصر بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". يمكنك استدعاء 
مربع الحوار هذا بالضغط على "حذف خلفي-t (النقاط 2-3-4-5)" في سطر الآلة الحاسبة، أو 
بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" في القائمة "حاسبات المتغير". في قائمة المتغيرات يتم عرض 
أسماء المتغيرات وقيمهم. يمكنك التنقل بين هذه المتغيرات بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". 
من أجل اختيار متغير ليتم استخدامه في العملية الحسابية اضغط "مسافة" عليه. هذه القائمة هي نفس 
مربع حوار "استدعاء البنود". الاختلاف الوحيد هو أن مربع الحوار هذا يقوم دائماً بعرض أسماء 
المتغيرات وقيمهم، بغض النظر عن قيمة الخيار "عرض التفاصيل". بعد اختيار جميع المتغيرات ليتم 
استخدامها في العملية الحسابية يمكنك الضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى قائمة 
"النتائج". تقوم قائمة النتائج بعرض المجموع، المعدل، التباين، والانحراف المعياري للمتغيرات التي 
تم اختيارها. يمكنك التنقل بين البنود هذه بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". إذا أردت نسخ 
بعض النتائج من القائمة إلى الحفاظة، قم أولاً بالضغط على "مسافة" على البنود التي ترغب بنسخها 
ومن ثم اضغط على "دخول-i (النقاط 2-4)". (بينما "نسخ إلى الحافظة" الموجودة في القائمة لا يمكن 
استخدامها. الذي سيعمل هو فقط المفتاح الساخن). بمجرد نسخهم إلى الحافظة فمن الممكن لصقهم في 
معالج النصوص وورد أو في البرامج الأخرى. لإغلاق مربع الحوار هذا اضغط "مسافة-z (النقاط 1-
3-5-6)" أو اضغط "دخول" على الزر "إغلاق". للحصول على النتائج الإحصائية لمجموعة من 
المتغيرات الأخرى بعد قراءة النتيجة اضغط "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" للرجوع إلى قائمة 
المتغيرات ومن ثم اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)" لإلغاء ما تم اختياره. قم الآن باختيار جميع 
المتغيرات ليتم حسابها بنفس الطريقة التي قمت بها مسبقاً، واضغط "تبويب (مسافة-4-5) لقراءة 
النتيجة.

17.1.3  دوال جيب الزاوية

   يتم تفعيل قائمة "دوال جيب الزاوية" عند الضغط على "دخول" على "دوال جيب الزاوية" أو 
اضغط "s (النقاط 2-3-4)" في القائمة. يمكن فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-
4)". أو يمكنك تفعيل قائمة "دوال جيب الزاوية" بالضغط على "دخول-s (النقاط 2-3-4)" في سطر 
الحساب. قائمة "دوال جيب الزاوية" تتكون من "جيب الزاوية"، "قوس جيب الزاوية" و "جيب القطع 
الزائد". إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد من هذه المهام الثلاثة أثناء التحرك من خلال 
"مسافة-1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على أحد الدوال أثناء 
التحرك بواسطة مفتاح التبويب (مسافة-4-5") يمكنك إدخاله في سطر الحساب بعد اختيار أحد دوال 
جيب الزاوية. أو يمكنك إدخال أحد من دوال جيب الزاوية بالضغط على أول حرف من كل دالة في 
القائمة.

17.1.4  دوال جيب التمام

   يمكنك تفعيل دوال جيب التمام بالضغط على "دخول" على "دوال جيب التمام" أو إذا قمت بالضغط 
على "c (النقاط 1-4)" في القائمة. يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4). أو 
في سطر الحساب يمكنك فتح "دوال جيب التمام" بالضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)". قائمة "دوال 
جيب التمام" تتكون من "جيب التمام"، "قوس جيب التمام" و "جيب تمام القطع الزائد". إذا قمت 
بالضغط على "دخول" على أحد هذه الدوال الثلاثة أثناء التنقل بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4" أو 
إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" أثناء التنقل بواسطة "تبويب ("مسافة-4-5") يمكنك 
إدخاله في سطر الحساب بعد اختيار أحد من دوال جيب التمام الثلاثة. أو يمكنك إدخال أحد دوال جيب 
التمام الثلاثة بالضغط على أول حرف من كل دالة في القائمة.

17.1.5  دوال ظل الزاوية

   يمكنك تفعيل "دوال ظل الزاوية" عند الضغط على "دخول" على "دوال ظل الزاوية" أو إذا قمت 
بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" في القائمة. يمكنك أيضاً فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m 
(النقاط 1-3-4)". أو يمكنك فتح " دوال ظل الزاوية" وأنت في سطر الحساب بالضغط على "دخول-t 
(النقاط 2-3-4-5)". قائمة "دوال ظل الزاوية" تتكون من "ظل الزاوية"، "قوس ظل الزاوية" و "ظل 
القطع الزائد". إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد من الدوال الثلاثة أثناء التنقل بواسطة "مسافة-
1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على أحد هذه الدوال أثناء التنقل 
بواسطة "مسافة-4-5"، يمكنك إدخاله في سطر الحساب بعد اختيار أحد من دوال ظل الزاوية الثلاثة. 
أو يمكنك إدخال أحد من دوال ظل الزاوية بالضغط على أول حرف من كل دالة في القائمة.

17.1.6  دوال اللوغاريتمات

   مربع حوار "دوال اللوغاريتمات" يتكون من الآتي: "قائمة الدوال"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". 
يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-
2")". قائمة الدوال تتألف من "اللوغاريتم المشترك" و "اللوغاريتم الطبيعي" حيث يمكنك التنقل بينهم 
بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   يمكنك تفعيل قائمة "دوال اللوغاريتمات" بالضغط على "دخول" على "دوال اللوغاريتمات" أو إذا 
قمت بالضغط على "l (النقاط 1-2-3)" في القائمة. يمكنك بالطبع فتح القائمة بالضغط على "مسافة-
m (النقاط 1-3-4)". أو يمكنك في سطر الحساب تفعيل "دوال اللوغاريتمات" بالضغط على "دخول-
l (النقاط 1-2-3)".

   عند تشغيل "دوال اللوغاريتمات" إذا قمت بالضغط على "دخول" على أحد من الدوال أثناء التنقل 
بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4" أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" على أحد الدوال 
أثناء التنقل بواسطة مفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")"، يمكنك إدخاله في سطر حسابك بعد اختيار واحدة 
من دوال اللوغاريتمات. أو يمكنك إدخال "اللوغاريتم الطبيعي" بالضغط على "n (النقاط 1-3-4-5)" 
في القائمة. يمكنك إدخال "اللوغاريتم الطبيعي" بالضغط على "c (النقاط 1-4)".

17.1.7  النسخ إلى الحافظة

   تستخدم مهمة "نسخ إلى الحافظة" لنسخ صيغة العملية الحسابية أو النتيجة إلى الحافظة لتقوم بلصق 
الصغية أو النتيجة في وثيقة معالج النصوص وورد. يمكنك تفعيله بالضغط على "دخول" على "نسخ 
إلى الحافظة" أو بالضغط على "i (النقاط 2-4)" في القائمة. يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-
m (النقاط 1-3-4)" أثناء تشغيل الآلة الحاسبة. أو في سطر الحساب يمكنك الضغط على "دخول-i 
(النقاط 2-4)" لتسريع نسخ حساباتك إلى الحافظة مباشرةً. بعد النسخ يمكنك القيام بلصقه في وثيقة 
معالج النصوص وورد.

   عندما تقوم بتفعيل المهمة "نسخ إلى الحافظة" ستسمع "اكتمال النسخ" وسترجع بك البرايل سينس 
إلى سطر الحساب.

17.1.8  إعدادات الخيارات 

   "إعدادات الخيارات" عبارة عن مربع حوار حيث تحتوي على التالي: "قائمة الإعدادات"، الزر 
"تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود الثلاثة بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو 
"شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". "قائمة الإعدادات" تتكون من "نصف القطر" و "درجة" حيث يمكنك 
التنقل بواسطة الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   إذا قمت باختيار "نضف القطر" يمكنك الحصول على قيمة "النسبة الثابتة (باي)" أثناء استخدامك 
للدوال المثلثية. إذا قمت باختيار "درجة" وقمت بتفعيل النسبة الثابتة (باي) فسوف تحصل على إجابة 
غير صحيحية. يمكنك تفعيل ""إعدادات الخيارات" إذا قمت بالضغط على "دخول" عليه، أو إذا قمت 
بالضغط على "o (النقاط 1-3-5)" في القائمة. بالطبع يمكنك فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m 
(النقاط 1-3-4)". أو في سطر الحساب يمكنك تفعيل "إعدادات الخيارات" بالضغط على "دخول-o 
(النقاط 1-3-5)".

   عند تشغيل "إعدادات الخيارات"، إذا قمت بالضغط على "دخول" على الذي تريده من قائمة 
الإعدادات أثناء تنقلك بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4"، أو إذا قمت بالضغط على "دخول" على 
"تأكيد" على الذي تريده في قائمة الإعدادات، أثناء التنقل بواسطة "تبويب ("مسافة-4-5")" فستتمكن 
من تعيين الخيار.

17.1.9  خروج

   يستخدم هذا الأمر للخروج من الآلة الحاسبة، يمكنك القيام بهذا الشيء عن طريق الضغط على 
"دخول" على "إنهاء الآلة الحاسبة"، أو إذا قمت بالضغط على "z" في القائمة. بالطبع يمكنك فتح 
القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو وأنت في سطر الحساب يمكنك الخروج بالضغط 
على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

17.1.10  الحسابات الرياضية البسيطة

   ما يلي عبارة عن أمثلة لكل من دوال الرياضيات التي يمكنك تنفيذها عند استخدام الآلة الحاسبة 
الموجودة في البرايل سينس.

الدوال العامة:

1.  الجمع الزائد
لعملية الجمع اضغط "النقاط 3-4-6".
مثال: لجمع كل من الرقمين 10 و 20، يجب أن تقوم بإدخال 10+20، وسيتم عرض النتيجة  كَ 
30.

2.  الطرح الناقص
لعملية الطرح اضغط "النقاط 3-6".
مثال: لتقوم بجمع الرقمين 10 و 20 ومن ثم طرح الرقم 5، يجب أن تقوم بإدخال: 10+20-5، 
وسيتم عرض النتيجة كَ 25.

3.  الضرب
لعملية الضرب اضغط "النقاط 1-6".
مثال: لضرب الرقم 10 في الرقم 20 يجب أن تقوم بإدخال: 10*20، وسيتم عرض النتيجة ألا وهي 
200.

4.  القسمة
لعملية القسمة اضغط "النقاط 1-4".
مثال: لقسمة 20 على 10 يجب إدخال: 20/10، وسيتم عرض نتيجة القسمة ألا وهي 2.

5.  في المئة
للنسبة المئوية اضغط "النقاط 1-4-6".

إذا أردت حساب 20 زائد 10 بالمئة فيجب أن تدخل التالي: 20+10% والتي تعطيك النتيحة 22. 
تحصل على هذه النتيجة لأن 2 هي ناتج 10 بالمئة من 20.

لحساب 20 ناقص 10 بالمئة يجب أن تدخل: 20-10% والتي تعطيك النتيجة 18.
تحصل على هذه النتيجة لأن 2 هو ناتج 10 بالمئة من 20.

لحساب 20 مقسومة على 10 بالمئة اضغط: 20/10% والتي تعطيك النتيجة 200.

لحساب 20 مضروبة بِ 10 بالمئة اضغط: 10*10% والتي تعطيك النتيجة 2. وهذا لأن ناتج 10 
بالمئة هو 0.1. 20*0.1 = 2.

6.  للقوة
لحساب القوة اضغط "حذف خلفي" مع النقاط "4-5".
مثال: لحساب 2 للقوة 10 اضغط: 2^10. والإجابة ستكون 1024.

7.   حساب الجذر التربيعي
لتنفيذ دالة الجذر التربيعي يمكنك الضغط على "دخول" مع "النقاط 1-2-3-4-5".
مثال: لحساب الجذر التربيعي للرقم 16 اضغط: دخول مع (النقاط 1-2-3-4-5، 16) ومن ثم اضغط 
دخول.
ستكون الإجابة 4.

8.  الأس
للحصول على الأس اضغط "دخول" مع "النقاط 1-5".
مثال: لحساب الأس للرقم 2 اضغط: دخول مع النقاط 1-5 ومن ثم 2 متبوعة بقوس هلالي ")" ومن 
ثم الضغط على "دخول"، فستكون نتيجة أس (2) هي 7.3890561.

1.	الدوال المثلثية

دوال جيب التمام:

   لجيب التمام اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4" ومن ثم "s". سيظهر هذا على عارض البرايل كً 
جيب التمام(.

   لقوس جيب الزاوية اضغط "دخول" مع (النقاط 2-3-4" ومن ثم "a". ستظهر كَ aجيب الزاوية(.

   لجيب القطع الزائد اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4" ومن ثم "h". ستظهر كَ جيب القطع 
الزائدh(.
   من أجل حساب الجيب للزاوية 30 درجة فيجب عليط طباعة التالي: دخول مع النقاط 2-3-4- ومن 
ثم "s" 30 ومن ثم ")". اضغط دخول وستكون الإجابة 0.5.


دوال جيب التمام:

   لجيب التمام اضغط "دخول" مع "النقاط 1-3" ومن ثم اضغط "c". ستظهر كَ جيب التمام(.

   لجيب تمام القطع الزائد اضغط "دخول" مع "النقاط 1-3" ومن ثم "h". ستظهر كَ تمام القطع 
الزائد(.
مثال: لحساب جيب التمام للزاوية 30 درجة، اضغط: دخول مع النقاط 1-3، c، 30 ومن ثم ")". ثم 
اضغط "دخول". ستكون الإجابة هي 0.8660254.

دوال ظل الزاوية:

لظل الزاوية اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4-5" ومن ثم "t". ستظهر كَ ظل الزاوية(.
لقوس ظل الزاوية اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4-5" ومن ثم "a". تظهر كَ قوس ظل الزاوية(.
لظل القطع الزائد اضغط "دخول" مع "النقاط 2-3-4-5" ومن ثم "h"، تظهر كَ ظل القطع الزائد(.
مثال: لحساب ظل الزاوية 30 درجة قم بالضغط على: دخول مع النقاط 2-3-4-5، T، 30 ومن 
ثم ). وستكون النتيجة 0.57735027.

دوال اللوغاريتمات:


اللوغاريتم المشترك
للوغاريتم المشترك إضغط "دخول" مع "النقاط 1-2-3" ومن ثم "n". ستظهر كَ لوغ(.
مثال لحساب اللوغاريتم المشترك للرقم 100 اضغط: دخول مع النقاط 1-2-3، N، 100 ومن ثم ). 
وتكون النتيجة 2.

اللوغاريتم الطبيعي
للوغاريتم الطبيعي اضغط "دخول" مع "النقاط 1-2-3" ومن ثم "e" ستظهر كَ اللوغاريتم الطبيعي(.
مثال لحساب اللوغاريتم الطبيعي للرقم 100، اضغط: دخول مع النقاط 1-2-3، E، 100 ومن ثم ). 
وستكون النتيجة 4.60517019.

17.2  ضبط التاريخ والوقت

   إذا أردت ضبط الساعة الداخلية للبرايل سينس فيمكنك القيام بهذا الشيء بالضغط على "دخول" على 
"ضبط التاريخ والوقت" في قائمة "الخدمات". يمكنك العثور على مهمة ضبط التاريخ والوقت في 
قائمة الخدمات بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" أو يمكنك العثور عليها بالتنقل في قائمة 
"الخدمات" بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   ضبط التاريخ والوقت عبارة عن مربع حوار يكون من "منطقة التوقيت"، "استخدام التوقيت 
الصيفي"، "صيغة الوقت"، "الوقت"، "التاريخ"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين هذه 
البنود بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".

إذا قمت بتفعيل "ضبط التاريخ والوقت" للمرة الأولى فسترى "منطقة التوقيت: التوقيت الباسيفيكي 
(الولايات المتحدة وكندا): تيجوانا (GMT -8:00)" وهو الإعداد الافتراضي. يمكنك الاطلاع على 
قائمة "منطقة التوقيت" بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" أو بطباعة الحرف الأول من المدن.إذا 
قمت باختيار إحدى مناطق التوقيت فيمكنك الانتقال إلى البند التالي بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-
5")" أو يمكنك الانتقال للبند السابق بالضغط على "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".

   ستظهر "استخدام التوقيت الصيفي" تبعاً لِ "منطقة التوقيت". أي إذا تم استخدام التوقيت الصيفي في 
منطقة التوقيت التي تم اختيارها فإنه سيتم إظهار هذا البند. في حال عدم القيام بهذا الشيء فلن يتم 
عرض هذا البند. يمكنك اختيار أو عدم اختيار هذا البند باستخدام المفتاح "مسافة".

   البند التالي هو "صيغة الوقت" حيث يمكنك التبديل ما بين 12 ساعة و24 ساعة. يمكنك التبديل ما 
بين استخدام أي من هذين البندين بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   بمجرد اختيار الوقت يمكنك الانتقال إلى البند التالي ألا وهو "الوقت" بالضغط على "تبويب 
("مسافة-4-5")". يمكنك ضبط الوقت لديك في بند "الوقت". إذا قمت باختيار صيغة الوقت المستخدم 
هو 12 ساعة فستتمكن من رؤية صباحاً أو مساءً بعد الساعة والدقيقة. في نمط 12 ساعة يمكنك 
ضبط الوقت بعد اختيار صباحاً أومساءً بالضغط على "مسافة-x (النقاط 1-3-4-6)". في الإعداد 24 
ساعة يمكنك طباعة أرقام نمط 24 ساعة بغض النظر عن صباحاً أومساءً. عندما تقوم بإدخال الأرقام 
في الوقت ستحتاج لإدخال "مسافة" أو ": (نقطتين رأسيتين)" بين الساعة والدقيقة. لضبط التاريخ 
يمكنك الانتقال إلى "التاريخ" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)". في "التاريخ" يجب أن تقوم 
بطباعة الشهر، اليوم، والسنة بهذا الترتيب. يجب أن تستخدم رقمين للشهر، ورقمين لليوم، وأربعة 
أرقام للسنة بينما يتم إدخال "مسافة" أو "/ (خط مائل)" للفصل بينهم.

   البند التالي هو "تزامن مع وقت الملقم" حيث يمكنك مزامنة الوقت والتاريخ في البرايل سينس. هذه 
المهمة مفيدة جداً عندما يكون الوقت والتاريخ في البرايل سينس أسرع أو أبطأ من الوقت الحالي. 
لتشغيل هذه المهمة يجب عليك أولاً أن تقوم بوصل الإنترنت بالبرايل سينس. بمجرد توصيل الإنترنت 
إضغط "دخول" على الزر "تزامن مع وقت الملقم". سيظهر مربع التحرير والسرد "الوقت" بعد 
المزامنة. يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" سيظهر التاريخ الذي تم مزامنته في مربع 
التحرير والسرد "التاريخ".

بعد إكمال إدخال المعلومات المطلوبة يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "تأكيد" بالانتقال 
بواسطة "تبويب (مسافة-4-5)" سيتم الرجوع بك إلى "ضبط التاريخ والوقت". أو يمكنك الضغط على 
"دخول" عند انتهاء إدخال المعلومات المطلوبة وهذا لأن الزر "تأكيد" يكون هو حيز الاهتمام 
الافتراضي.

17.3  قراءة التاريخ والوقت

   يمكنك قراءة التاريخ والوقت هنا. لتفعيل هذه المهمة "اضغط "مسافة-4" أو "مسافة-1" في قائمة 
"الخدمات" ومن ثم اضغط "دخول" على "قراءة التاريخ والوقت". أو يمكنك تفعيل هذه المهمة 
بالضغط على "d" في القائمة. أينما تكون في البرايل سينس يمكنك الضغط على "مسافة-t (النقاط 2-
3-4-5)" لقراءة الوقت. إذا قمت بالضغط على "مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)" فستقوم البرايل سينس 
بالإعلان عن الوقت وستقوم بعرض الوقن بالبرايل. ومن ثم، إذا قمت بالضغط على تبويب ("مسافة-
4-5") فإن البرايل سينس ستقوم بالإعلان عن تاريخ اليوم.

17.4  المنبه

   إذا قمت بإعداد مهمة "المنبه" فإن البرايل سينس ستقوم بإصدار صوت في نفس الوقت المحدد كل 
يوم. إذا أردت فتح "المنبه" إذهب إلى قائمة "البرامج" انتقل إلى "الخدمات" ومن ثم اضغط على 
"دخول". ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "المنبه" ومن ثم اضغط "دخول" على 
"المنبه". إذا كانت هذه المرة الأولى التي تفتح فيها "المنبه" ولم تقم بضبط الوقت أو التاريخ بعد في 
البرايل سينس فإن البرايل سينس ستقوم "ضبط الوقت:" بعد القيام بضبط الوقت ستقوم البرايل سينس 
بإظهار مربع حوار "المنبه". ثم ستقوم البرايل سينس بالإعلان عن "ضبط الوقت:"، مربع حوار 
"المنبه" يحتوي على ما يلي: "ضبط الوقت"، "الجرس"، "مدة محددة"، "مدة التنبيه"، "فترة التكرار"، 
"وقت التنبيه"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بينهم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-
5")" و "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". إذا أردت تفقد إعدادات المنبه قم بفتح مربع الحوار مرةً 
أخرى. سيقوم بعرض إعدادات المنبه الحالي. عند إصدار صوت المنبه فإن عارض البرايل على 
البرايل سينس سيقوم أيضاً بعرض الرسالة "المنبه. اضغط مفتاح حذف خلفي-مفتاح الإدخال لإيقاف 
التنبيه". إذا أردت إيقاف المنبه قم بالضغط على "حذف خلفي-دخول". بعد الضغط على "حذف خلفي-
دخول" فإن البرايل سينس ستبقى مشغلة وحتى ولو أن زر التشغيل في وضعية "الإيقاف". من أجل 
إيقاف تشغيل البرايل سينس يجب عليك تشغيلها من خلال الزر "تشغيل" ومن ثم الضغط على الزر 
"إيقاف التشغيل" بعد أن تقوم بالضغط على "حذف خلفي-دخول"، بهذا سيتم إيقاف تشغيل البرايل 
سينس ولن يقوم المنبه بإصدار صوت مرةً أخرى حتى تقوم بضبطه مرةً أخرى. في حال عدم رغبتك 
في تشغيل وإيقاف تشغيل البرايل سينس يجب عليك أن تقوم بتشغيل الإعداد "وضع حفظ الطاقة" 
الموجود في قائمة "الخيارات" (كما هو موضح في القسم 3.2.30) لتجنب استنزاف البطارية.

17.4.1  ضبط الوقت

   عندما تقوم بفتح مربع حوار "المنبه" فإن البرايل سينس ستقوم بعرض الحقل "تحديد الوقت". القيمة 
التي تظهر هي نفس القيمة التي تم ضبطها للوقت الحالي أو الوقت الذي تم تحديده مسبقاً. يمكنك هنا 
طباعة الوقت مباشرةً أو ضبطه باستخدام مفاتيح الاختصار، الموضحة في القسم 6.3. بعد ضبط 
الوقت يجب عليك الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" للانتقال إلى الحقل التالي. يمكنك تفقد الوقت 
أينما تكون في البرايل سينس بالضغط على "مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)" فيتم قراءة الوقت.

17.4.2  صوت المنبه

   يمكنك اختيار صوت التنبيه للمنبه. إذا قمت بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" على "ضبط 
الوقت"، ستسمع صوت التنبيه الذي تم ضبطه حالياً. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" لتغيير صوت 
التنبيه، وستسمع أصوات التنبيه المختلفة. قم باختيار أحد الأصوات الثلاثة الموجودة. إذا قمت باختيار 
الصوت الذي تريده قم بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الحقل التالي.

17.4.3  مدة محددة

   في هذا الحقل يمكنك ضبط اليوم من أيام الأسبوع الذي تريد فيه تعطيل المنبه. توجد أربعة خيارات: 
"تعطيل"، "مرة واحدة"، "أيام الأسبوع"، و "كل يوم". تنقل بين هذه الخيارات بالضغط على "مسافة-
1" أو "مسافة-4". إذا تم ضبط الإعداد "مدة محددة" على الخيار "تعطيل" فلن يتعطل المنبه في الوقت 
الذي تم تحديده بتاتاً. إذا تم ضبط الإعداد "مدة محددة" على الخيار "مرة واحدة" فسيتم تعطيل المنبه 
لمرة واحدة فقط. وإذا تم اختيار القيمة "أيام الأسبوع" فسيتم تعطيل المنبه في نفس الوقت في كل أيام 
الأسبوع، من الإثنين وحتى الجمعة. وإذا تم اختيار القيمة "كل يوم" فسيتعطل المنبه في الوقت الذي تم 
تحديده في أيام الأسبوع السبعة، حتى في العطل. عند اختيار الخيار الذي تريده اضغط "تبويب 
("مسافة-4-5") للانتقال للحقل التالي.

17.4.4  مدة التنبيه

   هذا الخيار يقوم بضبط كمية الوقت الذي سيصدر فيه المنبه الصوت. الخيارات هي 1 دقيقة 2 دقيقة 
أو 3 دقائق. إذا قمت باختيار القيمة "1 دقيقة" فإن المنبه سيقوم بإصدار الصوت لمدة دقيقة واحدة 
وبعدها سيختفي. لإيقاف المنبه اضغط "حذف خلفي-دخول".

17.4.5  فترة التكرار

   هذا الخيار لضبط فترة الوقت الذي ستكون بين إصدار وقت صوت التنبيه للمرات الأخرى. مثال: 
بعد إيقاف صوت التنبيه فسوف يعمل مرةً أخرى بعد 3 دقائق، في حال قمت بضبط فترة التكرار 
بالقيمة 3 دقائق. الإعدادات المتاحة هي 1، 3، 5، 10، 15 أو 20 دقيقة. قم بالتنقل بين هذه 
الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

17.4.6  أوقات المنبه

   هذا الخيار يسمح لك أن تقرر أوقات إخراج المنبه للصوت. الإعدادات المتاحة هي من 1 إلى 10 
مرات. مثال: إذا لم يتم تعطيل المنبه بالضغط على "حذف خلفي-دخول" فسيتكرر الصوت تبعاً للرقم 
الذي تم تحديده لهذا الخيار. تنقل بين هذه الخيارات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

17.4.7  تأكيد / إلغاء

   إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "تأكيد" فإن الخيار الذي يتم تغييره سيتم حفظه، وسيتم 
إغلاق مربع الحوار. في حال عدم رغبتك في حفظ التغييرات التي قمت بها اضغط "دخول" على الزر 
"إلغاء". ستحتفظ البرايل سينس بالإعدادات السابقة لل "المنبه" وإغلاق مربع الحوار.

17.5  التقويم

   يمكنكك تفعيل التقويم بالضغط على "دخول" على "التقويم" في قائمة "الخدمات" أو بالضغط على 
"l (النقاط 1-2-3)". الخيارات التالية ستكون متاحة عندما تستخدم التقويم. "التقويم الشمسي"، "التقويم 
القمري"، و "يوم من الأسبوع". يمكنك اختيار الأنواع الثلاثة من المعلومات الموجودة في التقويم بدءاً 
من السنة 1841 حتى 2043. إذا قمت بطباعة تاريخ غير موجود في القائمة وقمت بالضغط على 
"دخول" فسترى الرسالة "تاريخ غير صحيح" وسترجع إلى مكان طباعة التاريخ.

17.5.1  استخدام التقويم

   يتألف "التقويم" من "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع". في "التقويم 
القمري" سيتم عرض الشهر الكبيس سيتم عرضه بِ "l (النقاط 1-2-3)". يعمل التقويم تبعاً للتاريخ 
الذي تم تعيينه. التاريخ الافتراضي هو التاريخ الذي يتم ضبطه في آخر مرة في البرايل سينس. يمكنك 
التحقق من التاريخ بطريقتين.
   في التالي توضيح لكيفية التحقق من التاريخ.

1. التنقل بين البنود
   يمكنك التنقل بين البنود "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع" بالضغط على 
"تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".
2. كتابة التاريخ
   يمكنك إدخال كل من الشهر، اليوم، والسنة في التقويم. عند إدخال السنة يجب طباعة أربعة أرقام 
ولكل من الشهر واليوم يجب عليك إدخال رقمين. من الممكن طباعة هذه الأرقام باستخدام برايل 
الحاسوب و برايل درجة 1 العادي دون استخدام علامة الرقم. يمكنك إدخال "مسافة" أو "/ (خط 
مائل)" بين كل من الشهر واليوم والسنة. إذا قمت بالضغط على "دخول" بعد إدخال التاريخ ستسمع 
التاريخ لمرة واحدة وسيتم وضعك في البند التالي. مثال: إذا قمت بإدخال التاريخ بِ "التقوم القمري" 
فستكون على "التقويم القمري".

1.	المفاتيح الساخنة لتغيير التاريخ
بعد إدخال التاريخ يمكنك التحقق من "التقويم الشمسي"، "التقويم القمري"، و "يوم من الأسبوع" 
بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".
الانتقال لليوم التالي: مسافة-6
الانتقال لليوم السابق: مسافة-3
الانتقال للأسبوع التالي: مسافة-5
الانتقال للأسبوع السابق: مسافة-2
الانتقال للشهر التالي: مسافة-4
الانتقال للشهر السابق: مسافة-1
الانتقال للسنة التالية: مسافة-5-6
الانتقال للسنة السابقة: مسافة-2-3

17.6  قاموس النُطق

   يستخدم "قاموس النُطق" لتسجيل أو تعديل نُطق البرايل سينس. يمكنك تفعيل هذا الخيار بالضغط 
على "p (النقاط 1-2-3-4)" في قائمة "الخدمات".

   يتكون "قاموس النُطق" من قائمة تحتوي على الزر "إضافة كلمة"، الزر "تعديل كلمة"، الزر 
"حذف كلمة" والزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-4-
5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". ستظهر القائمة كَ "الكلمة: xx - yy" حيث أن "xx" هي 
الكلمة الأصلية و "yy" هي الكلمة المطلوب سماعها بدلاً من الكلمة الأصلية. مثال: إذا أردت سماع 
"منظمة الصحة العالمية" للكلمة الأصلية "WHO" وإضافة الكلمات ستقوم القائمة بعرض "الكلمة: 
WHO - منظمة الصحة العالمية". إذا وجد بنود عديدة في القائمة فيمكنك التنقل بين القوائم بالضغط 
على "مسافة-1" أو "مسافة-4". أيضاً يمكنك التحقق من مفتاح توجيه المشيرة تبعاً لموقع البند الذي 
تريد وضع اهتمام عنده. مثال: إذا كان هناك 10 بنود في القائمة وتريد وضع الاهتمام على البند 
الخامس يمكنك فقط الضغط على مفتاح توجيه المشيرة على البند الخامس وبهذا سيتم وضع حيز 
الاهتمام على البند الخامس. لن تكون القائمة مرتبةً بالترتيب الهجائي وإنما سترتب وفقاً للترتيب 
التسلسلي لما تم إضافته.

   إذا أردت إضافة كلمة جديدة فيمكنك إضافتها بالضغط على "دخول" على الزر "إضافة كلمة" أو 
يمكنك الضغط على "مسافة-i (النقاط 2-4)". ثم ستظهر هذه الجملة "إضافة مدخل:" هنا يمكنك إدخال 
الكلمة التي ترغب بتغيير نُطقها واضغط "تبويب (مسافة-4-5)" ومن ثم ستظهر الجملة "استبدال:" 
هنا يمكنك إدخال الكلمة التي تريد سماعها ومن ثم قم بالضغط على "دخول" أو اضغط "تبويب 
(مسافة-4-5)" للانتقال إلى الزر :تأكيد" واضغط "دخول". سيتم إضافة الكلمة وسيتم وضع الاهتمام 
على الزر "إضافة كلمة". في حالة إضافة الكلمة بالضغط على "مسافة-i (النقاط 2-4)" فإنه سيتم 
عرض الكلمة الجديدة. إذا أدرت إلغاء هذا التعديل يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" أو 
الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

   إذا أردت تعديل كلمة مسجلة فيا لقائمة يمكنك الانتقال للأعلى أو للأسفل بالضغط على "مسافة-1" 
أو "مسافة-4" وهذا لتصل إلى البند الذي تريد تعديله. وبعد الانتقال إلى الزر "تعديل كلمة" بالضغط 
على "تبويب (مسافة-4-5)" اضغط "دخول". أو وأنت على البند الذي تريد تعديله قم فقط بالضغط 
على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ستواجه "تعديل المدخل: (الكلمة ذات حيز الاهتمام)". في هذا 
الوقت إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" مرة واحدة فستواجه "استبدال: (النُطق الجديد)". 
هنا يمكنك إدخال النُطق الذي تريده ومن ثم اضغط "دخول". أو اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" مرةً 
أخرى للانتقال إلى الزر "تأكيد" ومن ثم اضغط على "دخول". سيتم تعديل الكلمة وسيتم وضع 
الاهتمام على الزر "تعديل كلمة". في حالة تعديل كلمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" 
فإنه سيتم عرض الكلمة المُعدلة. إذا أردت إلغاء التعديل يمكنك الضغط على "دخول" على الزر 
"إلغاء" أو الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

   إذا أردت حذف كلمة مسجلة في القائمة فيمكنك الانتقال للأعلى أو للأسفل بالضغط على "مسافة-1" 
أو "مسافة-4" وهذا لتصل بالاهتمام إلى البند الذي تريد حذفه. وبعد الوصول إلى الزر "حذف كلمة" 
بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" اضغط "دخول". أو على البند الذي تريد حذفه قم فقط بالضغط 
على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)". ثم ستظهر هذه الجملة "حذف؟ نعم". إذا كنت متأكد من حذف 
الكلمة اضغط "دخول"، وإلا اضغط "مسافة" للوصول إلى "لا" ومن ثم اضغط "دخول".

   إذا أردت الخروج من "قاموس النُطق" يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "إغلاق" أو الضغط 
على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

17.7  ساعة التوقيت

   عندما تضغط على "دخول" على "ساعة التوقيت" فسيتم عرض "00:00:00". إذا قمت بالضغط 
على "دخول" فإن ساعة التوقيت ستبدأ. إذا قمت بالضغط على "دخول" مجدداً فسيتم إيقاف ساعة 
التوقيت مؤقتاً وستقوم البرايل سينس بالإعلان عن الوقت المنقضي، وستقوم بعرضه بالبرايل. 
بالضغط على "دخول" مرةً أخرى سيتم تشغيل ساعة التوقيت حيثما تم إيقافها مؤقتاً.

   إذا قمت بالضغط على "حذف خلفي" على "بدء" أو "إيقاف مؤقت" فستقوم بإعلامك بالوقت 
المنقضي وستقوم بالبدء من "00:00:00". الضغط على "مسافة" أثناء عمل ساعة التوقيت سيجعل 
البرايل سينس تقول الوقت المنقضي في تلك اللحظة. في هذه الحالة ستبقى البرايل سينس بعرض 
الساعة فقط.

   الضغط على "مسافة-F2" أثناء عمل ساعة التوقيت ستقوم بإيقاف عرض الوقت بينما تستمر ساعة 
التوقيت بالعمل. وإذا قمت بالضغط على "مسافة-F2" فسيتم عرض الوقت مجدداً.

   إذا قمت بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" قبل بدء تشغيل 
ساعة التوقيت أو أثناء التشغيل فيمكنك الانتقال إلى "موقت العد التنازلي". إذا قمت بتفعيل "موقت 
العد التنازلي" فسيتم الطلب منك إدخال الساعات، الدقائق والثواني. عند إدخال كل من الساعات، 
الدقائق، والثواني، يجب عليك إدخال رقمين صحيحين للساعة، الدقيقة والثانية، بغض النظر عن 
استخدام لبرايل الحاسوب أو برايل درجة 1 العادي دون استخدام علامة الرقم. إذا قمت بالضغط على 
"دخول" بدون إدخال أي رقم فإن "موقت العد التنازلي" سيبدأ بالأرقام الموجودة فيه افتراضياً والتي تم 
إعدادها لدقيقة واحدة. عند بدء "موقت العد التنازلي" سيتم عرض "العد التنازلي xx دقيقة"، وستبدأ 
بالعمل. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "موقت العد التنازلي" فإن البرايل سينس ستخبرك 
بالوقت المتبقي ومن ثم ستتوقف مؤقتاً. إذا قمت بالضغط على "دخول" مرةً أخرى فسيتم إعادة 
تشغيلها. الضغط على "حذف خلفي" سيقوم بتشغيل "موقت العد التنازلي". إذا وصل التوقيت إلى 
الصفر فستسمع منبه 10 ثواني وسيتم تصفير الموقت. إذا قمت بالضغط على "حذف خلفي-دخول" 
أثناء إصدار المنبه للصوت فسيتم إيقاف المنبه وسيتم تصفير الوقت وسيكون جاهزاً لاستقبال وقت 
جديد.

   إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" مرةً أخرى أينما 
تكون في موقت العد التناولي فإن ساعة التوقيت ستكون جاهزة. إذا أردت الخروج من "ساعة 
التوقيت" أو "موقت العد التنازلي"، اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أينما تكون في "ساعة 
التوقيت" أو "موقت العد التنازلي" اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" في أي مكان في "ساعة 
التوقيت" أو "موقت العد التنازلي"، وسيتم الرجوع بك إلى قائمة "ساعة التوقيت".

17.8  وحدة طرفية لقارئ الشاشة

   المهمة "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" تسمح للبرايل سينس بأن يتم استخدامها كعارض للبرايل عند 
توصيلها بحاسوب يستخدم قارئ شاشة متوافق مع البرايل سينس مثل برنامج الويند-آيز أو 
السوبرنوفا. قبل استخدام هذه المهمة تأكد بأن البرايل سينس موصولة بحاسوبك الشخصي من خلال 
السلك التسلسلي، تقنية البلوتوث التسلسلية، أو لمنفذ يو أس بي. لتشغيل هذه المهمة إذهب إلى قائمة 
"الخدمات" واضغط "دخول" ومن ثم اضغط "مسافة-4" حتى تسمع "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" ومن 
ثم اضغط "دخول". إذا قمت بتفعيل "وحدة طرفية لقارئ الشاشة" فسترى قائمة بطرق التوصيل. في 
هذه القائمة سترى "المنفذ التسلسلي"، "منفذ البلوتوث التسلسلي" و "منفذ يو أس بي". اضغط "مسافة-
1" أو "مسافة-4" حتى تصل إلى الإعداد الذي تريده. إذا قمت بتحديد أحد هذه الإعدادات اضغط 
"دخول" وستسمع "نمط وحدة طرفية". ستتوقف البرايل سينس عن النُطق ولن تقول أي شيء، وهذا 
لأنها الآن تعمل كشريط لعرض ما يظهر على الحاسوب. إذا أخفقت في التوصيل فسترجع إلى قائمة 
طرق الاتصال.
   للحصول على المعلومات والملفات التي تدعم وصل البرايل سينس بمنفذ اليو أس بي مع الويندو-
آيز الرجاء الاطلاع على:
GWKB1043 - ضبط البرايل سينس للعمل كعارض البرايل من خلال منفذ اليو أس بي.
http://www.gwmicro.com/Support/Knowledge_Base/?kbnumber=GWK
B1043
الرجاء الرجوع إلى القسم 12 للحصول على المعلومات حول البلوتوث.

17.9  إعداد الإنترنت

   تستخدم مهمة "إعداد الإنترنت" لضبط إعداد بروتوكول الإنترنت IP. ستجد في "إعداد الإنترنت": 
"الشبكة المحلية"، "الشبكة اللاسلكية"، "المودم"، "خط ADSL"، و"شبكة بلوتوث". يمكنك التنقل 
بين هذه البنود الأربعة بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". يجب استخدام الإعداد "الشبكة 
المحلية" إذا كنت متصلاً بالإنترنت من خلال شبكة أو من خلال جهاز توجية (راوتر). يجب استخدام 
الإعداد "المودم" إذا كنت متصلاً بالإنترنت من خلال جهاز مودم طلب هاتفي. الإعداد "خط 
ADSL" يجب استخدامه إذا كنت متصلاً بالإنترنت من خلال جهاز مودم DSL. وللاتصال 
بالإنترنت من خلال شبكة لاسلكية قم باستخدام مهمة "الشبكة اللاسلكية".

   إذا أردت تفعيل "إعداد الإنترنت" اضغط "دخول" على "إعداد الإنترنت" في قائمة "الخدمات"، أو 
اضغط "I (النقاط 2-4)" في قائمة "الخدمات". يمكنك التنقل فيما بين بنود قائمة الخدمات بواسطة 
"مسافة-1" أو "مسافة-4".
   إذا أردت الوصول إلى الإنترنت في البرايل سينس فيجب عليك ضبط إعدادات الإنترنت في "إعداد 
الإنترنت" والذي هو أحد القوائم الفرعية في قائمة "الخدمات".

   لكن إذا كان جهاز الحاسوب الذي تم توصيل البرايل سينس به يحتوي على برنامج المزامنة 
والجهاز متصل بخدمة الإنترنت فيمكنك عندها وصل البرايل سينس بالإنترنت.

   مهمة هذه القائمة موضحة بتفصيل أكبر في الأقسام التالية.

17.9.1  إعداد الشبكة المحلية

   إذا أردت ضبط إعداد الشبكة المحلية فيجب عليك أولاً وصل سلك شبكة محلية بالبرايل سينس. في 
هذا الإعداد يمكنك أن تقرر فيما إذا تريد استخدام الإعداد التلقائي أو الإعداد اليدوي لضبط إعداد 
بروتوكول الإنترنت. إذا أردت ضبطه بشكل تلقائي اضغط "دخول" على "إعداد بروتوكول الإنترنت: 
تلقائي" وبهذا سيتم ضبطه بشكل تلقائي. للإعداد الآلي يجب أن يقوم الخادم المضيف لديك بتزويد خدمة 
بروتوكول تهيئة المضيف DHCP.

   إذا أردت ضبط إعداد بروتوكول الإنترنت بشكل يدوي انتقل إلى "يدوي" بالضغط على "مسافة-4" 
من "إعداد بروتوكول الإنترنت: تلقائي" واضغط "دخول". ستجد الآتي: "بروتوكول الإنترنت"، "قناع 
الشبكة"، "المعبر"، و "خدمة اسم النطاق الرئيسي DNS". هذه الإعدادات تحتاج إلى معلومات 
محددة. الرجاء الاتصال بمزود خدمة الإنترنت في منطقتك للحصول على المعلومات الصحيحة. 
لإدخال المعلومات يجب عليك استخدام برايل الحاسوب، وبعد إدخال المعلومات، يمكنك الانتقال إلى 
البند التالي بالضغط على "مسافة-4". أخيراً وبعد الانتهاء من "خدمة اسم النطاق الرئيسي DNS" 
اضغط "دخول"، عندها سترى رسالة "اكتمال ضبط الإعداد". وسترجع إلى "إعداد الإنترنت" 
وبالمعلومات المحفوظة. بهذا يمكنك استخدام البريد الإلكتروني، برنامج المحادثة الأم أس أن أو 
مستعرض الويب.


17.9.2  إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي

   إذا أردت الاتصال بشبكة لاسلكية فيجب عليك استخدام المهمة "إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي". من 
أجل استخدام مهمة "إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي" يجب عليك القيام بتغيير الخيار شبكة اتصال 
لاسلكية إلى "تشغيل" في قائمة الخيارات.

   إذهب إلى قائمة "الخدمات" الموجودة في قائمة "البرامج" بالضغط على "F1" ومن ثم اضغط 
"مسافة-4" باستمرار للانتقال إلى قائمة "الخدمات". ثم اضغط "دخول" على "الخدمات". ثم انتقل إلى 
"إعداد الإنترنت" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ومن ثم اضغط "دخول" على "إعداد 
الإنترنت". ومن ثم اضغط "دخول" على "شبكة اتصال لاسلكية".

   مربع حوار "شبكة اتصال لاسلكية" تتكون من قائمة "نقطة الوصول"، الزر "متقدم" والزر 
"إغلاق". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-
تبويب ("مسافة-1-2")". إذا كان خيار شبكة الاتصال اللاسلكي معطل فستمسع "لا يوجد أي بند" 
عندما تضغط "دخول" على "شبكة اتصال لاسلكية".

   عندما تفتح مربع حوار "الشبكة اللاسلكية" للمرة الأولى فإن موضع الاهتمام سيكون على قائمة 
"نقطة الوصول". القائمة تحتوي على معلومات عن نقاط الوصول للشبكة اللاسلكية والتي تم البحث 
عنها.

   تسمح لك قائمة "نقطة الوصول" بمعرفة "اسم نقطة الوصول"، "التشفير"، و "الحساسية" لكل بند. 
(مثال: linksys، تشفير: WEP، الحساسية: جيدة.) إذا كان هناك أكثر من نقطة وصول واحدة في 
القائمة، فيمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". انتقل إلى نقطة الوصول 
التي تريد الاتصال بها، واضغط "دخول" ستسمع الرسالة "محاولة الاتصال مع (اسم نقطة الوصول)" 
وصوت الاتصال. إذا كنت تستخدم مفتاح للشبكة لنقطة الوصول وقمت بالضغط على "دخول" 
فسيظهر مربع تحرير "مفتاح الشبكة". يجب عليك إدخال مفتاح التشفير في مربع التحرير واضغط 
"دخول"، إذا كانت الإعدادات صحيحة فستسمع "اكتمال إعداد ملف التعريف" مع صوت الاتصال.

   يستخدم مربع الحوار العام "متقدم" لتعديل ملف تعريف التسجيل أو إضافة ملف تعريف جديد أو 
التحقق من ملف التعريف. إذا قمت بالضغط على المفتاح "دخول" على الزر "متقدم" أثناء كون الشبكة 
اللاسلكية معطلة، ستظهر الرسالة "لا يوجد أي بند". يحتوي مربع الحوار "متقدم" على خمسة عناصر 
تحكم، يمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-
2")".

   يحتوي مربع الحوار العام "متقدم" على قائمة ملفات التعريف"، الزر "اتصل"، مربع الحوار العام 
"إضافة"، الزر "إزالة"، زر مربع الحوار العام "خصائص"، والزر "إغلاق".

1. "قائمة ملفات التعريف": ستتمكن هنا من رؤية ملفات التعريف التي قمت بتسجيلها، يمكنك التنقل 
فيما بينهم بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1.
2. الزر "اتصل": يقوم بمحاولة الاتصال بالشبكة اللاسلكية باستخدام ملف التعريف بمجرد الضغط 
عليه.
3. زر مربع الحوار العام "إضافة": يمكنك هنا تسجيل ملف التعريف. يحتوي مربع الحوار العام 
"إضافة" على عشرة عناصر تحكم.
1) مربع تحرير وسرد "إعداد برتوكول الإنترنت: تلقائي": يمكنك التبديل ما بين الإعداد تلقائي 
والإعداد يدوي بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". إذا قمت باختيار "يدوي" ستحتاج لإدخال 
عنوان بروتوكول الإنترنت، قناع الشبكة، المعبر لعنوان بروتوكول الإنترنت، وتحديد خدمة اسم 
النطاق DNS من تلقاء نفسك. يمكنك التنقل فيما بين مربع التحرير الحاسوبية هذه بالضغط على 
"مسافة-4" أو "مسافة-1". اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" للانتقال إلى عنصر التحكم التالي.
2) مربع تحرير حاسوبي "اسم الشبكة (معرف مجموعة الخدمة SSID": مربع التحرير هذا يكون 
فارغاً ويمكنك إدخال اسم شبكة تفضله.
3) مربع تحرير وسرد "نمط الشبكة": هنا يمكنك الاختيار ما بين نمط "البنية التحتية"، والنمط 
"802.11 خاص" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
4) مربع تحرير وسرد "نمط توثيق الشبكة": هنا يمكنك الاختيار ما بين "مفتوح"، "مشترك"، 
"WPA-PSK الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية"، و "WPA2-PSK" بالضغط على "مسافة-1" 
أو "مسافة-4".
5) مربع تحرير وسرد "تشفير البيانات": هنا يمكنك تحديد طريقة تشفير البيانات بالضغط على 
"مسافة-1" أو "مسافة-4". إذا قمت باختيار نمط توثيق الشبكة "مفتوح" أو "مشترك" فيمكنك الاختيار 
ما بين الإعداد "تعطيل" والإعداد "مفتاح الأمان اللاسلكي WEP". وإذا قمت بتحديد "WPA-
PSK الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية"، أو "WPA2-PSK" في نمط توثيق الشبكة فيمكنك 
اختيار "برتوكول TKIP".
6) مربع الاختيار "يتم تزويد المفتاح آلياً": إذا كانت نقطة الوصول لا تزود المستخدمين بالمفتاح 
بصورة تلقائية فيجب عليك القيام بعدم اختيار مربع الاختيار هذا بالضغط على "مسافة". الوضع 
الافتراضي لهذا المربع هو "تم اختياره".
7) مربع تحرير حاسوبي "مفتاح الشبكة": عبارة عن مربع تحرير حاسوبي لإدخال مفتاح الشبكة إذا 
لم يتم توفيره بصورة تلقائية.
8) مربع تحرير "مؤشر المفتاح": عبارة عن مربع تحرير لإدخال رقم المفتاح لنقطة الوصول 
اللاسلكية والمطابق لمفتاح الشبكة الذي يتم إدخاله.
9) الزر "تأكيد": الضغط على هذا الزر يقوم بتطبيق جميع ما تم تغييره.
10) الزر "إلغاء": يمكنك الضغط على هذا الزر لإلغاء الإعداد.

   اختيار البند "مفتوح" للإعداد "تشفير البيانات" يؤدي إلى التخطي عن الخطوة رقم 6 وحتى الخطوة 
رقم 8، واختيار مربع الاختيار "يتم تزويد المفتاح آلياً" يقوم بإزالة الخطوة رقم 7 والخطوة رقم 8.

4) الزر "إزالة": إذا أردت حذف البند ملف التعريف في قائمة ملفات التعريف، قم بتحديد بند ملف 
التعريف الذي تريد حذفه ومن ثم اضغط "r (النقاط 1-2-3-5)" أو إذهب إلى الزر "إزالة" بالضغط 
على "تبويب ("مسافة-4-5")" ومن ثم اضغط "دخول" على الزر "إزالة".

5) زر مربع الحوار العام (خصائص): إذا أردت الحصول عن معلومات حول بند ملف التعريف الذي 
تم تحديده في قائمة ملفات التعريف اضغط "دخول" على زر مربع الحوار العام "خصائص" وهذا بعد 
وضع الاهتمام على بند ملف التعريف باستخدام "تبويب ("مسافة-4-5")". يمكنك إعادة تأكيد 
المعلومات المسجلة في كل بند. يمكنك تعديل أي بند هنا بصورة مباشرة.

   من أجل الخروج من مربع الحوار "متقدم" يمكنك الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو 
"مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

17.9.3  إعداد المودم وشبكة البلوتوث

   إذا أردت ضبط البرايل سينس للاتصال بالإنترنت من خلال جهاز مودم فيجب عليك أولاً إدخال 
كرت مودم من نوع CF في الفتحة CF (بطاقة مضغوطة) وقم بتوصيل سلك الهاتف ببطاقة المودم. 
ثم قم بتفعيل "إعداد الإنترنت" في قائمة "الخدمات". بعد فتح قائمة الخدمات انتقل إلى جهاز المودم 
بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ومن ثم اضغط "دخول".
   إذا أردت الاتصال بشبكة لاسلكية محمولة باستخدام شبكة البلوتوث، يمكنك الانتقال إلى "إعداد 
الإنترنت" في قائمة "الخدمات" وقم باختيار "شبكة البلوتوث" وقم بالدخول فيها. في هذه الحالة أنت 
لست بحاجة إلى إدخال كرت مودم في البرايل سينس، وواجهة استخدامها هي بنفس ضبط الاتصال 
باستخدام المودم.
   إعداد المودم يحتوي على الآتي: "قائمة الاتصال"، "افتراضي"، "تسجيل"، "تعديل"، "حذف"، و 
"إغلاق". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب 
("مسافة-1-2")". في داخل كل بند يمكنك التنقل بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1".

   "قائمة الاتصال" تحتوي على أسماء الاتصالات المسجلة. يمكنك التنقل بينهم بالضغط على "مسافة-
4" أو "مسافة-1". 

   "افتراضي" يتم وضعها لاسم الاتصال الافتراضي في إعداد الإنترنت. إذا أردت اختيار أحد 
الاتصال كوضع افتراضي، إذهب إلى "قائمة الاتصال" وانتقل إلى "افتراضي" بالضغط على "تبويب 
("مسافة-4-5")"، ومن ثم اضغط على "دخول".
   "تسجيل" عبارة عن مربع حوار حيث يمكنك إعداد البيئة تبعاً لأسماء مجموعات الاتصال. يوجد 
فيها "قائمة أسماء الاتصال"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على 
"تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2"). "قائمة أسماء الاتصال" تحتوي على 
"اسم الاتصال"، "رقم الاتصال"، "رقم التعريف"، "كلمة المرور"، و "سرعة جهاز المودم". في "اسم 
الاتصال" يمكنك إدخال اسم المضيف الذي تريد الاتصال معه وفي "رقم الاتصال" يمكنك إدخال رقم 
المضيف. هنا يمكنك إدخال الأرقام والفواصل (,) فقط. يمكنك إدخال الأرقام باستخدام برايل 
الحاسوب. في "رقم التعريف" و "كلمة المرور" استخدم برايل الحاسوب لإدخال رقم التعريف وكلمة 
المرور المطلوبة من قبل الخادم المضيف. في حالة شبكة البلوتوث يمكنك جعل الاتصال للشبكة 
المحمولة بدون أية كلمات مرور تبعاً للخادم المحمول. في "سرعة المودم" قم باختيار واحدة من القائمة 
بالضغط على "حذف خلفي" أو "مسافة". يمكنك الانتقال إلى البند التالي بعد الانتهاء من كل بد 
بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")". بعد اكتمال ضبط إعداد "سرعة المودم" يمكنك الضغط على 
"دخول" لحفظ تسجيلك. قبل حفظه، يمكنك القيام بإلغاء اختيارك بالانتقال إلى "إلغاء" بالضغط على 
"تبويب ("مسافة-4-5")" والضغط على "دخول" عليه.

   تستخدم "تعديل" لتعديل مجموعة الاتصال. يمكنك القيام بهذا الشيء بالانتقال إلى الشيء الذي تريد 
اختياره في "قائمة الاتصال"، ومن ثم اضغط "دخول". يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-
5")" لتحديد موقع "تعديل". أو يمكنك الضغط على "دخول-m (1-3-4)" على "اسم الاتصال" في 
"قائمة الاتصال" مباشرةً. "تعديل" تحتوي على نفس البنود الموجودة في "تسجيل"، ويمكنك استخدام 
القوائم بنفس الطريقة.
   في "حذف"، إذا أردت حذف بند يمكنك الانتقال إلى البند الذي تريده في "قائمة الاتصال" ومن ثم 
الضغط على "دخول" على "حذف". استخدم "تبويب ("مسافة-4-5")" للتنقل بين هذه البنود. أو يمكنك 
حذف بند ما بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على البند الذي تريد حذفه في "قائمة 
الاتصال". 

   إذا أردت إنهاء "إعداد المودم" يمكنك الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو يمكنك 
الضغط على "دخول" على "إغلاق" بالانتقال إليه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")".

17.9.4  إعداد خط  ADSL

   إذا أردت وصل البرايل سينس بخدمة الإنترنت من خلال الاتصال DSL، فيجب عليك استخدام 
إعداد خط ADSL. أولاً، يجب عليك وصل سلك شبكة محلية في البرايل سينس من خلال منفذ 
الشبكة المحلية. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إعداد الإنترنت"، سترى أولاً "CB LAN 
1/5". ثم انتقل إلى خط ADSL بالضغط على "مسافة-4" باستمرار. اضغط "دخول" على "خط 
ADSL". ستجد أنها تحتوي على عناصر التحكم التالية: قائمة الاتصال، افتراضي، تسجيل، تعديل، 
حذف، وإغلاق. يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو 
"شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". خلال كل عنصر تحكم يمكنك التنقل من بند لبند بالضغط على 
"مسافة-4" أو "مسافة-1".

   سترى في "قائمة الاتصال" أسماء الاتصالات المسجلة. قم باختيار إحداها بالضغط على "دخول" 
عليها. في "افتراضي" يمكنك جعل أحد أسماء الاتصالات المسجلة كاتصال افتراضي. إذا قمت بتحديد 
أحد الاتصالات كاتصال افتراضي فسيكون هذا الاتصال هو الاتصال الذي سيستخدم بالاتصال بخدمة 
الإنترنت أولاً. في "تسجيل" يمكنك إدارة أسماء الاتصالات الموجودة في القائمة. يوجد فيها ثلاثة 
عناصر تحكم: حقل تحرير، الزر تأكيد، والزر إلغاء. يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضط 
على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". يحتوي حقل التحرير على التالي: 
اسم الاتصال، رقم التعريف، وكلمة المرور. يمكنك التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على "مسافة-
4" أو "مسافة-1". عندما تكون في عنصر التحكم "اسم الاتصال" قم بإدخال اسم الخادم المضيف. في 
"رقم التعريف" و "كلمة المرور" يمكنك إدخال الشيء الذي تريده بالآسكي. بعد الانتهاء من تعبئة 
المعلومات المناسبة اضغط "دخول" أو اضغط "دخول" على "تأكيد" بعد الضغط على "تبويب 
("مسافة-4-5")". لإلغاء كل شيء تم إدخاله في حقل التحرير، إذهب إلى "إلغاء" واضغط "دخول".
   في "تعديل" يمكنك القيام بتعديل اسم الاتصال. إذا أردت تعديل اتصال في "قائمة الاتصال" قم 
بتحديد اسم الاتصال الذي ترغب بتعديله في القائمة. ومن ثم اضغط "دخول" على "تعديل". أو بعد 
تحديد اسم الاتصال اضغط "دخول-m (لنقاط 1-3-4)". "تعديل" تحتوي على نفس البنود الموجودة 
في "تسجيل" ويتم طباعة النص بنفس الطريقة.

   استخدام "حذف" يُمكنك من حذف أسماء الاتصال التي يتم تحديدها. إذا أردت حذف اسم اتصال في 
"قائمة الاتصال" قم بتحديد اسم الاتصال الذي ترغب بحذفه في القائمة، ومن ثم اضغط على "دخول" 
على "حذف". أو بعد تحديد اسم الاتصال اضغط "مسافة-d (النقاط 1-4-5)".

   إذا أردت إنهاء إعداد خط ADSL، اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو اضغط "دخول" على 
"إغلاق".
17.10  حالة الشبكة

   يُمكنك استخدام هذا البرنامج من التحقق فيما إذا كانت البرايل سينس متصلة حالياً بالإنترنت. يقد لك 
هذا البرنامج معلومات حول نوع الاتصال الحالي، بروتوكول الإنترنت الحالي للوحدة، قناع الشبكة، 
المعبر، وعنوان كرت الشبكة (MAC). لتشغيل هذا البرنامج قم بالضغط على "دخول" على "حالة 
الشبكة"، أو إضغط "n (النقاط 1-3-4-5)" في قائمة "الخدمات". إذا قمت ببدء تشغيل البرنامج فإنه 
ستظهر قائمة بالمعلومات حول نوع الاتصال والعنوان. إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" 
فإن البرايل سينس ستقوم بعرض الزر "تحديث". إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" مرةً 
أخرى فستظهر "إنهاء". إذا قمت بالضغط على "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" فإن البرايل سينس 
ستنتقل فيما بين هذه العناصر بالاتجاه العكسي. أول بند في قائمة المعلومات (الحالة) يقوم بعرض فيما 
إذا كانت البرايل سينس متصلة بالإنترنت (متصل/غير متصل)، ونوع الاتصال الحالي (شبكة 
محلية/مودم/شبكة لاسلكية). البند التالي هو "عنوان بروتوكول الإنترنت الحالي" مبتوع بِ "قناع 
الشبكة"، ومن ثم "المعبر" وأخيراً "عنوان كرت الشبكة (MAC)". يمكنك التنقل فيما بين هذه البنود 
بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". إذا لم تكن البرايل سينس متصله حالياً بالإنترنت فإن 
معلومات الحالة ستُظهر أن البرايل سينس غير متصلة. إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر 
"تحديث" فستحاول الاتصال بالإنترنت مرة أخرى باستخدام القيم المذكورة في "إعداد الإنترنت"، 
وستقوم بعرض الحالة كَ متصل/غير متصل. لإنهاء هذا البرنامج اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-
6)" في أي وقت وأنت في البرنامج. أو الضغط على "دخول" على الزر "إنهاء" يقوم بإغلاق البرنامج 
أيضاً. يمكنك أيضاً الضغط على "مسافة-n (النقاط 1-3-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة "البرامج" 
لتفح حالة الشبكة.

17.11  فحص حالة الطاقة

   يمكنك تفعيل المهمة "فحص حالة الطاقة" بالضغط على "b" أو بالضغط على "دخول" على "فحص 
حالة الطاقة" في قائمة "الخدمات". يمكنك الانتقال إليها بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" في 
قائمة "الخدمات". يمكنك تفعيل هذه المهمة وأنت في أي مكان في البرايل سينس بالضغط على 
"مسافة-1-6". في "فحص حالة الطاقة" يمكنك التحقق من نوعين من المعلومات تبعاً لطاقة البرايل 
سينس، ستعلمك بالنسبئة المئوية للشحن وكون البرايل سينس تستخدم محول الطاقة أو البطارية. إذا 
قمت بتفعيل هذه المهمة فسترى "تم شحن xx%، باستخدام البطارية أو محول الطاقة". بعد فحص هذا 
البند يمكنك الخروج بالضغط على "مسافة-z (1-3-5-6)" والتي سترجع بك إلى القائمة.

17.12  إعدادات خيار النسخ الاحتياطي/استعادة

   إعدادات "الخيار النسخ الاحتياطي/استعادة" هو عبارة عن برنامج حيث يمكنك تعيين إعدادات 
الخيار النسخ الاحتياطي/استعادة لكل برنامج في البرايل سينس مرةً واحدة. يمكن العثور على هذا 
البرنامج في قائمة "الخدمات". يمكنك تشغيل هذا البرنامج بالضغط على "k (النقاط 1-3)" في قائمة 
"الخدمات". إذا قمت بتشغيل هذا البرنامج فإنه سيظهر مربع حوار، مربع الحوار هذا يحتوي على: 
"قائمة مربعات الاختيار لخيارات البرنامج"، الزر "تحديد الكل"، الزر "النسخ الاحتياطي"، الزر 
"استعادة"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل فيما بين مربعات الاختيار في "قائمة مربعات الاختيار 
لخيارات البرنامج" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه 
بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". تحتوي "قائمة مربعات 
الاختيار لخيارات البرنامج" على "إعدادات الخيارات"، "خيارات مدير الملفات"، "خيارات معالج 
النصوص وورد"، "خيارات مدير العناوين"، "خيارات مدير جدول المواعيد"، "خيارات مشغل 
الوسائط الميديا بلاير"، "خيارات مستعرض الويب"، "خيارات البريد الإلكتروني"، "خيارات مدير 
البلوتوث"، "خيارات برنامج المحادثة أم أس أن" و "خيارات مدير قواعد البيانات".

   في هذه القائمة يمكنك الانتقال إلى خيارات البرنامج وتحديدها بالضغط على "مسافة"، إذا أردت 
إلغاء التحديد فيمكنك أيضاً الضغط على "مسافة" مرة أخرى. بعد تحديد جميع الخيارات التي تريدها 
للنسخ الاحتياطي أو الاستعادة، اضغط "دخول" على الزر "نسخ احتياطي" أو الزر "استعادة". إذا 
أردت تحديد جميع البرامج الموجودة في القائمة اضغط "دخول" على الزر "تحديد الكل". إذا قمت 
بالضغط على "دخول" على الزر "نسخ احتياطي" أو الزر "استعادة" فإنه سيتم إغلاق مربع الحوار.

   إذا قمت بالضغط على الزر "نسخ احتياطي" فهذا سيسمح لك برؤية قائمة حيث يمكنك تحديد مسار 
تخزين ملفات النسخ الاحتياطي. ستعرض "flashdisk" كقيمة افتراضية، هنا يمكنك الانتقال إلى 
القرص أوالمجلد الذي ترغب بتخزين الملف بداخله، باستخدام مفاتيح الحركة في "مدير الملفات"، وقم 
بتحديد المجلد أو القرص بالضغط على "مسافة"، اضغط "دخول" لإبقاء ملف النسخة الاحتياطية 
مخزنة في المجلد الذي تم تحديده. كل واحد من هذه الخيارات يملك ملف نسخ احتياطي. هذا يعني أنه 
عندما تقوم بإنشاء نسخة احتياطية لكال من ال 5 خيارات، فهذا سيؤدي إلى إنشاء 5 ملفات نسخ 
احتياطية. إذا احتجت لتخزين ملف نسخة احتياطية في القرص الأصلي، إرجع إلى هذه الطريقة. عندما 
يخرج من القرص اضغط "دخول" بعد تحديد القرص بالضغط على "مسافة".
   إذا قمت بالضغط على الزر "استعادة" فهذا سيمسح لك برؤية قائمة حيث يمكنك تحديد مسار استعادة 
ملف النسخ الاحتياطي. طريقة الانتقال أو تحديد المجلد أو القرص هي نفس الطريقة المستخدمة في 
"النسخ الاحتياطي". إذا قمت بتحديد مجلد لم يتم إجراء نسخة احتياطية منه فسترى رسالة تخبرك بإنه 
لا وجود لملف خيارات النسخ الاحتياطي.

إذا قمت بإيقاف تشغيل البرايل سينس عن طريق زر إعادة التشغيل أو لم نفد شحن في البطارية فسيتم 
فقط إعدادات الخيارات الأساسية لكل برنامج، وسترجع إلى القيم الافتراضية. إذا احتفظت نسخة 
اختياطية من الخيارات لهذا البرنامج في مرة سابقة وقبل أن تقوم بإعادة تشغيل البرايل سينس أو قبل 
نفاد البطارية فيمكنك استعادة إعدادات الخيارات هذه المعدة مسبقاً.

17.13  تهيئة

   من الممكن أن تحتاج إلى تهيئة البرايل سينس بلص. يمكن العثور على هذا البرنامج من خلال 
قائمة "الخدمات". يمكنك تشغيل هذا البرنامج بالضغط على "f" في قائمة الخدمات. عندما تقوم بتهيئة 
البرايل سينس فإنه سيتم مسح جميع المعلومات، لذلك ينصح قبل القيام بتهيئة البرايل سينس بإجراء 
نسخة احتياطية للبيانات المهمة الموجودة على الجهاز.

17.13.1  تهيئة القرص
 
   توجد طريقتان تم توضيحهم بشكل منفصل في الأسفل لتشغيل تهيئة القرص.

   أولاً، يمكنك القيام بتهيئة القرص في برنامج الخدمات.
1) إذهب إلى "تهيئة" في برنامج الخدمات.
2) اضغط على "دخول"، سيكون موضوع الاهتمام موجود على "القرص: الفلاش دسك".
3) إضغط "دخول".
4) ستظهر "تهيئة ذاكرة الفلاش دسك؟ نعم" على عارض البرايل.
5) إضغط "دخول".
6) ستظهر "سيتم فقد جميع البيانات. استمرار؟ نعم". على عارض البرايل.
7) ستظهر "جاري الآن تهيئة ذاكرة قرص الفلاش". على عارض البرايل وسيتم تشغيلها.
8) بعد اكتمال عملية التهيئة سيتم الرجوع بك إلى قائمة "الأقراص".

   إذا أردت إلغاء مهمة التهيئة إضغط "مسافة"، إضغط "دخول" على "لا" في الخطوة 4 أو 6).

   كما يمكنك أيضاً تهيئة كل من البطاقة المضغوطة، البطاقة الآمنة أو ذاكرة يو أس بي الموجودة في 
فُتحة البطاقةالمضغوطة، البطاقة الوماضة، البطاقة الآمنة، وذاكرة اليو اس بي حيث يتم عرض قائمة 
ببطاقات الذاكرة في قائمة "الأقراص"، أو منفذ اليو اس بي. يمكن نقل أي من هذه الأقراص باستخدام 
الأسهم العلوية والأسهم السفلية. يمكنك القيام بعملية التهيئة كما تم توضيحه في الأعلى.

ثانياً: يمكنك القيام بتهيئة قرص قي قائمة البرامج.

1) إضغط "مسافة-1-2-3" في قائمة البرامج.
2) أثناء الضغط على "مسافة-1-2-3" يمكنك وبسرعة الضغط على الزر "إعادة الضبط" وتركه.
3) استمر في الضغط على "مسافة-1-2-3" حتى تسمع تهيئة القرص.
4) بعد اكتمال عملية التهيئة قم بالرجوع إلى قائمة "مدير الملفات".

17.14  ضبط موقت النوم

   يمكنك ضبط "موقت النوم" في البرايل سينس، حيث سيقوم هذا الإعداد بإيقاف تشغيل الجهاز لوقت 
محدد من الزمن بغض النظر عن ما تقوم به.

الرجاء اتباع هذه الخطوات،
1) قم بتشغيل "الخدمات".
2) إضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى "موقت النوم".
3) إضغط "دخول" على "موقت النوم".
4) أو اضغط "مسافة-j (النقاط 2-4-5) بغض النظر عن الموقع.
5) ستجد مربع تحرير يسألك "وقت النوم: 0".
6) قم بإدخال الوقت بالدقائق من 0 حتى 90.
7) إضغط "دخول".

   بمجرد ضبط موقت النوم وحتى لو كان الجهاز في حال النشاط سيتم إيقاف تشغيل الجهاز. إذا قمت 
بضبط وقت النوم إلى "5" دقائق وقمت بالضغط على "مسافة-j (النقاط 2-4-5)" فستجد بعد 2 دقيقة 
مربع تحرير بالرقم "3". وهذا يعني أنه سيتم إيقاف تشغيل الجهاز بعد "3" دقائق.

17.15  ترقية نظام تشغيل البرايل سينس

   إذا قمت بتفعيل هذه المهمة فستتمكن من تحديث البرايل سينس إما من خلال خدمة الإنترنت أو من 
خلال قرص يحتوي على ملف الترقية. إذا قررت الترقية من خلال الإنترنت فيجب عليك أولاً إكمال 
إعداد المهمة "إعداد الإنترنت". إذا قمت بترقية البرايل سينس فإن جميع الإعدادات سترجع إلى قيمها 
الافتراضية. البيانات الموجودة في القرص الوامض سيتم حمايتها. لكن ننصح بإجراء نسخة احتياطية 
للملفات قبل ترقية نظام تشغيل البرايل سينس.

   لا يمكنك إلغاء التحديث أثناء عملية الترقية. انتبه إلى أنه يجب عليك عدم الضغط على زر الاستعادة 
أثناء الترقية، ويجب عليك تجنب انقطاع الطاقة. ننصحك أيضاً بعدم لمس البرايل سينس أثناء الترقية. 
يمكن أن تستغرق 30 دقيقة لترقية البرايل سينس، فهذا يعتمد على سرعة اتصال الإنترنت. عند 
اكتمال عملية الإعداد ستقوم البرايل سينس بإعادة التشغيل مرة أخرى لإنهاء عملية الترقية.

17.15.1  ترقية نظام تشغيل البرايل سينس باستخدام الإنترنت

اتبع الخطوات التالية لترقية البرايل سينس من خلال الإنترنت:

1) تأكد من أن خدمة الإنترنت متاحة، اضغط "دخول" على "تحديث نظام تشغيل جهاز البرايل 
سينس" الموجودة في قائمة "الخدمات"، ستظهر الرسالة "الترقية: متصل".
2) الآن قم بالضغط على "دخول" على "الترقية: متصل". ستقوم البرايل سينس بالاتصال بخادم هيمز 
وسيتم مقارنة إصدار البرنامج الموجود حالياً في الجهاز مع إصدار البرنامج الموجود في خادم شركة 
هيمز. وستتم مقارنة إصدار البرايل سينس الحالي مع الإصدار الموجود على خادم هيمز. ثم سيتم 
سؤالك عن رغبتك في الاستمرار بالترقية.
3) إذا قمت بالضغط على "دخول" على "لا" فإنه سيتم إلغاء الترقية. اضغط "مسافة" للتبديل فيما بين 
الإعداد "نعم" و "لا". إذا قمت بالضغط على "دخول" على "نعم" فإن البرايل سينس ستقوم بتنزيل 
ملف الترقية، ستتوقف الترقية. إذا أخفقت عملية الترقية فستقوم بعرض الرسالة "اتصال الإنترنت غير 
متاح"، قم بفحص السلك وحاول مرة أخرى. لتجربة عملية الترقية مرة أخرى، اضغط"مسافة-z (1-
3-5-6)" للإلغاء، ومن ثم قم بتفعيل ترقية نظام تشغيل جهاز البرايل سينس مرةً أخرى. إذا نجح 
الاتصال فإنه سيتم تنزيل ملفات الترقية، وستبدأ البرايل سينس بعملية الترقية. في حال عدم وجود 
ذاكرة كافية على القرص فإن البرايل سينس لن تتمكن من الترقية حتى تقوم بإنشاء غرفة لملفات 
الترقية بحذف أية ملفات غير ضرورية من البرايل سينس.
4) بعد تنزيل ملف الترقية، فإن البرايل سينس ستقوم وبصورة آلية البدء بعملية الترقية. الرجاء التأكد 
من عدم القيام بأي شيء على البرايل سينس حتى تكتمل عملية التحديث. بعد اكتمال عملية الترقية 
سيتم الرجوع بك إلى قائمة "البرامج" وستسمع "مدير الملفات".
5) يجب عليك تفقد إصدار البرنامج بعد الانتهاء من عملية الترقية بالضغط على "مسافة-v (النقاط 1-
2-3-6)" أثناء تواجدك في قائمة "البرامج".

17.15.2  ترقية نظام تشغيل البرايل سينس من قرص

   قم باتباع الخطوات التالية لتحديث نظام تشغيل البرايل سينس من قرص:

1. قم بتوصيل القرص (مثل البطاقة الوماضة المضغوطة، البطاقة الرقمية الآمنة أو شريحة ذاكرة يو 
أس بي) للبرايل سينس. يجب أن يحتوي القرص على ملفات التحديث. ثم اضغط "دخول" على 
"تحديث نظام تشغيل جهاز برايل سينس بلاص ".
2. ثم ستظهر "الترقية: متصل". اضغط "مسافة-4" للذهاب إلى "الترقية: غير متصل". ثم اضغط 
"دخول"، ثم سترى قائمة الأقراص. اضغط "مسافة-4" باستمرار للذهاب إلى القرص الذي يحتوي 
على ملفات الترقية. ثم اضغط "دخول".
3. سيتم سؤالك عن رغبتك في الاستمرار بالترقية. إذا قمت بالضغط على "دخول" على "لا" فإنه سيتم 
إلغاء الترقية. اضغط "مسافة" للتبديل فيما بين الإعداد "نعم" و "لا". إذا قمت بالضغط على "دخول" 
على "نعم" فإن البرايل سينس ستبدأ بالترقية. هذه الخطوة لن تظهر إذا كان إصدار البرنامج الحالي 
ليس بالإصدار الحديث.
4. ستبدأ البرايل سينس بصورة تلقائية بعملية التحديث. الرجاء أن تتذكر بعدم إجراء أية عملية أثناء 
ترقية البرايل سينس حتى تكتمل عملية الترقية. عندما اكتمال عملية الترقية سيتم الرجوع بك إلى 
قائمة "البرامج" وستسمع "مدير الملفات".
5. يجب عليك فحص إصدار البرنامج بعد اكتمال عملية الترقية بالضغط على "مسافة-v (النقاط 1-
2-3-6)" أثناء تواجدك في قائمة "البرامج".

17.16 المفاتيح الساخنة للخدمات

الآلة الحاسبة: c (النقاط 1-4)
بدء تشغيل الآلة الحاسبة: حذف خلفي-c (النقاط 1-4)
حذف الأرقام أو العمليات الحسابية: حذف خلفي

الدوال العامة: دخول-g (النقاط 1-2-4-5)
الجمع: النقاط 3-4-6
الناقص: النقاط 3-6
القسمة: النقاط 3-4
الضرب: النقاط 1-6
بالمئة: النقاط 1-4-6
للقوة: حذف خلفي-4-5
الجذر التربيعي: دخول-q (النقاط 1-2-3-4-5)
النقطة العشرية: النقاط 4-6
إغلاق قوس هلالي: النقاط 1-2-3-5-6
فتح قوس هلالي: النقاط 2-3-4-5-6
النسبة الثابتة (باي): دخول-p (النقاط 1-2-3-4)
الأس: دخول-e (النقاط 1-5)

دوال المتغيرات:
استدعاء البنود: حذف خلفي-r (النقاط 1-2-3-5)
حذف جميع البنود المحفوظة: دخول-d (النقاط 1-4-5)
حفظ البنود: حذف خلفي-s (النقاط 2-3-4)

الدوال المثلثية: دخول-s (النقاط 2-3-4)
جيب الزاوية: دخول-s (النقاط 2-3-4)، s (2-3-4)
قوس جيب الزاوية: دخول-s (النقاط 2-3-4)، a (نقطة 1)
جيب القطع الزائد: دخول-s (النقاط 2-3-4)، h (النقاط 1-2-5)
جيب التمام: دخول-c (النقاط 1-4)، c (النقاط 1-4)
قوس جيب التمام: دخول-c (النقاط 1-4)، a (نقطة 1)
جيب تمام القطع الزائد: دخول-c (النقاط 1-4)، h (النقاط 1-2-5)
ظل الزاوية: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)، t (النقاط 2-3-4-5)
قوس ظل الزاوية: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)، a (نقطة 1)
ظل القطع الزائد: دخول-t (النقاط 2-3-4-5)، h (النقاط 1-2-5)

دوال اللوغاريتمات: دخول-l (النقاط 1-2-3)
اللوغاريتم الطبيعي: دخول-l (النقاط 1-2-3)، e (النقاط 1-5)
اللوغاريتم المشترك: دخول-l (النقاط 1-2-3)، n (النقاط 1-3-4-5)

نسخ إلى الحافظة: دخول-i (النقاط 2-4)

إعدادات الخيارات: دخول-o (النقاط 1-3-5)

ضبط التاريخ والوقت: t (النقاط 2-3-4-5)
الانتقال لليوم التالي: مسافة-6
الانتقال لليوم السابق: مسافة-3
الانتقال للأسبوع التالي: مسافة-5
الانتقال للأسبوع السابق: مسافة-2
الانتقال للشهر التالي: مسافة-4
الانتقال للشهر السابق: مسافة-1
الانتقال للسنة التالية: مسافة-5-6
الانتقال للسنة السابقة: مسافة-2-3
الانتقال لِ 1 ساعة بعد: مسافة-4
الانتقال لساعة قبل: مسافة-1
الانتقال لِ 10 دقائق بعد: مسافة-5
الانتقال لِ 10 دقائق بعد: مسافة-2
الانتقال لِ 1 دقيقة بعد: مسافة-6
الانتقال لِ 1 دقيقة قبل: مسافة-3
التبديل ما بين صباحاً ومساءً: مسافة-x (النقاط 1-3-4-6)

قراءة الوقت والتاريخ: مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)

التقويم: l (النقاط 1-2-3)
التنقل بين البنود
الانتقال للبند السابق: تبويب (مسافة-4-5)
الانتقال للبند التالي: شفت-تبويب (مسافة-1-2)

مفاتيح التنقل في التقويم لضبط التاريخ
الانتقال لليوم التالي: مسافة-6
الانتقال لليوم السابق: مسافة-3
الانتقال للأسبوع التالي: مسافة-5
الانتقال للأسبوع السابق: مسافة-2
الانتقال للشهر التالي: مسافة-4
الانتقال للشهر السابق: مسافة-1
الانتقال للسنة التالية: مسافة-5-6
الانتقال للسنة السابقة: مسافة-2-3

قاموس النُطق: p (النقاط 1-2-3-4)
الانتقال لعنصر التحكم السابق: تبويب (مسافة-4-5)
الانتقال لعنصر التحكم التالي: تبويب (مسافة-1-2)
الانتقال للبند السابق في المُدخل: مسافة-1
الانتقال للبند التالي في المُدخل: مسافة-4
إضافة كلمة: مسافة-i (النقاط 2-4)
تعديل كلمة: مسافة-m (النقاط 1-3-4)
حذف كلمة: مسافة-d (النقاط 1-4-5)

ساعة التوقيت: w (النقاط 2-4-5-6)
بدء تشغيل ساعة التوقت، إيقاف مؤقت، إعادة التشغيل: دخول
فحص الوقت المنقضي: حذف خلفي
إيقاف عارض البرايل: مسافة-F2
إعادة تشغيل عارض البرايل: مسافة-F2
التبديل ما بين ساعة التوقيت وموقت العد التنازلي" "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب 
("مسافة-1-2")"
إعادة تشغيل موقت العد التنازلي أو إعادة تشغيله: دخول
تهيئة موقت العد التنازلي: حذف خلفي
الخروج من ساعة التوقيت وموقت العد التنازلي: مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)

إعداد الإنترنت: i (النقاط 2-4)

فحص حالة الطاقة: مسافة-1-6

فحص حالة الشبكة: مسافة-n (النقاط 1-3-4-5)

خيار النسخ الاحتياطي/الاستعادة: k (النقاط 1-3)
الانتقال للبند السابق: مسافة-1 أو زر تمرير لأعلى
الانتقال للبند التالي: مسافة-4 أو زر تمرير لأسفل
الانتقال لعنصر التحكم السابق: شفت-تبويب (مسافة-1-2 أو مسافة-F3)
الانتقال لعنصر التحكم التالي: تبويب (مسافة-4-5 أو F3)

تهيئة: مسافة-1-2-3

ضبط موقت النوم: مسافة-j (النقاط 2-4-5)

ترقية نظام تشغيل البرايل سينس بلاص : u (النقاط 1-3-6)
فحص معلومات التنزيل: مسافة-i (النقاط 2-4)
إلغاء التنزيل والخروج: مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)


