TABLE OF CONTENTS

3. Réglage des options
3.1 Afficheur braille
3.2 Curseur Braille
3.3 Mode Huit Points
3.4 Mode d'affichage braille
3.5 Durée d'affichage des messages
3.6 Voix
3.7 Code Braille
3.8 Niveau de ponctuation
3.9 Écho clavier
3.10 Annonce Majuscules
3.11 Nombres
3.12 Abréviations
3.13 Volume de la Voix
3.14 Vitesse de la Voix
3.15 Hauteur de la Voix
3.16 Défilement Vocalisé
3.17 Affichage Vidéo
3.18 Port Imprimante
3.19 Format de papier d'impression
3.20 Alertes Audio
3.21 Son de Mise en marche / Arrêt
3.22 Boutons de défilement gauche
3.23 Boutons droite de défilement
3.24 Sauter les lignes vides
3.25 Informations de contrôle
3.26 Masquer les mots de passe
3.27 Informations sur les raccourcis
3.28 Annonce des lettres d'appel
3.29 Mode d'économie d'énergie
3.30 Réglage de l'économie d'énergie
3.31 Vérifier les évènements du jour courant
3.32 Mode Uni-manuel
3.33 Vérification orthographique automatique
3.34 Document par défaut
3.35 Synchroniser automatiquement avec le temps internet
3.36 Indicateur de progression
3.37 Bluetooth
3.38 Réseau sans fil
3.39 Port Ethernet
3.40 Mode périphérique de stockage
3.41 Combinaisons de touches communes


3. Réglage des options

Le menu "Réglage des options" du BrailleSense Plus AZERTY contient les informations sur tous vos paramètres. Vous pouvez modifier vos préférences concernant chaque option. En appuyant sur "F10", vous pouvez ouvrir la fenêtre "Réglages des options" alors que vous êtes partout dans le BrailleSense Plus AZERTY. Vous pouvez naviguer parmi tous les éléments de "Réglages des options" par "Flèche haut" ou "Flèche bas". Vous pouvez également utiliser les touches de défilement pour naviguer à travers chacun des éléments. Vous pouvez modifier les valeurs de réglage avec les touches "Espace" ou "Backspace". De nombreuses touches de raccourci vous permettent de vous déplacer rapidement dans le menu "Réglage des options". 

"Réglages des options" est comme une boîte de dialogue. Pour modifier et enregistrer les paramètres dans le menu "Options", vous devez appuyer sur "Entrée" une fois que vous avez sélectionné le réglage que vous souhaitez enregistrer. Si vous n'appuyez pas sur "Entrée" (ou sélectionnez "Confirmer") sur le paramètre que vous souhaitez, celui-ci ne sera pas sauvegardé. Une fois que vous appuyez sur "Entrée" pour sauvegarder le réglage, le BrailleSense Plus AZERTY dit, "options sauvegardées", et vous renvoi à l'endroit où vous étiez avant que vous n'entriez le "Réglage des options". Pour annuler la modification du réglage, appuyez sur la touche "Esc" ou "Alt-F4". Le BrailleSense Plus AZERTY annonce alors le message : "Annulation sauvegarde options". Lorsque vous êtes sur une option, vous pouvez également utiliser "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller aux boutons "Confirmer" et "Annuler". Si vous voulez enregistrer vos paramètres, appuyez sur "Entrée" sur le bouton "Confirmation". Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées aux paramètres, appuyez sur "Entrée" sur le bouton "Annulation".

Avant d'aller dans des détails de chaque option, nous allons d'abord passer par un bref aperçu de ce que vous trouvez dans "Réglage des options".

Le menu "Réglage des options" contient différents paramètres qui peuvent être modifiés dans le BrailleSense Plus AZERTY. En appuyant sur "F10", vous pouvez ouvrir la fenêtre "Réglages des options" alors que vous êtes partout dans le BrailleSense Plus AZERTY. Le menu "Réglage des options" contient cinq groupes.

1. Réglage du braille (qui comprend l'affichage braille, le curseur braille, le mode braille 8 points, l'abrègement braille, le code braille et le temps d'affichage des messages). 
2. Le réglage de la voix (qui inclut la voix, le niveau de ponctuation, l'écho clavier, la gestion des majuscules, des nombres, les abréviations, le volume, la vitesse, la tonalité de la voix, et le défilement de la voix).
3. Réglage d'affichage (qui comprend l'affichage vidéo)
4. Les paramètres d'impression (qui comprennent le port d'imprimante et la taille du papier).
5. Les réglages généraux (qui comprennent des alertes audio, les sons à la mise en marche, les flèches de défilement gauche, défilement droite, sauter des lignes vides, la visualisation des informations, l'affichage du mot de passe, l'information sur les touches de raccourci, l'annonce des lettres d'appel, le mode économie d'énergie, l'entrée en mode d'économie d'énergie, la vérification de l'agenda, le mode d'un uni-manuel, la vérification orthographique automatique, le type de document par défaut, la synchronisation automatique, l'indicateur de progression, le Bluetooth, le réseau sans fil, le réseau local LAN, le port Ethernet et le mode de stockage de masse.)

Regardons en détail chaque fonction du menu "Réglage des options" et examinons les actions spécifiques pour modifier les différents réglages. Il est très important de noter que certains raccourcis sont dédoublés. Par conséquent, l'action d'une touche de raccourci va déplacer le focus vers l'option suivante qui possède le raccourci correspondant, et en appuyer à nouveau sur cette même touche de raccourci va déplacer le focus à l'élément suivant qui a le même raccourci. S'il n'y a pas plus d'options qui ont le même raccourci, le BrailleSense Plus AZERTY fait un tour et repasse à la première option de la liste. En appuyant sur "Flèche haut" ou "Flèche bas", le focus se déplace au réglage précédent ou suivant. Appuyer sur "Page précédente (Fn-Flèche haut)" ou "Page suivante (Fn-Flèche bas)" déplace le focus vers le début du groupe de réglages précédent ou suivant.

3.1 Afficheur braille

Le premier élément que vous trouvez dans les "Réglage des options" est "Affichage braille". Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage en braille avec la touche "Espace". La valeur par défaut est réglée sur "Activé" et la touche de raccourci est "b". Vous pouvez modifier le mode d'affichage braille en appuyant sur "F4" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus AZERTY, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.2 Curseur Braille

Vous pouvez choisir le mode d'affichage du curseur braille. La touche de raccourci est "c". Par défaut, le curseur est réglé sur "Toujours affiché". Si vous ne voulez pas que le curseur soit réglé sur "Toujours affiché", appuyez sur la touche "Espace" pour choisir le mode "Clignotant", et à nouveau sur "Espace" pour le mode "Désactivé". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

Notez qu'il existe trois types de curseurs :
1. "points 7-8"
2. Clignotant "points 7-8"
3. Clignotant "points 1-2-3-4-5-6-7-8"
Le clignotement "points 7-8" s'affiche lorsque vous êtes en mode "modification" dans le traitement de texte. Le clignotement "points 1-2-3-4-5-6-7-8" s'affiche lorsque vous utilisez le paramètre "Début de sélection" dans le traitement de texte et quand vous êtes dans une zone d'édition. Dans tous les autres cas, le curseur s'affiche en mode "points 7-8."

3.3 Mode Huit Points

Vous pouvez choisir d'utiliser l'affichage braille "6 points" ou "8 points" quand vous utilisez le mode de texte. La touche de raccourci est "e". Par défaut, le mode d'affichage braille "8 points" est désactivé. Vous pouvez activer cette option "8 points braille" en appuyant sur la touche "Espace". Vous pouvez modifier le mode d'affichage braille en appuyant sur "Fn-F4" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus AZERTY, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.4 Mode d'affichage braille

Vous pouvez choisir le mode d'affichage braille lors de la lecture. Les mots situés sur la position courante du curseur sont en braille informatique et les caractères restants sont en "braille intégral" ou "braille abrégé". La lettre d'appel est "g". Les possibilités de réglage sont braille intégral, braille abrégé et braille informatique. Vous pouvez basculer entre les réglages en appuyant sur la touche "Espace". Vous pouvez appuyer sur "Fn-g" pour faire défiler les trois réglages pendant que vous utilisez d'autres programmes sans appeler le "Réglage des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage.
Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.5 Durée d'affichage des messages

Vous pouvez choisir le moment où un message en braille disparaît de l'afficheur braille. Ce paramètre ne fonctionne que lorsque le paramètre de la voix est réglé sur "Désactivé". Mais en mode "Permanent" et "Ignoré" lorsque le paramètre de la voix est réglé sur "Activé". La lettre d'appel est "m". Les options de configuration que vous pouvez choisir sont "Permanent", "Ignoré", et de 1 à 10 secondes. La valeur par défaut est "3 secondes". L'action sur la touche "Espace" augmente la valeur d'une seconde et "Backspace" diminue l'option d'une seconde. Vous pouvez régler l'appareil en affichage permanent en appuyant sur la touche "Espace" jusqu'à l'option "Permanent". Dans ce mode, le message est conservé jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche. Plus la valeur de réglage que vous sélectionnez est grande, plus le message reste affiché longtemps. Si vous lisez le message avant de paramétrer le nombre de secondes, vous pouvez effacer le message en appuyant sur n'importe quelle touche. Si vous choisissez "Ignoré", les messages sont ignorés et ne sont pas affichés sur l'écran. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.6 Voix

Ce menu vous permet de d'activer ou de désactiver la voix du BrailleSense Plus AZERTY. La touche de raccourci est "v". Par défaut la voix est activée et vous entendez le BrailleSense Plus AZERTY parler. Vous pouvez désactiver la voix avec la touche "Espace". Vous pouvez basculer entre Activé et Désactivé en appuyant sur "F5" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus AZERTY, sans aller aux "Réglages des options". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

Vous pouvez également appuyer sur "F5" tout en mettant en marche le BrailleSense Plus AZERTY, ce qui configurera l'appareil sans parole. Lors de la réinitialisation du BrailleSense Plus AZERTY, vous pouvez également appuyer sur "F5" lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation du BrailleSense Plus AZERTY, ce qui configurera l'appareil sans parole.

3.7 Code Braille
NB : ce chapitre ne concerne pas la version française : ne pas tenir compte.
Le code braille est un système d'écriture qui fixe la règle braille. le BrailleSense Plus AZERTY peut être réglé soit en "US" ou "UEBC". "UEBC (Code braille unifié anglais)" dont l'objectif initial était d'explorer la possibilité de réunir trois des codes Braille officiels qui sont utilisés pour le braille dans les pays à des fins diverses, à savoir : Matières littéraires (braille anglais, Éditions Américaines), les mathématiques et la notation scientifique (Code Nemeth) et la notation ordinateur (Code braille informatique). 

Le raccourci du code braille est "c". Le réglage par défaut est réglé sur "US". Si vous souhaitez passer à "UEBC" vous devez appuyer sur "Espace". 

Si vous avez changé le réglage, faites "Entrée" pour le sauvegarder. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

Note : Si vous modifiez l'option Code braille lorsque vous saisissez du braille dans l'éditeur de texte, l'écriture courante en braille pourra avoir une signification différente dans le texte. Afin d'éviter cette situation, l'option Code braille doit être changée avant de lancer l'éditeur de texte.

3.8 Niveau de ponctuation

Vous pouvez choisir comment vous voulez que le BrailleSense Plus AZERTY lise les marques de ponctuation. La lettre d'appel est "p". Les options de configuration sont "Toutes", "Aucunes", "Ponctuations" et "Symboles". Le réglage par défaut est réglé sur "Toutes" dans lequel le BrailleSense Plus AZERTY dit tous les signes de ponctuation et les symboles. La touche "Espace" vous permet de faire défiler les quatre valeurs de réglage. Si vous sélectionnez "Aucunes", le BrailleSense Plus AZERTY ne dit pas les signes de ponctuation. L'option, "Ponctuations" fait que le BrailleSense Plus AZERTY ne dit que les signes de ponctuation, tandis que l'option "Symboles" fait dire tous les symboles sans les signes de ponctuation. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.9 Écho clavier

Avec cette option, vous pouvez décider de la façon de parler du BrailleSense Plus AZERTY quand vous saisissez du texte. La lettre d'appel est "k". Les valeurs de réglage sont "Caractères et mots", "Caractères", "Mots," et "Désactivé". Si vous sélectionnez la valeur par défaut "Caractères et mots," vous pouvez entendre chaque action de touche et le mot constitué. Si vous sélectionnez "Caractères", vous entendez chaque action de touche, lettre par lettre. Si vous sélectionnez l'option "Mots", vous entendez chaque mot juste après qu'il soit terminé, mais pas chaque lettre. Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.10 Annonce Majuscules

Vous pouvez décider de la façon dont le BrailleSense Plus AZERTY dit les caractères majuscules lorsque vous tapez du texte ou lisez un document à l'aide de "Flèche gauche" ou "Flèche droite" dans une boîte d'édition. La lettre d'appel est "u". Les valeurs de réglage sont "Désactivé", "Signe majuscule" et "Intonation". La valeur par défaut est "Intonation". Si vous sélectionnez la valeur par défaut, vous entendrez la voix plus aiguë lorsque vous rencontrez une lettre majuscule. Et si vous sélectionnez "Désactivé", le retour vocal est le même pour les caractères majuscules et minuscules. Et si vous sélectionnez le "Signe majuscule" vous entendez le message "Majuscule" avant la lettre. Par exemple, lorsque vous rencontrez la lettre majuscule "V", le BrailleSense Plus AZERTY dit "majuscule v".
Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.11 Nombres

Vous pouvez choisir comment vous voulez que le BrailleSense Plus AZERTY lise les nombres. La lettre d'appel est "n" avec la valeur par défaut réglé sur "Activé". Par exemple, si vous paramétrez la valeur "Activé", le nombre "2007" sera lu "deux mille sept." Et vous réglez "Désactivé", "2007" sera lu "deux zéro zéro sept". Vous pouvez modifier la valeur à l'aide de la touche "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.12 Abréviations
Vous pouvez activer ou désactiver la traduction des sigles sur le BrailleSense Plus AZERTY. Par exemple, lorsque le BrailleSense Plus AZERTY lit "NY, il annonce "New York". Mais si vous désactivez les "abréviations", il annonce "NY".

Pour modifier la valeur de réglage, suivez ces étapes ci-dessous.
(1) Déplacez-vous au "Réglage des options" en appuyant sur "o" ou naviguez dans le programme principal.
(2) Le raccourci est "a". Appuyer sur le raccourci ou allez à "Abréviations" en appuyant sur "Flèche bas". 
(3) La valeur par défaut est "Activé". Appuyez sur "Espace" pour passer à "Désactivé".
(4) Appuyer sur "Entrée" vous permet de modifier et d'enregistrer le réglage.

3.13 Volume de la Voix

Vous pouvez régler le volume de la voix sur le BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel est "l". Les valeurs de réglage vont de 1 à 10 avec 6 par défaut. Lorsque vous avez défini cette option à 1, le volume est réglé au niveau le plus bas. Si vous définissez cette option à 10, le volume est le plus élevé. Si vous réglez le volume à 1, vous ne serez presque pas en mesure d'entendre. La touche "Espace" augmente le volume et "Backspace" diminue le volume d'un numéro à chaque action. Notez que si le volume est à 10 et que vous l'augmentez d'un cran, il passera au niveau 1. C'est la même chose si le volume est au niveau 1 et que vous le diminuez d'une unité. Il passera alors au niveau 10. Sans l'ouverture de la "Réglage des options", vous pouvez augmenter le volume en appuyant sur "F6", ou vous pouvez le réduire en appuyant sur "Shift" et "F6".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.14 Vitesse de la Voix

Vous pouvez contrôler la vitesse de la voix du BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel est "r". Les valeurs de réglage vont de 1 à 12 avec 8 par défaut. La touche "Espace" augmente la vitesse et "Backspace" la diminue d'un numéro à chaque action. Sans l'ouverture du "Réglage des options", vous pouvez augmenter la vitesse de la voix en appuyant sur "F7", ou vous pouvez la réduire en appuyant sur "Shift" et "F7". Si vous êtes au niveau 12 et augmentez la vitesse d'une unité, vous passez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et réduisez la vitesse d'une unité, vous passez au niveau 12.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".
	
3.15 Hauteur de la Voix

Vous pouvez contrôler la tonalité de la voix du BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel est "t". Les valeurs disponibles vont de 1 à 10 avec 6 comme valeur par défaut. Au niveau 10, la tonalité de la voix est la plus élevée, et, au niveau 1, la plus basse. La touche "Espace" augmente la tonalité de la voix et "Backspace" la diminue d'un niveau. Tout comme avec le volume et la vitesse de la voix, si vous êtes au niveau 10, et que vous augmentez la tonalité d'un niveau, vous allez au niveau 1. Si vous êtes au niveau 1 et réduisez la tonalité d'une unité, vous passez au niveau 10. Quand vous n'êtes pas dans le menu des options, vous pouvez augmenter la tonalité en appuyant sur "F8" ou la réduire en appuyant sur "Shift" et "F8".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.16 Défilement Vocalisé

Vous pouvez décider si vous voulez que le BrailleSense Plus AZERTY parle lors de l'utilisation des touches de défilement dans un document. La lettre d'appel est "s" avec la valeur par défaut réglé sur "Désactivé". Le réglage par défaut (Désactivé) ne permet pas au BrailleSense Plus AZERTY de parler pendant le défilement. La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous paramétrez l'option sur "Activé", vous pouvez entendre le BrailleSense Plus AZERTY pendant le défilement.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.17 Affichage Vidéo

Vous pouvez afficher le contenu de votre BrailleSense Plus AZERTY sur un moniteur VGA. C'est un moniteur qui se raccorde normalement à un ordinateur personnel. La lettre d'appel est "d" avec la valeur par défaut réglé sur "Désactivé". Pour utiliser un moniteur VGA, vous devez connecter un câble entre le port VGA du BrailleSense Plus AZERTY et un écran d'ordinateur. Vous pouvez activer ou désactiver cette option avec la touche "Espace". Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.18 Port Imprimante

Vous pouvez choisir quel port sera utilisé lors de l'envoi de vos documents sur une imprimante. La lettre d'appel est "p". La valeur par défaut est "USB". Si vous souhaitez utiliser une imprimante USB, vous conservez le paramètre par défaut. Si vous souhaitez utiliser une imprimante parallèle ou Bluetooth, vous devez changer le réglage. Vous pouvez changer d'option en appuyant sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".
Pour votre information, si vous souhaitez utiliser une imprimante parallèle, vous devez connecter le port USB à un convertisseur USB/parallèle.

3.19 Format de papier d'impression

Cette option vous permet de sélectionner la taille du papier que l'imprimante à jet d'encre utilise, si vous l'imprimez sur une imprimante à jet d'encre. La lettre d'appel pour cette fonction est "s". Vous pouvez modifier la taille pour cette option en appuyant sur "Espace". Vous pouvez choisir entre les réglages "Lettre" (8,5 par 11 pouces) et "Legal" (8,5 par 14 pouces).

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.20 Alertes Audio

Vous pouvez choisir si vous voulez entendre ou pas un avertissement sonore. La lettre d'appel est "a". Cette option est utile si la voix de synthèse du BrailleSense Plus AZERTY est éteinte. La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Si vous désactivez la voix, vous entendrez un bip sonore lorsque vous tapez des commandes que BrailleSense Plus AZERTY n'accepte pas. Si vous ne voulez pas entendre le signal d'alerte, appuyez sur la touche "Espace" les désactiver.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.21 Son de Mise en marche / Arrêt

Vous pouvez choisir si voulez entendre ou pas des sons lorsque vous mettez en marche ou arrêtez le BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel est "s". La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Si vous conservez le réglage par défaut, vous entendrez un signal sonore de départ lorsque vous activez ou désactivez le BrailleSense Plus AZERTY.
Si vous ne voulez pas entendre le signal de mise en marche, appuyez sur la touche "Espace".
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.22 Boutons de défilement gauche

Vous pouvez décider comment les touches de défilement sur le côté gauche de l'afficheur braille sont utilisées. Vous pouvez définir la valeur parmi les options "Décalage plage braille", "Saut par ligne", "Saut par caractère", "Saut par paragraphe" et "Déplacement par phrase". 
Si vous définissez la valeur à "Décalage plage braille", les boutons de défilement gauche sont utilisés pour faire défiler vers la plage braille précédente ou suivante. Cela signifie que si vous appuyez en haut à gauche le bouton de défilement, vous allez à la plage braille précédente et si vous appuyez sur le bouton de défilement gauche en bas, vous allez à la prochaine Braille.
Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par ligne", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer à la ligne précédente ou suivante ; elles fonctionnent comme si vous appuyiez sur "Flèche haut" ou "Flèche bas". 
Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par caractère," les touches de défilement gauche sont utilisées pour passer au caractère suivant ou précédent sur l'afficheur braille. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche de défilement gauche en haut, vous allez au caractère précédent sur l'afficheur braille et si vous appuyez sur la touche de défilement gauche en bas, vous allez au prochain caractère sur l'afficheur braille.
Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par paragraphe", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer au paragraphe précédent ou suivant. 
Si vous paramétrez la valeur sur "Déplacement par phrase", les touches de défilement gauche permettent de se déplacer à la phrase précédente ou suivante.
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.23 Boutons droite de défilement

Vous pouvez décider comment les touches de défilement sur le côté droit de l'afficheur braille sont utilisées. Vous pouvez définir la valeur parmi les options "Décalage plage braille", "Saut par ligne", "Saut par caractère", "Saut par paragraphe" et "Déplacement par phrase".
Si vous définissez la valeur à "Décalage plage braille", les boutons droite de défilement sont utilisés pour faire défiler vers la plage braille précédente ou suivante. Cela signifie que si vous appuyez en haut à droite sur le bouton de défilement, vous allez à la plage braille précédente et si vous appuyez sur le bouton de défilement droit en bas, vous allez à la prochaine Braille.
Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par ligne", les touches de défilement droite permettent de se déplacer à la ligne précédente ou suivante. 
Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par caractère," les touches de défilement droite sont utilisées pour passer au caractère suivant ou précédent sur l'afficheur braille. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche de défilement droite en haut, vous allez au caractère précédent sur l'afficheur braille et si vous appuyez sur la touche de défilement droite en bas, vous allez au prochain caractère sur l'afficheur braille.
Si vous paramétrez la valeur sur "Saut par paragraphe", les touches de défilement droite permettent de se déplacer au paragraphe précédent ou suivant. 
Si vous paramétrez la valeur sur "Déplacement par phrase", les touches de défilement droite permettent de se déplacer à la phrase précédente ou suivante.
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.24 Sauter les lignes vides

Vous pouvez choisir que le BrailleSense Plus AZERTY lise ou saute les lignes vides. La lettre d'appel est "e" et la valeur par défaut est réglée sur "Désactivé". Si vous conservez le paramètre par défaut, vous entendez les mots "ligne vide" le cas échéant. La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous choisissez d'activer cette option, le BrailleSense Plus AZERTY saute toutes les lignes vides, et vous n'entendez pas les mots "ligne vide" quand il y a une ligne blanche. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.25 Informations de contrôle

Vous pouvez choisir l'emplacement de l'affichage d'informations concernant les fichiers et les menus dans le BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel est "i" et la valeur par défaut réglée sur "Après". Pour basculer le paramètre entre "Avant", "Après" et "Désactivé", appuyez sur "Espace".
Si vous sélectionnez "Avant", vous entendrez des informations de contrôle avant un élément de menu ou de liste. Si vous sélectionnez "Après", vous entendrez des informations de contrôle telles que "élément de la liste" ou "menu" après un élément de menu ou de liste. Si vous désactivez les informations de contrôle, vous n'entendrez pas "élément de liste" ou "élément de menu".
Notez que si le navigateur Web est activé, les symboles de contrôle apparaîtront même si vous désactivez l'option "Visualiser information". 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.26 Masquer les mots de passe

Lorsque vous entrez le mot de passe dans une zone d'édition, vous pouvez afficher sur l'afficheur braille soit le caractère "* (points 3-5)" soit le mot que vous écrivez. 
 
La lettre d'appel est "p" et la valeur par défaut réglée sur "Activé".
Lorsque vous entrez le mot de passe, ce que vous écrivez sera montré exactement l'afficheur braille.
En appuyant sur "Espace", vous pouvez modifier la valeur à "Désactivé". Lorsque vous tapez le mot de passe, il sera affiché "* (points 3-5)" sur l'afficheur braille.
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.27 Informations sur les raccourcis

Comme décrit précédemment, les touches de raccourci sont commandes qui vous permettent d'atteindre directement un élément, comme un menu ou un élément particulier dans une liste. Vous pouvez choisir la méthode de restitution vocale du raccourci. La lettre d'appel est "h" et la valeur par défaut réglée sur "Activé". Les valeurs de réglage sont "Activé" et "Désactivé". Vous pouvez circuler entre chaque option en appuyant sur la touche "Espace". Par exemple, lorsque vous sélectionnez "Activé", la commande Ouvrir s'affiche : "Ouvrir (o) Ctrl-o". Et si vous sélectionnez "Désactivé", vous n'entendrez pas l'information de raccourci.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.28 Annonce des lettres d'appel

L'option "Annonce lettres d'appel" vous permet de décider si le BrailleSense Plus AZERTY dit la lettre d'appel d'une fonction. La lettre d'appel est "s" et la valeur par défaut est réglée sur "Activé". Par exemple, si vous entendez, "Fichier (f) allez vers le bas", la lettre d'appel est la lettre "f". Si vous préférez que le BrailleSense Plus AZERTY annonce seulement "Fichier allez vers le bas", vous devez désactiver l'option "Annonce lettres d'appel". Pour basculer le paramètre "Annonce lettres d'appel" entre Activé et Désactivé, appuyez sur "Espace".
 
Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.29 Mode d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le BrailleSense Plus AZERTY utilise le mode d'économie d'énergie. La lettre d'appel est "p". Le réglage par défaut est réglé sur "Activé", qui utilise le mode économie d'énergie. La touche "Espace" alterne entre "Activé", "Désactivé" et "Message". Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode économie d'énergie, vous devez choisir l'option "Désactivé". Si vous choisissez l'option "Message", vous entendrez un message d'avertissement qui dit : "Sous tension" par intervalle de 10, 20 ou 30 minutes (selon le réglage que vous avez choisir pour le déclenchement de l'économiseur d'énergie), si vous n'avez pas appuyé sur une touche du BrailleSense Plus AZERTY. La section suivante explique comment modifier le déclenchement de l'économiseur d'énergie à 10, 20 ou 30 minutes. Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc". 
Pour votre information, cette option est disponible uniquement lorsque l'adaptateur secteur est connecté à l'unité. En d'autres termes, même si vous paramétrez l'option sur "Activé", si l'adaptateur secteur est raccordé à l'unité, cette dernière ne rentre pas en mode veille automatiquement lorsque le temps de déclenchement de l'économiseur est atteint.

3.30 Réglage de l'économie d'énergie

Lorsque vous souhaitez utiliser le mode économie d'énergie, vous pouvez régler la durée où le mode économie d'énergie s'enclenche. La lettre d'appel est "k" avec la valeur par défaut fixée à "Après 10 minutes." Si vous gardez cette option par défaut, le BrailleSense Plus AZERTY entre en mode économie d'énergie lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant 10 minutes. La touche "Espace" permet de changer l'option de réglage à 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.31 Vérifier les évènements du jour courant

Dans le "l'Agenda" (qui vous apprendrez plus tard), vous pouvez garder une trace de vos rendez-vous avec le BrailleSense Plus AZERTY. Le BrailleSense Plus AZERTY peut vérifier l'agenda du jour lorsque vous l'allumez. Vous pouvez décider que le BrailleSense Plus AZERTY affiche l'agenda du jour lorsque qu'il démarre. La lettre d'appel de cette option est "s". Pour faire basculer cette option entre "Désactivé" et "Activé", appuyez sur "Espace".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.32 Mode Uni-manuel

Vous pouvez choisir que le mode uni-manuel soit activé ou désactivé lorsque vous utilisez le BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel est "h". La valeur par défaut de cette option est réglée sur "Activé". Les options de configuration sont "Activé" et "Désactivé". Les informations détaillées sur le mode uni-manuel se trouvent au paragraphe "2.16 Mode Uni-manuel".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc". 
Pour votre information, cette option est réglée sur "Désactivé" même si vous l'avez mise à "Activé" lorsque le BrailleSense Plus AZERTY est connecté au clavier USB. Et si vous débranchez le clavier USB, cette option retourne à la valeur avant d'avoir connecté un clavier USB.

3.33 Vérification orthographique automatique

Vous pouvez choisir si le BrailleSense Plus AZERTY vérifie l'orthographe ou non. Cette option est disponible dans les "zones d'édition multiples" dans les programmes agenda, carnet d'adresses, mail, éditeur de texte, etc. La lettre d'appel de cette option est "c".

Par défaut, ce paramètre est réglé sur "Désactivé" qui ne vérifie pas l'orthographe. Si vous souhaitez vérifier l'orthographe, appuyez sur "Espace" pour activer l'option "Activé" et appuyez sur "Entrée". Ou, appuyez sur "Tab" pour passer au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

Si vous définissez l'option sur "Activé" et entrez un mot mal orthographié, vous entendrez un bip sonore. Vous entendrez un bip sonore même si vous désactivez les alertes sonores vues au paragraphe "3.18".
Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur "Tab" pour passer au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.34 Document par défaut

Cette fonction est utilisée pour définir le type de document par défaut appliqué lorsque vous créez un nouveau document en utilisant l'éditeur de texte sur le BrailleSense Plus AZERTY. La lettre d'appel de cette option est "q". Lorsque vous créez un nouveau document dans l'"éditeur de texte", "document Texte" est sélectionné comme type de fichier par défaut. Vous pouvez modifier le réglage par défaut en utilisant cette option.

Vous pouvez choisir entre "document Sense", "document braille" et "document texte". Par défaut, il est réglé sur "document texte". Appuyez sur "Espace" pour faire défiler les trois paramètres, et appuyez sur "Entrée", ou appuyez sur "Tab" pour passer au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée", pour enregistrer le réglage modifié.

Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur "Tab" pour passer au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".
Pour votre information, cette option est ajustée sur "document texte" même si vous êtes paramètre sur "document Sense" ou "document braille" lorsque le BrailleSense Plus AZERTY est connecté au clavier USB. Et si vous débranchez le clavier USB, cette option retourne à la valeur avant d'avoir connecté un clavier USB.

3.35 Synchroniser automatiquement avec le temps internet

"Synchroniser automatiquement avec un le temps Internet", la date et l'heure sont synchronisées automatiquement, lorsque le BrailleSense Plus AZERTY est connecté à Internet. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez corriger le l'heure du BrailleSense Plus AZERTY via le temps internet. Une fois le BrailleSense Plus AZERTY connecté à l'Internet, vous entendrez le son. A partir de là, la date et l'heure du BrailleSense Plus AZERTY sont synchronisées automatiquement via le serveur Internet . La valeur par défaut est "Activé", vous pouvez vérifier ou modifier cette option dans les étapes suivantes.

1) Appuyez sur "F10" pour appeler le menu.
2) Appuyez sur "T" ou appuyez sur "flèche bas", passez à "Synchroniser automatiquement avec temps Internet" et faites "Entrée".
3) En appuyant sur "Espace", vous pouvez modifier la valeur de réglage.
4) Appuyez sur "Entrée".

3.36 Indicateur de progression

Son de progression affiche l'avancement de l'ouverture d'un document, de la copie de fichiers ou de l'ouverture de n'importe quelle page Web. Cette option est utilisée pour définir l'indicateur de progression. La lettre d'appel est "p" et vous pouvez choisir parmi "Silence", "Bip", et "Message de progression". Par défaut, il est réglé sur "Message de progression". Appuyez sur "Espace" pour basculer entre les trois paramètres, et appuyez sur "Entrée" pour sauvegarder l'option.

S’il est réglé sur "Message de progression", le BrailleSense Plus AZERTY dit la progression en pourcentage, comme 10% ou 20%. S’il est réglé sur "Bip", le BrailleSense Plus AZERTY génère un bip sonore durant la copie ou l'ouverture de tout document ou page web. S’il est réglé sur "Désactivé", le BrailleSense Plus AZERTY ne génère pas de son pendant la copie et l'ouverture.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.37 Bluetooth

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus AZERTY active le mode Bluetooth. La lettre d'appel de cette option est "b". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez basculer entre Activé et Désactivé en appuyant sur "F9" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus AZERTY, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

Pour votre information, afin d'utiliser la fonction Bluetooth du BrailleSense Plus AZERTY, mettez-la en service. Et désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

3.38 Réseau sans fil

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus AZERTY fonctionne avec le réseau sans fil. La lettre d'appel de cette option est "w". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez basculer entre Activé et Désactivé en appuyant sur "F11" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus AZERTY, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc". 
Pour votre information, afin d'utiliser la fonction Réseau sans fil du BrailleSense Plus AZERTY, mettez-la en service. Et désactivez-la lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie.

3.39 Port Ethernet

Vous pouvez décider si le BrailleSense Plus AZERTY fonctionne avec la carte réseau (port Ethernet) activée ou désactivée. La lettre d'appel de cette option est "l". Vous pouvez choisir entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace". Par défaut, il est réglé sur "Activé". Vous pouvez basculer entre Activé et Désactivé en appuyant sur "Fn-F11" pendant que vous travaillez dans un programme du BrailleSense Plus AZERTY, sans aller aux "Réglages des options".

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".
Pour votre information, si vous souhaitez économiser la batterie, désactivez cette option lorsque vous n'utilisez pas le réseau local.

3.40 Mode périphérique de stockage

Vous pouvez choisir si le BrailleSense Plus AZERTY sera utilisé dans un mode de périphérique de stockage ou non lorsqu'il est connecté à l'ordinateur personnel (PC) via le port USB. La lettre d'appel de cette option est "d" avec la valeur par défaut réglée sur "Activé". La touche "Espace" bascule entre Activé et Désactivé. Si vous conserver le réglage par défaut, le PC reconnaît automatiquement le BrailleSense Plus AZERTY comme appareil de stockage lorsque vous le branchez au PC.

Si vous sélectionnez "Désactivé", le PC ne reconnaît pas le BrailleSense Plus AZERTY. Dans ce cas, si vous souhaitez connecter le PC au BrailleSense Plus AZERTY, vous devez installer et exécuter le programme ActiveSync sur le PC. Vous pouvez télécharger le programme ActiveSync à partir du site Web de Microsoft gratuitement.

Si vous avez changé le réglage, appuyez sur la touche "Entrée" pour sauvegarder le réglage. Vous pouvez également faire "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Confirmer", alors appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les paramètres, utilisez "Tab" ou "Shift-Tab" pour aller au bouton "Annuler", puis appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l'enregistrement du réglage en appuyant sur "Alt-F4" ou "Esc".

3.41 Combinaisons de touches communes

1. Braille activé / désactivé : F4
2. Voix activée / désactivée : F5
3. Augmenter le volume de la voix : F6
4. Réduire le volume de la voix : Shift-F6
5. Augmenter la vitesse de la voix : F7
6. Réduire la vitesse de la voix : Shift-F7
7. Augmenter la tonalité de la voix : F8
8. Réduire la tonalité de la voix : Shift-F8
9. Mode Uni-manuel actif / inactif : Fn-h
10. Bluetooth actif / inactif : F9
11. Réseau Wifi actif / inactif : F11
12. Port Ethernet actif / inactif : Fn-F11
13. Faire défiler la voix actif / inactif : Fn-F5
14. Sélectionner le curseur Braille : Fn-F3
15. Sélectionner l'information de contrôle : Fn-F1
16. Mode huit points actif / inactif : Fn-F4
