TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
1.1 Qu'est ce qu'un BrailleSense Plus AZERTY
1.2 Configuration matérielle
1.2.1 Panneau supérieur
1.2.2 Panneau latéral droit
1.2.3 Panneau latéral gauche
1.2.4 Panneau arrière
1.2.5 Panneau de devant
1.3 Batterie du BrailleSense Plus AZERTY
1.4 Spécifications matérielles du BrailleSense Plus AZERTY
1. Introduction
1.1 Qu'est ce qu'un BrailleSense Plus AZERTY 

Le BrailleSense Plus AZERTY est un bloc-notes en Braille développé et fabriqué par HIMS, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le BrailleSense Plus AZERTY.

1. En utilisant le programme Gestionnaire de fichiers, vous pouvez copier, envoyer, coller un document et créer un nouveau document ou un dossier.
2. Vous pouvez utiliser l'éditeur de texte et le clavier AZERTY pour créer des documents en braille.
3. Vous pouvez ouvrir des documents Microsoft Word (MS), et les lire en braille. Le BrailleSense Plus AZERTY importe tout document qui a été créé dans MS Word et le traduit en braille.
4. Vous pouvez imprimer vos documents texte en utilisant une imprimante compatible.
5. Vous pouvez embosser vos documents en braille lorsque vous vous connectez l'appareil à une imprimante en braille.
6. Avec le programme Mail, vous pouvez envoyer des messages électroniques et lire vos messages en braille.
7. Avec le programme Agenda, vous pouvez saisir vos rendez-vous sur le BrailleSense Plus AZERTY. Le BrailleSense Plus AZERTY vous alerte à l'heure de vos rendez-vous.
8. Avec le carnet d'adresses, vous pouvez entrer et rechercher des informations sur vos contacts et le BrailleSense Plus AZERTY peut récupérer les informations de ces contacts.
9. Avec le programme navigateur Web du BrailleSense Plus AZERTY, vous pouvez surfer sur Internet avec l'affichage en braille.
10. Avec le Lecteur Média, vous pouvez écouter de la musique, ou d'autres fichiers qui sont enregistrés au format mp3, wma, ou wav.
11. En utilisant le BrailleSense Plus AZERTY, vous pouvez écouter la radio.
12. Vous pouvez enregistrer de la voix et de la radio FM au format mp3 ou wav.
13. Sur la calculatrice, vous pouvez réaliser des équations algébriques et des calculs scientifiques.
14. Vous pouvez copier tous les fichiers de votre ordinateur personnel dans le BrailleSense Plus AZERTY et vice versa.
15. Vous pouvez utiliser le BrailleSense Plus AZERTY comme un afficheur braille avec un lecteur d'écran tel que Jaws.
16. Vous pouvez copier, déplacer et supprimer des fichiers sur le BrailleSense Plus AZERTY.
17. Vous pouvez régler le volume, la vitesse et la hauteur de la synthèse vocale. Vous pouvez modifier bon nombre de ces caractéristiques selon vos souhaits.
18. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de base de données pour créer votre propre base pour conserver et stocker des informations importantes.
19. Vous pouvez utiliser MSN Messenger pour communiquer en temps réel, avec d'autres interlocuteurs utilisant le programme de messagerie MSN.

1.2 Configuration matérielle

Afin de tirer le meilleur parti de votre BrailleSense Plus AZERTY, vous pouvez vous familiariser avec la localisation et la fonction des boutons et connecteurs, par l'apprentissage de la localisation et des fonctions des boutons et connecteurs.

Ce paragraphe explique la configuration matérielle du BrailleSense Plus AZERTY. Les dimensions du BrailleSense Plus AZERTY sont de 25 cm de long sur 12,7 cm de large et 3,8 cm de haut. Sous l'unité, il y a des pieds en caoutchouc afin d'éviter que le BrailleSense Plus AZERTY glisse pendant que vous l'utilisez. Les touches du clavier d'entrée sont de type AZERTY. En outre, il y a 32 cellules qui composent l'afficheur braille.

La première chose que vous devez faire est de placer le BrailleSense Plus AZERTY sur une surface plane telle qu'une table ou un bureau. Quand le BrailleSense Plus AZERTY est placé sur une surface plane, celui-ci ressemble à une petite boîte rectangulaire et mince. Le BrailleSense Plus AZERTY a six côtés. Vous devez sentir les touches et l'affichage braille. Le côté des touches et de l'affichage braille est orienté vers le haut. Le côté qui est maintenant tourné vers le haut est appelé le "haut" du BrailleSense Plus AZERTY. Le côté qui fait face à votre droite est appelé le panneau latéral droit. Le côté qui fait face à votre gauche est appelé le panneau latéral gauche. Le côté qui est tourné vers l'extérieur est appelé le panneau arrière. Le côté qui est tourné vers vous est appelé la face avant et le dessous est appelé le panneau inférieur.

Cette section du manuel décrit chaque côté du BrailleSense Plus AZERTY et les fonctions de base de chaque bouton et port. Nous allons discuter de chacun des panneaux dans l'ordre suivant : panneau supérieur, panneau latéral droit, gauche du panneau latéral, panneau arrière, et le panneau avant.

1.2.1 Panneau supérieur

En commençant par le haut du BrailleSense Plus AZERTY, vous trouvez l'afficheur braille qui se trouve à proximité de la face avant du BrailleSense Plus AZERTY. Au dessus de l'affichage en braille, il y a 32 petits boutons qui correspondent aux 32 cellules braille. Ces 32 petits boutons sont appelés curseurs routines. Vous pouvez utiliser ces boutons pour positionner le curseur sur les cellules braille lorsque vous êtes dans l'édition de documents. Les curseurs routines s'utilisent aussi comme touches de raccourci dans certaines situations.

Sur les deux cotés de la plage braille se trouvent 2 boutons en forme de "gélule". Ces boutons sont divisés en deux parties, haut et bas. Ces boutons sont appelés touches de défilement. Le bouton supérieur appelé bouton de défilement haut et le bouton inférieur appelé bouton de défilement bas. Les boutons de défilement peuvent être utilisés pour faire défiler les menus ou d'autres informations affichés sur l'afficheur braille. Si vous êtes sur du texte qui a plus de 32 cellules braille, les touches de défilement permettent de faire défiler l'affichage en braille.

Au-dessus des curseurs routine, vous trouvez le clavier de type AZERTY. Le clavier du BrailleSense Plus AZERTY est composé de 6 lignes et 77 touches, composé d'un tableau de touches comme un clavier d'ordinateur mais avec quelques différences. Le clavier général se compose des touches "F1" à "F12" mais celui du BrailleSense Plus AZERTY des touches "F1" à "F11" en première ligne. On peut trouver facilement la position des touches "F1", "F5" et "F9", grâce à un point tactile placé sur le boîtier. À droite de "F11", on trouve : "Égal", "Dollar", "Insert" et "Del" sur la première ligne. Un autre point tactile est placé sur le boîtier sur la droite de la deuxième ligne ; la touche Backspace est à gauche de ce repère. Il y a un point tactile à gauche de la troisième ligne de touches sur le boîtier ; la touche "Tab" est située à droite de ce repère. Deux points tactiles existent pour les index gauche et droite lorsque les mains sont posées sur le clavier. Ils correspondent aux touches "F" et "J" placés sur la quatrième ligne. Par ce moyen, vous pouvez trouver la position des touches. D'autres repères tactiles se trouvent sur le boîtier devant la dernière ligne de touches, en regard de "Fn", "Alt", "Alt Gr", "Flèche bas". "Flèche bas" est située sur la même ligne que "flèche gauche" et "flèche droite", entre ces deux touches. "Flèche haut est au dessus de "flèche bas". A droite de "flèche haut" se trouve la touche "Shift" droite et gauche "Point d'exclamation". Tout à gauche de la dernière ligne se trouve "Ctrl" et à sa droite "Fn". La touche "Fn" sert pour des combinaisons de touches ou des déplacements dans des listes. Par exemple, "Fn" associée à "Flèche haut" fait la fonction "Page précédente". 

Vous apposer une étiquette autocollante en braille pour repérer facilement où les touches sont situées (voir planches fournies avec le produit). Vous pouvez embosser en Braille vous-même les planches autocollantes vierges. Puis, apposer ces étiquettes embossées sur le clavier.

De chaque côté du clavier se trouve un haut-parleur qui permet au BrailleSense Plus AZERTY d'émettre du son.

1.2.2 Panneau latéral droit

Maintenant, nous allons présenter le panneau latéral droit du BrailleSense Plus AZERTY. Nous allons commencer par l'avant de l'appareil et aller vers l'arrière. Vers l'avant du panneau latéral droit, se trouve le port USB OTG. Si vous raccordez l'appareil à un ordinateur personnel en utilisant ce port USB, vous pouvez transférer des fichiers qui sont stockés dans le BrailleSense Plus AZERTY sur votre ordinateur personnel, et vice versa.

En continuant vers l'arrière du panneau latéral droit, vous trouvez le port USB. Vous pouvez connecter une clé USB sur ce port, pour le stockage auxiliaire.

La dernière chose que vous trouvez sur le panneau latéral de l'unité est la prise de l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur se branche d'un coté dans cette prise et de l'autre à au secteur, de sorte que vous pouvez le BrailleSense Plus AZERTY "sur secteur", au lieu d'utiliser sur la batterie.

1.2.3 Panneau latéral gauche

Maintenant, nous allons jeter un œil sur le panneau latéral gauche de l'appareil. Si vous déplacez votre doigt sur le côté gauche du BrailleSense Plus AZERTY, vous trouvez le port Compact Flash CF. Vous pouvez insérer la carte CF (carte compact flash) dans la fente pour CF. 
En continuant vers l'arrière de l'appareil sur le panneau latéral gauche, vous trouvez le port SD. Vous pouvez insérer une carte SD (Secure Digital) dans la fente SD.

1.2.4 Panneau arrière

Ensuite, nous allons jeter un œil sur le panneau arrière du BrailleSense Plus AZERTY. À l'extrême gauche du panneau arrière, vous trouvez un petit bouton dans une gorge ronde. Ceci est le bouton de réinitialisation. Si votre appareil ne répond pas correctement, vous pouvez appuyer sur cette touche avec le doigt, et l'appareil va redémarrer après une réinitialisation matérielle. L'appui sur le bouton de réinitialisation entraine une réinitialisation matérielle. 

Lorsque le bouton de réinitialisation est enfoncé, le BrailleSense Plus AZERTY redémarre. Il faudra environ quinze secondes pour votre appareil pour compléter le processus de redémarrage.

Sur le côté droit de ce bouton de réinitialisation, vous trouvez le port pour le réseau local (LAN). Si vous connectez le BrailleSense Plus AZERTY à une interface Ethernet à travers ce port, vous êtes en mesure de vous connecter à Internet, vous permettant de parcourir des sites Web ainsi que d'envoyer et recevoir des courriels.

A la droite du port LAN se trouve un port série. Vous pouvez connecter le BrailleSense Plus AZERTY à des appareils qui ont des ports série, tels que des imprimantes et un ordinateur personnel. Les détails de cette fonction sont expliqués en détail plus loin dans ce manuel.

Ensuite, vers la droite du port série, vous trouvez un port de sortie vidéo. Le port de sortie vidéo peut être utilisé pour afficher le texte de l'afficheur braille sur un écran d'ordinateur. Si vous souhaitez utiliser ce port, il devra être activé depuis le menu des options. Ce port est très bénéfique pour l'utilisation du BrailleSense Plus AZERTY dans les milieux scolaires.

1.2.5 Panneau de devant

Enfin, nous allons jeter un œil sur le panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. À l'extrême gauche de la façade, vous trouverez un interrupteur à glissière. Cet interrupteur à glissière possède 3 positions. Cet interrupteur sera expliqué plus en détail dans la section suivante. A droite de l'interrupteur se trouve la prise microphone. Vous pouvez brancher le microphone. A droite de la prise microphone se trouve la prise casque. Vous pouvez brancher un casque stéréo classique. A droite de la prise casque se trouve un interrupteur à glissière. Ce curseur est le commutateur de mode audio. Cet interrupteur sera expliqué plus en détail dans la section suivante. Ensuite, à droite de l'interrupteur à glissière se trouvent cinq boutons de formes différentes. Les cinq boutons sont pour la lecture audio et l'enregistrement de sons. Ces cinq boutons seront expliqués dans la Radio FM, les paragraphes du Daisy et du programme Média de ce manuel utilisateur.
A droite des cinq boutons se trouve l'interrupteur marche / arrêt. Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Pour allumer l'appareil, poussez le bouton vers la droite. Pour éteindre l'appareil, poussez le bouton vers la gauche.

Félicitations ! Vous êtes maintenant familiarisé avec les fonctions de base des touches et des ports du BrailleSense Plus AZERTY. Le reste de ce manuel traite en détail chaque fonction pour vous permettre de maximiser le potentiel de votre BrailleSense Plus AZERTY.

1.3 Batterie du BrailleSense Plus AZERTY

Vous trouverez sur le panneau arrière de l'unité un orifice rectangulaire pour la batterie amovible. La batterie est séparée de l'unité lorsque le BrailleSense Plus AZERTY est livré. Insérez la batterie dans cet emplacement rectangulaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Lorsque vous entendez ce son, vous savez que la batterie est insérée correctement. 
Lorsque vous utilisez le BrailleSense Plus AZERTY avec la batterie pour la première fois, l'état de cette dernière peut ne pas s'afficher correctement. Afin d'éviter cela, connectez le BrailleSense Plus AZERTY à l'adaptateur secteur pendant environ six heures. 

Pour retirer la batterie de l'appareil, vous devez localiser le loquet qui se trouve sur le bas de l'appareil. De la main gauche, tirez sur le loquet vers le panneau de droite, puis utilisez votre main droite pour tirer la batterie hors du logement.

1.4 Spécifications matérielles du BrailleSense Plus AZERTY

1. Système d'exploitation : Windows CE 5.0.
2. Mémoire Flash : 8 Go.
3. RAM : 128 Mo.
4. Extension de mémoire : Compact Flash, mémoire SD ou clé USB.
5. CPU : Intel PXA270.
6. Batterie : Lithium Ion (amovible), batterie de secours installée.
7. Clavier: clavier de type AZERTY, 32 curseurs routine, 4 boutons de défilement, 5 boutons audio.
8. Touche supplémentaire et commutateur : interrupteur de verrouillage, commutateur de mode audio, bouton de réinitialisation.
9. Afficheur braille : 32 cellules braille éphémères.
10. Sortie vidéo : Sortie VGA.
11. Réseau : Ethernet 10/100 base.
12. Sans fil : WLAN b/ g, Bluetooth.
13. Interface : USB OTG, USB, port série (RS-232C), port CF, SD
14. Son : haut-parleurs stéréo interne, prise casque stéréo.
15. Enregistrement vocal : Microphone interne, prise pour microphone externe.
