TABLE OF CONTENTS

2. Fonctions de base du BrailleSense Plus AZERTY
2.1 Mise en marche (ON) / Arrêt (OFF)
2.2 Charge de la batterie et de vérification de son statut
2.3 Afficheur braille activé / désactivé
2.4 Contrôle de synthèse vocale
2.5 Passage en mode Audio
2.6 Verrouillage des touches
2.7 Exécuter et Quitter un programme
2.8 Principe du Menu et aller au Menu
2.9 Utiliser les lettres d'appel et les raccourcis clavier
2.10 Symboles de contrôle dans BrailleSense Plus AZERTY
2.11 Explication de base sur les disques, les dossiers et les fichiers
2.12 Comment saisir les caractères
2.13 Utiliser la touche Fonction (Fn)
2.14 multi-tâches
2.15 Gestionnaire d'impression
2.16 Mode Uni-manuel
2.17 Aide Ouvrir Textuelle
2.18 Mode Aide clavier
2.19 Mode de saisie
2.20 Saisie / Recherche de caractère de contrôle
2.21 Combinaisons de touches communes


2. Fonctions de base du BrailleSense Plus AZERTY

2.1 Mise en marche (ON) / Arrêt (OFF)

L'interrupteur de mise en marche / arrêt est situé à droite du panneau avant du BrailleSense Plus AZERTY. Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Pour allumer l'appareil, poussez le bouton vers la droite. Pour éteindre l'appareil, poussez le bouton vers la gauche.

2.2 Charge de la batterie et de vérification de son statut

Il est très utile de savoir quel niveau de batterie reste lorsque le BrailleSense Plus AZERTY est utilisé uniquement sur batterie. Si la puissance restante de la batterie n'est pas suffisante, le BrailleSense Plus AZERTY indique que la batterie est faible. Dans ce cas, vous devez vérifier la puissance restante de la batterie, en particulier lorsque vous utilisez le BrailleSense Plus AZERTY sans le brancher sur une prise d'alimentation secteur.

Pour vérifier l'état de l'alimentation de la batterie, appuyez sur "Fn-b". Vous trouverez les 2 points suivants:
1. Niveau de la batterie
2. Source d'alimentation (batterie ou alimentation secteur)

Le niveau de la batterie représente le pourcentage de la puissance restante de la batterie. La source d'alimentation indique si le courant vient de la batterie ou de l'alimentation secteur. Si le niveau de la batterie descend en dessous de 15 pour cent, le BrailleSense Plus AZERTY affiche l'état de la batterie sur l'afficheur braille, et il annonce vocalement que la batterie a moins de 15 pour cent de sa puissance. Si le niveau de la batterie tombe en dessous de cinq pour cent, le BrailleSense Plus AZERTY vous donne un avertissement indiquant que le niveau de puissance de la batterie est inférieur à cinq pour cent, et le BrailleSense Plus AZERTY est automatiquement désactivé d'ici une minute, à moins que vous connectiez le BrailleSense Plus AZERTY sur une alimentation secteur.

2.3 Afficheur braille activé / désactivé

Lorsque vous utilisez le BrailleSense Plus AZERTY, vous pouvez activer ou désactiver le braille. Vous pouvez utiliser "F4" pour activer ou désactiver le braille. Référez-vous au paragraphe 3.1 de ce manuel utilisateur pour plus d'informations. 

2.4 Contrôle de synthèse vocale

Vous pouvez modifier le volume, la vitesse et la tonalité de la parole du BrailleSense Plus AZERTY. Pour modifier le volume, vous pouvez appuyer sur "F6" pour l'augmenter. Appuyez sur "Shift-F6" pour baisser le volume. Vous pouvez également utiliser la touche "F5" pour activer ou désactiver la synthèse vocale.
Pour apporter des changements dans la vitesse de lecture, vous pouvez appuyer sur "F7" pour rendre la lecture plus rapide. Appuyez sur "Shift-F7" pour ralentir la lecture. 
Afin d'apporter des changements de tonalité, appuyez sur "F8" pour plus d'aigus et sur "Shift-F8" pour plus de basses. 
Lorsque l'une des combinaisons de touches ci-dessus est actionnée, le BrailleSense Plus AZERTY annonce le statut du volume, de la vitesse ou de la tonalité. Les modifications que vous faites avec ces combinaisons de touches restent en vigueur même lorsque vous éteignez l'appareil et le rallumez. Ces changements peuvent également être faits dans les paramètres "Réglages des options". Référez-vous aux rubriques 3.11, 3.12, et 3.13 de ce manuel utilisateur.

2.5 Passage en mode Audio

Les boutons audio du panneau avant agissent différemment selon la position du commutateur de mode audio. 
Si vous réglez le commutateur du mode audio sur la position gauche, le BrailleSense Plus AZERTY annonce "Mode radio" et les boutons audio sont dédiés au programme de Radio FM. Si vous réglez le commutateur du mode audio au centre, le BrailleSense Plus AZERTY annonce "Mode Daisy" et les boutons audio sont dédiés au programme Daisy. Si vous réglez le commutateur du mode audio sur la position droite, le BrailleSense Plus AZERTY annonce "Mode lecteur" et les boutons audio sont dédiés au programme Lecteur média.

Ainsi, afin d'utiliser les boutons audio que vous le désirez, vous devez régler le commutateur de mode audio à la bonne position. Par exemple, lorsque vous utilisez le programme Lecteur et que le commutateur de mode audio est situé en position gauche, les boutons audio du panneau avant agissent sur le programme de radio FM. Ces cinq boutons seront expliqués dans les paragraphes des programmes Radio FM, Daisy et Lecteur de ce manuel utilisateur.

2.6 Verrouillage des touches 

Vous pouvez activer ou désactiver des touches particulières du BrailleSense Plus AZERTY en utilisant la touche de verrouillage située sur le panneau avant.
Si le commutateur de verrouillage est actionné vers la gauche, le BrailleSense Plus AZERTY dit "touches verrouillées". Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser aucune touche, y compris l'interrupteur marche / arrêt. Si le commutateur de verrouillage est actionné au centre, le BrailleSense Plus AZERTY dit "touches face verrouillées". Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser uniquement que les touches et commutateurs du panneau avant (commutateur de mode audio, boutons audio et interrupteur marche / arrêt). Si l'interrupteur est mis à droite (UNLOCK), le BrailleSense Plus AZERTY dit "Touches actives". Dans ce cas, vous pouvez utiliser toutes les touches (clavier, boutons audio, boutons de défilement, touches de fonction, commutateur de mode audio et interrupteur marche / arrêt).
Remarque : vous pouvez utiliser le bouton de réinitialisation, quelque soit la position du commutateur de verrouillage.

2.7 Exécuter et Quitter un programme

Vous pouvez exécuter un programme en appuyant sur la touche "Entrée". Si vous souhaitez annuler l'exécution de toute commande et retourner à l'état précédent, appuyez sur "Alt-F4". "Alt-F4" indique que l'utilisateur doit appuyer sur les touches "Alt" et "F4" simultanément et ensuite les libérer en même temps. "Alt-F4" est une commande très importante à se rappeler, qui vous permet de revenir sur les programmes et les menus lorsque vous actionnez des commandes par inadvertance.

2.8 Principe du Menu et aller au Menu

Le menu du BrailleSense Plus AZERTY est semblable au menu d'un restaurant. Par exemple, un menu qui est utilisé dans un restaurant vous aide à choisir votre choix d'aliments qui sont servis, alors que le menu du BrailleSense Plus AZERTY vous fournit tous les choix que vous pouvez sélectionner. Si vous avez sélectionné un élément de menu à partir des éléments de la liste, et qu'il y a des sous-menus, le BrailleSense Plus AZERTY affiche ces choix pour cet élément particulier.

Se déplacer entre les éléments de menu est très simple.
L'action sur "Alt" appelle le menu et vous pouvez appuyer sur le bouton de "défilement haut" ou "flèche haut" pour passer à l'élément précédent, et appuyer sur "défilement bas" ou "flèche bas" pour passer à l'élément suivant. Ou appuyez simplement sur une lettre de l'alphabet qui suit les noms des menus. 

Vous pouvez également passer à l'élément suivant du menu en appuyant sur "flèche bas". Vous pouvez également passer à l'élément précédent du menu en appuyant sur "flèche haut". Lorsque vous souhaitez vous déplacer vers le premier élément du menu, vous pouvez appuyer sur "Ctrl-Fn-flèche gauche". Si vous souhaitez passer au dernier élément du menu, vous pouvez appuyer sur "Ctrl-Fn-flèche bas". Le nom du menu correspondant sera affiché sur l'afficheur braille, et le nom du menu sera prononcé par la synthèse vocale. Si vous voulez écouter à nouveau le nom de l'élément du menu, appuyez sur "Fn-r". Une fois que vous passez à un élément de menu que vous voulez exécuter, appuyez sur "Entrée" pour exécuter le menu. En appuyant sur "Entrée", vous allez rentrer dans le sous-menu. S'il n'y a pas de sous-menu, le BrailleSense Plus AZERTY exécute la commande dans le menu. Ce processus est appelé "sélection de menu." Vous pouvez également vous déplacer à n'importe quel menu ou exécuter n'importe quel menu en appuyant sur la première lettre du menu.

Parfois, si une option de menu est exécutée en appuyant sur "Entrée", le menu de niveau inférieur est affiché. Dans ce cas, le signe de flèche droite (->) est affiché après le nom du menu correspondant sur l'afficheur braille. Lorsque cela se produit, le BrailleSense Plus AZERTY dit : "sous menu". Ou, si une option de menu est exécutée en appuyant sur "Entrée", la boîte de dialogue s'affiche. Dans ce cas, le signe de sélection (...) est affiché après le nom du menu correspondant sur l'afficheur braille. Le BrailleSense Plus AZERTY annonce alors le message, "boîte de dialogue."

Commençons en passant par les différents menus. D'abord, allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation devant vous. Maintenant, activez le menu "programmes". Vous pouvez faire apparaître le menu "programme" en appuyant sur "Touche Windows". Le menu "programme" est le menu supérieur dans le BrailleSense Plus AZERTY. Autrement dit, le menu "programmes" est le répertoire parent pour tout, car il n'existe pas de répertoires ou de menus au-dessus du menu "programmes". Les éléments dans le menu "programme" sont le gestionnaire de fichiers, le traitement de texte, le carnet d'adresses, l'agenda, le Mail, le lecteur multimédia, la radio FM, le navigateur web, le lecteur DAISY, le gestionnaire Bluetooth, MSN Messenger, le gestionnaire de base de données, les utilitaires, le Réglages des options et l'aide. Le premier élément du menu "programmes" est "Gestionnaire de fichiers." Si la touche "Flèche bas" est activée, le menu suivant est affiché sur l'afficheur braille et est également vocalisé. Si "Flèche bas" est actionnée à plusieurs reprises, le menu "Aide" s'affiche. Le menu "Aide" est le dernier élément dans le menu "programmes".
 
Appuyez sur "Ctrl-Fn-Flèche droit" lorsque "Gestionnaire de fichiers" est affiché. Le BrailleSense Plus AZERTY dit: "Aide", comme le menu d'aide est affiché. Ensuite, appuyez sur "Ctrl-Fn-flèche gauche" et le BrailleSense Plus AZERTY dit "Gestionnaire de fichiers". Cela signifie que "Ctrl-Fn-Flèche droit" fait déplacer vers le dernier élément du "programme" du menu, et "Ctrl-Fn-Flèche gauche" vers le premier élément du menu. Si vous souhaitez vous déplacer dans le menu et revenir au menu de niveau supérieur, appuyez sur "Esc".

À tout moment dans le menu "programme" ou en naviguant dans un sous-menu, vous pouvez appuyer sur la touche "Windows" pour aller au menu "programme" immédiatement. Le gestionnaire de fichiers, qui est le premier élément du menu "programmes" sera affiché.

2.9 Utiliser les lettres d'appel et les raccourcis clavier

Les touches d'appel sont les lettres dans les parenthèses qui suivent les noms des menus. Et les raccourcis sont les combinaisons de plusieurs touches comme "Alt", "Fn" ou "Ctrl". Ou vous pouvez exécuter l'élément de menu sans appeler le menu en appuyant sur un "raccourci". Ils sont affichés après les touches d'appel.

Par exemple, si vous êtes dans l'éditeur de texte et appuyez sur "Alt" puis faites "Entrée" sur "Fichier", vous entendez "Nouveau (n) Ctrl-n". Le mot "Nouveau" représente la fonction. La lettre "n" est la lettre que vous appuyez pendant que vous êtes dans le menu "Fichier", afin de passer directement à "Nouveau". "Ctrl-n" est ce que vous faites pour accéder à la fonction "Nouveau" de n'importe quelle position dans l'éditeur de texte. Le "n" est la touche d'appel et "Ctrl-n" est le raccourci clavier. Il est important de noter que touts les raccourcis fonctionnent de n'importe où dans le BrailleSense Plus AZERTY ; certaines commandes ne fonctionnent lorsque vous êtes dans un programme spécifique. Par exemple, si vous voulez activer le "nouveau document" dans le traitement de texte. Vous ne pouvez pas appuyer sur "Ctrl-n" dans le menu "programme" pour activer cette option. Vous devez être dans le programme Éditeur de texte afin que "Ctrl-n" active l'option "Nouveau document".

2.10 Symboles de contrôle dans BrailleSense Plus AZERTY

Le BrailleSense Plus AZERTY a de nombreux symboles de contrôle. Ces symboles apparaissent lorsque vous réglez "Avant" et "après" les "informations de contrôle" dans "Réglages des options". La valeur par défaut est réglée sur "Avant". Toutefois, si vous êtes dans le navigateur web, les symboles de contrôle seront affichés, même si vous désactivez l'option "informations de configuration". 
Le symbole de contrôle apparaîtra devant et après le nom de menu ou le nom de l'élément. Par exemple, vous pourriez voir quelque chose comme, "MN fichier (f) sous menu."

Le tableau suivant indique les noms et les symboles de contrôle qui sont affichés devant et après les noms de menus.

Nom / Symbole /Commentaires
Menu / MN / Cela signifie que le menu a des sous-menus.
élément du menu / MI / Cela signifie que le menu qui n'a pas de sous-menu.
élément de la liste / LI / Le nom de l'élément après ce symbole représente le nom de l'élément dans une liste. (Ex: "Base de données LI" ou "LI sample.txt " dans la "Liste des fichiers" du gestionnaire de fichiers).
Zone d'édition / EB / Le nom de l'élément après ce symbole représente le nom de la boîte d'édition. Vous pouvez trouver la boîte d'édition après le nom de la boîte. Dans le navigateur Web, le symbole "EB" peut être suivi d'une zone d'édition sans un nom de zone d'édition. Les boîtes d'édition qui commencent par le symbole "EB" ont une seule ligne. (Ex: "EB Nom de famille: (Curseur) "dans le carnet d'adresse" EB (curseur) " 

Zone d'édition multiple / MEB / Cela représente également la zone d'édition. Mais vous pouvez taper dans plus d'une ligne dans la boîte d'édition. (Ex: Objet MEB ": (Curseur) "dans le programme mail)
Boîte d'édition informatique / CE /Cela signifie qu'il y a une zone d'édition pour saisir des caractères Braille. La zone d'édition après ce symbole permet la saisie(Ex: "CE Pour: (Curseur) "dans le programme mail)
Liste déroulante / CB / Il représente la zone de liste déroulante dans laquelle vous pouvez choisir un élément en appuyant sur les touches de défilement haut ou la touche de défilement vers le bas.(Ex: CB Type": *.* " dans la boîte de dialogue Ouvrir" du programme de traitement de texte)
Liste déroulante editable / ECB / Vous pouvez choisir l'option souhaitée en appuyant sur le bouton de défilement haut ou bas, ou en tapant directement dans le nom de l'élément.(Ex: "ECB Nom du fichier: *.* " dans la boîte de dialogue Ouvrir" du programme de traitement de texte)
Bouton d'invite / PB / PB suit une question dans laquelle vous devez choisir "Oui" ou "Non". Vous pouvez choisir entre "Oui" et "Non" en appuyant sur "Espace" ou "Backspace". (Ex: Lorsque vous quittez le traitement de texte, "PB: sauvegarder: Oui ")
Case statique / ST / ST est suivi par la situation actuelle.(Ex: "ST noname.hbl/mode/écrit d'insertion" dans le programme de traitement de texte)
Lien / LN / Cela signifie qu'il y a un lien dans la page Web.
Ancre / ANC / Cela signifie qu'il y a un point d'ancrage dans la page web.
Bouton radio / RB / Il représente un bouton radio, qui vous permet de choisir un élément en appuyant sur les touches de défilement, bouton de défilement vers le bas, l'espace ou Backspace. En outre, il passe entre les éléments en appuyant sur cette touche.(Ex: "RB Attributs: Écrire dans la" boîte de dialogue d'information "du gestionnaire de fichiers)
Bouton radio sélectionné / SRB / Cela signifie que le bouton radio est sélectionné dans le navigateur Web
Radio bouton désélectionné / URB / Cela signifie que le bouton radio n'est pas activé dans le navigateur web.
Case à cocher cochée / SCHB / Cela signifie que la case à cocher est sélectionnée.
Case à cocher décochée / UCHB /Cela signifie que la case à cocher n'est pas sélectionnée. 

Liens, ancres et case à cocher sont des commandes qui sont utilisés uniquement dans le navigateur web. Les symboles permettent de comprendre avec quel type de boîte ou de menu vous travaillez. Par exemple, si "MN", "MI", ou "LI" sont affichés en face d'une liste, vous pouvez passer d'un élément à l'élément suivant ou précédent en appuyant sur la touche de défilement haut ou bas. Si "ECB", "EB", "CB", ou "MEB" sont affichés à l'écran, vous devez trouver le curseur et taper les lettres souhaitées au niveau du curseur. Si "BT" est affiché, vous pouvez appuyer sur "Entrée" pour "appuyer sur le bouton."

2.11 Explication de base sur les disques, les dossiers et les fichiers

La mémoire flash du BrailleSense Plus AZERTY est semblable à une étagère d'une bibliothèque. Le composant du BrailleSense Plus AZERTY appelé "disque" est similaire à une étagère d'une bibliothèque. Vous pouvez créer des partitions sur une étagère dans le but d'organiser des livres dans des catégories. Chaque catégorie peut être comparée à ce qu'on appelle les "dossiers" sur le BrailleSense Plus AZERTY. Les livres dans chaque section peuvent être comparés à ce qu'on appelle les "dossiers" sur le BrailleSense Plus AZERTY. Vous pouvez enregistrer des fichiers dans les dossiers à votre convenance. Si vous utilisez des noms de dossier pour les fichiers que vous enregistrez ; ce sera plus facile de trouver les fichiers enregistrés lorsque vous avez besoin d'y accéder.

Quand le BrailleSense Plus AZERTY est livré de l'usine, le nom de la mémoire flash dans le BrailleSense Plus AZERTY est : "flashdisk". Vous pouvez créer des dossiers sur cette "flashdisk" comme vous désirez.

Vous pouvez également élargir votre espace mémoire en ajoutant des dispositifs de mémoire supplémentaires, tel qu'un lecteur de disquette par le biais d'un port USB, une clef US ou une carte mémoire Compact Flash dans le port CF. Le nom par défaut de la carte CF est "CFD". La clef USB est appelé "USB". Si vous décidez d'ajouter un de ces dispositifs de mémoire, vous serez en mesure de créer des dossiers, et d'enregistrer des fichiers sur les dispositifs de mémoire supplémentaires.

2.12 Comment saisir les caractères

Lorsque vous utilisez l'éditeur de texte du BrailleSense Plus AZERTY,
Comment saisir différemment du texte en braille dans le document. Le clavier du BrailleSense Plus AZERTY peut être utilisé comme un clavier Braille. Pour saisir comme avec un clavier braille, la touche "F" correspond au point 1, "D au point 2, "S" au point 3, "J" au point 4, "K" au point 5 et "L" au point 6 sur le Clavier du BrailleSense Plus AZERTY. Afin de saisir les caractères en majuscule, vous devez taper points 4-6 avant.
Par exemple, si vous voulez saisir en braille le mot "mer", appuyez sur "FSJ" correspond à "m" (points 1-3-4). Ensuite, appuyez sur "FK" correspond à "e" (points 1-5) puis sur "FDSK" correspond à "r" (points 1-3-3-5).

2.13 Utiliser la touche Fonction (Fn)

La touche "Fonction" est située sur le côté à droite de la touche du coin inférieur gauche (Ctrl) du clavier. La touche "Fonction" est désignée "Fn". Elle est utilisée pour des combinaisons de touches ou des déplacements dans des listes. Par exemple, "Fn" combinée à "Flèche haut" fait la fonction "Page précédente", "Fn" combinée à "Flèche bas" fait "Page suivante", "Fn" combinée à "Flèche droite" fait "End" et "Fn" combinée à "Flèche gauche" fait "Home". 
Appuyer sur "Fn" et "Insert" active et désactive la fonction "Verrouillage numérique". Si cette fonction est activée, les caractères virgule(0), J(1), K(2), L(3), U(4), I(5), O(6), 7(7), 8(8), 9(9), p(*), !(+), :(.), à(/) saisis sont modifiés par les caractères entre parenthèses.

2.14 multi-tâches

Le BrailleSense Plus AZERTY peut faire plus d'une tâche dans le même temps, ce qui est appelé multi-tâches. Par exemple, vous pouvez travailler avec le traitement de texte pendant que vous écoutez de la musique, et mettre des calculs dans un document en même temps. C'est ce qu'on appelle un BrailleSense Plus AZERTY multi-tâches. Si vous voulez travailler avec le traitement de texte tout en écoutant de la musique, vous pouvez d'abord exécuter le lecteur multimédia et lire un fichier musical. Tout en jouant de la musique, vous pouvez appuyer sur la touche "Windows" pour ouvrir le menu du BrailleSense Plus AZERTY et lancer le traitement de texte.

Le BrailleSense Plus AZERTY peut exécuter jusqu'à sept programmes simultanément. Vous ne pouvez pas avoir plus de sept tâches simultanément. Autrement dit, vous ne pouvez pas exécuter plus de sept programmes en même temps. Si vous essayez d'exécuter un programme qui est déjà en cours de fonctionnement, la nouvelle instance du programme ne démarre pas, et vous vous retrouvez dans l'instance du programme en cours d'exécution. Par exemple, pendant que vous travaillez avec un document intitulé "A", vous décidez d'exécuter le "gestionnaire de fichiers." Ensuite, vous vous déplacez vers un document appelé "B" en appuyant sur les touches de déplacement dans la "Liste des fichiers" du "gestionnaire de fichiers", et vous appuyez sur "Entrée". Alors, le traitement de texte ne se charge pas de nouveau pour ouvrir le document "B", mais le document "B" s'ouvre dans le traitement de texte, le document "A" restant chargé. Si vous voulez changer de documents, vous avez besoin de les ouvrir dans l'éditeur de texte sans exécuter d'autres programmes. Dans ce cas, vous pouvez basculer entre-eux avec "Tab" ou "Shift-Tab". Passer entre documents sera expliqué plus loin en détail dans la section 4, qui couvre le traitement de texte.

Après avoir appuyé sur "touche Windows" pour appeler le menu "programme" ou lorsque vous appuyez sur "Fn-F10" pour ouvrir la liste des programmes, vous pouvez appuyer sur "Esc" pour revenir au programme précédent. Si vous souhaitez basculer entre les programmes en cours d'exécution, appuyez simultanément sur les touches "Fn" et "F10" pour ouvrir la liste des programmes. La liste des programmes affiche les noms et numéros des programmes en cours d'exécution, tout comme le gestionnaire de fichiers. Vous pouvez naviguer parmi les programmes exécutés sur le BrailleSense Plus AZERTY avec la touche "Flèche haut" ou la "Flèche bas" et les boutons de défilement. Appuyez sur la touche "Entrée" pour activer le programme sélectionné.

La combinaison de "Alt" et "Tab" fait basculer entre les programmes en cours d'exécution sans ouvrir la liste des programmes. Si vous exécutez trois programmes et que vous êtes dans le deuxième, la combinaison "Alt-Tab" fait passer au troisième programme. Si vous appuyez sur "Alt-Tab" à nouveau, vous serez sur le premier programme.
Dans le cas ci-dessus, la touche "Alt-F4" ferme le programme en cours d'exécution et vous vous retrouvez sur le programme précédent. Toutefois, s'il y a qu'un seul programme en cours, appuyer sur "Alt-F4" ferme le programme et vous vous déplacez au menu "programme" du BrailleSense Plus AZERTY. Notez que "Alt-F4" est différente de "Esc" qui ne ferme pas les programmes.

2.15 Gestionnaire d'impression

Le BrailleSense Plus AZERTY a une fonction de gestion d'impression. Cette fonction permet au BrailleSense Plus AZERTY de faire d'autres tâches pendant l'impression sur une imprimante noire ou braille. Par exemple, lorsque vous envoyez des données à votre imprimante ou embosseuse, vous êtes immédiatement renvoyé à l'endroit où vous étiez avant la commande d'impression. Si vous voulez accéder à la boîte de dialogue du gestionnaire d'impression après avoir donné l'ordre d'impression, appuyez sur "Fn-ctrl-p" ou or "Alt-shift-p". Cette boîte de dialogue a trois contrôles. Le premier contrôle est une liste qui donne des informations sur les fichiers qui sont en cours d'impression. Il y a aussi une commande "Annuler" et "Fermer". Vous pouvez faire défiler les trois commandes en appuyant sur "tab" ou "Shift-Tab". Dans la liste d'informations, vous pouvez vous déplacer élément par élément en appuyant sur "Flèche bas" ou "Flèche haut". Toutefois, si vous ouvrez la boîte de dialogue d'impression, sans ordre d'impression, vous voyez les options "aucun élément" et la commande "Fermer".

Lors de l'impression, la liste contient les informations suivantes : "Nom du programme en cours d'exécution", "nom du fichier d'impression", "type d'imprimante", "nombre de copies", et "impression" ou "prêt". Par exemple, supposons que nous imprimons une copie de "exemple.hbl" dans le traitement de texte. Dans la liste d'infos, vous verrez "programme: traitement de texte, fichier: exemple.hbl, imprimante, copie: 1, impression". Si vous utilisez une imprimante braille, vous verrez "embosseuse" au lieu de "imprimante". S'il n'y a pas d'impression en cours, (l'imprimante est en attente), vous verrez "prêt" au lieu de "impression". Si vous imprimez quelque chose dans le programme Mail, vous verrez "emailtemp.txt," au lieu du nom de fichier. Lorsque vous imprimez quelque chose dans le carnet d'adresses, ou le calendrier, vous verrez le message, "prn_(heure).txt".

Si vous êtes positionné sur un des fichiers dans la liste d'informations, et appuyez sur "Entrée" sur "Annuler" après avoir appuyé sur "Tab", vous annulez l'impression de ce fichier. Si vous appuyez sur "Tab" à plusieurs reprises, recherchez "Fermer", puis appuyez sur "Entrée" ou "Fermer", vous fermez la boîte de dialogue du gestionnaire d'impression. En appuyant sur "Alt-F4" ferme également le Gestionnaire d'impression.

2.16 Mode Uni-manuel

le BrailleSense Plus AZERTY fournit un mode uni-manuel pour les utilisateurs restreints à l'usage d'une main pour la saisie. Pour activer le mode uni-manuel, appuyez sur "Fn-h". Pour désactiver le mode uni-manuel, appuyez aussi sur "Fn-h".
Lorsque la fonction est exécutée, des explications sont données sur la méthode de saisie.

Pour sélectionner l'ensemble du contenu d'un fichier
1) Appuyez sur la touche "Ctrl". Puis, lorsque la touche "Ctrl" est enfoncée,
2) appuyez sur "a". Ensuite, la sélection de l'ensemble est réalisée.
3) Relâchez la touche "Ctrl". 

Afficher l'état de l'alimentation :
1) Appuyez sur la touche "Fn". Puis, "Fn" enfoncée
2) appuyez sur "b". Ensuite, le niveau de charge est testé.
3) Relâchez la touche "Fn".

Passer au programme suivant :
1) Appuyez sur la touche "Alt". Puis, maintenez la touche "Alt" enfoncée.
2) Appuyez sur la touche "Shift". Puis, maintenez la touche "Shift" enfoncée.
3) Appuyez sur la touche "Tab". Alors, vous passez au prochain programme.
4) Relâchez "Alt" et "Shift".

Le fonctionnement des touches de défilement, de fonction et audio reste le même que dans le mode à deux mains. 
Si le mode uni-manuel est activé, le BrailleSense Plus AZERTY l'annonce à chaque fois qu'il est allumé, et indique également ce qu'il faut faire pour revenir au mode à deux mains.

2.17 Aide Ouvrir Textuelle

L'aide textuelle du programme en cours de fonctionnement dans le BrailleSense Plus AZERTY s'ouvre. Appuyez sur "Touche Windows" et "F1". Ensuite, l'aide textuelle du programme en cours est ouverte. En appuyant sur "Flèche haut" ou "Flèche bas", vous pouvez ouvrir l'aide textuelle du programme en cours. En appuyant sur "Touche Windows-F1", vous pouvez lire chaque rubrique de l'aide du programme courant. Si vous souhaitez fermer l'aide textuelle, appuyez sur "Alt-F4". 

2.18 Mode Aide clavier

Lorsque vous appuyez sur une touche du clavier, l'aide clavier la décrit vocalement et en braille, de sorte que vous appreniez facilement la position des touches du BrailleSense Plus AZERTY. Pour activer le mode aide clavier, appuyez sur "Ctrl-Esc" n'importe-où. Ensuite, le système annonce "Aide clavier activée" vocalement et en braille. Par exemple, si vous appuyez sur "Shift", vous obtenez le message : "Majuscule" avec la synthèse et en braille. Et si vous appuyez sur "Tab", il annonce "Tab" avec la voix et en braille. Si vous souhaitez fermer l'aide clavier, appuyez à nouveau sur "Ctrl-Esc". Ensuite, le système annonce "Aide clavier désactivée" vocalement et en braille, et vous revenez à l'exécution du programme.

2.19 Mode de saisie

Lorsque vous tapez du texte dans un document, vous pouvez exécuter le "Mode de saisie".

En vue d'utiliser le "Mode de saisie", procédez comme suit :
1) Appuyez sur "Fn-Ctrl-t", tout en tapant dans le document.
2) Il s'affiche "Début mode de saisie"

Si vous appuyez sur "Ctrl-ESC" pendant l'exécution du "Mode de saisie", cela fera "Ctrl" et "Esc" au lieu de l'exécution du mode "Aide clavier".
En vue d'annuler le "Mode de saisie", procédez comme suit :
1) Appuyez sur "Fn-Ctrl-t" dans le "Mode de saisie".
2) Il s'affiche "Fin mode de saisie"

Après l'annulation du "Mode de saisie", le mode "Aide clavier" s'exécute lorsque vous appuyez sur "Ctrl-Esc".

2.20 Saisie / Recherche de caractère de contrôle

Le caractère de contrôle est un code dans un jeu de caractères qui ne constitue pas en soi un symbole écrit dans l'ordinateur. Par exemple, toutes les entrées dans le tableau ASCII ci-dessous en code 32 tels que Saut de page (FF), TAB et Retour Chariot (CR). Dans le BrailleSense Plus AZERTY, vous pouvez saisir ou rechercher le caractère de contrôle dans les documents en braille.

1) Saisir le caractère de contrôle

Le caractère de contrôle ne peut être saisi que dans les documents en braille. Pour saisir le caractère de contrôle dans les documents en braille, suivez ces étapes ci-dessous. 
(1) Lors de l'ouverture du document en braille, appuyez sur "Ctrl-Espace" et le "caractère de contrôle" sera annoncé. 
(2) Saisir le caractère de contrôle Par exemple, en appuyant sur "l" pour Form Feed (FF) et "i" pour TAB dans l'ordre alphabétique.
(3) Le caractère de contrôle seront intégrés dans les documents braille.

2) Recherche du caractère de contrôle

Le caractère de contrôle peut être recherché comme dans les documents braille. Pour rechercher les caractères de contrôle, suivez ces étapes ci-dessous.
Lors de l'ouverture du document braille, appuyez sur "Ctrl-Espace".
"Texte à rechercher" sera affiché.
Appuyez sur la touche "Fn-Espace" et le "caractère de contrôle" sera annoncé. 
Entrez le caractère de contrôle que vous souhaitez rechercher. Par exemple, en appuyant sur "l" pour Form Feed (FF) et "i" pour TAB dans l'ordre alphabétique. 
Appuyer sur "Entrée" lance la recherche du caractère de contrôle.

2.21 Combinaisons de touches communes

1. Appeler le menu Programme : Touche Windows
2. Mode aide clavier : Ctrl-Esc
3. Exécuter un programme particulier dans le menu programme Touche Windows - "Touches de raccourci" (variable pour chaque programme)
4. Appeler la liste des tâches : Fn-F10
5. Passer au programme précédent : Alt-Shift-Tab
6. Passer au programme suivant : Alt-Tab
7. Appeler le "menu" dans un programme particulier : Alt
8. Quitter : Alt-F4
9. Échappement : Esc
10. Aller à la commande suivante dans une boîte de dialogue : Tab 
11. Aller à la commande précédente dans une boîte de dialogue : Shift-Tab 
12. Aller au caractère précédent : Flèche gauche
13. Aller au caractère suivant : Flèche droite
14. Aller à la ligne / l'élément précédent : Flèche haut
15. Aller la ligne / l'élément suivant : Flèche bas
16. Aller au début d'une ligne / d'un élément : Fn-Flèche gauche
17. Aller à la fin d'une ligne / d'un élément : Fn-Flèche droite
18. Aller au début d'un document ou au premier élément : Ctrl-Fn-Flèche gauche
19. Aller à la fin d'un document ou au dernier élément : Ctrl-Fn-Flèche droite
20. Aller à la page précédente ou sur le premier élément du groupe précédent de 32 : Fn-Flèche haut
21. Aller à la page suivante ou sur le premier élément du groupe suivant de 32 : Fn-Flèche bas
22. Défiler vers la gauche : Bouton de défilement haut :
23. Défiler vers la droite : Bouton de défilement bas :
24. Déplacez le curseur vers chaque cellule ou passer à un élément : Le curseur routine correspondant :
25. Lire à nouveau l'élément courant : Fn-r 
26. Dire l'heure courante : Fn-t
27. Afficher état de l'alimentation : Fn-b
28. Appeler le "Réglages des options" : F10
29. Aide en ligne : F1
30. Vérifier votre version : Fn-v seulement dans le menu "programme" du BrailleSense Plus AZERTY.
31. Afficher statut du réseau : Fn-n dans le menu "programme" du BrailleSense Plus AZERTY.
Ouvrir l'aide textuelle : Touche Windows-F1 lors de l'exécution du programme.
