TABLE OF CONTENTS

10. Radio FM
10.1 Écouter la radio FM via les haut-parleurs internes
10.2 Réglage de la fréquence
10.3 Enregistrer un canal et se déplacer entre les canaux
10.4 Enregistrement du son de la Radio FM
10.4.1 Changer de dossier d'enregistrement
10.5 Autres fonctionnalités
10.6 Raccourcis dans la Radio FM


10. Radio FM

Afin d'utiliser le programme "Radio FM" dans le BrailleSense Plus AZERTY, connectez le casque à la prise casque du BrailleSense Plus AZERTY. Le casque relié au BrailleSense Plus AZERTY fonctionne comme une antenne radio FM.

Dans le menu Programme, appuyez sur les boutons de défilement pour passer à "Radio FM" et faites "Entrée", ou appuyez sur "r" afin d'exécuter le programme FM Radio. Une fois le programme Radio FM exécuté, votre BrailleSense Plus AZERTY annonce la fréquence radio. Si vous aviez exécuté le programme Radio FM, le BrailleSense Plus AZERTY capte la fréquence que vous avez écoutée et annonce la fréquence. 
Pour votre information, la gamme de fréquences du BrailleSense Plus AZERTY est de 87.5 Mhz à 108 Mhz.

10.1 Écouter la radio FM via les haut-parleurs internes

Lorsque vous exécutez le programme Radio FM après avoir connecté le casque à la prise casque, le son de la radio sort dans le casque. Si vous voulez écouter la radio FM non seulement à travers le casque mais avec des haut-parleurs internes, faites comme suit :

Appuyez sur "Fn-x" ou "x" pendant l'émission de son de la radio, cela permet la sortie sur les haut-parleurs internes.

Réglez le haut-parleur interne par l'intermédiaire du menu comme suit :
 Appuyez sur "Alt" pour appeler le menu Radio FM et faites "Entrée" sur le menu "Fichier" ; puis faites "Entrée" sur "Configuration".
 Ou sans appeler le menu, appuyez sur "Ctrl-e" pour appeler la boîte de dialogue.
 Ensuite, la boîte de dialogue s'ouvre et "Haut parleur interne: Non" est annoncée vocalement.
 Appuyez sur "Espace" une fois pour passer de "Non" à "Oui" et faites "Entrée".

Alors, vous pouvez entendre le son de la radio FM à la fois dans le casque et les haut-parleurs internes.
Ce paramètre n'est valable que dans le programme Radio FM. Si vous quittez le programme Radio FM et entendez le son dans les haut-parleurs, vous devez débrancher le casque.

Si les haut-parleurs externes sont sélectionnés dans la boîte de dialogue "Configuration" et que "Flèche bas" est activé, le BrailleSense Plus AZERTY annoncera "Volume". Vous pouvez régler le volume de la radio FM. Le volume de la radio peut être réglé sans appeler la boîte de dialogue. "Shift-Flèche bas" diminue le volume et "Shift-Flèche haut" augmente le volume de la radio FM.

10.2 Réglage de la fréquence

Pendant l'écoute de la radio FM, si vous souhaitez régler à une autre fréquence, appuyez sur "Alt" pour appeler le menu. Déplacez-vous à "Fréquence" et faites "Entrée". 

Le menu "Fréquence" se compose des éléments suivants.
1) Fréquence précédente
2) Fréquence suivante
3) Auto fréquence précédente
4) Auto fréquence suivante
5) Aller à la fréquence :

Pour naviguer entre les listes, vous devez appuyer sur "Flèche haut" ou "Flèche bas". Pour exécuter, appuyez sur la touche "Entrée".

Sans appeler le menu, si vous appuyez sur "Ctrl-Flèche gauche" votre BrailleSense Plus AZERTY recherche la fréquence suivante. Si vous appuyez sur "Ctrl-Flèche droite", votre BrailleSense Plus AZERTY recherche la fréquence précédente. Si vous appuyez sur "Flèche droite", la fréquence augmente de 0,1 Mhz. Si vous appuyez sur "Flèche gauche", la fréquence diminue de 0,1 Mhz.

Vous pouvez entrer directement la fréquence en appuyant sur "Ctrl-f." Si vous appuyez sur "Ctrl-f", alors la boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez saisir la fréquence en valeur et appuyez sur "Entrée" pour passer à cette fréquence.

Outre l'aide des touches braille sur le panneau supérieur, vous pouvez utiliser les boutons audio sur le panneau avant. Afin d'utiliser les boutons audio sur le panneau avant, le commutateur de mode audio doit être déplacé vers "FM" qui est la position gauche de l'interrupteur. Après avoir réglé le commutateur de mode audio, appuyer sur le bouton "précédent" va rechercher la fréquence précédente et sur le bouton "suivant" la fréquence suivante.

10.3 Enregistrer un canal et se déplacer entre les canaux

Pendant l'écoute de la radio FM, vous pouvez ajouter la fréquence que vous écoutez. Faites comme suit :

(1)  Appuyez sur "Alt" pour appeler le menu et faites "Entrée sur "Station".
(2)  Et puis faites "Entrée" sur "Mémoriser station" ou appuyez sur "Ctrl-s" sans appeler le menu.
(3)  Alors la boîte de dialogue "Mémoriser station" s'ouvre et "Fréquence: (fréquence courante)" est annoncé.
(4)  Appuyez sur "Tab".
(5)  Ensuite, "Station:" est annoncé. Entrez le nom du canal à ajouter.
(6)  Appuyez sur "Tab", passez à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

Si vous souhaitez ajouter une autre fréquence que celle que vous écoutez, saisissez la fréquence lorsque "Fréquence: (fréquence courante" est affiché dans la boîte de dialogue.)

Après avoir ajouté tous les canaux souhaités, vous pouvez passer au canal précédent en appuyant sur "Alt-Flèche gauche" et au canal suivant en appuyant sur "Alt-Flèche droite". Ou vous pouvez vous déplacer à la station spécifiée en appuyant sur la lettre initiale de l'étiquette ajoutée.

Afin de supprimer n'importe quelle station, passez à la station à supprimer et appuyez sur "Del". Si "Del" est enfoncée, le canal sélectionné sera supprimé sans aucun message d'avertissement.

Vous pouvez ajouter et supprimer des canaux dans la boîte de dialogue Gestionnaire de stations. Appuyez sur "Alt" pour afficher le menu puis faites "Entrée" sur "Stations", passez à la "Gestionnaire de stations" et faites "Entrée". Ou vous pouvez appuyer sur "Alt" sans appeler le menu pour ouvrir la boîte de dialogue "Gestionnaire de stations".

La boîte de dialogue Gestionnaire de stations consiste en : liste de "Stations mémorisées", bouton "Ajouter", bouton "Supprimer", bouton "Modifier" et bouton "Fermer". Vous pouvez passer d'une commande à l'autre en appuyant sur "Tab" ou "Shift-Tab".
Quand vous appuyez sur ce bouton Ajouter, la boîte de dialogue Ajouter s'ouvre. Vous pouvez ajouter des canaux comme expliqué ci-dessus. Et si vous voulez changer l'étiquette d'un canal ajouté, passez au canal désiré dans la liste des canaux ajoutés en appuyant sur "Flèche haut" ou "Flèche bas" ; puis appuyez sur "Tab" pour passer au bouton "Modifier" et faites "Entrée". Alors, la boîte de dialogue "Modifier" s'ouvre. La structure de la boîte de dialogue "Modifier" est presque la même que celle de la boîte de dialogue "Ajouter". La différence entre ces deux boîtes de dialogue, c'est que l'étiquette du canal et la fréquence sont affichées dans la boîte de dialogue "Modifier." 
Si vous souhaitez supprimer n'importe quel canal ajouté, sélectionnez le canal désiré dans la liste de canaux et de passez au bouton "Supprimer" en appuyant sur "Tab" et faites "Entrée".
Afin de quitter la boîte de dialogue "Gestionnaire de stations", faites "Entrée" sur le bouton "Fermer" ou appuyez simplement sur "Esc".

Ajouter un canal et naviguer parmi les chaînes supplémentaires sont aussi disponibles en utilisant les boutons audio sur le panneau avant. Afin d'utiliser les boutons audio, le commutateur de mode audio doit être réglé sur Radio "FM".

Si vous appuyez sur le bouton "enregistrement" plus de 2 secondes, la boîte de dialogue Ajouter" s'ouvre. Afin de passer au canal précédent à ajouter, appuyez sur le bouton "Retour" plus de 2 secondes. Appuyer sur le bouton "Avance" plus de 2 secondes se déplace à la chaîne suivante à ajouter.

Appuyant sur le bouton "Arrêt" plus de 2 secondes permet de supprimer le canal sélectionné.

10.4 Enregistrement du son de la Radio FM

Si vous souhaitez enregistrer la radio FM, appuyez sur "Alt" pour afficher le menu, passez à "Enregistrement (r)" et faites "Entrée". Ou appuyez simplement sur "Ctrl-r" sans appeler le menu. Ensuite, la boîte de dialogue "Enregistrement" s'ouvre et le BrailleSense Plus AZERTY commence l'enregistrement.

La boîte de dialogue "Enregistrement" se compose des éléments suivants :
1. Barre d'état "État d'enregistrement"
2. Bouton "Pause / Continuer"
3. Bouton "Arrêt" 
4. Bouton "Annuler"

Vous pouvez vous déplacer entre ces commandes avec "Tab" ou "Shift-Tab".

Lors de l'enregistrement de la radio, si vous appuyez sur "Tab" et faites "Entrée" sur "Pause" ou appuyez sur "a", l'enregistrement se met en pause. Et le nom du bouton est remplacé par "Continuer". Si vous appuyez sur le bouton "Continuer" ou sur "g", l'enregistrement sera poursuivi.

Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, vous devez appuyer sur "s". Ou, appuyez sur "Tab et faites "Entrée" sur le bouton "Arrêt".

Pour vérifier l'information de durée pendant l'enregistrement de la radio, appuyez sur "Flèche bas". Le système annonce la durée d'enregistrement courante et le temps total d'enregistrement possible.

Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans le dossier "flashdisk/media/radio". Le nom de fichier est "étiquette du canal ajouté (fréquence)-xx.mp3". "xx" commence à partir de 01 et augmente d'une unité lors de l'enregistrement du son de la radio. Si le canal non sauvegardé est enregistré, "Radio" sera utilisé comme nom de fichier au lieu de "Étiquette de canal ajouté". Si vous arrêtez l'enregistrement, la boîte de dialogue "Enregistrement" sera automatiquement fermée . Si vous faites "Entrée" sur le bouton "Annuler" ou appuyez sur "c", le fichier enregistré ne sera pas sauvegardé et vous quitterez la boîte de dialogue. 

Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas changer le canal ni la fréquence.

Pendant l'écoute de la radio, vous pouvez enregistrer sans appeler la boîte de dialogue d'enregistrement en appuyant sur le bouton "Enregistrement" sur le panneau avant. Avant d'utiliser le bouton "Enregistrement" parmi les boutons audio du panneau avant, mettez le commutateur de mode audio sur radio "FM". Si vous appuyez sur le bouton "Enregistrement", la boîte de dialogue d'enregistrement s'ouvre et l'enregistrement démarre.

Si vous appuyez sur "Arrêt" sur le panneau avant pendant l'enregistrement, celui-ci s'arrête et le fichier audio enregistré sera sauvegardé. Si vous appuyez sur le bouton "Pause" pendant l'enregistrement, le bouton "Pause" sera changé par le bouton "Continuer". Appuyez sur le bouton "Continuer" pour poursuivre l'enregistrement. Appuyer sur bouton "Retour" ou "Avance" fait déplacer dans les commandes de la boîte de dialogue Enregistrement.

10.4.1 Changer de dossier d'enregistrement

Si vous souhaitez modifier le dossier pour enregistrer les fichiers, faites comme suit :

(1)  Appuyez sur "Alt" pour appeler le menu et faites "Entrée sur "Fichier".
(2)  Faites "Entrée" sur "Mémoriser paramètres". Ou appuyez sur "Alt-s" sans appeler le menu.
(3)  Ensuite, la boîte de dialogue Enregistrement s'ouvre et "Format d'enregistrement: mp3" est annoncé.
(4)  Appuyez sur "Tab" pour accéder à "Dossier d'enregistrement".
(5)  Puis "Enregistrer le dossier: /flashdisk/media/radio/" est affiché. Appuyez sur "Entrée".
(6)  Puis la liste dans le dossier de radio sera affichée. Appuyez sur "Backspace" pour passer au dossier de niveau supérieur et appuyez sur "Flèche haut" ou "Flèche bas" pour vous déplacer vers le dossier souhaité.
(7)  Appuyez sur "Espace" sur le dossier désiré et appuyez sur "Entrée".
(8)  Puis "Enregistrer le dossier: (Dossier modifié)" est annoncé.
(9)  Appuyez sur "Tab", passez au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

Dans la boîte de dialogue "Mémoriser paramètres", vous pouvez définir le format d'enregistrement, le taux d'échantillonnage, le nombre de bits par canal et le canal. Pour changer le format d'enregistrement, appuyez sur "Espace". alors, vous pouvez choisir entre "wav" et "mp3". Pour changer la fréquence d'échantillonnage et les bits par canal, appuyez sur "Flèche haut" ou "Flèche bas" pour passer à l'élément désiré à modifier lorsque "Taux d'échantillonnage: 8000Hz" est affiché. Sur l'élément désiré, appuyez sur "Espace" et modifiez la valeur. Après avoir modifié tous les éléments que vous désirez, appuyez sur "Tab" pour passer au bouton "Confirmer" et faites "Entrée".

Si les valeurs d'échantillonnage, bits par canal et les canaux augmentent, la qualité audio enregistrée sera meilleure. Mais cela nécessite un espace de stockage plus important dans la mémoire flash. Alors sélectionnez les valeurs appropriées pour vos choix d'enregistrement.

10.5 Autres fonctionnalités

1. Réglage de la sensibilité
Lorsque vous activez le programme Radio FM, si le BrailleSense Plus AZERTY ne peut pas régler la fréquence de radiodiffusion, alors ajustez la sensibilité. Afin de régler la sensibilité, appelez la boîte de dialogue "Configuration" comme expliqué dans le chapitre 9.1. Et appuyez sur "Flèche bas" pour aller à "Sensibilité" et faites "Espace" ou "Backspace" pour régler la sensibilité. La valeur la plus élevée rendra la radio du BrailleSense Plus AZERTY plus sensible. Si la sensibilité est accrue, vous pouvez accorder plus de fréquences.

2. Muet
Pendant l'écoute de la radio, si vous voulez faire silence pendant un certain temps, appuyez sur "Espace". C'est la fonction silencieux. Appuyer à nouveau sur "Espace" pour annuler le mode muet. Ou vous pouvez utiliser la fonction muet en appuyant sur le bouton "Arrêt" sur le panneau avant et annuler le mode muet en appuyant sur le bouton "Lecture" sur le panneau avant. Si le mode silencieux est activé, le son de la radio ne sera pas entendu mais le son du TTS (synthèse vocale) sera entendu.

10.6 Raccourcis dans la Radio FM

Appeler la boîte de dialogue Configuration : Ctrl-e
Appelez le menu : Alt
Haut-parleurs internes oui / non : X ou Fn-x
Aller à la fréquence suivante : Ctrl-Flèche haute
Aller à la fréquence précédente : Ctrl-Flèche bas
Auto fréquence précédente : Ctrl-Flèche gauche ou appui court sur le bouton Précédent.
Auto fréquence suivante : Ctrl-Flèche droite ou appui court sur le bouton Avance.
Allez à la fréquence : Ctrl-f
Aller à la station mémorisée précédente : Alt-Flèche gauche ou appuyez longtemps sur le bouton Retour.
Aller à la station mémorisée suivante : Alt-Flèche droite ou appuyez longtemps sur le bouton Avance.
Ajouter stations : Ctrl-s ou appui long sur le bouton Enregistrement
Supprimer stations : appui long sur le bouton Supprimer.
Appeler la boîte de dialogue Enregistrement : Ctrl-r
Début d'enregistrement / pause : appui bref sur le bouton Enregistrement
Arrêt enregistrement : appui court sur le bouton Arrêt
Muet actif : appui court sur le bouton Arrêt ou Espace
Muet inactif : appui court sur le bouton Lecture ou Espace
Augmenter le volume : Shift-Flèche haut
Baisser le volume : Shift-Flèche bas
Mémoriser paramètres Alt-r
