TABLE OF CONTENTS

22. Guide de dépannage
22.1 Le BrailleSense Plus AZERTY ne s'allume pas
22.2 La voix est inaudible
22.3 Les voix est trop rapide
22.4 La tonalité de la voix est trop faible ou trop élevée
22.5 Vous êtes perdu
22.6 Pas de connexion Internet
22.7 Mail
22.8 L'afficheur braille n'affiche rien
22.9 Le BrailleSense Plus AZERTY ne s'allume pas


22. Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec le BrailleSense Plus AZERTY, essayez les suggestions suivantes en fonction de votre problème :

22.1 Le BrailleSense Plus AZERTY ne s'allume pas

1. Assurez-vous que la batterie est insérée dans son compartiment correctement.
2. Si la batterie est insérée correctement, branchez l'adaptateur secteur et branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique. La batterie peut avoir besoin d'être rechargée.
3. Ou, vérifiez l'emplacement de l'interrupteur de verrouillage du clavier. Si ce commutateur est sur "lock", l'interrupteur d'alimentation ne fonctionne pas.

22.2 La voix est inaudible

1. Assurez-vous que le volume est monté. Appuyez sur "F6" pour augmenter le volume.
2. Assurez-vous que la voix est activée. Appuyez sur "F10" pour ouvrir le "Réglage des options". Appuyez sur "v" une fois. Ensuite, appuyez sur "Espace". Ensuite, appuyez sur "Entrée". Ceci allumera la voix.

22.3 Les voix est trop rapide

1. Appuyez sur "Shift-F7" pour ralentir la vitesse de la voix.

22.4 La tonalité de la voix est trop faible ou trop élevée

1. Appuyez sur "Shift-F8" pour abaisser la hauteur, ou appuyez sur "F8" pour augmenter la hauteur de la voix.

22.5 Vous êtes perdu

1. Si vous savez plus où vous vous trouvez dans le BrailleSense Plus AZERTY, appuyez sur la touche "Windows" pour accéder au menu "programme". Ensuite, appuyez sur "Alt-Tab" pour basculer entre les programmes qui sont ouverts. Si vous êtes dans l'éditeur de texte, en appuyant sur "Fn-s", vous obtenez votre position actuelle.


22.6 Pas de connexion Internet

1. Si vous utilisez un réseau local, assurez-vous que le câble Ethernet est connecté.
2. Si vous utilisez un modem, assurez-vous que la ligne téléphonique est connectée au modem.
3. Si vous utilisez une connexion DSL, assurez-vous que le câble Ethernet est connecté.

22.7 Mail

1. Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement de mails, contactez votre fournisseur de services Internet pour vous assurer que vous avez les bons paramètres POP3 et SMTP.

22.8 L'afficheur braille n'affiche rien

1. Si l'afficheur braille n'affiche rien, assurez-vous que ce dernier est allumé. Pour ce faire, appuyez sur "F10" et sur "Espace". Ensuite, appuyez sur "Entrée". L'affichage Braille va maintenant être mis en marche si cette option a été désactivée. 

22.9 Le BrailleSense Plus AZERTY ne s'allume pas

Si le BrailleSense Plus AZERTY ne répond pas aux frappes ou aux commandes, il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil. Pour réinitialiser le BrailleSense Plus AZERTY Appuyez sur le bouton de réinitialisation. Ne maintenez pas ce bouton plus de 5 secondes.
