3. ضبط المفكرة
3.1 ضبط التاريخ والوقت
3.2 إعداد الإنترنت
3.2.1 إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي
3.2.2 إعداد المودم وشبكة البلوتوث
3.3 مدير البلوتوث
3.3.1 قائمة أجهزة البلوتوث
3.3.2 قائمة خدمات البلوتوث
3.3.3 مفاتيح مدير البلوتوث الساخنة
3.4 قاموس النُطق
3.5 مدير القوائم
3.6 إعدادات خيار النسخ الاحتياطي/استعادة
3.7 تغيير اسم الجهاز
3.8 الخيارات العامة
3.8.1 نظرة عامة على قائمة الخيارات العامة
3.8.2 الخيارات العامة بالتفصيل

3. ضبط المفكرة

عند استلامك للمفكرة الخاصة بك، فإن من أول الأشياء التي ترغب بالقيام بها هي إعدادها كي تقوم بالتصرف بالطريقة التي ترغب بها. تتيح لك القائمة "الإعدادات" في برايل سينس يو تو ميني إمكانية إعداد و تخصيص المفكرة بالطريقة التي تتلائم مع إحتياجاتك الخاصة و ما تفضله. تمكنك هذه القائمة من ضبط التاريخ و الوقت، إنشاء اتصال بالإنترنت و البلوتوث، تخصيص حجم و نبرة آلة النُطق، تخصيص كيفية نُطق الكلمات، و العديد من الإعدادات و الخيارات الأخرى في الجهاز.
لفتح القائمة "الإعدادات"، اضغط "F1" لفتح القائمة الرئيسية. استمر بضغط "مسافة -4" حتى تصل إلى "الإعدادات" ثم اضغط "دخول". أو، فقط اضغط من القائمة الرئيسية "s (النقاط -2-3-4)" للقفز سريعاً للقائمة "الإعدادات" و فتحها.
تتكون القائمة "الإعدادات" من 8 عناصر: "ضبط التاريخ و الوقت"، "إعدادات الإنترنت"، "مدير البلوتوث"، "قاموس النُطق"، "مدير القوائم"، "إعدادات خيار النسخ الاحتياطي/ استعادة"، "تغيير اسم الجهاز"، و "الخيارات العامة". سيتم مناقشة كل من هذه العناصر بالتفصيل في الأقسام التالية.

3.1 ضبط التاريخ والوقت

   إذا أردت ضبط الساعة الداخلية للبرايل سينس فيمكنك القيام بهذا الشيء بالضغط على "دخول" على "ضبط التاريخ والوقت" في قائمة "الإعدادات". يمكنك العثور على مهمة ضبط التاريخ والوقت في قائمة الإعدادات بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" أو يمكنك العثور عليها بالتنقل في قائمة "الإعدادات" بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك تشغيل "ضبط التاريخ والوقت" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3- t (النقاط -2-3-4-5)".
   ضبط التاريخ والوقت عبارة عن مربع حوار يكون من "منطقة التوقيت"، "استخدام التوقيت الصيفي"، "صيغة الوقت"، "الوقت"، "التاريخ"، "التزامن مع وقت الملقم"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".
   ستظهر "استخدام التوقيت الصيفي" تبعاً لِ "منطقة التوقيت". أي إذا تم استخدام التوقيت الصيفي في منطقة التوقيت التي تم اختيارها فإنه سيتم إظهار هذا البند. في حال عدم القيام بهذا الشيء فلن يتم عرض هذا البند. يمكنك اختيار أو عدم اختيار هذا البند باستخدام المفتاح "مسافة".
   البند التالي هو "صيغة الوقت" حيث يمكنك التبديل ما بين 12 ساعة و24 ساعة. يمكنك التبديل ما بين استخدام أي من هذين البندين بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4".
   بمجرد اختيار الوقت يمكنك الانتقال إلى البند التالي ألا وهو "الوقت" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")". يمكنك ضبط الوقت لديك في بند "الوقت". إذا قمت باختيار صيغة الوقت المستخدم هو 12 ساعة فستتمكن من رؤية صباحاً أو مساءً بعد الساعة والدقيقة. في نمط 12 ساعة يمكنك ضبط الوقت بعد اختيار صباحاً أومساءً بالضغط على "مسافة-x (النقاط 1-3-4-6)". في الإعداد 24 ساعة يمكنك طباعة أرقام نمط 24 ساعة بغض النظر عن صباحاً أومساءً. عندما تقوم بإدخال الأرقام في الوقت ستحتاج لإدخال "مسافة" أو ": (نقطتين رأسيتين)" بين الساعة والدقيقة.
   لضبط التاريخ يمكنك الانتقال إلى "التاريخ" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)". في "التاريخ" يجب أن تقوم بطباعة الشهر، اليوم، والسنة بهذا الترتيب. يجب أن تستخدم رقمين للشهر، ورقمين لليوم، وأربعة أرقام للسنة بينما يتم إدخال "مسافة" أو "/ (خط مائل)" للفصل بينهم.
   البند التالي هو "تزامن مع وقت الملقم" حيث يمكنك مزامنة الوقت والتاريخ في البرايل سينس. هذه المهمة مفيدة جداً عندما يكون الوقت والتاريخ في البرايل سينس أسرع أو أبطأ من الوقت الحالي. لتشغيل هذه المهمة يجب عليك أولاً أن تقوم بوصل الإنترنت بالبرايل سينس. بمجرد توصيل الإنترنت إضغط "دخول" على الزر "تزامن مع وقت الملقم". سيظهر مربع التحرير والسرد "الوقت" بعد المزامنة. يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" سيظهر التاريخ الذي تم مزامنته في مربع التحرير والسرد "التاريخ".
بعد إكمال إدخال المعلومات المطلوبة يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "تأكيد" بالانتقال بواسطة "تبويب (مسافة-4-5)" سيتم الرجوع بك إلى "ضبط التاريخ والوقت". أو يمكنك الضغط على "دخول" عند انتهاء إدخال المعلومات المطلوبة وهذا لأن الزر "تأكيد" يكون هو حيز الاهتمام الافتراضي.

3.2 إعداد الإنترنت

   تستخدم مهمة "إعداد الإنترنت" لضبط إعداد بروتوكول الإنترنت IP. ستجد في "إعداد الإنترنت": "الشبكة اللاسلكية"، "المودم"، و"شبكة بلوتوث". يمكنك التنقل بين هذه البنود الأربعة بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1".
   يجب استخدام الإعداد "المودم" إذا كنت متصلاً بالإنترنت من خلال شبكة أو من خلال جهاز توجية (راوتر). وللاتصال بالإنترنت من خلال شبكة لاسلكية قم باستخدام مهمة "الشبكة اللاسلكية". إذا أردت الاتصال بالإنترنت عبر البلوتوث للجهاز الخلوي أو جهاز آخر، استخدم خيار شبكة البلوتوث.

   إذا أردت تفعيل "إعداد الإنترنت" اضغط "دخول" على "إعداد الإنترنت" في قائمة "الخدمات"، أو اضغط "I (النقاط 2-4)" في قائمة "الخدمات". يمكنك التنقل فيما بين بنود قائمة الخدمات بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك فتح القائمة "إعداد الإنترنت" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3 – l (النقاط -2-4)".
   إذا أردت الوصول إلى الإنترنت في البرايل سينس فيجب عليك ضبط إعدادات الإنترنت في "إعداد الإنترنت" والذي هو أحد القوائم الفرعية في قائمة "الخدمات".
   لكن إذا كان جهاز الحاسوب الذي تم توصيل البرايل سينس به يحتوي على برنامج المزامنة والجهاز متصل بخدمة الإنترنت فيمكنك عندها وصل البرايل سينس بالإنترنت.
   مهمة هذه القائمة موضحة بتفصيل أكبر في الأقسام التالية.

3.2.1 إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي

   إذا أردت الاتصال بشبكة لاسلكية فيجب عليك استخدام المهمة "إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي". من أجل استخدام مهمة "إعداد شبكة الاتصال اللاسلكي" يجب عليك القيام بتغيير الخيار شبكة اتصال لاسلكية إلى "تشغيل" في قائمة الخيارات.
   إذهب إلى قائمة "الخدمات" الموجودة في قائمة "البرامج" بالضغط على "F1" ومن ثم اضغط "مسافة-4" باستمرار للانتقال إلى قائمة "الخدمات". ثم اضغط "دخول" على "الخدمات". ثم انتقل إلى "إعداد الإنترنت" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ومن ثم اضغط "دخول" على "إعداد الإنترنت". ومن ثم اضغط "دخول" على "شبكة اتصال لاسلكية".
   مربع حوار "شبكة اتصال لاسلكية" تتكون من قائمة "نقطة الوصول"، الزر "متقدم" والزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". إذا كان خيار شبكة الاتصال اللاسلكي معطل فستمسع "لا يوجد أي بند" عندما تضغط "دخول" على "شبكة اتصال لاسلكية".
   عندما تفتح مربع حوار "الشبكة اللاسلكية" للمرة الأولى فإن موضع الاهتمام سيكون على قائمة "نقطة الوصول". القائمة تحتوي على معلومات عن نقاط الوصول للشبكة اللاسلكية والتي تم البحث عنها.
   تسمح لك قائمة "نقطة الوصول" بمعرفة "اسم نقطة الوصول"، "التشفير"، و "الحساسية" لكل بند. (مثال: linksys، تشفير: WEP، الحساسية: جيدة.) إذا كان هناك أكثر من نقطة وصول واحدة في القائمة، فيمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". انتقل إلى نقطة الوصول التي تريد الاتصال بها، واضغط "دخول" ستسمع الرسالة "محاولة الاتصال مع (اسم نقطة الوصول)" وصوت الاتصال. إذا كنت تستخدم مفتاح للشبكة لنقطة الوصول وقمت بالضغط على "دخول" فسيظهر مربع تحرير "مفتاح الشبكة". يجب عليك إدخال مفتاح التشفير في مربع التحرير واضغط "دخول"، إذا كانت الإعدادات صحيحة فستسمع "اكتمال إعداد ملف التعريف" مع صوت الاتصال.
   يستخدم مربع الحوار العام "متقدم" لتعديل ملف تعريف التسجيل أو إضافة ملف تعريف جديد أو التحقق من ملف التعريف. إذا قمت بالضغط على المفتاح "دخول" على الزر "متقدم" أثناء كون الشبكة اللاسلكية معطلة، ستظهر الرسالة "لا يوجد أي بند". يحتوي مربع الحوار "متقدم" على خمسة عناصر تحكم، يمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".
   يحتوي مربع الحوار العام "متقدم" على "قائمة ملفات التعريف"، الزر "اتصل"، مربع الحوار العام "إضافة"، الزر "إزالة"، زر مربع الحوار العام "خصائص"، والزر "إغلاق".

1. "قائمة ملفات التعريف": ستتمكن هنا من رؤية ملفات التعريف التي قمت بتسجيلها، يمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1.
2. الزر "اتصل": يقوم بمحاولة الاتصال بالشبكة اللاسلكية باستخدام ملف التعريف بمجرد الضغط عليه.
3. زر مربع الحوار العام "إضافة": يمكنك هنا تسجيل ملف التعريف. يحتوي مربع الحوار العام "إضافة" على عشرة عناصر تحكم.

1) مربع تحرير وسرد "إعداد برتوكول الإنترنت: تلقائي": يمكنك التبديل ما بين الإعداد تلقائي والإعداد يدوي بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". إذا قمت باختيار "يدوي" ستحتاج لإدخال عنوان بروتوكول الإنترنت، قناع الشبكة، المعبر لعنوان بروتوكول الإنترنت، وتحديد خدمة اسم النطاق DNS من تلقاء نفسك. يمكنك التنقل فيما بين مربع التحرير الحاسوبية هذه بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" للانتقال إلى عنصر التحكم التالي.
2) مربع تحرير حاسوبي "اسم الشبكة (معرف مجموعة الخدمة SSID": مربع التحرير هذا يكون فارغاً ويمكنك إدخال اسم شبكة تفضله.
3) مربع تحرير وسرد "نمط الشبكة": هنا يمكنك الاختيار ما بين نمط "البنية التحتية"، والنمط "802.11 خاص" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
4) مربع تحرير وسرد "نمط توثيق الشبكة": هنا يمكنك الاختيار ما بين "مفتوح"، "مشترك"، "WPA-PSK الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية"، و "WPA2-PSK" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
5) مربع تحرير وسرد "تشفير البيانات": هنا يمكنك تحديد طريقة تشفير البيانات بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". إذا قمت باختيار نمط توثيق الشبكة "مفتوح" أو "مشترك" فيمكنك الاختيار ما بين الإعداد "تعطيل" والإعداد "مفتاح الأمان اللاسلكي WEP". وإذا قمت بتحديد "WPA-PSK الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية"، أو "WPA2-PSK" في نمط توثيق الشبكة فيمكنك اختيار "برتوكول TKIP".
6) مربع الاختيار "يتم تزويد المفتاح آلياً": إذا كانت نقطة الوصول لا تزود المستخدمين بالمفتاح بصورة تلقائية فيجب عليك القيام بعدم اختيار مربع الاختيار هذا بالضغط على "مسافة". الوضع الافتراضي لهذا المربع هو "تم اختياره".
7) مربع تحرير حاسوبي "مفتاح الشبكة": عبارة عن مربع تحرير حاسوبي لإدخال مفتاح الشبكة إذا لم يتم توفيره بصورة تلقائية.
8) مربع تحرير "مؤشر المفتاح": عبارة عن مربع تحرير لإدخال رقم المفتاح لنقطة الوصول اللاسلكية والمطابق لمفتاح الشبكة الذي يتم إدخاله.
9) الزر "تأكيد": الضغط على هذا الزر يقوم بتطبيق جميع ما تم تغييره.
10) الزر "إلغاء": يمكنك الضغط على هذا الزر لإلغاء الإعداد.

انتبه:
1- إذا تم تعطيل "تشفير البيانات"، اضغط "تبويب (مسافة -4-5)" و سيتم نقلك على الفور إلى زر التأكيد.
2- يتم عرض "مفتاح الشبكة" و "مؤشر المفتاح" فقط في حالة أنك كنت قد قمت بإلغاء تعيين مربع الاختيار "يتم تزويد المفتاح آلياً".

4) الزر "إزالة": إذا أردت حذف البند ملف التعريف في قائمة ملفات التعريف، قم بتحديد بند ملف التعريف الذي تريد حذفه ومن ثم اضغط "r (النقاط 1-2-3-5)" أو إذهب إلى الزر "إزالة" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" ومن ثم اضغط "دخول" على الزر "إزالة".

5) زر مربع الحوار العام (خصائص): إذا أردت الحصول عن معلومات حول بند ملف التعريف الذي تم تحديده في قائمة ملفات التعريف اضغط "دخول" على زر مربع الحوار العام "خصائص" وهذا بعد وضع الاهتمام على بند ملف التعريف باستخدام "تبويب ("مسافة-4-5")". يمكنك إعادة تأكيد المعلومات المسجلة في كل بند. يمكنك تعديل أي بند هنا بصورة مباشرة.

   من أجل الخروج من مربع الحوار "متقدم" يمكنك الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

3.2.2 إعداد المودم وشبكة البلوتوث


   إذا أردت ضبط البرايل سينس يو تو ميني للاتصال بالإنترنت من خلال جهاز مودم، فيجب عليك أولاً إدخال كرت مودم من نوع يو أس بي 3G في منفذ اليو أس بي. ثم قم بتفعيل "إعداد الإنترنت" في قائمة "الخدمات". بعد فتح قائمة الخدمات انتقل إلى جهاز المودم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ومن ثم اضغط "دخول".
   إذا أردت الاتصال بشبكة لاسلكية محمولة باستخدام شبكة البلوتوث، يمكنك الانتقال إلى "إعداد الإنترنت" في قائمة "الخدمات" وقم باختيار "شبكة البلوتوث" وقم بالدخول فيها. في هذه الحالة أنت لست بحاجة إلى إدخال كرت مودم في البرايل سينس، وواجهة استخدامها هي بنفس ضبط الاتصال باستخدام المودم.
   إعداد المودم يحتوي على الآتي: "قائمة الاتصال"، "افتراضي"، "تسجيل"، "تعديل"، "حذف"، و "إغلاق". يمكنك التنقل بين هذه البنود بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". في داخل كل بند يمكنك التنقل بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1".
   "قائمة الاتصال" تحتوي على أسماء الاتصالات المسجلة. يمكنك التنقل بينهم بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1". 
   "افتراضي" يتم وضعها لاسم الاتصال الافتراضي في إعداد الإنترنت. إذا أردت اختيار أحد الاتصال كوضع افتراضي، إذهب إلى "قائمة الاتصال" وانتقل إلى "افتراضي" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")"، ومن ثم اضغط على "دخول".
   "تسجيل" عبارة عن مربع حوار حيث يمكنك إعداد البيئة تبعاً لأسماء مجموعات الاتصال. يوجد فيها "قائمة أسماء الاتصال"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2"). "قائمة أسماء الاتصال" تحتوي على "اسم الاتصال"، "رقم الاتصال"، "رقم التعريف"، "كلمة المرور"، و "سرعة جهاز المودم". في "اسم الاتصال" يمكنك إدخال اسم المضيف الذي تريد الاتصال معه وفي "رقم الاتصال" يمكنك إدخال رقم المضيف. هنا يمكنك إدخال الأرقام والفواصل (,) فقط. يمكنك إدخال الأرقام باستخدام برايل الحاسوب. في "رقم التعريف" و "كلمة المرور" استخدم برايل الحاسوب لإدخال رقم التعريف وكلمة المرور المطلوبة من قبل الخادم المضيف. في حالة شبكة البلوتوث يمكنك جعل الاتصال للشبكة المحمولة بدون أية كلمات مرور تبعاً للخادم المحمول. في "سرعة المودم" قم باختيار واحدة من القائمة بالضغط على "حذف خلفي" أو "مسافة". يمكنك الانتقال إلى البند التالي بعد الانتهاء من كل بد بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")". بعد اكتمال ضبط إعداد "سرعة المودم" يمكنك الضغط على "دخول" لحفظ تسجيلك. قبل حفظه، يمكنك القيام بإلغاء اختيارك بالانتقال إلى "إلغاء" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" والضغط على "دخول" عليه.
   تستخدم "تعديل" لتعديل مجموعة الاتصال. يمكنك القيام بهذا الشيء بالانتقال إلى الشيء الذي تريد اختياره في "قائمة الاتصال"، ومن ثم اضغط "دخول". يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" لتحديد موقع "تعديل". أو يمكنك الضغط على "دخول-m (1-3-4)" على "اسم الاتصال" في "قائمة الاتصال" مباشرةً. "تعديل" تحتوي على نفس البنود الموجودة في "تسجيل"، ويمكنك استخدام القوائم بنفس الطريقة.
   في "حذف"، إذا أردت حذف بند يمكنك الانتقال إلى البند الذي تريده في "قائمة الاتصال" ومن ثم الضغط على "دخول" على "حذف". استخدم "تبويب ("مسافة-4-5")" للتنقل بين هذه البنود. أو يمكنك حذف بند ما بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على البند الذي تريد حذفه في "قائمة الاتصال". 

   إذا أردت إنهاء "إعداد المودم" يمكنك الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو يمكنك الضغط على "دخول" على "إغلاق" بالانتقال إليه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")".

3.3 مدير البلوتوث

   البرايل سينس توجد فيها إمكانية التوصيل بالبلوتوث. تقنية البلوتوث هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا اللاسلكية للشبكات الشخصية (PAN). بخلاف الشبكة المحلية اللاسلكية المتعارف عليها (WLAN) هذه الشبكات تقتصر على مسافة تصل لِ 30 قدم أو أقل. تقنية البلوتوث تتيح للمستخدمين تبادل أنواع مختلفة من المعلومات. من أجل استخدام تقنية البلوتوث في البرايل سينس يجب أن تقوم بتغيير خيار البلوتوث إلى البند "تشغيل" في قائمة الخيارات العامة. يمكنك أيضاً تبديل الخيار تشغيل/ تعطيل البلوتوث من أي مكان في الجهاز باستخدام "حذف خلفي (النقاط -3-4-5-6)".
   تقنية البلوتوث في البرايل سينس تسمح لك بنقل الملفات من البرايل سينس إلى جهاز الحاسوب، استخدم اتصال الإنترنت الذي يستخدمه حاسوبك، أو قم باستخدام البرايل سينس كعارض برايل لاسلكي. لاستخدام البرايل سينس كعارض برايل لا سلكي يجب أن يكون برنامج قارئ الشاشة قيد التشغيل، مثل برنامج السوبرنوفا أو الويندوز آيز. الرجاء الانتباه إلى أن تقنية البلوتوث الحالية مطورة ويمكنك تجربة مهام مختلفة اعتماداً على نظام التشغيل الذي تستخدمه.
   تستخدم البرايل سينس برنامج مدير البلوتوث والذي يسمح للمستخدم لاستخدام تقنية البلوتوث في البرايل سينس. يمكنك الوصول إلى مدير البلوتوث بعدة طرق. للوصول إلى مدير البلوتوث من قائمة البرامج يمكنك إما الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" حتى تسمع مدير البلوتوث، أو اضغط ""مسافة" حتى تصل إلى مدير البلوتوث. عندما تسمع مدير البلوتوث اضغط "دخول" لتفعليه. أو يمكنك الضغط "F3- b (النقاط -1-2)" لتشغيل مدير البلوتوث من أي مكان في الجهاز.

3.3.1 قائمة أجهزة البلوتوث

   بعد أن يتم تفعيل مدير البلوتوث سيبدأ بالبحث عن أجهزة البلوتوث المحيطة وسيبحث عن الخدمات المتاحة في أجهزة البلوتوث الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان لديك جهاز قريب وقد تمت تفعيل خدمة البلوتوث فيه، عندها ستحاول البرايل سينس بالعثور عليه. من الممكن أن تستغرق بعض الوقت في العثور على أجهزة البلوتوث في مجال ومدى الالتقاط، لذا توقع الانتظار لمدة 30 إلى 40 ثانية لتكتمل عملية البحث. ستسمع هذه الرسالة " البحث عن أجهزة. الرجاء الانتظار..." مع سماع صوت تنبيه عند بدأ هذه العملية. وعندما يتم العثور على جهاز فإن البرايل سينس ستقوم بإعلان عن "العثور على "اسم جهاز البلوتوث)". وحتى نهاية الأجهزة التي تم العثور عليها، لن يعمل أي مفتاح على البرايل سينس ولن تتمكن من إيقاف عملية البحث عن الأجهزة. يجب عليك الانتظار حتى اكتمال عملية البحث عن الأجهزة.

   إذا تم ضبط خيار البلوتوث في قائمة الخيارات إلى "تعطيل"، أو إذا كانت البرايل سينس لم تتمكن من التعرف على الجهاز فإن البرايل سينس ستقوم بذكر هذه الرسالة "لم يتم تفعيل البلوتوث". ثم ستقوم البرايل سينس بالخروج من مدير البلوتوث تلقائياً.
   بمجرد العثور على أجهزة بلوتوث في نطاق الالتقاط فسيتم عرضهم كالتالي "اسم الجهاز (غير موثوق به) (أو موثوق به)) xx/yy" حيث أن xx هي عدد الجهاز الذي يظهر في القائمة و yy هو إجمالي عدد الأجهزة التي تم العثور عليها. والعبارة "موثوق به"  تعني بأنه تم توثيق هذه الخدمة، و "غير موثوق به" تعني بأنه لم يتم توثيق الخدمة.
   في حال عدم وجود أجهزة أخرة في النطاق فإن البرايل سينس ستقوم بذكر هذه الرسالة "لا توجد قائمة". يمكنك الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال خلال هذه القائمة. لتحديد الجهاز من القائمة اضغط "دخول" على اسم الجهاز.
   إذا كان جهاز البلوتوث موثوقاً به فإن إعداد هذا الجهاز سيتم حفظه في ذاكرة البرايل سينس تلقائياً. وإذا أردت حذف هذا الإعداد قم بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" على اسم جهاز البلوتوث المدرج في قائمة أجهزة البلوتوث. ستقوم البرايل سينس بذكر هذه الرسالة "تم حذف إعدادات الجهاز". حذف هذا الإعداد سيطبق فقط على الجهاز الحالي.
   بمجرد انتهاء البرايل سينس من البحث عن أجهزة الباوتوث الأخرى فستتمكن من الوصول إلى القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو بالضغط على "F2". "قائمة أجهزة البلوتوث" تحتوي على "إعادة البحث عن أجهزة"، "اسم الجهاز"، "حذف معلومات الاقتران"، و "خروج". يمكنك تصفح بنود القائمة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
    البند الأول في القائمة هو "إعادة البحث عن أجهزة". يسمح لك هذا البند بإعادة البحث عن أجهزة البلوتوث الأخرى. لتفعيل هذا البند اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" على "إعادة البحث عن أجهزة". يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا الخيار بالضغط على "r (النقاط 1-2-3-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث، أو يمكنك تفعيله مباشرةً بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)".
   يمكنك الوصول إلى البند التالي في القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" حتى تصل إلى "اسم الجهاز" واضغط على "دخول". يمكنك أيضاً الضغط على "n (النقاط 1-3-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث لتفعيل "اسم الجهاز". يسمح لك هذا البند بتسمية البرايل سينس بالاسم الذي تريده. الاسم الافتراضي لاسم جهاز البلوتوث هو "البرايل سينس يو تو ميني". يمكنك تفعيل هذا البند بالضغط على "دخول" عليه أو يمكنك الوصول إليه بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-n (النقاط 1-3-4-5)". بعد تفعيل هذا البند ستجد مربع تحرير حاسوبي يحتوي على اسم الجهاز الحالي. لتعديل الاسم قم بطباعة اسم جديد ومن ثم قم بالضغط على "دخول". بمجرد إدخال الاسم الجديد يجب عليك أن تقوم بإغلاق جميع البرامج وأن تقوم بالضغط على زر "إعادة التعيين" الموجود في اللوحة الخلفية بإصبعك. لإلغاء التغييرات التي قمت بها اضغط "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "F4" عندها سترجع إلى قائمة أجهزة البلوتوث.

   بند القائمة التالي "حذف معلومات الاقتران". يسمح لك هذا البند بحذف إعدادات الجهاز. لتفعيل هذا البند قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط على "دخول" على "حذف معلومات الاقتران".
   يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا الخيار بالضغط على "d (النقاط 1-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث، أو يمكنك تفعليه مباشرة وبدون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)".

   البند التالي في القائمة هو البند "خروج". يقوم هذا البند بالخروج من برنامج مدير البلوتوث. لتفعيل هذا البند اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى البند "خروج"، ثم اضغط دخول. يمكنك أيضاً الوصول إلى هذا البند بالضغط على "z (النقاط 1-3-5-6)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث أو بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" في أي وقت وبدون استدعاء القائمة.

3.3.2 قائمة خدمات البلوتوث

   بمجرد معرفة جهاز البلوتوث الذي ترغب بالاتصال به، اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى الجهاز الذي تريد الاتصال به في قائمة أجهزة البلوتوث، ثم اضغط "دخول" على اسم الجهاز، ستسمع "البحث عن الخدمات. الرجاء الانتظار..." الرجاء الانتباه إلى أنه لن يعمل أي مفتاح أثناء عملية البحث عن الأجهزة. ستبدأ البرايل سينس بالبحث عن الخدمات المتاحة من جهاز البلوتوث. البرايل سينس تدعم الخدمات التالية: شبكة الاتصال المحلية LAN، بروتوكول نقل الملفات FTP، التزامن النشط، المنفذ التسلسلي، منفذ اليو أس بي، شبكة البلوتوث. من أجل الوصول إلى هذ الخدمات يجب أن تتأكد أولاً من أن جهاز البلوتوث في نمط يمكن العثور عليه واكتشافه، وأن جميع الخدمات متاحة. من الممكن إتاحة خدمات معينة في جهاز البلوتوث وأن يتم تعطيل الخدمات الأخرى. على سبيل المثال، من الممكن تفعيل كل من خدمات شبكة الاتصال المحلية LAN وبروتوكول نقل الملفات FTP وتعطيل التزامن النشط والمنفذ التسلسلي. في هذه الحالة ستقوم البرايل سينس بعرض شبكة الاتصال المحلية LAN وبوتوكول نقل الملفات.

   بمجرد عثور البرايل سينس على جميع الخدمات المتاحة فستقوم بعرض الخدمات في قائمة بالتنسيق التالي" اسم الخدمة xx/yy" حيث أن xx هي رقم الخدمة الموجود عليها حالياً و yy هي إجمالي الخدمات المتاحة. يمكنك التنقل بين هذه الخدمات المتاحة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك الضغط على "حذف خلفي" للرجوع إلى قائمة أجهزة البلوتوث.
   بمجرد انتهاء البرايل سينس من البحث عن الأجهزة ستتمكن من الوصول إلى القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو بالضغط على "F2". "قائمة خدمات البلوتوث" تحتوي على "اسم الجهاز"، فتح بروتوكول نقل الملفات"، "قطع الاتصال" و "خروج". يمكنك التنقل بين بنود القائمة باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   كيفية استخدام بندي "قائمة خدمات البلوتوث"  "اسم الجهاز" و "خروج" هو بنفس كيفية استخدامهم في "قائمة أجهزة البلوتوث". 
   يسمح لك البند "فتح بروتوكول نقل الملفات" بفتح اتصال مباشر لنقل الملفات مع جهاز البلوتوث دون أن يتم تحديد الجهاز ومن ثم تحديد الخدمة. لكن يجب عليك أن تقوم بوصل الخدمة أولاً قبل أن تسمح لك البرايل سينس بنقل الملفات. إذا لم تقم بربط خدمة نقل الملفات وقمت بتفعيل هذه المهمة ستسمع هذه الرسالة "تم قطع الاتصال بخدمة بروتوكول نقل الملفات". يمكنك الوصول إلى "فتح بروتوكول نقل الملفات" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) ومن ثم الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "فتح بروتوكول نقل الملفات". عندما تكون على "فتح بروتوكول نقل الملفات" اضغط "دخول" لتفعيله ستقوم البرايل سينس بالإعلان عن هذه الرسالة "ربط الخدمة...". يمكنك تفعليه أيضاً بالضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" أثناء تواجدك في قائمة أجهزة البلوتوث، أو بالضغط على "دخول-مسافة-t (النقاط 2-3-4-5)" دون استدعاء القائمة. سيغطي هذا الفصل الاتصال بمختلف خدمات البلوتوث لاحقاً بتفصيل أكثر.
   يسمح لك بند القائمة "قطع الاتصال" بقطع اتصال الخدمات المتصلة لأجهزة البلوتوث الأخرى. يمكنك الوصول إلى بند القائمة هذا بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ومنثم الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". ثم بالضغط على "دخول" لتفعيل هذا البند. يمكنك أيضاً تفعيل هذا البند أثناء تواجدك في قائمة خدمات البلوتوث بالضغط على "d (النقاط 1-4-5)" أو يمكنك تفعيله بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)".
   من أجل قطع الاتصال بأية خدمة اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" في قائمة خدمات البلوتوث للانتقال إلى الخدمة التي تريد قطع الاتصال بها، وتنفيذ الأمر "قطع الاتصال".
   يمكنك قطع الاتصال بالخدمة ذات حيز الاهتمام الحالي فقط أي يمكنك قطع الاتصال بخدمة واحدة في الوقت الواحد كما يمكنك أيضاً قطع الاتصال بعدة خدمات قي نفس الوقت.
   في حال عدم وجود أي خدمات متصلة بأجهزة بلوتوث أخرى وقمت بتفعيل هذه المهمة ستسمع هذه الرسالة "لا يوجد أية خدمة متصلة".

3.3.2.1 ربط الخدمة

   لتوثيق خدمة والاتصال بها، اضغط "دخول" على الخدمة. يمجرد الضغط على "دخول" على الخدمة ستسمع "ربط الخدمة". ثم ستسمع "الرمز الشخصي:" يجب أن تستخدم حروف الآسكي عند الطباعة في مربه التحرير هذا. سترى على عارض البرايل "الرمز الشخصي:" سيظهر مربع التحرير هذا عند الضغط على دخول على الخدمة التي لا تقول "متصل" بعد اسم الخدمة. يمكنك الخروج من مربع التحرير هذا أو إلغاء أي نص قمت بإدخاله بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" سيتم الرجوع بك إلى قائمة خدمات البلوتوث.

   إذا قمت بإدخال الرمز الشخصي وقمت بالضغط على "دخول" ستسمع "الرجاء انتظار التخويل". إذا تم إعداد الجهاز الذي سيتم الاتصال به بالشكل الصحيح، ولم يتم إعداده للسماح لهذا الجهاز بالاتصال دائماً، ومن ثم سيطلب منك الجهاز إدخال الرمز الشخصي. إذا كان الرمز الشخصي في كلا الجهازان متطابقان لذا سيتم توثيق الخدمة. إذا حدث هذا ستسمع "تم قبول رمز التخويل الشخصي". ثم، وبينما يتم الاتصال بالخدمة ستسمع "الرجاء الانتظار. تصريح الدخول". إذا كان جهاز البلوتوث لا يسمح يخول الاتصال ستسمع " فشل في الاتصال"، وسترجع إلى قائمة خدمات البلوتوث. إذا كان جهاز البلوتوث الذي تحاول الاتصال به يخول لك ويسمح لك بالوصول إليه ستقوم البرايل سينس بالإعلان عن "نجح الاتصال. إذا تم الاتصال سترى العبارة "متصل" بعد الخدمات التي تم الاتصال بها بنجاح. بعض الخدمات يتم الاتصال بها دون إدخال الرمز الشخصي هذا يعتمد على إعدادات جهاز البلوتوث.

   بعد اتصالك بالخدمة يمكنك قطع الاتصال بها بالضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" ستقوم البرايل سينس بالإعلان عن هذه الرسالة "تم قطع الاتصال". وسترجع إلى قائمة خدمات البلوتوث. إذا قمت بقطع الاتصال بخدمة ما فستختفي العبارة "متصل" من قائمة خدمات البلوتوث.

   إذا قمت بالاتصال بخدمة بروتوكول نقل الملفات FTP، فسوف ترى قائمة بالملفات والمجلدات الموجودة في جهاز البلوتوث. ما تبقى من هذا الفصل سيشرح كل خدمة بشيءٍ من التفصيل.

3.3.2.2 خدمة الشبكة المحلية LAN

   من خلال خدمة الشبكة المحلية ستتمكن من الاتصال بالإنترنت من خلال الحاسوب. إذا قمت بالاتصال بهذه الخدمة فستتمكن من استخدام مستعرض الويب وبرنامج البريد الإلكتروني، تماماً كما لو كنت متصلاً بالإنترنت من خلال مودم الاتصال الهاتفي أو كرت شبكة اتصال محلية لاسلكية. لكن يجب أن تقوم بإعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS) على جهاز البلوتوث الذي ترغب بالاتصال به. بدون إعداد هذا الخيار بالشكل المناسب فلن تتمكن من الاتصال بالإنترنت باستخدام خدمة الشبكة المحلية. للحصول على معلومات عن كيفية إعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS) لجهاز البلوتوث المُراد الاتصال به، الرجاء الرجوع إلى الوثائق الخاصة بهذا الجهاز. إعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS) يحتاج إلى معرفة ببناء الشبكات، لذا سيكون من الجيد الاتصال بفني الشبكة المحلية أو مدير الشبكة للمساعدة في كيفية إعداد مشاركة الاتصال بالإنترنت (ICS).

3.3.2.3 خدمة بروتوكول نقل الملفات  FTP

   هذه الخدمة تعمل بشكل مشابه لعملية استخدام بروتوكول نقل الملفات في الإنترنت. فهي تسمح لك بتقل المجلدات والملفات من وإلى البرايل سينس وبينها وبين جهاز البلوتوث. عند الرجوع إلى خدمة بروتوكول نقل الملفات سنرجع إلى قائمة الملف/المجلد الموجودة في جهاز البلوتوث البعيد كَ "قائمة المجلدات البعيدة" وقائمة الملف/المجلد في البرايل سينس كَ "قائمة المجلدات المحلية". 

   بعد نجاح توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات سوف يقوم مديرالبلوتوث بأخذك إلى قائمة المجلدات البعيدة. قائمة المجلدات تكون محددة من قبل جهاز البلوتوث البعيد. عادةً، يسمى هذا المجلد بمجلد التبادل في جهاز البلوتوث البعيد، لكن يجب عليك معرفة المعلومات الخاصة بهذا المجلد.

   قائمة المجلدات البعيدة شبيهة جداً بمدير الملفات. بواسطة خدمة بروتوكول نقل الملفات ستتمكن من القيام بالمهام الآتية:
1. النسخ.
2. اللصق.
3. إرسال إلى
4. استرجاع ملف
5. مجلد جديد
6. حذف ملف/مجلد
7. فتح مجلد محلي. إذا قمت بالضغط على "دخول" على هذه المهمة سيتم أخذك إلى قائمة المجلدات المحلية. إذا كنت في قائمة المجلدات المحلية فسوف تتغير هذه القائمة إلى "نقل المجلد البعيد".
8. تحديد الكل
9. معلومات

في الأقسام التالية سنقوم بشرح مهام بروتوكول نقل الملفات المختلفة. الرجاء الانتباه، أثناء نقل البيانات من وإلى جهاز البلوتوث البعيد فمن الممكن أن يبقى جهاز البلوتوث البعيد يحتاج إلى إذن دخول للبرايل سينس. الرجاء الاطلاع على التفاصيل في الوثائق الخاصة بجهاز البلوتوث البعيد.

3.3.2.3.1 النسخ واللصق

   تسمح لك هذه المهام بنسخ ولصق الملفات فيما بين المجلد المحلي والمجلد البعيد.
   يمكنك اتباع الخطوات التالية لنقل الملفات من المجلد المحلي إلى المجلد البعيد:

   1. بعد اتصالك بخدمة بروتوكول نقل الملفات سيتم أخذك إلى قائمة المجلدات البعيدة. أثناء تواجدك في قائمة المجلدات البعيدة يجب أن تضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح قائمة بروتوكول نقل الملفات. ثم يجب عليك أن تضعط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "فتح المجلد المحلي" والضغط على "دخول". كما يمكنك أيضاً الذغط على "o (النقاط 1-3-5)" أثناء تواجدك في القائمة أو يمكنك الضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)" دون الحاجة لاستدعاء القائمة. بعد تفعيل هذه المهمة ستسمع "فتح المجلد المحلي". ثم سيتم أخذك إلى قائمة الأقراص الموجودة في مدير الملفات. سيتم أخذ إلى قرص الفلاش "flashdisk" بشكل افتراضي،لكن إذا كان لديك بطاقة ذاكرة أو شرحة ذاكرة يو أس بي تم توصيلها بالجهاز فيمكنك الوصول إليهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
2. تماماً مثل مدير الملفات، يمكنك الوصول إلى القرص بالضغط على "دخول" عليه. استخدم مفاتيح التنقل نفسها المستخدمة في مدير الملفات للوصول إلى المجلد المحلي. يمكنك الرجوع إل الفصل 3 من هذا الدليل لإيجاد أوامر مدير الملفات المختلفة. انتبه إلى أنه لا يمكنك القيام بتحديد المجلدات، يمكنك فقط تحديد الملفات. إذا حاولت تحديد مجلد فإن البرايل سينس ستقوم بالإعلان عن هذه الرسالة "تم تعطيله".
3. بمجرد تحديد الملفات بالضغط على "مسافة" ستتمكن من نسخهم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ومن ثم الوصول إلى "نسخ" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" والضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)" لتفعيل المهمة دون استدعاء القائمة.
4. بعد تفعيل مهمة النسخ ستسمع "نسخ" ومن ثم "فتح المجلد البعيد". وسيتم نقلك إلى قائمة المجلدات البعيدة.
5. في قائمة المجلدات البعيدة، من الممكن أن تنتقل إلى المجلد الذي تريد لصق الملف فيه، عندما تدخل في المجلد يمكنك لصق الملف بالضغط على "دخول-v (النقاط 1-2-3-6)". أو يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ومن ثم استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى المهمة "لصق" واضغط "دخول". أثناء عملية اللصق ستسمع صوت يشير إلى أن البرايل سينس قيد العمل. إذا كان الملف أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم.
6. عندما يتم لصق الملف بنجاح فسوف ترى الرسالة "xxx تم لصق ملف" حيث أن xxx عبارة عن اسم الملف. وفي حال عدم نجاح عملية اللصق ستسمع "xxx ملف لم يتم إلصاقه". بعد أتمام لصق الملف بنجاح ستسمع أيضاً "اكتمال اللصق"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات البعيدة.

   يجب اتباع الخطوات التالية لنسخ ملف من قائمة المجلدات البعيد إلى قائمة المجلدات المحلية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات فستتمكن من التنقل عبر المجلدات البعيدة تماماً كما لو أنك داخل مدير الملفات. الرجاء الرجوع إلى القسم 4 من هذا الدليل في حال حاجتك إلى معرفة مفاتيح التنقل المستخدمة قي مدير الملفات.
2. بمجرد تحديد الملفات التي ترغب بنسخها بالضغط على "مسافة" يمكنك فتح قائمة بروتوكول نقل الملفات بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4) ومن ثم استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى "نسخ" وقم بالضغط على "دخول". كما يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)". الرجاء الانتباه إلى أنه لا يمكنك نسخ المجلدات ليتم إرسالها إلى المجلد المحلي.
3. قم بفتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" انتقل إلى "فتح مجلد محلي" بواسطة "مسافة-1" أو "مسافة-4" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)". بعد تفعيل هذه المهمة سترى قائمة الأقراص تماماً مثلما تفتح مدير الملفات. سيتم أخذك إلى القرص الوامض بشكل افتراضي "flashdisk".  لكن إذا كان لديك بطاقة ذاكرة أو شرحة ذاكرة يو أس بي تم توصيلها بالجهاز فيمكنك الوصول إليهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
4. بعد الدخول إلى القرص قم بفتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". ثم انتقل إلى "لصق" باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً الوصول إلى هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-v (النقاط 1-2-3-6)". أثناء عملية اللصق ستسمع صوت يشير إلى أن البريل سينس قيد العمل. إذا كان الملف أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم.
6. عندما يتم لصق الملف بنجاح فسوف ترى الرسالة "xxx تم لصق ملف" حيث أن xxx عبارة عن اسم الملف. وفي حال عدم نجاح عملية اللصق ستسمع "xxx ملف لم يتم إلصاقه". بعد أتمام لصق الملف بنجاح ستسمع أيضاً "اكتمال اللصق"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات المحلية.

3.3.2.3.2 إرسال إلى

   تسمح هذه المهمة بإرسال الملفات من قائمة المجلدات المحلية إلى قائمة المجلدات البعيدة. وهي متاحة فقط في قائمة المجلدات المحلية. هذه المهمة شبيهو جداً بكل من مهمة النسخ واللصق. وجه الاختلاف هو أنه لن تحتاج للصق الملف في المجلد البعيد. حيث أنه يتم تنفيذها بمجرد تفعيل المهمة "إرسال إلى". عندما تقوم بتفعيل هذه المهمة سيتم فقط إرسال الملف إلى جذر قائمة المجلدات البعيدة. لتفعيل المهمة "إرسال إلى" قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقلا لملفات يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أثناء تواجدك في قائمة المجلدات البعيدة لفتح القائمة. ثم اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "فتح المجلد المحلي" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)".
2. بعد تفعيل هذه المهمة سترى قائمة بالأقراص تماماً كما لو أنك في مدير الملفات. سيتم أخذك إلى القرص الوامض بشكل افتراضي "flashdisk".  لكن إذا كان لديك بطاقة ذاكرة أو شرحة ذاكرة يو أس بي تم توصيلها بالجهاز فيمكنك الوصول إليهم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". الرجاء الرجوع إلى القسم 4 من هذا الدليل في حال حاجتك إلى معرفة مفاتيح التنقل المستخدمة قي مدير الملفات.
3. ثم قم بتحديد الملف بالضغط على "مسافة" على الملف. انتبه إلى أنه يمكنك تحديد الملفات فقط وليس المجلدات.
4. بعد تحديد الملف اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "إرسال إلى" واضغط "دخول". أو يمكنك الضغط على "دخول-s (النقاط 2-3-4)" لتفعيل المهمة "إرسال إلى" دون الحاجة لاستدعاء القائمة.
5. تماماُ مثل عملية النسخ واللصق ستسمع صوت يشير إلى البرايل سينس قيد العمل. إذا كان الملف أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم. عندما يتم اكتمال إرسال الملف ستسمع الرسالة "xxx تم إرسال ملف" حيث أن xxx عبارة عن اسم الملف. وفي حال عدم نجاح عملية الإرسال ستسمع "xxx ملف لم يتم إرساله". بمجرد اكتمال عملية إرسال الملفات بنجاح ستسمع "تم الإرسال بنجاح"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات البعيدة.

3.3.2.3.3 استرجاع ملف

   تسمح لك المهمة "استرجاع ملف" باسترجاع ملف من قائمة المجلدات البعيدة ونقله إلى المجلد المحلي. هذه المهمة متاحة أثناء تواجدك في قائمة المجلدات المحلية. يمكنك فقط حفظ الملفات إلى المجلد "flashdisk/download" في هذه المهمة. قم بتنفيذ الخطوات التالية لتفعيل مهمة "استرجاع ملف":
1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات سيتم وصلك بقائمة المجلدات البعيدة. يمكنك التنقل خلال القائمة باستخدام نفس الأوامر المستخدمة في مدير الملفات. يمكنك الرجوع إلى هذه الأوامر بالرجوع إلى القسم 4 من هذا الدليل.
2. قم بتحديد الملف الذي تريد استرجاعه بالضغط على "مسافة" عليه. انتبه إلى أنه لا يمكنك تحديد المجلدات.
3. بعد تحديد الملف اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة، ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "استرجاع ملف" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة دون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)".
4. تماماُ مثل عملية النسخ واللصق ستسمع صوت يشير إلى البرايل سينس قيد العمل. إذا كان الملف أكبر من 300 كيلوبايت، ستسمع أيضاً مؤشر التقدم في كل وقت لدى اكتمال اللصق بالمقدار 10 بالمئة. إذا كان المجلد أقل من 300 كيلو بايت عندها ستسمع صوت فقط وليس مؤشر التقدم. عندما يتم اكتمال إرسال الملف ستسمع الرسالة "xxx تم استرجاع الملف" حيث أن xxx عبارة عن اسم الملف. وفي حال عدم نجاح عملية الإرسال ستسمع "xxx ملف لم يتم استرجاعه". بمجرد اكتمال عملية إرسال الملفات بنجاح ستسمع "تم اكتمال الاسترجاع"، وسيتم العودة بك إلى قائمة المجلدات البعيدة.

3.3.2.3.4 مجلد جديد

   تسمح لك المهمة "مجلد جديد" بإنشاء مجلد جديد في قائمة المجلدات المحلية أو قائمة المجلدات البعيدة. لإنشاء مجلد جديد قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قم بالوصول إلى قائمة المجلدات المحلية أو إلى قائمة المجلدات البعيدة وانتقل إلى المجلد الذي تريد إنشاء مجلد جديد فيه. يمكنك التنقل بين "قائمة المجلدات المحلية" و "قائمة المجلدات البعيدة" بالضغط على "دخول-o (النقاط 1-3-5)". وكيفية التنقل بين البنود الموجودة في المجلد هي بنفس كيفية التنقل في مدير الملفات.
2. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" لوصول إلى "مجلد جديد" واضغط "دخول". أو يمكنك تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-f (النقاط 1-2-4)".
3. سترى مربع تحرير يقول "اسم المجلد الجديد:". قم بطباعة اسم المجلد باستخدام حروف الآسكي ومن ثم اضغط "دخول". إذا تم إنشاء المجلد بنجاح ستسمع "xxx تم إنشاء المجلد"، حيث أن xxx هي اسم المجلد. وسيتم العودة بك إلى القائمة التي كنت فيها تلقائياً سواءً كنت في قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية.
4. لإلغاء أية تغييرات قمت بتعديلها اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" وسيتم العودة بك إلى القائمة السابقة.

3.3.2.3.5 حذف ملف/ مجلد

   تسمح لك هذه المهمة بحذف الملفات أو المجلدات الموجودة في قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية. انتبه إلى أنه في حال احتواء مجلد على مجلدات بداخله فلن تتمكن من حذف المجلد. لتفعيل هذه المهمة قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قم بالوصول إلى قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية وقم بتحديد الملف (الملفات) أو المجلد (المجلدات) التي ترغب بحذفها بالضغط على "مسافة" عليهم. مفاتيح التنقل هي مثل المفاتيح المستخدمة في مدير الملفات. للرجوع إلى هذه المفاتيح الرجاء الرجوع إلى الفصل 3 من هذا الدليل. يمكنك التنقل فيما بين قائمة المجلدات البعيدة أو قائمة المجلدات المحلية بالضغط عللا "دخول-o (النقاط 1-3-5)".
2. بمجرد تحديد الملف (الملفات) أو المجلد (المجلدات) اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم استخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "حذف ملف/مجلد" واضغط "دخول". يمكنك أيضاً تفعيل هذه المهمة دون استدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)".
3. إذا تم حذف الملف (الملفات) أو المجلد (المجلدات) بنجاح ستسمع "اكتمال الحذف".

3.3.2.3.6 معلومات

   تسمح لك هذه المهمة بالتحقق من المعلومات التي تخص الملفات أو المجلدات الموجود في قائمة المجلدات البعيدة أو االمحلية، يمكنك تفعيل هذه المهمة بتنفيذ الخطوات التالية:

1. بعد توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قم بالوصول إلى قائمة المجلدات البعيدة أو المحلية وقم بتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب بمعرفة والاطلاع على المعلومات الخاصة به. مفاتيح التنقل هي تماماً مثل المفاتيح المستخدمة في مدير الملفات.
2. ثم اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة ثم استخدم "مسافة-1" أو "مسافة-4" للانتقال إلى "معلومات" واضغط "دخول". أو يمكنك تفعيل هذه المهمة بدون استدعاء القائمة بالضغط على "دخول-i (النقاط 2-4)".
3. بعد تفعيل المهمة سترى "مربع حوار المعلومات" والذي يتكون من "النوع"، "الحجم"، "التاريخ"، "الخصائص"، "تأكيد" و "إلغاء". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". إذا قمت بتحديد عدة ملفات سيتم عرض عدد الملفات التي تم تحديدها وحجمها.

3.3.2.4 خدمة التزامن النشط

   هذه المهمة تعمل بنفس طريقة وصل البرايل سينس بالحاسوب من خلال سلك يو أس بي، واستخدام برنامج المزامنة التزامن النشط. إذا تم نجاح الاتصال بتفعيله عن طريق الضغط على "دخول" على "التزامن النشط" ستسمع صوت يصدره برنامج التزامن النشط عندما يكون هناك اتصال ناجح. تماماً مثل جميع خدمات البلوتوث، جهاز البلوتوث البعيد من الممكن أن يحتاج لتخويل البرايل سينس بالدخول. ستحتاج عندها للرجوع إلى قائمة خدمات البلوتوث. تماماً كاستخدام التزامن النشط من خلال اليو أس بي يمكنك نسخ ولصق الملفات من البرايل سينس يو تو ميني إلى جهاز البلوتوث البعيد وبالعكس.
   إذا أردت قطع اتصال هذه الخدمة يمكنك الضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" أثناء تواجدك في مدير البلوتوث، وستعلن البرايل سينس عن "تم قطع الاتصال بالخدمة" وسيتم العودة بك إلى قائمة خدمات البلوتوث. ولن تتمكن من رؤية الكلمة "متصل" بعد التزامن النشط في قائمة خدمات البلوتوث.
   لا يمكنك استخدام التزامن النشط من خلال سلك اليو أس بي والبلوتوث في نفس الوقت. إذا كان جهاز البلوتوث البعيد موصولاً من خلال سلك يو أس بي وتستخدم برنامج التزامن النشط يجب عليك فصل جهاز البلوتوث البعيد ليتم استخدام التزامن النشط من خلال البلوتوث.

3.3.2.5 المنفذ التسلسلي

   إذا قمت بتوصيل هذه الخدمة يجب عليك أن لا تقوم بتوصيل الخدمات الأخرى. يسمح لك المنفذ التسلسلي باستخدام البرايل سينس كعارض برايل لاسلكي عبر البلوتوث. من أجل استخدام البرايل سينس كعارض بلوتوث لاسلكي الرجاء الرجوع إلى الأقسام التالية. انتبه إلى أنه يجب أن تكون من مستخدمي برنامج السوبرنوفا لتتمكن من استخدام البرايل سينس كعارض للبرايل لا سلكي. انتبه إلى أن التوضيح التالي لكيفية استخدام المنفذ التسلسلي عندما يكون البرنامج الناطق منصب على جهازك كبرنامج قارئ للشاشة في جهازك. إذا كنت من مستخدمي برنامج السوبرنوفا كقارئ للشاشة الرجاء الاتصال بشركة الناطق للتكنولوجيا عن طريق بريدهم الإلكتروني info@nattiq.com .

3.3.2.5.1 إعداد البرايل سينس يو تو ميني للعمل كعارض للبرايل عن طريق البلوتوث مع الويندوز آيز

   الخطوات التالية ستوجهك لكيفية إعداد البرايل سينس للعمل كعارض للبرايل عن طريق البلوتوث. هذه التعليمات تفترض أنك تمتلك بلوتوث في جهازك. والتعليمات التالية تفترض أنك تستخدم برنامج الويندو-آيز 5.5 أو الأعلى ولديك الويندوز إكس بي، سيرفس باك 2. قبل البدء تأكد من أن البرايل سينس مشغلة. بالرغم من أن هذا الشيء ليس بالضروري لكن يجب أن تقوم بإغلاق جميع التطبيقات التي قيد التشغيل في البرايل سينس وكن متواجداً في قائمة البرامج لتحصل على أداء أفضل. إذا كان لديك أكثر من جهاز برايل سينس يو تو ميني تأكد من أن البرايل سينس يو تو ميني التي ترغب بإعدادها هي التي قيد التشغيل.

3.3.2.5.2 إعداد الحاسوب

   1. قم بالوصول إلى أيقونة البلوتوث الموجودة في صينية النظام. يمكن أن تقوم بهذا الشيء في الويندوز إكس بي بالضغط على "مفتاح الويندوز-b" ومن ثم استخدم مفتاح السهم اليمين أو اليسار حتى تصل إلى أيقونة البلوتوث. ثم، اضغط على مفتاح "قائمة التطبيقات". انتبه إلى أنه في حال عدم وجود أيقونة البلوتوث في صينية النظام من الممكن أنك تحتاج لتغيير الإعدادات الخاصة بأيقونة البلوتوث ليتم عرضها في صينية النظام. إذهب إلى لوحة تحكم الويندوز، أجهزة البلوتوث، الخيارات وقم باختيار مربع الاختيار الذي يقول "عرض أيقونة البلوتوث في منطقة الإعلام".
2. اضغط على مفتاح "السهم الأعلى أو الأسفل" حتى تصل إلى "فتح إعدادات البلوتوث".
3. اضغط "دخول".
4. قم باختيار صحيفة الصفات الجهاز. يمكن أن تحتاج للضغط على مفتاح التحكم-مفتاح التبويب للوصول إلى هذه الصحيفة.
5. تحرّك بالتاب لتصل إلى زر الإضافة.
6. اضغط "مسافة" لاختيار مربع الاختيار المعنون بِ "تم إعداد الجهاز وجاهز ليتم العثور عليه".
7. اضغط "دخول".
8. سيقوم جهاز الحاسوب بالعثور على البرايل سينس يو تو ميني وسيكون اسمه "ويندوز سي إي". تذكر إلى أنه يجب تشغيل البرايل سينس ليتم العثور عليها كما هو مذكور سابقاً. في حال عدم تشغيل البرايل سينس قم بتسغيلها وقم بإنهاء إعدادات البلوتوث وقم ببدء تنفيذ الخطوات من الخطوة رقم 1 السابقة.
9. اضغط المفتاح "سهم أسفل" لوضع الاهتمام على ويندوز سي إي.
10. تحرّك بالتاب لتصل إلى زر التالي.
11. اضغط "دخول".
12. اضعط على المفتاح "سهم أسفل: لوضع الاهتمام على زر الراديو "دعني أختار مفتاح المرور الخاص بي". سينتقل موضع الاهتمام تلقائياً إلى مربع التحرير، ويمكن أن تسمع أداة تلميح تقول "من المستحسن استخدام مفتاح مرور طوله من 8 إلى 16 حرفًا". يجب أن تقوم بطباعة مفتاح المرور هنا. على سبيل المثال، من الممكن أنتقوم بطباعة "1111".
13. اضغط "دخول". سيبدأ الويندوز بتغيير مفتاح المرور وسيظهر مربع حوار جديد على جهاز الحاسوب.
14. ستسألك البرايل سينس يو تو ميني عن مفتاح المرور بهذه الرسالة "الرمز الشخصي مربع تحرير حاسوبي:" استخدم نفس مفتاح المرور الذي تم طباعته في الحاسوب، قم بطباعته في البرايل سينس واضغط "دخول" على البرايل سينس.
15. سيقوم الحاسوب بإصدار هذه الرسالة "العثور على جهاز جديد" ويجب أن يظهر مربع حوار أخير على الحاسوب. تذكر إلى أنه يمكنك الضغط على "مفتاح التحكم-شفت-w" لتتم قراءة محتويات مربع الحوار باستخدام برنامج الويندو-آيز. يجب أن يقوم مربع الحوار بعرض أنه تم إعداد جهاز البلوتوث بنجاح. من المهم جداً الانتباه إلى المنافذ التسلسلية الخارجة والداخلة. مثال، ممن الممكن أن يكون المنفذ التسلسلي الخارج هو كوم5 والمنفذ الداخل هو كوم6. لا تستغرب لعدم تحديد المنافذ التسلسلية للكوم5 والكوم 6. المنافذ التسلسلية المستخدم من الممكن أن تختلف من حاسوب لآخر.
16. اضغط "تبويب" للوصول إلى الزر "إنهاء" ومن ثم اضغط "دخول" لتفعيله.
17. سيتم أخذك إلى مربع حوار إعداد أجهزة البلوتوث. اضغط مفتاح التحكم-تبويب مرتين لوضع الاهتمام على صحيفة الصفات المنافذ التسلسلية.
18. اضغط "تبويب" للوصول إلى قائمة المنافذة التسلسلية ومن ثم اضغط على المفتاح سهم أسهل للتنقل خلال قائمة المنافذ للتأكد بأنها تتوافق مع المنافذ التي تم ذكرها عندما أنهيت معالج إضافة جهاز بلوتوث. يجب أن تسمع أولاً منفذك التسلسلي الأول ومن ثم الاتجاه، ومن ثم الاسم. بعد أن تضغط على المفتاح سهم أسفل مجدداً يجب أن تسمع المنفذ التسلسلي التالي، الاتجاه، الاسم. مثال، عندما تضغط على المفتاح "سهم أسفل" في المرة الأولى يمكن أن تسمع "المنفذ التسلسلي 5 الخارج ويندوز سي إي بلوتوث". عندما تضغط مفتاح "سهم أسفل" للمرة الثانية يمكن أن تسمع "المنفذ التسلسلي 6 الداخل ويندوز سي إي".
19. تحرك بالتاب لتصل إلى الزر موافق واضغط دخول.
   الآن قد قمت بإعداد البرايل سينس يو تو ميني والحاسوب. لكن يجب أن تقوم بإعداد الويندو-آيز بالشكل الصحيح من أجل استخدام البرايل سينس يو تو ميني كعارض البرايل عن طريق البلوتوث.

3.3.2.5.3 إعداد الويندوز آيز

1. اضغط "مفتاح التحكم-خط مائل عكسي" لفتح لوحة تحكم الويندو-آيز.
2. اضغط "ألت-f" لفتح القائمة ملف.
3. اضغط على مفتاح "سهم أعلى" أو "سهم أسفل" للانتقال لاختيار عارض البرايل، واضغط "دخول". أو اضغط فقط على B لفتح مربع حوار اختيار عارض البرايل بدون استخدام مفاتيح الأسهم.
4. اضغط مفتاح "سهم أسفل" أو الحرف "b" حتى تسمع برايل سينس يو تو ميني.
5. اضغط "تبويب" للوصول إلى مربع قائمة المنافذ التسلسلية.
6. اختار المنفذ التسلسلي الذي تم تحديده كمنفذ تسلسلي خارج عندما قمت بإعداد الحاسوب للتعامل مع البرايل سينس عير تقنية البلوتوث.
7. اضغط "دخول".

   الآن وبعد إعداد الويندو-آيز تحتاج لإنهاء إعداد البرايل سينس.

3.3.2.5.4 إعداد البرايل سينس يو تو ميني

1. اضغط "F1" للوصول إلى قائمة البرامج.
2. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى قائمة الخدمات أو قم فقط بالضغط على الحرف u.
3. اضغط "دخول".
4. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى الإعداد وحدة طرفية لقارئ الشاشة، واضغط "دخول".
5. اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4" للوصول إلى منفذ البلوتوث التسلسلي واضغط "دخول".
   يجب أن تقوم البرايل سينس بالاتصال كوحدة بلوتوث طرفية. للخروج من هذا النمط اضغط "حذف خلفي-مسافة-z". الرجاء الانتباه إلى أن "F1" في البرايل سينس ستبقى تأخذك إلى قائمة البرامج. هذا لتسمح لك باستخدام التطبيقات الموجودة في البرايل سينس في نفس الوقت، ولتتمكن من التبديل لاستخدام البرايل سينس كوحدة طرفية لعرض البرايل.

3.3.2.5.5 إعداد البرايل سينس يو تو ميني للعمل كعارض للبرايل مع الآيفون، الآي باد، أو الآيبود

   استخدم الأوامر التالية لوصل البرايل سينس يو تو ميني كعارض للبرايل عن طريق البلوتوث مع جهازك الآيفون، الآي باد، أو الآيبود. انتبه: حتى تتمكن من تشغيل البرايل سينس يو تو ميني كعارض للبرايل مع برنامج Voice over يجب أن تتأكد من أنه لديك نظام التشغيل IOS النسخة رقم 4.2 أو أحدث على جهازك الآيفون، الآي باد، أو الآيبود. هذه التعليمات تتبع لجهاز الآيفون، و مع ذلك فإنه من الممكن تطبيقها أيضاً للأجهزة الملائمة الأخرى مثل: الآيفون 3Gs و الأحدث، الآيباد، و الآيبود تاتش 3G و ما بعده.

على جهاز البرايل سينس يو تو ميني:
1) قم بتشغيل البلوتوث باستخدام "حذف خلفي (النقاط -3-4-5-6)".
2) من قائمة البرامج، اضغط u لووصول إلى قائمة "الخدمات"، ثم اضغط s لتنفيذ وحدة طرفية لقارئ الشاشة.
3) اختر "تسلسلي بلوتوث" ليكن نوع الاتصال الخاص بك ثم اضغط "دخول".
4) ستقوم برايل سينس يو تو ميني بعرض "تم الاتصال" ثم يتبعها فوراً "وضع الوحدة الطرفية".
على الآيفون:
1) انتقل إلى الإعدادات/ عام/  إمكانية الوصول/ Voice over/ برايل.
2) إذا لم يكن البلوتوث قد تم تفعيله على الآيفون، فسيتم الطلب منك لتقم بتفعيله.
عند تفعيل البلوتوث، سيقوم الآيفون بالبحث عن الأجهزة.
3) يجب أن يظهر جهاز البرايل سينس يو تو ميني في قائمة الأجهزة المتاحة.
4) انقر مرتين على "برايل سينس يو تو ميني" في قائمة أجهزة البرايل.
5) سيتم طلب منك إدخال رمز PIN. قم بإدخال أي رمز من أربع خانات من اختيارك.
6) انقر مرتين على الزر "اقتران".

بالرجوع إلى البرايل سينس يو تو ميني:
ستقوم البرايل سينس يو تو ميني بطلب رمز ال PIN. أدخِل نفس رمز ال PIN الذي كنت قد قمت بإدخاله في الآيفون ثم اضغط دخول.
يجب أن تسمع صوت رنة من الآيفون، و سوف يتم عرض النص الموجود في الآيفون على عارض البرايل الخاص بالبرايل سينس يو تو ميني.
للمزيد من المعلومات حول تشغيل الآيفون باستخدام البرايل سينس كشاشة عرض للبرايل، الرجاء الذهاب إلى موقع Apple الإلكتروني www.apple.com/accessibility.
للخروج من "الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة" اضغط "حذف خلفي –مسافة –z (النقاط -1-3-5-6)".

3.3.2.6 خدمة لوحة مفاتيح بلوتوث

   إذا قمت باستخدام هذه الخدمة، فستتمكن من الاتصال بلوحة مفاتيح بلوتوث. من أجل استخدام هذه الخدمة يجب أن تقوم بتشغيل لوحة مفاتيح بلوتوث. يمكنك وصل لوحة مفاتيح بلوتوث بالقيام بما يلي:
1. انتقل إلى لوحة مفاتيح بلوتوث واضغط "دخول" في قائمة الأجهزة.
2. ثم سيتم عرض خدمة "لوحة المفاتيح".
3. اضغط "دخول" على خدمة "لوحة المفاتيح".
4. ثم سيتم طلب إدخال الرمز الشخصي في حال احتاجت لوحة مفاتيح البلوتوث لإدخال رمز شخصي. وإلا أنت لست بحاجة لإدخال رمز شخصي.
5. قم بإدخال الرمز الشخصي على البرايل سينس واضغط "دخول".
ثم ستحتاج لإدخال الرمز الشخصي على لوحة مفاتيح بلوتوث. (الرمز الشخصي للوحة المفاتيح يمكن أن تكون في دليل المستخدم الخاص بلوحة المفاتيح).

3.3.2.7 خدمة طابعة بلوتوث

   يمكنك طباعة المستندات بتوصيل طابعة للبرايل سينيس من خلال "البلوتوث". لاستخدام هذه المهمة تحتاج إلى استخدام طابعة تدعم خاصية البلوتوث أو توجد فيها إمكانية التوصيل بمستقبل بلوتوث. لضبط هذه المهمة اتبع الخطوات التالية:

1) إضغط "حذف خلفي-3-4-5-6" لتشغيل البلوتوث.
2) قيم بتشغيل برنامج "البلوتوث".
3) يتم إلتقاط جهاز بلوتوث.
4) بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى "جهاز طابعة بلوتوث".
5) إضغط "دخول".
6) ستظهر "قائمة الخدمات"، بعد البحث عن الخدمات.
7) بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" انتقل إلى "طابعة".
8) إضغط "دخول".
9) سيتم وصل الطابعة مع البرايل سينس.

3.3.2.8 استخدام عدة خدمات في نفس الوقت

   يمكنك استخدام كل من خدمة الشبكة المحلية، بروتوكول نقل الملفات والتزامن النشط بالبلوتوث في نفس الوقت. لكن إذا خططت استخدام أي من هذه الخدمات في نفس الوقت يجب عليك توصيل خدمة بروتوكول نقل الملفات قبل توصيل كل من خدمة الشبكة المحلية والتزامن النشط. وإلا الممكن أن تواجه مشاكل. لكن إذا أردت أن تتصل بالمنفذ التسلسلي يجب عليك عدم الاتصال بأي من خدمات البلوتوث الموجودة في قائمة خدمات البلوتوث. 

3.3.3 مفاتيح مدير البلوتوث الساخنة

البحث عن أجهزة بلوتوث: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)
الاتصال بجهاز: دخول على اسم الجهاز
الاتصال بخدمة: دخول على اسم الخدمة
قطع الاتصال بخدمة في قائمة خدمات البلوتوث: دخول-d (النقاط 1-4-5)
الانتقال إلى قائمة أجهزة البلوتوث في قائمة الخدمات: حذف خلفي
حذف إعدادات الجهاز في قائمة أجهزة البلوتوث: مسافة-d (النقاط 1-4-5)

1) خدمة بروتوكول نقل الملفات
فتح المجلد المحلي/البعيد: دخول-o (النقاط 1-3-5)
نسخ: دخول-c (النقاط 1-4)
لصق: دخول-v (النقاط 1-2-3-6)
إرسال إلى: دخول-s (النقاط 2-3-4)
استرجاع ملف: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)
مجلد جديد: دخول-f (النقاط 1-2-4)
حذف ملف/مجلد: مسافة-d (النقاط 1-4-5)
معلومات: دخول-i (النقاط 2-4)

3.4 قاموس النُطق

   يستخدم "قاموس النُطق" لتسجيل أو تعديل نُطق البرايل سينس. يمكنك تفعيل هذا الخيار بالضغط على "p (النقاط 1-2-3-4)" في قائمة "الإعدادات". يمكنك تشغيل "قاموس النُطق" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3- p (النقاط -1-2-3-4)".

   يتكون "قاموس النُطق" من قائمة تحتوي على الزر "إضافة كلمة"، الزر "تعديل كلمة"، الزر "حذف كلمة" والزر "إغلاق". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". ستظهر القائمة كَ "الكلمة: xx – yy" حيث أن "xx" هي الكلمة الأصلية و "yy" هي الكلمة المطلوب سماعها بدلاً من الكلمة الأصلية. مثال: إذا أردت سماع "منظمة الصحة العالمية" للكلمة الأصلية "WHO" وإضافة الكلمات ستقوم القائمة بعرض "الكلمة: WHO – منظمة الصحة العالمية". إذا وجد بنود عديدة في القائمة فيمكنك التنقل بين القوائم بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". أيضاً يمكنك التحقق من مفتاح توجيه المشيرة تبعاً لموقع البند الذي تريد وضع اهتمام عنده. مثال: إذا كان هناك 10 بنود في القائمة وتريد وضع الاهتمام على البند الخامس يمكنك فقط الضغط على مفتاح توجيه المشيرة على البند الخامس وبهذا سيتم وضع حيز الاهتمام على البند الخامس. لن تكون القائمة مرتبةً بالترتيب الهجائي وإنما سترتب وفقاً للترتيب التسلسلي لما تم إضافته.

   إذا أردت إضافة كلمة جديدة فيمكنك إضافتها بالضغط على "دخول" على الزر "إضافة كلمة" أو يمكنك الضغط على "مسافة-i (النقاط 2-4)". ثم ستظهر هذه الجملة "إضافة مدخل:" هنا يمكنك إدخال الكلمة التي ترغب بتغيير نُطقها واضغط "تبويب (مسافة-4-5)" ومن ثم ستظهر الجملة "استبدال:" هنا يمكنك إدخال الكلمة التي تريد سماعها ومن ثم قم بالضغط على "دخول" أو اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" للانتقال إلى الزر :تأكيد" واضغط "دخول". سيتم إضافة الكلمة وسيتم وضع الاهتمام على الزر "إضافة كلمة". في حالة إضافة الكلمة بالضغط على "مسافة-i (النقاط 2-4)" فإنه سيتم عرض الكلمة الجديدة. إذا أدرت إلغاء هذا التعديل يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" أو الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

   إذا أردت تعديل كلمة مسجلة فيا لقائمة يمكنك الانتقال للأعلى أو للأسفل بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" وهذا لتصل إلى البند الذي تريد تعديله. وبعد الانتقال إلى الزر "تعديل كلمة" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" اضغط "دخول". أو وأنت على البند الذي تريد تعديله قم فقط بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ستواجه "تعديل المدخل: (الكلمة ذات حيز الاهتمام)". في هذا الوقت إذا قمت بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" مرة واحدة فستواجه "استبدال: (النُطق الجديد)". هنا يمكنك إدخال النُطق الذي تريده ومن ثم اضغط "دخول". أو اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" مرةً أخرى للانتقال إلى الزر "تأكيد" ومن ثم اضغط على "دخول". سيتم تعديل الكلمة وسيتم وضع الاهتمام على الزر "تعديل كلمة". في حالة تعديل كلمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" فإنه سيتم عرض الكلمة المُعدلة. إذا أردت إلغاء التعديل يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" أو الضغط على "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

   إذا أردت حذف كلمة مسجلة في القائمة فيمكنك الانتقال للأعلى أو للأسفل بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" وهذا لتصل بالاهتمام إلى البند الذي تريد حذفه. وبعد الوصول إلى الزر "حذف كلمة" بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" اضغط "دخول". أو على البند الذي تريد حذفه قم فقط بالضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)". ثم ستظهر هذه الجملة "حذف؟ نعم". إذا كنت متأكد من حذف الكلمة اضغط "دخول"، وإلا اضغط "مسافة" للوصول إلى "لا" ومن ثم اضغط "دخول".

   إذا أردت الخروج من "قاموس النُطق" يمكنك الضغط على "دخول" على الزر "إغلاق" أو الضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

3.5 مدير القوائم

   بإستخدام مدير القوائم في برايل سينس يو تو ميني، يمكنك إدارة ماذا تريد أن يظهر من قوائم و/ أو برامج في القائمة الرئيسية أو القوائم الفرعية. بإمكانك تقريباً إظهار أو إخفاء أي برنامج في القائمة الرئيسية مع القليل من الاستثناءات. لا يمكنك إخفاء مدير الملفات، قائمة مدير المهام ذاته، أو قائمة "البرامج" التي تظهر فقط في حال تنزيل برامج خارجية.

لتشغيل "قائمة مدير المهام"، اتبع الخطوات التالية:

من قائمة "البرامج"، إضغط S (النقاط 2-3-4) أو دخول على القائمة "إعدادات".
إضغط مفتاح الإختصار، "m (النقاط 1-3-4)" أو "دخول" على قائمة مدير المهام.
تم إظهار مربع الحوار " قائمة مدير المهام" .

يمكنك أيضاً إطلاق " قائمة مدير المهام" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3-m (النقاط 1-3-4)". 

يتكون مربع الحوار " قائمة مدير المهام" من الأشياء التالية:
قائمة البرامج.
الزر "تعديل إسم القائمة" (يظهر فقط عندما تكون المشيرة على القائمة).
زر التأكيد
زر الإلغاء.

للتنقل بين البرامج، اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4".

اضغط "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" للتنقل إلى أزرار "تأكيد" و "إلغاء". 

   عند الوقوف على قائمة مثل "وسائط" أو "أدوات الويب"، فلن يكون الخيار في إظهار أو إخفاء العنصر متاح لك. يتم إظهار القوائم إذا كان يوجد بداخلهم برامج متاح الوصول إليها. إذا اخترت إخفاء كل البرامج في القائمة المعطاة، لن يتم عرض هذه القائمة. عندما تكون المشيرة على قائمة، سيكون لديك الخيار في تغيير اسم العنصر. لتغيير اسم عنصر في القائمة، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى القائمة التي ترغب بإعادة تسميتها.
قم بالوصول إلى "تعديل اسم القائمة"، ثم اضغط "دخول".
سوف تطلب منك برايل سينس كتابة اسم القائمة الجديد في مربع التحرير "اسم القائمة".
بعد كتابة الاسم الجديد في مربع التحرير، اضغط "دخول"، أو تبويب للوصول إلى "تأكيد" ثم اضغط "دخول".
 
   لإخفاء البرامج الغير مستخدمة في برايل سينس يو تو ميني، اضغط "مسافة" على كل من البرامج التي ترغب بإخفاءها في القائمة. اضغط "دخول" لحفظ الإعدادات، أو تبويب للوصول إلى "تأكيد" ثم اضغط "دخول".    لتفعيل الإعدادت يجب إعادة تشغيل برايل سينس يو تو ميني بالضغط على زر "إعادة التشغيل" في خلف الجهاز. بعد إعادة تمهيد برايل سينس يو تو ميني، يتم إخفاء البرامج التي اخترت إخفاءها.
   لإلغلاء إخفاء البرامج، ارجع لمربع الحوار " قائمة مدير المهام"، ثم اضغط "مسافة" على البرامج التي ترغب بإلغاء إخفاءها، ثم اضغط "دخول" لحفظ الإعدادات. اضغط مجدداً زر "إعادة التشغيل"، سوف يتم إعادة إظهار البرامج في القوائم بعد إعادة تمهيد الجهاز.



3.6 إعدادات خيار النسخ الاحتياطي/استعادة 

   إعدادات "الخيار النسخ الاحتياطي/استعادة" هو عبارة عن برنامج حيث يمكنك تعيين إعدادات الخيار النسخ الاحتياطي/استعادة لكل برنامج في البرايل سينس مرةً واحدة. يمكن العثور على هذا البرنامج في قائمة "الخدمات". يمكنك تشغيل هذا البرنامج بالضغط على "k (النقاط 1-3)" في قائمة "الإعدادات". يمكنك أيضاً تشغيل "الخيار النسخ الاحتياطي/استعادة" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F3- K (النقاط -1-3)".
 
 إذا قمت بتشغيل هذا البرنامج فإنه سيظهر مربع حوار، مربع الحوار هذا يحتوي على: "قائمة مربعات الاختيار لخيارات البرنامج"، الزر "تحديد الكل"، الزر "النسخ الاحتياطي"، الزر "استعادة"، والزر "إلغاء". يمكنك التنقل فيما بين مربعات الاختيار في "قائمة مربعات الاختيار لخيارات البرنامج" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". يمكنك التنقل بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". تحتوي "قائمة مربعات الاختيار لخيارات البرنامج" على "إعدادات الخيارات"، "خيارات مدير الملفات"، "خيارات معالج النصوص وورد"، "خيارات مدير العناوين"، "خيارات مدير جدول المواعيد"، "خيارات مشغل الوسائط الميديا بلاير"، "خيارات مستعرض الويب"، "خيارات البريد الإلكتروني"، "خيارات مدير البلوتوث"، "خيارات برنامج المحادثة أم أس أن" و "خيارات مدير قواعد البيانات".

   في هذه القائمة يمكنك الانتقال إلى خيارات البرنامج وتحديدها بالضغط على "مسافة"، إذا أردت إلغاء التحديد فيمكنك أيضاً الضغط على "مسافة" مرة أخرى. بعد تحديد جميع الخيارات التي تريدها للنسخ الاحتياطي أو الاستعادة، اضغط "دخول" على الزر "نسخ احتياطي" أو الزر "استعادة". إذا أردت تحديد جميع البرامج الموجودة في القائمة اضغط "دخول" على الزر "تحديد الكل". إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "نسخ احتياطي" أو الزر "استعادة" فإنه سيتم إغلاق مربع الحوار.
   بعد تحديد كل الخيارات التي تريد عمل منها نسخة احتياطية أو استعادة، اضغط "دخول" على الزر "نسخ احتياطي" أو الزر "استعادة"، أو اضغط "دخول- b (النقاط -1-2)" لعمل نسخ احتياطي أو "دخول- r (النقاط -1-2-3-5)" للاستعادة. إذا قمت باختيار الزر "نسخ احتياطي"، سيتم الطلب منك أن تقوم بتحديد الجهة التي تريد أن تخزن بها الملف الناتج من النسخ الاحتياطي. انتقل إلى المجلد الذي تريد أن تخزن به ملفات النسخ الاحتياطي باستخدام أوامر التنقل الخاصة بالملفات و المجلدات. حدد المجلد أو القرص حيث تريد أن تقوم بتخزين النسخة الاحتياطية بالضغط "مسافة"، و اضغط "دخول" لبدء عملية النسخ الاحتياطي.
 هذا يعني أنه عندما تقوم بإنشاء نسخة احتياطية لكال من ال 5 خيارات، فهذا سيؤدي إلى إنشاء 5 ملفات نسخ احتياطية.
   إذا قمت بالضغط على الزر "استعادة" فهذا سيمسح لك برؤية قائمة حيث يمكنك تحديد مسار استعادة ملف النسخ الاحتياطي. طريقة الانتقال أو تحديد المجلد أو القرص هي نفس الطريقة المستخدمة في "النسخ الاحتياطي". إذا قمت بتحديد مجلد لم يتم إجراء نسخة احتياطية منه فسترى رسالة تخبرك بإنه لا وجود لملف خيارات النسخ الاحتياطي.

إذا قمت بإيقاف تشغيل البرايل سينس عن طريق زر إعادة التشغيل أو لم نفد شحن في البطارية فسيتم فقط إعدادات الخيارات الأساسية لكل برنامج، وسترجع إلى القيم الافتراضية. إذا احتفظت نسخة اختياطية من الخيارات لهذا البرنامج في مرة سابقة وقبل أن تقوم بإعادة تشغيل البرايل سينس أو قبل نفاد البطارية فيمكنك استعادة إعدادات الخيارات هذه المعدة مسبقاً.

3.7 تغيير اسم الجهاز

   تتيح لك الوظيفة "تغيير اسم الجهاز" إمكانية تغيير اسم الجهاز الخاص بك على البلوتوث. افتراضياً، يتم تسمية جهازك بشئ مثل "برايل سينس يو تو ميني 035". قد ترغب بإضفاء طابعك الشخصي على اسم جهازك للتعرف عليه و تمييزه بسهولة عند الاقتران مع جهاز آخر. هذه الوظيفة مهمة بشكل خاص عند استخدام "محادثة سينس" حيث يتم الاقتران بين جهازي المفكرة سينس، وأنه من المهم معرفة و تمييز كل جهاز من الآخر.
   يمكنك الوصول إلى مربع الحوار "تغيير اسم الجهاز" بالانتقال إلى قائمة "الإعدادات"، ثم إلى "تغيير اسم الجهاز". كما يمكنك أيضاً تشغيل مربع الحوار "تغيير اسم الجهاز" من أي مكان في الجهاز بالضغط "حذف خلفي- دخول- E (النقاط -1-5)".
يتكون مربع الحوار "تغيير اسم الجهاز" من 3 عناصر تحكم: مربع التحرير "اسم الجهاز"، الزر "تأكيد"، و الزر "إلغاء". استخدم "تبويب (F3)" و "شفت- تبويب (مسافة- F3)" للانتقال ضمن عناصر التحكم.
   لتغيير اسم جهازك، قم بإدخال اسم جديد في مربع التحرير ثم اضغط "دخول". أو، بعد إدخال الاسم الجديد، اضغط تبويب للوصول إلى الزر "تأكيد" ثم اضغط "دخول". إذا قررت أنك لا تريد تغيير اسم جهازك، اضغط تبويب للوصول إلى الزر "إلغاء" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "مسافة- e (النقاط -1-5)" أو "مسافة- z (النقاط -1-3-5-6)".
   إذا قمت بتغيير اسم جهازك، فإنه من الضروري إعادة تشغيل الجهاز حتى يتم تفعيل التغيير. أَعِد تشغيل الجهاز بالضغط على الزر الدائري الصغير في الجهة الخلفية. عند استخدامك جهاز آخر في المرة القادمة للبحث عن أجهزة بلوتوث، يجب أن يظهر جهازك البرايل سينس بالاسم الجديد.


3.8 الخيارات العامة

   قائمة "الخيارات العامة" في برايل سينس يو تو ميني تحمل معلومات حول جميع إعداداتك. بإمكانك تغيير الإعداد الذي تفضله لكل خيار. بإمكانك الوصول لقائمة "الخيارات العامة" بالضغط على مفتاح "F1". ثم استخدم "مسافة-4" أو "مسافة-1" حتى تجد "إعدادات الخيارات". قم اضغط على مفتاح "دخول" على البند "إعدادات الخيارات". بالضغط على "مسافة-o (النقاط 1-3-5)"، ستتمكن من فتح قائمة "الخيارات العامة" أينما تكون في برايل سينس يو تو ميني.
   يمكنك التنقل في جميع ينود قائمة "الخيارات العامة" بِ "مسافة-1” أو "مسافة-4". كما يمكنك أيضاً استخدام أزرار التمرير للتنقل بين كل بند من البنود. بإمكانك تغيير قيمة الإعدادات باستخدام أزرار "المسافة" أو "حذف خلفي". يوجد مفاتيح اختصارات عديدة التي يمكنك استخدامها لتنقلك بسرعة لأي مكان تريده الذهاب إليه في قائمة "الخيارات العامة". بالضغط على "مسافة" على أي بند من بنود قائمة "الخيارات العامة"، ستتمكن من تفعيل وتعطيل الإعداد، أو التبديل ما بين مختلف الخيارات المتاحة للبند للحالي.

   قائمة "الخيارات العامة" هي تماماً مثل صندوق الحوار. يمكنك عرض و معرفة مفتاح الاختصار لخيار معين بوضع المشيرة عليه و الضغط "مسافة -3-6". لحفظ التغييرات التي قمت بها على إعدادات قائمة "الخيارات العامة"، اضغط "دخول" أو تبويب للوصول إلى الزر "تأكيد" ثم اضغط "دخول". بمجرد قمت بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد، ستقوم برايل سينس يو تو ميني بنُطق "تم حفظ الخيارات"، وسترجع إلى المكان الذي كنت عليه من قبل دخولك لقائمة "الخيارات". لإلغاء تغيير الإعداد، قم بالضغط على مفتاح "F4"، "مسافة-e (النقاط 1-5)" أو "مسافة-z (النقاط 1-3-4-5)"، فستقوم برايل سينس يو تو ميني بنُطق الرسالة "تم إلغاء حفظ الخيارات". 
إذا كنت على خيارٍ ما بإمكانك أيضاً استخدام مفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للذهاب إلى كل من الأزرار "تأكيد" و "إلغاء". إذا رغبت بحفظ إعداداتك، اضغط على "دخول" على الزر "تأكيد". إذا كنت لا ترغب في حفظ التغييرات التي قمت بإدخالها للإعدادات، اضغط "دخول" على الزر "إلغاء".

   قبل أن نذهب إلى تفاصيل كل خيار، دعنا أولاً نستعرض بصورة مختصرة عما سنجده في قائمة "الخيارات العامة".



3.8.1 نظرة عامة على قائمة الخيارات العامة


   تحتوي قائمة "الخيارات" على إعدادات مختلفة يمكن تغييرها في برايل سينس يو تو ميني. بالضغط على "مسافة-o (النقاط 1-3-5)"، ستستطيع فتح قائمة "الخيارات" أينما تكون في البرايل سينس يو تو ميني. تحتوي قائمة "الخيارات" على خمس مجموعات.

1. إعداد البرايل (يشتمل على شريط برايل، مشيرة برايل، نمط الثماني نقاط، درجة العرض/الإدخال، كود البرايل، فاصل السطر ووقت إظهار الرسائل).
2. إعداد الصوت (يشتمل على الصوت، مستوى الترقيم، ترديد لوحة المفاتيح، منبه الحروف الكبيرة، الأرقام، مستوى الصوت، سرعة الصوت، نبرة الصوت، تمرير الصوت).
3. إعداد العرض (يشتمل على شاشة العرض، دوران شاشة العرض، حجم خط الشاشة) لاحظ: تظهر هذه الإعدادات فقط إذا تم وصل يو أس بي LCD الخرجية.
4. إعداد الطباعة (تشتمل على منفذ الطابعة وحجم ورق الطباعة)
5. الإعداد العام (يشتمل على منبه الصوت، تشغيل نغمة التشغيل/الإيقاف، أزرار التمرير اليسرى، أزرار التمرير اليمنى، تخطي الأسطر الفارغة، معلومات التحكم، إظهار كلمة المرور، معلومات المفتاح الساخن، الإعلان عن مفاتيح الاختصار، نمط حفظ الطاقة، استئناف حفظ الطاقة، فحص  جدول مواعيد اليوم، نمط اليد الواحدة، تدقيق إملائي آلي، نوع الوثيقة الافتراضي، تزامن آلي مع وقت الخادم، مؤشر التقدم، البلوتوث، الشبكة اللاسلكية، والقرص المحمول).

   بإمكانك التنقل بين هذه المجموعات الخمسة بالضغط على "صفحة لأسفل ("مسافة-3-4-5" أو "F3-F4")" أو صفحة لأعلى ("مسافة-1-2-6" أو "F1-F2")". عندما يتم فتح مجموعة ستظهر قائمة بعدة خيارات والتي يمكن تغييرها لإعداد معين. قائمة الخيارات التي تندرج تحت المجموعة يشار إليها بالمسمى "قائمة". بإمكانك التنقل بين بنود "القائمة" بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". ثم ستتمكن من تغيير الإعداد لكل خيار بالضغط على "مسافة" أو "حذف خلفي" على كل لخيار.
انتبه: بالإضافة للتنقل ضمن المجموعات، يمكنك أيضاً استخدام الاختصارات للقفز إلى إعداد معين في مربع الحوار "الخيارات العامة". مع ذلك، يجب الملاحظة أنه غالباً ما يتم استخدام نفس مفتاح الاختصار لعدة خيارات. و بالتالي، في حالة استخدام أولاً حرف التنقل، بالضغط على مفتاح الاختصار يتم نقل التركيز إلى الإعداد الأول الذي يطابق مفتاح الاختصار، و بضغط المفتاح مرة أخرى يتم الانتقال إلى الإعداد التالي الذي يطابق مفتاح الاختصار. إذا لا يوجد أي إعدادات أخرى تطابق مفتاح الاختصار، ستقوم برايل سينس يو تو ميني بالالتفاف رجوعاً إلى أول إعداد يطابقه.
كما ذكرنا أعلاه، يوجد العديد من عناصر "الخيارات العامة" التي لديها أيضاً المفاتيح السريعة العامة. مما يعني أنه يمكنك استخدام هذه المفاتيح السريعة من أي مكان في الجهاز للوصول و تعديل تلك الإعدادات مباشرة دون الحاجة لفتح مربع الحوار "الخيارات العامة" أولاً.

3.8.2 الخيارات العامة بالتفصيل

   لنقم الآن بإلقاء نظرة على كل مهمة في قائمة "الخيارات العامة" بتفصيل أكثر.

3.8.2.1 سطر برايل

   أول بند ستجده في قائمة "الخيارات" هو "سطر برايل". بإمكانك تشغيل أو تعطيل سطر برايل عن طريق المفتاح "مسافة". القيمة الافتراضية هي "تشغيل" ومفتاح الاختصار هو"b (النقاط 1-2)". بإمكانك التبديل ما بين تشغيل وتعطيل سطر برايل بالضغط على "مفتاح حذف خلفي-F3" بينما تستخدم برنامج آخر في البرايل سينس يو تو ميني، بدون أن تستدعي قائمة "الخيارات.

3.8.2.2 مشيرة برايل

   بإمكانك اختيار كيفية ظهور مشيرة برايل على شريط برايل. مفتاح الاختصار هو "c (النقاط 1-4)". افتراضياً تم تعيين المشيرة للإعداد "دائماً فوق". وإذا أردت تغيير هذا الإعداد بإمكانك الضغط على مفتاح "مسافة" لجعل المشيرة "تنبض"، وضغطة مرة أخرى على المفتاح "مسافة" ل "تعطيل" المشيرة. إذا قمت بتغيير الإعداد اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى زر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء"ن ومن ثم اضغط على الزر "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

انتبه إلى أنه يوجود ثلاثة أنواع للمشيرة:
1. "النقاط 7-8"
2. نبض "النقاط 7-8"
3. نبض "النقاط 1-2-3-4-5-6-7-8"
"النقاط 7-8" النابضة سيتم عرضهم عندما تكون في "نمط الإحلال" في معالج النصوص. "النقاط 1-2-3-4-5-6-7-8" النابضة ستظهر عندما تستخدم الإعداد "بدء التحديد" في معالج النصوص وعندما تكون في مربع تحرير. في المواضع الأخرى ستظهر المشيرة بِ "النقاط 7-8".

3.8.2.3 نمط النقاط الثمانية

   بإمكانك اختيار طريقة العرض بنمط برايل-6-نقاط أو برايل-8-نقاط عند استخدام نص الآسكي. مفتاح الاختصار هو "e (النقاط 1-5)". نمط برايل-8-نقاط تم تعطيله افتراضياً. بإمكانك التبديل لهذا النمط (برايل-8-نقاط) بالضغط على المفتاح "مسافة". وبإمكانك تعطيل وتفعيل هذا الخيار بالضغط على "F1-زر تمرير سفلي" بينما تستخدم برنامج آخر في برايل سنس يو تو ميني، دون أن تقوم باستدعاء قائمة "الخيارات".


3.8.2.4 عرض/إدخال درجة برايل

   بإمكانك اختيار درجة برايل التي تريد أن يستخدمها عارض البرايل عند القراءة. مفتاح الاختصار هو "g (النقاط 1-2-4-5"). خيارات الإعداد هي برايل غير مختصر، برايل مختصر، وبرايل الحاسوب. بإمكانك التبديل بين هذه الإعدادات بالضغط على المفتاح "مسافة". بإمكانك الضغط على "مسافة-g (النقاط 1-2-4-5)" للتحرك خلال الإعدادات الثلاثة بينما تستخدم البرامج الاخرى بدون استدعاء قائمة "الخيارات".

3.8.2.5 كود البرايل

   يقوم الإعداد كود البرايل بتعريف القواعد التي على أساسها يجب أن يتم ترجمة برايل إلى نص و العكس. تقدم البرايل سينس يو تو ميني 3 أكواد للبرايل بالإنجليزية كما هو في البرايل للإسبانية، الفرنسية، الإيطالية و الألمانية. و بالتالي فإن كود البرايل يمكن تعيينها لتستخدم "US"، "UK"، "UEBC"، (كود البرايل الموحد للإنجليزية)، أو "الإسبانية"، "الفرنسية"، "الإيطالية"،  أو "الألمانية".

   إن الهدف الأساسي من UEBC هو استكشاف إمكانية الجمع بين ثلاثة من أكواد برايل الرسمية التي يتم استخدامها لطريقة برايل في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية لأغراض مختلفة، وهي: المواد الأدبية (برايل الإنجليزية، الطبعة الأمريكية)، الرياضيات و الرموز العلمية (رمز نيميث)، و رموز الحاسوب (كود برايل للحاسوب).

   اختيار واحد من ال 4 لغات الأخرى تسمح لك بإدخال البرايل وفقا لقواعد البرايل لتلك اللغة، وقراءة المستندات التي تم إنشاؤها في تلك اللغة باستخدام ترجمة البرايل الخاصة بها. تؤثر لغة البرايل أيضاً على القوائم، مربعات التحرير والسرد، ومربعات التحرير. لكن الأزرار والمربعات الثابتة لا تتأثر عند تغيير لغة برايل.

   مفتاح الوصول السريع المستخدم للانتقال إلى الخيار كود البرايل هو "c (النقاط 1-4)". الإعداد الافتراضي هو "US". استخدم "مسافة" لتغييرها إلى "UK"، "UEBC" أو "الإسبانية".

   يمكنك الالتفاف خلال جميع أكواد البرايل المتاحة من أي مكان في الجهاز باستخدام "حذف خلفي- دخول- B (النقاط -1-2)".

   انتبه: إذا قمت بتغيير خيار كود برايل بينما أنت تقوم بتحرير البرايل في معالج وورد، فسيتم تغيير معنى البرايل في مستندك الحالي ليعكس إعدادات كود البرايل الحالي. لاجتناب هذه المشكلة، يجب تغيير خيار كود البرايل قبل تشغيل معالج الوورد.


3.8.2.6 فاصل الأسطر

   عند قراءة مستند، إذا كان فاصل الأسطر معطل، يمكنك الانتقال إلى الكلمة السابقة/ التالية واحدة تلو الأخرى ويتم تمرير العارض بشكل مستمر بغض النظر عن موقع السطر.

استخدم الأوامر التالية:
انتقل إلى الكلمة السابقة/ التالية: مسافة-2 أو مسافة-5
انتقل إلى الحرف السابق/ التالي: مسافة-3 أو مسافة-6

   على سبيل المثال، عند إنشاء مستند جديد من "مدير الملفات"، سيتم التنويه، "اسم مجلد المستند الجديد"، أولاً، سوف تجد على عارض البرايل "مستند جديد". عند الضغط "مسافة-6" أو "مسافة-5"، سيُظهر عارض البرايل "مجلد المستند". عند الضغط "مسافة-6" أو "مسافة-5" مرة أخرى، ستتغير إلى "اسم المجلد".

   عندما يكون فاصل الأسطر مشغل، سينتقل العارض تلقائياً إلى طول النص لعارض البرايل. مثلاً، عندما تقرأ "اسم مجلد المستند الجديد"، وتقوم بضغط "مسافة-6" أو "مسافة-5"، سينتقل العارض إلى 18 خلية التالية من النص وسيعرض "اسم المجلد".

   استخدم ""مسافة" للتبديل بين تشغيل/ تعطيل فاصل الأسطر. استخدم "a (النقطة-1)" للقفز سريعاً إلى "فاصل الأسطر" من أي مكان في "الخيارات العامة".


3.8.2.7 وقت عرض الرسالة

   بإمكانك اختيار متى ستختفي رسالة برايل عن عارض البرايل. سيعمل هذا الإعداد فقط عندما يكون إعداد الصوت تم تحديده بالوضعية "تعطيل". لكن كل من الوضع "إستعداد" و "تجاهل" يتم تنفيذهم عندما يكون إعداد الصوت في الحالة "تشغيل". مفتاح الاختصار هو "m (النقاط 1-3-4)." خيارات الإعداد التي بإمكانك الاختيار منها هي "إستعداد"، "تجاهل"، و 1 إلى 10 ثواني. الافتراضي هو "3 ثواني". المفتاح "مسافة" يزيد الخيار بثانية واحدة والمفتاح "حذف خلفي" يقلل الخيار بثانية وحدة. بإمكانك جعل الجهاز يدخل في وضع الإستعداد بالضغط على المفتاح "مسافة" حتى تصل إلى "إستعداد". في هذا الوضع ستبقى الرسالة حتى تقوم بالضغط على أي مفتاح. أعلى قيمة تقوم باختيارها تؤدي إلى زيادة فترة بقاء الرسالة. إذا قرأت الرسالة قبل تحديد عدد الثواني، بإمكانك مسح الرسالة بالضغط على أي مفتاح. إذا قمت باختيار "تجاهل"، عندها سيتم تجاهل الرسائل ولن يتم إظهارها على عارض البرايل. إذا قمت بتغيير الإعداد اضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على المفتاح "تبويب ("مسافة-4-5")" أو المفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" للوصول إلى الزر "تأكيد" والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد، قم بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو مفتاح "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "إلغاء"، ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)."

3.8.2.8 اللغة

   يمكن أن تقوم البرايل سينس يوتو بإخراج النُطق باللغة الإنجليزية واللغة العربية. يمكنك تغيير آلة النُطق باستخدام الإعداد "اللغة" في مربع الحوار "الخيارات العامة".
   عند تغيير لغة النص إلى مشغل النطق باستخدام هذا الإعداد، فسوف لن تتأثر عناصر القائمة، المُطالبة، و المربعات الثابتة و سوف تبقى تُنطَق باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، فإن عناصر القائمة، مربعات التحرير والسرد، وجميع مربعات التحرير و مربعات التحرير متعددة الأسطر، مثل المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني فسيتم نطقها و إدخال نصوصها باستخدام اللغة التي تم اختيارها في إعداد "اللغة".
   عند إدخال نص باستخدام لغة معينة، يتم إرفاق سمة اللغة لذلك النص، وكلما واجه ذلك في الجهاز، سوف يتم النُطق باستخدام آلة النُطق باللغة التي أُنشئت. يمكنك تغيير اللغة المقترنة مع كتلة معينة من النص باستخدام وظيفة "سمة تحرير اللغة" المشروحة في القسم 5.2.15 من هذا الدليل.
   مفتاح الوصول السريع لإعداد اللغة هو "l (النقاط 1-2-3). اضغط "مسافة" لتبديل صوت آلة النُطق ما بين "الإنجليزية" و "العربية".
ملاحظة: يمكنك تغيير لغة آلة النُطق من أي مكان في الجهاز بالضغط على "حذف خلفي-دخول-v (النقاط 1-2-3-6)".

3.8.2.9 الصوت

   ستسمح لك هذه القائمة بتعطيل أو تشغيل صوت برايل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار هو "v (النقاط 1-2-3-6)." افتراضياً الصوت تم ضبطه على وضعية التشغيل، بهذا ستسمع برايل سينس يو تو ميني تتحدث. بإمكانك تعطيل الصوت بالمفتاح "مسافة". بإمكانك التبديل ما بين التعطيل والتشغيل بالضغط على المفتاح "حذف خلفي-F2" من أي مكان في برايل سينس يو تو ميني.

   يمكنك أيضاً الضغط على "النقاط 1-2" أثناء تشغيل برايل سينس يو تو ميني لأن هذا سيؤدي إلى تشغيل برايل سينس يو تو ميني بدون نُطق. عند إعادة ضبط برايل سينس يو تو ميني يمكنك أيضاً الضغط على "النقاط 1-2" بينما تضغط على زر إعادة الضبط لإعادة ضبط برايل سينس يو تو ميني، وتشغيل برايل سينس يو تو ميني بدون نُطق.

3.8.2.10 مستوى الترقيم

   بإمكانك اختيار الكيفية التي تريدها في قراءة برايل سينس يو تو ميني لعلامات الترقيم. مفتاح الاختصار هو "P (النقاط 1-2-3-4)". خيارات الإعداد هي "الكل"، "تعطيل"، "علامات الترقيم"، و "رمز". الإعداد الافتراضي هو "الكل" والذي من خلاله ستقوم برايل سينس يو تو مينيبنُطق جميع رموز وعلامات الترقيم. يسمح لك مفتاح "المسافة" بالتحرك خلال جميع قيم الإعداد الأربعة. إذا قمت باختيار "تعطيل" فإن البرايل سينس لن تقوم بنُطق أياً من علامات الترقيم. الخيار "علامات الترقيم" سيجعل برايل سينس يو تو ميني تنطق علامات الترقيم فقط، لكن الخيار "رمز" سيقوم بتفعيل نُطق جميع الرموز بدون نُطق علامات الترقيم.


3.8.2.11 ترديد لوحة المفاتيح

   من خلال هذا الخيار يمكنك أن تقرر كيفية النٌطق التي تريدها من برايل سينس يو تو مينيعندما تقوم بالطباعة. مفتاح الاختصار هو "K (النقاط 1-3)". قيم هذا الإعداد هي " تشغيل مع حروف وكلمات"، " تشغيل مع الحروف"، " تشغيل مع الكلمات"، و "تعطيل". إذا قمت باختيار الإعداد الافتراضي "تشغيل مع حروف وكلمات"، ستتمكن من سماع ترديد صوتي لكل حرف تقوم بإدخاله وللكلمة بعد الانتهاء من طباعتها. إذا قمت باختيار الإعداد " تشغيل مع الحروف" ستسمع ترديد صوتي لكل حرف تقوم بطباعته حرف تلو الحرف. إذا قمت باختيار الإعداد " تشغيل مع الكلمات"، ستسمع ترديد صوتي لكل كلمة بعد الانتهاء من طباعتها، وليس لكل حرف. بإمكانك التبديل ما بين هذه الخيارات بالضغط على المفتاح "مسافة".

3.8.2.12 تنبيه حروف كبيرة

   بإمكانك أن تقرر كيفية نطق برايل سينس يو تو مينيلل "الحرف الكبير" عندما تقوم بطباعة حرف أو قراءة وثيقة باستخدام "مسافة-3" أو "مسافة-6" في مربع تحرير الحاسوب أو في نمط الآسكي. فإن مفتاح الاختصار هو "u (النقاط 1-3-6)". قيم الإعداد هي "تعطيل"، "انطق الحرف الكبير"، و "النبرة". القيمة الافتراضية هي "النبرة". إذا قمت باختيار الإعداد الافتراضي ستسمع نغمة بنبرة أعلى عند كتابة الحرف الكبير. وإذا قمت باختيار الإعداد "تعطيل" ستقرأ النص بنفس الوتيرة بغض النظر عن كون الحرف صغير أو كبير. وإذا قمت باختيار الإعداد "انطق الحرف الكبير"، ستتمكن من سماع ترديد صوتي للكلمة "حروف عليا" قبل الحرف الكبير. على سبيل المثال إذا كان هناك الحرف الكبير "V" فإن برايل سينس يو تو ميني ستقوم بنُطق "حروف عليا v".

3.8.2.13 الأرقام

   بإمكانك اختيار كيفية قراءة برايل سينس يو تو ميني للرقم. مفتاح الاختصار هو "n (النقاط 1-3-4-5)" بالإعداد الافتراضي "تشغيل". على سبيل المثال إذا قمت بتعيين الإعداد "تشغيل"، سيتم قراءة الرقم "2007” "ألفان وسبعة". وإذا قمت بتعيين الإعداد "تعطيل"، فإن الرقم "2007” سيتم قراءته بهذا الشكل "اثنان صفر صفر سبعة". بإمكانك تغيير القيمة باستخدام مفتاح "المسافة".

3.8.2.14 الاختصارات

   يمكنك تشغيل/ تعطيل ترجمة الاختصارات في برايل سينس يو تو ميني. استخدم "a (النقطة 1)"، للقفز سريعاً إلى الخيار "الاختصارات" في مربع الحوار "الخيارات العامة". إذا كان الخيار "الاختصارات" قد تم تعيينه "تشغيل"، فعندما تجد برايل سينس يو تو ميني "Ala" فستقرأها كَ "Alabama". لكن إذا كان الخيار "الاختصارات" تم تعيينه "تعطيل"، فستقرأها كَ "Ala".

3.8.2.15 مستوى الصوت

   بإمكانك ضبط مستوى حجم الصوت للبرايل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار هو "l (النقاط 1-2-3)". يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام القيم من 1 إلى 21، حيث أن 1 هي أدنى مستوى للصوت و 21 هي الأعلى. استخدم "مسافة" لرفع مستوى الصوت ومفتاح "حذف خلفي" لخفض مستوى الصوت بوحدة واحدة في المرة الواحدة.
 يمكنك أن تقوم برفع مستوى الصوت دون الحاجة لفتح قائمة "الخيارات" وذلك عن طريق الضغط على مفتاح "حذف خلفي- F4" أو يمكنك تخفيض مستوى الصوت بالضغط على المفتاح "حذف خلفي- F1".

3.8.2.16 سرعة الصوت

   بإمكانك التحكم بسرعة نُطق برايل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار هو "r (النقاط 1-2-3-5)". خيارات الإعداد من 1 حتى 12 حيث 1 هو الأبطأ و 12 هو الأسرع. المفتاح "مسافة" يقوم برفع مستوى السرعة ومفتاح "حذف خلفي" يقوم بتخفيض مستوى السرعة بوحدة واحدة في المرة الواحدة. 
   يمكنك أن تقوم برفع مستوى السرعة من أي مكان في جهاز البرايل سينس يو تو ميني وذلك عن طريق الضغط على مفتاح "المسافة- F4" أو يمكنك تخفيض مستوى الصوت بالضغط على المفتاح "مسافة- F1".

3.8.2.17 نبرة الصوت

   بإمكانك التحكم بنبرة صوت برايل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار هو "t (النقاط 1-2-3-4-5)". الخيارات المتاحة هي من 1 حتى 10. على المستوى 10، ستكون نبرة الصوت هي الأعلى. وعلى المستوى 1 ستكون نبرة الصوت الأخفض. المفتاح "مسافة" سيقوم برفع نبرة الصوت والمفتاح "حذف خلفي" سيقوم بتخفيض نبرة الصوت بمستوى واحد.
   من أي مكان في الجهاز، بإمكانك تخفيض النبرة بالضغط على المفتاح "دخول- F4"، أو بإمكانك تقليل النبرة بالضغط على المفتاح "دخول- F1".

3.8.2.18 سرعة الصوت الفرعي

   يقوم هذا الخيار بالتحكم بمعدل سرعة الصوت المستخدم لإخراج النُطق بلغات أخرى غير الإنجليزية. تتدرج القيم من المستوى 1 إلى المستوى 12، بالوضع الافتراضي 8. استخدم "مسافة" لرفع مستوى سرعة الصوت الفرعي و "حذف خلفي" لتقليله. مفتاح الوصول السريع هو "r (النقاط 1-2-3-5)" 
   قم بضبط سرعة الصوت الفرعي من أي مكان في البرايل سينس يو تو ميني باستخدام "مسافة –دخول- F1" لتقليلها، و "مسافة –دخول- F4" لزيادتها.

3.8.2.19 مستوى الصوت الرئيسي

   استخدم خيار مستوى الصوت الرئيسي للتحكم بمستوى صوت الجهاز الأساسي. تعديل هذا الخيار يقوم بتغيير مستوى الصوت لكل من صوت النظام وآلة النُطق. القيم المتاحة تتراوح ما بين القيم 1 حتى 21. استخدم "مسافة" لرفع الصوت الرئيسي و"حذف خلفي" لتقليله. مفتاح الوصول السريع هو " v (النقاط 1-2-3-6)". يمكنك تعديل الصوت الرئيسي من أي مكان في الجهاز بالضغط على "حذف خلفي-مسافة-F1" لتقليله و"حذف خلفي-مسافة-F4" لرفعه.

3.8.2.20 تمرير الصوت

   بإمكانك أن تقرر إذا أردت برايل سينس يو تو ميني أن تقوم بالنطق أثناء استخدامك لأزرار التمرير في المستند. مفتاح الاختصار هو "s (النقاط 2-3-4)" بالإعداد الافتراضي "تعطيل". الإعداد الافتراضي (تعطيل) لا يسمح لبرايل سينس يو تو ميني بالنطق أثناء التمرير. مفتاح المسافة يقوم بالتبديل ما بين تعطيل/تشغيل. إذا قمت بتعيين الخيار "تشغيل"، ستتمكن من سماع برايل سينس يو تو ميني أثناء التمرير. 


3.8.2.21 عكس شاشة العرض

   بإمكانك أن تقرر كيفية عرض النص على شاشة العرض في الاتجاه الأيمن أو في الاتجاه العكسي. الإعداد الافتراضي "تعطيل"، بإمكانك تغيير القيمة إلى "تشغيل" أو "تعطيل". إذا قمت بتعيين الخيار "تعطيل"، سيتم إظهار النص على الشاشة في الاتجاه الأيمن وإذا قمت بضبط هذا الإعداد إلى "تشغيل" سيتم إظهار النص على الشاشة بالاتجاه العكسي وهذا يعني أن الشخص المبصر الذي يواجهك بإمكانه رؤية النص على شاشة العرض في الاتجاه الأيمن. هذه أداة جيدة للمعلمين أو الصم-المكفوفون.
ملاحظة: سوف يظهر هذا الخيار فقط في حالة وصل يو أس بي الخارجية.

3.8.2.22 حجم خط الشاشة

   من هنا، يمكنك تغيير حجم الخط على لوحة الشاشة. مفتاح الاختصار هو "f (النقاط 1-2-4)". الإعداد الافتراضي هو الدرجة 19، لكن يمكنك ضبط حجم الخط من 12 حتى 20. بإمكانك زيادة حجم الخط بوحدة واحدة عن طريق المفتاح "مسافة"، ويمكنك تقليل حجم الخط من خلال المفتاح "حذف خلفي". إذا كان لديك حجم الخط 20 درجة وقمت بزيادة الحجم بوحدة واحدة فسيذهب حجم الخط إلى الدرجة 12. وإذا كان حجم الخط 12 درجة وقمت بتقليله بوحدة واحدة فسيذهب حجم الخط إلى 20 درجة.
ملاحظة: سوف يظهر هذا الخيار فقط في حالة وصل LCD يو أس بي الخارجية.

3.8.2.23 منفذ الطابعة

   بإمكانك اختيار المنفذ الذي سيتم استخدامه لمنفذ طابعتك عندما تقوم بإرسال الوثائق إلى الطابعة. مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)". الإعداد الافتراضي هو "يو أس بي". إذا رغبت باستخدام منفذ الطابعة اليو أس بي، احتفظ بالإعداد الافتراضي. إذا رغبت باستخدام منفذ الطابعة المتوازي أو البلوتوث يمكنك تغيير الإعداد. يمكنك تبديل خيارات هذا الإعداد بالضغط على المفتاح "مسافة".
انتبه: إذا رغبت باستخدام منفذ التوازي للطابعة، يجب أن تستخدم يو أس بي لمحول التوازي و وصل الطابعة بمنفذ يو أس بي على جهاز البرايل سينس يو تو ميني.

3.2.8.24 حجم ورقة الطباعة

   هذا الخيار يسمح لك بتحديد حجم الورقة التي ستستخدمها الطابعة الحبرية، في حال رغبت بالطابعة على الطابعة الحبرية. مفتاح الاختصار لهذه المهمة هو "s (النقاط 2-3-4)". بإمكانك تغيير إعداد الحجم بالضغط على المفتاح "مسافة". يمكنك الاختيار ما بين الإعداد "رسالة" (8.5 إنش في 11 إنش) أو "افتراضي" (8.5 إنش في 14 إنش).

3.2.8.25 تنبيهات صوتية

   يمكنك الاختيار ما بين سماع تحذيرات صوتية أم لا. مفتاح الاختصار هو "a (النقطة 1)". هذا الخيار مفيد في حالة إعداد النُطق على البرايل سينس يو تو ميني قد تم تعطيله. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار مضبوط على "تشغيل". إذا قمت بتعطيل النُطق ستتمكن من سماع تنبيه صوتي عند الطباعة على مفاتيح لا تتقبلها  برايل سينس يو تو ميني. في حال عدم رغبتك في سماع التبيهات الصوتية يمكنك الضغط على المفتاح "مسافة" مرة واحدة لِ "تعطيل" التبيهات الصوتية.

3.8.2.26 تشغيل/إيقاف نغمة الصوت للطاقة

   يمكنك الاختيار ما بين سماع نغمة تشغيل/إيقاف البرايل سينس يو تو مينيعند تشغيلها. مفتاح الاختصار هو "s (النقاط 2-3-4)". الإعداد الافتراضي لهذا الخيار مضبوط على "تشغيل". إذا قمت بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي ستتمكن من سماع إشارة صوتية بمجرد تشغيل جهاز البرايل سينس يو تو ميني.
    في حال عدم رغبتك في سماع الإشارة الصوتية لتشغيل/تعطيل، يمكنك الضغط على المفتاح "مسافة" لمرة واحدة لِ "تعطيل" الإشارة الصوتية.

3.8.2.27 أزرار تمرير يسار

   يمكنك أن تقرر الكيفية التي سيتم فيها استخدام أزرار التمرير التي على الجانب الأيسر من عارض البرايل. بإمكانك ضبط الإعداد بإحدى هذه القيم "تمرير سطر"، "التنقل حسب السطر"، "التنقل حسب الحرف"، "التنقل حسب الفقرة" و "التنقل حسب الجملة". استخدم "مسافة" للتنقل ضمن الخيارات.
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "تمرير سطر"، ستستخدم أزرار تمرير-يسرى لتمرير سطر برايل السابق أو التالي. هذا يعني إذا قمت بالضغط على زر التمرير العلوي-الأيسر ستتمكن من تمرير سطر برايل السابق وإذا قمت بالضغط على زر التمرير السفلي-الأيسر ستتمكن من تمرير سطر البرايل التالي.
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "التنقل حسب سطر"، ستستخدم أزرار التمرير-الأيسر لتمرير سطر برايل السابق أو التالي، وهي تعمل كما لو قمت بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
   إذا قمت بضبط الإعداد للقيمة "انتقال حسب الحرف"، سيتم استخدام أزرار تمرير-يسرى للانتقال إلى الحرف التالي أو السابق على عارض البرايل. هذا يعني إذا قمت بالضغط على زر التمرير العلوي-الأيسر ستتمكن من الانتقال إلى الحرف السابق على عارض البرايل وإذا قمت بالضغط على زر التمرير الأسفل- الأيسر فستتمكن من الانتقال إلى الحرف التالي على عارض البرايل وهذا يعمل تماماً كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-3" أو "مسافة-6".
   إذا قمت بضبط القيمة "التنقل حسب الجملة"، سيتم استخدام أزرار تمرير-يسرى لللانتقال إلى الجملة التالية أو إلى الجملة السابقة وستعمل كما لو أنك قمت بالضغط على "مسافة-2-3-5" أو "مسافة-2-5-6".

3.8.2.28 أزرار تمرير يمين

   يمكنك أن تقرر الكيفية التي سيتم فيها استخدام أزرار التمرير التي على الجانب الأيمن من عارض البرايل. القيم في هذا الإعداد هي مماثلة تماماً لتلك التي تم شرحها مسبقاً في القسم 3.2.8.28 الذي يصف أزرار التمرير التي على الجانب الأيسر.

3.8.2.29 تخطي الأسطر الفارغة

   يمكنك الاختيار ما بين جعل برايل سينس يو تو ميني تقرأ السطر الفارغ أو أن تتخطى قراءة الأسطر الفارغة. مفتاح الاختصار هو "e (النقاط 1-5)"، والإعداد الافتراضي "تعطيل". إذا قمت بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي ستتمكن من سماع "سطر فارغ" إذا وجد سطر فارغ. مفتاح المسافة يبدل ما بين الخيارين تعطيل/تشغيل.

3.8.2.30 معلومات التحكم

   يمكنك اختيار موقع المعلومات الخاصة بالملفات والقوائم في البرايل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار هو "i (النقاط 2-4)"، والإعداد الافتراضي هو "بعد". للتبديل ما بين "معلومات التحكم" قبل، بعد وتعطيل اضغط على المفتاح "مسافة".

   إذا قمت بتحديد "قبل"، ستتمكن من سماع معلومات التحكم قبل القائمة أو قبل عنصر قائمة. وإذا قمت بتحديد "بعد"، ستتمكن من سماع معلومات التحكم بعد القائمة أو بعد عنصر قائمة مثل "عنصر قائمة" أو "بند قائمة". في حال كون معلومات التحكم معطلة لن تتمكن من سماع "عنصر قائمة" أو "بند قائمة".

   إنتبه إلى أنه في حال تنشيط متصفح الإنترنت، فإن رموز التحكم ستظهر حتى لو قمت بتعطيل الخيار "معلومات التحكم".

3.8.2.31 إخفاء كلمات المرور

   عندما تقوم بإدخال كلمة مرور في مربع تحرير حاسوب، فيمكنك تحديد نمط العرض كنقاط "*(النقاط 1-6) أو الحرف الذي قمت بكتابته بالضبط على الشاشة وعارض البرايل.

   مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)"، والإعداد الإفتراضي "تعطيل". عندما تقوم بإدخال كلمة المرور فسيتم إظهارها "*(النقاط 1-6)" على الشاشة وعلى عارض البرايل.

   الإعداد الافتراضي هو "تشغيل" مما يعني أن كلمة المرور مخفية و ستظهر على شكل نجمات. بالضغط على المفتاح "مسافة" تغير الإعداد إلى "تعطيل" فعندما تقوم بكتابة كلمة المرور فسيتم إظهار الحروف بالضبط كما قمت بإدخالها على الشاشة وعارض البرايل.

3.8.2.32 معلومات المفتاح الساخن

   كما تم وصفه من قبل، المفاتيح الساخنة عبارة عن ضغطات مفاتيح يمكنها أن تأخذك مباشرة إلى بند معين، مثل القائمة، أو عنصر معين في قائمة. بإمكانك أن تختار طريقة نُطق المفتاح الساخن. مفتاح الاختصار هو "h (النقاط 1-2-5)"، بالإعداد الافتراضي "حرف آسكي". قيم هذا الإعداد هي "حرف آسكي"، "أنماط النقطة"، و"تعطيل". بإمكانك التبديل ما بين هذه الخيارات بالضغط على المفتاح "مسافة". على سبيل المثال، عندما تقوم باختيار "حرف آسكي"، فإن "فتح (o) دخول-o" ستظهر بالشكل "فتح (o) دخول-o". وإذا اخترت "أنماط النقطة"، فإن "فتح (o) دخول-o" ستظهر بالشكل "فتح (o) دخول- النقاط 1 3 5". وإذا قمت باختيار "تعطيل" فلن تتمكن من سماع معلومات المفتاح الساخن.

3.8.2.33 الإعلان عن مفاتيح الاختصار

   خيار الإعلان عن مفاتيح الاختصار يسمح لك أن تقرر فيما إذا ستقوم برايل سينس يو تو ميني بنطق مهمة مفتاح الاختصار. مفتاح الاختصار هو "s (النقاط 2-3-4)" بالإعداد الافتراضي "تشغيل". على سبيل المثال إذا سمعت "ملف (f) سحب سفلي" فالحرف "f" هو مفتاح الاختصار. إذا كنت تفضل أن تقوم برايل سينس يو تو ميني بنُطق "ملف سحب سفلي" عندها يجب أن تقوم بتعطيل الإعداد "الإعلان عن مفاتيح الاختصار". للتبديل ما بين تشغيل وتعطيل "الإعلان عن مفاتيح الاختصار" اضغط على المفتاح "مسافة".

3.8.2.34 وضع حفظ الطاقة

   بإمكانك اختيار جعل برايل سينس يو تو ميني تستخدم وضع حفظ الطاقة. مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)". الإعداد الافتراضي "تشغيل" الذي سيقوم باستخدام وضع حفظ الطاقة. المفتاح "مسافة" يبدل ما بين "تشغيل"، "تعطيل" و"رسالة". في حال لم ترغب في استخدام وضع حفظ الطاقة يمكنك ضبط هذا الخيار على "تعطيل".  إذا قمت بتحديد الخيار "رسالة" ستسمع رسالة تحذيرية تقول لك "تشغيل" خلال العد التصاعدي 10،20، أو 30 دقيقة (بالاعتماد على الإعداد الذي ستقوم باختياره لحفظ الطاقة) في حال لم تقم بالضغط على أي مفتاح على البرايل سينس يو تو ميني. القسم التالي يوضح كيفية تغيير حفظ الطاقة خلال 10، 20، 30 دقيقة. إذ قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد.
   انتبه، هذا الخيار متاح فقط عندما يكون محول الطاقة متصل بالجهاز. بكلمة أخرى بالرغم من ضبطك للخيار "تشغيل" وإذا كان محول الطاقة موصول بالجهاز فإن الجهاز لن يذهب إلى وضع السكون آلياً عندما تصبح في وقت "استئناف حفظ الطاقة".

3.8.2.35 استئناف حفظ الطاقة

   عندما تريد استخدام وضع حفظ الطاقة بإمكانك تحديد وقت بدء وضع حفظ الطاقة. مفتاح الاختصار هو "k (النقاط 1-3)" بالإعداد الافتراضي "بعد 10 دقائق". إذا قمت بتحديد هذا الخيار للوضع الافتراضي سيدخل جهاز البرايل سينس يو تو ميني في وضع حفظ الطاقة بعد عشر دقائق من عدم استخدامك له. مفتاح "المسافة" يغير إعداد الخيار لعشر دقائق، 20 دقيقة أو 30 دقيقة.

3.8.2.36 فحص جدول مواعيد اليوم

   في "مدير جدول المواعيد" (والذي ستتعرف إليه لاحقاً)، أصبح بإمكانك متابعة مواعيدك باستخدام برايل سينس يو تو ميني. برايل سينس يو تو ميني قادرة على فحص جدول مواعيد اليوم عندما تقوم بتشغيلها. يمكنك أن تقرر في حال أردت من برايل سينس يو تو ميني أن تقوم بعرض جدول مواعيد اليوم عندما تقوم بتشغيلها. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "s (النقاط 2-3-4)". للتبديل ما بين تعطيل وتشغيل هذا الخيار اضط على مفتاح "المسافة".

3.8.2.37 نمط اليد الواحدة

   بإمكانك تعطيل أو تشغيل نمط اليد الواحدة عندما تستخدام برايل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار هو "h (النقاط 1-2-5)". الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو "تعطيل". خيارات هذا الإعداد هي "تشغيل" و "تعطيل". المعلومات بالتفصيل حول نمط اليد الواحدة مشار إليها في "2.14 نمط اليد الواحدة".
   انتبه، هذا الخيار يتم ضبطه على الإعداد "تعطيل" حتى لو قمت بتحديد القيمة "تشغيل" عند وصل لوحة مفاتيح يو أس بي. وإذا قمت بفصل لوحة مفاتيح يو أس بي فإن هذا الخيار سيرجع للقيمة التي كان عليها قبل وصل لوحة مفاتيح يو أس بي.

3.8.2.38 تدقيق إملائي آلي

   يمكنك أن تختار ما بين تمكين البرايل سينس يو تو مينيمن فحص التدقيق الإملائي أو لا. هذا الخيار متاح في "مربعات التحرير المتعدد" في البرامج مثل مدير المواعيد، مدير العناوين، رسائل البريد الإلكتروني، معالج النصوص، ... إلخ. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "c (النقاط 1-4)".

   بصورة افتراضية فإن هذا الإعداد مضبوط على القيمة "لا" والذي يمنع القيام بالتدقيق الإملائي. إذا رغبت بتفعيل خيار التدقيق الإملائي اضغط على المفتاح "مسافة" للتبديل إلى الخيار "نعم" واضغط على المفتاح "دخول".
   إذا كان الخيار "نعم"، و قمت بإدخال كلمة لديها خطأ إملائي، ستُطلق برايل سينس يو تو ميني صوت تنبيه يدل على وجود خطأ إملائي. سيتم إطلاق هذا الصوت حتى في حالة تعطيل التنبيهات الصوتية.

3.8.2.39 الوثيقة الافتراضية

   تستخدم هذه المهمة لتحديد نوع الوثيقة المطبقة عند إنشاء وثيقة جديدة باستخدام معالج النصوص في البريل سينس يو تو ميني. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "q (نقطة 1-2-3-4-5)". عندما تقوم بإنشاء وثيقة جديدة في "معالج النصوص" فإن "وثيقة برايل" هي الإعداد الافتراضي لنوع الملف. بإمكانك تغيير الإعداد الافتراضي باستخدام هذا الخيار.

   بإمكانك التبديل ما بين "مستند سينس"، "مستند برايل"، و "مستند نصي". الإعداد الإفتراضي يكون على "مستند برايل". اضغط على المفتاح "مسافة" للتبديل ما بين الإعدادات الثلاثة، واضغط على المفتاح "دخول".


3.8.2.40 المستعرض الافتراضي

   يتيح لك هذا الخيار إمكانية استخدام مستعرض الويب الأصلي لسينس أو استخدام المستعرض السريع الأحدث ليكن هو المستعرض الافتراضي عند فتح صفحات ويب من البرامج مثل البريد الإلكتروني، الخلاصات، بحث جوجل، و تويتر.
   مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "B". بشكل افتراضي، يتم ضبط هذا الخيار ليكن "مستعرض الويب" الأصلي. اضغط "مسافة" للتبديل بين "مستعرض الويب" و "المستعرض السريع".

3.8.2.41 التزامن آلياً مع وقت الخادم

   "التزامن آلياً مع وقت الخادم" فإنه يتم مزامنة كل من التاريخ والوقت بشكل آلي عند توصيل جهاز البرايل سينس يو تو ميني بالإنترنت. يمكنك باستخدام هذه الميزة تصحيح الوقت في جهاز البرايل سينس يو تو ميني من خلال وقت خادم إنترنت صحيح. بمجرد توصيل البرايل سينس يو تو ميني بالإنترنت ستسمع صوت. من هذه النقطة سيتم مزامنة كل من تاريخ ووقت البرايل سينس يو تو مينيمع خادم الإنترنت آلياً. الإعداد الإفتراضي هو "تشغيل". مفتاح الاختصار هو "T (النقاط 2-3-4-5)"، بالضغط على المفتاح "مسافة"، يمكنك التبديل بين تشغيل/ تعطيل.

3.8.2.42 مؤشر التقدم

   يظهر مؤشر التقدم الوقت المستغرق في فتح مستند، نسخ ملفات أو فتح أي صفحة ويب. يستخدم هذا الخيار لضبط علامة التقدم. مفتاح الاختصار هو "p (النقاط 1-2-3-4)"، وبامكانك اختيار "صامت"، "تنبيه صوتي" و "رسالة". الإعداد الافتراضي مضبوط على "رسالة". اضغط على المفتاح "مسافة" للتبديل ما بين الإعدادات الثلاثة، واضغط على المفتاح "دخول" لحفظ التعديلات.

3.8.2.43 البلوتوث

   يمكنك أن تقرر فيما إذا تريد من برايل سينس يو تو مينيأن تقوم بتفعيل البلوتوث. مفتاح الاختصار لهذا الخيار "b (النقاط 1-2)". بإمكانك التبديل ما بين خيارات هذا الإعداد "تشغيل" و"تعطيل" بالضغط على المفتاح "مسافة". الإعداد الافتراضي "تعطيل". في حال كونك في أي برنامج من برامج برايل سينس يو تو ميني بإمكانك تعطيل وتفعيل البلوتوث بالضغط على المفتاح "حذف خلفي (النقاط -3-4-5-6)" من أي مكان في جهاز اليو تو ميني.
   انتبه إلى أنه من أجل استخدام مهمة البلوتوث الخاصة بالبرايل سينس يو تو مينيالرجاء أن تقوم بتشغيلها. والرجاء أن تقوم بتعطيلها في حال عدم استخدامك لها وذلك لحفظ طافة البطارية.


3.8.2.44 الشبكة اللاسلكية

   يمكنك أن تقرر تفعيل البرايل سينس يو تو مينيلخيار الشبكة اللاسلكية. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "w (النقاط 2-4-5-6)". بإمكانك الاختيار ما بين "تشغيل" و "تعطيل" بالضغط على المفتاح "مسافة". الإعداد الافتراضي هو "تعطيل". في حال كونك في أي برنامج من برامج برايل سينس يو تو ميني بإمكانك تعطيل وتفعيل البلوتوث بالضغط على مفتاح "حذف خلفي-1-4-5-6" من أي مكان في جهاز اليو تو ميني.
   انتبه، من أجل استخدام مهمة الشبكة اللاسلكية الخاصة بالبرايل سينس يو تو مينيالرجاء أن تقوم بتشغيلها. والرجاء أن تقوم بتعطيلها في عدم استخدامك لها وذلك لحفظ طاقة البطارية.


3.8.2.45 القرص المحمول

   يمكنك أن تختار في حال رغبت في استخدام البرايل سينس يو تو مينيبوضع القرص محمول أو لا عندما يتم وصلها بحاسوب شخصي (PC) من خلال وصلة يو أس بي. مفتاح الاختصار لهذا الخيار هو "d (النقاط 1-4-5)" بالإعداد الافتراضي "تشغيل". المفتاح "مسافة" يقوم بالتبديل ما بين تعطيل/تشغيل. إذا قمت بالاحتفاظ بالإعداد الافتراضي سيقوم الحاسوب بالتعرّف على جهاز البرايل سينس يو تو ميني كقرص محمول بصورة آلية وبمجرد توصيلها بالحاسوب.

   إذا قمت بتحديد الخيار "تعطيل" لن يقوم الحاسوب بالتعرف على جهاز البرايل سينس يو تو مينيفي هذه الحالة، لهذا عليك أن تقوم بتثبيت برنامج التزامن النشط في جهاز الحاسوب في حال رغبت بتوصيل البرايل سينس يو تو ميني بالحاسوب. بإمكانك أن تقوم بتنزيل برنامج التزامن النشط من موقع مايكروسوفت مجاناً.

      إذا قمت بتغيير الإعداد قم بالضغط على المفتاح "دخول" لحفظ الإعداد. كما يمكنك أيضاً الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر "تأكيد"، والضغط على المفتاح "دخول". في حال عدم رغبتك بحفظ الإعداد إذهب إلى الزر إلغاء بِ "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") ثم اضغط على المفتاح "دخول". كما يمكنك أيضاً إلغاء حفظ الإعداد بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)" أو "مسافة-e (النقاط 1-5)".

