1. مقدم?
1.1 ماذا تعني براي?سينس يو تو ميني?
1.2 الكيان المادي
1.2.1 اللوحة العلوي?
1.2.2 لوحة الجانب الأيمن
1.2. 3لوحة الجانب الأيسر
1.2. 4لوحة الجانب الأمام?
1.2. 5 اللوحة الأمامية
1.3 مواصفا?الكيان المادي لجها?براي?سينس يو تو مينيبي
1.4 ذاكر?جهاز براي?سينس يو تو ميني
1.5 كي?تستخدم الحقيب?وغطا?الحماي?

1. مقدم?

1.1 ماذا تعني براي?سينس يو تو ميني?

  براي?سينس يو تو ميني عبار?عن مفكر?براي?تم تطويره?وتصنيعها من قب?شركة هيمز للأشخا?المكفوفي?وضعا?النظ? بإمكان?القيام مع براي?سينس يو تو ميني بم?يل?

1. يمكن أن تستخدم معال?النصوص?ونمط لوحة مفاتيح بيركنز?لإنشاء وثائ?براي?
2. يمكن أن تطبع نصوص وثائقك باستخدام طابع?حب?ملائمة موصولة بالبلوتو?أو اليو إس بي.
3. بإمكان?طباع?وثائ?براي?عن?وص?الجهاز بطابعة براي?
4. بإمكان?فت?ملفا?مايكروسوفت وورد?وقراءتهم ببرايل. ستقو?براي?سينس يو تو ميني بإستيراد أي?وثيق?تم إنشائه?في برنامج مايكروسوفت وورد?وترجمتها إل?براي?
5. استخدا?برنامج البريد الإلكتروني?باستطاعت?إرسا?الرسائ?إل?الأشخا?المبصرين?إضاف?إل?قراء?رسائلك البريدية ببرايل.
6. استخدا?مدير جدول المواعيد?باستطاعت?إدخا?مواعيد?في جهاز براي?سينس يو تو ميني. وبهذ?ستقو?براي?سينس يو تو ميني بتنبهي?عن وق?مواعيد?
7. مع مدير العنوان، أصبح بمقدور?إدخا?معلوما?حو?جهات الاتصا?وستقوم براي?سينس يو تو ميني باسترجاع المعلوما?الخاصة بجها?الاتصا?
8. استخدا?مستعرض وي?براي?سينس يو تو ميني?يمكن?من تصفح الإنترنت مع عارض براي?الموجو?في براي?سينس يو تو ميني.
9. باستخدام مشغل وسائ?براي?سينس يو تو ميني?ستتمكن من الاستماع للموسيقى?أو أي صو?مسجل بصيغ?ملفا?mp3, wma أو wave.
10. باستخدام رادي?براي?سينس يو تو ميني?ستتمكن من الاستماع إل?صو?الرادي? بإمكان?تسجي?الصو?وصوت الرادي?بصيغ?ملفا?mp3 أو wav.
11. في الآل?الحاسبة، ستتمكن من القيام بحسا?المعادلا?الجبرية، بم?فيها الحسابات العلمي?
12. بإمكان?نس?أي مل?من حاسوبك الشخصي لبرايل سينس يو تو ميني?وبالعك?
13. بإمكان?استخدا?براي?سينس يو تو ميني كعار?براي?مع برنامج قارئ شاشة ملائ?مث?ويند?آيز، سوبرنوفا?وأيضاً مع جهاز أي فو?أو أي با?(فويس أوفر).
14. بإمكان?نس?ونقل وحذف الملفا?الموجودة في براي?سينس يو تو ميني?مث?ما تقوم به?في جهاز الكمبيوت?الشخصي.
15. يمكن?ضب?مد?عل?الصو?والسرع?والنبر?للنُطق. يمكن?إجرا?التعديلا?عل?هذ?المزاي?كيفم?ترغب في براي?سينس يو تو ميني.
16. يمكن?استخدا?مدير قاعد?البيانات لأنشاء قاعد?بيانات خاصة بك لحفظ وتخزين المعلوما?المهمة.
17. يمكن?استخدا?برنامج المحادثة إم إس إن للاتصا?بشكل حي مع الآخري?المستخدمين لبرنام?المحادثة إم إس إن.
18. لاستعمال الأشخا?المبصرين كالأهل أو المعلم?استخدم شاشة العر?الاختيارية يو أس بي LCD الخارجية لعرض ما يقوم به الطالب دو?الحاجة لمعرفة لغ?براي?
19. إستخدم مستقبل جي بي إس الموجو?عل?الجهاز والبوصلة الرقمي?للتنقل بإستقلالية كامل?دو?الحوجة إل?أجهز?خارجية.
20. مشاركة ملفا?مع أشخا?آخري??أجهز?أخرى باستخدام دروب بوكس.
21. تنزي?الأخبا??البودكاس?مع قارئ خلاصات الإنترنت RSS.
22. عر??التنقل ضم?مستندا?إكسل المعقد?
23. البح?عن ?تشغي?ملفا?فيدي?موسيقي?أو إعلامي?عل?اليوتيوب.
  


1.2 الكيان المادي

  للحصول عل?أفضل النتائ?من جهاز يو تو ميني?يج?أن تألف وتتعرّ?عل?هذ?الجهاز بمعرفة موقع الأزرا?والمنافذ?فضلا?عن وظيف?كل من هذ?الأزرا?والمنافذ.

  يوضح هذ?القس?التكوي?المادي لجها?يو تو ميني. أبعا?جهاز يو تو ميني هي 6.7 إنشا?الطو?بِ 3.5 إنشا?العر?بِ 1.1 إنشا?الارتفاع. يوجد في أسفل الجهاز مسان?مطاطية لمنع انزلاق الجهاز عن?استخدامه. أو?شي?يج?عليك القيام به أن تقوم بوضع يو تو ميني عل?سط?يمكن أن تستخدم?لاختبا?يو تو ميني?مث?الطاول?أو المكتب. عن?وض?يو تو ميني?شك?الجهاز سيشب?صندو?مستطيل رفيع وصغي?الحج? هذ?القس?من الدليل سيشر?كل جانب من جوان?براي?سينس يو تو ميني والوظائف الأساسية لك?زر ومنف? سيتم شر?اللوحا?حس?الترتي?الآت? اللوحة العلوية، لوحة الجانب الأيمن?لوحة الجانب الأيسر?لوحة الجانب الأمامي، اللوحة الأمامية.

1.2.1 اللوحة العلوي?

  عل?الوج?العلوي من براي?سينس يوتو ميني يوجد 9 مفاتيح عل?شاكل?لوحة مفاتيح بيركينز، تتكو?من نقاط البراي?1:6?"مساف??"حذ?خلفي"??"دخول". عندم?تقوم بالكتابة?عليك وض?أصابعك عل?تل?المفاتيح التسعة كم?يأتي:
  ضع اصبع السبابة، والوسطى، والبنصر، والخنص?من جه?يد?اليسرى عل?الأزرا?الأربع?اليسرى. ثم ضع اصبع السبابة، والوسطى، والبنصر، والخنص?من جه?يد?اليمنى عل?الأزرا?الأربع?اليمنى. أخيراً?قم بوضع كل من أصاب?الإبها?عل?شريط المسافة، ويدع?أيضا?مفتا?المساف?

  الزر الذي قم?بوضع إصبع السباب?الأيسر عليه يقاب?نقطة أولى في براي? الزر الذي قم?بوضع إصبع الوسطى الأيسر عليه يقاب?نقطة ثاني?في برايل، والز?الذي وضعت إصبع?البنصر الأيسر عليه يقاب?نقطة ثالث?في براي? الزر الذي قم?بوضع إصبع?الخنصر الأيسر عليه هو مفتا?حذ?خلفي.

  الزر الذي قم?بوضع إصبع السباب?الأيمن عليه يقاب?نقطة رابع?في براي? الزر الذي قم?بوضع إصبع الوسطى الأيمن عليه يقاب?نقطة خامس?في برايل، والز?الذي وضعت إصبع?البنصر الأيمن عليه يقاب?نقطة سادس?في براي? الزر الذي قم?بوضع إصبع?الخنصر الأيمن عليه هو المفتا?دخول. والز?الذي عل?شك?شريط طويل والذ?تقوم بوضع كل من أصاب?الإبها?عليه يدعى شريط المساف?

  توجد أربع?أزرا?عل?شك?المستطيل فو?مفاتيح توجي?المشير? يق?مفتا?المساف?بي?هذ?الأزرا?الأربع?المستطيل? اثني?من هذ?الأزرا?موجودة عل?الجه?اليسرى من مفتا?المساف?والمفتاحين الآخري?موجودي?عل?يمين مفتا?المساف? الأزرا?الأربع?التي عل?شك?المستطيل هي مفاتيح المهام. تحرك من اليسار إل?اليمين?المفتا?الذي في أقصى اليسار يدعى بمفتاح المهمة F1?والمفتاح الذي عل?يمين مفتا?المهمة F1 يدعى بمفتاح المهمة F2. ثم ستجد المساف? المفتا?الذي عل?يمين المساف?يدعى بمفتاح المهمة F3?والمفتاح الذي عل?يمين مفتا?المهمة F3 هو المفتا?F4.

  البد?مع الجز?العلوي لي?تو ميني?ستجد عارض البراي?والموجود بالقرب من اللوحة الأمامية في جهاز يو تو ميني. فو?عارض البريل ستجد 18 زر صغير تقاب?18 خلاي?براي? تسمى هذ?الأزرا?الصغير?بمفاتي?توجي?المشير? يمكن?استخدا?هذ?الأزرا?كمفاتي?لوضع المشير?عل?خلاي?براي?المطابقة عندم?تقوم بتحرير الوثائ? كم?تعمل مفاتيح المشير?أيضا?كمفاتي?اختصار في حالا?معين?

  يوجد في كل?أقصى الجانبين الأيمن والأيس?لعار?البرايل، زرين اثني?عل?شك?الكبسولة. هذ?الأزرا?مقسم?إل?جزأي?علوي وسفل? تسمى هذ?الأزرا?بأزرار التمري?وه?تستخدم للتمري?في شاشة العر?من خلال القوائم، الحقول?أو النصوص. يمكن?استخدا?أزرا?التمري?للانتقال عل?طو?شاشة العرض، فقرة?سطر، جملة?أو حر?
  يمكن?ضب?مجموعة أزرا?التمري?اليمنى واليسر?بشكل مستق?في "الخيارات العامة". (ارجع للفص?3.)
بالقرب من وس?الجه?العلوي?للوح?العلوي?للجهاز توجد السماعات لسما?الصو?

1.2.2 لوحة الجانب الأيمن

  سنبد?من الواجه?الأمامية للجهاز للوح?الجانب الأيمن?ونتج?نح?الخل? نح?الجه?الأمامية من لوحة الجانب الأيمن ستجد المايكروفو?الداخل?منفذ السماعات ومنف?المايكروفو?
  بالاستمرار نح?الجه?الخلفي?من الجهاز وعلى لوحة الحانب الأيسر?ستجد منفذ بطاق?الأس دي. بإمكان?إدخا?بطاق?أس دي (البطاق?الرقمي?الآمنة) في هذ?المدخل?كوحد?تخزي?إضافية. البراي?سينس يو تو ميني تدعم بطاقات أس دي أت?سي ?إك?سي للتخزي?الاحتياط?

1.2. 3لوحة الجانب الأيسر

  ستجد في هذ?الجانب زر ذا?3 اتجاهات، ?هو زر "الإقفا?. سيتم توضي?هذ?المفتا?بتفصيل أكثر في القس?2.11 من هذ?الدليل.

  ستجد عن?المواصلة باتجاه خل?الجهاز عل?لوجة الجانب الأيسر منفذ لليو أس بي (OTG) إذ?قم?بتوصيل جهاز اليو تو ميني بحاسوب شخصي باستخدام هذ?المنفذ عب?سل?يو أس بي?فستتمك?من نق?الملفا?المخزن?في جهاز اليو تو ميني إل?حاسوبك الشخصي وبالعكس، واستخدام?كشاش?عر?براي?للحاسو?الشخصي?أو لمزامن?التقوي?وقائمة الأسما?مع الآوتلوك.

  الشي?الأخير الذي ستجد?عل?لوحة الجانب الأيسر هو مأخذ محول الطاقة. سيتم شب?محول الطاقة في هذ?الفتحة?وم?ثم توصي?المحول بمأخ?الكهرباء العادي?لتتمكن من استخدا?اليو تو ميني مع الكهرباء بدلا?من الحصول عل?الطاقة من خلال البطارية.

1.2. 4لوحة الجانب الأمام?

  ستجد في أقصى يمين اللوحة الأمامية زر صغير في تجوي?دائر? هذ?هو زر استرجا?الوضعي? في حا?عد?تجاو?الجهاز بالشكل المطلو?بإمكان?الضغ?بإصبعك عل?هذ?الزر ليتم إعاد?تشغي?الجهاز. الضغ?عل?زر سترجاع الوضعي?هو خا?باسترجاع وضعي?الكيان المادي. كم?يمكن?أيضا?استرجا?الوضعي?للكيان البرمج?بالضغط عل?مفتا?المهمة F2-مفتا?المهمة F3-والنقا?1-2-3-4-5-6. هذ?ليتم استرجا?وضعي?الكيان البرمجي، بدلا?من استرجا?الكيان المادي. 

  إذ?قم?بالضغط عل?النقاط 1-2 وز?استرجا?الوضعي?في تف?الوق?وبينما زر الطاقة مشغّل، سيتم تشغي?يو تو ميني بدون نط? عن?الضغ?عل?زر استرجا?الوضعي?سيتم إعاد?تشغي?جهاز اليو تو ميني. سيستغر?الجهاز حوال?15 ثاني?لإكمال عملي?إعاد?التشغي?

  الشي?الأخير الذي ستجد?عل?لوحة الجانب الخلفي للجهاز تجوي?مستطيل والذ?هو لبطاري?يمكن فصله? يت?فص?البطارية عن جهاز يو تو ميني عن?شحنه? قم بإدخال البطارية في هذ?التجوي?المستطيل الشك?حت?تسمع صو?(كلِك). لد?سماع?لهذا الصو?ستدر?بأنك قم?بإدخال البطارية بالشكل الصحيح. لإزالة البطارية من الجهاز ستحتاج لتحديد المزلا?الموجو?في أسفل الجه?اليسرى للجهاز. استخدم يد?اليسرى وق?بسحب المزلا?الأو?والموجود في أقصى اليسار إل?اليمين لإمكانية "فت?القف? وسحب المزلا?الثاني الموجو?عل?اليمين بجان?المزلا?الأو?لتحرير البطارية ثم استخدم يد?اليمنى لسحب البطارية خارج التجوي?

1.2. 5 اللوحة الأمامية


  في أقصى يسار اللوحة الأمامية ستجد زر انزلاق? هذ?الزر لنمط الصو? سيتم توضي?هذ?الزر بتفصيل أكثر في القس?التالي.


  يوجد بجان?الزر الانزلاق?خمسة أزرا?بأشكال مختلفة. وه?خاصة بتشغيل وتسجيل الصو? سيتم توضي?هذ?الأزرا?الخمسة بتفصيل أكثر في رادي?الأف أم?في كل من قس?الديزي والوسائط من هذ?الدليل.


  عل?يمين أزرا?الوسائ?الخمسة يوجد شعار GPS منقو?عليه? وه?يشير إل?موقع الهوائ?الداخل??GPS. وعلى يمين شعار GPS يوجد زر تشغي?إيقا?الجهاز. وه?عبار?عن زر باتجاه واحد وبالتالي عن?تشغي?أو إيقا?الجهاز قم بدفع الزر إل?جه?اليمين.

  
  تهانين? أصبح?الآن تعرف أه?المهام الأساسية للأزرا?والمنافذ الموجودة عل?جهاز اليو تو ميني. ما تبقى من الدليل سيقو?بشرح كل مهمة بتفصيل أكبر والذ?يتيح لك الاستفاد?بشكل كبير من إمكانيات جهاز?

1.3 مواصفا?الكيان المادي لجها?براي?سينس يو تو مينيبي

1. نظام التشغي? ويندوز CE 6.0..
2. ذاكر?الفلاش (الذاكر?المحمولة): 32 جيجا بايت.
3. الرا?(ذاكر?الوصول العشوائي): 256 ميغا بايت.
4. المعال? موبايل CPU (?جيجا هيرت?.
5. البطارية: أيون ليثيوم (يمكن فصله??تم وض?بطارية احتياطية.
6. زم?العم?مع البطارية: حوال?9 ساعة (مع تشغي?البرايل، آل?النطق، ?الشاشة. ومستوى صو?متوس?)
7. لوحة مفاتيح: لوحة مفاتيح عل?نم?بيركنز?4 مفاتيح مهام?18 مفتا?لتوجيه المشيرة، 4 أزرا?تمري?
8. أزرا?ومفاتي?إضافية: مفتا?القفل، مفتا?نم?الصوت، زر إعاد?التشغيل، ?خمسة أزرا?صوتي?
9. عارض البراي? 18 خلية براي?
10. إخرا?الفيدي?(عر?عل?شاشة خارجية) : إخرا?يو أس بي LCD.
11. اتصا?لا سلكي: شبكة اتصا?واسع?WLAN b/g?بلوتوث الإصدا?2.0 +EDR.
12. الحساسات: حساس 6- محاو?حركة .
13. مستقبل إشارات القم?الصناع?GPS: مستقبل إشارات القم?الصناع?موجو?داخل الجهاز.
14. الواجه? منفذ يو إس بي OTG??منفذ ذاكر?إس دي كارد.
15. الصو? سماعات ستيريو داخلية?مدخل لسماعة الرأ?ستيريو.
16. التسجي?الصوتي: مايكروفو?داخلي، مدخل مايكروفو?خارج?
17. موتو?للإهتزاز مثبت داخل الجهاز.


1.4 ذاكر?جهاز براي?سينس يو تو ميني

  يوجد في جهاز براي?سينس يو تو ميني 256 ميغا بايت من الرا?(ذاكر?الوصول العشوائي) ?32 جيجا بايت من ذاكر?فلاش. مساح?ذاكر?الوصول العشوائي تستخدم لحفظ البرام?قي?التشغي? هذ?المساح?من الذاكر?هي وحدة تخزي?مؤقت?لملفات البرام?قي?التشغي?أو للبيانات الحالي?الموجودة في الوثيق?التي تقوم بتحريرها. البيانات الموجودة في مساح?ذاكر?الوصول العشوائي ستختفي بمجر?فص?التيار الكهربائ?أو بمجر?انتهاء حياة البطارية. كم?أن?عن?إعاد?تشغي?جهاز البراي?سينس يو تو ميني لأ?سب?من الأسبا?فإ?البيانات الموجودة في ذاكر?التخزي?المؤقت ستختفي. غي?أن البيانات التي في ذاكر?الفلاش لن تختفي، حت?لو أن حياة البطارية انته?أو عن?إعاد?تشغي?الجهاز.


1.5 كي?تستخدم الحقيب?وغطا?الحماي?

1) كيفي?رب?الحقيب?بالبرايل سينس يو تو ميني:

? قم بإدخال كل?حلقا?حواف البراي?سينس يو تو ميني في داخل إطار الحقيبة، حلقا?الحقيب?
? قم بدفع الجز?الموجو?حو?منطق?السماعات قليلاً ستسم?صو?كلِك بهذا ستكو?مثبت?

2) كيفي?فص?البراي?سينس يو تو ميني عن الحقيب?

? قم بدفع الجز?الخلفي من الإطار إل?خارج البراي?سينس يو تو ميني قليلاً.
? قم بسحب الجانب الخلفي من البراي?سينس يو تو ميني.

3) كيفي?وض?غطاء الحماي?في البراي?سينس يو تو ميني:

? يوجد فتحتين حو?المسان?المطاطية.
? قم بتعليق كل?الحواف الأمامية من البراي?سينس يو تو ميني بأسف?حواف المسان?

ملاحظة: وض?غطاء الحماي?يحمي البراي?سينس يو تو ميني من المواد السائل?والغبا? ويمكنك استخدا?مفاتيح براي?في هذ?الوضعي?

4) كيفي?وض?غطاء الحماي?في الحقيب?

? قم بإدخال كل?حلقا?الحواف الأمامية للبراي?سينس يو تو ميني في داخل إطار الحقيب?(حلقا?الحقيب?.
? قم بدفع الجز?المحيط بمنطقة السماعات قليلاً ستسم?صو?كل?عنده?ستعر?أن?تم تثبيته?
? قم بتعليق غطاء الحماي?بحلقات الحقيب?الموجودة أمام حواف الإطار. (إذ?كا?الحزام موصو?بالحقيبة?قم أولا?بفصل?قب?وص?غطاء الحماي?)
? قم بتغطية جميع جهاز البراي?سينس يو تو ميني حت?حلقا?الحواف السفلي?

