Kurzanleitung Braille EDGE 40
Version 1.1
Bitte lesen Sie auch die ausfuhrliche Bedienungsanleitung.

Das Braille Sense auf einen Blick
Oberseite
Auf der Oberseite des Gerates befindet sich am vorderen Rand die 40-stellige Braillezeile. Oberhalb der 40 Braillemodule befinden sich 40 Cursorrouting Tasten, welche auch als Schnelltasten in verschiedenen Situationen dienen.

Rechts und links neben der Braillezeile finden Sie jeweils zwei ubereinanderliegende Tasten, welche Scrolltasten genannt werden. Die beiden oberen der insgesamt vier Tasten werden als "Scroll oben", die unteren entsprechend als "Scroll unten" bezeichnet. 

Oberhalb der Cursorrouting Tasten befinden sich die Brailleeingabetasten, sowie die Funktions- und Navigationstasten. In der Mitte des Gerats befindet sich die langliche Leertaste. Rechts und links der Leertaste befinden sich jeweils 4 Funktionstasten. Diese werden von links nach rechts mit F1 bis F8 bezeichnet. Standardma©¬ig sind sie mit folgenden Funktionen belegt:
Escape, Tab, Strg, Alt, Shift, Einfugen, Windows, Anwendungen.

Oberhalb der Funktionstasten und der Leertaste befinden sich die Brailletasten. Die acht Tasten der oberen Reihe sind von links nach rechts folgenderma©¬en belegt: 
Ruckschritt (Backspace) bzw. Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, Eingabe (Enter) bzw. Punkt 8. 

Rechts und links der Brailletasten befinden sich jeweils vier Navigationstasten, die kreisformig angeordnet sind. Diese Tasten entsprechen den Pfeiltasten oben, unten, rechts und links und werden im Folgenden auch als Pfeiltasten bezeichnet. Diese Navigations- oder Pfeiltasten dienen auch - gemeinsam mit anderen Tasten gedruckt - als Schnelltasten zum Ausfuhren von Kommandos.

In der Mitte des Gerats, zwischen den Brailleeingabetasten Punkt 1 und Punkt 4, befindet sich der eingebaute Lautsprecher. Dieser wird fur Warn- und Wecktone verwendet. 

Oben rechts, oberhalb der vier Navigationstasten befinden sich zwei kleine LED Leuchten. Die linke LED zeigt den Status der Bluetooth Verbindung an. Sobald Bluetooth aktiviert wird, leuchtet sie blau. Die rechte LED gibt Auskunft uber den Ladestatus des Akkus. Wird der Akku geladen, leuchtet sie rot. Sobald Sie das Gerat uber den Akku betreiben, leuchtet sie gelb. 
Rechte Gerateseite
Auf der rechten Gerateseite befinden sich, von vorne nach hinten gesehen, eine USB OTG Schnittstelle, sowie die Buchse fur das Ladekabel.
Linke Gerateseite
Auf der linken Gerateseite befinden sich ein SD Karteneinschub und ein Schiebeschalter zum ein-/ausschalten der Bluetooth Schnittstelle. Zeigt der Schiebeschalter nach hinten, ist Bluetooth eingeschaltet. 
Gerateruckseite
In der linken Halfte auf der Gerateruckseite befindet sich ein kleiner runder Knopf - die Reset Taste. Wenn Ihr Braille EDGE 40 einmal nicht mehr richtig reagiert, konnen Sie durch Drucken dieser Taste einen Hardware Reset durchfuhren. Drucken Sie diese Taste NICHT langer als 5 Sekunden! Wenn Sie die Reset Taste drucken, startet das Braille EDGE 40 neu. 
Geratevorderseite
Auf der Geratevorderseite befindet sich lediglich der Ein-/Aus-Schalter. Um das Gerat ein- oder auszuschalten, drucken Sie diesen Schalter mindestens 1 Sekunde lang. 
Allgemeine Navigationsfunktionen
Gehe zu nachstem Eintrag in einem Menu oder Liste: Pfeil Unten oder Leer-4
Gehe zu vorigem Eintrag in einem Menu oder Liste: Pfeil Oben oder Leer-1
Gehe zu erstem Eintrag in einem Menu oder Liste: Pfeil Oben und Links oder Leer-1-3
Gehe zu letztem Eintrag in einem Menu oder Liste: Pfeil Unten und Rechts oder Leer-4-6
Gehe zu den nachsten 40 Eintragen: Strg-Pfeil Oben oder Leer-1-2-6
Gehe zu den vorigen 40 Eintragen: Strg-Pfeil Unten oder Leer-3-4-5
Programm ausfuhren: Enter oder Pfeil Rechts oder Cursorroutingtaste zweimal
Unterordner offnen: Enter oder Pfeil Rechts oder Cursorroutingtaste zweimal
Ordner oder Datei offnen: Pfeil rechts oder Enter
Eine Ordnerebene zuruck: Pfeil links oder Backspace
Menu offnen: Leer-1-2-4 oder Alt
Beenden: Leer-z (Punkte 1-3-5-6) oder Escape
Abbrechen: Escape oder Pfeil Links
Haufig verwendete Tasten Kombinationen
Allgemein gultige Schnelltasten 
(nicht in Informationen, Braille Terminal und globalen Einstellungen):
Speicherkapazitat der SD Karte: Leer-s 
Batteriestatus: Leer-p
Firmware Version: Leer-f
Bluetooth Status: Leer-b
Datum und Uhrzeit: Leer-t
Einstellungen: Leer-o
Hilfe offnen: Leer-h (nicht verfugbar in Dialogen)
Schnelltasten in der Textverarbeitung
Neues Dokument: Strg-n (Punkte 1-3-4-5)
Letztes Dokument offnen: Strg-p (Punkte 1-2-3-4)
Dokument im "Nur Lesen" Modus offnen: Strg-r (Punkte 1-2-3-5)
Gehe zu voriger Zeile: Leer-1 oder Pfeil oben 
Gehe zu nachster Zeile: Leer-4 oder Pfeil unten 
Gehe zu Zeilenanfang: Leer-1-3
Gehe zu Zeilenende: Leer-4-6
Gehe zu vorigem Absatz: Leer-3 oder Strg-Pfeil oben
Gehe zu nachstem Absatz: Leer-6 oder Strg-Pfeil unten 
Gehe zu voriger Seite: Leer-2-3 oder Alt-Pfeil oben
Gehe zu nachster Seite: Leer-5-6 oder Alt-Pfeil unten
Gehe zu Dokumentenanfang: Leer-1-2-3 oder Strg-Alt-Pfeil oben
Gehe zum Dokumentenende: Leer-4-5-6 oder Strg-Alt-Pfeil unten
Blockmarkierung starten: Strg-b (Punkte 1-2)
Alles auswahlen: Strg-a
Ausschneiden: Strg-x (Punkte 1-3-4-6)
Kopieren: Strg-c (Punkte 1-3)
Einfugen: Strg-v (Punkte 1-2-3-6)
Aktuelles Zeichen loschen: Alt-c (Punkte 1-3)
Aktuelles Wort loschen: Alt-w (Punkte 2-4-5-6)
Aktuelle Zeile loschen: Alt-l (Punkte 1-2-3)
Block loschen: Leer-d (Punkte 1-4-5)
Ruckgangig: Strg-z (Punkte 1-3-5-6)
Datum einfugen: Einfugen-d (Punkte 1-4-5)
Uhrzeit einfugen: Einfugen-t (Punkte 2-3-4-5) 
Rechenoperation und -ergebnis einfugen: Einfugen-r (Punkte 1-2-3-5)
Suchen: Strg-f (Punkte 1-2-4)
Weitersuchen: Strg-Shift-f (Punkte 1-2-4)
Ersetzen: Strg-r (Punkte 1-2-3-5)
Lesezeichen setzen: Strg-m (Punkte 1-3-4)
Gehe zu Lesezeichen: Strg-j (Punkte 2-4-5)
Auto scroll: Scroll oben-Scroll unten
Formatierzeichen anzeigen: Einfugen-c (Punkte 1-4)
Nur Lesen: Alt-r (Punkte 1-2-3-5)
Auto scroll Geschwindigkeit: Shift-Pfeil links oder Shift-Pfeil rechts
Datei/Ordner kopieren: Strg-c (Punkte 1-3)
Datei/Ordner ausschneiden: Strg-x (Punkte 1-3-4-6)
Datei/Ordner einfugen: Strg-v (Punkte 1-2-3-6)
Datei/Ordner loschen: Strg-d (Punkte 1-4-5)
Alles auswahlen: Strg-a 
Neuer Ordner: Strg-f (Punkte 1-2-4)
Datei/Ordner umbenennen: Strg-e (Punkte 1-5)
Datei/Ordner suchen: Strg-s (Punkte-2-3-4)
Information: Strg-i (Punkte 2-4)
Schnelltasten in Terminal fur Screenreader
Hinweis: Die hier aufgefuhrten Kommandos sind die meistgenutzten Tastenbelegungen und wurden von uns an die verschiedenen Screenreader Hersteller vorgeschlagen. Es kann allerdings zwischen den verschiedenen Screenreadern Unterschiede geben. Bitte konsultieren Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Screenreaders. 

Backspace: Backspace oder Leer-1-2
Loschen: Leer-1-4-5
Einfugen: F6
Alt: F4
Alt-[Zeichen]: F4-[Zeichen]
Enter: Enter oder Leer-1-5
Strg: F3
Strg-[Zeichen]:  F3-[Zeichen]
Tab: F2
Shift-Tab: F2-F5
Strg-Tab: F2-F3
Strg-Shift-Tab: F2-F3-F5
Escape: F1
Shift-Escape: F1-F5
Strg-Shift-Escape: F1-F3-F5
Shift+[Zeichen]: F5-[Zeichen]
Caps Lock: Leer-u (Punkte 1-3-6)
Pfeil oben: Pfeil oben oder Leer-1
Pfeil unten: Pfeil unten oder Leer-4
Pfeil links: Pfeil links oder Leer-3
Pfeil rechts: Pfeil rechts oder Leer-6
Strg-Pfeil links: Leer-2
Strg-Pfeil rechts: Leer-5
Bild auf: Leer-2-3
Bild ab: Leer-5-6
Strg-Bild auf: Leer-1-2-6
Strg-Bild ab: Leer-3-4-5
Pos1: Leer-1-3
Ende: Leer-4-6
Strg-Pos1: Leer-1-2-3
Strg-Ende: Leer-4-5-6
F1 bis F12: Leer-Cursorroutingtaste 1 bis 12
Windows: F7
Anwendungen: F8
Win+[Zeichen]: F7-[Zeichen]
Pause Taste: Leer-p (Punkte 1-2-3-4)
Leer: Leertaste
Alt-F4: Leer-1-3-4-6


Easy Braille
Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.


Seite 2 

Bedienungsanleitung





