19. Guida Risoluzione Dei Problemi Comuni
19.1 Braille Sense Non Si Accende
19.2 La Voce Non Si Sente
19.3 La Voce È Troppo Veloce Da Capire
19.4 Il Tono Della Voce È Troppo Basso O Troppo Alto
19.5 Non Si Conosce La Propria Posizione
19.6 Nessuna Connessione Internet
19.7 Email
19.8 Il Display Braille Non Mostra Il Braille
19.9 Braille Sense Non Risponde

19. GUIDA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI
Se si verificano problemi con il Braille Senso U2, si prega di dare un'occhiata ai seguenti suggerimenti per la risoluzione di molti problemi comuni 

19.1 BRAILLE SENSE NON SI ACCENDE
Controllare per assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto nel suo vano.
Se la batteria è inserita correttamente, connettere l'adattatore AC , e collegarlo ad una presa di corrente. Potrebbe essere necessario caricare la batteria.
O, Controllare la posizione del tasto di blocco della tastiera. Se questo interruttore è in posizione di blocco "lock", l'interruttore di alimentazione non funzionerà.

19.2 LA VOCE NON SI SENTE
Assicurarsi che il volume sia abbastanza forte da essere sentito. Premere il tasto "backspace F-4" per aumentare il volume.
Assicurarsi che la voce sia accesa. Premere "Backspace-F2" per attivare o disattivare la voce on/off.

19.3 LA VOCE È TROPPO VELOCE DA CAPIRE
Premere "Spazio-F1" per diminuire la velocità della voce.

19.4 IL TONO DELLA VOCE È TROPPO BASSO O TROPPO ALTO 
Premere "Invio-F1" per abbassare il tono, o premere "Invio-F 4" per alzare il tono della voce.

19.5 NON SI CONOSCE LA PROPRIA POSIZIONE
Se si è disorientati riguardo la propria posizione nel Braille Sense, premere "F1" per accedere al menù "Programma". Poi, premere "F2-F3" per passare tra i programmi aperti. Se si è nel Editor, premendo "spazio1-5-6" verrà data la posizione corrente nel documento aperto.

19.6 NESSUNA CONNESSIONE INTERNET
Se si sta utilizzando un modem, assicurarsi che la linea telefonica sia collegata al modem.
Se si sta utilizzando una connessione DSL, assicurarsi che il cavo Ethernet sia connesso e che la porta Ethernet sia attiva in "Opzioni Globali".
Se si sta utilizzando una connessione Wi-Fi, assicurarsi che il wireless sia acceso. Utilizzare "Backspace-punti-1-4-5-6" per attivare o disattivare il wireless on/off. 

19.7 EMAIL
Se si hanno problemi nello scaricare le email, si prega di contattare il provider del servizio Internet per assicurarsi che le impostazioni POP3 e SMTP siano corrette.
Se non si riesce ad inviare o ricevere le email, assicurarsi di avere una connessione ad internet attiva.

19.8 IL DISPLAY BRAILLE NON MOSTRA IL BRAILLE
Se il display Braille non mostra il Braille, assicurarsi che il display Braille sia acceso. Utilizzare "Backspace-F3" per attivare o disattivare il display Braille on/off.

19.9 BRAILLE SENSE NON RISPONDE
Se Braille Sense non risponde alla pressione dei tasti o comandi, potrebbe essere necessario resettare il dispositivo. Per resettarlo, premere il pulsante Reset sul pannello posteriore, o premere "1-2-3-4-5-6-F2-F3." Non tenere premuto il pulsante Reset per più di 5 secondi.
Se premendo il pulsante "Reset" Braille Sense non si riavvia, potrebbe essere necessario eseguire un riavvio forzato. Tenere premuto il pulsante "Avanti" sul pannello multimediale frontale. (Questo pulsante è il pulsante più a destra nel gruppo dei media e si presenta come una freccia verso destra.) Mentre si tiene premuto "Avanti", premere velocemente e rilasciare il pulsante "Reset". Mantenere premuto il pulsante "Avanti" finché il dispositivo non si riavvia (questo dovrebbe accadere dopo 30 - 40 secondi). 


