7. E-Mail
7.1 Eseguire il programma E-mail e gestire gli account
7.1.1 Eseguire Il Programma E-Mail
7.1.2 Gestione Delle Informazioni Degli Account
7.2 Inviare E Ricevere E-Mail
7.2.1 Ricevere E-mail
7.2.2 Spostarsi Fra Account e Mailbox
7.2.3 Leggere Le Email Ricevute
7.2.4 Invio E-Mail
7.3 Caratteristiche Avanzate Dei Messaggi
7.3.1 Cancellazione Messaggi
7.3.2 Rispondi Al Mittente E Rispondi A Tutti
7.3.3 Inoltrare Una E-Mail Ricevuta
7.3.4 Salvare Una E-Mail
7.3.5 Stampa Messaggi E-Mail
7.4 Funzioni Aggiuntive
7.4.1 Trova
7.4.2 Trova Successivo
7.4.3 Vai Al Prossimo Messaggio Non Letto
7.4.4 Gestione Caselle Di Posta E Messaggi
7.5 Uso Del Menu Strumenti
7.5.1 Imposta Percorso
7.5.2 Imposta Opzioni
7.5.2 Imposta Opzioni
7.5.3 Impostazioni Spam
7.6. Tasti Caldi Dell'E-Mail
7.6.1 Tasti Caldi In Posta In Arrivo
7.6.2 tasti Caldi Per Inviare Email
7.6.3 Tasti Caldi Per Leggere/Scrivere Messaggi

7. E-MAIL
POP3 e IMAP sono due protocolli standard diversi tra loro, per la ricezione di e-mail. POP3 e IMAP funzionano in modo molto diverso l'uno dall'altro e ognuno ha i suoi vantaggi.
Se si accede ai messaggi ricevuti tramite Pop3, essi verranno scaricati dal server, e salvati localmente sul dispositivo che si sta utilizzando per scaricarli; nel nostro caso, il Braille Sense. Nelle impostazioni, si ha la possibilità di decidere se cancellare o meno i messaggi dal server una volta scaricati. In caso affermativo, una volta scaricato il messaggio, esso sarà cancellato dal server. Se invece si seleziona di lasciare il messaggio nel server, e l'email viene cancellata dal Braille Sense, essa verrà riscaricata di nuovo non appena si controlla la posta, in quanto il BrailleSense scarica qualsiasi cosa dal server che non viene trovato localmente. In definitiva, se si pensa di utilizzare soltanto il BrailleSense per gestire la propria posta, allora può essere più conveniente usare il protocollo pop3, e impostare il dispositivo a non lasciare i messaggi sul server. In questo modo, ogni volta che si desidera eliminare un'email, essa verrà cancellata per sempre.
Se invece si decide di accedere ai messaggi ricevuti via Imap, invece di scaricare tutti i messaggi dal server in una volta, il BrailleSense farà una sincronizzazione delle cartelle, mostrando tutte quelle presenti all'interno del server. Se si elimina un messaggio, esso non apparirà più, in nessun dispositivo. Se lo si sposterà in una cartella diversa, esso sarà visualizzato in quella cartella  in tutti i dispositivi a cui si accede. come si evince, il grande vantaggio dell'imap consiste nel poter accedere senza vincoli alla propria posta da più apparecchi, telefoni, computer, BrailleSense, e di poterla visualizzare sempre allo stesso modo. 
SMTP è il protocollo utilizzato per inviare i messaggi dal client di posta elettronica (in questo caso BrailleSense) al server.

7.1 ESEGUIRE IL PROGRAMMA E-MAIL E GESTIRE GLI ACCOUNT
Prima di poter utilizzare la posta elettronica, è necessario configurare il BrailleSense ad accedere ad internet.
Inoltre è necessario configurare correttamente l'account e-mail per poter utilizzare con successo la posta elettronica.
I menù della posta in arrivo sono diversi dai menù di quando si scrive una e-mail, per questo motivo si consiglia di leggere attentamente questo capitolo.

7.1.1 ESEGUIRE IL PROGRAMMA E-MAIL
Per eseguire il programma Email:
Andare al programma E-mail con Spazio-1 o Spazio-4.
Premere Invio.

Quando il programma viene eseguito la prima volta, BrailleSense avverte che è necessario configurare un account di posta elettronica, andando nel menu strumenti, account. Dopodiché, viene aperta la cartella posta in arrivo.
"Posta in arrivo" corrisponde alla finestra principale del programma. Utilizzando per la prima volta il client di posta, questa cartella risulterà completamente vuota.
Premere Shift-Tab (Spazio-1-2) per vedere le cartelle email, che sono:
Posta in arrivo, dove sono contenute le email ricevute.
Posta inviata, che contiene una copia dei messaggi inviati con successo.
Posta in uscita, che contiene le mail non ancora inviate o quelle il cui invio è fallito.

Nel caso in cui fossero presenti messaggi già ricevuti, questi vengono caricati e BrailleSense   si porta sulla posta in arrivo. Questo vale per qualsiasi cartella di posta.

7.1.2 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DEGLI ACCOUNT
Nella Gestione account, è possibile accedere alle informazioni degli account di posta elettronica.
Per accedervi, operare come segue:
Attivare il menu con spazio-m.
Spostarsi premendo spazio-4 fino alla voce strumenti e premere invio, oppure premere direttamente la t.
Ci si troverà in Gestione Account.
Premere Invio.
Viene mostrato Nome account: nessuna lista 0/0.
Per arrivare a questa finestra di dialogo senza aprire il menu, premere Invio-m (punti 1-3-4).".

Il gestore di account contiene i seguenti sei elementi:
Elenco Account
Informazioni
Aggiungi
Modifica
Cancella
Chiudi

Ci si sposta fra questi elementi con tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2). Ognuno degli elementi può essere eseguito premendo Invio.
Per uscire dal Gestore Account, premere Invio sul pulsante Chiudi oppure premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.1.2.1 Aggiungi Account E-Mail
Per poter ricevere le e-mail, bisogna impostare un account  email come descritto di seguito:
Attivare il menu funzioni.
Andare su Strumenti con Spazio-4.
Premere Invio o premere T (punti 2-3-4-5).
Viene mostrata l'opzione Gestione Servizio. Premere Invio.
Si arriva a questo punto anche senza attivare il menu funzioni, con il comando Invio-M (punti 1-3-4).

Per aggiungere un account procedere come segue:
1. Premere Tab ossia Spazio-4-5 fino al pulsante Registra (Aggiungi) e dare Invio
2. Si apre un dialogo e ci si trova sulla casella combinata "Tipo server". Si tratta di una casella in cui scegliere se impostare manualmente il server oppure fare in modo che il Braille Sense imposti automaticamente le opzioni del server per server conosciuti come Google o Outlook. Usare "Spazio-1" o "Spazio-4" per selezionare il tipo di server e, se il server non è nell'elenco, selezionare "Manuale". Premere Tab (F3 o Spazio-4-5) per andare alla opzione successiva.
3. Ci si trova quindi in un elenco e ci si trova sul campo di editazione "Nome servizio". Qui scrivere il nome da assegnare al servizio (ad esempio "Gmail" o "Email di lavoro"). 
4. Premere Spazio-4 per andare all'opzione successiva ossia al campo di editazione "Visualizza nome?". Scrivere il proprio nome. Questo nome sarà letto come mittente da chi riceve il messaggio e-mail.
5. Premere Spazio-4 per andare all'opzione successiva ossia al campo di editazione "Id connessione". Scrivere il proprio indirizzo e-mail. Assicurarsi di scrivere correttamente l'email.
6. Premere Spazio-4 per andare all'opzione successiva ossia al campo di editazione "Password?". Scrivere la propria password. Durante la scrittura della password, il BrailleSense mostrerà una serie di asterischi. Assicurarsi di scrivere correttamente la password.
7. Premere Spazio-4 per andare all'opzione successiva ossia al campo di editazione "Indirizzo e-mail?". Scrivere il proprio indirizzo email. Assicurarsi di scrivere correttamente l'email.
8. Premere spazio-4 per andare su "Utilizzo Server di posta Predefinito". Premendo lo spazio, è possibile selezionare tra un server Pop3 o Imap.
9. Premere spazio-4 per andare su "Server pop3?" Se è stato selezionato un server di tipo Imap, viene visualizzato "Server Imap posta in arrivo?". Digitare quindi il valore del server. In caso di dubbi, chiedere al proprio gestore o cercare in rete i dati validi per il proprio provider. 
10. Premere Spazio-4 per andare su "Server Smtp?" Scrivere il nome del server SMTP.
11. Premere Tab (F3 o Spazio-4-5) per andare al pulsante "Conferma" e quindi premere Invio.
12. Il BrailleSense esce dalla finestra  di dialogo e torna alla lista degli account registrati.
13. Quando si termina la registrazione degli account che si desidera utilizzare, premere Spazio-z (punti 1-3-5-6) per tornare alla posta in arrivo.

Se si commette un errore nella scrittura delle informazioni, è possibile correggere come segue:
Per cancellare la lettera dove si trova il cursore: Spazio-d (punti 1-4-5).
Per cancellare la lettera prima del cursore: Backspace.
Per cancellare la riga corrente: Backspace-c (punti 1-4). Alla richiesta di conferma rispondere si o no e premere Invio.

I caratteri speciali del computer Braille sono i seguenti:
Punto (.): punto 3
Chiocciola (@):punti 3-4-5-7.
Underscore (_): punti 4-5-6
Trattino (-): punti 3-6

Nota: Molti provider di servizi utilizzano connessioni sicure ai server con numeri di porta diversi. Se il tuo provider richiede questa tipologia di criptazione, è necessario impostare queste opzioni nella sezione Avanzate.

7.1.2.1.1 Firma Ed Avanzate
Durante l'aggiunta di un account è possibile registrare una firma e fare delle impostazioni avanzate:
Attivare il menu funzioni.
Andare su Strumenti con Spazio-4.
Premere Invio o premere T (punti 2-3-4-5).
Viene mostrato il Gestore Account. Premere Invio.
Si arriva a questo punto anche senza attivare il menu funzioni, con il comando Invio-M (punti 1-3-4).
Premere tab (Spazio-4-5), e andare su Aggiungi.
Premere Invio o premere A (punto 1).
Premere Tab (Spazio-4-5), fino ad Avanzate.
Premere Invio".
Si trova una casella di controllo per attivare l'uso della connessione SSL su pop3 o imap. Da impostazioni predefinite è deselezionata. 
Premere Spazio-4 per andare nella casella di scelta della porta pop3 o imap: il valore predefinito per pop3 è 110, mentre per imap  è 143. Naturalmente è possibile modificare il valore secondo le proprie esigenze. Se precedentemente è stata attivata la casella di controllo sicurezza SSL, allora il valore predefinito della porta pop3 sarà 995, mentre per l'imap è 993.
Premere Spazio-4 per andare alla casella di controllo per la connessione SSL su smtp. I valori disponibili sono "nessuno", "ssl" e 2tls". Modificare il parametro con lo spazio.
Premere Spazio-4 per andare alla porta smtp. Qui si trova un 25, ma questo numero può essere cambiato. In base al tipo di criptazione selezionata in precedenza, il valore predefinito cambia: per SSL sarà 465, per TLS invece 587.
Premere Spazio-4 per andare all'ID smtp. Se richiesto dal fornitore del servizio, qui si può inserire un identificativo smtp differente. 
Premere Spazio-4 per andare alla password smtp. Qui si inserisce la password che corrisponde all'ID del punto precedente.
Premere Spazio-4 per andare al prossimo campo in cui viene chiesto se si vuole utilizzare l'smtp predefinito. Se si vogliono utilizzare i dati inseriti ai punti 5 e 6, premere Spazio per impostare un Si e poi premere Invio.
Premere spazio-4 per spostarsi su "Account imap predefinito". (appare solo se si sta utilizzando Imap nelle impostazioni per il server della posta in arrivo).
Premere spazio-4 per spostarsi su "mantiene una copia sul server". Quando si scarica la posta dal server,  si può infatti stabilire se BrailleSense la debba cancellare oppure no. Utilizzare lo spazio per modificare il valore
Premere spazio-4 per spostarsi su "Salva una copia delle email in posta inviata). Quando si spediscono le email, è possibile richiedere al BrailleSense di salvare la posta appena spedita nella cartella posta inviata. Utilizzare lo spazio per modificare la scelta.
Premere tab (Spazio-4-5) per l'opzione che richiede l'uso della firma. Se la si vuole utilizzare, premere Spazio per impostare un SI e poi Invio.
Premere tab (Spazio-4-5) per il pulsante Firma e poi premere Invio. Si apre un edit box multi riga in cui è possibile inserire la dicitura da utilizzare come firma. Premere tab (Spazio-4-5) e poi Invio per confermare. Il testo inserito viene salvato e si ritorna al pulsante della Firma. Si può annullare utilizzando il tasto Annulla che si raggiunge con tab (Spazio-4-5).
Per confermare, premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante di conferma e poi Invio.

7.1.2.2 Controllo Delle Informazioni Degli Account Di Posta
Per consultare le informazioni sugli account registrati operare come segue:
Attivare il menu con spazio-m.
Spostarsi premendo spazio-4 fino alla voce strumenti e premere invio, oppure premere direttamente la t.
Ci si troverà in Gestione Account.
Premere Invio.
Premere spazio-4 o spazio-1 per spostarsi sull'account desiderato.
Se l'account desiderato viene visualizzato, premere "invio", oppure premere "tab" per andare al pulsante "informazioni account" e premere "invio".
Viene aperta la finestra di dialogo "informazioni account", e mostrato il nome account.
Premere Spazio-4 o Tab per leggere le informazioni di ciascun campo. Premendo Invio sul pulsante Chiudi si ritornerà all'elenco Account.
 
In questa finestra di dialogo si possono leggere tutte le informazioni associate ad un account di posta elettronica.
Utilizzare i tasti di navigazione seguenti per muoversi tra i vari campi:

 Elemento precedente:  Spazio-1
 Elemento successivo:  Spazio-4
 Primo elemento:  Spazio-1-3 o Spazio-1-2-3
 Ultimo elemento:  Spazio-4-6 o Spazio-4-5-6
 Controllo precedente:  Spazio-1-2
 Controllo successivo:  Spazio-4-5

7.1.2.3 Modifica Di Un Account
Per modificare le informazioni degli account registrati operare come segue:
Attivare il menu con spazio-m.
Spostarsi premendo spazio-4 fino alla voce strumenti e premere invio, oppure premere direttamente la t.
Ci si troverà in Gestione Account.
Premere Invio.
Premere spazio-4 o spazio-1 per spostarsi sull'account desiderato.
Premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Modifica e poi premere Invio.
Da qui, tutto è assolutamente identico alla finestra incontrata per aggiungere un account, con la differenza che i campi saranno già completati con i valori scritti in precedenza.
Una volta terminata la compilazione dei campi, volendo anche le opzioni avanzate, premere tab fino a raggiungere il pulsante "Conferma" e premere invio.
Per maggiori informazioni sui vari controlli, consultare la sezione 8.1.2.1.

7.1.2.4 Cancellazione Di Un Account
Quando si esegue il Gestore Account, viene mostrata la lista degli account. Per cancellarne uno, operare come segue:
Attivare il menu con spazio-m.
Spostarsi premendo spazio-4 fino alla voce strumenti e premere invio, oppure premere direttamente la t.
Ci si troverà in Gestione Account.
Premere Invio.
Con Spazio-4 o Spazio-1 si va all'account desiderato.
Premere Spazio-d (punti 1-4-5) o premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Cancella e premere Invio.
Viene posta una domanda di conferma.
Premere Invio per cancellare l'account.
Dopo la cancellazione si torna alla lista degli account.
Se si vuole annullare la cancellazione, rispondere no alla richiesta di conferma è premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.2 INVIARE E RICEVERE E-MAIL  
7.2.1 RICEVERE E-MAIL
Braille Sense U2 MINI riceve mail in formato testo ed in formato html. 

1) POP 3
Per ricevere messaggi tramite account POP3:
1) Premere "Spazio-m (punti 1-3-4) per aprire il menu.
2) Premere "Spazio-4", per andare su "Messaggio".
3) Premere Invio o premere "M (punti 1-3-4)".
4) Braille Sense U2 MINI mostra "Rispondi".
5) Premere "Spazio-4" fino a "Controlla per Nuove Mail".
6) Premere Invio o premere "N (punti 1-3-4-5)".
7) Si entra nella lista degli "Nomi Account". Il tasto caldo per questo dialogo è "Spazio-Invio-n (punti 1-3-4-5)". Nel dialogo si trovano la lista degli account impostati ed i pulsanti "Conferma" ed "Annulla".
8) Quando viene mostrato "Nome Account: (Nome x/x)", premere "Spazio-1" o "Spazio-4" per andare sull'account desiderato.
9) Dopo premere Invio.
10) Braille Sense U2 MINI annuncerà il numero di messaggi da ricevere e poi il numero di messaggi ricevuti. Al termine della procedura, i messaggi saranno mostrati nella cartella della Posta in arrivo (Es.: Oggetto: (oggetto della mail ricevuta) xx/xx).

Se la mail ha dimensioni troppo grandi per poter essere gestita dal Braille Sense U2 MINI, verrà emesso un messaggio di avviso ed inizierà la ricezione del messaggio successivo. 
Per annullare il download premere Invio sul tasto "Annulla" o usare "Spazio-e (punti 1-5)".

2) IMAP 
Quando si utilizza un server IMAP si possono controllare le nuove in accordo con il numero di messaggi che si è impostato di ricevere automaticamente oppure si può chiedere a Braille Sense U2 MINI di caricare i vecchi messaggi. Per ricevere i nuovi messaggi premere "Spazio-Invio-n (punti1-3-4-5)" dalla lista dei messaggi della mailbox selezionata. Per ricevere i messaggi vecchi, premere "Spazio-backspace-p (punti-1-2-3-4)". In alternativa è possibile eseguire gli analoghi comandi attraverso il menu. In aggiunta, quando si utilizza IMAP muovendosi fra le varie mailbox, le nuove mail vengono ricevute automaticamente quando la mailbox viene aperta. 

Quando si esegue il comando per ricevere le mail si riceve un annuncio da Braille Sense U2 MINI e si ascoltano dei beep che indicano il progresso dell'operazione. Al termine della ricezione dei messaggi, si ritorna nella mailbox da cui era stato lanciato il comando di ricezione. 

7.2.2 SPOSTARSI FRA ACCOUNT E MAILBOX 
Ci sono due modi per andare su un account o mail box. 
Si accede alla lista degli account o delle mailbox list con "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)" e poi con "Spazio-1" o "Spazio-4" ci si muove fra gli elementi della lista. 
In alternativa è possibile utilizzare i seguenti comandi:
Vai alla mailbox successiva: Spazio-Invio-3-4-5.
Vai alla mailbox precedente: Spazio-Invio-1-2-6.
Categoria Account successiva: Spazio-backspace-punti-3-4-5.
Categoria account precedente: Spazio-backspace-1-2-6.

Nota: i tasti caldi non funzionano nelle liste Account o Mailbox. 

7.2.3 LEGGERE LE EMAIL RICEVUTE
Ogni e-mail della posta in arrivo contiene:
Oggetto
Data
Da (mittente)
CC
Messaggio
Allegato (mostrato solo se il messaggio contiene allegati) fra cui ci si muove con tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2).
Se si riceve una mail in formato html, è possibile leggerla con il browser web premendo la combinazione "Backspace-Spazio-o (punti 1-3-5)" oppure richiamare il menù premendo "spazio-m (punti 1-3-4)", spostarsi alla voce "messaggio" e poi premere "invio". Entrati nella lista degli elementi del menu messaggio premere freccia giù fino a "apri email con il browser web" e premere "invio".
Se nel messaggio in formato html ci sono dei collegamenti a siti esterni, è possibile visitarli premendo "invio" sopra al collegamento. Questo funziona solo se il vostro BrailleSense è già collegato ad internet.

7.2.3.1 Oggetto
L'Oggetto mostra il titolo della e-mail. Dopo la lettura dell'oggetto viene letto xx/yy che indica il numero della mail corrente rispetto al numero totale di mail nella cartella. Nel caso ci fossero degli allegati, il loro numero viene annunciato.
BrailleSense indica anche quali messaggi sono stati letti e quali non letti. Per spostarsi fra le varie e-mail:
E-mail successiva:  Spazio-4
E-mail precedente:  Spazio-1
Prima e-mail della posta in arrivo:  Spazio-1-2-3 o Spazio-1-3
Ultima e-mail della posta in arrivo:  Spazio-4-5-6 o Spazio-4-6

7.2.3.2 Data
Il campo Data mostra la data e l'ora di arrivo della e-mail.

7.2.3.3 Controllo Mittente
Il campo "Da" mostra le informazioni sul mittente. Braille Sense U2 MINI, inoltre, segnala quali e-mail sono state lette e quali no. 
L'indirizzo del mittente può essere salvato nella Rubrica come segue:
1) Premere "Spazio-Invio-i (punti 2-4)" quando viene visualizzato il campo "Da".
2) Si apre il dialogo Aggiungi indirizzo e viene visualizzato il campo "Nome: (nome utente o indirizzo mail del mittente)".
3) Se non è già riempito automaticamente, inserire il nome del mittente, premere "Tab (Spazio-4-5" per andare su "Conferma", e premere Invio.

Il nome può essere scritto direttamente, senza cercare la giusta posizione con il cursor routing. Il cursor routing va, invece, utilizzato nel caso in cui il nome utente richieda di essere modificato. Dopo aver salvato l'indirizzo, si ritorna al punto dipartenza.

7.2.3.4 Cc
Il campo "CC" mostra i destinatari in copia carbone. Questo controllo è conosciuto nelle email con il nome "cc". è possibile salvare il mittente nella rubrica degli indirizzi, fare riferimento al paragrafo precedente.

7.2.3.5 Messaggio
Il campo Messaggio mostra il corpo del messaggio dell' e-mail. Ci si sposta a messaggio con tab (Spazio-4-5) o premendo Invio quando ci si trova sull'Oggetto.

7.2.3.6 Allegati
Il campo Allegati fornisce informazioni sui file allegati. Per scaricare gli allegati:
Andare al file desiderato fra gli allegati con Spazio-4 o Spazio-1.
Premere Spazio sul file che si vuole aprire.
Premere Invio per salvare il file. Viene comunicato il percorso di salvataggio /flashdisk/download/ e si chiede se lo si vuole cambiare. Premere Invio.  
Il file selezionato viene salvato nella cartella download della flashdisk.
Se c'è più di un allegato, premere Invio-Spazio-a (punto 1) per selezionarli tutti e premere Invio. 
Per cambiare il percorso di salvataggio dei file, consultare il paragrafo 7.5.2.1.

7.2.3.7 Lettura Di Mail In Html
Quando si riceve una email in HTML procedere come segue: 
La mail può essere aperta nel browser web con il comando Backspace-o (punti 1-3-5). 
Oppure, si attiva il menu funzioni, Messaggio, Apri mail nel browser web.

Se la mail contiene dei link, premendo Invio è possibile visitare la pagina indicata dal link, sempre che BrailleSense  sia collegato ad internet.

7.2.4 INVIO E-MAIL
Per inviare una e-mail,  dopo aver registrato l'account operare come segue: 
Attivare il menù con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2.
Premere Invio e spostarsi su Scrivi nuova e-mail con Spazio-4.
Premere Invio.
Viene richiesto il Destinatario. La scorciatoia per questo dialogo p Invio-Spazio-w (punti 2-4-5-6).
Premere shift-tab (Spazio-1-2) per andare al combo box con la lista degli account. Selezionare quello dal quale si desidera inviare le email tramite spazio-1 o spazio-4 e premere tab.
Scrivere l'indirizzo del destinatario in computer Braille.
Premere tab (Spazio-4-5) per andare al campo CC.
Scrivere gli indirizzi dei destinatari che devono ricevere una copia, sempre usando il computer Braille.
Premere tab (Spazio-4-5) per andare al campo CCN.
Scrivere l'indirizzo del destinatario. Questo indirizzo non sarà visibile agli altri destinatari.
Premere tab (Spazio-4-5) per andare all'Oggetto.
Scrivere il titolo dell'e-mail. Si può usare l'ASCII, il Grado 1 o il Grado 2. La modalità di immissione viene cambiata con Spazio-g (punti 1-2-4-5).
Dopo premere tab (Spazio-4-5) per andare al Messaggio.
Scrivere il messaggio. 
Al termine, premere Spazio-m (punti 1-3-4) per aprire il menù. La prima voce è File.
Premere Invio.
Premere Spazio-4 per andare su Invia. 
Premere Invio. Se viene premuta la scorciatoia Invio-Spazio-s (punti 2-3-4) si va direttamente al passo 14. Quando BrailleSense  completa la spedizione viene fornito un messaggio di conferma. Se la spedizione non va a buon termine, la mail viene salvata.
Dopo l'operazione di Invio, sia che sia andata a buon fine, sia che no, si ritorna alla Posta in arrivo.  
Se bisogna impostare l'account predefinito, BrailleSense  lo focalizza al passo 5 altrimenti viene mostrato il primo account in ordine alfabetico. Maggiori informazioni si trovano al paragrafo 7.5.1.1.
Nei campi A, CC e CCn, possono essere scritti più indirizzi come viene spiegato ai paragrafi 7.2.3.2 e 7.2.3.3.
Se si vogliono allegare dei file, utilizzare la procedura spiegata al paragrafo 7.2.3.1 tra i passi 13 e 14.
Per annullare la scrittura e l'invio della e-mail durante uno dei passi spiegati sopra, premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6) prima del passo 14.

7.2.4.1 Allegare File
L'allegato può essere aggiunto all'e-mail durante la scrittura, quando si inseriscono i destinatari o l'oggetto:
Attivare il menù con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2.
Premere Invio su File.
Andare su Allega file con Spazio-4.
Premere Invio. Si apre la lista dei file. La scorciatoia per questo menù è Invio-Spazio-f (punti 1-2-4). La cartella predefinita è la cartella upload della flashdisk. Se non ci sono cartelle nella cartella di upload, non viene visualizzata alcuna lista.
I tasti per muoversi nella lista dei file sono:
 Cartella di livello superiore:  Backspace
 Elemento precedente:  Spazio-1
 Elemento successivo:  Spazio-4
 Inizio della lista:  Spazio-1-2-3
 Fine della lista:  Spazio-4-5-6
Andare al file desiderato e premere Invio. Se si vogliono allegare più file, selezionarli di volta in volta con Spazio e premere Invio solo al termine della selezione.
BrailleSense annuncia il numero dei file allegati.
Quando un messaggio ha degli allegati, questi elementi vengono annunciati dopo il campo Messaggio. Ci si muove fra questi file con Spazio-1 o Spazio-4, in modo da poter fare un controllo. Se nella lista si trova un file non desiderato, lo si può cancellare con Spazio-d (punti 1-4-5). Viene fatta una domanda di conferma. Si acconsente premendo Invio altrimenti, premendo spazio, si risponde No. In fine va premuto comunque Invio.

7.2.4.2 Invio E-Mail A Più Destinatari
Negli edit box dei destinatari delle e-mail possono essere inseriti più indirizzi se li si separa con un punto e virgola o con una virgola, che vanno scritti in Braille come segue:
 punto e virgola:  Punti 2-3
 virgola:  Punto 2

7.2.4.3 Lista Degli Indirizzi
I campi dei destinatari possono essere riempiti senza dover immettere direttamente l'indirizzo e-mail, ma utilizzando la lista degli indirizzi salvati illustrata al paragrafo 8.2.3.3.
Si opera come segue:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per richiamare il menù quando ci si trova in uno dei campi A, CC o CCn. Viene annunciato il menù File.
Premere Invio.
Premere Spazio-4 per andare alla Ricerca degli indirizzi.
Premere Invio. Ci si trova in un box in cui si scrive l'indirizzo da cercare. La scorciatoia per questo dialogo è Invio-Spazio-l (punti 1-2-3).
Scrivere il cognome del contatto desiderato e premere Invio o tab (Spazio-4-5) per andare sul pulsante di conferma e premere Invio.  
Vengono trovati xx indirizzi e ne viene mostrato il primo. Qui xx è il numero degli indirizzi trovati.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 per cercare l'indirizzo desiderato e premere Invio quando lo si trova. Possono essere selezionati più indirizzi se su ognuno di questi si preme lo spazio. Alla fine bisogna premere Invio.
Gli indirizzi scelti vengono inseriti nel campo da cui si era partiti.
Se al passaggio 5 si preme Invio senza digitare alcun nome, viene fornita la lista di tutti gli indirizzi disponibili. Se, invece, il nome inserito non corrisponde a nessun nome della lista, viene annunciato un messaggio di avviso.
Se al passo 7 si trovano risultati ma a questi non sono associati indirizzi e-mail, si viene avvisati ed il nome corrispondente non potrà essere selezionato.

7.2.4.4 Salvataggio Di E-Mail Come Testo E Nella Storage Box
Se si desidera inviare una e-mail in un secondo momento, il messaggio può essere salvato nella storage box come descritto di seguito:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 dopo aver scritto il messaggio.
Premere Invio su File.
Premere Spazio-4 fino al comando Salva nella storage box.
Premere Invio. Si apre un dialogo e compare il messaggio Nome file? (oggetto dell'e-mail).txt. La scorciatoia per questo dialogo è Spazio-s (punti 2-3-4).
Premere Invio o tab (Spazio-4-5) per andare al pulsante di conferma. Il messaggio verrà salvato con il nome (oggetto dell' e-mail).txt o, se lo si desidera, con il nome che viene eventualmente inserito da tastiera. Le operazioni sono le stesse descritte al paragrafo 4.1.4 per salvare con un nome, in un percorso desiderato.
Dopo il salvataggio, BrailleSense torna nello stato precedente al punto 1.
Seguendo le istruzioni di sopra, il messaggio viene salvato come (oggetto dell'e-mail).txt nella cartella flashdisk/email/storagebox. Se si vuole ricercare questo messaggio bisogna utilizzare il comando Invia mail della storage box, spiegato più avanti al paragrafo 7.3.5.
Se non si inserisce l'Oggetto della e-mail, questa viene salvata con la scritta. Se si cambia la cartella di salvataggio, la mail non verrà trovata con il comando Invia mail della storage box.  
Se si tenta di salvare una mail per la quale non è stato scritto alcun messaggio, si ascolta un messaggio di avvertimento e si ritorna allo stato precedente la richiesta di salvataggio.
Se mentre si sta scrivendo una e-mail si preme Spazio-e (punti 1-5) per annullare l'azione, BrailleSense  chiederà Scrittura mail in corso, Salvare? Si. Se si preme Invio, il BrailleSense  proseguirà dal punto 5 di sopra; se non si vuole salvare, premere Spazio per scegliere No e poi premere Invio.  
Se si preme Spazio-z (punti 1-3-5-6) durante la scrittura dell'e-mail, BrailleSense  torna alla posta in arrivo senza ulteriori richieste di conferma.

7.2.4.5 Salvare Una E-Mail Con Nuovo Nome In Posta In Uscita
Quando si salva una email nella Posta in uscita è possibile salvarla con nome.
La funzione Salva bozza in posta in uscita salverà la mail con un nome diverso e la posizionerà in uscita.
La struttura del dialogo è:
Edit box Nome file
Pulsante Conferma
Pulsante Annulla
Lista cartelle

Ci si muove fra questi elementi con Shift-Tab (Spazio-1-2) o tab (Spazio-4-5).

Per salvare una mail con nome nella posta in uscita:
Attivare il menu funzioni.
Premere Invio sul menu File
Con Spazio-4 andare su Salva bozza in Posta in uscita.
Premere Invio. Per arrivare a questo dialogo senza richiamare il menu, premere Spazio-s (punti 2-3-4).
Si apre il dialogo per il salvataggio. 
Viene richiesto il nome del file. Viene suggerito come nome, l'oggetto della mail.txt.
Se si vuole, cambiare il nome. 
Premere Invio p premere Tab (Spazio-4-5) fino a Conferma e poi premere Invio.

Se si vuole cambiare il percorso per il salvataggio della mail, con tab (Spazio-4-5) andare sulla Cartella di salvataggio. La cartelle predefinita è flashdisk/email/outbox. 
Se si vuole cambiare la cartella in Flashdisk: premere Spazio, selezionare la cartella desiderata e poi premere Invio. 
Se si vuole cambiare disco, premere Backspace, cambiare il disco e poi, con Spazio, scegliere la cartella desiderata.

Quando si salva la mail in una cartella diversa dalla Posta in uscita, tale mail non sarà presente nella lista delle mail da inviare.
Se si tenta di salvare una mail senza scrivere qualcosa nel corpo del messaggio si riceve un messaggio di errore e si ritorna al corpo del messaggio per la scrittura.

7.2.4.6 Invio Di Una Mail In Posta In Uscita
Le email che si trovano nella Posta in uscita e che non sono state inviate per qualunque motivo, possono essere spedite come segue:
Eseguire il programma E-mail.
Vengono mostrate le mail della Posta in arrivo.
Premere Shift-Tab (Spazio1-2) per andare alla scelta delle cartelle mail.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino alla Posta in uscita.
Premere Invio.
Vengono mostrate le mail della Posta in uscita. 
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino a trovare la mail che si desidera inviare. Per inviare la mail, premere Invio. Se si vogliono inviare tutte le mail, premere Invio-a (punto 1).?Se si vogliono inviare mail, selezionando una mail per volta, per selezionare premere Spazio. Se, invece, si vogliono selezionare più email contigue, premere Invio-b (punti 1-2) per fissare il punto di inizio selezione e poi, con Spazio-4, muoversi fino all'ultima mail che si desidera selezionare.
Attivare il menù con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2.
Premere Invio su File.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 sino ad Invia.
Premere Invio.

Lo stesso risultato può essere ottenuto se si preme Invio-s (punti 2-3-4) senza attivare il menu.
Dopo l'invio, la cartella della Posta in uscita sarà vuota ed una copia dei messaggi sarà presente nella cartella Posta inviata.

7.2.4.7 Impostare L'account Predefinito
Quando sono impostati più account email, è possibile definire le impostazioni predefinite ed avanzate per l'account:
Eseguire il programma E-mail.
Attivare il menu da qualsiasi cartella mail tranne che in Posta in uscita.
Premere Spazio-4 ed andare a Strumenti.
Premere Invio oppure T (punti 2-3-4-5).
Premere Invio su Gestione Account. 
Compare la lista degli account registrati.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino a trovare l'account che si vuole impostare come predefinito.
Premere tab (Spazio-4-5) fino ad Aggiungi.
Premere Invio o A (punto 1).
Premere tab (Spazio-4-5) fino ad Avanzate e premere Invio.
Viene mostrato Usa POP3 o imap sicuro (POP -SSL)".
Premere Spazio-4, fino a Usa SMTP predefinito.
Premendo spazio si imposta il valore su Selezionato o Non selezionato.
Premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Conferma e poi premere Invio.
Si ritorna al dialogo precedente, sul pulsante Avanzato.
Premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Conferma e poi premere Invio.
Si ritorna alla lista degli account registrati.

Accanto al nome dell'account appena modificato, comparirà la scritta Predefinito.

7.3 CARATTERISTICHE AVANZATE DEI MESSAGGI
7.3.1 CANCELLAZIONE MESSAGGI
Si possono cancellare dei messaggi singoli oppure è possibile selezionare più messaggi e cancellarli contemporaneamente.
Quando si cancella un messaggio, questo viene messo in automatico nel "Cestino" dove rimane finché non lo si cancella da lì oppure finché non si svuota il cestino.
È possibile svuotare il cestino tramite il comando "Invio-Backspace-Spazio-q" o selezionando il comando "Svuota cestino" dal menù "Modifica".
Nota: un messaggio cancellato dal "Cestino" viene eliminato definitivamente e non può essere recuperato.

7.3.1.1 Cancellare Un Singolo Messaggio
Per cancellare un messaggio della posta in arrivo:
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino alla e-mail che si vuole cancellare.
Premere Spazio-d (punti 1-4-5). Viene annunciata una domanda di conferma.
Premere Invio per cancellare.
Per annullare la cancellazione, al punto 2 si può premere spazio per rispondere No alla domanda di conferma oppure si può premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.3.1.2 Cancellare Più Messaggi
Per cancellare più di un messaggio:
Premere Spazio-1 o Spazio-4 per spostarsi sul messaggio da cancellare.
Premere spazio su ognuna delle e-mail che si vuole cancellare.
Spostarsi sugli altri messaggi da cancellare con Spazio-4 o Spazio-1 e selezionarli con Spazio.
Alla fine, premere Spazio-d (punti 1-4-5).
Viene annunciato un messaggio di conferma. Premere Invio per cancellare.
Se non si desidera cancellare, alla conferma, premere spazio per scegliere No e poi Invio, oppure premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.3.2 RISPONDI AL MITTENTE E RISPONDI A TUTTI
Quando si risponde ad un messaggio ricevuto, è possibile  modificare o aggiungere un  messaggio al messaggio originale o aggiungere un altro destinatario.
Procediamo con un esempio: supponiamo di aver ricevuto una e-mail con le seguenti informazioni:
 Mittente:  info@tiflosystem.it
 Oggetto:  Benvenuto
Si può rispondere al messaggio come segue:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per il menù quando ci si trova sull'oggetto, sulla data o nel messaggio. 
Premere Spazio-4 fino alla voce Messaggio.
Premere Invio.
Premere Invio su Rispondi. Viene richiesto il messaggio. Qui si trova il messaggio originale. La scorciatoia è Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5).
Premere shift-tab (Spazio-1-2) per andare all'Oggetto, al destinatario nascosto (CCn), al destinatario in copia (CC) ed al destinatario (A). Nell'Oggetto si trova Re: Benvenuto e nel campo A si trova info@tiflosystem.it.  
Premere tab (Spazio-4-5) per andare al Messaggio. Scrivere il messaggio che si vuole aggiungere o apportare le modifiche. Il messaggio può essere immesso come spiegato al paragrafo 8.2.3.
Al messaggio di risposta possono essere allegati file, aggiunti destinatari e lavorare come se la e-mail fosse nuova.
Il comando Rispondi manda il messaggio di risposta solo al mittente del messaggio originale; Rispondi a tutti manda il messaggio sia al mittente che a tutti i destinatari del messaggio originale, tranne che allo scrivente.
Per attivare la funzione Rispondi a tutti, procedere come descritto sopra ma, nel menù Messaggio, scegliere Rispondi a tutti.

7.3.3 INOLTRARE UNA E-MAIL RICEVUTA
Inoltrare significa mandare la mail che si è ricevuto ad una terza persona. Si opera come per il comando Rispondi con la differenza che il campo A non viene riempito in automatico. Il comando rapido è Invio-Spazio-f.
Se non si vuole che il messaggio inoltrato appaia nel corpo del messaggio, si può anche inoltrare l'email come allegato utilizzando il comando "Spazio-Backspace -w".

7.3.4 SALVARE UNA E-MAIL
Durante la lettura di un messaggio si può eseguirne il salvataggio. Tuttavia, vi sono alcune differenze a seconda del tipo di server usato, vediamole.
1. Pop3:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per richiamare il menù.
Premere Invio su File.
Premere Spazio-4 fino a Salva come testo.
Premere Invio. Si apre un dialogo in cui BrailleSense  richiede Nome file? (oggetto dell'e-mail).txt. La scorciatoia è Spazio-s (punti 2-3-4).
Premere Invio o tab (Spazio-4-5) per andare al pulsante di conferma e premere ancora Invio. Il file può essere rinominato come spiegato al paragrafo 4.1.4.  
Dopo il salvataggio si ritorna al punto 1.
Il testo viene salvato nella cartella flashdisk/work. Il formato del file non può essere variato.
Per annullare il salvataggio utilizzare il pulsante Annulla al punto 5 o premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

2. Imap
Dall'elenco messaggi, portarsi sul messaggio desiderato utilizzando spazio-1 o spazio-4.
Premere "invio" per aprire il corpo del messaggio.
Premere "spazio-m" o "f2" per aprire il menu.
Premere Invio su File.
Premere Spazio-4 fino a Salva come testo.
Premere Invio. Si apre un dialogo in cui BrailleSense richiede Nome file? (oggetto dell'e-mail).txt. La scorciatoia è Spazio-s (punti 2-3-4).
Premere Invio o tab (Spazio-4-5) per andare al pulsante di conferma e premere ancora Invio. Il file può essere rinominato come spiegato al paragrafo 4.1.4.  
Dopo il salvataggio si ritorna al punto 1.
Il testo viene salvato nella cartella flashdisk/work, o flashdisk/my documents. Il formato del file non può essere variato.
Per annullare il salvataggio utilizzare il pulsante Annulla al punto 5 o premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.3.5 STAMPA MESSAGGI E-MAIL
Per stampare una email:
Collegare la stampante al BrailleSense  tenendo presente che la porta di comunicazione utilizzata sia la stessa porta selezionata come Porta stampante nel menu Altre Funzioni.
Attivare il menu con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2. 
Compare la voce File. Premere Invio.
Premere Spazio-4 fino a Stampa email. Premere Invio.
Viene richiesto il tipo di stampa desiderato. Questo stesso risultato può essere ottenuto se, invece di attivare il menu, si utilizza la scorciatoia Spazio-P (punti 1-2-3-4).
Premendo Spazio o Spazio-4 si sceglie fra "stampante HP ", "Stampante Epson" e "Stampante a rilievo".
A scelta effettuata, premere Invio oppure premere Tab (Spazio-4-5) fino al pulsante conferma e poi premere Invio.
Viene avviata la stampa.
Nel caso di messaggi Imap, è importante ricordare che la procedura è la stessa, ma bisogna prima posizionarsi sul messaggio, aprirlo, dopodiché seguire la procedura appena descritta.

Se si vuole annullare la stampa, premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.4 FUNZIONI AGGIUNTIVE
7.4.1 TROVA
Il comando Trova consente di cercare un testo nella corrente cartella email. Il testo indicato sarà cercato nell'oggetto, nella date e/o nel campo Da.
Il dialogo è costituito dai seguenti elementi: 
Edit box Cerca
Pulsante radio Cerca
Pulsante radio Direzione 
Pulsante Conferma
Pulsante Annulla. 
Fra i quali ci si muove con tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2). La scorciatoia è f (punti 1-2-4). SI arriva a questo dialogo, senza attivare il menu, con Spazio-f (punti 1-2-4).

Per avviare la funzione di ricerca:
Avviare il menu con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2. 
Premere Spazio-4 fino a Modifica e poi premere Invio 
Premere Spazio-4 o Spazio-1 fino a Trova e premere Invio 
Si apre il dialogo Trova, in cui è possibile scrivere il testo che si vuole cercare.
Dopo aver scritto il testo, premere Tab (Spazio-4-5) fino a Cerca. Qui è possibile scegliere fra Tutti, Oggetto, Data o Da. Se si sceglie Tutti, al ricerca sarà effettuata in tutti i campi. Per selezionare un elemento, premere Spazio-4 o Spazio-1.
Premere tab (Spazio-4-5) per spostarsi alla scelta della direzione di ricerca in Avanti o Indietro, scelta che si fa con Spazio-4 o Spazio-1.
Premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Conferma e poi premere Invio.

Se si vuole annullare la ricerca, premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Annulla e poi premere Invio, oppure premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).

7.4.2 TROVA SUCCESSIVO
Questo comando consente di continuare la ricerca nel caso in cui il risultato della ricerca non fosse quello desiderato.
Per attivare la funzione:
Avviare il menu con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2. 
Premere Spazio-4 fino a Modifica e poi premere Invio 
Premere Spazio-4 o Spazio-1 fino a Trova successivo e premere Invio 
Per attivare la funzione senza usare i menu si usa Backspace-f (punti 1-2-4).

7.4.3 VAI AL PROSSIMO MESSAGGIO NON LETTO
Per attivare questa funzione bisogna trovarsi su uno dei controlli fra Oggetto, Data o Da:
Avviare il menu con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2. 
Premere Spazio-4 fino a Modifica e poi premere Invio 
Premere Spazio-4 o Spazio-1 fino a Vai al prossimo messaggio non letto e premere Invio oppure premere u (punti 1-3-6).
La scorciatoia è Invio -u (punti 1-3-6).

7.4.4 GESTIONE CASELLE DI POSTA E MESSAGGI
7.4.4.1 Copia O Sposta In Cartella
La copia o lo spostamento di una mail in una data cartella può essere fatto in due modi:
1. Copiare o spostare direttamente il messaggio in una delle cartelle mail, tranne che nella Posta in uscita.
I passi da seguire sono i seguenti:
Eseguire il programma Email e con Shift-Tab (Spazio-1-2) andare alle cartelle Mail.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino alla cartella che contiene la mail che si desidera copiare o spostare, e poi premere Invio.
Appare la lista dei messaggi. Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino alla mai desiderata. Premere Spazio, Invio -b (punti 1-2) o Invio-a (punto-1) per selezionare la mail, oppure attivare uno fra i comandi Seleziona tutto o avvia selezione del menu Modifica.
4) Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menu. 
Premere Spazio-4 fino a Modifica e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino a Copia o Sposta e premere Invio. In alternativa, senza avviare il menu, premere rispettivamente Invio-c (punti 1-4) o Invio-x (punti 1-3-4-6).
Premere Shift-Tab (Spazio-1-2) per portarsi alla lista delle cartelle, scegliere la cartella di destinazione e poi premere Invio.
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menu. 
Premere Spazio-4 fino a Modifica e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino ad Incolla e poi premere Invio. In alternativa, premere Invio-v (punti 1-2-3-6) senza attivare il menu.

2. Utilizzare i comandi Copia nella cartella e Sposta nella cartella dal menu Modifica:
La struttura dei dialoghi che si aprono è la seguente:
Lista cartelle.
Pulsante Crea cartella
Pulsante Cancella cartella
Pulsante Rinomina cartella
Pulsante Conferma
Pulsante Annulla
Ci si muove fra i controlli con Tab (Spazio-4-5) o Shift-Tab (Spazio-1-2). Per muoversi fra le cartelle, si utilizza Spazio-1 o Spazio-4. 

Per copiare o spostare una mail in un'altra cartella:
Selezionare la mail premendo Spazio, Invio-b (punti 1-2) o Invio-a (punto 1), oppure utilizzare il comando Seleziona tutto o Inizio selezione del menu Modifica.
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menu. 
Premere Spazio-4 fino a Modifica e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino a Copia nella cartella o Sposta nella cartella e poi premere Invio.
Viene mostrata la lista delle cartelle. Lo stesso risultato si ottiene senza passare per i menu, premendo rispettivamente Backspace-c (punti 1-4) o Backspace-x (punti 1-3-4-6).
Premere Spazio-4 fino a trovare la cartella di destinazione e poi premere Invio.
Al termine dell'operazione, si ritorna alla lista delle cartelle.

7.4.4.2 Crea Cartella
Per creare una nuova cartella email: 
Eseguire il programma Email
Mentre si è in Posta in arrivo, attivare il menu, cercare la voce Modifica e premere Invio oppure usare la scorciatoia e (punti 1-5).
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino a Copia nella cartella o Sposta nella cartella e premere Invio oppure utilizzare la scorciatoia Backspace-c (punti 1-4) o Backspace-x (punti 1-3-4-6) senza entrare nel menu.
Ci si ritrova nella lista delle cartelle.
Premere tab (Spazio-4-5) per andare a Crea cartelle e poi premere Invio.
Scrivere il nome da dare alla nuova cartella è poi premere Invio o Tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Conferma e poi Invio.

7.4.4.3 Cancellare Una Cartella
Non è possibile cancellare le cartelle Posta in arrivo, Posta inviata e Posta in uscita.
Per cancellare una cartella:
Eseguire il programma Email
Mentre si è in Posta in arrivo, attivare il menu, cercare la voce Modifica e premere Invio oppure usare la scorciatoia e (punti 1-5).
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino a Copia nella cartella o Sposta nella cartella e premere Invio oppure utilizzare la scorciatoia Backspace-c (punti 1-4) o Backspace-x (punti 1-3-4-6) senza entrare nel menu.
Ci si ritrova nella lista delle cartelle.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino alla cartella che si desidera cancellare.
Premere Tab (Spazio-4-5) fino a Cancella cartella e premere Invio.
Viene mostrata una domanda di conferma. Rispondere e poi premere Invio.
La scorciatoia per il comando Cancella è Spazio-d (punti 1-4-5) quando ci si trova sulla cartella che si vuole cancellare. 

7.4.4.4 Rinomina Cartella
Non è possibile cambiare il nome delle cartelle Posta in arrivo e Storagebox.
Per rinominare una cartella:
Eseguire il programma Email
Mentre si è in Posta in arrivo, attivare il menu, cercare la voce Modifica e premere Invio oppure usare la scorciatoia e (punti 1-5).
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino a Copia nella cartella o Sposta nella cartella e premere Invio oppure utilizzare la scorciatoia Backspace-c (punti 1-4) o Backspace-x (punti 1-3-4-6) senza entrare nel menu.
Ci si ritrova nella lista delle cartelle.
Premere Spazio-1 o Spazio-4 fino a raggiungere la cartella che si vuole rinominare.
Premere Tab (Spazio-4-5) fino a Rinomina cartella e poi premere Invio.
Scrivere il nuovo nome.
Premere Invio oppure Tab (Spazio-4-5) fino a Conferma e poi premere Invio.

7.5 USO DEL MENU STRUMENTI
La struttura del menu Strumenti è la seguente:
Gestione Account
Imposta percorso
Imposta opzioni
Imposta  spam

7.5.1 IMPOSTA PERCORSO
Questa funzione serve per impostare il percorso in cui vengono salvate le mail ed i file allegati secondo le istruzioni che seguono:
Attivare il menu funzioni quando ci si trova nella cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino a strumenti e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino ad Imposta percorso e poi premere Invio.
Viene mostrato il percorso predefinito, che è /flashdisk/download. Si arriva a questo dialogo anche senza attivare i menu, premendo Invio-p (punti 1-2-3-4).

Imposta percorso contiene i seguenti elementi:
Percorso salvataggio allegati
Percorso allegati da inviare
Disco in cui salvare le email
fra cui ci si sposta con Spazio-4 e Spazio-1. Ogni elemento contiene i campi Percorso, Modifica e Chiudi. Nel campo Percorso viene mostrato il percorso predefinito. Per muoversi fra queste informazioni si utilizzano tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2).

7.5.1.1 Imposta Percorso Di Salvataggio Allegati
Il percorso predefinito per il salvataggio degli allegati è /flashdisk/download.  
Per impostare un nuovo percorso:
Attivare il menu funzioni quando ci si trova nella cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino a Strumenti e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino ad Imposta percorso e poi premere Invio.
Viene mostrato il percorso predefinito, che è /flashdisk/download. Si arriva a questo dialogo anche senza attivare i menu, premendo Invio-p (punti 1-2-3-4).
Premere Invio su Percorso salvataggio allegati oppure spostarsi sul pulsante Modifica e poi premere Invio.
Viene mostrato Cartella download xx/yy.
Portarsi alla cartella desiderata utilizzando i tasti di navigazione che seguono:
Cartella superiore:  Backspace
Elemento precedente:  Spazio-1
Elemento successivo:  Spazio-4
Quando si trova la cartella desiderata, premere Spazio per selezionarla e poi premere Invio. Quando una cartella è selezionata, la selezione viene indicata da un * davanti al nome.

7.5.1.2 Imposta Percorso Allegati Da Inviare
Il percorso predefinito per gli allegati da inviare è /flashdisk/upload. Per cambiarlo seguire la procedura illustrata di seguito:
Attivare il menu funzioni quando ci si trova nella cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino a Strumenti e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino ad Imposta percorso e poi premere Invio.
Viene mostrato il percorso predefinito, che è /flashdisk/upload.
Premere Invio su Percorso salvataggio allegati oppure spostarsi sul pulsante Modifica e poi premere Invio.
Viene mostrato Cartella upload xx/yy.
Portarsi alla cartella desiderata utilizzando i tasti di navigazione che seguono:
Cartella superiore:  Backspace
Elemento precedente:  Spazio-1
Elemento successivo:  Spazio-4
Quando si trova la cartella desiderata, premere Spazio per selezionarla e poi premere Invio. Quando una cartella è selezionata, la selezione viene indicata da un * davanti al nome.

7.5.1.3 Impostare Il Disco In Cui Salvare Le E-Mail
Le e-mail vengono salvate nella cartella Email della Flashdisk. Questo percorso può essere cambiato come segue:
Collegare il disco esterno al BrailleSense  .
Attivare il menu funzioni quando ci si trova nella cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino a Strumenti e poi premere Invio.
Premere Spazio-4 fino ad Imposta percorso e poi premere Invio.
Viene mostrato il percorso predefinito, che è /flashdisk/download.
Premere Spazio-4 fino a Disco in cui salvare le email:/flashdisk.
Premere Invio oppure spostarsi sul pulsante Modifica e poi premere Invio.
Viene mostrato Flashdisk.  
Premere Spazio-4 o Spazio-1 fino a trovare il disco desiderato e poi premere Invio.

7.5.2 IMPOSTA OPZIONI
Questa finestra contiene le seguenti opzioni:
- Server predefinito: La prima opzione che si incontra riguarda la tipologia di server da utilizzare come predefinito. La scelta è tra pop3 e imap. A seconda della scelta, quando si apre il programma email,  si verrà posizionati sull'account imap o pop3.
 - USO POSTA IN ARRIVO CON CARTELLA PREDEFINITA  (solo pop3): se si desidera che, all'apertura del programma email, si venga sempre posizionati sulla cartella "posta in arrivo", attivare questa opzione.
- Numero di email da scaricare tutte in una volta (solo imap): il valore predefinito è 64. Utilizzare "spazio" o "backspace" per modificare il valore. Le scelte disponibili sono
32, 64, 96, 128, tutti.

7.5.2 IMPOSTA OPZIONI 
Il dialogo "Imposta opzioni" contiene 5 elementi: "Server mail di Default", "Mailbox POP3 di default", "Numero di messaggi da prelevare ogni volta dal server IMAP", "Conferma" e "Annulla". Ci si muove fra questi elementi con "Tab (Spazio-4-5)" o "Shift-tab (Spazio-1-2)". 

Per aprire il dialogo Impostazioni:
1) Premere "Spazio-m (punti 1-3-4)" o "F2" per aprire il menu quando ci si trova in Posta in arrivo.
2) Premere "Spazio-4", per andare su "Strumenti".
3) Premere Invio. 
4) Braille Sense U2 MINI mostra "Gestione Account ".
5) Premere "Spazio-4", per andare su "Imposta Opzioni ".
6) Premere Invio o attivare il dialogo direttamente con "Spazio-Invio-o (punti 1-3-5).

Il primo elemento è "Server di Default?". Qui, premendo Spazio, si può scegliere fra "IMAP" o "POP3".
Segue "Usa posta in arrivo come Mailbox di default quando si usa POP3? Si". Fa in modo che, se si usa POP3, ogni volta che si avvia il programma Email, si entra subito in Posta in arrivo. Usare Spazio per modificare la scelta.
C'è, poi, il dialogo "Numero di messaggi da prelevare ogni volta dal server IMAP". La scelta predefinita è 64. Usare "Spazio" o "Backspace" per modificare la scelta fra Tutti, 32, 64, 96, e 128.
Quando si sono apportate tutte le modifiche premere Invio per salvare le impostazioni.

7.5.3 IMPOSTAZIONI SPAM
Scaricando le e-mail, molti messaggi possono essere indesiderati e costituire spam. Si può evitare discaricarli, registrandone parole specifiche che fanno parte dell'oggetto o dell'indirizzo e-mail.
I messaggi riconosciuti come spam non saranno scaricati in BrailleSense .  
Per impostare le informazioni sullo spam:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menù dalla cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino al menù Strumenti.
Premere Invio. 
Premere Spazio-4 fino ad Imposta spam.
Premere Invio. La scorciatoia per il menù Spam è Invio-Spazio-e (punti 1-5). 

Ci si ritrova nel dialogo di Impostazione Spam, dove si trovano 6 elementi:
Tipo
Lista
Aggiungi
Modifico
Cancella
Chiudi
Fra i quali ci si sposta con tab (Spazio-4-5) o Shift-Tab (Spazio-1-2). 

Per uscire dal dialogo, premere Spazio-e (punti 1-5) o Spazio-z (punti 1-3-5-6).
Tipo contiene 3 sotto elementi che sono Oggetto, Indirizzo email ed Host. Ci si muove fra questi con Spazio-1 o Spazio-4. A seconda del Tipo scelto, la lista cambia mostrando elementi diversi a seconda dei casi.

7.5.3.1 Aggiungi Come Mail Di Spam
Di seguito viene spiegato come impostare una e-mail di spam basandosi su parole incluse nell'oggetto. 
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menù dalla cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino al menù Strumenti.
Premere Invio. 
Premere Spazio-4 fino ad Imposta spam.
Premere Invio. La scorciatoia per il menù Spam è Invio-Spazio-e (punti 1-5). 
Viene mostrato Tipo Oggetto 1/3.
Premere a (punto 1) o premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Aggiungi e premere Invio.
Si apre il dialogo con la richiesta di immissione delle parole che deve contenere l'Oggetto.
Scrivere le parole e poi premere Invio oppure Tab (Spazio-4-5) fino a conferma e poi Invio.
Viene annunciato che l'aggiunta allo spam è avvenuta con successo.
Se si registrano più parole, ci si sposta fra queste con Spazio-1 o Spazio-4.
Quando il programma di download incontra una mail che riconosce come spam non la scarica dal Server ma la cancella direttamente.

Si può evitare di ricevere e-mail da uno specifico mittente:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menù dalla cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino al menù Strumenti.
Premere Invio. 
Premere Spazio-4 fino ad Imposta spam.
Premere Invio. La scorciatoia per il menù Spam è Invio-Spazio-e (punti 1-5). 
Viene mostrato Tipo Oggetto 1/3. Premere Spazio-4 per spostarsi su Tipo Indirizzo Email 2/3.
Premere a (punto 1) o premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Aggiungi e premere Invio.
Si apre il dialogo con la richiesta di immissione dell'indirizzo email.
Scrivere l'indirizzo e poi premere Invio oppure Tab (Spazio-4-5) fino a conferma e poi Invio.
Viene annunciato che l'aggiunta allo spam è avvenuta con successo.

Quando il programma di download incontra una mail che riconosce come spam non la scarica dal Server ma la cancella direttamente.

Se si vuole registrare un Host come origine di spam:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menù dalla cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino al menù Strumenti.
Premere Invio. 
Premere Spazio-4 fino ad Imposta spam.
Premere Invio. La scorciatoia per il menù Spam è Invio-Spazio-e (punti 1-5). 
Viene mostrato Tipo Oggetto 1/3. Premere Spazio-4 per spostarsi su Tipo Host 3/3.
Premere a (punto 1) o premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Aggiungi e premere Invio.
Si apre il dialogo con la richiesta di immissione dell'indirizzo dell'host.
Scrivere l'indirizzo e poi premere Invio oppure Tab (Spazio-4-5) fino a conferma e poi Invio.
Viene annunciato che l'aggiunta allo spam è avvenuta con successo.

Quando il programma di download incontra una mail inviata dall'Host registrato come spam non la scarica dal Server ma la cancella direttamente.

Se è necessario effettuare delle correzioni ricordarsi che:
Spazio-d (punti 1-4-5): cancella la lettera corrente
Backspace: cancella la lettera precedente.
BackSpace-1-4: cancella la riga corrente.

7.5.3.2 Modifica Della Registrazione Come Spam
Per modificare una registrazione come spam:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menù dalla cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino al menù Strumenti.
Premere Invio. 
Premere Spazio-4 fino ad Imposta spam.
Premere Invio. La scorciatoia per il menù Spam è Invio-Spazio-e (punti 1-5). 
Con tab (Spazio-4-5) spostarsi nella lista.
Premere Spazio-4 o Spazio-1 per spostarsi alla parola da modificare.
Premere m (punti 1-3-4) oppure tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Modifica e premere Invio.
Si apre il dialogo Modifica in cui è possibile effettuare la correzione desiderata.
Al termine della correzione premere Invio oppure, con tab (Spazio-4-5) spostarsi al pulsante Conferma e poi premere Invio.
Viene annunciata la modifica avvenuta con successo.

Allo stesso modo si correggono le impostazioni basate sull'indirizzo email e sull'host. In questi caso, al punto 6 premere Spazio-4 per cambiare il Tipo.

7.5.3.3 Cancellazione Spam
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 per attivare il menù dalla cartella Posta in arrivo.
Premere Spazio-4 fino al menù Strumenti.
Premere Invio. 
Premere Spazio-4 fino ad Imposta spam.
Premere Invio. La scorciatoia per il menù Spam è Invio-Spazio-e (punti 1-5). 
Premer tab (Spazio-4-5) per andare alla lista.
Premere Spazio-4 o Spazio-1 fino a trovare l'elemento da cancellare.
Premere Spazio-d (punti 1-4-5) per effettuare la cancellazione. In alternativa, premere tab (Spazio-4-5) fino al pulsante Cancella e poi premere Invio.
Viene annunciata la cancellazione avvenuta con successo.
Allo stesso modo si cancellano le impostazioni basate sull'indirizzo email e sull'host. In questi caso, al punto 6 premere Spazio-4 per cambiare il Tipo.

7.6. TASTI CALDI DELL'E-MAIL
7.6.1 TASTI CALDI IN POSTA IN ARRIVO
Attiva/Disattiva modo IMAP: "Spazio-Invio-1-2-3".
Vai alla categoria account precedente:  "Spazio-backspace-1-2-6".
Vai alla categoria account successiva:  "Spazio-backspace-3-4-5".
Vai alla mailbox precedente:  "Spazio-Invio-1-2-6".
Vai alla mailbox successiva:  "Spazio-Invio-3-4-5".
Apri Gestione account: Spazio-Invio-m (punti 1-3-4)
Ricevi nuove mail: Spazio-Invio-n (punti 1-3-4-5)
Scarica mail precedenti (IMAP): "Spazio-backspace-p (punti-1-2-3-4)".
Scrivi nuovo messaggio: Spazio-Invio-w (punti 2-4-5-6)
Rispondi: Spazio-Invio-r (punti 1-2-3-5)
Rispondi a tutti: Spazio-backspace-r (punti 1-2-3-5)
Inoltra: Spazio-Invio-f (punti 1-2-4)
Inoltra come allegato: Spazio-Backspace-w (punti 2-4-5-6)
Imposta percorso: Spazio-Invio-p (punti 1-2-3-4)
Imposta opzioni: Spazio-Invio-o (punti 1-3-5)
Imposta spam: Spazio-Invio-e (punti 1-5)
Trova: Spazio-f (punti 1-2-4)
Trova successivo: Spazio-backspace-f (punti 1-2-4)
Messaggio non letto successivo: Spazio-Invio-u (punti 1-3-4)
Sposta in Mailbox: Spazio-backspace-x (punti 1-3-4-6)
Copia in Mailbox: Spazio-backspace-c (punti 1-4)
Aggiungi mittente alla Rubrica: Spazio-Invio-i (punti 2-4) (valido solo dal campo Da dell'email).
Cancella mail selezionata: Spazio-d (punti 1-4-5) (valido solo dai campi Oggetto e Da nella lista messaggi).
Salva mail corrente come testo: Spazio-s (punti 2-3-4)
Stampa mail corrente: Spazio-p (punti 1-2-3-4)
Annulla: Spazio-e (punti 1-5)
Annulla ed esci dal programma: Spazio-z (punti 1-3-5-6)

7.6.2 TASTI CALDI PER INVIARE EMAIL
Cerca lista indirizzi: Spazio-Invio-l (punti 1-2-3)
Allega file: Spazio-Invio-f (punti 1-2-4)
Invia e-mail: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4)
Salva messaggio in Posta in uscita: Spazio-s (punti 2-3-4)
Annulla: Spazio-e (punti 1-5)
Annulla ed esci dal programma: Spazio-z (punti 1-3-5-6)

7.6.3 TASTI CALDI PER LEGGERE/SCRIVERE MESSAGGI 
Inizio selezione: Spazio-Invio-b (punti 1-2)
Seleziona Tutto: Spazio-Invio-a (punto 1)
Copia negli appunti: Spazio-Invio-c (punti 1-4) 
Taglia e copia negli appunti: Spazio-Invio-x (punti 1-3-4-6) (non valido se si leggono email dalla Posta in arrivo).
Incolla dagli appunti: Spazio-Invio-v (punti 1-2-3-6) (non valido se si leggono email dalla Posta in arrivo)
Cancella: Spazio-d (punti 1-4-5) (non valido se si leggono email dalla Posta in arrivo)
Annulla blocco: Spazio-e (punti 1-5)


