SEZIONE 09 LETTORE MULTIMEDIALE
INDICE DEI CONTENUTI
 
 
9. LETTORE MULTIMEDIALE
9.1 USO DEI PULSANTI AUDIO
9.1.1 PULSANTE PLAY/PAUSA
9.1.2 PULSANTI AVANTI E INDIETRO
9.1.3 PULSANTE RECORD
9.1.4 PULSANTE STOP
9.1.5 USO DEI TASTI AUDIO NEL DIALOGO APRI FILE
9.2 TASTIERA BRAILLE E TASTI ESTESI
9.2.1 INFORMAZIONI DI RIPRODUZIONE
9.2.2 PLAYLIST
9.2.3 TASTI CALDI NELLE INFORMAZIONI DI RIPRODUZIONE E NELLA PLAYLIST
9.3 Funzioni del Lettore Multimediale
9.3.1 FILE
9.3.1.1 APRI FILE
9.3.1.2 APRI CARTELLA
9.3.1.3 AGGIUNGI FILE
9.3.1.4 AGGIUNGI CARTELLA
9.3.1.5 SALVA PLAYLIST
9.3.1.6 SALVA COME PLAYLIST
9.3.1.7 CANCELLA ELEMENTO
9.3.1.8 APRI PERCORSO (URL)
9.3.1.9 ESCI
9.3.2 PLAY
9.3.2.1 PLAY
9.3.2.2 TRACCIA PRECEDENTE
9.3.2.3 TRACCIA SUCCESSIVA
9.3.2.4 5 TRACCE INDIETRO
9.3.2.5 5 TRACCE AVANTI
9.3.2.6 PRIMA TRACCIA
9.3.2.7 ULTIMA TRACCIA
9.3.2.8 AUMENTA/RIDUCI VOLUME
9.3.2.9 AUMENTA/RIDUCE VELOCITÀ
9.3.2.10 PAUSA
9.3.2.11 STOP
9.3.3 REGISTRA
9.3.3.1 INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE/RIPRODUZIONE
9.3.3.2 REGISTRA
9.3.3.3 PLAY
9.3.3.4 STOP
9.3.3.5 PAUSA
9.3.3.6 CONTINUA
9.3.3.7 ANNULLA
9.3.4 MENÙ AVANZATE
9.3.4.1 IMPOSTA SEGNALIBRO
9.3.4.2 CANCELLA SEGNALIBRO
9.3.4.3 VAI AL SEGNALIBRO
9.3.4.4 VAI ALLA POSIZIONE
9.3.4.5 VAI ALLA PERCENTUALE
9.3.4.6 IMPOSTA PUNTO INIZIALE E PUNTO FIUNALE
9.3.4.7 RILASCIA PUNTO
9.3.5 SEGNALIBRO
9.3.5.1 IMPOSTA SEGNALIBRO
9.3.5.2 VAI AL SEGNALIBRO
9.3.5.3 CANCELLA SEGNALIBRO
9.3.5.4 GESTIONE SEGNALIBRO
9.3.6 IMPOSTAZIONI
9.3.6.1 CONFIGURAZIONE
9.3.6.2 IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE
9.3.6.3 IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE
9.3.6.4 DIALOGO IMPOSTAZIONI EFFETTI
9.4 FUNZIONI AGGIUNTIVE
9.4.1 FUNZIONI DI MOVIMENTO TRAMITE TASTI CURSORE
9.5 TASTI CALDI DEL LETTORE MULTIMEDIALE
 
9. LETTORE MULTIMEDIALE
Il Lettore multimediale di BrailleSense U2 è il programma che può essere usato per l'ascolto dei file audio. I formati accettati sono ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, mp4, mpa, mpg, ogg, pls, wav, wax, wma, flac, midi e wmv. Non è possibile visualizzare i filmati avi e wmv, tuttavia potrebbe essere possibile ascoltarne l'audio.  

9.1 USO DEI PULSANTI AUDIO
Sul pannello frontale del BrailleSense U2 ci sono diversi pulsanti che possono essere utilizzati anche per dare i comandi al Lettore multimediale, quando il selettore sulla sinistra è impostato in modalità Media. I pulsanti sono cinque: Indietro, Record, Stop, Play/Pausa ed Avanti.  
Quando il selettore di modalità è su Media e ci si trova nel Lettore multimediale, il pulsante Play/Pausa avvia la riproduzione del primo file della playlist. Se non ci sono file in playlist, BrailleSense U2 avverte con un messaggio appropriato. Gli altri pulsanti, Indietro, Stop ed Avanti, sono disponibili dopo che è stato premuto Play/Pausa. Se il tasto Play/Pausa viene premuto mentre ci si trova in un altro programma, l'unità aprirà il Media Player e inizierà a riprodurre i file nella playlist più recente. Se non vi sono file nella playlist, BrailleSense U2 visualizzerà “nessun elemento”. 
Nota: Poiché il BrailleSense è in grado di operare in modalità MultiTasking, l'inizio dell'esecuzione di un brano con il tasto play non causa la chiusura del programma che si stava eseguendo in precedenza. Per cui, premere f2-f3 per spostarsi tra le applicazioni aperte fino a che si sarà raggiunta quella desiderata.

9.1.1 PULSANTE PLAY/PAUSA 
Il pulsante Play/Pausa ha la forma di un lungo rettangolo, come i quattro tasti funzione, ma è molto più corto di questi. Per localizzarlo, cercare il pulsante all'estrema destra del pannello e spostarsi di un pulsante verso sinistra. Questo è il pulsante Play/Pausa. Questo tasto consente l'ascolto dei file nella playlist. La spiegazione di come utilizzare la playlist è nel paragrafo 8.3.1. Se c'è almeno un file in playlist, premendo Play/Pausa se ne inizia l'ascolto. Premendo ancora Play/Pausa la riproduzione viene sospesa e riprende solo dopo aver premuto nuovamente il pulsante. Se si preme Play/Pausa durante una registrazione, viene riprodotto il suono registrato per ultimo.  

9.1.2 PULSANTI AVANTI E INDIETRO
Questi pulsanti hanno forma triangolare. Il pulsante Indietro è il primo pulsante da sinistra e punta verso sinistra; Avanti è il pulsante all'estrema destra e punta verso destra. Premendo uno di questi pulsanti viene avviato l'ascolto del file precedente o successivo nella playlist (o tra i file registrati).

9.1.3 PULSANTE RECORD
Il pulsante Record è di forma circolare ed è utilizzato per registrare attraverso il microfono incorporato o da un microfono esterno. Tale pulsante si trova subito a destra del pulsante Indietro. Per registrare utilizzando questo pulsante, bisogna impostare il selettore di modalità su Media. Premendo il pulsante Record una volta, si apre il dialogo di registrazione. Premendo ancora la registrazione riprende. Se si preme il pulsante Record durante la registrazione si alternano gli stati di pausa e di registrazione. Il suono registrato viene salvato in un file nella cartella flashdisk/media/record. Per ulteriori informazioni leggere il paragrafo 8.3.3. Se si vuole cambiare la cartella in cui vengono salvati i file, leggere il paragrafo 8.3.5.3.

9.1.4 PULSANTE STOP 
Il pulsante Stop è di forma quadrata ed è utilizzato per fermare la riproduzione di un file che si sta ascoltando. Se si riavvia l'ascolto, BrailleSense U2 comincerà dal primo file della playlist. Premendo il tasto Stop durante la registrazione, il file viene salvato e la registrazione viene interrotta. Se si preme Stop nel dialogo di registrazione quando non si registra, si esce dal dialogo e si torna alla playlist  o alle informazioni di riproduzione.

9.1.5 USO DEI TASTI AUDIO NEL DIALOGO APRI FILE
Il dialogo Apri file può essere aperto attraverso la pressione lunga del pulsante Stop dal dialogo del Lettore multimediale. Premendo ancora Stop il dialogo viene chiuso.
Play/Pausa ha le stesse funzioni del pulsante Invio mentre Stop, Record, Indietro ed Avanti hanno le stesse funzioni di Backspace, Spazio, spazio-1 e spazio-4. 
Per utilizzare queste funzioni, bisogna impostare il selettore delle modalità su Media.

9.2 TASTIERA BRAILLE E TASTI ESTESI
Il Lettore multimediale può essere comandato anche attraverso la tastiera Braille. Per aprire il Lettore multimediale, premere Invio su Lettore multimediale nel menù programmi. Si apre un dialogo che contiene due schede: Informazioni di riproduzione Playlist. Premere Spazio-4-5 o Spazio-1-2 per muoversi fra queste schede che vengono spiegate dettagliatamente nei paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

9.2.1 INFORMAZIONI DI RIPRODUZIONE
La scheda Informazioni di riproduzione mostra il numero della traccia, il nome del file e lo stato corrente (play, pausa, o stop). Premendo Spazio-4 BrailleSense U2 mostra informazioni sul tempo di riproduzione. Viene mostrato prima il tempo trascorso o residuo. Dopo questa informazione viene mostrata la durata totale del file.  
Se non ci sono file nella playlist si viene avvisati da un messaggio opportuno. Se si vogliono informazioni su di un altro file, andare alla playlist con Spazio-4-5 e poi spostarsi sul file che interessa con Spazio-4 o Spazio-1. Dopo, tornare alle informazioni di riproduzione con Spazio-4-5 o Spazio-1-2.  

9.2.2 PLAYLIST
La Playlist mostra tutti i file che saranno ascoltati. Per ognuno di questi vengono mostrati il numero di traccia, il nome del file, la posizione nella lista ed il numero totale dei file nella lista. 
Quando viene registrato un file, questo è automaticamente inserito nella playlist.  

9.2.3 TASTI CALDI NELLE INFORMAZIONI DI RIPRODUZIONE E NELLA PLAYLIST
1. Tasti caldi nella scheda Informazioni di riproduzione
Tasto caldo
Funzione
Spazio-4
Va all'informazione successiva
Spazio-1
Va all'informazione precedente
Spazio
Pausa durante l'ascolto e Play durante la pausa
Invio
Inizio riproduzione
Backspace
Stoppa riproduzione
Punto 6
Ascolto prossimo file
Punto 3
Ascolto file precedente
Punti 4-6
Ascolto ultimo file 
Punti 1-3
Ascolto primo file
Punti 5-6
Ascolto quinto file dopo il corrente
Punti 2-3
Ascolto quinto file prima del corrente
Punto 4
Un minuto avanti
Punto 1
Un minuto indietro
Punto 5
Avanti di 5 secondi e riproduci
Punto 2
Indietro 5 secondi e riproduci
Punti 3-4-5
Aumenta velocità
Punti 1-2-6
Riduci velocità
Spazio-freccia su
Aumenta Volume
Spazio-freccia giù
Riduci Volume
Spazio-m (Punti 1-3-4)
Apri menù
Spazio-h (Punti 1-2-5)
Apri aiuto
Spazio-4-5/Spazio-1-2 
Vai alla scheda playlist
Spazio-z (Punti 1-3-5-6)
Esci dal Lettore multimediale* Tasti caldi nella scheda Playlist
Tasto caldo
Funzione
Spazio-4
File successivo
Spazio-1
File precedente
Spazio-4-6
Ultimo file
Spazio-1-3
Primo file 
Spazio
Seleziona/Ripristina file corrente (durante l'ascolto è come Play/Pausa)
Invio-Spazio-b (Punti 1-2)
Inizia selezione file
Invio
Inizia riproduzione file selezionati
Backspace
Stoppa riproduzione
Spazio-1-4-5
Cancella i file selezionati dalla playlist
Punto 6
Ascolta file successivo
Punto 3
Ascolto file precedente
Punti 4-6
Ascolto ultimo file 
Punti 1-3
Ascolto primo file
Punti 5-6
Ascolto quinto file dopo il corrente
Punti 2-3
Ascolto quinto file prima del corrente
Punto 4
Un minuto avanti
Punto 1
Un minuto indietro
Punto 5
Avanti di 5 secondi e riproduci
Punto 2
Indietro 5 secondi e riproduci
Punti 3-4-5
Aumenta velocità
Punti 1-2-6
Riduci velocità
Spazio-freccia su
Aumenta Volume
Spazio-freccia giù
Riduci Volume
Spazio-m (Punti 1-3-4)
Apri menù
Spazio-h (Punti 1-2-5)
Apri aiuto
Spazio-4-5/Spazio-1-2
Vai alla scheda Informazioni di riproduzione
Spazio-z (Punti 1-3-5-6)
Esci dal Lettore multimediale9.3 COME USARE IL MENÙ DEL LETTORE MULTIMEDIALE
Per attivare il menù del Lettore multimediale, premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2. In questo menù si trovano le voci File, Play, Record, Avanzate ed Impostazioni, le cui funzioni sono spiegate di seguito.


9.3 FUNZIONI DEL LETTORE MULTIMEDIALE
9.3.1 FILE
Il menù File contiene i comandi Apri file, Apri cartella, Salva playlist, Salva come playlist, Cancella elemento ed Esci fra i quali ci si può spostare con Spazio-4 o Spazio-1. Ognuno di questi comandi può essere eseguito premendo Invio. Per tornare indietro di un livello nel menù, premere Spazio-e (Punti 1-5). Il comando Spazio-z (Punti 1-3-5-6) chiude il menù e riporta al Lettore multimediale.

9.3.1.1 APRI FILE 
Il comando Apri file serve ad aggiungere file alla playlist ed iniziare la riproduzione. All'avvio del comando si pare un dialogo che permette di muoversi nella lista dei file disponibili. I file compatibili sono quelli con estensione ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, ogg, pls, wav, wax, wma e wmv. Se vengono selezionati tutti i file che si vogliono ascoltare e poi si preme Invio, tutti i file vengono salvati nella playlist ed inizia la riproduzione del primo file. Per selezionare più di un file, premere Spazio su ognuno dei file che si vuole selezionare. Alla fine premere Invio. All'apertura del dialogo Apri file viene mostrata la cartella predefinita /flashdisk/media. La scorciatoia per l'apertura di questo dialogo è Invio-Spazio-o (Punti 1-3-5).  

9.3.1.2 APRI CARTELLA
Questo comando viene utilizzato quando si desidera ascoltare tutti i file contenuti in una determinata cartella. La scorciatoia al comando è Invio-Spazio-f (Punti 1-2-4). Il dialogo mostrerà la lista delle cartelle disponibili. La cartella di default è la flashdisk. Premere Invio per vedere tutte le sottocartelle di Flashdisk e Spazio-1 o Spazio-4 per muoversi fra queste cartelle. Premendo Invio si entra dentro la cartella selezionata; premendo Backspace si sale al livello superiore. Dopo aver selezionato tutte le cartelle che si desidera, premere Invio. Tutti i file di tipo wav, mp3, e wma saranno inseriti nella playlist. Inizia la riproduzione a cominciare dal primo file.  

9.3.1.3 AGGIUNGI FILE
Questo comando è utilizzato per aggiungere un file alla playlist. La scorciatoia è Backspace-Spazio-o (Punti 1-3-5) ed il dialogo mostra la lista dei file e delle cartelle disponibili. Dopo aver selezionato tutti i file che si desidera, premere Invio per aggiungerli alla playlist. In questo caso BrailleSense U2 non inizierà la riproduzione, che va avviata con il comando Play del menù o con il tasto Play/Pausa del pannello frontale, come spiegato al paragrafo 8.3.2.  

9.3.1.4 AGGIUNGI CARTELLA
Questo comando viene utilizzato quando si vogliono aggiungere tutti i file di una data cartella alla playlist. La scorciatoia è Backspace-Spazio-f (Punti 1-2-4) ed il dialogo che si apre mostra tutte le cartelle disponibili. Dopo aver selezionato le cartelle desiderate, premere Invio. BrailleSense U2 aggiungerà tutti file audio di tale cartella alla playlist ma non avvierà la riproduzione. L'ascolto va avviato  con il comando Play del menù o con il tasto Play/Pausa del pannello frontale, come spiegato al paragrafo 8.3.2.  

9.3.1.5 SALVA PLAYLIST
Questo comando viene utilizzato per salvare la playlist sul disco. La scorciatoia è Invio-Spazio-i (Punti 2-4).
Se per una certa playlist viene eseguito per la prima volta il comando Salva playlist, viene aperto il dialogo Salva come playlist spiegato al paragrafo 8.3.1.6. Se, invece, il comando viene lanciato dopo che la playlist è stata già salvata precedentemente, le modifiche vengono salvate senza che sia aperto alcun dialogo.

9.3.1.6 SALVA COME PLAYLIST
Questo comando viene utilizzato per scegliere il nome ed il percorso della playlist. La scorciatoia è Spazio-s (Punti 2-3-4). 
Il dialogo che si apre contiene la Lista file, il Nome file ed i pulsanti di conferma e per annullare, fra cui ci si può muovere con tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2). La playlist viene salvata in un file di tipo m3u. La cartella di default è /flashdisk/media.
Se si vuole assegnare un nuovo nome, scriverlo nell'edit box Nome file, evitando di utilizzare i caratteri: |, \, <, >, ?, :, *. Se si vuole cambiare il percorso, andare sulla lista file con Spazio-1-2 e poi spostarsi nella cartella in cui si desidera salvare la playlist.

9.3.1.7 CANCELLA ELEMENTO
Se si desidera cancellare un file dalla playlist, dopo averlo selezionato, utilizzare il comando Cancella elemento dal menù File, o utilizzare la scorciatoia Spazio-d (Punti 1-4-5) direttamente nella lista dei file in playlist. Possono essere selezionati più file se questi vengono selezionati con Spazio. Per cancellare un blocco di file, premere Invio-Spazio-b (Punti 1-2) sul primo file da cancellare. Dopo premere Spazio-4 o Spazio-1. Tutti i file mostrati vengono selezionati. Alla fine, per cancellare, premere Spazio-d (Punti 1-4-5).

9.3.1.8 APRI PERCORSO (URL)
Questa opzione viene utilizzata per inserire un indirizzo (URL) da dove poter ascoltare della musica in tempo reale. Per visualizzare il box di dialogo dove inserire l'indirizzo premere invio alla voce “apri URL” nel menu “file” oppure premere la combinazione “Invio-Spazio-u (punti 1-3-6)” nel box di dialogo del “Media Player”. In questo box di dialogo digitare l'indirizzo web desiderato  e premere invio; l'audio stream verrà automaticamente attivato.

9.3.1.9 ESCI
Questo comando serve per uscire dal Lettore multimediale. A tale scopo può essere anche utilizzata la scorciatoia Spazio-z (Punti 1-3-5-6).  

9.3.2 PLAY
Nel menù Play si trovano i comandi che servono a controllare la riproduzione. Questo menù contiene un sottomenù in cui ci si sposta con Spazio-4 o Spazio-1. Per tornare al livello superiore premere Spazio-e (Punti 1-5); premere Spazio-z (Punti 1-3-5-6) se si vuole uscire completamente dal menù. I comandi presenti nel sottomenù vengono spiegati di seguito.  

9.3.2.1 PLAY
Questo comando serve ad avviare la riproduzione dei file nella playlist. 

9.3.2.2 TRACCIA PRECEDENTE
Questo comando serve per avviare la riproduzione del file precedente. La scorciatoia è la pressione del Punto 3. 

9.3.2.3 TRACCIA SUCCESSIVA
Questo comando serve per avviare la riproduzione del file successivo. La scorciatoia è la pressione del Punto 6. 

9.3.2.4 5 TRACCE INDIETRO
Questo comando serve per avviare la riproduzione del quinto file precedente al corrente. La scorciatoia è Punti 2-3.

9.3.2.5 5 TRACCE AVANTI
Questo comando serve per avviare la riproduzione del quinto file successivo al corrente. La scorciatoia è Punti 5-6.

9.3.2.6 PRIMA TRACCIA
Questo comando serve per avviare la riproduzione della prima traccia. La scorciatoia è Punti 1-3.

9.3.2.7 ULTIMA TRACCIA 
Questo comando serve per avviare la riproduzione dell'ultima traccia. La scorciatoia è Punti 4-6.

9.3.2.8 AUMENTA/RIDUCI VOLUME 
Questi comandi servono per la regolazione del volume, su una scala da 0 a 10. I tasti rapidi per la regolazione sono Spazio-freccia giù, per ridurre il volume, e Spazio-freccia su per aumentarlo. Il volume attuale dipende dal valore del Volume voce impostato nel menù Opzioni spiegato al paragrafo 2.4.  

9.3.2.9 AUMENTA/RIDUCE VELOCITÀ
Questi comandi servono per la regolazione della velocità di riproduzione su una scala da 1 a 10. I tasti rapidi per la regolazione sono Punti 3-4-5, per aumentare la velocità, e Punti 1-2-6, per diminuirla.

9.3.2.10 PAUSA 
Questo comando serve per interrompere la riproduzione. Usando di nuovo il comando, la riproduzione riprende. Il comando rapido è lo Spazio. 

9.3.2.11 STOP
Questo comando viene utilizzato per interrompere definitivamente la riproduzione. Il comando rapido è Backspace.

9.3.3 REGISTRA 
Questo comando apre il dialogo di registrazione. La scorciatoia è Invio-Spazio-r (Punti 1-2-3-5). Il dialogo contiene una scheda perle informazione e cinque pulsanti fra cui ci si sposta con Spazio-4-5 o Spazio-1-2.

9.3.3.1 INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE/RIPRODUZIONE
Questa scheda viene mostrata solo quando BrailleSense U2 sta registrando o si è appena registrato un file. Le in formazioni comprendono Il nome del file, lo stato corrente e le informazioni temporali. Il nome file si riferisce al file che contiene le informazioni appena registrate; lo stato corrente informa se il file è in registrazione, in esecuzione, in pausa o in stop; le informazioni temporali indicano il tempo trascorso o il tempo residuo della riproduzione. Le informazioni temporali vengono mostrate anche in Braille. Il tempo di registrazione residuo dipende dallo spazio libero nel disco su cui si registra. Ci si sposta fra le varie informazioni con Spazio-4 o Spazio-1.

9.3.3.2 REGISTRA
Questo comando viene utilizzato per avviare la registrazione. La registrazione si avvia anche premendo il tasto Record  del pannello frontale. Durante la registrazione viene mostrato il dialogo della Informazioni di registrazione. Il file della registrazione viene chiamato record0xx.wav e viene salvato nella cartella /flashdisk/media/record. La registrazione può essere fermata temporaneamente con Spazio 4-5 fino al pulsante Pausa e poi premendo Invio. Per riprendere la registrazione, premere Invio sul pulsante Continua , o premere il pulsante Record del pannello frontale. Per fermare definitivamente la registrazione, premere Spazio-4-5 fino al pulsante Stop e premere Invio.  

9.3.3.3 PLAY
Questo pulsante è utilizzato per riascoltare il file appena registrato. A tale scopo si può utilizzare anche il tasto Play del pannello frontale.

9.3.3.4 STOP
Questo pulsante è utilizzato per fermare la registrazione. Se lo si preme durante il riascolto, viene fermata la riproduzione. A tale scopo si può utilizzare anche il tasto Stop del pannello frontale.

9.3.3.5 PAUSA
Questo pulsante è utilizzato per fermare temporaneamente la registrazione o l'ascolto di un file. Premendolo nuovamente l'azione interrotta riprende.

9.3.3.6 CONTINUA
Questo pulsante viene utilizzato per riprendere la registrazione o l'ascolto del file messo in pausa.

9.3.3.7 ANNULLA
Premendo Invio su Annulla, BrailleSense U2 ferma la registrazione o l'ascolto e chiude il dialogo di registrazione. Se il pulsante viene premuto mentre si stava registrando, la registrazione non viene salvata. Se si vuole salvare la registrazione, premere prima Stop e poi Annulla per uscire dal dialogo. Le scorciatoie per l'azione di annullamento sono Spazio-e (Punti 1-5) o Spazio-z (Punti 1-3-5-6).

9.3.4 MENÙ AVANZATE
Se si vuole impostare o cancellare un segnalibro durante l'ascolto di musica o di un file audio, bisogna utilizzare i comando del menù Avanzate. Questo contiene i seguenti comandi: Imposta segnalibro, Cancella segnalibro, Vai al segnalibro, Vai alla posizione. Per muoversi fra le varie voci usare Spazio-4 o Spazio-1.

9.3.4.1 IMPOSTA SEGNALIBRO
Il segnalibro può essere impostato sia mentre il file è in riproduzione, sia quando è in pausa. Un segnalibro marca una specifica posizione a cui si può saltare velocemente.
Per eseguire questa funzione
1) Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2 e poi andare su Avanzate con Spazio-4.  
2) Premere Invio e muoversi su Imposta segnalibro con Spazio-4. In fine premere Invio.
La scorciatoia è Invio-Spazio-m (Punti 1-3-4).
Uscendo dal Lettore multimediale dopo aver impostato dei segnalibro, BrailleSense U2 chiederà se li si vuole salvare. Se si sceglie Si i segnalibro vengono salvati e la prossima volta che si esegue il Lettore multimediale la riproduzione inizia dal segnalibro; se si sceglie No, BrailleSense U2 salva i segnalibro impostati; se si sceglie Cancella, BrailleSense U2 cancella tutti i segnalibro.

9.3.4.2 CANCELLA SEGNALIBRO
Se si esegue questa funzione durante la riproduzione o la pausa di un file, vengono cancellati tutti i segnalibro creati in precedenza.
Per eseguire questa funzione: 
1) Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2, muoversi su Avanzate conSpazio-4 e premere Invio.  
2) Andare su Cancella segnalibro e premere Invio.
La scorciatoia è Invio-Spazio-d (Punti 1-4-5). 
 
9.3.4.3 VAI AL SEGNALIBRO
Eseguendo questo comando durante l'ascolto di un file, l'ascolto viene interrotto e viene cercato il segnalibro.
Per eseguire questa funzione: 
1) Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2, muoversi su Avanzate con Spazio-4 e premere Invio.  
2) Andare su Vai al segnalibro con Spazio-4 e premere Invio.
La scorciatoia è Invio-Spazio-j (Punti 2-4-5).  

9.3.4.4 VAI ALLA POSIZIONE
Eseguendo questo comando durante l'ascolto di un file, l'ascolto viene interrotto e ci si sposta alla posizione temporale specificata.
Per eseguire questa funzione: 
1) Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2, muoversi su Avanzate con Spazio-4 e premere Invio.  
2) Andare su Vai alla posizione con Spazio-4 e premere Invio.
3) BrailleSense U2 annuncerà Vai alla posizione? 0 minuti.
4) Digitare la posizione temporale a cui si vuole saltare e poi premere Invio. Se si vuole fare un salto maggiore di un'ora usare lo spazio o i due punti per separare i minuti dalle ore. Ad esempio, per inserire un salto di un'ora e venti minuti, scrivere 1 “spazio” 20 oppure 1:20. In alternativa si può decidere di fare un salto di 80 minuti semplicemente inserendo la cifra 80. Se non ci sono segni di spazio o due punti, la cifra inserita viene considerata in minuti.
La scorciatoia è Invio-Spazio-g (Punti 1-2-4-5).  
Se si scrive un tempo maggiore rispetto alla durata del file, un messaggio avvisa dell'errore e ripartirà dalla posizione in cui era in pausa.

9.3.4.5 VAI ALLA PERCENTUALE
Sia durante l'ascolto che durante una pausa è possibile spostarsi ad una certa percentuale del file.
1) Durante l'ascolto o durante una pausa premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2.
2) Andare al menu Posizione e premere Invio oppure premere a (punto 1).
3) Premendo Spazio-1 o Spazio-4 andare su Vai alla percentuale e premere Invio. Si arriva allo stesso dialogo senza attivare i menu, con la scorciatoia Backspace-p (punti 1-2-3-4).
4) Compare l'edit box Vai alla percentuale: XX. 
5) Scrivere la percentuale come un numero fra 0 e 99 e poi premere Invio.

9.3.4.6 IMPOSTA PUNTO INIZIALE E PUNTO FIUNALE
La modalità ripetizione A B consente di riascoltare quante volte si vuole un intervallo di file compreso fra due punti A e B. Questa funzione è molto utile, ad esempio quando si sta imparando una nuova lingue e bisogna riascoltare di continuo la pronuncia di una parola o di una frase. 

Per impostare i punti iniziale e finale:
1) Arrivati all'ascolto del punto in cui si vuole fissare il punto iniziale, premere Invio-p (punti 1-2-3-4) oppure avviare la funzione Posizione del Menu funzioni.
2) Con Spazio-4 andare su Imposta punto iniziale e premere Invio.
3) Un messaggio annuncia l'inserimento del punto di riferimento.
4) Per impostare il punto finale, quando si arriva alla posizione finale, premere Invio-p (punti 1-2-3-4).

Dopo aver impostato il punto finale, la modalità ripetizione A B consentirà di ascoltare l'intervallo selezionato quante volte si desidera. Per impostare il numero di ripetizioni andare alle Impostazioni di riproduzione nel menu Impostazioni.

9.3.4.7 RILASCIA PUNTO
Per liberare il punto, premere Spazio-e oppure attivare la funzione Rilascia punto dal menu Posizione. Dopo questo comando, al termine della riproduzione dell'intervallo selezionato, riprende la riproduzione del file.

9.3.5 SEGNALIBRO
È possibile inserire un segnalibro durante l'ascolto di un file audio. Questo segnalibro non viene salvato all'uscita dal programma o se si avvia l'ascolto di un altro file.
Per attivare la funzione attivare il menù con spazio-m (punti 1-3-4) e poi andare su Segnalibro con Spazio-4. In fine, premere Invio.
Il menù ha i sottomenù che seguono. 

9.3.5.1 IMPOSTA SEGNALIBRO
Serve ad impostare il segnalibro nella posizione di ascolto. Il tasto rapido è Backspace-Spazio-m (punti 1-3-4)

9.3.5.2 VAI AL SEGNALIBRO
Per spostarsi fra i segnalibro inseriti utilizzare Backspace-Spazio- 6 o Backspace-Spazio-3.  In alternativa, può essere utilizzata la relativa funzione del menù.
Si può anche  operare come segue:
1) Andare al menù Segnalibro ed attivare la funzione Vai al segnalibro.
2) In  alternativa può essere utilizzato il comando Backspace-Spazio-j (punti 2-4-5). 
3) Inserire il numero del segnalibro a cui ci si vuole spostare e premere Invio. 
4) Se si inserisce un numero non esistente si riceve un messaggio di errore. 

9.3.5.3 CANCELLA SEGNALIBRO
Per cancellare un segnalibro: 
1) Richiamare il menù Segnalibro ed attivare la funzione Cancella segnalibro.
2) In alternativa usare Backspace-Spazio-d (punti 1-4-5).
3) Inserire il numero del segnalibro da cancellare e premere Invio.
4) Se si inserisce un  numero inesistente si riceve un messaggio di errore.
 
9.3.5.4 GESTIONE SEGNALIBRO
La Gestione segnalibro serve ad ottenere informazioni relativamente ai segnalibro presenti nel file audio. Il comando rapido è Backspace-Spazio-k (punti 1-3). 
Il dialogo contiene la lista dei segnalibro, il pulsante di direzione, il pulsante Cancella ed il pulsante Chiudi. Per spostarsi fra questi controlli si utilizza tab (spazio-4-5) o shift-tab (spazio-1-2).
Nella lista dei segnalibro ci si sposta con spazio-1 o spazio-4. 
È possibile cancellare un elemento della lista premendo spazio-d (punti 1-4-5) o utilizzando il pulsante Cancella. 
Premendo invio sull'elemento, invece, se ne avvia l'ascolto. Analogamente, si avvia l'ascolto attivando il pulsante di direzione. 
Per chiudere il dialogo attivare il pulsante Chiudi o premere Spazio-e (punti 1-5).

9.3.6 IMPOSTAZIONI
Questo menù consente di modificare le impostazioni di registrazione, di riproduzione e generali per il Lettore multimediale. Per utilizzare questo menù, premere Spazio-m (Punti 1-3-4), Spazio-4 fino ad Impostazioni e poi Invio. Appare un sottomenù con Configurazione, Impostazioni di riproduzione, Impostazioni di registrazione, ed infine impostazioni effetti.

9.3.6.1 CONFIGURAZIONE
Il dialogo di configurazione contiene diversi elementi fra i quali ci si muove con Spazio-4-5 o Spazio-1-2. Questi elementi sono Mantieni tastiera Braille, Mostra titolo ed i pulsanti per confermare ed annullare. La scorciatoia è Backspace-Spazio-c (Punti 1-4).
L'opzione Blocca tastiera Braille consente di abilitare o disabilitare la tastiera durante l'uso del Lettore multimediale. Se è impostato su On, non potranno essere utilizzati i comandi da tastiera. L'impostazione predefinita è Off e può essere cambiata premendo lo spazio su Blocca tastiera. Questa operazione può essere fatta anche premendo, insieme, i tasti Avanti e Indietro del pannello frontale. 
L'opzione Mostra titolo abilita e disabilita l'annuncio del titolo della traccia quando ci si sposta alla traccia precedente o alla successiva.
Per salvare i cambiamenti ed uscire, premere Invio dopo le modifiche o spostarsi sul pulsante di conferma con Spazio-4-5 e premere sempre Invio. Se si vogliono annullare i cambiamenti, premere Spazio-e (Punti 1-5) o Spazio-z (Punti 1-3-5-6). In alternativa, bisogna premere Invio sul pulsante Annulla.
Se la tastiera non è bloccata, si può premere F1 per richiamare il menù programmi e di qui eseguire un altro programma mentre il Lettore multimediale è in esecuzione.

9.3.6.2 IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE
Premendo Invio su Impostazioni di riproduzione si apre un dialogo che contiene i controlli Tempo, Ripeti, Imposta velocità ed i pulsanti di conferma e per annullare. La scorciatoia è Invio-Spazio-s (Punti 2-3-4).
L'opzione Tempo serve a decidere quali informazioni devono essere mostrate nella scheda delle informazioni fra Tempo trascorso e Tempo residuo. L'opzione si cambia premendo Spazio su Tempo.  
L'opzione Ripeti permette di impostare la ripetizione dei brani della playlist: se si imposta su Si, tutti i file verranno ripetuti. Per cambiare fra SI e No, premere Spazio su Ripeti.  
L'opzione Imposta velocità consente di impostare la velocità di riproduzione della traccia in un campo fra 1 e 10 dove la velocità normale è 5. 
Per cambiare i valori premere Spazio o Backspace. A numero maggiore corrisponde velocità maggiore.
Per salvare i cambiamenti, premere Invio sul pulsante di conferma, dove ci si sposta con Spazio-4-5 o Spazio-1-2. Se si vogliono annullare i cambiamenti, premere Invio sul pulsante Cancella o premere Spazio-e (Punti 1-5) o Spazio-z (Punti 1-3-5-6).   

9.3.6.3 IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE
Premendo Invio su Impostazioni di registrazione, o premendo Backspace-Spazio-s si apre un dialogo che contiene Opzioni, Imposta cartella ed i pulsanti di conferma e per annullare fra cui ci si sposta con Spazio-4-5 o Spazio-1-2. Le Opzioni sono Velocità di campionamento, Bit per canale e Modalità line-in. Per muoversi fra le opzioni si usa Spazio-4 o Spazio-1.
L'opzione Imposta cartella consente la scelta della cartella in cui salvare le registrazioni. La cartella predefinita è /flashdisk/media/record. Per specificare una cartella diversa, premere Invio su Imposta cartella e scegliere la nuova destinazione nel dialogo che si apre, dialogo in cui vengono mostrate le cartelle disponibili. La selezione della cartella va fatta come per l'operazione di Apri cartella spiegata al paragrafo 8.3.1.2. 
Le successive tre opzioni vengono utilizzate per il controllo della qualità della registrazione. Valori maggiori di Velocità di campionamento e Bit per canale corrispondono a qualità del suono registrato superiori, ma anche a file di dimensioni maggiori. Questo significa che, se si imposta la registrazioni su qualità elevate, il tempo di registrazione risulterà ridotto rispetto ad una registrazione di qualità inferiore. D'altro canto, impostando una qualità del suono ridotta, il tempo di registrazione sarà lungo, ma l'audio non sarà di buona qualità. I valori dei due parametri possono essere cambiati premendo Spazio. 
Quando si registrano suono utilizzando il microfono esterno, la Modalità line-in deve essere impostata su Off; quando si utilizza il cavo line-in, la modalità deve essere impostata su On.
Per salvare i cambiamenti premere Invio o attivare il pulsante di conferma; altrimenti, attivare il pulsante Annulla o premere Spazio-e (Punti 1-5).

9.3.6.4 DIALOGO IMPOSTAZIONI EFFETTI
Attivare il menu funzioni con Spazio-m (punti 1-3-4)o F2 dal lettore multimediale e poi spostarsi su Impostazioni e premere Invio. Premendo Spazio-4 portarsi ad Impostazione Effetti e poi premere Invio.
Il dialogo per l'impostazione degli effetti contiene Equalizzatore, Bassboost, Surround ed Effetto 3D”, Riverbero, Eco ed i pulsanti Conferma ed Annulla. Ci si muove fra questi controlli con tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2) mentre fra le opzioni ci si muove cin Spazio-1 o Spazio-4.

L'equalizzatore contiene 11 voci già preimpostate: default, rock, pop, soul, classial, dance, heavy, disco, soft, 3d e hall. Premere spazio-1 e spazio-4 per spostarsi tra gli elementi.
Bassboost viene utilizzato per enfatizzare i suoni bassi, impostando un valore fra 0 e 20. A valore più alto corrisponde una maggiore presenza delle tonalità basse.
Surround viene utilizzato per ascoltare i suoni tipo ambient in modo più efficiente. Il valore può essere impostato fra 0 e 100.
L'opzione 3D serve per enfatizzare ancora di più l'effetto del surround. Il valore può essere impostato fra 0 e 100. 
Riverbero, può essere impostato fra 0 e 100.
Eco, può essere impostato un valore fra 0 e 100. 

Per salvare le impostazioni, premere Invio dopo aver effettuato tutte le modifiche richieste.”

9.4 FUNZIONI AGGIUNTIVE
9.4.1 FUNZIONI DI MOVIMENTO TRAMITE TASTI CURSORE
Durante l'ascolto di un file audio, premendo uno dei tasti di cursor routing in Informazioni di riproduzione, ci si sposta nella corrispondente delle 32 sezioni in cui viene suddiviso il file in ascolto.

9.5 TASTI CALDI DEL LETTORE MULTIMEDIALE
1) Comandi del menù File 
Apri file:  Invio-Spazio-o (Punti 1-3-5)
Apri cartella:  Invio-Spazio-f (Punti 1-2-4)
Aggiungi file:  Backspace-Spazio-o (Punti 1-3-5)
Aggiungi cartella:  Backspace-Spazio-f (Punti 1-2-4)
Salva playlist: Invio-Spazio-i (Punti 2-4)
Salva come playlist: Spazio-s (Punti 2-3-4)
Cancella elemento:  Spazio-d (Punti 1-4-5)

2) Tasti caldi quando ci si trova nel menù Riproduzione
Play:  Invio, pulsante Play 
Traccia precedente:  Punto 3, pulsante Indietro
Traccia successiva:  Punto 6, pulsante Avanti
5 tracce prima:  Punti 2-3
5 tracce dopo:  Punti 5-6
Prima traccia:  Punti 1-3
Ultima traccia:  Punti 4-6
Un minuto prima:  Punto 1, pressione lunga pulsante Indietro
Un minuto dopo:  Punto 4, pressione lunga pulsante Avanti
5 secondi prima:  Punto 2, pulsanti Play-Indietro
5 secondi dopo:  Punto 5, pulsanti Play-Avanti
Aumenta Volume:  Spazio-Freccia su
Riduci Volume:  Spazio-Freccia giù
Aumenta velocità:  Punti 3-4-5
Riduci velocità:  Punti 1-2-6
Pausa/Continua:  Spazio, Play 
Stop:  Backspace, Stop

3) Tasti caldi quando ci trova nel dialogo di registrazione:
Richiama dialogo di registrazione:  Invio-Spazio-r (Punti 1-2-3-5), pulsante Record 
Record:  Record 
Pausa/Continua registrazione:  Spazio, Record
Play: Play 
Pausa/Continua riproduzione:  Spazio, Play 
Stop:  Backspace, Stop 

4) Tasti caldi nel menù Avanzate
Imposta segnalibro:  Invio-Spazio-m (Punti 1-3-4)
Cancella segnalibro:  Invio-Spazio-d (Punti 1-4-5)
Vai al segnalibro: Invio-Spazio-j (Punti 2-4-5)
Vai alla posizione:  Invio-Spazio-g (Punti 1-2-4-5)
5) Tasti caldi nel menù Impostazioni
Configurazione:  Backspace-Spazio-c (Punti 1-4)
Impostazioni di riproduzione:  Invio-Spazio-s (Punti 2-3-4)
Blocca/Sblocca tastiera:  Indietro-Avanti
Impostazioni di registrazione:  Backspace-Spazio-s (Punti 2-3-4)




