8. Media
8.1. Lettore Multimediale
8.1.1 Uso Dei Pulsanti Audio
8.1.2 Tastiera Braille E Tasti Estesi
8.1.3 Funzioni Del Lettore Multimediale
8.1.4 Funzioni Aggiuntive
8.1.5 Tasti Caldi Del Lettore Multimediale
8.2 Radio
8.2.1 Ascolto Della Radio Dall'altoparlante Incorporato
8.2.2 Controllo Frequenza
8.2.3 Registrazione Del Canale E Movimento Fra I Canali
8.2.4 Registrazione Suono Dalla Radio
8.2.5 Funzioni Aggiuntive
8.2.6 Tasti Caldi Nella Radio
8.3 Lettore Daisy
8.31 Esecuzione Del Lettore Daisy
8.3.2 Componenti Del Lettore Daisy
8.3.3 File
8.3.4 Navigazione Documento
8.3.5 Segnalibro
8.3.6 Intestazione
8.3.7 Tasti Caldi Del Lettore Daisy
8.3.8 Memo
8.4 Youtube
8.4.1 Il Menu Principale
8.4.2 Il Dialogo Cerca
8.4.3 Il Dialogo Risultati Della Ricerca
8.4.4 Il Dialogo Playback
8.4.5 Il Menu File
8.4.6 Il Menu Play
8.4.7 Menu Preferiti e sottoscrizione
8.4.8 Impostazioni
8.4.9 Tasti Caldi Di Youtube

8. MEDIA
8.1. LETTORE MULTIMEDIALE
Il Lettore multimediale di BrailleSense U2 Mini è il programma che può essere usato per l'ascolto dei file audio. I formati accettati sono ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, mp4, mpa, mpg, ogg, pls, wav, wax, wma, flac, midi e wmv. Non è possibile visualizzare i filmati avi e wmv, tuttavia potrebbe essere possibile ascoltarne l'audio.  

8.1.1 USO DEI PULSANTI AUDIO
Sul pannello frontale del BrailleSense U2 Mini ci sono diversi pulsanti che possono essere utilizzati anche per dare i comandi al Lettore multimediale, quando il selettore sulla sinistra è impostato in modalità Media. I pulsanti sono cinque: Indietro, Record, Stop, Play/Pausa ed Avanti.  
Quando il selettore di modalità è su Media e ci si trova nel Lettore multimediale, il pulsante Play/Pausa avvia la riproduzione del primo file della playlist. Se non ci sono file in playlist, BrailleSense U2 Mini avverte con un messaggio appropriato. Gli altri pulsanti, Indietro, Stop ed Avanti, sono disponibili dopo che è stato premuto Play/Pausa. Se il tasto Play/Pausa viene premuto mentre ci si trova in un altro programma, l'unità aprirà il Lettore Multimediale e inizierà a riprodurre i file nella playlist più recente. Se non vi sono file nella playlist, BrailleSense U2 Mini visualizzerà "nessun elemento". 
Nota: Poiché il BrailleSense è in grado di operare in modalità Multitasking, l'inizio dell'esecuzione di un brano con il tasto play non causa la chiusura del programma che si stava eseguendo in precedenza. Per cui, premere f2-f3 per spostarsi tra le applicazioni aperte fino a che si sarà raggiunta quella desiderata.

8.1.1.1 Pulsante Play/Pausa 
Il pulsante Play/Pausa ha la forma di un lungo rettangolo, come i quattro tasti funzione, ma è molto più corto di questi. Per localizzarlo, cercare il pulsante all'estrema destra del pannello e spostarsi di un pulsante verso sinistra. Questo è il pulsante Play/Pausa. Questo tasto consente l'ascolto dei file nella playlist. La spiegazione di come utilizzare la playlist è nel paragrafo 8.3.1. Se c'è almeno un file in playlist, premendo Play/Pausa se ne inizia l'ascolto. Premendo ancora Play/Pausa la riproduzione viene sospesa e riprende solo dopo aver premuto nuovamente il pulsante. Se si preme Play/Pausa durante una registrazione, viene riprodotto il suono registrato per ultimo.  

8.1.1.2 Pulsanti Avanti E Indietro
Questi pulsanti hanno forma triangolare. Il pulsante Indietro è il primo pulsante da sinistra e punta verso sinistra; Avanti è il pulsante all'estrema destra e punta verso destra. Premendo uno di questi pulsanti viene avviato l'ascolto del file precedente o successivo nella playlist (o tra i file registrati).

8.1.1.3 Pulsante Record
Il pulsante Record è di forma circolare ed è utilizzato per registrare attraverso il microfono incorporato o da un microfono esterno. Tale pulsante si trova subito a destra del pulsante Indietro. Per registrare utilizzando questo pulsante, bisogna impostare il selettore di modalità su Media. Premendo il pulsante Record una volta, si apre il dialogo di registrazione. Premendo ancora la registrazione riprende. Se si preme il pulsante Record durante la registrazione si alternano gli stati di pausa e di registrazione. Il suono registrato viene salvato in un file nella cartella flashdisk/media/record. Per ulteriori informazioni leggere il paragrafo 8.3.3. Se si vuole cambiare la cartella in cui vengono salvati i file, leggere il paragrafo 8.3.5.3.

8.1.1.4 Pulsante Stop 
Il pulsante Stop è di forma quadrata ed è utilizzato per fermare la riproduzione di un file che si sta ascoltando. Se si riavvia l'ascolto, BrailleSense U2 Mini comincerà dal primo file della playlist. Premendo il tasto Stop durante la registrazione, il file viene salvato e la registrazione viene interrotta. Se si preme Stop nel dialogo di registrazione quando non si registra, si esce dal dialogo e si torna alla playlist  o alle informazioni di riproduzione.

8.1.1.5 Uso Dei Tasti Audio Nel Dialogo Apri File
Il dialogo Apri file può essere aperto attraverso la pressione lunga del pulsante Stop dal dialogo del Lettore multimediale. Premendo ancora Stop il dialogo viene chiuso.
Play/Pausa ha le stesse funzioni del pulsante Invio mentre Stop, Record, Indietro ed Avanti hanno le stesse funzioni di Backspace, Spazio, spazio-1 e spazio-4. 
Per utilizzare queste funzioni, bisogna impostare il selettore delle modalità su Media.

8.1.2 TASTIERA BRAILLE E TASTI ESTESI
Il Lettore multimediale può essere comandato anche attraverso la tastiera Braille. Per aprire il Lettore multimediale, premere Invio su Lettore multimediale nel menù programmi. Si apre un dialogo che contiene due schede: Informazioni di riproduzione Playlist. Premere Spazio-4-5 o Spazio-1-2 per muoversi fra queste schede che vengono spiegate dettagliatamente nei paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

8.1.2.1 Informazioni Di Riproduzione
La scheda Informazioni di riproduzione mostra il numero della traccia, il nome del file e lo stato corrente (play, pausa, o stop). Premendo Spazio-4 BrailleSense U2 Mini mostra informazioni sul tempo di riproduzione. Viene mostrato prima il tempo trascorso o residuo. Dopo questa informazione viene mostrata la durata totale del file.  
Se non ci sono file nella playlist si viene avvisati da un messaggio opportuno. Se si vogliono informazioni su di un altro file, andare alla playlist con Spazio-4-5 e poi spostarsi sul file che interessa con Spazio-4 o Spazio-1. Dopo, tornare alle informazioni di riproduzione con Spazio-4-5 o Spazio-1-2.  

8.1.2.2 Playlist
La Playlist mostra tutti i file che saranno ascoltati. Per ognuno di questi vengono mostrati il numero di traccia, il nome del file, la posizione nella lista ed il numero totale dei file nella lista. 
Quando viene registrato un file, questo è automaticamente inserito nella playlist.  

8.1.2.3 Testi 
Braille Sense supporta le visualizzazione dei testi degli MP3 che li contengono all'interno delle informazioni del file. In questo caso, il testo appare dopo la Playlist. Il testo viene mostrato in un edit box multi riga che si naviga come un normale documento di testo.

8.1.2.4 Tasti Caldi In Informazioni Di Riproduzione E Playlist
Tasti Caldi in Informazioni di Riproduzione
Tasto caldo
Funzione
Spazio-4
Informazione successiva
Spazio-1
Informazione precedente
Spazio
Play/Pausa
Invio
Inizio riproduzione
Backspace
Stop 
Punto 6
Riproduci file successivo
Punto 3
Riproduci file precedente
Punti 4-6
Riproduci l'ultimo file
Punti 1-3
Riproduci il primo file
Punti 5-6
Riproduci il quinto file successivo al corrente
Punti 2-3
Riproduci il quinto file precedente al corrente
Punto 4
Riproduci dalla posizione successiva nell'indice temporale
Punto 1
Riproduci dalla posizione precedente nell'indice temporale
Punto 2 o Punto 5
Cambia indice temporale
Punti 3-4-5
Aumenta velocità
Punti 1-2-6
Riduci velocità
Spazio-scroll su
Volume su
Spazio-scroll giù
Volume giù
Spazio-1-3-4
Apri menu
Spazio-1-2-5
Apri aiuto
Spazio-4-5/Spazio-1-2 
Vai alla Playlist
Spazio-1-3-5-6
Esci dal Lettore Multimediale

Tasti caldi in Playlist
Tasto caldo
Funzione
Spazio-4
File successivo
Spazio -1
File precedente
Spazio -4-6
Ultimo File
Spazio -1-3
Primo File
Spazio
Seleziona/Riprendi riproduzione del file selezionato
Spazio-Invio-1-2
Inizio selezione file
Invio
Inizio riproduzione file selezionati
Backspace
Stop
Spazio -1-4-5
Cancella i file selezionati in Playlist
Punto 6
Riproduci il file successivo
Punto 3
Riproduci il file precedente
Punti 4-6
Riproduci l'ultimo file
Punti 1-3
Riproduci il primo file
Punti 5-6
Riproduci il quinto file successivo al corrente
Punti 2-3
Riproduci il quinto file precedente al corrente
Punto 4
Riproduci dalla posizione successiva nell'indice temporale
Punto 1
Riproduci dalla posizione precedente nell'indice temporale
Punto 2 o Punto 5
Cambia indice temporale
Punti 3-4-5
Aumenta velocità
Punti 1-2-6
Riduci velocità
Spazio-scroll su
Volume su
Spazio-scroll giù
Volume giù
Spazio-1-3-4
Apri menu
Spazio-1-2-5
Apri aiuto
Spazio-4-5/ Spazio-1-2
Vai alle informazioni di riproduzione
Spazio-1-3-5-6
Esci dal Lettore Multimediale

8.1.3 FUNZIONI DEL LETTORE MULTIMEDIALE
8.1.3.1 File
Il menù File contiene i comandi Apri file, Apri cartella, Salva playlist, Salva come playlist, Cancella elemento ed Esci fra i quali ci si può spostare con Spazio-4 o Spazio-1. Ognuno di questi comandi può essere eseguito premendo Invio. Per tornare indietro di un livello nel menù, premere Spazio-e (Punti 1-5). Il comando Spazio-z (Punti 1-3-5-6) chiude il menù e riporta al Lettore multimediale.

8.1.3.1.1 Apri File 
Il comando Apri file serve ad aggiungere file alla playlist ed iniziare la riproduzione. All'avvio del comando si pare un dialogo che permette di muoversi nella lista dei file disponibili. I file compatibili sono quelli con estensione ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, ogg, pls, wav, wax, wma e wmv. Se vengono selezionati tutti i file che si vogliono ascoltare e poi si preme Invio, tutti i file vengono salvati nella playlist ed inizia la riproduzione del primo file. Per selezionare più di un file, premere Spazio su ognuno dei file che si vuole selezionare. Alla fine premere Invio. All'apertura del dialogo Apri file viene mostrata la cartella predefinita /flashdisk/media. La scorciatoia per l'apertura di questo dialogo è Invio-Spazio-o (Punti 1-3-5).  

8.1.3.1.2 Apri Cartella
Questo comando viene utilizzato quando si desidera ascoltare tutti i file contenuti in una determinata cartella. La scorciatoia al comando è Invio-Spazio-f (Punti 1-2-4). Il dialogo mostrerà la lista delle cartelle disponibili. La cartella di default è la flashdisk. Premere Invio per vedere tutte le sottocartelle di Flashdisk e Spazio-1 o Spazio-4 per muoversi fra queste cartelle. Premendo Invio si entra dentro la cartella selezionata; premendo Backspace si sale al livello superiore. Dopo aver selezionato tutte le cartelle che si desidera, premere Invio. Tutti i file di tipo wav, mp3, e wma saranno inseriti nella playlist. Inizia la riproduzione a cominciare dal primo file.  

8.1.3.1.3 Aggiungi File
Questo comando è utilizzato per aggiungere un file alla playlist. La scorciatoia è Backspace-Spazio-o (Punti 1-3-5) ed il dialogo mostra la lista dei file e delle cartelle disponibili. Dopo aver selezionato tutti i file che si desidera, premere Invio per aggiungerli alla playlist. In questo caso BrailleSense U2 Mini non inizierà la riproduzione, che va avviata con il comando Play del menù o con il tasto Play/Pausa del pannello frontale, come spiegato al paragrafo 8.3.2.  

8.1.3.1.4 Aggiungi Cartella
Questo comando viene utilizzato quando si vogliono aggiungere tutti i file di una data cartella alla playlist. La scorciatoia è Backspace-Spazio-f (Punti 1-2-4) ed il dialogo che si apre mostra tutte le cartelle disponibili. Dopo aver selezionato le cartelle desiderate, premere Invio. BrailleSense U2 Mini aggiungerà tutti file audio di tale cartella alla playlist ma non avvierà la riproduzione. L'ascolto va avviato  con il comando Play del menù o con il tasto Play/Pausa del pannello frontale, come spiegato al paragrafo 8.3.2.  

8.1.3.1.5 Salva Playlist
Questo comando viene utilizzato per salvare la playlist sul disco. La scorciatoia è Invio-Spazio-i (Punti 2-4).
Se per una certa playlist viene eseguito per la prima volta il comando Salva playlist, viene aperto il dialogo Salva come playlist spiegato al paragrafo 8.3.1.6. Se, invece, il comando viene lanciato dopo che la playlist è stata già salvata precedentemente, le modifiche vengono salvate senza che sia aperto alcun dialogo.

8.1.3.1.6 Salva Come Playlist
Questo comando viene utilizzato per scegliere il nome ed il percorso della playlist. La scorciatoia è Spazio-s (Punti 2-3-4). 
Il dialogo che si apre contiene la Lista file, il Nome file ed i pulsanti di conferma e per annullare, fra cui ci si può muovere con tab (Spazio-4-5) o shift-tab (Spazio-1-2). La playlist viene salvata in un file di tipo m3u. La cartella di default è /flashdisk/media.
Se si vuole assegnare un nuovo nome, scriverlo nell'edit box Nome file, evitando di utilizzare i caratteri: |,  <, >, ?, :, *. Se si vuole cambiare il percorso, andare sulla lista file con Spazio-1-2 e poi spostarsi nella cartella in cui si desidera salvare la playlist.

8.1.3.1.7 Cancella Elemento
Se si desidera cancellare un file dalla playlist, dopo averlo selezionato, utilizzare il comando Cancella elemento dal menù File, o utilizzare la scorciatoia Spazio-d (Punti 1-4-5) direttamente nella lista dei file in playlist. Possono essere selezionati più file se questi vengono selezionati con Spazio. Per cancellare un blocco di file, premere Invio-Spazio-b (Punti 1-2) sul primo file da cancellare. Dopo premere Spazio-4 o Spazio-1. Tutti i file mostrati vengono selezionati. Alla fine, per cancellare, premere Spazio-d (Punti 1-4-5).

8.1.3.1.8 Informazioni Tag 
L'opzione "Informazioni Tag" consente di leggere o modificare le informazioni relative al brano corrente come Artista, Genere, ecc.
Per accedere al dialogo premere "Invio" su "Informazioni Tag" nel menu "File", o premere "Invio-Spazio-T (punti-2-3-4-5)" durante l'ascolto di un file. 
Nel dialogo si trova una lista di informazioni, il pulsante Edit ed il pulsante Chiudi. Ci si sposta fra gli elementi con il Tab (F3 o Spazio-4-5) o Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2) e nella lista con "Spazio-1" o "Spazio-4". La lista delle informazioni include Titolo, Artista, Album, Genere, Home page ufficiale, Link, Sample Rate, Bit rate e Canali.
Se si vogliono editare le informazioni, andare al pulsante Edit e dare Invio. Vengono presentate le stesse informazioni indicate sopra, tuttavia ora è possibile modificare il testo in ciascun campo di editazione. Inoltre, se si vuole modificare il testo della canzone, andare con il tasto Tab fino al campo di editazione multiriga "Testo canzone" e scrivere il testo. Una volta terminate le modifiche, premere Invio per salvarle. Per uscire premere Invio sul pulsante Chiudi o usare "Spazio-E (punti-1-5)".

8.1.3.1.9 Apri Percorso (Url)
Questa opzione viene utilizzata per inserire un indirizzo (URL) da dove poter ascoltare della musica in tempo reale. Per visualizzare il box di dialogo dove inserire l'indirizzo premere invio alla voce "apri URL" nel menu "file" oppure premere la combinazione "Invio-Spazio-u (punti 1-3-6)" nel box di dialogo del "Lettore Multimediale". In questo box di dialogo digitare l'indirizzo web desiderato  e premere invio; l'audio stream verrà automaticamente attivato.

8.1.3.1.10 Esci
Questo comando serve per uscire dal Lettore multimediale. A tale scopo può essere anche utilizzata la scorciatoia Spazio-z (Punti 1-3-5-6).  

8.1.3.2 Play
Nel menù Play si trovano i comandi che servono a controllare la riproduzione. Questo menù contiene un sottomenù in cui ci si sposta con Spazio-4 o Spazio-1. Per tornare al livello superiore premere Spazio-e (Punti 1-5); premere Spazio-z (Punti 1-3-5-6) se si vuole uscire completamente dal menù. I comandi presenti nel sottomenù vengono spiegati di seguito.  

8.1.3.2.1 Play
Questo comando serve ad avviare la riproduzione dei file nella playlist. 

8.1.3.2.2 Traccia Precedente
Questo comando serve per avviare la riproduzione del file precedente. La scorciatoia è la pressione del Punto 3. 

8.1.3.2.3 Traccia Successiva
Questo comando serve per avviare la riproduzione del file successivo. La scorciatoia è la pressione del Punto 6. 

8.1.3.2.4 5 Tracce Indietro
Questo comando serve per avviare la riproduzione del quinto file precedente al corrente. La scorciatoia è Punti 2-3.

8.1.3.2.5 5 Tracce Avanti
Questo comando serve per avviare la riproduzione del quinto file successivo al corrente. La scorciatoia è Punti 5-6.

8.1.3.2.6 Prima Traccia
Questo comando serve per avviare la riproduzione della prima traccia. La scorciatoia è Punti 1-3.

8.1.3.2.7 Ultima Traccia 
Questo comando serve per avviare la riproduzione dell'ultima traccia. La scorciatoia è Punti 4-6.

8.1.3.2.8 Aumenta/Riduci Volume 
Questi comandi servono per la regolazione del volume, su una scala da 0 a 10. I tasti rapidi per la regolazione sono Spazio-freccia giù, per ridurre il volume, e Spazio-freccia su per aumentarlo. Il volume attuale dipende dal valore del Volume voce impostato nel menù Opzioni spiegato al paragrafo 2.4.  

8.1.3.2.9 Accelera E Rallenta
Questo controllo serve per regolare la velocità di riproduzione in un intervallo di valori fra -2 e 8. La regolazione della velocità è possibile anche con i "punti 3-4-5" o i "punti 1-2-6".

8.1.3.2.10 Pausa 
Questo comando serve per interrompere la riproduzione. Usando di nuovo il comando, la riproduzione riprende. Il comando rapido è lo Spazio. 

8.1.3.2.11 Stop
Questo comando viene utilizzato per interrompere definitivamente la riproduzione. Il comando rapido è Backspace.

8.1.3.3 Registra 
Questo comando apre il dialogo di registrazione. La scorciatoia è Invio-Spazio-r (Punti 1-2-3-5). Il dialogo contiene una scheda perle informazione e cinque pulsanti fra cui ci si sposta con Spazio-4-5 o Spazio-1-2.

8.1.3.3.1 Informazioni Di Registrazione/Riproduzione
Questa scheda viene mostrata solo quando BrailleSense U2 Mini sta registrando o si è appena registrato un file. Le in formazioni comprendono Il nome del file, lo stato corrente e le informazioni temporali. Il nome file si riferisce al file che contiene le informazioni appena registrate; lo stato corrente informa se il file è in registrazione, in esecuzione, in pausa o in stop; le informazioni temporali indicano il tempo trascorso o il tempo residuo della riproduzione. Le informazioni temporali vengono mostrate anche in Braille. Il tempo di registrazione residuo dipende dallo spazio libero nel disco su cui si registra. Ci si sposta fra le varie informazioni con Spazio-4 o Spazio-1.

8.1.3.3.2 Registra
Questo comando serve per avviare la registrazione, che può essere avviata anche tramite il pulsante Record nel pannello frontale. Durante la registrazione Braille Sense U2 MINI mostra le informazioni di registrazione. Non appena si inizia a registrare Braille Sense U2 MINI crea un file chiamato "record 01.mp3", o "record 02.mp3" etc., file salvati per default in "/flashdisk/media/record". La cartella predefinita può essere cambiata come spiegato al paragrafo 9.3.6.3. Durante la registrazione, si può mettere in pausa con "spazio 4-5" per andare sul pulsante "Pause" e quindi si preme Invio. Per impostare una pausa di registrazione, si può anche utilizzare il tasto Record del pannello frontale. Per riprendere la registrazione, si preme Invio sul pulsante "Continua", o si preme ancora "Record". Per fermare la registrazione si preme "Spazio-4-5" fino al pulsante "Stop" e poi si preme Invio.
Per annullare la registrazione premere Spazio-Z (punti1-3-5-6)" e rispondere alla domanda di conferma.
Braille Sense consente di registrare file DAISY,  file WAV ed MP3, a seconda del metodo di registrazione impostato nel dialogo "Impostazioni di registrazione" nel menu "Impostazioni". 
Quando il metodo di registrazione è impostato su DAISY e si inizia la registrazione, viene richiesto di registrare il titolo. Passati 10 secondi, Braille Sense automaticamente passa alla registrazione dell'intestazione 1. 
La struttura DAISY può essere inserita durante la registrazione: premere "M" per inserire un segnalibro; premere "H" per inserire una intestazione; premere "P" per inserire una frase; premere "G" per inserire una pagina.
Al termine della registrazione viene annunciata la costruzione del libro.
La registrazione viene salvata in flashdisk/DAISY/Record.

8.1.3.3.3 Play
Questo pulsante è utilizzato per riascoltare il file appena registrato. A tale scopo si può utilizzare anche il tasto Play del pannello frontale.

8.1.3.3.4 Stop
Questo pulsante è utilizzato per fermare la registrazione. Se lo si preme durante il riascolto, viene fermata la riproduzione. A tale scopo si può utilizzare anche il tasto Stop del pannello frontale.

8.1.3.3.5 Pausa
Questo pulsante è utilizzato per fermare temporaneamente la registrazione o l'ascolto di un file. Premendolo nuovamente l'azione interrotta riprende.

8.1.3.3.6 Continua
Questo pulsante viene utilizzato per riprendere la registrazione o l'ascolto del file messo in pausa.

8.1.3.3.7 Annulla
Premendo Invio su Annulla, BrailleSense U2 Mini ferma la registrazione o l'ascolto e chiude il dialogo di registrazione. Se il pulsante viene premuto mentre si stava registrando, la registrazione non viene salvata. Se si vuole salvare la registrazione, premere prima Stop e poi Annulla per uscire dal dialogo. Le scorciatoie per l'azione di annullamento sono Spazio-e (Punti 1-5) o Spazio-z (Punti 1-3-5-6).

8.1.3.4 Menù Posizione (Avanzate)
Se si vuole impostare o cancellare un segnalibro durante l'ascolto di musica o di un file audio, bisogna utilizzare i comando del menù Avanzate. Questo contiene i seguenti comandi: Imposta segnalibro, Cancella segnalibro, Vai al segnalibro, Vai alla posizione. Per muoversi fra le varie voci usare Spazio-4 o Spazio-1.

8.1.3.4.1 Imposta Segnalibro
Il segnalibro può essere impostato sia mentre il file è in riproduzione, sia quando è in pausa. Un segnalibro marca una specifica posizione a cui si può saltare velocemente.
Per eseguire questa funzione
Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2 e poi andare su Avanzate con Spazio-4.  
Premere Invio e muoversi su Imposta segnalibro con Spazio-4. In fine premere Invio.
La scorciatoia è Invio-Spazio-m (Punti 1-3-4).
Uscendo dal Lettore multimediale dopo aver impostato dei segnalibro, BrailleSense U2 Mini chiederà se li si vuole salvare. Se si sceglie Si i segnalibro vengono salvati e la prossima volta che si esegue il Lettore multimediale la riproduzione inizia dal segnalibro; se si sceglie No, BrailleSense U2 Mini salva i segnalibro impostati; se si sceglie Cancella, BrailleSense U2 Mini cancella tutti i segnalibro.

8.1.3.4.2 Cancella Segnalibro
Se si esegue questa funzione durante la riproduzione o la pausa di un file, vengono cancellati tutti i segnalibro creati in precedenza.
Per eseguire questa funzione: 
1) Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2, muoversi su Avanzate conSpazio-4 e premere Invio.  
2) Andare su Cancella segnalibro e premere Invio.
La scorciatoia è Invio-Spazio-d (Punti 1-4-5). 
 
8.1.3.4.3 Vai Al Segnalibro
Eseguendo questo comando durante l'ascolto di un file, l'ascolto viene interrotto e viene cercato il segnalibro.
Per eseguire questa funzione: 
Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2, muoversi su Avanzate con Spazio-4 e premere Invio.  
Andare su Vai al segnalibro con Spazio-4 e premere Invio.
La scorciatoia è Invio-Spazio-j (Punti 2-4-5).  

8.1.3.4.4 Vai Alla Posizione
Eseguendo questo comando durante l'ascolto di un file, l'ascolto viene interrotto e ci si sposta alla posizione temporale specificata.
Per eseguire questa funzione: 
Premere Spazio-m (Punti 1-3-4) o F2, muoversi su Avanzate con Spazio-4 e premere Invio.  
Andare su Vai alla posizione con Spazio-4 e premere Invio.
BrailleSense U2 Mini annuncerà Vai alla posizione? 0 minuti.
Digitare la posizione temporale a cui si vuole saltare e poi premere Invio. Se si vuole fare un salto maggiore di un'ora usare lo spazio o i due punti per separare i minuti dalle ore. Ad esempio, per inserire un salto di un'ora e venti minuti, scrivere 1 "spazio" 20 oppure 1:20. In alternativa si può decidere di fare un salto di 80 minuti semplicemente inserendo la cifra 80. Se non ci sono segni di spazio o due punti, la cifra inserita viene considerata in minuti.
La scorciatoia è Invio-Spazio-g (Punti 1-2-4-5).  
Se si scrive un tempo maggiore rispetto alla durata del file, un messaggio avvisa dell'errore e ripartirà dalla posizione in cui era in pausa.

8.1.3.4.5 Vai Alla Percentuale
Sia durante l'ascolto che durante una pausa è possibile spostarsi ad una certa Percentuale del file.
Durante l'ascolto o durante una pausa premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2.
Andare al menu Posizione e premere Invio oppure premere a (punto 1).
Premendo Spazio-1 o Spazio-4 andare su Vai alla Percentuale e premere Invio. Si arriva allo stesso dialogo senza attivare i menu, con la scorciatoia Backspace-p (punti 1-2-3-4).
Compare l'edit box Vai alla Percentuale: XX. 
Scrivere la Percentuale come un numero fra 0 e 99 e poi premere Invio.

8.1.3.4.6 Imposta Punto Iniziale E Punto Finale
La modalità ripetizione A B consente di riascoltare quante volte si vuole un intervallo di file compreso fra due punti A e B. Questa funzione è molto utile, ad esempio quando si sta imparando una nuova lingue e bisogna riascoltare di continuo la pronuncia di una parola o di una frase. 

Per impostare i punti iniziale e finale:
Arrivati all'ascolto del punto in cui si vuole fissare il punto iniziale, premere Invio-p (punti 1-2-3-4) oppure avviare la funzione Posizione del Menu funzioni.
Con Spazio-4 andare su Imposta punto iniziale e premere Invio.
Un messaggio annuncia l'inserimento del punto di riferimento.
Per impostare il punto finale, quando si arriva alla posizione finale, premere Invio-p (punti 1-2-3-4).

Dopo aver impostato il punto finale, la modalità ripetizione A B consentirà di ascoltare l'intervallo selezionato quante volte si desidera. Per impostare il numero di ripetizioni andare alle Impostazioni di riproduzione nel menu Impostazioni.

8.1.3.4.7 Rilascia Punto
Per liberare il punto, premere Spazio-e oppure attivare la funzione Rilascia punto dal menu Posizione. Dopo questo comando, al termine della riproduzione dell'intervallo selezionato, riprende la riproduzione del file.

8.1.3.5 Segnalibro
È possibile inserire un segnalibro durante l'ascolto di un file audio. Questo segnalibro non viene salvato all'uscita dal programma o se si avvia l'ascolto di un altro file.
Per attivare la funzione attivare il menù con spazio-m (punti 1-3-4) e poi andare su Segnalibro con Spazio-4. In fine, premere Invio.
Il menù ha i sottomenù che seguono. 

8.1.3.5.1 Imposta Segnalibro
Serve ad impostare il segnalibro nella posizione di ascolto. Il tasto rapido è Backspace-Spazio-m (punti 1-3-4)

8.1.3.5.2 Vai Al Segnalibro
Per spostarsi fra i segnalibro inseriti utilizzare Backspace-Spazio- 6 o Backspace-Spazio-3.  In alternativa, può essere utilizzata la relativa funzione del menù.
Si può anche  operare come segue:
Andare al menù Segnalibro ed attivare la funzione Vai al segnalibro.
In  alternativa può essere utilizzato il comando Backspace-Spazio-j (punti 2-4-5). 
Inserire il numero del segnalibro a cui ci si vuole spostare e premere Invio. 
Se si inserisce un numero non esistente si riceve un messaggio di errore. 

8.1.3.5.3 Cancella Segnalibro
Per cancellare un segnalibro: 
Richiamare il menù Segnalibro ed attivare la funzione Cancella segnalibro.
In alternativa usare Backspace-Spazio-d (punti 1-4-5).
Inserire il numero del segnalibro da cancellare e premere Invio.
Se si inserisce un  numero inesistente si riceve un messaggio di errore.
 
8.1.3.5.4 Gestione Segnalibro
La Gestione segnalibro serve ad ottenere informazioni relativamente ai segnalibro presenti nel file audio. Il comando rapido è Backspace-Spazio-k (punti 1-3). 
Il dialogo contiene la lista dei segnalibro, il pulsante di direzione, il pulsante Cancella ed il pulsante Chiudi. Per spostarsi fra questi controlli si utilizza tab (spazio-4-5) o shift-tab (spazio-1-2).
Nella lista dei segnalibro ci si sposta con spazio-1 o spazio-4. 
È possibile cancellare un elemento della lista premendo spazio-d (punti 1-4-5) o utilizzando il pulsante Cancella. 
Premendo invio sull'elemento, invece, se ne avvia l'ascolto. Analogamente, si avvia l'ascolto attivando il pulsante di direzione. 
Per chiudere il dialogo attivare il pulsante Chiudi o premere Spazio-e (punti 1-5).

8.1.3.6 Impostazioni
Questo menù consente di modificare le impostazioni di registrazione, di riproduzione e generali per il Lettore multimediale. Per utilizzare questo menù, premere Spazio-m (Punti 1-3-4), Spazio-4 fino ad Impostazioni e poi Invio. Appare un sottomenù con Configurazione, Impostazioni di riproduzione, Impostazioni di registrazione, ed infine impostazioni effetti.

8.1.3.6.1 Configurazione
Il dialogo di configurazione contiene diversi elementi fra i quali ci si muove con Spazio-4-5 o Spazio-1-2. Questi elementi sono Mantieni tastiera Braille, Mostra titolo ed i pulsanti per confermare ed annullare. La scorciatoia è Backspace-Spazio-c (Punti 1-4).
L'opzione Blocca tastiera Braille consente di abilitare o disabilitare la tastiera durante l'uso del Lettore multimediale. Se è impostato su On, non potranno essere utilizzati i comandi da tastiera. L'impostazione predefinita è Off e può essere cambiata premendo lo spazio su Blocca tastiera. Questa operazione può essere fatta anche premendo, insieme, i tasti Avanti e Indietro del pannello frontale. 
L'opzione Mostra titolo abilita e disabilita l'annuncio del titolo della traccia quando ci si sposta alla traccia precedente o alla successiva.
Per salvare i cambiamenti ed uscire, premere Invio dopo le modifiche o spostarsi sul pulsante di conferma con Spazio-4-5 e premere sempre Invio. Se si vogliono annullare i cambiamenti, premere Spazio-e (Punti 1-5) o Spazio-z (Punti 1-3-5-6). In alternativa, bisogna premere Invio sul pulsante Annulla.
Se la tastiera non è bloccata, si può premere F1 per richiamare il menù programmi e di qui eseguire un altro programma mentre il Lettore multimediale è in esecuzione.

8.1.3.6.2 Impostazioni Di Riproduzione
Premendo Invio su Impostazioni di riproduzione si apre un dialogo che contiene i controlli Tempo, Ripeti, Imposta velocità ed i pulsanti di conferma e per annullare. La scorciatoia è Invio-Spazio-s (Punti 2-3-4).
L'opzione Tempo serve a decidere quali informazioni devono essere mostrate nella scheda delle informazioni fra Tempo trascorso e Tempo residuo. L'opzione si cambia premendo Spazio su Tempo.  
L'opzione Ripeti permette di impostare la ripetizione dei brani della playlist: se si imposta su Si, tutti i file verranno ripetuti. Per cambiare fra SI e No, premere Spazio su Ripeti.  
L'opzione Imposta velocità consente di impostare la velocità di riproduzione della traccia in un campo fra 1 e 10 dove la velocità normale è 5. 
Per cambiare i valori premere Spazio o Backspace. A numero maggiore corrisponde velocità maggiore.
Per salvare i cambiamenti, premere Invio sul pulsante di conferma, dove ci si sposta con Spazio-4-5 o Spazio-1-2. Se si vogliono annullare i cambiamenti, premere Invio sul pulsante Cancella o premere Spazio-e (Punti 1-5) o Spazio-z (Punti 1-3-5-6).   

8.1.3.6.3 Impostazioni Di Registrazione
Se si preme Invio su "Impostazioni di registrazione" nel menu "Impostazioni" o si preme "Spazio-backspace-s (punti 2-3-4)" nel dialogo di riproduzione, Braille Sense U2 MINI apre il dialogo per le impostazioni di registrazione. Il dialogo contiene diversi campi fra cui ci si muove con "tab ("Spazio-4-5")" e "shift-tab ("Spazio-1-2")". Per muoversi, invece, fra le varie opzioni, usare "Spazio-1" o "Spazio-4".
"Tipo Registrazione" consente di definire il tipo di registrazione come "wav" o "mp3".
Seguono tre controlli che definiscono la qualità della registrazione, per cui a valori più alti in "Sample rate" e "Bit rate"/"Bits per channel" corrispondono registrazioni migliori ma dimensioni dei file sempre maggiori. In alter parole, aumentando la qualità dei suoni diminuisce il tempo di registrazione disponibile. Per modificare una opzione utilizzare Spazio. Se si utilizza MP3, "Sample rate" può variare da 16000 Hz a 48000Hz e "Bit rate" varia da 64K a 320K. 
Se si usa WAV, "Sample rate" può variare da 8000Hz a 44100Hz e "Bits per channel" varia fra 8 bit e 16 bit.  
Metodo di registrazione consente la scelta fra una registrazione "Normale" ed una registrazione "DAISY". 
Se si utilizza un microfono esterno, la sorgente del suono va impostata su "Microfono Esterno". Se si registra utilizzando il cavo line-in, la sorgente va imposta su "Line in". Se, infine, si utilizza il microfono interno, la sorgente va impostata su "Microfono Interno ". 
L'opzione "Imposta cartella" consente di scegliere la cartella in cui vengono salvate le registrazioni, La cartella predefinita è "/flashdisk/media/record". Per cambiarla, premere Invio su "Imposta cartella", e scegliere la nuova cartella muovendosi nella lista che si apre come se si fosse in Gestione file. Premere Invio per salvare le impostazioni, o "Spazio-e" per uscire senza salvare.

8.1.3.6.4 Impostazione Effetti
Premere "Spazio-m (punti 1-3-4)" o "F2", andare a Impostazioni e premere "Invio", poi andare a Impostazione effetti e premere ancora "Invio", oppure, dalla Playlist, premere "Invio-e (punti 1-5).
Il dialogo contiene le seguenti opzioni: la lista Equalizzatore ed i controlli "Bassboost", "Surround", "Effetto 3D", "Riverbero" ed "Eco" ed i pulsanti di conferma ed Annulla. Ci si muove fra i controlli con "Tab (Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-1-2)" e nelle liste di opzioni con "Spazio-1" o "Spazio-4". 
La lista dell'Equalizzatore consente la scelta di una fra diverse configurazioni che sono Jazz, Classica, Pop o Rock. 
Bass boost viene utilizzato per enfatizzare i toni bassi tramite un intervallo di valori fra 0 e 20. 
Surround serve per avere un suono più distinto. La regolazione è tramite un valore fra 0 e 100.
L'effetto 3D aumenta l'effetto del surround e si regola con un valore fra 0 e 100. 
Riverbero aggiunge più riverbero all'audio che si sta ascoltando, in una scala da 0 a 100. 
L'opzione Eco viene utilizzata per aggiungere un effetto di eco all'audio, regolabile tramite un valore fra 0 e 100.
Per salvare le impostazioni premere "Invio". Per uscire senza salvare, premere "Spazio-e".


8.1.3.7 Web Radio
Il menu Web Radio permette di accedere facilmente e riprodurre flussi radio di trasmissione dal Web. È possibile accedere alla lista dei canali, la ricerca di un database di canali da aggiungere e aggiungere URL direttamente ai vostri elenchi di canali o alle altre liste di riproduzione.

8.1.3.7.1 Elenco canali
L'elenco canali della Web Radio contiene le stazioni che si è scelto di aggiungere dalla ricerca nel database, oppure manualmente immettendo l'indirizzo e le informazioni sul titolo per il canale. Usare i comandi Spazio-1 e Spazio-4 per navigare nell'elenco canali quindi premere Invio sulla stazione che si vuole ascoltare. Durante la riproduzione, è possibile passare da un canale al successivo semplicemente premendo i tasti Avanti ed Indietro sul pannello frontale del Braille Sense.
Per ottenere l'elenco dei canali, premere Spazio-Invio-c.

8.1.3.7.2 Ricerca canali
Quando si esegue per la prima volta la ricerca di canali viene indicato che "Il database non esiste" e viene richiesto di scaricarlo. Quindi una volta scaricato il database, ci si trova nella finestra di dialogo "Ricerca".
La finestra di dialogo "Ricerca" contiene la casella combinata "Modalità di ricerca", il pulsante "Cerca" ed il pulsante "Chiudi".
Se come "Modalità di ricerca" si seleziona "Parola", dopo la casella combinata "Modalità di ricerca" compare un campo di editazione "Parola di ricerca" nel quale scrivere il termine che si vuole cercare.  
Se come "Modalità di ricerca" si seleziona "Modifica", dopo la casella combinata "Modalità di ricerca" compaiono 3 caselle combinate chiamate "Paese", "Lingua" e "Genere". 
Usare F3 o Spazio-F3 per spostarsi tra i controlli ed utilizzare Spazio-1 o Spazio-4 per selezionare una determinata opzione nella casella combinata.
Quando si è scritto il termine di ricerca o sono stati scelti i criteri di ricerca, premere Invio per eseguire la ricerca.

8.1.3.7.3 Elenco risultati Ricerca canali
Quando la ricerca è stata completata, si trovano altri 3 controlli nella finestra di dialogo: l'elenco "Canale" dei canali trovati, il pulsante "Aggiungi canale" ed il pulsante "Informazioni canale". Usare Spazio-1 e Spazio-4 per spostarsi nell'elenco dei canali trovati mentre per aggiungere il canale selezionato alla lista dei canali personali, premere Invio sul pulsante "Aggiungi canale". Per avere informazioni sul canale come Url, genere, paese e lingua, premere Invio sul pulsante "Informazioni canale" o premere direttamente Spazio-Invio-I dalla lista dei risultati.
Al termine della ricerca nel database, premere Invio sul pulsante Chiudi o premere Spazio-E per tornare alla finestra di dialogo di riproduzione del Media Player.

8.1.3.7.4 Aggiungi URL alla lista canali
È possibile anche aggiungere manualmente canali alla lista dei canali personale se si conosce l'url ed altre informazioni sul canale stesso.
Dal menu Web Radio, "Elenco Canali", premere F3 fino ad arrivare al pulsante "Aggiungi URL" e premere Invio. Ci si trova in una finestra di dialogo con 3 campi di editazione nei quali scrivere il titolo, l'url e la descrizione del canale che si vuole aggiungere. Usare F3 o Spazio-F3 per spostarsi tra i controlli. Premere Invio per aggiungere il canale ed il Braille Sense cercherà l'URL digitato. Se l'URL è corretto e viene trovato, il canale viene aggiunto all'elenco dei canali personali.

8.1.3.7.5 Modifica ed eliminazione canali
È possibile modificare le informazioni relative ad un canale già salvato nel proprio elenco di canali, ad esempio può essere necessario se l'URL della radio web è cambiato.
Dal menu Web Radio, "Elenco Canali", premere Tab o F3 fino ad arrivare al pulsante "Modifica informazioni canale" e premere Invio oppure premere direttamente Spazio-Invio-R dall'elenco dei canali. Ci si trova in una finestra di dialogo simile alla finestra di dialogo "Aggiungi URL" ma i campi sono già valorizzati con le informazioni corrispondenti. Editare le informazioni e quindi premere Invio per salvare le modifiche oppure premere Spazio-E per uscire dalla finestra di dialogo senza salvare le modifiche. 
Per eliminare un canale dall'elenco, premere Tab o F3 fino ad arrivare al pulsante "Elimina" oppure selezionare il canale dal eliminare nell'elenco dei canali e premere direttamente Spazio-Invio-D.

8.1.3.7.6 Aggiungi URL alla lista canali
L'ultima opzione del menu WebRadio è "Aggiungi Url alla lista canali". È possibile anche eseguire immediatamente il comando tramite la combinazione Spazio-Invio-W che aggiunge l'url della webradio attualmente in esecuzione all'elenco dei canali. Ci si trova in un dialogo con le informazioni sul canale. Premere Invio per confermare l'aggiunta del canale oppure Spazio-e per annullare l'operazione.

8.1.4 FUNZIONI AGGIUNTIVE
8.1.4.1 Navigazione Tramite Cursor Routing
Quando si ascolta un file audio, questo viene suddiviso in 18  segmenti di uguale durata a cui si può saltare direttamente premendo il corrispondente tasto di cursor routing.

8.1.5 TASTI CALDI DEL LETTORE MULTIMEDIALE
1) Menu File 
Apri file: Spazio-Invio-o (punti 1-3-5)
Apri cartella: Spazio-Invio-f (punti 1-2-4)
Aggiungi file: Spazio-backspace-o (punti 1-3-5)
Aggiungi cartella: Spazio-backspace-f (punti 1-2-4)
Salva playlist: Spazio-Invio-i (punti 2-4)
Salva come playlist: Spazio-s (punti 2-3-4)
Cancella elemento: Spazio-d (punti 1-4-5)
Apri URL: Spazio-Invio-u (punti 1-3-6)

2) Menu Riproduzione 
Play: Invio, pulsante Play
Traccia precedente: Punto 3, pulsante Indietro
Traccia successiva: Punto 6, pulsante Avanti
Indietro di 5 tracce: Punti 2-3
Avanti di 5 tracce: Punti 5-6
Prima traccia: Punti 1-3
Ultima traccia: Punti 4-6
Volume su: Spazio-scroll su
Volume giù: Spazio-scroll giù
Aumenta velocità: Punti 3-4-5
Riduci velocità: Punti 1-2-6
Play/Pausa: Spazio, pulsante Play
Stop: Backspace, pulsante Stop
Cambia indice temporale: Punto 2 o Punto 5
Riproduci dalla posizione successiva nell'indice temporale: Punto 4
Riproduci dalla posizione precedente nell'indice temporale: Punto 1
Cancella Playlist durante lo stop: Spazio-d (punti 1-4-5)

3) Dialogo di Registrazione 
Apri il dialogo di registrazione: Spazio-Invio-r (punti 1-2-3-5), pulsante Record
Registra: pulsante Record 
Pausa/Riprendi registrazione: Spazio, pulsante Record
Play: pulsante Play
Play/Pausa: Spazio, pulsante Play
Stop: Backspace, pulsante Stop

4) Menu Posizione 
Imposta segnalibro: Spazio-Invio-m (punti 1-3-4)
Cancella segnalibro: Spazio-Invio-d (punti 1-4-5)
Salta a segnalibro: Spazio-Invio-j (punti 2-4-5)
Vai alla posizione: Spazio-Invio-g (punti 1-2-4-5)

5) Menu Segnalibro 
Imposta segnalibro: Spazio-backspace-m (punti 1-3-4)
Vai al segnalibro: Spazio-backspace-j (punti 2-4-5)
Vai al segnalibro precedente: Spazio-backspace-punto 3
Vai al segnalibro successivo: Spazio-backspace- punto 6
Cancella segnalibro: Spazio-backspace-d (punti 1-4-5)
Gestione segnalibro: Spazio-backspace-k (punti 1-3)

6) menu Impostazioni 
Dialogo di configurazione: Spazio-backspace-c (punti 1-4)
Dialogo impostazioni di riproduzione: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4)
Dialogo impostazioni di registrazione: Spazio-backspace-s (punti 2-3-4)
Dialogo impostazione effetti: Spazio-Invio-e (punti 1-5)

7) Altri tasti caldi.
Scegliere fra "mostra tempo", "tempo trascorso" e "tempo residuo": t (punti 2-3-4-5)
Scegliere fra "ripeti" "Si" e "No": r (punti 1-2-3-5)
Scegliere "casuale" "Si" o "No": s (punti 2-3-4)



8.2 RADIO
Per utilizzare la Radio di BrailleSense U2 Mini collegare le cuffie perché hanno anche la funzione di antenna.
Premere Invio sul programma Radio del menù programmi. Non appena la Radio è in esecuzione, viene annunciata la frequenza del sintonizzatore. L'intervallo di frequenze supportato è 87.5MHz - 108MHz.

8.2.1 ASCOLTO DELLA RADIO DALL'ALTOPARLANTE INCORPORATO
Quando vengono collegate le cuffie, il suono viene inviato a queste ultime e non più all'altoparlante incorporato. Se si vuole attivare anche l'altoparlante, procedere come segue:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) per il menù e poi Invio su File. Nel sottomenù, premere Invio su Impostazioni. In alternativa si può utilizzare la scorciatoia Invio-Spazio-e (punti 1-5).
Si apre un dialogo e la voce annuncia Altoparlante esterno? No.
Premere Spazio per passare a Si e poi premere Invio.
Questa impostazione vale per il programma Radio. Se, dopo aver chiuso la Radio si vuole ascoltare dall'altoparlante esterno, bisogna scollegare le cuffie.
Quando è in funzione l'altoparlante esterno, se si preme Spazio-4 è possibile regolare il volume. Il volume della radio può essere modificato anche con Spazio-freccia giù e Spazio-freccia su.

8.2.2 CONTROLLO FREQUENZA
Se durante l'ascolto della radio si desidera cambiare frequenza, possono essere utilizzate le funzioni Frequenza precedente e Frequenza successiva del menù Frequenza o le scorciatoie punto 2 e punto 5 che portano rispettivamente alla frequenza successiva o alla precedente. Premendo il punto 6, la frequenza viene aumentata di 0.2MHz. Con il punto 3, la frequenza viene diminuita di 0.2MHz.
Premendo Spazio-f (punti 1-2-4) si può scrivere direttamente la frequenza desiderata. 
Se si pone il selettore della modalità, quello sulla sinistra, su FM, la radio può essere comandata dai pulsanti frontali e la frequenza potrà essere variata con i pulsanti Avanti o Indietro.

8.2.3 REGISTRAZIONE DEL CANALE E MOVIMENTO FRA I CANALI
Durante l'ascolto della radio, si possono salvare i vari canali come segue:
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) per il menù e poi Invio su Canali. In fine, premere Invio su Registra canale. In alternativa usare la scorciatoia Invio-Spazio-s (punti 2-3-4).
Si apre il dialogo di registrazione e viene annunciato Frequenza? (frequenza corrente).
Premere Spazio-4-5. Viene annunciato Etichetta? Scrivere il nome che si vuole dare al canale.
Premere Spazio-4-5 fino al pulsante di conferma e premere Invio.
Se si vuole salvare una frequenza diversa da quella che si sta ascoltando, quando viene richiesta la frequenza, scrivere il valore desiderato.
Dopo aver registrato tutti i canali che si desidera, ci si sposta fra questi con il punto 1 o il punto 4 oppure premendo la prima lettera del nome assegnato al canale.
Per cancellare un canale, dopo averlo selezionato premere Spazio-d (punti 1-4-5). Il canale viene cancellato senza richieste di conferma.
I canali possono essere salvati o cancellati nel dialogo di Gestione dei canali che si attiva dal sottomenù Canali o con la scorciatoia Invio-Spazio-m (punti 1-3-4). Il dialogo consiste nella Lista dei canali registrati, e nei pulsanti Registra, Cancella, Modifica e Chiudi fra cui ci si muove con Tab (Spazio-4-5 o F3) o Shift-Tab (Spazio-1-2 o Spazio-F3).
Il pulsante Registra apre il dialogo per il salvataggio del file spiegato sopra. Il pulsante Modifica apre un dialogo simile a quello per registrare dove è possibile modificare le impostazioni esistenti. Se si vuole cancellare un canale, selezionarlo dalla lista e poi premere Invio sul pulsante Cancella.
Per uscire dal dialogo usare il pulsante Chiudi o la scorciatoia Spazio-e (punti 1-5).
Lo spostamento fra i canali salvati si ottiene anche attraverso i pulsanti del pannello frontale, quando il selettore della modalità è su FM: premendo il tasto di registrazione per più di 2 secondi si apre il dialogo Registra canale. Premendo il tasto Avanti o Indietro per più di 2 secondi, ci si sposta nella lista. Premendo il tasto Stop per più di 2 secondi, il canale selezionato viene cancellato.

8.2.4 REGISTRAZIONE SUONO DALLA RADIO
Se si vuole registrare il suono della radio utilizzare la funzione Registra dal menù o la scorciatoia Invio-Spazio-r (punti 1-2-3-5). Si apre il dialogo ed inizia la registrazione. Il dialogo consiste nei pulsanti Pausa/Continua, Stop ed Annulla, e nella barra Stato della registrazione. Fra i controlli ci si muove con Tab (Spazio-4-5 o F3) o Shift-Tab (Spazio-1-2 o Spazio-F3). 
Durante la registrazione, il tasto Pausa interrompe e riprende la registrazione. Stato della registrazione mostra la frequenza del canale che si sta registrando. Premendo Stop, la registrazione viene arrestata definitivamente. I file sono salvati nella cartella Flashdisk/media/radio come file .wav. Durante la registrazione non è possibile cambiare la frequenza.
Per controllare il tempo di registrazione, premere "Spazio-4" durante la registrazione.
Durante l'ascolto di un certo canale, si può avviare la registrazione premendo il tasto di Registrazione sul pannello frontale. Premendo Invio sul pulsante Annulla, la registrazione non viene salvata ed il dialogo viene chiuso. Premendo Invio su Stop, la registrazione si interrompe ed il file viene salvato. Se si preme Pausa la registrazione viene interrotta. Il pulsante Pausa cambia nome e diventa Continua, per permettere di riprendere la registrazione.

8.2.4.1 Cambiare La Cartella Di Registrazione
Per cambiare la cartella in cui vengono salvati i file registrati: 
Premere Spazio-m (punti 1-3-4) e poi Invio su File.
Premere Invio su Impostazioni di registrazione o Backspace-Spazio-s (punti 2-3-4).
Si apre il dialogo di registrazione e viene annunciato Frequenza di campionamento: 8000Hz.
Premere Spazio-4-5 per andare su Cartella registrazione.
Viene mostrato il messaggio Cartella di registrazione? Flashdisk/media/radio. Premere Invio.
Si entra nella lista delle cartelle della radio. Con Backspace si va al livello superiore; con Spazio-1 o Spazio-4 ci si sposta alla cartella desiderata.
Premere Spazio sulla cartella desiderata e premere Invio.
Viene annunciato Cartella di registrazione? (Cambia cartella).
Con Spazio-4-5 andare sul pulsante di conferma e premere Invio.
Nel dialogo delle impostazioni di registrazione può essere modificata la frequenza di campionamento: quando viene annunciato Frequenza di campionamento: 8000Hz, premere spazio e cambiare il valore. Dopo, premere Spazio-4-5 fino al pulsante di conferma e premere Invio. 

8.2.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE
Regolazione sensibilità
Quando viene attivata la radio, se BrailleSense U2 Mini non riesce a regolare la ricezione, è possibile regolarne la sensibilità: aprire il dialogo delle impostazioni come spiegato al paragrafo 9.1 e premere Spazio-4 fino a Sensibilità. Premere Spazio o Backspace per regolare la sensibilità. Con valori elevati, la radio sarà più sensibile e saranno trovati più canali. 
Muto
Se si vuole zittire la radio durante l'ascolto, premere Spazio. Per continuare l'ascolto, premere ancora Spazio. Dal pannello frontale, l'ascolto si interrompe premendo Stop e si riprende premendo Play. Se si mette la radio su Muto, la sintesi vocale potrà comunque essere sentita.

8.2.6 TASTI CALDI NELLA RADIO
Apri dialogo impostazioni: Spazio-Invio-e (punti 1-5)
Apri menu: Spazio-m (punti 1-3-4) o F2
Altoparlanti interni on/off: Spazio-x (punti 1-3-4-6) o X (punti 1-3-4-6)
Frequenza successiva: punto 6
Frequenza precedente: punto 3
Ricerca all'indietro: punto 2 o pressione breve pulsante indietro
Ricerca in avanti: punto 5 o pressione breve pulsante avanti
Vai alla frequenza: Spazio-f (punti 1-2-4)
Canale memorizzato precedente: punto 1 o pressione lunga pulsante indietro
Canale memorizzato successivo: punto 4 o pressione lunga pulsante avanti
Aggiungi canale in memoria: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4) o pressione lunga pulsante record
Cancella canale in memoria: Spazio-d (punti 1-4-5) o pressione lunga pulsante stop
Apri il dialogo di registrazione:: Spazio-Invio-r (punti 1-2-3-5)
Registra Avvio/Pausa: pressione breve pulsante record 
Record stop: pressione breve pulsante stop
Muto attivo: pressione breve pulsante o Spazio
Muto spento: pressione breve pulsante play o Spazio
Volume su: Spazio-scroll su
Volume giù: Spazio-scroll giù

8.3 LETTORE DAISY
L'utilizzo del lettore DAISY di BrailleSense U2 Mini, consente l'ascolto di file e la lettura di libri in formato DAISY. DAISY è l'acronimo di DIGITAL ACCESSIBLE INFORMATION SYSTEM. Uno  dei vantaggi dei libri DAISY è la possibilità di ascoltare l'audio allo stesso in cui si leggerebbe il testo direttamente dal libro. BrailleSense U2 Mini supporta libri DAISY si versione 3.0 o superiore. Quando si vuole avviare il lettore, premere Invio sulla voce Lettore Daisy del Menù programmi oppure utilizzare la scorciatoia d (cioè i punti 1-4-5), sempre quando si è nel Menù programmi. All'avvio del lettore DAISY si ascolta il messaggio Box di dialogo apertura DAISY. In questo box di dialogo saranno presenti tutti i dischi disponibili, sia che contengano DAISY sia che no. La lista è navigabile con Spazio-1 o Spazio-4. Per aprire un disco che contiene DAISY basta premere Invio sul nome del disco. All'apertura del disco saranno mostrate tutte le cartelle del disco e tutti i file con titoli DAISY del disco in uso. Trovato il file DAISY che si vuole aprire, premere Spazio per selezionarlo e poi Invio per avviare l'ascolto.
Se il file DAISY è contenuto in una cartella del disco, si può andare sulla cartella ed aprirla con Invio. Per aprire la cartella non è necessario selezionarla con lo Spazio. Dopo l'apertura, tutto il contenuto della cartella viene mostrato e si può navigare utilizzando gli stessi comandi utilizzati per la Gestione dei file. Quando si seleziona la cartella con lo Spazio e poi si preme Invio, viene avviato l'ascolto del contenuto DAISY. Se nella cartella c'è un solo file DAISY, questo viene subito lanciato per l'ascolto, dopo l'annuncio del titolo. Se ci sono più file, la lista può essere navigata con Spazio-1 o Spazio-4, il file si seleziona con Spazio e l'ascolto si avvia premendo Invio. Se si avvia all'ascolto un file già ascoltato precedentemente, si può iniziare dall'ultima posizione di ascolto precedente. Per interrompere l'ascolto di un file premere Spazio-z (punti 1-3-5-6). Si viene portati in un dialogo in cui è possibile rispondere si, premendo Spazio, o no, premendo backspace. Se si desidera uscire dal lettore DAISY si utilizza ancora il comando Spazio-z.
Il menù del Lettore DAISY si apre con Spazio-m (punti 1-3-4) o con F2 quando ci si trova nel Lettore DAISY. Nel menù si trovano le voci File, Documento, Selezione ed Intestazione. Per spostarsi tra questi elementi si utilizza Spazio-1 o Spazio-4. L'attivazione si ottiene premendo Invio.
I contenuti DAISY possono essere ascoltati anche utilizzando i comandi audio del pannello frontale. La Modalità Audio è descritta nella sezione 2.11. Entrando in modalità DAISY, cioè posizionando l'interruttore in posizione intermedia, si può avviare l'ascolto premendo il tasto Play; si mette in pausa premendo ancora Play. Altri comandi vengono spiegati di seguito in questa guida.
 
8.31 ESECUZIONE DEL LETTORE DAISY
Per avviare il Lettore DAISY:
Premere "Invio" su "Lettore DAISY" del menu "Media".
oppure premere "d (punti 1-4-5)" quando si è nel menu Media o, in alternativa, utilizzare la scorciatoia "F1-D (punti-1-4-5)".
All'avvio della funzione, vengono mostrati tutti i dischi disponibili, anche se non contengono contenuti DAISY. 
Navigare nella lista con "Spazio-1" o "Spazio-4". Per aprire un disco contenente file DAISY premere "Invio" sul nome del disco. 
A quanto punto vengono visualizzate tutte le cartelle e ciascun titolo DAISY contenuto nel disco. 
quando si individua una cartella contenente un libro DAISY e si la vuole aprire, premere "Spazio" per selezionarla e poi 
premere "Invio" per ascoltare il libro.

Se il libro è contenuto in una cartella, premere Invio sulla cartella per accedervi, ma non premere Spazio. Infatti con Spazio si seleziona la cartella con il libro e successivamente con Invio si inizia la lettura. Se c'è un solo titolo nella cartella selezionata, la riproduzione parte subito. Se ci sono più titoli, prima che inizi la riproduzione di uno di essi, bisogna selezionarlo dalla lista che compare, utilizzando "Spazio-1" o "Spazio-4" e poi Invio. 
Se si riascolta un libro già ascoltato in precedenza, la riproduzione inizia dall'ultima posizione ascoltata la volta precedente. Per fermare la lettura premere "Spazio-z (punti 1-3-5-6)". Viene chiesto se si desidera Uscire dal lettore DAISY. Scegliere Si o No con "Spazio" o "Backspace" e premere "Invio". 
La riproduzione DAISY può essere controllata anche tramite i pulsanti del pannello frontale quando si posiziona il selettore in posizione centrale. In  questo caso, il tasto Play viene utilizzato per avviare l'ascolto o per metterlo in pausa, i tasti Indietro e Avanti spostano l'ascolto di una unità di spostamento ed il tasto di Registrazione imposta l'unità di movimento desiderata. 

8.3.2 COMPONENTI DEL LETTORE DAISY
Durante l'utilizzo del Lettore DAISY, si incontrano quattro controlli: Intestazione, Informazioni, Play e Pausa. Ci si sposta fra questi controlli con Tab (F3 o Spazio-Punti 4-5) o con Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-Punti 1-2). Durante l'ascolto di un file DAISY si incontra una Intestazione che mostra una intestazione prefissata o un testo appositamente apposto. In Informazioni si trovano la pagine corrente, il livello, la frase, il tempo trascorso ed il tempo totale di ascolto. Per muoversi fra i vari elementi si utilizza Spazio-1 o Spazio-4. Se si è in pausa, premendo Invio o Play si riavvia l'ascolto; durante l'ascolto, premendo Play, si entra in pausa. In qualsiasi posizione dei quattro controlli, premendo Spazio si avvia o si mette in pausa il file.

8.3.3 FILE
Nel menù File è possibile aprire un nuovo file DAISY, controllare le informazioni sul file correntemente aperto ed impostare i parametri vocali. Il menù File si apre con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2, poi si preme Invio sulla voce File, o, ancora, si preme solo la f. Nel menù File si trovano gli elementi Apri DAISY, Impostazioni Voce, Informazioni libro ed Esci. Ci si sposta fra questi elementi con Spazio-1 o Spazio-4. L'elemento scelto si attiva con Invio.

8.3.3.1 Apri Daisy
Un ulteriore file DAISY può essere aperto utilizzando il comando Apri DAISY che si attiva premendo Spazio-m (punti 1-3-4) per andare nei menù, premendo Invio su File e poi premendo Invio su Apri DAISY. In alternativa si può utilizzare la scorciatoia Invio-Spazio-o (punti 1-3-5)" senza premere Spazio-m.
Questo comando porta alla lista dei contenuti del disco.
Il box di dialogo Apri DAISY si attiva anche tenendo premuto a lungo il tasto Stop durante l'ascolto o la pausa di un file DAISY. Premendo ancora a lungo il tasto Stop il dialogo viene chiuso e si torna alla posizione precedente.
Nel dialogo Apri DAISY il tasto Play ha le stesse funzioni dell'Invio. Allo stesso modo, i pulsanti Stop, Record, Indietro ed Avanti hanno le stesse funzioni di Backspace, Spazio, Spazio-1 e Spazio-4 nel dialogo Apri file. 
Di fatto, le liste possono essere navigate con i pulsanti Indietro ed Avanti. La selezione può essere fatta con il tasto Record mentre, premendo il tasto Play si avvia l'ascolto del file selezionato.
Tutte queste funzioni valgono se l'interruttore audio è impostato nella Modalità Daisy.

8.3.3.2 Impostazioni Voce
In Impostazioni voce è possibile regolare i parametri della voce. Premere Spazio-m (punti1-3-4) o F2, e navigare fino a Impostazione Voce. Questo dialogo si attiva anche utilizzando la scorciatoia Invio-Spazio-s e senza che sia necessario interrompere l'ascolto del file in uso. Nel dialogo si trovano il tab Controllo Voce, Impostazione velocità, Imposta volume, il pulsante di conferma ed un pulsante per annullare. Ci si sposta fra i tre controlli con Tab (Spazio-4-5) o Shift-Tab (Spazio-1-2). In Controllo Voce ci si sposta fra Imposta velocità ed Imposta volume con Spazio-1 o Spazio-4. I livello di volume e velocità possono essere aumentati con Spazio e diminuiti con Backspace. Dopo aver impostato i livelli desiderati, premere Invio per confermare la scelta. È possibile variare i parametri di volume e velocità senza entrare nel dialogo di cui sopra: la velocità viene aumentata premendo i punti 3-4-5 e diminuita con 1-2-6; il volume si abbassa con Spazio-Freccia giù e si alza con Spazio-Freccia su.

8.3.3.2.1 Daisy Audio E Testo
Questa funzione è utilizzabile con formati Daisy che contengono audio e testo. Le impostazioni predefinite prevedono l'utilizzo del solo audio. Se si decide di abilitare anche il testo, anche questo verrà riprodotto insieme all'audio.
Per cambiare l'impostazione premere Spazio-1 o Spazio-4 e, alla fine, premere Invio. La scorciatoia per questa funzione è Invio -t (punti 2-3-4-5).

8.3.3.2.2 Volume E Velocità
Per modificare velocità, tono e volume della voce, utilizzare i tasti "Spazio" e "Backspace". Quando si è terminato di fare le impostazioni, premere Invio.
Senza entrare nel menu di Impostazione della voce, si possono usare i seguenti tasti caldi:
1) Aumenta velocità: Spazio-backspace-punto-5
2) Riduci velocità: Spazio-backspace-punto-2
3) Aumenta volume: Spazio-backspace-punto-4
4) Riduci volume: Spazio-backspace-punto-1
5) Aumenta tono: Spazio-backspace-punto-6
6) Riduci tono: Spazio-backspace-punto-3

8.3.3.2.3 Auto Play On/Off
Per default, il Lettore DAISY inizia a leggere il libro non appena quest'ultimo viene aperto o riaperto per continuarne la lettura. Possono esserci casi in cui questa opzione può essere fastidiosa per cui, nelle Impostazioni di "Auto Play", premere Spazio per scegliere tra 'On" ed "Off". Premere Invio per salvare le impostazioni. Se Auto play è off, quando si preme "Play/pausa" l'unità legge solo fino alla fine della frase corrente. Se Auto Play è on, la lettura continua fino alla fine del libro a meno che non venga interrotta manualmente.

8.3.3.2.4 Imposta Informazioni Di Controllo Contenuti
Questa funzione si utilizza con i Daisy NIMAS. Le impostazioni predefinite sono su Acceso e si cambiano con Spazio o Backspace.
Quando l'impostazione è su Acceso, durante la riproduzione di Daisy NIMAS vengono presentati i simboli di controllo.
I simboli di controllo NIMAS contengono Immagine, Descrizione, Maiuscola, Nota, Tabella.

8.3.3.3 Informazioni Libro
Informazioni Libro fornisce informazioni relative al file attualmente in ascolto. Premere Spazio-m (punti 1-3-4) e poi Invio sulla voce File. Premere ripetutamente Spazio-4 fino a trovare Informazioni Libro, quindi premere Invio. Il dialogo può essere aperto anche utilizzando la scorciatoia Invio-Spazio-i (punti 2-4) e senza bisogno di fermare il file in ascolto. Il dialogo contiene un box statico con il tempo di ascolto ed il numero di pagine; un box statico che contiene le informazioni sui segnalibro e il pulsante Chiudi. Ci si sposta fra i tre controlli con il Tab (spazio-4-5) o Shift-Tab (spazio-1-2). Nel primo box si trovano il tempo totale, il tempo trascorso, il tempo rimanente, il numero totale di pagine, la pagina corrente ed il numero restante di pagine. Nell'altro box si trovano il numero totale dei segnalini e la pagine segnata. Ci si sposta tra questi elementi con Spazio-1 o Spazio-4. Per chiudere il dialogo premere Invio o Chiudi. Si ritorna al file che si stava ascoltando. 

8.3.3.4 Esci
Per uscire dal lettore DAISY premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2, poi premere Invio su file. Premere ripetutamente Spazio-4 fino a trovare Esci, quindi premere Invio. La funzione può essere attivata anche con la scorciatoia Spazio-z (punti 1-3-5-6). Si ascolterà un messaggio che chiede la conferma dell'uscita dal lettore DAISY. Premere Invio o Si, che è la scelta predefinita oppure selezionare no premendo Spazio e poi Invio per restare nel Lettore.

8.3.4 NAVIGAZIONE DOCUMENTO
I comandi del menu Documento consentono la navigazione del documento con i comandi che seguono:
1) "Play/pausa" 
2) "Unità di movimento precedente " 
3) " Unità di movimento successiva" 
4) "Pagina precedente" 
5) " Pagina Successiva " 
6) "Vai alla pagina" 
7) "Cambia unità precedente" 
8) "Cambia unità successiva" 

8.3.4.1 Play E Pausa
Si accede a Play/Pausa premendo Spazio-m (punti 1-3-4) o F2, premendo, poi, Invio su Documento. Utilizzando Spazio-4 ci si s sposta su Play/Pausa. In fine si preme ancora Invio. Il comando si attiva anche premendo semplicemente Spazio.
Se l'interruttore audio è impostato sulla modalità DAISY, il comando Play/Pausa viene attivato o Spazio -4-6.

8.3.4.2 Muoversi Per Unità
Oltre ad utilizzare il comando da menu, ci si muove per unità, in un documento, con "punto 6" o " punto 3".

8.3.4.3 Navigare Per Pagina
Si accede al comando premendo Spazio-m (punti 1-3-4) o F2, e poi Invio su Documento. Con Spazio-4 ci si sposta su Pagina precedente o Pagina successiva e, in fine, si preme Invio. Senza entrare nel menù si può andare alla pagina successiva o alla precedente con Spazio-3-4-5 e Spazio-1-2-6 durante la lettura o durante una pausa. Si può andare alla pagina desiderata premendo Invio -g (punti 1-2-4-5). Quando si attiva il comando Vai alla pagina, ci si ritrova in un box di edit in cui viene chiesto il numero della pagina a cui saltare. Scrivere il numero e premere Invio. BrailleSense U2 Mini andrà alla pagina indicata.

8.3.4.4 Cambiare Unità Di Movimento
Oltre ad accedere alla funzione dalla relativa voce del menu, si possono utilizzare i tasti caldi "punti 5-6" e " punti 2-3". Le opzioni disponibili dipendono dal particolare libro aperto. 

8.3.4.5 Muoversi Per Indice Temporale
Questa funzione è utilizzabile nelle seguenti situazioni:
1. Durante la lettura o la pausa di  un libro audio DAISY.
2. Durante la lettura o la pausa di  un libro audio/testo DAISY.
I valori impostabili sono "5 secondi", "10 secondi", "30 secondi", "1minuto", "3 minuti", "5 minuti", "10 minuti", "15 minuti", "20 minuti", "30 minuti" e "1 ora".

Per impostare l'indice temporale desiderato premere "punto 2" in modo da impostare l'indice verso valori minori rispetto all'attuale; premere "punto 5" per impostare l'indice su valori maggiori..

Per muoversi nel libro secondo l'indice temporale impostato, premere "punto 1" per spostarsi all'indietro e "punto 4" per spostarsi in avanti.

8.3.4.6 Muoversi Per Indice Di Testo
Questa funzione è utilizzabile nelle seguenti situazioni:
1. Durante la lettura o la pausa di  un libro audio DAISY.
2. Durante la lettura o la pausa di  un libro audio/testo DAISY.

Le opzioni possibili sono "Fonema", "Carattere", "parola", "Frase", "Riga" e "Paragrafo".
Per muoversi e scegliere fra questi elementi usare "punto 2" e "punto 5".

Per muoversi all'interno del libro secondo l'indice di teso, usare "punto 1" per andare indietro e "punto 4" per spostarsi in avanti.

8.3.5 SEGNALIBRO
Quando ci si trova nel menù Segnalibro è possibile inserire un segnalibro o saltare ad un determinato segnalibro. Il menù si apre premendo Spazio-m (punti1-3-4) o F2, e poi m (punti 1-3-4). Qui si c'è un sottomenù con Segnalibro precedente, Segnalibro successivo, Imposta segnalibro, Vai al Segnalibro e Cancella Segnalibro. Ci si muove nella lista con Spazio-1 o Spazio-4.

8.3.5.1 Segnalibro Precedente
La funzione Segnalibro precedente permette di saltare alla posizione precedente a quella attuale di lettura, in cui è stato impostato un segnalino. Si accede alla funzione premendo Invio sul menù Segnalino. Con Spazio-4 si cerca Segnalino precedente, quindi si preme Invio. La scorciatoia è Spazio-3 durante la lettura.

8.3.5.2 Segnalibro Successivo
La funzione Segnalibro successivo permette di spostarsi in avanti, fino alla posizione del prossimo segnalibro impostato. Si accede alla funzione premendo Invio sul menù Segnalino. Con Spazio-4 si arriva su Segnalino successivo, quindi si preme Invio. La scorciatoia è Spazio-6 durante la lettura.

8.3.5.3 Imposta Segnalibro
Un segnalibro può essere impostato ovunque si voglia durante la lettura. Basta utilizzare la funzione Imposta segnalino del menu Segnalino o la scorciatoia Invio-Spazio-m (punti 1-3-4). Nel primo caso bisogna accedere ai menù con Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 poi, con Spazio-4 si cerca Imposta segnalibro, quindi si preme Invio. Si apre un box di dialogo in cui viene chiesto di specificare il nome da associare al segnalino. Questo nome può essere composto solo da lettere ASCII.  

8.3.5.4 Vai Al Segnalino
Senza accedere ai menù, si può andare al segnalino successivo o precedente con Spazio-6 o Spazio-3 durante la lettura o durante una pausa. Si può raggiungere il segnalino desiderato con Invio-Spazio-j (punti 2-4-5). Per accedere attraverso il menù premere Spazio-m (punti 1-3-4) o F2 poi, con Spazio-4 andare a Segnalino e premere Invio. Cercare Vai al segnalino e premere ancora Invio. Si apre un dialogo in cui viene chiesto di scrivere il nome del segnalino. In fine si preme Invio.  

8.3.5.5 Cancella Segnalibro
Un segnalibro può essere cancellato senza attivare il menù, premendo Spazio-d (punti 1-4-5). Utilizzando il menù, si preme Spazio-m (punti 1-3-4) o F2. Con Spazio-4 si va a Segnalino e si preme Invio. Con Spazio-4 si cerca Cancella segnalino e poi ancora Invio. Appare un box di edit che richiede di inserire il nome del segnalino da cancellare. Fare attenzione perché il nome inserito viene cancellato senza che sia premuto l'Invio.

8.3.6 INTESTAZIONE
Nel menù Intestazione si trovano i comandi per muoversi nel libro DAISY utilizzando le intestazioni. Premere Spazio-m (punti1-3-4) o F2, e poi Invio su Intestazione. Si apre un sottomenù con Intestazione Successiva, Intestazione Precedente, Scorri Intestazioni, Leggi intestazioni, Prima Intestazione, Ultima Intestazione, Cerca Intestazione  e Continua Ricerca. Ci si muove nella lista con Spazio-1 o Spazio-4.  

8.3.6.1 Navigazione Per Intestazioni
Durante la lettura di un libro DAISY ci si muove per intestazioni tramite tasti caldi. Per andare alla prima o all'ultima intestazione usare "Spazio-1-3" e "Spazio-4-6". Per spostarsi all'intestazione precedente o successiva, si utilizzano i tasti del pannello frontale Indietro ed Avanti

8.3.6.2 Va Ad Una Specifica Intestazione
Per saltare ad una data intestazione:
Premere Invio-h (punti 1-2-5) durante l'ascolto di un titolo Daisy.
Verrà chiesto di inserire il numero di intestazione a cui saltare.
Inserire il numero e premere Invio.

8.3.6.3 Trova
La funzione di ricerca di una intestazione si attiva con la scorciatoia Spazio-f (punti 1-2-4). Si apre un dialogo in cui viene richiesto di specificare il nome dell'intestazione, il range e la direzione di ricerca. Sono presenti anche i pulsanti Conferma ed Annulla. Ci si muove fra i campi con Tab (Spazio-4-5) o Shift-Tab (Spazio-1-2).  Se il Lettore Daisy rileva riferimenti tipici della struttura Daisy, la casella combinata "Range" consente di scegliere tra "Tutto" ed "Intestazione". La direzione di ricerca si imposta premendo spazio. Premere Tab fino al pulsante Conferma quindi premere Invio per eseguire la ricerca.

8.3.6.4 Scorrere e leggere le intestazioni
Durante la riproduzione di un libro Daisy, si può leggere l'intestazione corrente o scorrere le varie intestazioni dalla posizione corrente fino alla fine del libro. Si può scorrere le intestazioni tramite i comandi "Leggi intestazione e "Scorri intestazioni" che si trovano nel menu Intestazione oppure utilizzando i comandi rapidi.
Si può interrogare l'intestazione corrente con il comando Invio-Spazio-w (punti 2-4-5-6) che fornisce nome e livello di intestazione corrente.
Con il comando Invio-Spazio-n (punti 1-3-4-5) si possono scorrere le intestazioni nel libro dal punto corrente fino alla fine del libro. Le intestazioni vengono visualizzate sotto forma di lista. Premere quindi Invio o Spazio su di una intestazione di questa lista per avviare la riproduzione da quel punto. Se si vuole annullare la funzione "Scorri intestazioni", premere Spazio-e o Spazio-z e si ritorna alla posizione precedente.

8.3.7 TASTI CALDI DEL LETTORE DAISY
Play 
Play/Pausa: Spazio
Inizio documento:: Spazio-1-3 o Spazio-1-2-3
Ultima frase:: Spazio-4-6 o Spazio-4-5-6
Aumenta velocità: punti 3-4-5
Riduci velocità: punti 1-2-6
Aumenta volume: Spazio-scroll su
Riduci volume: Spazio-scroll giù

Muovi per frase
Frase successiva: punto 6 o breve pressione tasto Avanti
Frase precedente: punto 3 o breve pressione tasto Indietro
5 frasi avanti: punto 4
5 frasi indietro: punto 1

Movi per pagina
Pagina successiva: Spazio-3-4-5
Pagina precedente: Spazio-1-2-6
Vai alla pagina: Spazio-Invio-g (punti 1-2-4-5)

Muoversi per livello
Livello su: punto 2
Livello giù: punto 5
Imposta su livello superiore: punti 2-3
Imposta su livello inferiore: punti 5-6

Muoversi per intestazione
Intestazione successiva: Spazio-5 o premere e tenere premuto il pulsante Avanti
Intestazione precedente: Spazio-2 o premere e tenere premuto il pulsante Indietro
Ultima intestazione: Spazio-5-6
Prima intestazione: Spazio-2-3
Controlla intestazione e livello corrente: Spazio-Invio-w (punti 2-4-5-6)
Scorri la lista delle intestazioni dal punto corrente fino alla fine: Spazio-Invio-n (punti 1-3-4-5)
Vai ad una specifica Intestazione: Spazio-Invio-h (punti 1-2-5)
Cerca Frase: Spazio-s (punti 2-3-4)

Intestazione
Trova Intestazione: Spazio-f (punti 1-2-4)
Trova successivo: Spazio-Invio-f (punti 1-2-4)
Scansione Intestazione: Spazio-Invio-n (punti 1-3-4-5)
Leggi Intestazione: Spazio-Invio-w (punti 2-4-5-6)

Segnalibro
Imposta segnalibro nella posizione corrente: Spazio-Invio-m (punti 1-3-4)
Segnalibro successivo: Spazio-6
Segnalibro precedente: Spazio-3
Cancella segnalibro: Spazio-d (punti 1-4-5)

Tasti caldi vari
Lista titoli: Spazio-1-2-5-6
Apri libro DAISY: Spazio-Invio-o (punti 1-3-5)
Impostazioni Voce: Spazio-Invio-s (punti 2-3-4)
Imposta tipo di libro DAISY: Spazio-Invio-t (punti 2-3-4-5)
Controlla informazioni libro: Spazio-Invio-i (punti 2-4)


8.3.8 MEMO
Ci sono delle volte in cui si vuole creare una annotazione nel libro Daisy che si sta ascoltando. Si possono quindi creare e gestire Memo tramite il menu Memo.

8.3.8.1 Creare un Memo
Selezionare la voce "Memo" dal menu "Memo" oppure premere Backspace-Spazio-m mentre si ascoltando il libro daisy. Ci si trova nel dialogo Memo che include un campo di editazione "Inserire memo" per scrivere un appunto ed i pulsanti Conferma ed Annulla.
Usare F3 o Shift-F3 per spostarsi tra i controlli. Scrivere l'annotazione nel campo editazione, quindi confermare con il tasto Invio sul pulsante Conferma oppure annullare l'inserimento del memo premendo Invio sul pulsante Annulla oppure premendo Spazio-z.

8.3.8.2 Leggere Memo
Le successive 3 voci del menu Memo sono "Leggere memo", "Leggere memo precedente"  e "Leggere memo successivo". I corrispondenti tasti rapidi per eseguire questi comandi durante l'ascolto del libro daisy sono Backspace-Spazio-R per Leggere il memo corrente, Backspace-Spazio-P per Leggere il memo precedente e Backspace-Spazio-N per Leggere il memo successivo.

8.3.8.3 Eliminare Memo
Per eliminare un memo, selezionare la voce "Eliminare memo" dal menu Memo o premere Backspace-Spazio-D direttamente durante la lettura del libro Daisy.


8.4 YOUTUBE
Questa applicazione  consente di cercare ed eseguire contenuti video dal sito di YouTube. Se si dispone di un account YouTube, sarà anche possibile votare i video, lasciare commenti e salvare nei preferiti.
Per eseguire l'applicazione YouTube, aprire il menu Media con "Spazio-1" o "Spazio-4" e premere Invio, oppure premere "M (punti-1-3-4)" quando si è nel menu principale. Dal menu Media, portarsi su YouTube e premere Invio o premere "Y (punti-1-3-4-5-6)". La scorciatoia è "F1-Y (punti-1-3-4-5-6)". 

8.4.1 IL MENU PRINCIPALE 
Quando si avvia YouTube ci si ritrova nel Menu principale dell'applicazione. In questo dialogo compaiono 3 opzioni: Ricerca Video, Ricerca Canale e Più visto.
Per cercare un video su YouTube, premere Invio su "Ricerca Video" e ci si trova su di un campo editazione dove scrivere il termine per la ricerca. Se si preme invio su una delle altre 2 opzioni, si ottengono i risultati per le corrispondenti categorie.

8.4.2 IL DIALOGO CERCA 
Il dialogo Cerca contiene 3 controlli: l'edit box Cerca, il pulsante che avvia la ricerca ed il pulsante chiudi fra cui ci si sposta con "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". 
Per eseguire la ricerca, scrivere il termine da cercare nell'edit box e poi premere "Invio". Per uscire, utilizzare il pulsante chiudi o "Spazio-E (punti-1-5)". 
All'avvio della ricerca appare un messaggio di conferma e dopo qualche secondo è pronta la lista dei risultati.

8.4.3 IL DIALOGO RISULTATI DELLA RICERCA 
Il dialogo dei risultati contiene la lista dei risultati, i pulsanti Play, "Download file", Precedente e Successivo (che compaiono solo se ci sono almeno 2 risultati), la casella combinata Pagina, i pulsanti Seleziona e Chiudi ed in fine, il campo editazione Ricerca ed il Pulsante Cerca. Per muoversi fra i controlli usare "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". 
I risultati sono raggruppati in pagine da 50 elementi fra cui ci si muove con "Spazio-1" e Spazio-4". Per caricare un video, dopo averlo individuato nella lista, andare al pulsante Play e premere Invio. 
Si può anche scaricare il video andando al pulsante Donwload e dando Invio. Ci si trova in questo caso su di un campo di editazione dove si può eventualmente editare il nome del file e quindi premere Invio. Una volta scaricato il video, lo si può trovare nella flash disk sotto la cartella YouTube.
Se ci sono più pagine di risultati ci si sposta fra queste tramite i pulsanti Precedente e Successivo o con "Backspace-N (punti-1-3-4-5)" e "Backspace-P (punti-1-2-3-4)". 
Il combo box Pagina consente di passare velocemente ad una data pagina di risultati. Scegliere la pagina desiderata con "Spazio-1" o "Spazio-4" e poi premere "Invio". 
Per una nuova ricerca, utilizzare l'edit box Cerca.
Per chiudere il dialogo e tornare al menu principale di Youtube utilizzare il pulsante Chiudi o "Spazio-E (punti-1-5)". 

8.4.4 IL DIALOGO PLAYBACK 
Il dialogo di Playback contiene i seguenti controlli: Titolo, Descrizione, Autore, Pubblicato, Numero visualizzazioni, Votazione, Vota (pulsante che appare solo se si eseguito l'accesso), Lista commenti, Commenta (pulsante che appare solo se si eseguito l'accesso), Lista collegati, i pulsanti Apri, Indietro, Pausa, Ricarica e Scarica ed esegui. Per spostarsi fra questi controlli usare "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". 
I primi 6 box statici forniscono informazioni sul video in esecuzione.
Se si è effettuato l'accesso appare il pulsante per votare il video. Il voto può essere dato premendo Invio su questo pulsante o con "Invio-e (punti-1-5)". Il dialogo che si apre contiene 3 controlli: Punti, Post e Annulla, fra cui ci si muove con "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". Per votare il video, muoversi con "Spazio-1" e "Spazio-4" fino al voto desiderato e poi premere "Invio". Per uscire utilizzare il pulsante Annulla o "Spazio-E (punti-1-5)". 
La lista dei Commenti contiene i commenti degli utenti. Per scorrere i commenti usare "Spazio-1" e "Spazio-4". Se si è effettuato l'accesso è possibile lasciare un commento utilizzando l'apposito pulsante o "Invio-m (punti-1-3-4)". Il dialogo che si apre contiene l'edit box in cui scrivere il commento ed i pulsanti Posta ed Annulla, fra cui ci si muove con "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". Dopo aver scritto il commento premere "Invio" per postarlo. Per uscire senza commentare usare il pulsante Annulla o Spazio-E (punti-1-5)". 
La lista Collegati mostra i video collegati a quello in visione. Per muoversi lungo la lista usare "Spazio-1" e "Spazio-4". Per avviare il video selezionato premere "Invio". 
Il pulsante Indietro porta al livello precedente a quello attuale. La scorciatoia è "Backspace-B (punti-1-2)". 
Il pulsante Pausa serve ad interrompere l'esecuzione del video corrente. È possibile mettere in pausa e riprendere l'esecuzione, anche tramite il pulsante Spazio.
Per riascoltare il video appena riprodotto utilizzare il pulsante "Ricarica" o "Invio-O (punti-1-3-5)". Se si desidera caricare in memoria tutto il video prima di avviane la riproduzione utilizzare il pulsante "Carica e riproduci" o "Invio-P (punti-1-2-3-4)". 

8.4.5 IL MENU FILE
Il menu "File" di "YouTube" ha due elementi: Accedi/Esci ed Esci.

8.4.5.1 Accedi/Esci 
L'accesso a Youtube è necessario solo se si vuole votare un video, lasciare commenti o salvarlo nella lista dei preferiti.
Per accedere all'account YouTube account, premere "Spazio-M" o "F2" per aprire il menu, e premere "Invio" su "File". Andare ad Accedi con "Spazio-4" e premere "Invio". 
Il dialogo che si apre contiene i controlli ID utente, Password, Salva password, Accesso automatico ed i pulsanti Accedi e Chiudi. Per spostarsi fra questi controlli usare "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". 
Inserire il proprio nome utente e la password, selezionare o deselezionare le caselle Salva password ed Accesso automatico secondo le proprie preferenze, andare al pulsante Accedi e premere "Invio". Se i dati sono corretti viene annunciato l'accesso altrimenti si ritorna al dialogo di Accesso. Se si vuole annullare l'accesso utilizzare il pulsante Chiudi o "Spazio-E (punti-1-5)". 
Dopo aver effettuato l'accesso, questo elemento del dialogo cambia in Esci e serve per scollegare l'account. 

8.4.5.2 Esci 
Questo comando chiude YouTube e ritorna al menu principale di Braille Sense. Per chiudere il programma si può utilizzare anche "Spazio-z (punti 1-3-5-6)".

8.4.6 IL MENU PLAY 
Il menu "Play" contiene tutti i comandi che controllano la riproduzione: Play, Volume su, Volume giù, Pausa e Stop. 
Per accedere al menu premere "Spazio-m (punti 1-3-4)" e poi "Spazio-4" fino a "Play (p)->". Premere "Invio". Si apre il menu Play con elementi fra cui ci si sposta con "Spazio-4" o "Spazio-1". Per tornare a "YouTube" premere "Spazio-e (punti 1-5)". Premere "Spazio-z (punti 1-3-5-6)" per chiudere il menu e tornare alla posizione precedente.

8.4.6.1 Play 
Se si preme "Invio" su "Play" inizia la riproduzione del video selezionato.

8.4.6.2 Volume Vu E Volume Giù 
Il volume può essere regolato nell'intervallo fra 0 e 10. Il volume può essere regolato anche con "Spazio-scroll su" o "Spazio-scroll giù" nel dialogo "Playback". Il valore corrente del volume dipende dal volume generale.

8.4.6.3 Pausa 
Questo elemento serve per interrompere l'esecuzione di un video. Premendo nuovamente il pulsante, la riproduzione riprende. Lo stesso può essere fatto utilizzando il pulsante Spazio nel dialogo "Playback". 

8.4.6.4 Stop 
Questo comando stoppa l'esecuzione del video. Lo stesso si ottiene con "Backspace" nel dialogo "Playback". 

8.4.7 MENU PREFERITI E SOTTOSCRIZIONE
È possibile gestire un elenco di video preferiti in modo da avere un accesso più rapido ai video.
L'opzione "Preferiti" tuttavia è disponibile solo se si è effettuato l'accesso a YouTube utilizzando il proprio account. Vi sono due opzioni: Aggiungi ai preferiti e Lista preferiti.
Per aprire il menu, premere "Spazio-m (punti 1-3-4)" o "F2", andare a Preferiti e premere "Invio". 

8.4.7.1 Aggiungi Ai Preferiti
Per aggiungere il video in esecuzione alla lista dei preferiti premere "Spazio-m (punti 1-3-4)" o "F2", portarsi a Preferiti e premere "Invio". Portarsi ad Aggiungi ai preferiti e premere ancora Invio. La scorciatoia è "Backspace-a (punto 1)". 

8.4.7.2 Lista Preferiti 
Per aprire la lista dei preferiti premere "Spazio-m (punti 1-3-4)", e portarsi a Preferiti con "Spazio-4". Premere "Invio". Spostarsi su Lista preferiti con "Spazio-4", e premere "Invio". La scorciatoia è "Invio-l (punti 1-2-3)". Si apre un dialogo che contiene la lista dei video preferiti ed i pulsanti Apri, Cancella e Chiudi, fra cui ci si sposta con "tab ("Spazio-4-5")" o "shift-tab ("Spazio-1-2")". 
Per navigare nella lista dei preferiti usare "Spazio-1" o "Spazio-4" e per aprire premere "Invio". Per cancellare un elemento dalla lista, utilizzare il tasto Cancella. Per uscire, utilizzare il pulsante Chiudi o "Spazio-E (punti-1-5)". 

8.4.7.3 Sottoscrizione ai canali
Si possono anche sottoscrivere i canali preferiti. Per sottoscrivere il canale corrente, 	 premere Spazio -Backspace-C  mentre per accedere all'elenco dei canali sottoscritti, premere Spazio-Backspace-L.

8.4.8 IMPOSTAZIONI 
Il menu Impostazioni contiene le impostazioni per impostare la Regione, in modo da ottenere risultati che possono essere rilevanti nella regione geografica in cui ci si trova. 
Per attivare l'impostazione, premere "Spazio-m (punti 1-3-4)", e spostarsi su Impostazioni con "Spazio-4". Premere "Invio" su "Regione" o utilizzare la scorciatoia "Invio-R (punti-1-2-3-5)". 
Si apre un dialogo con 3 controlli: il combo box regione ed i pulsanti Imposta ed Annulla. Per spostarsi fra questi controlli usare "Tab (F3 o Spazio-4-5)" o "Shift-Tab (Spazio-F3 o Spazio-1-2)". 
Per impostare la regione desiderata usare "Spazio-1" e "Spazio-4" e poi premere "Invio". Per uscire senza salvare usare il tasto Annulla o premere "Spazio-E (punti-1-5)". 

8.4.9 TASTI CALDI DI YOUTUBE 
Riproduci video corrente: Invio 
Vai alla pagina successiva dei risultati: Spazio-backspace-N (punti-1-3-4-5) 
Pagina precedente dei risultati: Spazio-backspace-P (punti-1-2-3-4) 
Pausa: Spazio 
Stop: Backspace 
Volume su: Spazio-Scroll su 
Volume giù: Spazio-Scroll giù 
Imposta ripeti: R (punti-1-2-3-5) 
Vota il video corrente: Spazio-Invio-E (punti-1-5) 
Lascia un commento: Spazio-Invio-M (punti-1-3-4) 
Ricarica: Spazio-Invio-O (punti-1-3-5) 
Carica in memoria e riproduci: Spazio-Invio-p (punti-1-2-3-4) 
Aggiungi ai preferiti: Spazio-backspace-A (punto-1) 
Vai alla lista preferiti: Spazio-Invio-L (punti-1-2-3) 
Indietro: Spazio-backspace-B (punti-1-2) 
Ritorna al menu principale: Spazio-punti-1-2-5-6 
Imposta regione: Spazio-Invio-R (punti-1-2-3-5) 



