5. معالج النصوص
5.1 القائمة ملف
5.1.1 جديد
5.1.2 فتح
5.1.3 حفظ
5.1.4 حفظ باسم
5.1.5 حفظ كلمات المرور للملفات المحمية
5.1.6 إغلاق المستند الحالي
5.1.7 طباعة
5.1.8 الإعدادات
5.1.9  إنهاء
5.2 القائمة تحرير
5.2.1 بدء التحديد
5.2.2 النسخ
5.2.3 القص
5.2.4 اللصق
5.2.5 الحذف
5.2.6 حذف الأسطر الفارغة
5.2.7 إضافة إلى الحافظة
5.2.8 مسح الحافظة
5.2.9 تحديد الكل
5.2.10 إدراج من ملف
5.2.11 إدراج التاريخ
5.2.12 إدراج الوقت
5.2.13 التبديل ما بين نمط الإدراج والإحلال
5.2.14 تدقيق إملائي
5.2.15 تحرير سمة اللغة
5.2.16 إعداد الخط
5.3 قائمة الذهاب إلى
5.3.1 بحث
5.3.2 بحث مرة أخرى
5.3.3 استبدال
5.3.4 الذهاب إلى الموقع
5.3.5 الذهاب إلى الصفحة السابقة
5.3.6 الذهاب إلى الصفحة التالية
5.3.7 تعيين علامة
5.3.8 الذهاب إلى علامة
5.3.9 الذهاب إلى المستند السابق
5.3.10 الذهاب إلى المستند التالي
5.4 قائمة القراءة
5.4.1 قراءة النص المحدد
5.4.2 قراءة بداية المستند المحدد
5.4.3 القراءة من البداية إلى المشيرة
5.4.4 القراءة من المشيرة إلى النهاية
5.4.5 التمرير التلقائي
5.4.6 قراءة الجملة الحالية
5.4.7 قراءة السطر الحالي
5.4.8 قراءة الكلمة الحالية
5.4.9 قراءة الحرف الحالي
5.4.10 قراءة الحالة
5.4.11 قراءة النص المحدد للغة الحالية
5.5 التخطيط
5.5.1 تخطيط مستند برايل
5.5.2 تخطيط مستند الطباعة
5.5.3 تخطيط فقرة برايل
5.5.4 تخطيط فقرة الطباعة
5.6 مفاتيح لتمرير النص والحذف
5.7 موقع المشيرة
5.8 المفاتيح الساخنة في معالج النصوص:



5. معالج النصوص

   يمكنك تشغيل "معالج النصوص" بإحدى الطريقتين:
1. اضغط "F1" لفتح القائمة الرئيسية "البرامج". انتقل إلى "معالج النصوص" باستخدام "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". يمكنك أيضاً الضغط "w (النقاط -2-4-5-6)" من القائمة الرئيسية للقفز سريعاً و فتح "معالج النصوص".
2. يمكنك تشغيل "معالج النصوص" من أي مكان في الجهاز بالضغط "F1 –w".

   عندما تقوم بتشغيل معالج النصوص في البرايل سينس يو توفإن البرايل سينس يو توستضعك في داخل مستند جديد جاهز لتقوم بالكتابة بداخله. يمكن فتح القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2". لا تقلق في حال عدم تذكرك لمفاتيح اختصارات بنود القائمة بدقة، لأنه يمكنك تفعيل مختلف المهام في معالج النصوص بتفعيل قائمة معالج النصوص. القائمة في معالج النصوص تتألف من ملف، تحرير، الذهاب إلى، قراءة، والتخطيط. من أجل استخدام القوائم هذه اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" في معالج النصوص، قم بتحديد بند قائمة ومن ثم اضعط على "دخول" أو اضغط على "حذف خلفي"  والحرف الذي يمثل اسم بند القائمة. على سبيل المثال، من أجل فتح قائمة التحرير اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة، وانتقل إلى القائمة التالية بالضغط على الأسهم العلوية والسفلية ("مسافة-1" و "مسافة-4") لإيجاد القائمة "تحرير" ثم اضغط على "دخول". أو اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" واضغط على (e (النقاط 1-5)"، والتي تمثل القائمة "تحرير". تحتوي القائمة "تحرير" على قائمة فرعية (قائمة مستوى أسفل). ستلاحظ ظهور "سهم يمين" في نهاية اسم القائمة، ويتم نطقه كَ "سحب سفلي" بعد اسم القائمة. إذا كانت القائمة تحتوي على مربع حوار، فإن هذه العلامة "..." ستظهر بعد اسم القائمة وسيتم نظقها كالتالي "مربع حوار عام".

   قبل الخوض في تفاصيل أكثر حول معالج النصوص، من المهم أيضاً الانتباه إلى أنه عندما وبينما تكون في أي مكان في المستند يمكنك أن تعرف موقعك بالضغط على "مسافة-1-5-6". وأيضاً عندما تقوم بإيقاف تشغيل برايل سينس يو توبينما تقوم بتحرير مستند ما، فإن البرايل سينس يو توستعلن عن الحالة عند إعادة تشغيلها مجدداً. في الأقسام المقبلة سيتم شرح مزايا معالج النصوص بتفصيل أكثر. كما سنقوم بتوضيح المهام الخاصة بكل بنود القائمة المتاحة في معالج النصوص.

5.1 القائمة ملف

   تحتوي القائمة "ملف" على قوائم تييح لك إنشاء مستندات جديدة، فتح مستند محفوظ على القرص، حفظ أي مستند تم تحريره، والطباعة بالبرايل. كما أنها تحتوي أيضاً على إعدادات مختلفة. من أجل تحديد القائمة ملف اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)"، واضغط على "f (النقاط 1-2-4)". أو اضغط "دخول" على "ملف".

5.1.1 جديد

   الأمر جديد يعمل على إنشاء مستند جديد يمكن تحريره. وبشكل افتراضي فإن اسم المستند الجديد يكون "بدون اسمbrl." الامتداد “.brl” هو امتداد للمستندات التي يتم إنشاءها بالبرايل على البرايل سينس يو تو. وهو بنفس اسم الملف الذي يتم تسميته تلقائياً عند فتح معالج النصوص وورد. من أجل إنشاء مستند جديد قم بتحديد "جديد" من القائمة "ملف". أو اضغط "دخول-n (النقاط 1-3-4-5)". إذا تم تنفيذ الأمر "جديد" أثناء تحرير مستند آخر فستظهر "مستند(ات) سينس" أولاً. إذا قمت بالضغط على "مسافة-4" باستمرار، فإن كل من "مستند برايل (b)" و "مستند نصي (t)" ستظهر. قم باختيار نوع المستند الذي تريد من ثم اضغط على المفتاح "دخول".

   "جديد" تعني أنه يمكن للمستخدمين إنشاء مستند جديد بعد إغلاق المستند الذي يتم تحريره حالياً. إغلاق المستند الذي يتم تحريره حالياً يعني أنه تم حذف المستند من الذاكرة المؤقتة. إذا تم تنفيذ مستند جديد دون حفظ المستند الذي يتم تحريره حالياً فإن البرايل سينس يو توستسألك في حال تريد حفظ المستند الحالي لئلا تفقد التغييرات التي تمت على المستند. عند عرض "حفظ: نعم" يمكن للمستخدمين اختيار "نعم" من أجل حفظ المستند الحالي أو اختيار "لا" من أجل عدم حفظ التغييرات. إذا قمت باختيار "إلغاء" بالضغط على "مسافة" مرة أخرى، فإن معالج النصوص سيلغي إنشاء المستند الجديد وسيرجع إلى المستند  الحالي.


5.1.2 فتح

   الأمر فتح يفتح مستند محفوظ لديك على القرص. قم باختيار "فتح" من القائمة "ملف" أو اضغط "دخول-o (النقاط 1-3-5)". يمكنك الوصول إلى القائمة "ملف" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)". يمكنك الوصول إلى القائمة "ملف" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو بالضغط على "F2". ثم سيظهر مربع حوار منبثق، لتتمكن من فتح الملف. "مربع حوار فتح" عبارة عن أداة تساعدك في إيجاد المستندات التي ترغب بتحريرها وقراءتها. وهي تتألف من "قائمة الملفات" (والتي تعرض قائمة بالملفات أو المجلدات)، "اسم الملف" (لكتابة اسم الملف مباشرة)، "النوع" (والتي تغير تنسيق الملف عند فتح المستند)، الزر "تأكيد" (لتأكيد التحديد) والزر "إلغاء" (لإلغاء التحديد). من أجل التنقل ما بين عناصر التحكم هذه اضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". إذا تم تنفيذ "مربع حوار فتح" فإن "اسم الملف:" ستظهر أولاً. إذا ظهرت "اسم الملف:" قم بكتابة اسم الملف الذي ترغب بفتحه ثم اضغط على المفتاح "دخول". يجب أن يتم كتابة اسم الملف ببرايل الآسكي. ستقوم برايل سينس يو تو بالبحث عن هذا الملف في مجلد "/القرص الوامض/مستنداتي". إذا وجدت ملفات تم استخدامها حديثاً، يمكنك التنقل فيما بينهم بالضغط على "مسافة-4". يتم عرض أسماء الملفات التي تم فتحها مؤخراً واحداً تلو الآخر بالضغط على "مسافة-4". إذا تم تحديد الملف الذي ترغب بفتحه اضغط "دخول" لفتحه. من أجل الانتقال إلى اسم الملف السابق في القائمة، اضغط "مسافة-1". ومن أجل فتح الملف بتنسيق مختلف اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" للانتقال إلى قسم تحديد تنسيق الملف ثم اضغط على السهم العلوي ("مسافة-1") أو السهم السفلي ("مسافة-4") لتحديد التنسيق المطلوب. يمكنك البحث عن ملف وفتحه من القائمة دون الحاجة لطباعة اسمه مباشرة في مربع "اسم الملف:". اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" عدة مرات للانتقال إلى "قائمة الملفات"، ومن ثم قم بتحديد الملف المطلوب. يمكنك أيضاً الانتقال إلى "قائمة الملفات" بالضغط على "شفت-تبويب (مسافة-1-2")" عندما تكون في مربع حوار "اسم الملف:". الملفات الموجودة في "قائمة الملفات" تكون حسب "نوع الملف" الذي تم تحديده.

   يمكنك تحديد الملف الذي تريده باستخدام أزر التمرير العلوية والسفلية، ويمكنك فتح الملف بالضغط على المفتاح "دخول". إذا قمت بتحديد مجلد وقمت بالضغط على "دخول"، فسوف ترى قائمة بالملفات الموجودة في هذا المجلد. إذا رغبت بالانتقال إلى المجلد الموجود في المستوى الأعلى أو إلى مجلدات أخرى، يمكنك الذهاب إلى أي مكان باستخدام مفاتيح التمرير تماماً كما في "مدير المهام" في الفصل الثالث.

   إذا أردت الوصول إلى ملف موجود على البطاقة الوماضة المضغوطة، أو شريحة ذاكرة اليو أس بي، يمكنك الوصول إلى الملف في مربع حوار "فتح" بالانتقال أولاً إلى "قائمة الملفات" بالضغط على "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")" أو "مسافة-F3". ثم الضغط على "حذف خلفي" حتى تسمع شريحة ذاكرة اليو أس بي أو البطاقة الوماضة المضغوطة. ثم اضغط على "دخول" لفتح الذاكرة. البرايل سينس يو توستختار نمط البرايل بالاعتماد على نوع الملف. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على "دخول" لتحديد الملف ذو الامتداد hbl  أو brl، أو إذا قمت بكتابة اسم ملف بالامتدادات هذه ثم قمت بالضغط على "دخول" فإن البرايل سينس يو توستقوم بفتح الملف الذي تم تحديده بالبرايل الدرجة 2. لن تتمكن من تغيير نمط البرايل في هذه المستندات. إذا قمت بالضغط على "دخول" لتحديد ملف بالامتداد txt  أو doc، فإنه سيتم فتح الملف بما تم تحديده حالياً في "عرض/درجة الإدخال" من قائمة "الخيارات". بعد فتح الملف، يمكنك تبديل نمط البرايل باستخدام "مسافة –g".

   من الممكن في معالج نصوص برايل سينس يو توفتح والعمل في حتى 10 ملفات في وقتٍ واحد وفي آنٍ واحد. إذا كان لديك مستند واحد مفتوح حالياً وحاولت فتح مستند آخر فإن البرايل سينس يو تو ستسألك إذا كنت ترغب في حفظ التغييرات على المستند المفتوح حالياً. ثم، يمكنك حفظ الملف. بمجرد الانتهاء من حفظ المستند سيظهر مربع حوار فتح. لكن، سيبقى الملفين مفتوحين. يبدو أنك قمت بإغلاق واحد دون حفظه. في حال رغبت أثناء وجود مستند مفتوح أن تذهب إلى المستند السابق يمكنك الضغط على "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". إذا رغبت بالرجوع إلى المستند الآخر مجدداً اضغط على "تبويب (مسافة-4-5)".

5.1.3 حفظ

   الأمر حفظ سيقوم بحفظ المستند على محرك الأقراص. إذا أردت استخدام هذا الخيار، يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة "ملف" وتنفيذ الأمر "حفظ" بالضغط على "دخول" على الأمر، أو يمكنك الضغط على "s (النقاط 2-3-4)". بطريقة أخرى، يمكنك الضغط على "دخول- s (النقاط 2-3-4)" أثناء تحرير المستند.

   إذا قمت بإنشاء مستند جديد عن طريق تفعيل معالج النصوص أو بالضغط على مفتاح الدخول على "جديد" في القائمة؛ إذا قمت بتنفيذ "حفظ" فإنه سيتم فتح "مربع حوار حفظ باسم". يمكنك الرجوع إلى القسم 5.1.4 الذي يوضح كيفية استخدام "مربع حوار حفظ باسم".

   إذا قمت بتنفيذ "حفظ" بعد تحرير مستند تم فتحة باستخدام المهمة "فتح"، فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بحفظ المستند بنفس اسم الملف ودون استخدام مربع الحوار. بعد حفظ المستند سيتم الرجوع إلى وضع تحرير المستند.
   عندما يكون لديك عدة ملفات مفتوحة يمكنك حفظ المستند المفتوح الحالي بالضغط على "مسافة-q (النقاط 1-2-3-4-5)". سيقوم هذا بإغلاق المستند وحفظه والرجوع إلى المستند السابق. 

انتبه:
1. بالرغم من أنه بإمكانك فتح ملفات من النوع PDF و الملفات الغير محمية EPUB في معالج النصوص، فإنه لا يمكن حفظهم بهذه الآنواع من الملفات لأن التعديل بهذه الصيغ غير مدعم. إذا قمت بحفظ أحد تلك المستندات، فسيفتح مربع الحوار "حفظ باسم" و الذي يمكنك من حفظ الملفات بأحد الصيغ المدعمة من قبل برايل سينس يو تو.
2. عند الحفظ بصيغة "rtf" و "doc"، فسيفقد الملف تنسيقه حيث أن إنشاء تنسيقات متقدمة غير مدعمة في البرايل سينس يو تو.

5.1.4 حفظ باسم

   الخيار "حفظ باسم" يستخدم لحفظ المستند باسم آخر، على محرك أقراص آخر، أو بنوع ملف مختلف. إذا أردت تنفيذ هذا الأمر قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" ثم اضغط على "دخول" عند ظهور القائمة "ملف". انتقل إلى "حفظ باسم" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول". بطريقة أخرى يمكنك الضغط على "مسافة-s (النقاط 2-3-4)" والتي تنفذ الأمر "حفظ باسم" في معالج النصوص.

   إذا قمت بتنفيذ "حفظ باسم" فإنه سيظهر "مربع حوار حفظ باسم". مربع الحوار هذا هو تقريباً مثل مربع حوار "فتح". يتألف من "قائمة الملفات"، "اسم الملف"، "النوع" (تُمثل تنسيق الملف)، الزر "تأكيد" و الزر "إلغاء". إذا تم فتح مربع الحوار، فإن "اسم الملف:" سيظهر. يمكنك الانتقال من تبويب إلى آخر بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".

   إذا قمت بتنفيذ "حفظ باسم" أثناء تحرير مستند قمت بفتحه، فإن اسم الملف، تنسيق الملف، والمجلدات الظاهرة هي نفس ما يخص الملف الذي قمت بفتحه. إذا قمت بتنفيذ "حفظ باسم" على مستندات بصيغة "PDF"، و "EPUB" فإن التنسيقات سيتم خسارتها لأن الملفات ستتحول إلى صيغة و تنسيق txt عند فتحها.


   لكن إذا قمت بإنشاء مستند جديد بتنفيذ معالج النصوص أو بتنفيذ "جديد"، وقمت بتنفيذ "حفظ" أو "حفظ باسم"، فإن الاسم الافتراضي الذي سيظهر سيكون "بدون اسم.brl" وسيكون مسار الملف "القرص الوامض/مستنداتي".

   إذا رغبت في تحرير اسم الملف الذي يظهر على عارض البرايل، قم بالضغط على مفتاح توجيه المشيرة حيث تريد تحرير اسم الملف، ثم قم بتعديله. أو، إذا رغبت بإنشاء اسم ملف جديد، قم بطباعة اسم الملف الجديد بدون الضغط على أي من مفاتيح توجهه المشيرة. لا يمكنك استخدام الأحرف التالية عند تسمية الملفات أو المجلدات "|, \, <, >, ?, :, *".

   إذا رغبت في تغيير تنسيق الملف، انتقل إلى "النوع". في "النوع" انتقل إلى تنسيق الملف الذي تريده بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   إذا رغبت في حفظ الملف باسم ملف موجود في قائمة الملفات، انتقل إلى "قائمة الملفات" بالضغط على "شفت-تبويب".


5.1.5 حفظ كلمات المرور للملفات المحمية

   تسمح لك البرايل سينس يوتو بتفشير وتعيين كلمة مرور للملفات التي لا ترغب لأن يفتحها أحد غيرك، بغير قصد أو غير ذلك. يجب عليك قبل حفظ المستند كملف محمي تعيين كلمة مرور في الخيار "الإعدادات" الموجود في القائمة "ملف". اضغط "F2" أو "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لفتح القائمة قم بالوصول إلى "الإعدادات" واضغط "دخول". اضغط "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" مرتين للانتقال إلى الزر "تعيين كلمة مرور" واضغط "دخول".
   يتكون مربع الحوار "تعيين كلمة مرور" من 5 بنود: مربع الخيار "حذف الملف الأصلي"، مربع التحرير "كلمة المرور؟"، مربع التحرير "إعادة كتابة كلمة المرور"، والزر "تأكيد، والزر "إلغاء". قم بالتنقل بين هذه البنود في مربع الحوار بالضغط على "تبويب (F3 أو مسافة-4-5)" و "شفت-تبويب (مسافة-F3 أو مسافة-1-2)".
   يسمح لك مربع الخيار "حذف الملف الأصلي" للاختيار ما بين حفظ الملف كملف محمي ويتم حذف الملف الأصلي. إذا رغبت بحذف الملف الأصلي اضغط "مسافة" لاختيار المربع حيث يكون بشكل افتراضي في وضع عدم الاختيار.
   بمجرد اختيار ما بين حذف الملف الأصلي أو إبقاءه قم بالوصول إلى كل من مربعات التحرير لكتابة كلمة المرور وقم بكتابتها باستخدام برايل الحاسوب. بعد إدخال كلمة المرور في كل من مربعات التحرير الاثنين، قم بالوصول إلى الزر "تأكيد" واضغط "دخول" لحفظ كلمة المرور. سيقوم الجهاز بالإعلان عن "تم اكتمال تعيين كلمة المرور" ويقوم بالرجوع بك إلى مربع حوار "الإعدادات". في حال لم ترغب بحفظ كلمة المرور قم بالوصول إلى الزر "إلغاء" واضغط "دخول" أو اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".
   بعد إنشاء وحفظ كلمة المرور للملف الذي تريد حمايته قم بالوصول إلى مربع الحوار "حفظ باسم" والموضح في القسم السابق، وقم باختيار "HPF" (ملفات هيمز المحمية) كنوع للملف. وبهذا سيتم تشفير وتعيين كلمة مرور لحماية الملف. عند فتح الملف سيتم طلب كلمة المرور التي قمت بتعيينها، لفتح الملف قم بكتابة كلمة المرور واضغط على المفتاح "دخول".
ملاحظة: الرجاء التأكد من حفظ كلمات المرور المستخدمة في حفظ الملفات المحمية. استخدم كلمات المرور التي بإمكانك تذكرها، وقم بوضع ملاحظة عند كتابتهم وكتابتهم بالشكل الصحيح. حيث أنه سيكون من الصعب للغاية استرجاع كلمة المرور وستحتاج إلى إرسال مستندك إلى الناطق لفك التشفير.

5.1.6 إغلاق المستند الحالي

   يسمح لك الأمر "إغلاق المستند الحالي" بإغلاق المستند الحالي الذي تعمل به دون إغلاق معالج النصوص. يمكنك الوصول إلى الأمر "إغلاق المستند الحالي" بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2". ثم اضغط على "دخول" على القائمة "ملف". استخدم السهم الأعلى والأسفل ("مسافة-1" و "مسافة-4") حتى تجد "إغلاق المستند الحالي"، ثم قم بالضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "q (النقاط 1-2-3-4-5)" في القائمة "ملف". يمكنك أيضاً الوصول إلى هذه المهمة بالضغط على "مسافة-q (النقاط 1-2-3-4-5)" أثناء تحرير المستند. الرجاء الانتباه إلى أن هذه المهمة لن تعمل إذا كان لديك مستند واحد فقط مفتوح. يجب على الأقل أن يكون لديك اثنان أو ثلاثة مستندات مفتوحة من أجل تنفيذ الأمر "إغلاق المستند الحالي".

5.1.7 طباعة

   يستخدم الأمر "طباعة" لطباعة المستند الحالي بالحبر أو بالبرايل. إذا أردت تنفيذ هذا الأمر اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، واضغط على "دخول" على القائمة "ملف". ثم انتقل إلى "طباعة" بالضغط على "مسافة-4"، ثم الضغط على "دخول" أو الضغط فقط على "p (النقاط 1-2-3-4)". أثناء تحرير المستند إن المفتاح الساخن للطباعة هو "مسافة-p (النقاط 1-2-3-4)". يوجد قائمتين فرعيتين للقائمة "طباعة". إحداها للطباعة الحبرية بالطابعة العادية، والاخرى للطباعة بالبرايل. تذكر أنه بإمكانك الانتقال بين بنود القائمة باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4".

1. طباعة ببرايل

قم بفتح المستند الذي ترغب بطباعته ببرايل. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" لتفعيل القائمة. قم بإيجاد "طباعة" في القائمة "ملف" ثم قم بتحديد "طابعة برايل" أو اضغط "b (النقاط 1-2)". إذا قمت بتحديد "طابعة برايل (b)" فإن "مربع حوار طابعة برايل" سيفتح. هنا يمكنك إدخال رقم صفحة بداية الطباعة التي تريد من الطابعة أن تبدأ بطباعتها، وإدخال رقم صفحة نهاية الطباعة، التي تريد عندها أن تتوقف الطابعة. البنود التالية موجودة في مربع الحوار.

1)  رقم صفحة البداية
   هذا هو رقم صفحة بداية الطباعة. رقم الصفحة الافتراضي هو 1. يمكنك تغيير هذه القيمة بإدخال القيمة التي تريدها. يمكنك الانتقال إلى بند التحديد التالي وهو "رقم صفحة النهاية" بالضغط على "مسافة-4".

2) رقم صفحة النهاية
   هذا هو رقم صفحة نهاية الطباعة. القيمة الافتراضية هي 100000. هذا يعني أنه سيتم طباعة  المستند إلى نهايته إلا إذا تعدى أكثر من 100000 صفحة. من أجل تغيير القيمة، قم بإدخال رقم صفحة النهاية. يمكنك الانتقال إلى بند التحديد التالي (وهو "عدد النُسخ") بالضغط على "مسافة-4".

3) عدد النُسخ
   هذا الخيار خاص بعدد النُسخ التي ترغب بطباعتها. القيمة الافتراضي هي 1. يمكنك تغيير هذه القيمة بإدخال الرقم المطلوب. إذا قمت بالضغط على "مسافة-4" أو "مسافة-1" فستنتقل إلى "رقم صفحة البداية" أو "رقم صفحة النهاية". إذا أردت الانتقال إلى "تأكيد" اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")".

4) تحديد تنسيق برايل
   من هذا الخيار يمكنك تحديد فيما إذا سيتم استخدام إعدادات تخطيط مستند برايل المححدة مسبقاً عند الطباعة. إذا قمت بتحديد الخيار "نعم"، فإنه سيتم طباعة المستند باستخدام إعداد تخطيط مستند برايل في البرايل سينس يو تو. إذا قمت بتحديد الخيار "لا"، فإنه سيتم طباعة المستند بالتنسيق المحدد في المستند الأصلي.

5) تأكيد / إلغاء
   من أجل الطباعة وبالإعدادات التي قمت بتحديدها فوق، انتقل إلى "تأكيد" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" ثم اضغط على "دخول". أو إذا أردت إلغاء الطباعة، انتقل إلى "إلغاء" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")"، ثم اضغط على "دخول".

   إذا تم الضغط على "دخول" على "تأكيد" فإنه سيتم ظهور ونُطق "طباعة: نعم". إذا تم الضغط على "دخول" على "نعم"، فإنه سيتم البدء بالطباعة. في حال عدم رغبتك في الطباعة قم بالضغط على "مسافة" لاختيار "لا" ثم اضغط على "دخول". إذا تم اختيار "حفظ الملف باسم" بالضغط على "مسافة" فإنه سيتم حفظ المستند الحالي كملف "brl".

   إذا وجدت أية مشاكل في طابعة البرايل، فإن البرايل سينس يو توستعرض رسالة خطأ وترجع إلى المستند المفتوح.

2. طباعة نص

   يستخدم هذا الخيار عندما تريد طباعة مستند على الطابعة الحبرية العادية. للقيام بهذا الشيء، قم بفتح المستند ليتم طباعته ثم اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط على "دخول" على القائمة "ملف". انتقل إلى "الطابعة" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار. ثم اضغط على "دخول" عندما تكون على "الطابعة" أو قم فقط بالضغط على "p (النقاط 1-2-3-4)". مربع حوار "الطابعة" هو تقريباً مثل "طابعة برايل". بعد أن تقوم بإدخال القيمة كما في مربع حوار طابعة برايل اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")"، ثم ستظهر "طباعة: نعم". إذا قمت بالضغط على "دخول" سيتم البدء بالطباعة. لكن إذا قمت بالضغط على "مسافة" للانتقال إلى "لا"، ثم قمت بالضغط على "دخول"، فإته سيتم إلغاء الطباعة، وسترجع برايل سينس يو تو للمستند المفتوح.
انتبه إلى أن برايل سينس يو تو متلائمة مع كل طابعات HP (مستوى PCL 3 أو أعلى)، و متوافق مع جميع طابعات HP و طابعات إيبسون باستخدام المكتبة ESC/People-R  إلى الطابعات المتوافقة.


5.1.8 الإعدادات

   إذا رغبت بتغيير البيئة، اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط على "دخول" على القائمة "ملف" من أجل الدخول إلى القائمة "ملف". انتقل إلى "إعدادات (e)" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار، ثم اضغط على "دخول" على "الإعدادات"، أو قم فقط بالضغط على "e (النقاط 1-5)". الضغط على "دخول-e (النقاط 1-5)" أثناء تحرير المستند يؤدي إلى فتح قائمة "الإعدادات".

   عندما يتم فتح هذه القائمة، سيظهر مربع حوار يحتوي على التالي: قائمة "الإعدادات"، زر "المجلد الافتراضي"، الزر "تأكيد" والزر "إلغاء". يمكنك التنقل فيما بين عناصر التحكم هذه بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")". ويمكنك التنقل فيما بين بنود الإعداد في القائمة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   فيما يلي بنود الإعداد التي من الممكن تغييرها:
   
1. عرض تنسيق الحرف (نعم/لا): إذا تم تحديد هذا الخيار على الإعداد "نعم" فإنه سيتم عرض جميع تنسيقات الأحرف. إذا أردت تغيير هذا الخيار استخدام "مسافة" للتبديل. سيتم الإشارة إلى أحرف التنسيق ب "حرف إرجاع ($p)"، إرجاع تلقائي ($l)"، و "إشارة العلامة ($pl)".

يُرمز للتنسيقات المتقدمة بالرموز التالية:

خصائص الخط:
$sf/  $ef : بداية / نهاية الخط
$n: اسم الخط (على سبيل المثال: $nAr –> Arial، $nTNR -> Times New Roman، $nWi -> Wingdings)
$s : حجم الخط
$c : لون الخط
$sb / $eb : بداية / نهاية غامق
$si / $ei : بداية / نهاية مائل
$su / $eu : بداية / نهاية التسطير

تنسيق الجدول:
$stb / $etb : بداية / نهاية الجدول
$str / $etr : بداية / نهاية صف الجدول
$std / $etd : بداية / نهاية خلية الجدول
$w : عرض الجدول
$h : طول الجدول
$cp : حاشية خلية الجدول
$cd : المسافة لخلية الجدول
$vt : محاذاة الجدول للأعلى
$vm : محاذاة الجدول للوسط
$vb : محاذاة الجدول للأسفل

خصائص النمط:
$ml : الهامش اليسار
$mr : الهامش اليمين
$ti : المسافة البادئة للنص
$mt : الهامش الأعلى
$mb : الهامش الأسفل
$lh : ارتفاع الخط
$c : محاذاة للوسط
$j : ضبط المحاذاة
$r : محاذاة لليمين
$l : محاذاة لليسار


متفرقات:
$s $el : بداية / نهاية ارتباط تشعبي
$pg : فاصل الصفحات
$le : اللغة الإنجليزية
$ls : اللغة الإسبانية
$lf : اللغة الفرنسية
$lg : اللغة الألمانية
$li : اللغة الإيطالية

2. قراءة الوحدة (سطر/فقرة): تحدد مقدار وحدة الحركة عند الضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" أثناء قراءة المستند. إذا تم ضبط هذا الخيار على "سطر"، فإن "مسافة-1" ستتحرك بمقدار سطر سطر. إذا تم ضبط هذا الخيار على "فقرة"، فإن "مسافة-1" ستتحرك بمقدار فقرة فقرة. من أجل التبديل ما بين هذين الخيارين "سطر" و "فقرة" اضغط على "مسافة".

3. قراءة فقط (نعم/لا): إذا تم ضبط هذا الخيار على الإعداد "نعم"، فإنك لن تستطيع تعديل المستند. يستخدم هذا الإعداد من أجل حماية المستند من أية تعديلات غير مقصودة. إذا أردت تغييره إلى الإعداد "لا" اضغط على "مسافة".

4. نمط القراءة (أصلي/مضغوط): يقوم هذا الخيار بضبط نمط القراءة. نمط القراءة "الأصلي" يقوم بعرض المستند بتنسيقه الأصلي.
إذا تم تحديد هذا الخيار على الإعداد "مضغوط" فإن البرايل سينس يو توستواصل عرض المحتويات حتى لو وجد حرف إرجاع ($p). من أجل التبديل ما بين "أصلي" و "مضغوط" قم بالضغط على "مسافة".

5. سرعة التمرير الآلي (1 ~ 35): يقوم هذا الخيار بتحديد فترة عرض السطر أثناء التمرير في المستند (سرعة التمرير خلال المستند). أقصى سرعة للتمرير هي عشرون. الضغط على "مسافة" يعمل على زيادة الرقم و "حذف خلفي" يقوم بتقليل الرقم. 

6. فاصلة زمنية للحفظ التلقائي (لا تقم بالحفظ التلقائي، 10~ 60): يقوم هذا الخيار بتحديد وقت حفظ المستند الذي يتم تحريره حالياً عند فاصلة زمنية محددة. يمكن أن يتم زيادة وقت هذا الإعداد أو تقليله بعشر دقائق إذا قمت بالضغط على "مسافة" أو "حذف خلفي" باستمرار.

7. تطبيق الإعدادات على جميع المستندات (نعم/لا): يقوم هذا الخيار بتعيين الإعدادات فقط إذا كانت متاحة لجميع المستندات. إذا تم تحديد "نعم" فسيتم حفظ هذه الإعدادات لجميع المستندات المستقبيلة، وإذا تم تحديد الخيار "لا" فإن هذه الإعدادات ستؤثر فقط على المستند الذي يتم تحريره حالياً. من أجل التبديل ما بين "نعم" و "لا" قم بالضغط على "مسافة".
8. تنسيق المستندات: (نعم / لا). يتيح لك هذا الإعداد إمكانية اختيار تفعيل أو عدم تفعيل تنسيق المستند عند تنزيل مستندات لديها ميزات تنسيق متقدمة مثل مستندات المايكروسوفت وورد. اضغط "مسافة" للتبديل بين "نعم" و "لا".
9. عرض وورد يتيح لك اختيار إظهار المستندات النصية في عرض ملء الشاشة. عرض ملء الشاشة يتيح للمعلم أو المساعد المبصر إمكانية مشاهدة ما على نوت تيكر باستخدام جهاز العرض PGA. يظهر الخط المركّز من النص في الأعلى، متبوعاً بِ ملء الشاشة من النص أدناه. استخدم "مسافة" لتبديل تشغيل وايقاف تشغيل "شاشة عرض وورد". أو، يمكنك استخدام "حذف خلفي- دخول- M(النقاط 1-3-4)" لتبديل تشغيل وايقاف تشغيل شاشة عرض وورد مباشرة من ضمن مستند. استخدم ضغطات المفاتيح التالية للتنقل بالعرض ملء الشاشة:

قراءة السطر الحالي على الشاشة المرئية: F1- مسافة- النقاط 1-5-6.
انتقال إلى السطر الأول على الشاشة المرئية:F1- مسافة- النقاط 1-3
انتقال إلى السطر الآخر على الشاشة المرئية:F1- مسافة- النقاط 4-6
انتقال إلى السطر السابق على الشاشة المرئية:F1- مسافة- النقطة -1 سهم
انتقال إلى السطر التالي على الشاشة المرئية:F1- مسافة- النقطة -4 سهم
تغيير الموقع الحالي لسطر المشيرة إلى السطر الأول على الشاشة المرئية: حذف خلفي- مسافة- النقاط -1-2-6 أو حذف خلفي- F2- F1
تحديد لون التمييز للسطر الحالي على الشاشة المرئية (الخيارات المتاحة هي اللون الأصفر و الأسود): حذف خلفي- U.

   إذا أردت تغيير مجلد الحفظ الافتراضي انتقل إلى الزر "المجلد الافتراضي" بالضغط على "تبويب (مسافة-النقاط4-5)" ثم اضغط على "دخول". عندها سترى "قائمة الملفات". في قائمة الملفات انتقل للمجلد أو القرص الذي تريده باستخدام مفاتيح الانتقال واضغط على "دخول" بعد الضغط على "مسافة". 

   لتعيين كلمة مرور للملف المفتوح حالياً انتقل إلى الزر "تعيين كلمة مرور" باستخدام "تبويب (F3 أو "مسافة-4-5")، واضغط "دخول". قم بتعيين كلمة المرور كما هو موضح في القسم 5.1.5 "حفظ الملفات المحمية".

   إذا قمت بالانتهاء من الإعدادات انتقل إلى الزر "تأكيد" بالضغط على "تبويب (مسافة-النقاط4-5)" ثم اضغط على "دخول". هذا سيقوم بتغيير الإعدادات والعودة إلى المستند الذي يتم تحريره حالياً. في حال عدم رغبتك في حفظ الإعدادات اضغط على "دخول" على الزر "إلغاء". وهذا سيؤدي إلى إلغاء جميع الإعدادات والعودة إلى المستند الذي يتم تحريره حالياً.


5.1.9  إنهاء

   سيقوم هذا الأمر بإغلاق معالج النصوص. من أجل تنفيذ هذا الأمر قم باختيار "إنهاء" من القائمة ملف، أو اضغط "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)". إذا تم تعديل المستند (أو تحريره) وتم اختيار "إنهاء" دون القيام بحفظ المستند فإنه سيظهر مربع حوار ويسألك إذا تريد حفظ المستند الحالي. يمكنك اختيار "نعم" من خلال شريط المسافة والضغط على "دخول" لإنهاء معالج النصوص.


5.2 القائمة تحرير

   يمكنك في البرايل سينس يو توتحرير جميع الملفات بغض النظر عن نمط العرض المضبوط. في القائمة "تحرير" ستجد البنود التالية: "بدء التحديد"، "نسخ"، "قص"، "لصق"، "حذف"، "حذف الأسطر الفارغة"، "إضافة إلى الحافظة"، "مسح الحافظة"، "تحديد الكل"، "إدراج من ملف"، "إدراج تاريخ"، "التبديل ما بين نمط الإدارج/الإحلال"، و "تدقيق إملائي". إذا أردت فتح القائمة، اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط على "دخول" على "تحرير". أو يمكنك الضغط على "e (النقاط 1-5)" في القائمة. والآن لنقوم باستكشاف القائمة تحرير.

5.2.1 بدء التحديد

   يسمح لك الأمر "بدء التحديد" بتحديد جزء معين من النص الذي ترغب بتحريره. عندما تستخدم الأمر "بدء التحديد" فإن المشيرة ستظهر بشكل ينبض "النقاط 1-2-3-4-5-6-7-8". الأمر "بدء التحديد" يسمح لك بإجراء التعديلات على النص الذي تم تحديده فقط، ولن تؤثر هذه التعديلات على النص الذي لم يتم تحديده. الأمر "بدء التحديد" مفيد بشكل خاص لكل من النسخ، اللصق والقص. يمكنك تحديد نص في المستند عن طريق وضع المشيرة في المكان الذي ستبدأ من عنده بدء تحديد النص. إذا أردت استخدام هذه المهمة اضغط "مسافة-m ((النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة "تحرير" ثم اضغط على "دخول" على "بدء التحديد" أو يمكنك الضغط على "b (النقاط 1-2)" في القائمة "تحرير" للوصول إلى هذا الخيار. أثناء تحرير المستند فإن الضغط على "دخول-b (النقاط 1-2)" سيقوم بتفعيل هذا الأمر. نقطة نهاية النص المحدد ستكون في المكان الذي ستضع فيه المشيرة بعد إعداد نقطة البداية. على سبيل المثال، إذا قمت بكتابة كلمة "الأم" في الوثيقة وأردت تحديد كلمة "الأم" يجب عليك أن تضع المشيرة على حرف الألف "ا" ثم قم بوضع المشيرة مباشرة بعد حرف الميم "م". بهذا ستكون قد قمت بتحديد الكلمة.

5.2.2 النسخ

   بعد تحديد النص في المستند اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لفتح القائمة، ثم انتقل إلى "تحرير" بالضغط على "مسافة-4". اضغط "دخول" لفتح القائمة "تحرير". اضغط "مسافة-4" للانتقال إلى "نسخ" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "c (النقاط 1-4)" في القائمة "تحرير". الضغط على "دخول-c (النقاط 1-4)" أثناء تحرير المستند يقوم بتفعيل هذا الأمر.

   عندما تقوم بنسخ النص الذي تم تحديده، سيتم نسخه إلى الحافظة. الحافظة هي مساحة ظاهرية تستخدم لتخزين البيانات المنسوخة بشكل مؤقت. لكن إذا قررت نسخ نص جديد قمت بتحديده فإن البيانات الموجودة في الحافظة والتي قمت بنسخها في السابق سيتم حذفها، وسيتم استبدال النص الذي قمت بنسخه بالنص السابق الذي كان موجوداً في الحافظة.

5.2.3 القص

   لتقوم بقص النص المحدد اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" واضغط على "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". انتقل إلى "قص" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار. ثم اضغط على "دخول" على "قص" أو اضغط "x (النقاط 1-3-4-6)" في القائمة "تحرير" (والذي هو مفتاح الاختصار)" لتقوم بقص النص المحدد. أثناء تحرير الوثيقة فإن الضغط على "دخول-x (النقاط 1-3-4-6" ستقوم بتفعيل الأمر "لصق".

   الاختلاف فيما بين "لصق" و "نسخ" هو أنه عند تنفيذ الأمر "قص" فإن النص الذي قد قمت بتحديده لن يتم نقله إلى الحافظة وسيتم حذفه من المستند. أما الأمر "نسخ" فإنه سيقوم بنسخ التحديد إلى الحافظة ولن يتم حذفه من المستند.

5.2.4 اللصق

   لتقوم يو توق النص إلى الحافظة، اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو F2”" ثم اضغط "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". انتقل إلى "لصق" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار ثم اضغط على "دخول" على "لصق"، أو اضغط "v (النقاط 1-2-3-6)" في القائمة "تحرير" (والذي هو مفتاح الاختصار) للصق النص الذي تم تحديده من الحافظة. أثناء تحرير المستند اضغط "دخول- v (النقاط 1-2-3-6)" لتقوم يو توق النص من الحافظة. 

5.2.5 الحذف

   لتقوم بحذف نص قمت بتحديده اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". انتقل إلى "حذف" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار ثم اضغط على "دخول" على "حذف" أو اضغط "d (النقاط 1-4-5)" (كمفتاح اختصار) في القائمة "تحرير" لحذف النص المحدد. أثناء تحرير المستند يمكنك الضغط على "مسافة-d (النقاط 1-4-5)" لحذف النص الذي قد قمت بتحديده.

5.2.6 حذف الأسطر الفارغة

   من أجل أن تقوم بحذف الأسطر الفارغة يجب عليك أن تقوم بتحديد المنقطة في المستند التي تريد حذف الأسطر الفارغة منها. عندما يتم عمل هذا الشيء قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط على "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". ثم استخدم الأسهم السفلية والعلوية ("مسافة-1" أو "مسافة-4")، واضغط "دخول" على "حذف الأسطر الفارغة"، أو اضغط "l (النقاط 1-2-3)" كمفتاح اختصار، عندما تكون في القائمة "تحرير". إذا أردت حذف سطر فارغ أثناء تحرير مستند، اضغط "حذف خلفي-e (النقاط 1-5)" والذي هو المفتاح الساخن لِ "حذف الأسطر الفارغة".

5.2.7 إضافة إلى الحافظة

   عند تحديد نص في مستندك، يجب أن تقوم بضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم الضغط على "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". انتقل إلى "إضافة إلى الحافظة" بالضغط على "مسافة-4"، ثم الضغط على "دخول" أو اضغط "p (النقاط 1-2-3-4)". أثناء تحرير المستند الضغط على "دخول-p (النقاط 1-2-3-4)" سيقوم بتفعيل هذا الأمر.

   "إضافة إلى الحافظة" هو تقريباُ مثل الأمر "نسخ". لكن مع الأمر "نسخ" فإن النص الذي يتم تحديده حديثاً يستبدل بالنص الموجود والذي تم نسخه في السابق. لكن الأمر "إضافة إلى الحافظة" لن يقوم بحذف البيانات السابقة من الحافظة عندما تستخدم هذا الأمر لنسخ النص المحدد. سيقوم بالاحتفاظ بالنص الذي قد قمت بتحديده في السابق، وسيتم أيضاً إضافة النص الجديد الذي قد قمت بتحديده إلى الحافظة.

5.2.8 مسح الحافظة

   لمسح الحافظة اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" على "تحرير" لاختيار القائمة "تحرير". انتقل إلى "مسح الحافظة" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار، ثم اضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "e (النقاط 1-5)" في القائمة "تحرير" كمفتاح اختصار. بمجرد تنفيذ الأمر "مسح الحافظة" فإنه سيتم حذف كل شيء في الحافظة. يمكنك أثناء تحرير المستند الضغط على "دخول-d (النقاط 1-4-5)" لتفعيل هذ الأمر.


5.2.9 تحديد الكل

   الأمر "تحديد الكل" يقوم بتحديد جميع النص الموجود في المستند. لتفعيل هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". يمكنك الانتقال إلى "تحديد الكل" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار ثم الضغط على "دخول" على "تحديد الكل"، أو الضغط على "a (نقطة 1)" في القائمة تحرير (والذي هو مفتاح الاختصار). أثناء تحرير المستند اضغط "دخول-a (نقطة 1)" لتفعيل هذه المهمة.

5.2.10 إدراج من ملف

   يقوم هذا لأمر بإدخال ملف آخر في المستند الحالي والذي يتم تحريره. إذا أردت تشغيل هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" واضغط على "دخول" على القائمة "تحرير". انتقل إلى "إدراج من ملف" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار. ثم اضغط على "دخول" على "إدراج من ملف"، أو فقط اضغط "i (النقاط 2-4)" في القائمة "تحرير". أثناء تحرير المستند فإن الضغط على "دخول I (النقاط 2-4)" يقوم بتفعيل هذه المهمة.

   عندما تستخدم هذا الخيار فإن مربع حوار إدراج سيظهر تماماً مثل مربع حوار فتح. قم بتحدبد الملف الذي تريد إدراجه في المستند الحالي، ثم اضغط "دخول" على الملف. ومن ثم سيتم إدراج الملف في بداية الفقرة التي توجد عندها المشيرة.

   عندما تقوم بتنفيذ "إدراج من ملف" فإن النص الذي يتم إدراجه من الملف سيتم تحويله لتنسيق ملف المستند الحالي. وبالرغم من أن كون الملف المحفوظ والذي قمت يو توقه بتنسيق مختلف عن المستند فإن نفس تنسيق الملف سيتم الاحتفاظ به وبمثل المستند الحالي. على سبيل المثال، إذا قمت بإدراج "sample.txt" في “sample.brf” وقمت بحفظه، فإن الملف المحفوظ سيكون “sample.brf”.

   إنتبه إلى أنه إذا أردت إدراج ملف برايل في ملف نصي، فإنه سيتم ترجمة المستند برايل إلى مستند نصي، يمكنك قراءته بالبرايل لكن من الممكن أن تلمس اختلافات في النص المترجم لكن في حالات نادرة.

5.2.11 إدراج التاريخ

لتقوم بإدراج التاريخ في المستند، اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". انتقل إلى "إدراج التاريخ" بالضغط على "مسافة-4" باستمرار. ثم اضغط على "دخول" على "إدراج التاريخ"، أو اضغط "w (النقاط 2-4-5-6)" (والذي هو مفتاح الاختصار) في القائمة "تحرير". ثم يمكنك إدراج التاريخ الحالي والوقت في المكان الذي توجد فيه المشيرة في مستندك. إذا أردت إدراج جزء من التاريخ والوقت الحالي، يمكنك القيام بتعديل الأشياء التي تريدها بعد الانتهاء من الأمر "إدارج التاريخ". أثناء تحرير المستند يجب عليك الضغط على "دخول-w (النقاط 2-4-5-6)" لتفعيل هذا الأمر.

5.2.12 إدراج الوقت

لتقوم بإدراج الوقت في المستند، اضغط "مسافة-م (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". انتقل إلى "إدراج الوقت" بالضغط على "مسافة-4" كثر من مرة. ثم اضغط على "دخول" على "إدراج الوقت"، أو اضغط "ت (النقاط 2-4-5-6)" (والذي هو مفتاح الاختصار) في القائمة "تحرير". ثم يمكنك إدراج الوقت في المكان الذي توجد فيه المشيرة في مستندك. أثناء تحرير المستند يجب عليك الضغط على "حذف خلفي-w (النقاط 2-4-5-6)" لتفعيل هذا الأمر.

5.2.13 التبديل ما بين نمط الإدراج والإحلال

   توجد طريقتين لتحرير المستندات في البرايل سينس يو تو. الأولى عن طريق إدراج النص والذي سيقوم بدفع الكلمات خلف المشيرة. ويدعى ب "نمط الإدراج" لأنك ببساطة تقوم بإدراج نص. عندما تكون في "نمط الإدراج" فإن المشيرة ستُظهر "النقاط 7-8". الطريقة الثانية هي عملية إحلال النص في موقع المشيرة. هذا يسمى "نمط الإحلال". في "نمط الإحلال" تظهر المشيرة بشكل نابض "النقاط 7-8".
   عند قيامك بشتغيل معالج النصوص (أو فتح مستند) فإن "نمط الإدراج" يكون هو النمط الافتراضي. سيقوم هذا بكتابة النص بينما يتم دفع الكلمات الأخرى الموجودة بالفعل في المستند للخلف. لكن يمكنك القيام بعملية إحلال النص أثناء حذف النص القديم بالتبديل إلى "نمط الإحلال". يمكنك الانتقال إلى "نمط الإحلال" بالضغط على "مسافة-i (النقاط 2-4)". في "نمط الإحلال" يمكنك تغيير النص القديم بالنص الجديد في موقع المشيرة. إذا أردت الرجوع للخلف إلى "نمط الإدراج" يجب عليك أن تقوم بالضغط على "مسافة-i (النقاط 2-4)" مجدداً. يمكنك أيضاً الوصول إلى هذه المهمة من خلال القائمة. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" واذهب إلى "تحرير" باستخدم السهم العلوي والسهم السفلي ("مسافة-1" و "مسافة-4"). بعد ذلك، قم بالضغط على "دخول" على "تحرير" للدخول إلى القائمة "تحرير". ثم استخدم أزرار التمرير للوصول إلى "التبديل ما بين نمط الإدراج/الإحلال"، أو يمكنك فقط الضغط على "m (النقاط 1-3-4)" أثناء وجودك في القائمة "تحرير".

5.2.14 تدقيق إملائي

      يستخدم هذا الخيار للقيام بالتدقيق الإملائي أثناء تحرير المستند. من أجل استدعاء أمر التدقيق الإملائي، قم بما يلي:
1. قم باستدعاء القائمة بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2".
2. انتقل إلى القائمة "تحرير" بالضغط على "مسافة-4”.
3. اضغط "دخول" على القائمة "تحرير".
4. اضغط "مسافة-4" حتى تظهر "تدقيق إملائي". أو اضغط "k (النقاط 1-3)" للانتقال إلى "تدقيق إملائي" مباشرةً.
5. اضغط "دخول" على "تدقيق إملائي". أو يمكنك استدعاء قائمة "تدقيق إملائي" بالضغط على "دخول-k (النقاط 1-3)" أثناء تحرير المستند.
   إذا تم تنفيذ الأمر "تدقيق إملائي" فإنه سيظهر مربع حوار بالبنود التالية:

"النطاق" مربع تحرير وسرد
"القاموس المخصص" حوار (c)
"الخيارات" زر (o)
"إبدأ" زر (b)
"إلغاء" زر

   يمكنك الانتقال من بند لبند بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".
   في التالي توضيح مفصل لكل بند:

   "النطاق" مربع تحرير وسرد يستخدم لتعيين النطاق الذي سيتم تدقيقه إملائياً.
1. المستند بالكامل: التدقيق في كامل المستند الحالي.
2. الفصل: تدقيق الفصل الحالي.
3. الفقرة: تدقيق الفقرة الحالية.
4. من المشيرة إلى الأسفل: التدقيق من موقع المشيرة حتى نهاية المستند.
5. الكلمة الحالية: تدقيق الكلمة التي تحتوي على المشيرة فقط.
   يمكنك التنقل ما بين البنود بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".

   عندما تقوم بالضغط على "دخول" على مربع الحوار "القاموس المخصص" فإن البنود التالية ستظهر:

1. القائمة: تُظهر الكلمات المُسجلة في "القاموس المخصص". (مثال: برايل 1/20). ستظهر "لا توجد بنود" في حال عدم وجود كلمات مسجلة.
2. إضافة كلمة (حذف خلفي-a): اضغط على المفتاح "دخول" على هذا الزر، عندها ستظهر "إضافة كلمة:". أدخل الكلمة التي تريد إضافتها ثم اضغط "دخول". عندها سيتم إضافة الكلمة الجديدة وسترجع البرايل سينس يوتو إلى الزر "إضافة كلمة".
3. تعديل كلمة (حذف خلفي-m): قم بتحديد الكلمة التي تريد تعديلها من "القائمة" ثم اضغط "دخول". ستظهر "تعديل كلمة:" قم بإدخال الكلمة الصحيحة واضغط "دخول".سيتم تعديل الكلمة المحددة وسيتم الرجوع بك إلى الزر "تعديل كلمة".
4. حذف كلمة (مسافة-d): قم بتحديد الكلمة التي تريد حذفها من "القائمة" واضغط "دخول".
5. إغلاق: يقوم هذا الأمر بإغلاق مربع الحوار.
   يمكنك الانتقال من بند لبند آخر بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)".

   عندما تقوم بالضغط على "دخول" على مربع الحوار "الخيارات" فإن البنود التالية ستظهر:

1. اقترح دائماً كلمة مستحسنة: إذا تم ضبط هذا الإعداد على "تشغيل" فإن البرايل سينس يوتو  ستقوم باقتراح كلمة في حال عدم وجودها في القاموس. الإعداد الافتراضي هو "تشغيل". إذا أردت ضبط هذا الخيار على الإعداد "تعطيل" فإن البرايل سينس يوتو لن تقترح كلمة. من أجل التبديل ما بين ال"تشغيل" وال"تعطيل" قم بالضغط على "مسافة".
2. استخدم القاموس الرئيسي فقط: إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل" فإن المدقق الإملائي لن يقوم بالبحث عن الكلمة في "القاموس المخصص". سيستخدم فقط القاموس الرئيسي. القيمة الافتراضية هي "تعطيل" ويمكنك التبديل ما بين إعدادات هذا الخيار "تشغيل" و "تعطيل" بالضغط على "مسافة".
3. تخطي الكلمة بالحروف العليا: إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل" فإنه لن يتم تدقيق الكلمات بالأحرف العليا. الإعداد الافتراضي هو "تشغيل" ويمكنك تغييره بالضغط على "مسافة".
4. تخطي الكلمة التي تشتمل على عنوان: إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل" فإنه لن يتم تدقيق الكلمات التي تحتوي على عنوان. الإعداد الافتراضي هو "تشغيل" ويمكنك تغييره بالضغط على "مسافة".
5. تخطي الكلمة التي تشتمل على أرقام: إذا تم ضبط هذا الخيار على "تشغيل" فإنه لن يتم تدقيق الكلمات التي تحتوي على أرقام. الإعداد الافتراضي هو "تعطيل" ويمكنك تغييره بالضغط على "مسافة".
6. تأكيد: إذا قمت بالضغط على "دخول" على "تأكيد" فإن التغييرات التي قمت بتعيينها فيما سبق سيتم حفظها، وستخرج البرايل سينس يوتو  من مربع الحوار "الخيارات".
7. إلغاء: إذا قمت بالضغط على "دخول" على "إلغاء" فإن التغييرات الني قمت بتعيينها فيما سبق سيتم إلغاءها وستخرج البرايل سينس يوتو  من مربع الحوار "الخيارات".

   للانتقال ما بين إعدادات الخيارات اضغط "مسافة-1" أو "مسافة-4". لكن من أجل الانتقال إلى الزر "تأكيد" أو "إلغاء" اضغط "تبويب ("مسافة-4-5" )" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".
   اضغط "دخول" على الزر "إبدأ" لتبدأ البرايل سينس يوتو بالتدقيق الإملائي. بعد تعيين جميع الإعدادات فإن البرايل سينس بلص  ستقوم بالبدء في التدقيق الإملائي. إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" فإنه سيتم إلغاء "التدقيق الإملائي".
   بمجرد تنفيذ "التدقيق الإملائي" فإن مربع الحوار التالي سيظهر:
1. نافذة النص: تعرض الجملة التي تحتوي على الكلمة التي سيتم تدقيقها حالياً. المشيرة ستكون على الكلمة التي سيتم تدقيقها حالياً.
2. مربع تحرير تغيير الكلمة: تعرض الكلمة التي سيتم حالياً تدقيقها. يمكنك إدخال الكلمة الصحيحة في مربع التحرير مباشرةً.
3. قائمة الكلمات المقترحة: في حال عدم وجود الكلمة في القاموس فإن البرايل سينس ستقوم باقتراح كلمات مستحسنة. يمكنك الانتقال بين الكلمات المقترحة من واحدة لأخرى بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4".
4. تجاهل مرة واحدة (s): إذا قمت بالضغط على "دخول" على هذا الزر عند عدم وجود الكلمة في القاموس، فإنه لن يتم تعديل الكلمة. يمكنك أيضاً الضغط على "زر تمرير لأسفل" من أجل تخطي كلمة.
5. تجاهل الكل (i): إذا قمت بالضغط على "دخول" على هذا الزر فإنه سيتم تجاهل الكلمة التي تتطابق مع هذه الكلمة ولن يتم إجراء تغيير عليها وتخطيها بشكل تلقائي خلال مدى التدقيق الإملائي.
6. إضافة إلى القاموس المخصص (a): إذا قمت بالضغط على "دخول" على هذا الزر فإنه سيتم إضافة الكلمة ذات حيز الاهتمام إلى "القاموس المخصص".
7. تعديل مرة واحدة (c): وضع الاهتمام على الكلمة ثم قم باختيار الكلمة التي تريدها من "قائمة الكلمات المستحسنة"، ثم اضغط على مفتاح "دخول". بهذا سيتم استبدال الكلمة ذات حيز الاهتمام في مستندك بالكلمة المستحسنة.
8. تعديل الكل (m): وضع الاهتمام على الكلمة واختيار الكلمة التي تريدها من "قائمة الكلمات المستحسنة" ثم اضغط على مفتاح "دخول". نفس الكلمات والتي بنفس الإملاء سيتم استبدالها بالكلمة الجديدة.
9. إلغاء: إذا قمت بالضغط على "دخول" على الزر "إلغاء" فإنه سيتم إنهاء "التدقيق الإملائي".

   يمكنك الانتقال من بند لآخر بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أو "شفت-تبويب (مسافة-1-2)". عند اكتمال التدقيق الإملائي فإن البرايل سينس يوتو ستقوم بالإعلان عن الجملة التالية "00 كلمات تم تدقيقها.00 بخطأ إملائي. 00 تم تصحيحهم."

   تذكر أيضاً أنه يمكنك وببساطة القيام بالتدقيق الإملائي للكلمة الحالية بالضغط على "حذف خلفي-k (النقاط 1-3)" اثناء تحرير المستند. سيتم عرض قائمة بالكلمات المستحسنة. انتقل للكلمة التي تريدها باستخدام "مسافة-1" أو "مسافة-4". ثم اضغط على المفتاح "دخول" ليتم تعديل الكلمة بالتهجئة الخاطئة بالكلمة الصحيحة.

5.2.15 تحرير سمة اللغة

   عندما تقوم بتغيير سمة اللغة لقطعة من النص، فستقوم آلة النطق بقراءة النص المحدد تلقائياً مع التغيرات للسمات الخاصة باللغة لذلك النص. هذا يضمن أن نطق النص ملائم للغة التي تم إنشائها. يمكنك تحرير اللغة المرتبطة بقطعة محددة من النص باستخدام الوظيفة "تحرير سمة اللغة".
   لتحرير سمة اللغة، اضغط "مسافة- m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و اضغط "دخول" على "تحرير". انتقل إلى "تحديد تحرير سمة اللغة" بالضغط "مسافة -4" مراراً و تكراراً ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "i (النقاط 2-4)" من القائمة "تحرير".
   لتفعيل هذه الوظيفة مباشرة، اضغط "حذف خلفي- دخول- I (النقاط -2-4)". سيقوم الجهاز بسؤالك، "تغيير اللغة؟" و سيتم عرض مربع تحرير و سرد حيث يمكنك اختيار منه اللغة المرغوبة. انتقل بين اللغات باستخدام "مسافة -1" و "مسافة- 4". عند الوصول إلى اللغة التي تريدها، اضغط "دخول" لتغيير اللغة لقطعة النص المحددة. يمكنك أيضاً كتابة الحرف الأول من اللغة التي تريدها في مربع المُطالبة لتفعيل سمة اللغة: على سبيل المثال، استخدم "f" للفرنسية، و "s" للإسبانية، و هكذا.
   إذا كان "عرض تنسيق الحرف" شغال، فإن لغة النص تُلاحظ كما يلي:
الإسبانية : $LS
الفرنسية : $LF
الألمانية : $LG
الإيطالية : $LI
الإنجليزية : $LE

5.2.16 إعداد الخط

   يتيح لك مربع الحوار "إعداد الخط" إمكانية اختيار نوع، حجم، لون و نمط الخط للنص المحدد حالياً. يمكنك فتح مربع الحوار "إعداد الخط" بالضغط "مسافة- m (النقاط -1-3-4)" أو "F2"، و الضغط "دخول" على "تحرير". انتقل إلى "إعداد الخط" باستخدام "مسافة- 1"، أو يمكنك الضغط "F (النقاط -1-2-4)" من القائمة "تحرير". يمكنك فتح مربع الحوار "إعداد الخط" بينما تقوم بتحرير المستند باستخدام "حذف خلفي- M (النقاط -1-3-4)".
يحتوي مربع الحوار "إعداد الخط" على العناصر التالية: مربع القائمة "اسم الخط"، مربع القائمة "الحجم"، مربع القائمة "اللون"، مربع التحرير و السرد "تسطير"، مربع التحرير و السرد "غامق"، مربع التحرير و السرد "مائل"، الزر "تأكيد" و الزر "إلغاء". يمكنك التنقل ضمن عناصر التحكم في مربع الحوار باستخدام "تبويب (F3 أو مسافة -4-5)" و "شفت- تبويب (مسافة- F3 أو مسافة -1-2)".
يحتوي مربع القائمة "اسم الخط" على الخيار "بلا" لاختيار لا نوع للخط، و 84 خيار للخط بناء على أشهر الخطوط المُتاحة في مايكروسوفت ويندوز. يتيح لك مربع القائمة "الحجم" إمكانية تعيين حجم الخط و زيادته من 8 حتى 72. يحتوي مربع القائمة "اللون" على الخيار "بلا"، 140 خيار للألوان، و خيار اسمه "تعريف المستخدم" و الذي يتيح لك إمكانية إدخال قيمة RGB للون في حالة أن اللون الذي تريده غير موجود في القائمة أو أنك مضطر لتكن دقيق جداً بخصوص اللون المُستخدم. عند اختيارك للخيار "تعريف المستخدم" ، ستظهر 3 مربعات تحرير في ترتيب التبويبات: "أحمر"، "أخضر" و "أزرق". قم بإدخال القيم المناسبة للألوان الأحمر، الأزرق و الأخضر في مربعات التحرير كي يتم تعريف لون الخط. استخدم "مسافة" للتنقل بين "تسطير"، "غامق" و "مائل" تشغيل/ تعطيل عندما تكن المُشيرة فوق مربع التحرير و السرد المناسب. عند الانتهاء من ضبط الخط، اضغط تبويب للوصول إلى "تأكيد" و اضغط "دخول". إن كنت لا ترغب بحفظ إعداداتك، اضغط تبويب للوصول إلى "إلغاء" و اضغط "دخول" أو اضغط "مسافة- E (النقاط -1-5)" أو "مسافة- Z (النقاط -1-3-5-6)".


5.3 قائمة الذهاب إلى

   إذا أردت فتح قائمة "الذهاب إلى" في معالج النصوص، اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول" على "الذهاب إلى". أو يمكنك الضغط على "g (النقاط 1-2-4-5)" في القئمة. في قائمة "الذهاب إلى" ستجد القوائم الفرعية التالية: "بحث"، " بحث مرة أخرى"، "استبدال"، " الذهاب إلى الموقع"، " الذهاب إلى الصفحة السابقة"، " الذهاب إلى الصفحة التالية"، "تحديد علامة"، "الذهاب إلى علامة"، "الذهاب إلى المستند السابق"، " الذهاب إلى المستند التالي".

5.3.1 بحث

   تسمح لك مهمة البحث بالبحث عن نص في المستند. بمجرد إيجاد النص سيتم أخذك إلى موقعه في المستند. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4" واضغط على "دخول" على "الذهاب إلى". ثم قم باختيار "بحث". ستتمكن من الوصول إلى قائمة "الذهاب إلى" بِ "مسافة-1" أو "مسافة-4". لكن يمكنك الضغط على "f (النقاط 1-2-4)" في قائمة "الذهاب إلى"، والذي هو مفتاح الاختصار. أثناء تحرير المستند الضغط على "مسافة-f (النقاط 1-2-4)" يقوم بتفعيل الأمر "بحث". إذا تم تنفيذ "بحث" فإنه سيظهر مربع حوار. يحتوي مربع الحوار هذا على "النص للبحث"، "اتجاه البحث"، "مطابقة حالة الأحرف"، الزر "تأكيد"، والزر "إلغاء". يمكنك الانتقال من حقل لآخر بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5") أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2").

1. النص للبحث
أول حقل في "بحث" هو "النص للبحث". في هذه النافذة يمكنك كتابة النص الذي ترغب في إيجاده. إذا أردت إيجاد نص مباشرةً، اضغط "دخول". لكن إذا أردت تحديد حقول أخرى في مربع الحوار، اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" للانتقال إلى الحقل التالي.
2. اتجاه البحث
الحقل التالي هو "اتجاه البحث". الاتجاه الافتراضي هو "للأمام". إذا أردت تغيير اتجاه البحث يجب الضغط على "مسافة". الضغط على "مسافة" يقوم بالتبديل ما بين "للأمام" و "للخلف". بعد أن تقوم بطباعة النص المُراد إيجاده، وقم بتعيين اتجاه البحث، اضغط "دخول" إذا أردت البحث عن النص مباشرةً.
3. مطابقة حالة الأحرف
الحقل التالي هو "مطابقة حالة الأحرف". يظهر هذا الحقل فقط عند تنفيذ الأمر "بحث" في الملف النصي. لا يظهر هذا الحقل في ملف برايل. القيمة الافتراضية هي "لا". إذا أردت تغيير القيمة اضغط "مسافة". الضغط على "مسافة" يقوم بالتبديل ما بين الإعدادين "لا" و "نعم".
4. تأكيد
بعد أن تقوم بضبط جميع الحقول وأردت تنفيذ "بحث"، اضغط "دخول" على "تأكيد". يمكنك أيضاً البحث عن النص بالضغط على دخول" على "النص للبحث" أو اتجاه البحث".
5. إلغاء
من أجل إلغاء مهمة "البحث" اضغط "دخول" على "إلغاء". أو يمكنك إلغاء الأمر "بحث" بالضغط على "مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)".

   إذا قمت بنفيذ الأمر "بحث" كما هو موضح في الأعلى وقام بإيجاد النص الذي قمت بإدخاله، فإن الجملة التي تحتوي على هذا النص ستظهر على عارض البرايل. في حال عدم وجود نص مطابق لكلمة البحث فإن المشيرة لن تتحرك لأي مكان وستقوم البرايل سينس يو توبالإعلان عن "لم يتم العثور عليه" بشكل صوتي. تقوم هذه المهمة بحفظ النص الذي تم إدخاله مؤخراً، وأيضاً الاتجاه، لتتمكن من البحث عن هذا النص مجدداً في مراتٍ أخرى.

   موقع المشيرة مهم جداً عند استخدام أمر البحث. إذا كانت المشيرة موجودة في بداية المستند من الأفضل اختيار اتجاه البحث "للأمام". وإذا كانت المشيرة موجودة في نهاية المستند من الأفضل اختيار الاتجاه "للخلف".

5.3.2 بحث مرة أخرى

   عندما تريد تشغيل الأمر "بحث مرة أخرى" يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2". ثم انتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "بحث مرة أخرى" بالضغط على "مسافة-4" للانتقال إلى "بحث مرة أخرى" ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "h (النقاط 1-2-5)" في القائمة "الذهاب إلى". أثناء تحرير المستند يجب عليك الضغط على "دخول-f (النقاط 1-2-4)" لتفعيل هذا الأمر. عند تنفيذ "بحث مرة أخرى" فإن "بحث مرة أخرى" ستبحث عن النص الذي تم استخدامه في "البحث" السابق. سيقوم "بحث مرة أخرى" بالبحث في نفس اتجاه البحث المُستخدم في آخر "بحث". إذا لم تكن قد استخدمت الأمر "بحث" في المستند الحالي وقمت بتنفيذ "بحث مرة أخرى"، فإن هذا الأمر لن يعمل. تستخدم "بحث مرة أخرى" لإيجاد النص الذي قمت بالبحث عنه مسبقاً في المستند الحالي.

5.3.3 استبدال

   لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "استبدال" بالضغط على "مسافة-4" للانتقال إلى "استبدال (r)"، واضغط "دخول"، أو اضغط "r (النقاط 1-2-3-5)" في قائمة "الذهاب إلى" (والذي هو مفتاح الاختصار). أثناء تحرير المستند فإن الضغط على "دخول-r (النقاط 1-2-3-5)" تقوم بتفعيل هذه المهمة.

ل "استبدال" أيضاً مربع حوار يحتوي على الحقول التالية: "النص للبحث"، "استبدال بِ"، "اتجاه البحث"، "مطابقة حالة الأحرف"، "استبدال"، "تأكيد"، و "إلغاء". يمكنك الانتقال فيما بين هذه الحقول بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2")".

فيما يلي توضيح لكل مهمة:

1. النص للبحث
   يمكنك كتابة النص الذي تريد استبداله في هذا الحقل.
2. استبدال بِ
   يمكنك كتابة النص الجديد الذي ترغب باستبداله بالنص الذي تم العثور عليه. بعد أن تقوم بكتابة "النص للبحث" و "استبدال بِ"، فإن البرايل سينس يو توستقوم بالعثور على النص واستبداله في الاتجاه الذي قمت بتعيينه. إذا أردت تغيير الاتجاه قم بالضغط على "تبويب (مسافة-4-5")" للانتقال إلى الحقل التالي.
3. اتجاه البحث
   مهمة "اتجاه البحث" هي نفس "اتجاه البحث" الموضحة في القسم 5.3.1، بعد أن تقوم بتحديد اتجاه البحث اضغط "دخول" لبدء استبدال النص، أو اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" لتحديد "مطابقة حالة الأحرف" أو "استبدال".
4. مطابقة حالة الأحرف
   يظهر هذا الحقل عند تنفيذ الأمر "استبدال" في الملف النصي. لا يظهر هذا الحقل في ملف برايل. القيمة الافتراضية هي "لا". إذا أردت تغيير هذه القيمة قم بالضغط على "مسافة". الضغط على "مسافة" يقوم بالتبديل بين القيم "لا" و "نعم".
5. استبدال
   قد ترغب في استبدال قطعة واحدة من النص. أو قد ترغب في استبدال جميع النصوص التي تتطابق مع النص الذي قد قمت بطباعته في حقل "النص للبحث". يمكنك وضعه في الحقل "استبدال". يوجد خياران "مرة واحدة" و "الكل". يمكنك التبديل فيما بين الخيارين بالضغط على "مسافة".
6. التأكيد والإلغاء
   بمجرد الضغط على "دخول" على "تأكيد" فإن عملية البحث تبدأ بالبحث عن النص واستبداله. في حال عدم وجود نص مطابق مع النص الذي تم إدخاله، فإن الرسالة "لم يتم العثور عليه" ستظهر، وسيتم إلغاء المهمة. الضغط على "دخول" على "إلغاء" يقوم بإلغاء المهمة "استبدال".

5.3.4 الذهاب إلى الموقع

  ينتقل الأمر "الذهاب إلى الموقع" بسرعة إلى موقع معين. يمكنك الانتقال إلى صفحة معينة، فقرة، أو سطر. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "الذهاب إلى الموقع" بالضغط على "مسافة-4"، ثم اضغط "دخول". أثناء تحرير المستند اضغط على "دخول-l (النقاط 1-2-3)" لتفعيل هذه المهمة. إذا تم تنفيذ الأمر "الذهاب إلى الموقع" فإن معالج النصوص وورد سيقوم بالإعلان عن الرسالة "الانتقال إلى صفحة رقم:" إذا قمت بإدخال رقم هنا فإن البرايل سينس يو تو ستأخذك إلى الصفحة التي تحمل نفس الرقم الذي قمت بإدخاله. يمكنك أيضاً إدخال الحرف "f (النقاط 1-2-4)" قبل الرقم. يقوم هذا الأمر بإخبار البرايل سينس يو توأنك تقوم بالبحث عن رقم صفحة وليس عن رقم فقرة أو رقم سطر. أدخل رقم الصفحة التي تريد الانتقال إليها بدون علامة الجمع أو علامة الطرح ومن ثم اضغط على المفتاح "دخول". سيقوم معالج النصوص وورد بالقفز من بداية المستند إلى الصفحة المحددة للمرة الواحدة. إذا أردت المضي من موقعك الحالي قدماً، قم بوضع علامة الجمع أمام الرقم والحرف. على سبيل المثال، إذا أردت الانتقال قدماً بمقدار خمس صفحات، يجب أن تكتب "+f5" أما إذا أردت الانتقال إلى الخلف من موقعك الحالي، قم بوضع علامة الناقص أمام الرقم والحرف. إذا أردت الانتقال إلى الصفحة السابقة، اطبع “-f” وإذا أردت الانتقال إلى الصفحة التالية اطبع “+f”. إذا قمت بإدخال رقم صفحة غير صحيح فإن البرايل سينس يو توستقوم بنُطق الرسالة " خطأ في نطاق الانتقال".

   يمكنك أيضاً استخدام هذه المهمة للانتقال إلى فقرة معينة. قم أولاً باختيار "الذهاب إلى الموقع" من قائمة "الذهاب إلى"، أو فقط قم بالضغط على "دخول-l (النقاط 1-2-3)". عندها ستقوم البرايل سينس يو توبنُطق الرسالة "الانتقال إلى صفحة رقم:" قبل أن تقوم بإدخال رقم الفقرة التي ترغب بالانتقال إليها قم بكتابة "p (النقاط 1-2-3-4)"، ثم أدخل رقم الفقرة التي تود الذهاب إليها. بمجرد كتابة الحرف "p (النقاط 1-2-3-4)"، فإن البرايل سينس ستعرف بأنك تبحث عن فقرة وليس عن صفحة أو سطر. إذا أردت الانتقال قدماً من موقعك الحالي قم بإدخال علامة الجمع أمام الرقم والحرف. إذا أردت الانتقال إلى خلف موقعك الحالي قم بوضع علامة الطرح أمام الرقم والحرف. على سبيل المثال، إذا رغبت بالانتقال للخلف بمقدار فقرتين قم بإدخال “-p”، وإذا أردت الانتقال إلى الفقرة التالية أدخل “+p” . في حال إدخال رقم فقرة خاطئ فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بنُطق الرسالة "خطأ في نطاق الانتقال".

   يمكنك أيضاً استخدام هذه المهمة للانتقال إلى سطر معين. قم أولاً باختيار "الذهاب إلى الموقع" من قائمة "الذهاب إلى"، أو فقط قم بالضغط على "دخول-l (النقاط 1-2-3)". عندها ستقوم البرايل سينس يو توبنُطق الرسالة "الانتقال إلى صفحة رقم:" قبل أن تقوم بإدخال رقم السطر الذي ترغب بالانتقال إليه قم بكتابة "l (النقاط 1-2-3)"، ثم أدخل رقم السطر الذي تود الذهاب إليه. بمجرد إدخالك للحرف "l (النقاط 1-2-3)"، فإن البرايل سينس ستعرف بأنك تبحث عن سطر وليس عن صفحة أو فقرة. إذا أردت الانتقال قدماً من موقعك الحالي قم بإدخال علامة الجمع أمام الرقم والحرف. إذا أردت الانتقال إلى خلف موقعك الحالي قم بوضع علامة الطرح أمام الرقم والحرف. على سبيل المثال، إذا رغبت بالانتقال للخلف بمقدار سطرين قم بإدخال “-l2”، وإذا أردت الانتقال السطر السابق أدخل “-l” ،  وإذا أردت الانتقال السطر التالي أدخل “+l”  في حال إدخال رقم سطر خاطئ فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بنُطق الرسالة "خطأ في نطاق الانتقال".

      يمكنك الانتقال إلى سطر معين في صفحة معينة. تتيح لك البرايل سينس يو توأن تقوم بإدخال المعلومات هذه في نفس الوقت. للقيام بهذا الشيء اضغط على "دخول-l (النقاط 1-2-3)" أو يمكنك اختيار "الذهاب إلى الموقع" من قائمة "الذهاب إلى". عندها ستقوم البرايل سينس يو توبنُطق الرسالة "الانتقال إلى صفحة رقم:" يمكنك القيام بإدخال رقم الصفحة متبوعة برقم السطر. على سبيل المثال، للانتقال إلى السطر الثالث في الصفحة التي رقمها 20، قم بطباعة “20 3” أو يمكنك إدخال  “f20 3”. عندما تستخدم مهمة الأمر "الذهاب إلى الموقع"، فإنك لن تتمكن من استخدام علامة "+" أو علامة "-". تستطيع فقط الذهاب مباشرةً إلى الصفحة ورقم السطر.

5.3.5 الذهاب إلى الصفحة السابقة

   يسمح لك الأمر "الذهاب إلى الصفحة السابقة" بالانتقال إلى الصفحة التي تقع قبل الصفحة الموجود عندها حالياً. لتنفيذ هذا الأمر قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4"، ثم اضغط على المفتاح "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "الذهاب إلى الصفحة السابقة" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول"، أو اضغط "مسافة-1-2-6" أو "F1-F2" أثناء وجودك في المستند. بمجرد تفعيل مهمة الأمر "الذهاب إلى الصفحة السابقة" فإن البرايل سينس يو توستذهب مباشرةً إلى الصفحة السابقة.

5.3.6 الذهاب إلى الصفحة التالية

   يسمح لك أمر "الذهاب إلى الصفحة التالية" بالانتقال إلى الصفحة التي تقع بعد الصفحة الموجود فيها حالياً. لتنفيذ هذا الأمر قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "الذهاب إلى الصفحة التالية" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "مسافة-3-4-5" أو "F3-F4" أثناء تواجدك في المستند. بمجرد تفعيل مهمة "الذهاب إلى الصفحة التالية" فإن البرايل سينس يو توستنتقل مباشرة إلى الصفحة التالية.

5.3.7 تعيين علامة

   الأمر "تعيين علامة" يقوم بتعيين علامة في موقع محدد في المستند ليتم استخدامه لاحقاً. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "تعيين علامة" بالضغط على "مسافة-4"، واضغط "دخول"، أو اضغط "m (النقاط 1-3-4)" من القائمة "الذهاب إلى" وهو عبارة عن مفتاح الاختصار. إثناء تحرير المستند اضغط "دخول-m (النقاط 1-3-4)" لتفعيل هذا الأمر.

   انقل المشيرة إلى الموقع الذي ترغب بوضع علامة عنده، واضغط "دخول-m (النقاط 1-3-4)". ستقوم برايل سينس يو توبسؤالك عن "اسم العلامة:" كرسالة صوتية. لتقوم بتسمية العلامة استخدم الحروف من أ وحتى ي والحروف من a وحتى z. على سبيل المثال إذا قمت بوضع الحرف "a (نقطة 1)"، فإن البرايل سينس يو توستنقلك إلى النقطة هذه في المستند مباشرةً. عندما تكون في المستند فإن البرايل سينس يو تولن تقوم بإظهار العلامة المرجعية. إذا قمت بتحديد البند "عرض تنسيق الحرف" في الإعدادات والذي تم توضيحه في القسم 5.1.7 فإنك ستتمكن من رؤية العلامات المرجعية في المستند. يمكنك الذهاب إلى النص الذي تم تعيينه باستخدام "مسافة-3" أو "مسافة-6" وستظهر العلامة المرجعية، والتي هي بهذا الشكل "$pl  (اسم العلامة)". إذا قمت بتحريك المشيرة إلى موضع العلامة في المستند، فستتمكن من رؤية النقطتين 7-8 في جميع العلامات.  هذا يعني أن البرايل سينس يو توتتعامل مع العلامة المرجعية للنص كقطعة، وليس مع كل حرف تلو الحرف.

5.3.8 الذهاب إلى علامة

   الأمر "الذهاب إلى علامة" يقوم بإيجاد العلامة التي تم تعيينها، عندما تريد تنفيذ هذا الأمر يمكنك الضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" للانتقال إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "الذهاب إلى علامة" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول"، أو اضغط "j (النقاط 2-4-5)" في القائمة "الذهاب إلى" والذي هو عبارة عن مفتاح الاختصار. يمكنك القفز لأي مكان تم وضع علامة مرجيعة عنده في المستند بالضغط على "دخول-j (النقاط 2-4-5)".

   إذا قمت بالضغط على "دخول-j (النقاط 2-4-5)" فإن البرايل سينس يو توستقول "الانتقال إلى العلامة:". إذا قمت بإدخال الحرف الخاص باسم العلامة والذي ترغب بتحديد موقعه فإن البرايل سينس يو تو ستقوم بنقل المشيرة إلى هذا النص .

5.3.9 الذهاب إلى المستند السابق

   في حال وجود عدة ملفات مفتوحة، ستتمكن من الذهاب مباشرةً إلى المستند الذي قد قمت بفتحه قبل المستند الذي تتواجد فيه حالياً. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "الذهاب إلى المستند السابق" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "شفت-تبويب (مسافة-1-2)" أثناء تحرير المستند للذهاب إلى الصفحة السابقة.

5.3.10 الذهاب إلى المستند التالي

   في حال وجود عدة ملفات مفتوحة، ستتمكن من الذهاب مباشرةً إلى المستند التالي المفتوح. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، وانتقل إلى "الذهاب إلى" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول" على "الذهاب إلى". انتقل إلى "الذهاب إلى المستند التالي" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول". أو يمكنك الضغط على "تبويب (مسافة-4-5)" أثناء تحرير المستند للذهاب إلى الصفحة التالية.


5.4 قائمة القراءة

   قائمة "القراءة" تقوم بقراءة المستند بالصوت والبرايل عندما يقوم المستخدم باختيار استخدام القراءة بالصوت والبرايل. من أجل استدعاء "قائمة القراءة" اضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" ثم اضغط "r (النقاط 1-2-3-5)". القوائم الفرعية للقائمة "قراءة" هي "قراءة النص المحدد"، "قراءة بداية النص المحدد"، " القراءة من البداية إلى المشيرة"، " القراءة من المشيرة إلى النهاية"، "تمرير تلقائي"، "قراءة الجملة الحالية"، "قراءة السطر الحالي"، "قراءة الكلمة الحالية"، "قراءة الحرف الحالي"، "قراءة الحالة".

5.4.1 قراءة النص المحدد

   يسمح لك الأمر " قراءة النص المحدد" بجعل البرايل سينس يو توتقرأ النص ذو حيز التحديد. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4"، ثم الضغط على "دخول"، أو الضغط على "r (النقاط 1-2-3-5)" لاستدعاء القائمة "قراءة"، ثم اضغط "دخول"، أو اضغط "r (النقاط 1-2-3-5)" لاستدعاء القائمة "قراءة". اضغط "دخول" على "قراءة النص المحدد" في القائمة "قراءة". أثناء تحرير المستند يمكنك الضغط على "حذف خلفي-b (النقاط 1-2)" لتفعيل مهمة "قراءة النص المحدد". بالرغم من تفعيلك لهذه المهمة فإن المشيرة لن تتحرك للنص المحدد ولكنها ستبقى في المكان الذي قمت بتفعيل "قراءة النص المحدد" عنده.

5.4.2 قراءة بداية المستند المحدد

   يسمح لك الأمر "قراءة بداية المستند المحدد" بسماع السطر الأول من النص المحدد، دون نقل موقع المشيرة. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول". انتقل إلى "قراءة بداية النص المحدد" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط "دخول"، أو يمكنك الضغط على "u (النقاط 1-3-6)" على قائمة القراءة، وهذا هو مفتاح الاختصار. أثناء تحرير المستند يمكنك الضغط على "دخول-u (النقاط 1-3-6)" لتفعيل هذه المهمة. عندما تقوم بتنفيذ "قراءة بداية النص المحدد" فإن المشيرة ستبقى في نفس الموقع عندما تم تنفيذ هذا الأمر "قراءة بداية النص المحدد" عنده.

5.4.3 القراءة من البداية إلى المشيرة

   استخدام هذه المهمة يجعل البرايل سينس يو توتقوم بقراءة المستند من البداية حتى موقع المشيرة. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على المفتاح "دخول". انتقل إلى "قراءة من البداية إلى المشيرة" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول" أو يمكنك الضغط على "t (النقاط 2-3-4-5)" في قائمة القراءة، والذي هو عبارة عن مفتاح الاختصار. أثناء تحرير المستند يمكنك الضغط على "حذف خلفي-g (النقاط 1-2-4-5)" لتفعيل هذه المهمة.

   إذا أردت إنهاء هذه المهمة قبل الوصول إلى موقع المشيرة، يمكنك الضغط على "حذف خلفي-دخول". ستبقى المشيرة في المكان الذي قد قمت بتفعيل وبدء هذه المهمة من عنده. لن تتحرك المشيرة إلى الموقع الذي قمت بإيقاف هذه المهمة عنده.

5.4.4 القراءة من المشيرة إلى النهاية

   يقوم هذا الأمر بقراءة المستند من مكان موقع المشيرة حتى نهاية المستند. إثناء قراءة برايل سينس يو توللنص فإن المشيرة ستبقى في نفس الموقع الذي كنت عنده قبل تفعيل هذا الأمر. لن تتحرك المشيرة حتى اكتمال مهمة القراءة. بمجرد الانتهاء من قراءة النص فإن المشيرة ستتحرك إلى نهاية المستند. لتنفيذ هذا الأمر قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول". يمكنك الانتقال إلى "القراءة من المشيرة إلى النهاية" بالضغط على "مسافة-4" والضغط على "دخول"، أو يمكنك الضغط على "g (النقاط 1-2-4-5)" في القائمة "قراءة" والذي يعتبر مفتاح الاختصار. أثناء تحرير المستند يمكنك الضغط على "دخول-g (النقاط 1-2-4-5)" لتفعيل هذه المهمة.

   إذا قمت بإيقاف هذا الأمر قبل نهاية المستند، يمكنك الضغط على "حذف خلفي-دخول" والتي ستقوم بنقل المشيرة للمكان الذي تم إيقاف هذا الأمر عنده.

5.4.5 التمرير التلقائي

   يقوم الأمر "تمرير تلقائي" بالتحرك بشكل تلقائي. يتم ضبط سرعة هذا الأمر من قائمة "الإعدادات"، الموجودة في قائمة "ملف" والتي تم توضيحها في القسم 5.1.7. نمط التمرير التلقائي لا يقوم بقراءة المستند صوتياً، وإنما يتم عرضه فقط على عارض البرايل. يقوم هذا الأمر بقراءة المستند سطر سطر تلقائياً. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط على "دخول". انتقل إلى "تمرير تلقائي" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول"، أو يمكنك الضغط على "a (نقطة 1)" في قائمة القراءة، وهو عبارة عن مفتاح الاختصار. يمكنك العمل على تشغيل وتعطيل ميزة التمرير التلقائي بالضغط على أزرار التمرير لأعلى ولأسفل في نفس الوقت. للتمرير السريع اضغط "مسافة يمين-6". للتمرير البطيء اضغط "مسافة-3". إذا أردت قراءة سطر قد مررت عليه مرة أخرى قم بالضغط على زر تمرير لأعلى أو "مسافة-1" حتى تصل للسطر الذي ترغب بقراءته. وبشكل مشابه إذا أردت تخطي قراءة بعض الأسطر التي لا ترغب بقراءتها، يمكنك تخطيهم بالضغط على زر تمرير لأسفل أو "مسافة-4". يمكنك أيضاً الوصول إلى هذه المهمة دون الحاجة لفتح القائمة بالضغط على كل من أزرار التمرير في نفس الوقت عندما تكون في المستند.

5.4.6 قراءة الجملة الحالية

ستقوم هذه المهمة بإخبارك عن معلومات حول الجملة الحالي. لتنفيذ هذا الأمر قم بالضغط على مسافة-m (النقاط 1-3-4) وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4"، ثم اضغط "دخول" وانتقل إلى "قراءة الجملة الحالية" بالضغط على "مسافة-4" ومن ثم اضغط على المفتاح "دخول"، أو يمكنك الضغط على " e (النقاط 2-5) في قائمة القراءة، وهو عبارة عن مفتاح الاختصار. يمكنك أثناء تحرير المستند الضغط على "مسافة- (النقاط 1-4-5-6)" لتفعيل هذه المهمة.


 
5.4.7 قراءة السطر الحالي

ستقوم هذه المهمة بإخبارك عن معلومات حول السطر الحالي. لتنفيذ هذا الأمر قم بالضغط على مسافة-m (النقاط 1-3-4) وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4"، ثم اضغط "دخول" وانتقل إلى "قراءة السطر الحالي" بالضغط على "مسافة-4" ومن ثم اضغط على المفتاح "دخول"، أو يمكنك الضغط على "l (النقاط 1-2-3) في قائمة القراءة، وهو عبارة عن مفتاح الاختصار. يمكنك أثناء تحرير المستند الضغط على "مسافة-c (النقاط 1-4)" لتفعيل هذه المهمة. من أجل الرجوع إلى المستند الذي تقوم بتحريره اضغط على أي مفتاح. 

5.4.8 قراءة الكلمة الحالية

   ستقوم هذه المهمة بإخبارك عن معلومات حول الكلمة الحالية. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" وانتقل إلي قائمة القراءة بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول". انتقل إلى "قراءة الكلمة الحالية" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط على "دخول"، أو يمكنك الضغط على "w (النقاط 2-4-5-6)" في القائمة قراءة وهو عبارة عن مفتاح الاختصار، يمكنك الضغط على "مسافة-2-5" أثناء تحرير المستند لتفعيل هذه المهمة. للرجوع إلى المستند الذي تقوم بتحريره اضغط على أي مفتاح.

5.4.9 قراءة الحرف الحالي

   ستخبرك هذه المهمة عن معلومات حول الحرف الحالي. لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4" ثم اضغط "دخول". انتقل إلى "قراءة الحرف الحالي" بالضغط على "مسافة-4" ومن ثم الضغط على المفتاح "دخول"، أو يمكنك الضغط على "c (النقاط 1-4)" في القائمة قراءة والذي هو عبارة عن مفتاح الاختصار. يمكنك الضغط على "مسافة-3-6" لتفعيل هذ المهمة أثناء تحرير المستند. وللرجوع إلى المستند الذي تقوم بتحريره اضغط على أي مفتاح.

5.4.10 قراءة الحالة

   ستقوم هذه المهمة بإخبارك عن معلومات حول الملف الحالي. إذا قمت بتفعيل هذه المهمة فإن البرايل سينس يو توستقوم بإخبارك عن "اسم الملف"، "نمط التحرير (إدراج أو إحلال)"  و "حماية الملف (كتابة أو قراءة فقط)". لتنفيذ هذا الأمر اضغط "مسافة-m (1-3-4)" أو "F2"، وانتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط على "مسافة-4". ثم اضغط "دخول". انتقل إلى "قراءة الحالة" بالضغط على "مسافة-4"، ثم اضغط على "دخول". انتقل إلى "قراءة الحالة" بالضغط على "مسافة-4" ثم الضغط على "دخول"، أو يمكنك الضغط على "s (النقاط 2-3-4)" في القائمة "قراءة"، وهو عبارة عن مفتاح الاختصار. أثناء تحرير المستند يمكنك الضغط على "مسافة-3-4" لتفعيل هذه المهمة . من أجل العودة إلى المستند الذي تقوم بتحريره اضغط على أي مفتاح.

5.4.11 قراءة النص المحدد للغة الحالية

   تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية قراءة النص المحدد حالياً بلغة أخرى. لتنفيذ هذا الأمر، اضغط "مسافة- m (النقاط -1-3-4)"، و انتقل إلى القائمة "قراءة" بالضغط "مسافة- 4". ثم اضغط "دخول". انتقل إلى "قراءة النص المحدد للغة الحالية" بالضغط "مسافة- 4"، ثم اضغط "دخول". بينما تقوم بتحرير المستند، اضغط "حذف خلفي- دخول- r (النقاط -1-2-3-5)" لتفعيل هذه الوظيفة. عند تنفيذ هذا الأمر، ستتم مطالبتك باختيار اللغة التي ترغب أن تتم بها قراءة النص المحدد. انتقل إلى اللغة المرغوبة باستخدام "مسافة- 1" أو "مسافة- 4"، ثم اضغط "دخول". و بالتالي ستقوم آلة النطق بلفظ النص باللغة التي تم اختيارها.


5.5 التخطيط

   أمر "التخطيط" يقوم بضبط تخطيط الطباعة على الطابعة الحبرية أو طابعة برايل. تحتوي قائمة "التخطيط" على القوائم الفرعية التالية: "تخطيط مستند برايل"، "تخطيط مستند الطباعة"، "تخطيط فقرة برايل"، و "تخطيط فقرة الطباعة".  التعديلات التي يتم القيام بها في أمر "التخطيط" لا يتم عرضها وأظهارها على عارض البرايل. من أجل فحص التخطيط قم باستدعاء القائمة بالضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2"، و اضغط " l(النقاط -1-2-3)" لفتح القائمة التخطيط.

5.5.1 تخطيط مستند برايل

   أثناء تحرير المستند قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لاستدعاء القائمة، وقم باختيار "التخطيط" أو اضغط "l (النقاط 1-2-3)"، ثم اضغط على "p (النقاط 1-2-3-4)" (وهو عبارة عن مفتاح الاختصار)، ثم قم باختيار " تخطيط مستند برايل". أو يمكنك الضغط على "حذف خلفي-p (النقاط 1-2-3-4)." يتم استخدام " تخطيط مستند برايل" لتحديد عرض وارتفاع الورقة التي سيتم طباعتها، ووكذلك الخيارات التالية. أينما تقوم بتغيير إعداد التخطيط أثناء تحريرك للمستند فإن هذا الإعداد سيكون متاحاً لبقية المستند.

   يمكنك الوصول إلى بنود القائمة عن طريق "مسافة-1" أو "مسافة-4" ويمكنك الانتقال إلى "تأكيد" أو "إلغاء" بالضغط على "تبويب" ("مسافة-4-5" أو "F3"). يمكنك تخطي بند معين بالضغط على "مسافة-4" في حال عدم رغبتك بتغيير الإعداد الافتراضي.

التالية هي البنود التي يمكنك إجراء تعديل عليها:

1. ضبط عدد الأحرف في السطر الواحد
   من هنا يمكنك تحديد عدد حروف (برايل) في كل سطر لطباعته بالبرايل. القيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي 32 حرف. قم بإدخال عدد الأحرف في السطر الواحد، في حال أردت تغيير هذه القيمة. الآن يمكنك الانتقال إلى الإعداد التالي بالضغط على "مسافة-4".
2. ضبط عدد الأسطر في الصفحة الواحدة
   يمكنك تحديد عدد الأسطر في كل صفحة ليتم طباعتها بالبرايل. وهي تشمل السطر الذي يحتوي على رقم الصفحة. على سبيل المثال، إذا تم تحديد هذا الإعداد على 26، فإن محتوى 25 سطر من المستند سيتم طباعتهم وسيتم طباعة رقم الصفحة في السطر 26. إذا أردت تغيير القيمة قم بإدخال رقم الأسطر الذي تريد. ثم يمكنك الانتقال إلى الإعداد التالي بالضغط على "مسافة-4".
3. نوع الطباعة
   هذا الإعداد لتحديد فيما إذا تريد طباعة المستند على وجه واحد أو على الوجهين (كلا جانبي الورقة). القيمة الافتراضية هي على الوجهين. إذا أردت الطباعة بوجه واحد قم بالضغط على "مسافة" حتى يتم عرض "نوع الطباعة: وجه واحد" على عارض البرايل. ثم سيتم تغيير الإعداد إلى الطباعة بوجه واحد. إذا أردت الرجوع مرة أخرى إلى الإعداد السابق (على الوجهين)، إضغط على "مسافة" مجدداً وستظهر "نوع الطباعة" على الوجهين". بعد ضبط الإعداد الذي تريده انتقل إلى الإعداد التالي بالضغط على "مسافة-4".
4. نوع ترقيم الصفحات
   هذا يقوم بتحديد نوع الترقيم الذي تريده للمستند المطبوع. النوع الافتراضي هو "على الوجهين". هذا يعني أنه سيتم طباعة رقم الصفحة على كل صفحة يتم طباعتها. قيم هذا الإعداد هي: "على الوجهين"، "فردي"، "زوجي" و "بدون". يتم تغيير هذه الإعدادات بالضغط على "مسافة". الضغط على "حذف خلفي" يسمح لك بالانتقال بصورة عكسية أي للخلف. بعد ضبط الإعداد الذي تريد انتقل إلى الإعداد التالي بالضغط على "مسافة-4".
5. ضبط ترقيم الصفحات
   يقوم هذا بتحديد موقع رقم الصفحة عند الطباعة. الاختيارات هي "الاعلى الأيمن" و "الأسفل الأيمن". الإعداد الافتراضي هو "الأسفل الأيمن". اضغط "مسافة" من أجل تغيير هذا الإعداد. الضغط على "حذف خلفي" يسمح لك بالانتقال بصورة عكسية أي للخلف. بعد تحديد الخيار الذي تريد يجب عليك الضغط على "مسافة-4" من أجل الانتقال إلى الإعداد التالي.
6. رأس الصفحة
   يستخدم لتحرير رأس الصفحة الذي سيتم طباعته على رأس كل صفحة يتم طباعتها. انتقل إلى "رأس الصفحة" وأدخل النص الذي تريد أن يتم طباعته كرأس للصفحة. من أجل الانتقال إلى الإعداد التالي، اضغط "مسافة-4".
7.  تذييل الصفحة
   يستخدم لتحرير تذييل الصفحة التي سيتم طباعتها في أسفل كل صفحة. انتقل إلى "تذييل الصفحة" وأدخل النص الذي تريد أن يتم طباعته كتذييل للصفحة. بعد ضبط كل حقل انتقل إلى "تأكيد" أو "إلغاء" ثم اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")". إذا أردت تغيير إعداد أو التأكد من إعداداتك مجدداً اضغط "مسافة-1" للانتقال إلى الحقول السابقة.
8. تأكيد / إلغاء
   من أجل تطبيق إعداد معين، إضغط "دخول" عند ظهور "تأكيد". إذا أردت عدم تغيير الإعداد ستحتاج للضغط على "دخول" عند ظهور "إلغاء".

5.5.2 تخطيط مستند الطباعة

   يسمح لك هذا الخيار بتحديد تخطيط المستند للطباعة على الطابعة الحبرية. اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" لاستدعاء القائمة أثناء تحرير المستند وقم باختيار "التخطيط" أو اضغط "l (النقاط 1-2-3)" (وهو عبارة عن مفتاح الاختصار)، ثم قم باختيار " تخطيط مستند الطباعة". أو قم بالضغط على "حذف خلفي-t (النقاط 2-3-4-5)" والذي هو مفتاح الاختصار ل "تخطيط مستند الطباعة". الإعدادات في هذه القائمة يتم تطبيقها على جميع الفقرات في المستند المحدد. يمكنك الانتقال بين بنود القائمة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ويمكنك الانتقال إلى "تأكيد" أو "إلغاء" بالضغط على "تبويب" ("مسافة-4-5" أو "F3"). يمكنك تخطي بند بالضغط على "مسافة-4" عند رغبتك في عدم تغيير الإعداد الافتراضي.

فيما يلي توضيح مفصل لكل إعداد: 

1. ضبط الهامش العلوي
   يقوم هذا بضبط الهامش العلوي عند الطباعة على الطابعة الحبرية. الهامش العلوي هو المسافة بين حد أعلى الصفحة وأول سطر يتم طباعته في الصفحة. القيمة الافتراضية هي 20 ملم (تقريباً 0.78 إنش). إذا أردت تغيير القيمة الافتراضية يمكنك إدخال الرقم، هذا سيجعل الهامش كبير بالكبر الذي ترغب به.
2. ضبط الهامش السفلي
   يقوم هذا بضبط الهامش السفلي عند الطباعة على الطابعة الحبرية. الهامش السفلي هو المسافة بين حد أسفل الصفحة وآخر سطر يتم طباعته. القيمة الافتراضية هي 20 ملم (تقريباً 0.78 إنش). إذا أردت تغيير القيمة الافتراضية يمكنك إدخال الرقم، هذا سيجعل الهامش كبير بالكبر الذي ترغب به.
3. ضبط الهامش الأيسر
   يقوم هذا بضبط الهامش الأيسر عند الطباعة على الطابعة الحبرية. الهامش الأيسر هو المسافة بين حد أيسر الصفحة وأول نص يتم طباعته. القيمة الافتراضية هي 20 ملم (تقريباً 0.78 إنش). إذا أردت تغيير القيمة الافتراضية يمكنك إدخال الرقم، هذا سيجعل الهامش كبير بالكبر الذي ترغب به. 
4. ضبط الهامش الأيمن
   يقوم هذا بضبط الهامش الأيمن عند الطباعة على الطابعة الحبرية. الهامش الأيمن هو المسافة بين نهاية النص في جهة اليمين والحد الأيمن من الصفحة. القيمة الافتراضية هي 20 ملم (تقريباً 0.78 إنش). إذا أردت تغيير القيمة الافتراضية يمكنك إدخال الرقم، هذا سيجعل الهامش كبير بالكبر الذي ترغب به.
5. ضبط ترقيم الصفحات
   يقوم هذا بتحديد موقع رقم الصفحة عند الطباعة. الاختيارات هي "الأعلى الأيسر"، "الأعلى الأوسط"، "الأعلى الأيمن"، "الأسفل الأيسر"، "الأسفل الأوسط"، و "الأسفل الأيمن". الإعداد الافتراضي هو "الأسفل الأيمن". اضغط "مسافة" من أجل تغيير هذا الإعداد. الضغط على "حذف خلفي" يسمح لك بالانتقال بصورة عكسية أي للخلف. بعد تحديد الخيار الذي تريد يجب عليك الضغط على "مسافة-4" من أجل الانتقال إلى الإعداد التالي.
6. رأس الصفحة
   يستخدم لتحرير رأس الصفحة الذي سيتم طباعته على رأس كل صفحة يتم طباعتها. انتقل إلى "رأس الصفحة" وأدخل النص الذي تريد أن يتم طباعته كرأس للصفحة. 
7.  تذييل الصفحة
   يستخدم لتحرير تذييل الصفحة الذي سيتم طباعته في أسفل كل صفحة. انتقل إلى "تذييل الصفحة" وأدخل النص الذي تريد أن يتم طباعته كتذييل للصفحة.
8. المسافة بين الأسطر
   يقوم هذا بتحديد المسافة بين الأسطر التي سيتم طباعتها. القيمة الافتراضية هي 150%. يمكن للمسافة أن تكون من 100% إلى 300%. إذا قمت بإدخال قيمة تتعدى هذا النطاق، فإن البرايل سينس يو توستقوم بنطق الرسالة "خارج النطاق. قيمة كبيرة جداً"، وتنتظر منك إدخال قيمة أخرى.
9. تأكيد / إلغاء
   من أجل تطبيق إعداد معين، إضغط "دخول" عند ظهور "تأكيد". إذا أردت عدم تغيير الإعداد ستحتاج للضغط على "دخول" عند ظهور "إلغاء".

5.5.3 تخطيط فقرة برايل

   من أجل استدعاء "تخطيط فقرة برايل" اضغط "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" أثناء تحرير المستند. ثم اضغط على "دخول" على "التخطيط"، أو اضغط على "l (النقاط 1-2-3)" عندما تكون في القائمة "التخطيط" (وهو عبارة عن مفتاح الاختصار)، ثم قم باختيار "تخطيط فقرة برايل". أو يمكنك الضغط على "حذف خلفي-1-2-4-6". التخطيط الذي تم تغييره سيتم تطبيقه فقط على الفقرة التي تم تحديدها. هذه الإعدادات لا يتم تطبيقها على الفقرات الأخرى.

   يمكنك الانتقال فيما بين بنود القائمة بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4". انتقل إلى "تأكيد" أو "إلغاء" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5" أو "F3"). يمكنك تخطي بند بالضغط على "مسافة-4" في حال عدم رغبتك بتغيير الإعداد الافتراضي.

يمكنك ضبط البنود التالية في هذا الإعداد:

1. مسافة بادئة للسطر الأول
   تقوم بتحديد مسافة بادئة لأول سطر في الفقرة وفقاً لرقم الأحرف الذي تم تحديده.  القيمة الافتراضية هي 0. من أجل تغيير هذا الإعداد قم بإدخال رقم المسافة البادئة لهذا البند. اضغط على زر تمرير لأسفل أو "مسافة-4" من أجل الانتقال إلى بند الإعداد التالي.
2. ضبط مسافة بادئة لجميع الأسطر ما عدا السطر الأول
   يقوم هذا بوضع مسافة بادئة لجميع أسطر الفقرة، ما عدا السطر الأول من الفقرة وكما تم تحديده بعدد الأعمدة. إذا أردت وضع مسافة بادئة لجميع النص ما عدا السطر الأول قم بإدخال الرقم الذي تريد. يمكنك جعل المسافة البادئة بالكبر الذي تريد وذلك عن طريق تغيير عدد الأعمدة، والتي ستقوم بإزاحة جميع الأسطر بمسافة بادئة معينة، ما عدا السطر الأول. اضغط "تبويب ("مسافة-4-5")" من أجل "تأكيد" و "إلغاء". إذا أردت تغيير الإعداد للبند السابق انتقل إليه بالضغط على "مسافة-1" ثم قم بتغييره. الافتراضي هو "0".
3. تأكيد / إلغاء
   من أجل تطبيق التغييرات، تحتاج إلى الضغط على "دخول" عند ظهور "تأكيد". إذا أردت الخروج من هذا الإعداد وبدون تغييره، يجب عليك الضغط على "دخول" عند ظهور "إلغاء". يجب عليك الضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة-1-2") للوصول إلى الزر تأكيد والزر إلغاء.

5.5.4 تخطيط فقرة الطباعة

   يمكنك ضبط التخطيط للفقرة الحالية للطباعة على الطابعة الحبرية. من أجل ضبط هذا الإعداد قم بالضغط على "مسافة-m (النقاط 1-3-4)" أو "F2" أثناء تحرير المستند، ثم اختار "التخطيط" أو اضغط "l (النقاط 1-2-3)" (وهو عبارة عن مفتاح الاختصار)، ثم قم باختيار "تخطيط فقرة الطباعة". أو اضغط "حذف خلفي-2-3-4-6"، والذي هو عبارة عن مفتاح الاختصار لِ "تخطيط فقرة الطباعة". يُطبق هذا الإعداد فقط على الفقرة الموجود أنت عليها عندما تم تغيير هذا الإعداد. تغيير هذا الإعداد لا ينطبق على الفقرات الأخرى. يمكنك التنقل فيما بين البنود بالضغط على "مسافة-1" أو "مسافة-4" ويمكنك الانتقال إلى "تأكيد" أو "إلغاء" بالضغط على "تبويب ("مسافة-4-5" أو "F3"). يمكنك تخطي  بند بالضغط على "مسافة-4" في حال عدم رغبتك بتغيير الإعداد الافتراضي.

فيما يلي توضيح مفصل لكل إعدادات "تخطيط فقرة الطباعة":

1. ضبط الهامش الأيسر
   يقوم هذا بتحديد الهامش الأيسر للطباعة الحبرية. القيمة الافتراضية هي 0 ملم. من أجل تغيير هذا الإعداد ستحتاج لإدخال قيمة. انتقل إلى الإعداد التالي بالضغط على زر التمرير الأسفل أو الضغط على "مسافة-4".
2. ضبط الهامش الأيمن
   يقوم هذا بتحديد الهامش الأيمن للطباعة الحبرية. القيمة الافتراضية هي 0 ملم. من أجل تغيير هذا الإعداد ستحتاج لإدخال قيمة. انتقل إلى الإعداد التالي بالضغط على زر التمرير الأسفل أو الضغط على "مسافة-4".
3. مسافة بادئة للسطر الأول
   تقوم بتحديد مسافة بادئة للسطر الأول. يتم إزاحة السطر الأول حسب القيمة التي قمت بتحديدها، ولن تتأثر بقية الأسطر بهذا الإعداد. هذا الإعداد يؤثر على الفقرات التالية إلا إذا تم تغيير هذا الإعداد.  القيمة الافتراضية هي 0. من أجل تغيير هذا الإعداد قم بإدخال رقم المسافة البادئة لهذا البند. اضغط على زر تمرير لأسفل أو "مسافة-4" من أجل الانتقال إلى الإعداد التالي.
4. ضبط مسافة بادئة لجميع الأسطر ما عدا السطر الأول
   يقوم هذا بوضع مسافة بادئة لجميع أسطر الفقرة، ما عدا السطر الأول من الفقرة. سيؤثر هذا الإعداد على الفقرات التالية، إلا إذا تم تغييره. القيمة الافتراضية هي "0. من أجل تغيير هذا الإعداد، يجب أن تقوم بإدخال عدد الأحرف.
3. المحاذاة
   يقوم هذا بتحديد نوع المحاذاة. النوع الافتراضي هو "ضبط إلى اليسار" الخيارات الأخرى هي "توسيط"، "ضبط إلى اليمين". اضغط "مسافة" من أجل تغيير هذا الإعداد.
4. تحديد النمط
   عند طباعة مستند من خلال الطابعة الحبرية، فإن النمط الخاص بكل فقرة يمكن ضبطه بالنمط الذي ترغب به. يشتمل هذا الخيار على "نوع الخط"، "حجم الخط"، و "شكل النص للنص" يمكنك اختيار "نص"، "عنوان"، "عنوان فرعي"، "ملخص 1"، و "ملخص 2" بالضغط على "مسافة" أو "حذف خلفي". الخطوط الافتراضية لكل نمط هي:

النص: Times New Roman، حجم الخط 11
ملخص 1: Times New Roman، حجم الخط 11، غامق
ملخص 2: Times New Roman، حجم الخط 14، غامق
عنوان فرعي: Courier New، حجم الخط 16، مائل، غامق، محاذاة-توسيط
عنوان: Times New Roman ، حجم الخط 20، غامق، محاذاة-توسيط
5. تأكيد / إلغاء
   من أجل تطبيق الإعداد اضغط "دخول" على "تأكيد". ومن أجل إلغاء إعداد انتقل إلى "نمط التحرير"، واضغط "دخول" على "إلغاء". يجب عليك أن تضغط على "تبويب ("مسافة-4-5")" أو "شفت-تبويب ("مسافة1-2")" للوصول إلى الزر تأكيد والزر إلغاء.

5.6 مفاتيح لتمرير النص والحذف

أثناء قراءة المستند يمكنك استخدام الأوامر التالية من أجل القراءة بالبرايل أو سماع النُطق. يمكنك التحرّك حرف حرف، كلمة كلمة، أو قطعة تلو القطعة.

أثناء قراءة المستند يمكنك استخدام الأوامر التالية من أجل القراءة بالبرايل أو سماع النُطق. يمكنك التحرّك حرف حرف، كلمة كلمة، أو قطعة تلو القطعة.

الحرف السابق: سهم يسار ("مسافة-3")
الحرف التالي: سهم يمين ("مسافة-6")
الكلمة السابقة: مسافة-2
الكلمة التالية: مسافة-5
بداية السطر: مفتاح البداية ("مسافة-1-3")
نهاية السطر: مفتاح النهاية ("مسافة-4-6")
الجملة السابقة: مسافة-2-3-5
الجملة التالية: مسافة-2-5-6
السطر السابق: سهم أعلى ("مسافة-1")
السطر التالي: سهم أسفل ("مسافة-4")
الفقرة التالية: "مسافة-5-6" أو "دخول-زر تمرير لأسفل"
الفقرة السابقة: "مسافة-2-3" أو "حذف خلفي-زر تمرير لأعلى"
بداية المستند: مفتاح التحكم-مفتاح البداية ("مسافة-1-2-3" أو "F1-F2-زر تمرير لأعلى")
نهاية المستند: مفتاح التحكم-مفتاح النهاية ("مسافة-4-5-6" أو "F3-F4-زر تمرير لأسفل")

   إضافة إلى هذا، إذا قمت باستخدام الأوامر التالية فستتمكن من قراءة جزء من المستند والذي توجد فيه المشيرة. على سبيل المثال، إذا قمت بتفعيل مهمة قراءة الفقرة الحالية، فستسمع الفقرة التي تتواجد فيها المشيرة.

قراءة الفقرة الحالية: "مسافة-2-3-5-6"
قراءة السطر الحالي: "مسافة-1-4-5-6"
قراءة الكلمة الحالية: "مسافة-2-5"
قراءة الحرف الحالي: "مسافة-3-6"

   إذا أردت حذف جزء معين في مكان تواجد المشيرة، يمكنك استخدام المفاتيح التالية. على سبيل المثال، إذا قمت بتفعيل مهمة حذف الفقرة الحالية، فستتمكن من حذف الفقرة التي تتواجد فيها المشيرة.

حذف الفقرة الحالية: "حذف خلفي-2-3-5-6"
حذف السطر الحالي: "حذف خلفي-1-4"
حذف الكلمة الحالية: "حذف خلفي-2-5"
حذف الحرف الحالي: "مسافة-d (النقاط 1-4-5")


5.7 موقع المشيرة

يتم الإعلان عن موقعك الحالي بعدة طرق، "صفحة:س س، سطر: س س، عمود: س س، س س %، كلمة: س س فقرة: س س/ص ص، سطر: س س / ص ص".
 أثناء قراءة المستند يمكنك معرفة موقع المشيرة، ولعمل هذا الشيء قم بالضغط على "مسافة-1-5-6". ستسمع عندها الرسالة، "صفحة: س س، سطر: س س، عمود: س س، س س %، فقرة: س س/ص ص، سطر: س س/ص ص".

5.8 المفاتيح الساخنة في معالج النصوص:


1. القائمة ملف
مستند جديد: دخول-n (النقاط 1-3-4-5)
فتح: دخول-o (النقاط 1-3-5)
حفظ: دخول-s (النقاط 2-3-4)
حفظ باسم: مسافة-s (النقاط 2-3-4)
إغلاق المستند الحالي: مسافة-q (النقاط 1-2-3-4-5)
طباعة: مسافة-p (النقاط 1-2-3-4)
الإعدادات: دخول-e (النقاط 1-5)
خروج: مسافة-z (النقاط 1-3-5-6)

2. القائمة تحرير
بدء التحديد: دخول-b (النقاط 1-2)
نسخ: دخول-c (1-4)
قص: دخول-x (النقاط 1-3-4-6)
لصق: دخول-v (النقاط 1-2-3-6)
حذف: مسافة-d (النقاط 1-4-5)
حذف الأسطر الفارغة: مفتاح حذف خلفي-e (النقاط 1-5)
إضافة إلى الحافظة: دخول-p (النقاط 1-2-3-4)
مسح الحافظة: دخول-d (النقاط 1-4-5)
تحديد الكل: دخول-a (نقطة 1)
إدراج من ملف: دخول-i (النقاط 2-4)
إدراج التاريخ: دخول-w (النقاط 2-4-5-6)
التبديل ما بين نمط الإدراج/الإحلال: مسافة-i (النقاط 2-4)
التدقيق الإملائي: دخول-k (النقاط 1-3)
تدقيق إملائي للكلمة الحالية: مفتاح حذف خلفي-k (النقاط 1-3)

3. قائمة الذهاب إلى
بحث: مسافة-f (النقاط 1-2-4)
بحث مرة أخرى: دخول-f (النقاط 1-2-4)
استبدال: دخول-r (النقاط 1-2-3-5)
الذهاب إلى الموقع: دخول-l (النقاط 1-2-3)
الذهاب إلى الصفحة السابقة: مسافة-1-2-6 أو F1-F2
الذهاب إلى الصفحة التالية: مسافة-3-4-5 أو F3-F4
تعيين علامة: دخول-m (النقاط 1-3-4)
الذهاب إلى علامة: دخول-j (النقاط 2-4-5)
الذهاب إلى المستند السابق: مسافة-1-2 أو مسافة-F3
الذهاب إلى المستند التالي: مسافة-4-5 أو F3

4. القائمة قراءة
قراءة النص المحدد: مفتاح حذف خلفي-b (النقاط 1-2)
قراءة بداية النص المحدد: دخول-u (النقاط 1-3-6)
قراءة من البداية حتى المؤشر: حذف خلفي-g (النقاط 1-2-4-5)
القراءة من المؤشر حتى النهاية: دخول-g (النقاط 1-2-4-5)
تمرير آلي: أزار تمرير لأعلى-لأسفل
قراءة الحالة: مسافة-3-4

5. قائمة التخطيط
تخطيط مستند برايل: حذف خلفي-p (النقاط 1-2-3-4)
تخطيط مستند الطباعة: حذف خلفي-t (النقاط 2-3-4-5)
تخطيط فقرة برايل: حذف خلفي-1-2-4-6
تخطيط فقرة الطباعة: حذف خلفي-2-3-4-6

6. مفاتيح ساخنة متفرقة
الانتقال إلى الحرف السابق: مسافة-3
الانتقال إلى الحرف التالي: مسافة-6
الانتقال إلى الكلمة السابقة: مسافة-2
الانتقال إلى الكلمة التالية: مسافة-5
الانتقال إلى بداية السطر: مفتاح البداية (مسافة-1-3)
الانتقال إلى نهاية السطر: مفتاح النهاية (مسافة-4-6)
الانتقال إلى الجملة السابقة: مسافة-2-3-5
الانتقال إلى الجملة التالية: مسافة-2-5-6
الانتقال إلى السطر السابق: مسافة-1 أو زر تمرير لأعلى
الانتقال إلى السطر التالي: مسافة-4 أو زر تمرير لأسفل
الانتقال إلى الفقرة السابقة: مسافة-2-3
الانتقال إلى الفقرة التالية: مسافة -5-6
الانتقال إلى بداية المستند: مفتاح التحكم-مفتاح البداية (مسافة-1-2-3)
الانتقال إلى نهاية المستند: مفتاح التحكم-مفتاح النهاية (مسافة-4-5-6)
قراءة الفقرة الحالية: مسافة-2-3-5-6
قراءة الجملة الحالية: مسافة-1-4-5-6
قراءة السطر الحالي: مسافة-1-4
قراءة الكلمة الحالية: مسافة-2-5
قراءة الحرف الحالي: مسافة-3-6
حذف الفقرة الحالية: حذف خلفي-مسافة-2-3-5-6
حذف السطر الحالي: حذف خلفي-1-4
حذف الكلمة الحالية: حذف خلفي-مسافة-2-5
حذف الحرف الحالي: مسافة-d (النقاط 1-4-5)
تأكيد موقع المشيرة الحالية: مسافة-1-5-6
ضبط تنسيق عرض الحرف: مسافة-1-4-6
ضبط وحدة القراءة: مسافة-2-4-6
ضبط القراءة فقط: مسافة-3-4-6
ضبط نمط القراءة: مسافة-1-2-4-6

