1. ВВЕДЕНИЕ
1.1	Что такое Braille Sense U2 MINI?
1.2 Оборудование
1.2.1 Верхняя панель
1.2.2 Правая панель
1.2.3 Левая панель
1.2.4 Задняя панель
1.2.5 Передняя панель
1.3 Спецификация оборудования
1.4 Память на  Braille Sense U2 MINI
1.5 Как использовать чехол и защитную крышку


1. Введение

1.1 Что такое Braille Sense U2 MINI?

Braille Sense U2 MINI разработан и изготовлен HIMS, для слепых и cлабовидящих людей. Braille Sense U2 MINI имеет целый ряд мощных возможностей, включая следующие.

1. Использование текстового процессора и клавиатуры Перкинса для создания документов Braille.
2. Печать ваших текстовых документов с помощью любого совместимого Bluetooth или USB принтера.
3. Создание сложных копий документов Braille, подключив устройство тиснения Braille.
4. Открытие Microsoft Word документов, и чтение их в сокращенной версии системы Braille.
5. Отправка email(электронная почта) сообщений, зрячим коллегам и друзьям, а так же чтение входящих сообщений email  в Braille без необходимости перевода.
6. Создание списка важных встреч с Диспетчера и установка сигналов для оповещения  этих назначений.
7. Введение контактной информации для коллег, друзей и семьи в Адресном менеджере.
8. Серфинг в интернете с Braille Sense U2 MINI Веб браузером и встроенным дисплеем Braille.
9. Прослушивание музыки, аудиокниг, ваших личных записей, или даже видео с интегрированной медиа проигрывателем Braille Sense U2 Mini.
10. Прослушивание и запись FM радио.
11. Расчет алгебраических уравнений , тригонометрических функций, а также других научных расчетов с встроенным калькулятором .
12. Просмотр Флэш дисков Braille Sense U2 MINI в качестве привода USB на вашем компьютере и передача файлов.
13. Использование Braille Sense U2 MINI в качестве дисплея Брайля с совместимым экранным читателем, таких как Window-Eyes, Jaws, или VoiceOver.
14. Копирование, перемещение и удаление файлов на Braille Sense U2 MINI с его интуитивным, Windows схожим файловым менеджером.
15. Регулировка громкости, скорости и высоты речи на лету.
16. Использование диспетчера базы данных для создания собственной базы данных для хранения важной информации.
17. Использование Google Talk и Twitter, чтобы идти в ногу со временем, и оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами.
18. Если вы зрячий учитель или родитель, используйте дополнительный внешний USB LCD, чтобы посмотреть, что студент делает без необходимости знать Braille.
19. Использование включенного приложения Google Maps, встроенного датчика GPS и цифрового компаса для навигации самостоятельно, без необходимости использования внешних устройств.
20. Обмениваться файлами с другими людьми и другими устройствами, используя Dropbox.
21.  Скачивать новости и подкасты с RSS Reader.
22. Просмотр и навигация в сложных документах Excel.
23. Поиск и воспроизведение информационных или музыкальных видео на YouTube.

1.2 Оборудование

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего Braille Sense U2 MINI, важно, научиться ориентироваться в кнопках и портах на вашем Braille Sense U2 MINI, а также выучить их функции. 
Этот раздел объясняет аппаратную конфигурацию Braille Sense U2 MINI.Braille Sense U2 MINI составляет 6,7 дюймов в длину, 3,5 дюйма в ширину и 1,1 дюйма в высоту. В нижней части блока находятся резиновые ножки для предотвращения скольжения во время его использования. Поместите Braille Sense U2 MINI на стол или столешницу с дисплеем Braille рядом с вами. Его форма напоминает маленький, тонкий прямоугольный ящик. Этот раздел руководства описывает каждую сторону Braille Sense U2 MINI и основные функции каждой кнопки и порта. Мы обсудим панели в следующем порядке: верхнюю панель, правую панель, левую панель, заднюю панель и переднюю панель.

1.2.1 Верхняя панель

На верхней грани Braille Sense U2 MINI находятся 9 клавиш клавиатуры Перкинса, состоящие из Braille точки 1:6, "Пробел", "Возврат", и "Ввод". Когда вы набираете, вы должны поместить пальцы на этих 9 клавишах следующим образом:

Расположите указательный палец, средний палец, безымянный палец и мизинец левой руки на четырех левых кнопках. Затем поместите свой ??указательный палец, средний палец, безымянный палец и мизинец правой руки на правых четырех кнопках. Наконец, поместите оба больших пальца на клавиши пробела. 
Кнопка, где вы разместили свой левый указательный палец соответствует точке один в Braille. Кнопка под левым средним пальцем соответствует точке два, а кнопка под безымянным пальцем левой руки соответствует точке три. Под вашим левым мизинцем находится кнопка Возврат. 
Кнопка под указательным пальцем правой руки соответствует точке четыре в Braille. Кнопка под вашим средним пальцем правой руки это точка пять, а кнопка, на которой ваш безымянный палец соответствует точке шесть. Кнопка, на которой ваш правый является кнопкой Ввод. И, длинная кнопка под большими пальцами является пробелом.

В той же строке, что и пробел 4 прямоугольные функциональные клавиши: два слева от пробела, и две справа. Перемещение слева направо, кнопка в крайнем левом положении является кнопкой "F1", правее кнопка "F2". Клавиша справа от пробела является кнопкой "F3", а дальняя правая это "F 4".

Ниже клавиатуры дисплей Брайля с 18 ячейками. Над дисплеем Брайля, есть 18 маленьких кнопок овальной формы, соответствующие каждой из 18 брайлевских клеток. Эти кнопки называются клавишами маршрутизации курсора. При редактировании документов, вы можете использовать эти клавиши для направления курсора соответствующей клетке Брайля. Клавиши маршрутизации курсора также служат в качестве сочетания клавиш для навигации по спискам и группам полей в определенных местах на блоке. 
На каждой стороне дисплея Брайля две капсулы в форме клавиш. Это "Вверх" и "Вниз" клавиши прокрутки. Клавиши прокрутки используются для перемещения по экрану Брайля через меню, поля, списки или текст. Вы можете использовать клавиши прокрутки для прокрутки по длине дисплея абзацем, строкой, предложением, или символом. Вы можете установить левый и правый наборы клавиш прокрутки независимыми в "Глобальных опциях". (См. главу 3.) 
Рядом с верхней центральной частью верхней панели устройства, находится динамик для вывода звука.

1.2.2 Правая панель
В передней части правой панели Braille Sense U2 MINI расположены 2 маленьких, круглых гнезда. Ближайшее спереди это разъем для стереонаушников, а то, которое ближе к задней панели устройства это гнездо для стереомикрофона, использующееся для подключения стерео микрофона или источника записи линейного уровня. 

Продолжая по направлению к задней части устройства, вы найдете "SD" слот используемый для SD (Secure Digital) карт. Braille Sense U2 MINI поддерживает SD HC и XC карты для дополнительной памяти.
 
1.2.3 Левая панель

Рядом с передней частью блока на левой панели расположен слайд 3-позиционного переключателя. Эта кнопка переключатель "Lock". Этот переключатель объясняется более подробно в разделе 2.11 данного руководства.

Продолжая по направлению к задней части устройства на левой панели, вы найдете OTG порт USB. Вы можете подключить Braille Sense U2 MINI к персональному компьютеру через этот порт USB, и использовать его в качестве терминала Брайля для компьютера, передавать файлы с компьютера или для синхронизации календаря и контактов с Outlook.

Порт ближе к задней части левой панели это разъем для адаптера переменного тока. Для зарядки батареи устройства или использования Braille Sense U2 MINI от сети переменного тока, подключите маленький круглый конец адаптера переменного тока к этому разъему, и подключите большой коробчатый конец к стандартной электрической розетке.

1.2.4 Задняя панель

Рядом с центром задней панели небольшое, круглое углубление, похожей на точку кнопкой внутри него. Это кнопка "RESET". Если ваше устройство не реагирует, вы можете нажать на эту кнопку, чтобы осуществить мягкую перезагрузку устройства. Примечание: не нажимайте кнопку "RESET" в течение более 5 секунд. Процесс перезагрузки занимает около пятнадцати секунд. Вы также можете выполнить мягкий сброс, нажав F2-F3-1-2-3-4-5-6. 
Если удерживать точки 1-2 с кнопкой "RESET", в то время как питание включено, Braille Sense U2 MINI перезагружается без речи.

Слева от кнопки "Reset" на задней панели находится прямоугольный отсек для размещения съемного аккумулятора. Аккумулятор упаковывают отдельно от устройства, когда Braille Sense U2 MINI поставляется. Вставьте батарею в этот прямоугольный отсек, пока не услышите щелчок, который укажет, что батарея полностью подключена. Чтобы извлечь аккумулятор из устройства, найдите 2 переключателя на нижней стороне устройства возле дальнего левого угла. Левой рукой, щелкните самый левый переключатель вправо для "разблокировки" батареи. Справа от переключателя блокировки батареи находится второй, пружинный переключатель. Удерживайте этот переключатель влево, чтобы извлечь батарею, затем вытащите батарею из отсека.

1.2.5 Передняя панель

На дальнем левом углу передней панели находится еще один 3-позиционный переключатель. Это переключатель "Режим Медиа", он определяет тип контроля мультимедийных кнопок. Этот переключатель объясняется более подробно в следующем разделе.

Справа от переключателя "Режим медиа", пять кнопок разной формы. Эти кнопки управления воспроизведением мультимедиа. Как описано выше, тип содержимого контролируемого этими кнопками зависит от положения переключателя "Режим медиа". Эти кнопки могут управлять воспроизведением мультимедиа, воспроизведения DAISY или радио FM. Эти пять кнопок объясняются далее в FM-радио, Daisy и Медиа главах данного руководства. 
Справа от кнопок Медиа небольшая площадка с GPS Логотипом на ней. Она указывает местоположение внутренней антенны GPS.  Справа от GPS логотипа переключатель включения / выключения. Чтобы включить устройство, нажмите переключатель вправо. Чтобы выключить устройство, повторите эту операцию.

Поздравляем! Теперь вы знакомы с основными функциями кнопок и портов Braille Sense U2 MINI. Остальная часть руководства обсуждает каждую функцию более подробно, чтобы помочь вам максимально использовать потенциал вашего Braille Sense U2 MINI.

1.3 Спецификация оборудования 

1) Операционная система: Windows CE 6.0.
2) Флэш память: 32GB.
3) Оперативная память: 256MB.
4) ЦПУ: Mobile CPU (1GHz). 
5) Батарея: Литий-ионная (съемная), резервная батарея с встроенными часами??.
6) Время заряда батареи: Около 9 часов (с Braille и TTS, средней громкостью динамика)
7) Клавиатура: 9 клавиш Перкинса Брайля клавиатура, 4 функции клавиш, 18 клавиш направления курсора, 4 кнопки перемотки.
8) Дополнительные кнопки и переключатели: Переключатель блокировки клавиш, переключатель аудио режима, кнопка RESET, 5 аудио кнопок.
9) Дистплей Брайля: 18 обновляемых клеток Брайля.
10) Видео выход: Дополнительный внешний USB LCD.
11) Беспроводная связь: WLAN (стандарта 802.11b / G / N), Bluetooth ver.2.0 + EDR.
12) Датчик: датчик движения 6-осевой
13) GPS: Встроенный GPS приемник
14) Интерфейс: 1 USB OTG, 1 SD слот
15) Звук: Встроенный моно динамик, разъем для стереонаушников.
16) Запись голоса: Встроенный микрофон, внешний разъем для подключения микрофона.
17) Установлен двигатель вибрации

1.4 Память на  Braille Sense U2 MINI

Braille Sense U2 MINI имеет 256 Мб оперативной памяти (оперативное запоминающее устройство) и 32 Гб флэш-памяти. Объем оперативной памяти зарезервирован для запуска программ. ОЗУ это область временного хранения любых файлов программы, которые запущены или любых открытых документов. Данные в области ОЗУ исчезают, если ваша батарея разряжена, и адаптер переменного тока не подключен. Данные оперативной памяти также исчезает, когда Braille Sense U2 MINI перезагружается по любой причине. Это означает, что если у вас есть открытый документ, который вы еще не сохранили, несохраненные данные исчезают.

1.5 Как использовать чехол и защитную крышку

1) Как положить Braille Sense U2 MINI в чехол. 
(1) Вставьте передний край Braille Sense U2 MINI в чехол. 
(2) Надавите немного вниз на задней части аппарата, пока он не встанет на место.
2) Как достать Braille Sense U2 MINI из чехла.
(1) Мягко нажмите  снаружи на небольшой кусок пластика, по центру задней части чехла. 
(2) Потяните заднюю часть Braille Sense U2 MINI вверх и наружу из чехла. 
3) Как установить защитную крышку Braille Sense U2 MINI 
(1) Найдите два небольших отверстия на резинке
(2) Расположите углы, содержащие небольшие отверстия под передние углы Braille Sense U2 MINI. Растяните по крышке на лицевой стороне блока и закрепите остальные 2 угла по задним углам Braille Sense U2 MINI.
Примечание: защитная крышка подходит на блок так же, как покрывало для кровати, и защищает Braille Sense U2 MINI от посторонних веществ или жидкости. Крышка создана тонкой и аккуратной настолько, что кнопки и дисплей Брайля могут работать с защитной крышкой.
4) Как установить защитную крышку, когда устройство находится в чехле 
(1) Вставьте передний край Braille Sense U2 MINI в чехол. 
(2) Надавите немного вниз на задней части аппарата, пока он не встанет на место.
(3) Поместите 2 маленьких отверстия вокруг металлических колец на передних углах в чехол. (Если ремень для переноски прилагается к чехлу, уберите его перед установкой защитной крышки.)
(4) Растяните по крышке на лицевой стороне блока и закрепите остальные 2 угла по задним углам Braille Sense U2 MINI.

