- 목 차 -


6. 독서기
6.1 지원되는 문서 형식
6.2 독서기 실행하기
6.3 파일 열기
6.3.1 최근에 읽은 파일 열기
6.3.2 시작 방법 설정하기
6.3.3 페이지 설정하기
6.3.4 문서 정보 확인하기
6.4 파일 읽기
6.4.1 이동하며 읽기
6.4.2 블록 읽기
6.5 음성 설정하기
6.5.1 한글 음성 끄고 켜기
6.5.2 영문 보조 음성 사용하기
6.5.3 한글 음성 조절하기
6.5.4 영문 보조 음성 조절하기
6.6 파일 편집하기
6.6.1 블록 설정하기
6.6.2 복사하기
6.6.3 클립보드에 추가하기
6.6.4 클립보드 비우기
6.7 파일 내용 찾기
6.7.1 내용 찾기
6.7.2 바로 이동하기
6.7.3 목차 이동하기
6.8 마크 사용하기
6.8.1 마크 삽입하기
6.8.2 마크 이동하기
6.8.3 이전/다음 마크 이동하기
6.8.4 마크 삭제하기
6.8.5 마크 관리하기
6.8.6 마크 알림 설정하기
6.9 독서기 끝내기
6.9.1 책갈피 저장없이 끝내기
6.9.2 책갈피 저장 후 끝내기
6.9.3 책갈피 삭제 후 끝내기


6. 독서기

'독서기'란 한소네 LX에 들어있는 문서 파일에서 읽고 싶은 파일을 선택하여, 점자와 음성으로 읽을 수 있는 프로그램입니다. 


6.1 지원되는 문서 형식
독서기에서는 1개의 파일만 열 수 있습니다. 독서기에서 지원되는 문서 형식은 아래와 같습니다.
1) 한소네 문서(hbl) 
2) 일반 텍스트 문서(txt, cap, ks)
3) MS 워드 문서(doc, docx)
4) 웹 문서(xml, htm, html) 
5) 한글 문서(hwp) 
6) 서식 있는 텍스트 문서(rtf) 
7) 덕영 재단 음악 사전 콘텐츠 문서(ptf)
8) 아크로뱃 리더 문서(pdf)
9) E-Book(Epub)

6.2 독서기 실행하기

'독서기'를 실행하는 방법은 아래와 같습니다.

(1)  프로그램 메뉴에서 독서기 단축키인 'K(1-3점)'를 누릅니다. 또는 '스페이스-4점'을 눌러, '독서기'로 이동하여, 엔터를 누릅니다.


6.3 파일 열기
'독서기'를 실행하면, '파일 열기' 대화 상자가 실행됩니다. 읽고자 하는 파일을 선택할 수 있습니다. 독서기를 처음 실행하여 파일 열기 대화 상자가 열리면, '플래시디스크'의 '워크 폴더' 안의 파일 목록이 나옵니다.
1) 파일 목록 이동: '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 누릅니다.
2) 상위 폴더로 이동: '백스페이스'를 누릅니다.
3) 최상위 디스크로 빠른 이동: '스페이스-1-2-5-6점'을 누릅니다.

위의 이동키를 통하여 열고자 하는 파일로 이동한 후 엔터를 누릅니다.

메뉴를 사용하여, 파일을 여는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 독서기를 실행하면 파일 열기 대화 상자가 열립니다. 'F4' 또는 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'을 눌러 독서기 메인창으로 이동합니다.
(2) 독서기 메인창 상태에서 'F2'를 누르거나 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(3) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(4) 엔터를 누릅니다.
(5) '파일 열기'가 나타납니다. 엔터를 누릅니다. 또는 파일 열기의 단축키인 'O(1-3-5점)'를 누릅니다.
(6) 파일 열기가 실행된 후의 과정은 위와 같습니다.

독서기에서는 하나의 파일만을 열 수 있습니다. 파일이 열려있는 상태에서 다른 파일을 열게 되면, 기존에 열려 있던 파일은 자동으로 책갈피가 저장되어 종료되고, 새로 열은 파일을 읽기 시작합니다.

6.3.1 최근에 읽은 파일 열기

파일을 읽고 나서, 종료한 이후에 해당 파일을 빠르게 열 수 있습니다. 독서기를 실행하면 파일 열기 대화상자가 열립니다. 'F4' 또는 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 눌러, 독서기 메인창으로 이동합니다.
독서기 메인창에서 '엔터-R(1-2-3-5점)'을 누르면, 최근 열어본 파일 목록이 바로 나타납니다. '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러, 목록을 이동한 후, 열고자 하는 파일에서 엔터를 누릅니다.

메뉴를 사용하여, 최근 열어본 파일을 여는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 독서기 메인창에서 'F2'를 누르거나 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) 엔터를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '최근 열어본 목록'에서 엔터를 누릅니다. 또는 '최근 열어본 목록'의 단축키인 'R(1-2-3-5점)'을 누릅니다.
(5) 최근 열어본 파일 목록이 나타나며, 나머지 과정은 위와 같습니다.

6.3.2 시작 방법 설정하기

독서기를 처음 실행하면 기본적으로 파일 열기 대화 상자가 열립니다. 파일 열기 대화 상자가 아닌 최근 열어본 파일 목록 또는 독서기 메인창으로 독서기의 시작을 변경할 수 있습니다.

독서기의 시작을 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 독서기를 실행합니다.
(2) 파일 열기 대화 상자가 열립니다.
(3) 'F4' 또는 '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다.
(4) 독서기 메인창으로 이동합니다.
(5) '엔터-E(1-5점)'를 누릅니다. 또는 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출한 후, '파일' 메뉴에서 엔터를 누릅니다. '시작 방법 설정 대화 상자'의 단축키인 'E(1-5점)'를 누르거나, '시작 방법 설정 대화 상자'로 이동하여 '엔터'를 누릅니다.
(6) 시작 방법 설정 대화 상자가 실행됩니다.
(7) 시작 방법은 '최근 목록 대화 상자', '파일 열기 대화 상자', '사용 안함'이 있습니다. 설정 변경은 '스페이스'로 합니다.
- 최근 목록 대화 상자로 선택: 독서기를 실행하면 최근 목록 대화 상자가 열립니다.
- 파일 열기 대화 상자 선택: 독서기를 실행하면 파일 열기 대화 상자가 열립니다.
- 사용 안함으로 선택: 독서기를 실행하면 독서기 메인창으로 열립니다.
(8) 설정을 변경한 후, 엔터를 누릅니다. 또는 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '확인'에서 엔터를 누릅니다.

시작 방법 설정을 취소하려면, '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다. 또는 '확인'에서 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '취소'에서 엔터를 누릅니다.

(주의) 콜드리셋을 하면 독서기 시작 방법 설정은 초기화 됩니다. 콜드리셋을 하기 전에 시작 방법을 변경하였다면 다시 설정을 해주어야 합니다.

6.3.3 페이지 설정하기

'페이지 설정'이란 텍스트 문서에서의 페이지 크기를 설정할 수 있는 기능입니다. 페이지 크기를 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 텍스트 문서를 읽는 도중이나 독서기 메인창에서 '백스페이스-P(1-2-3-4점)'를 누릅니다.
(2) '텍스트 문서 쪽당 줄수'가 나타납니다. 기본값은 25입니다. 입력 범위는 18에서 40까지 입니다. 원하는 설정값을 입력합니다.
(3) '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 누릅니다.
(4) '텍스트 문서 줄당 칸수'가 나타납니다. 기본값은 80입니다. 입력 범위는 60에서 100까지 입니다. 원하는 설정값을 입력합니다.
(5) 엔터를 누릅니다.

메뉴를 이용하여, 페이지를 설정할 수 있습니다.
(1) 텍스트 문서를 읽는 도중이나 독서기 메인창에서 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) 엔터를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '페이지 설정'으로 이동합니다.
(5) 엔터를 누릅니다. 또는 페이지 설정의 단축키인 'P(1-2-3-4점)'를 누릅니다.
(6) 나머지 과정은 위와 동일합니다.

6.3.4 문서 정보 확인하기

현재 읽고 있는 파일의 정보를 확인할 수 있습니다. 확인할 수 있는 문서 정보는 아래와 같습니다.

1) 현재 쪽
2) 전체 쪽
3) 현재 문단
4) 전체 문단수
5) 현재 줄
6) 전체 줄수
7) 현재 문장
8) 전체 문장수
9) 현재 재생 위치의 퍼센트
10) 읽고 있는 파일명

파일 정보를 확인할 수 있는 방법은 아래와 같습니다.
1) 문서가 열려 있는 상태에서 '엔터-I(2-4점)'를 누릅니다.
2) 현재 파일의 파일명과 전체 쪽, 현재 쪽 등 파일에 대한 정보를 음성으로 읽어 줍니다.

메뉴를 이용하여, 파일 정보를 확인할 수 있습니다.
(1) 문서가 열려 있는 상태에서 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나옵니다.
(3) 엔터를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '문서 정보'로 이동합니다.
(5) 엔터를 누릅니다. 또는 '문서 정보'의 단축키인 'I(2-4점)'를 누릅니다.

읽기 모드에 상관없이 파일 정보를 확인할 수 있습니다. 파일 정보 확인을 종료하려면, 엔터나 스페이스-Z(1-2-3-6점)을 누릅니다.


6.4 파일 읽기
파일을 열면, 연속 읽기가 실행됩니다. 연속 읽기 중에 '엔터'를 누르면, 수동 모드로 전환됩니다. 다시 한번 '엔터'를 누르면 연속 읽기로 전환됩니다.

6.4.1 이동하며 읽기

'쪽', '문단', '줄', '문장' 이동은 연속 읽기/ 수동 읽기에서 모두 동작하며, '단어', '글자', '문단의 처음/끝' 이동은 수동 읽기에서만 동작합니다. 파일을 읽을 때 각 단위에 따라 이동하는 방법은 아래와 같습니다.
1) 이전 글자 이동: 스페이스-3점 또는 3점
2) 다음 글자 이동: 스페이스-6점 또는 6점
3) 이전 단어 이동: 스페이스-2점 또는 2점
4) 다음 단어 이동: 스페이스-5점 또는 5점
5) 이전 문장 이동: 스페이스-2-3-5점 또는 2-3-5점
6) 다음 문장 이동: 스페이스-2-5-6점 또는 2-5-6점
7) 이전 줄 이동: 스페이스-1점 또는 1점
8) 다음 줄 이동: 스페이스-4점 또는 4점
9) 이전 문단 이동: 스페이스-2-3점 또는 2-3점
10) 다음 문단 이동: 스페이스-5-6점 또는 5-6점
11) 문단의 처음 이동: 스페이스-1-3점 또는 1-3점
12) 문단의 끝 이동: 스페이스-4-6점 또는 4-6점
13) 이전 페이지 이동: 스페이스-1-2-6점 또는 1-2-6점
14) 다음 페이지 이동: 스페이스-3-4-5점 또는 3-4-5점
15) 문서의 처음으로 이동: 스페이스-1-2-3점 또는 1-2-3점
16) 문서의 끝으로 이동: 스페이스-4-5-6점 또는 4-5-6점

17) 현재 페이지 읽기: 백스페이스
18) 현재 문단 읽기: 스페이스-2-3-5-6점 또는 P(1-2-3-4점)
19) 현재 라인 읽기: 스페이스-1-4점
20) 현재 문장 읽기: 2-3-5-6점 또는 S(2-3-4점)
21) 현재 단어 읽기: 스페이스-2-5점 또는 W(2-4-5-6점)
22) 현재 글자 읽기: 스페이스-3-6점 또는 C(1-4점)

파일을 읽을 때, 메뉴를 사용하여, 이동할 수도 있습니다. 방법은 아래와 같습니다.
(1) 문서가 열려 있는 상태에서 'F2'를 누르거나, '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '읽기' 메뉴로 이동합니다.
(4) 엔터를 누릅니다. 또는 '읽기'의 단축키인 'R(1-2-3-5점)'을 누릅니다.
(5) '스페이스-4점'이나 '스페이스-1점'을 눌러 이동하고자 하는 단위에서 엔터를 누릅니다. 또는 단축키를 누릅니다. 단축키는 아래와 같습니다.
1) 연속 읽기/수동 읽기 전환: G(1-2-4-5점)
2) 현재 페이지 읽기: C(1-4점)
3) 현재 문단 읽기: P(1-2-3-4점)
4) 현재 줄 읽기: L(1-2-3점)
5) 현재 문장 읽기: S(2-3-4점)


6.4.2 블록 읽기

'블록 읽기'란 읽고자 하는 영역의 블록을 설정한 후, '블록 읽기'를 하면 그 영역만 읽을 수 있는 기능입니다. 수동 읽기에서만 '블록 읽기'를 사용할 수 있습니다. '블록 읽기'를 하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치합니다. 
(2) '엔터-B(1-2점)'를 누릅니다.
(3) '블록 시작'이라는 메시지가 나오면서, 블록이 시작된 위치의 문장이 블록 설정이 됩니다.
(4) '백스페이스-B(1-2점)'를 누릅니다.
(5) '블록 읽기'가 시작됩니다.

메뉴를 사용하여, '블록 읽기'를 하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치합니다.
(2) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '편집' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 편집 메뉴의 단축키인 'B(1-2점)'를 누릅니다.
(4) '블록 설정'이 나타납니다.
(5) 엔터를 누릅니다.
(6) '블록 시작'이라는 메시지가 나오면서, 블록이 시작된 위치의 문장이 블록 설정이 됩니다.
(7) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(8) '스페이스-4점'을 눌러, '읽기' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 'R(1-2-3-5점)'을 누릅니다.
(9) '스페이스-4점'을 눌러 '블록 읽기'에서 엔터를 누릅니다.
(10) '블록 읽기'가 시작됩니다.


6.5 음성 설정하기
'독서기'에서 파일을 읽는 도중에, 음성을 끄거나, 음성의 크기, 속도, 고저를 조절할 수 있습니다. 또한 문서 내에 영문이 포함되어 있는 경우에는 영문 보조 음성을 사용하여 보다 정확하게 내용을 들을 수 있습니다. 영문 보조 음성을 사용하게 되면, 한글 부분은 한글 TTS가, 영문 부분은 영문 TTS가 자동으로 변경되면서 내용을 읽어 줍니다.
영문 보조 음성을 사용하지 않으면, 문서 내의 모든 문서를 한글 TTS가 읽어 줍니다.

6.5.1 한글 음성 끄고 켜기

'독서기'에서 한글 음성을 끄거나 켜는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에 '엔터-S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(2) 음성 설정 목록 대화 상자가 나옵니다.
(3) '한글 음성 출력: 켜짐'이 나타납니다. 기본값은 음성이 켜져 있습니다.
(4) '한글 음성 출력'을 '꺼짐'으로 하고 싶다면, '스페이스'를 누릅니다. '스페이스'를 누르면, '켜짐'과 '꺼짐'이 토글로 작용합니다.
(5) 엔터를 누르거나, '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '확인'에서 엔터를 누릅니다.

메뉴를 이용하여, 음성을 끄거나 켜는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에, 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) 엔터를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러, '음성 출력 설정'으로 이동하여, 엔터를 누르거나 'S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(5) '한글 음성 출력: 켜짐'이 나타납니다.
(6) 나머지 과정은 위와 동일합니다.

6.5.2 영문 보조 음성 사용하기

영문 보조 음성 기능은 문서 내에 영문이 포함되어 있는 경우에는 영문 보조 음성을 사용하여 보다 정확하게 내용을 들을 수 있는 기능입니다.
영문 보조 음성을 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에 '엔터-S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(2) 음성 설정 목록 대화 상자가 나옵니다.
(3) '한글 음성 출력: 켜짐'이 나타납니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 보조 음성 출력'으로 이동합니다.
(5) 기본값은 '켜짐'입니다. '꺼짐'으로 바꾸고 싶다면, '스페이스'를 누릅니다. 스페이스'를 누르면, '켜짐'과 '꺼짐'이 토글로 작용합니다.
(6) 엔터를 누르거나, '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 확인에서 엔터를 누릅니다.

메뉴를 이용하여, 보조 음성을 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에, 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) 엔터를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러, '음성 출력 설정'으로 이동하여, 엔터를 누르거나 'S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(5) '한글 음성 출력: 켜짐'이 나타납니다.
(6) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 보조 음성 출력'으로 이동합니다.
(7) 나머지 과정은 위와 동일합니다.


6.5.3 한글 음성 조절하기

한글 음성의 크기, 속도, 고저를 조절하는 방법은 아래와 같습니다.
1) 한글 음성 볼륨 작게하기: 백스페이스-1점
2) 한글 음성 볼륨 크게하기: 백스페이스-4점
3) 한글 음성 속도 느리게 하기: 백스페이스-2점
4) 한글 음성 속도 빠르게 하기: 백스페이스-5점
5) 한글 음성 고저 낮게 하기: 백스페이스-3점
6) 한글 음성 고저 높게 하기: 백스페이스-6점

메뉴를 이용하여 한글 음성의 크기, 속도, 고저를 조절하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에, 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다. 엔터를 눌러 '파일' 메뉴에 진입합니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '음성 출력 설정'으로 이동하여, 엔터를 누르거나 'S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '한글 음성 볼륨'으로 이동합니다. 한글 음성 볼륨 크기는 1~21까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 15입니다. 한글 음성 볼륨 크기를 조절하기 위해서는 '스페이스'를 누릅니다. 
(5) '스페이스-4점'을 눌러 '한글 음성 속도'로 이동합니다. 한글 음성 속도는 1~21까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 6입니다. 한글 음성 속도를 조절하기 위해서는 '스페이스'를 누릅니다.
(6) '스페이스-4점'을 눌러 '한글 음성 고저'로 이동합니다. 한글 음성 고저는 1~20까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 7입니다. 한글 음성 고저를 조절하기 위해서는 '스페이스'를 누릅니다.
(7) 설정을 변경한 후 바로 엔터를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '확인'에서 엔터를 누릅니다.
(8) 설정 변경이 완료됩니다.

6.5.4 영문 보조 음성 조절하기

영문 보조 음성의 크기, 속도, 고저를 조절하는 방법은 아래와 같습니다.
1) 영문 보조 음성 볼륨 작게하기: 엔터-1점
2) 영문 보조 음성 볼륨 크게하기: 엔터-4점.
3) 영문 보조 음성 속도 느리게 하기: 엔터-2점
4) 영문 보조 음성 속도 빠르게 하기: 엔터-5점
5) 영문 보조 음성 고저 낮게 하기: 엔터-3점
6) 영문 보조음성 고저 높게 하기: 엔터-6점

메뉴를 이용하여 영문 보조 음성의 크기, 속도, 고저를 조절하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에, 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다. '파일' 메뉴에서 엔터를 누릅니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '음성 출력 설정'으로 이동하여, 엔터를 누르거나 'S(2-3-4점)'를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 보조 음성 볼륨'으로 이동합니다. 영문 음성 볼륨 크기는 1~10까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 10입니다. 영문 보조 음성 볼륨을 조절하기 위해서는 '스페이스'를 누릅니다.
(5) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 보조 음성 속도'로 이동합니다. 영문 보조 음성 속도는 1~12까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 8입니다. 영문 보조 음성 속도를 조절하기 위헤서는 '스페이스'를 누릅니다.
(6) '스페이스-4점'을 눌러 '영문 보조 음성 고저'로 이동합니다. 한글 음성 고저는 1~10까지 설정할 수 있습니다. 기본값은 6입니다. 영문 보조 음성 고저를 조절하기 위해서는 '스페이스'를 누릅니다.
(7) 설정을 변경한 후 바로 엔터를 누르거나 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 '확인'에서 엔터를 누릅니다.
(8) 설정 변경이 완료됩니다.


6.6 파일 편집하기
'독서기'에서는 파일의 내용을 잘라내거나, 다른 내용을 삽입하는 기능은 사용할 수 없습니다. 하지만 파일의 내용을 복사하거나, 클립보드 추가/ 비우기를 통해, 워드 프로세서에서 실행한 다른 문서에 내용을 삽입할 수 있습니다.

6.6.1 블록 설정하기

블록 설정은 수동 읽기 모드에서만 가능합니다. 블록을 설정하는 방법은 두가지입니다. 첫 번째 방법은 핫키를 이용하여 블록을 설정하는 방법입니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치한 후 '엔터-B(1-2점)'를 누릅니다.
(2) '블록 시작'이라는 메시지가 나오면서 커서가 시작된 위치의 문장이 블록 설정됩니다.

두 번째 방법은 메뉴를 이용하여, 블록을 설정하는 방법입니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치합니다.
(2) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(3) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러, '편집' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '편집' 메뉴의 단축키인 'E(1-5점)'를 누릅니다.
(5) '블록 설정'이 나타납니다.
(6) 엔터를 누릅니다. 또는 블록 설정의 단축키인 'B(1-2점)'를 누릅니다.
(7) '블록 시작'이라는 메시지가 나옵니다.
(8) 블록의 끝 지점을 커서로 지정합니다.

6.6.2 복사하기

파일의 내용을 복사할 수 있습니다. 복사는 수동 읽기에서만 가능합니다. 복사를 하기 위해서는, 먼저 블록을 설정한 후, 복사를 합니다. 복사를 하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치한 후 '엔터-B(1-2점)'를 누릅니다.
(2) '블록 시작'이라는 메시지가 나오면서 커서가 시작된 위치의 문장이 블록 설정됩니다.
(3) '엔터-C(1-4점)'를 누릅니다.
(4) '복사 완료'라는 메시지가 나옵니다.
(5) 'F2-F3'을 눌러, 복사한 내용을 넣고자 하는 파일로 이동합니다.
(6) '엔터-V(1-2-3-6점)'를 눌러 붙여넣기를 합니다.

메뉴를 이용하여, 복사하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 위의 방법으로 블록 설정을 완료합니다.
(2) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '편집' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '편집' 메뉴의 단축키인 'B(1-2점)'를 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '복사'로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '복사'의 단축키인 'C(1-4점)'를 누릅니다.
(5) '복사 완료'라는 메시지가 나옵니다.
(6) 'F2-F3'을 눌러, 복사한 내용을 넣고자 하는 파일로 이동합니다.
(7) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(8) '스페이스-4점'을 눌러, '편집' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '편집' 메뉴의 단축키인 'E(1-5점)'를 누릅니다.
(9) '스페이스-4점'을 눌러 '붙여넣기'로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '붙여넣기'의 단축키인 'V(1-2-3-6점)'를 누릅니다.

6.6.3 클립보드에 추가하기

'클립보드'란 임시 저장 공간으로 사용하기 위한 메모리 영역을 말합니다. '클립보드에 추가'란 '클립보드'영역에 다른 곳으로 옮기고자 하는 파일의 내용을 임시로 저장하는 기능입니다. 복사와 유사하지만, 다른 점은 복사는 내용을 복사한 후, 다른 내용을 다시 복사하면, 그 이전의 복사했던 내용은 사라집니다. 하지만 '클립보드에 추가' 기능을 사용하면, 그 이전에 복사했던 내용들이 사라지지 않습니다. 예를 들어, 1장, 3장, 5장의 내용을 가져와야 할 때, 먼저 1장의 내용을 복사합니다. 그 다음에 3장의 내용을 '클립보드에 추가' 기능을 실행합니다. 그러면 1장의 내용이 사라지지 않고, 1장 내용 다음에 3장의 내용이 저장됩니다. 그 다음에 5장의 내용 역시 '클립보드에 추가' 기능을 실행합니다. 그러면 1장, 3장 다음에 5장의 내용이 저장됩니다.

'클립보드에 추가'는 수동 읽기에서만 동작합니다. '클립보드에 추가'하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치한 후 '엔터-B(1-2점)'를 누릅니다.
(2) '블록 시작'이라는 메시지가 나오면서 커서가 시작된 위치의 문장이 블록 설정됩니다.
(3) '엔터-P(1-2-3-4)'를 누릅니다.
(4) '클립보드에 추가 완료'라는 메시지가 나오며, 클립 보드에 추가됩니다.

메뉴를 이용하여 클립 보드에 추가하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 블록을 시작하고자 하는 곳에 커서를 위치합니다. 
(2) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '편집' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '편집' 메뉴의 단축키인 'E(1-5점)'를 누릅니다.
(4) '블록 설정'이 나타납니다. 엔터를 누릅니다. 또는 '블록 설정'의 단축키인 'B(1-2점)'를 누릅니다.
(5) '블록 시작'이라는 메시지가 나오면서 커서가 시작된 위치의 문장이 블록 설정됩니다.
(6) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(7) '파일' 메뉴가 나옵니다.
(8) '스페이스-4점'을 눌러, '편집' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '편집' 메뉴의 단축키인 'E(1-5점)'를 누릅니다.
(9) '스페이스-4점'을 눌러, '클립 보드에 추가'로 이동하여, 엔터를 누릅니다. 또는 '클립 보드에 추가'의 단축키인 'P(1-2-3-4점)'를 누릅니다.
(10) '클립보드에 추가 완료'라는 메시지가 나오며, 클립 보드에 추가됩니다.

6.6.4 클립보드 비우기

'클립 보드 비우기'는 '클립보드 추가' 기능을 사용하여 클립보드에 저장되어 있는 내용을 비울 때 사용합니다. 클립보드를 비우는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '엔터-D(1-4-5)'를 누릅니다.
(2) 클립보드 비우기가 완료됩니다.

메뉴를 이용하여, 클립보드를 비울 수 있습니다.
(1) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나옵니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '편집' 메뉴로 이동합니다.
(4) 엔터를 누릅니다. 또는 '편집' 메뉴의 단축키인 'E(1-5점)'를 누릅니다.
(5) '블록 설정'이 나옵니다.
(6) '스페이스-4점'을 눌러 '클립보드 비우기'로 이동합니다.
(7) '엔터'를 누릅니다. 또는 '클립보드 비우기'의 단축키인 'D(1-4-5점)'를 누릅니다.
(8) 클립보드 비우기가 완료됩니다.

6.7 파일 내용 찾기

6.7.1 내용 찾기

파일을 읽는 도중에, 특정한 내용을 찾아서 그 부분부터 읽고 싶을 때, '찾기' 기능을 사용합니다. 방법은 아래와 같습니다. 읽기 모드에 상관없이 찾기 기능을 실행할 수 있습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에 '스페이스-F(1-2-4점)'를 누릅니다.
(2) '찾을 문자열' 편집창이 나타납니다. 찾고자 하는 내용을 입력합니다.
(3) 엔터를 누릅니다.
(4) 찾기가 완료된 후, 해당 내용으로 이동하여, 읽어줍니다.

메뉴를 이용하여, 찾는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '이동' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '이동' 메뉴의 단축키인'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '찾기'가 나타납니다. 엔터를 누릅니다. 또는 '찾기'의 단축키인 'F(1-2-4점)'를 누릅니다.

'찾기'가 완료되면, 기존에 검색된 부분에서 읽기가 됩니다. 연속 읽기 상태에서는 계속 읽어 주며, 수동 읽기 상태에서는 검색된 부분부터 그 줄까지 읽고 멈춥니다.

6.7.2 바로 이동하기

'바로 이동하기'에서는 쪽, 문단, 줄, 퍼센트 이동을 할 수가 있습니다. 실행하는 방법은 아래와 같습니다. 읽기 모드에 상관없이 실행할 수 있습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에 '엔터-G(1-2-4-5점)'를 누릅니다.
(2) '바로 이동하기'의 대화 상자가 실행됩니다.

메뉴를 이용하여, 실행하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 도중에 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '이동' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '이동' 메뉴의 단축키인 'M(1-3-4)'을 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '바로 이동하기'로 이동합니다.
(5) 엔터를 누릅니다. 또는 '바로 이동하기'의 단축키인 'G(1-2-4-5점)'를 누릅니다.
(6) '바로 이동하기'의 대화 상자가 실행됩니다.

'바로 이동하기'의 대화 상자 구조는 아래와 같습니다.
1) '이동할 쪽'
2) '이동할 문단'
3) '이동할 줄'
4) '이동할 퍼센트'

각 항목은 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)' 또는 '시프트-탭(스페이스-F3 또는 스페이스-1-2점)'을 눌러 이동합니다.
이동하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 쪽, 문단, 줄, 퍼센트 중에 이동하고자 하는 단위로 '탭(F3 또는 스페이스-4-5점)'을 눌러 이동합니다. '줄' 이동을 하고자 한다면, '이동할 줄' 편집창으로 이동합니다.
(2) 이동하고자 하는 줄 번호를 입력합니다. 20번째 줄로 이동한다면, '20'을 입력합니다.
(3) 엔터를 누릅니다.

연속 읽기 중에는 이동한 부분부터 연속 읽기를 하며, 수동 읽기에서는 이동한 부분부터 그 단위만큼 읽고 멈춥니다.

6.7.3 목차 이동하기

'목차 이동하기'란 목차 목록에서 엔터를 치면, 해당 목차의 내용으로 이동하는 기능입니다. 이 기능은 목차가 있는 'html' 파일에서만 가능하며, 읽기 모드에 상관없이 실행할 수 있습니다. 목차 이동하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 중에, '엔터-T(2-3-4-5점)'를 누릅니다.
(2) '목차' 목록이 나타납니다.
(3) '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러 이동하고자 하는 목차로 이동합니다.
(4) 엔터를 누릅니다.
(5) 해당 목차의 내용으로 이동하여, 읽습니다.

메뉴를 이용하여, 실행하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 중에, 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'으르 눌러 '이동' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '이동' 메뉴의 단축키인 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '찾기'가 나타납니다.
(5) '스페이스-4점'을 눌러 '목차 이동'으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '목차 이동'의 단축키인 'T(2-3-4-5점)'를 누릅니다.
(6) 나머지 과정은 위와 동일합니다.

연속 읽기 중에는 이동한 부분부터 연속 읽기를 하며, 수동 읽기에서는 이동한 부분부터 그 줄까지 읽고 읽기를 멈춥니다.


6.8 마크 사용하기
'마크'란 문서를 읽는 도중에, 특정 부분에 점을 찍는 것과 같습니다. '마크'를 삽입하면, 마크를 삽입한 부분으로 빠른 이동이 가능합니다. 문서를 읽는 도중에 특정 부분을 쉽고 빠르게 이동하고자 할 때, '마크' 기능을 사용하면 좋습니다.

6.8.1 마크 삽입하기

파일을 읽는 중에 마크를 삽입합니다. 읽기 모드에 상관없이 마크를 삽입할 수 있습니다. 마크는 1000개까지 삽입 가능합니다. 마크를 삽입하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 중에 '엔터-M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(2) '삽입할 마크명' 편집창이 나타납니다.
(3) 마크명은 숫자로만 입력이 가능합니다. 마크명의 입력 범위는 1부터 1000까지 입니다.
(4) 마크명을 입력한 후 엔터를 누릅니다.
(5) 마크 삽입이 완료됩니다.

메뉴를 이용하여, 마크를 삽입할 수 있습니다.
(1) 파일을 읽는 중에 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나옵니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '마크' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크' 메뉴의 단축키인 'K(1-3점)'를 누릅니다.
(4) '마크 삽입'이 나타납니다. 엔터를 누릅니다. 또는 '마크 삽입'의 단축키인 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(5) 나머지 과정은 위와 동일합니다.

6.8.2 마크 이동하기

마크를 삽입하면, 해당 마크로 이동할 수가 있습니다. 읽기 모드에 상관없이 마크 이동을 할 수 있습니다. 마크로 이동하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 파일을 읽는 중에 '엔터-J(2-4-5점)'를 누릅니다.
(2) '이동할 마크명' 편집창이 나옵니다.
(3) 숫자로 이동할 마크명을 입력합니다.
(4) 해당 마크로 이동합니다.

메뉴를 이용하여, 마크를 이동할 수 있습니다.
(1) 파일을 읽는 중에 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '마크'로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크' 메뉴의 단축키인 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러, '마크 이동'으로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크 이동'의 단축키인 'J(2-4-5점)'를 누릅니다.
(5) 나머지 과정은 위와 동일합니다.


6.8.3 이전/다음 마크 이동하기

읽기 모드에 상관없이, 마크가 설정되어 있다면 마크 단위로 이동하면서 재생할 수가 있습니다.
1) 이전 마크로 이동: 백스페이스-M(1-3-4점)
2) 다음 마크로 이동: 엔터-N(1-3-4-5점)
이전 마크 이동이나 다음 마크 이동을 하면, 그 위치로 이동하여, 재생을 합니다.

메뉴를 이용하여, 이전/ 다음 마크로 이동할 수도 있습니다.
(1) 파일을 읽는 중에 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '마크' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크' 메뉴의 단축키인 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '다음 마크'에서 엔터를 누르거나 'N(1-3-4-5점)'을 누르면 다음 마크로 이동하여 재생하며, '이전 마크'에서 엔터를 누르거나 'B(1-2점)'를 누르면 이전 마크로 이동하여 재생합니다.

6.8.4 마크 삭제하기

'마크 삭제하기'에서는 설정된 마크를 삭제할 수 있습니다. 읽기 모드에 상관없이 마크를 삭제할 수 있습니다. 설정된 마크를 삭제하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) 설정된 마크를 삭제하려면 '스페이스-D(1-4-5점)'를 누릅니다.
(2) '삭제할 마크명'이 나옵니다.
(3) 삭제할 마크명을 입력합니다. 예를 들어, 삭제할 마크가 '1'이면, '1'을 입력합니다.
(4) 엔터를 누릅니다.
(5) 해당 마크가 삭제됩니다.

메뉴를 이용하여, 마크를 삭제할 수 있습니다.
(1) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나옵니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '마크'로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크' 메뉴의 단축키인 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '마크 삭제'로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크 삭제'의 단축키인 'D(1-4-5점)'를 누릅니다.
(5) 나머지 과정은 위와 동일합니다.

6.8.5 마크 관리하기

'마크 관리'에서는 파일에 삽입한 마크의 정보를 확인할 수 있습니다. 확인할 수 있는 마크 정보는 2가지가 있습니다.
1) 마크명
2) 마크페이지

마크명에서는 설정한 마크명을 보여주며, 마크 페이지에서는 마크가 삽입되어 있는 페이지 정보를 보여줍니다. 마크 관리를 통해 마크 정보를 확인하는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '엔터-K(1-3점)'를 누릅니다.
(2) '마크명: XX 마크 페이지: YY xx/yy'목록이 나타납니다.
(3) '스페이스-1점'이나 '스페이스-4점'을 눌러 마크 목록을 이동합니다. 
(4) 마크 목록을 이동한 후에, 이동하고자 하는 마크 목록에서 엔터를 치면 해당 마크 위치로 이동합니다.

메뉴를 이용하여, 마크 관리를 실행할 수 있습니다.
(1) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러, '마크' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크' 메뉴의 단축키인 'M(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러, '마크 관리'로 이동합니다.
(5) 엔터를 누릅니다. 또는 '마크 관리'의 단축키인 'K(1-3점)'를 누릅니다.
(6) 나머지 과정은 위와 동일합니다.

마크 정보를 확인 한 후, 'F4'나 '스페이스-Z(1-3-5-6점)' 또는 '스페이스-E(1-5점)'를 누르면 마크 관리가 종료됩니다.

6.8.6 마크 알림 설정하기

마크가 설정되어 있는 파일을 읽고 있을 때, 마크가 있는 위치를 비프음이나 메시지로 확인할 수 있습니다.
(1) 독서기 메인창 상태에서나 파일을 읽고 있을 때 '백스페이스-O(1-3-5점)'를 누릅니다.
(2) '마크 알림 옵션'이 실행됩니다.
(3) '마크 알림 옵션: 비프음'이 나타납니다.
(4) '스페이스'나 '백스페이스'를 눌러 설정을 변경합니다. 설정값에는 '비프음, 메시지, 사용 안함'이 있습니다.
(5) 원하는 설정값으로 변경한 후 엔터를 누릅니다.
(6) 마크 알림이 설정됩니다.

메뉴를 이용하여, 마크 알림을 설정할 수 있습니다.
(1) 'F2' 또는 '스페이스-M(1-3-4점)'을 눌러, 메뉴를 호출합니다.
(2) '파일' 메뉴가 나타납니다.
(3) '스페이스-4점'을 눌러 '마크' 메뉴로 이동하여 엔터를 누릅니다. 또는 '마크' 메뉴의 단축키인 'M'(1-3-4점)'을 누릅니다.
(4) '스페이스-4점'을 눌러 '마크 알림 옵션'으로 이동합니다.
(5) 엔터를 누릅니다. 또는 '마크 알림 옵션'의 단축키인 'O(1-3-5점)'를 누릅니다.
(6) 나머지 과정은 위와 동일합니다.


6.9 독서기 끝내기
'독서기'를 끝내는 방법에는 3가지가 있습니다. 책갈피를 저장하지 않고 끝내는 방법, 책갈피를 저장한 후에 끝내는 방법 그리고 저장되어 있던 책갈피를 삭제한 후에 끝내는 방법이 있습니다.

6.9.1 책갈피 저장없이 끝내기

책갈피를 저장하지 않고 독서기를 끝내는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '백스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다.
(2) 책갈피가 저장되지 않고, '독서기'는 종료됩니다.

6.9.2 책갈피 저장 후 끝내기

책갈피를 저장 후에 독서기를 끝내는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '스페이스-Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다.
(2) 책갈피가 저장된 후, '독서기'는 종료됩니다.

6.9.3 책갈피 삭제 후 끝내기

책갈피가 저장되어 있던 파일을 읽는 중에 책갈피를 삭제한 후 독서기를 끝내는 방법은 아래와 같습니다.
(1) '엔터-Z(1-3-5-6점)'를 누릅니다.
(2) 책갈피 삭제 후, '독서기'는 종료됩니다.